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项目名称：深圳空管站新建求雨坛雷达站一路市电项目
询价单位：中国民用航空深圳空中交通管理站
联 系 人：姚先生
联系电话：0755-23718616

2026年9月


深圳空管站新建求雨坛雷达站一路市电
项目询价书

根据《中华人民共和国招投标法》、《深圳经济特区建设施工招投标条例》和民航招投标规定等，民航深圳空管站对深圳空管站新建求雨坛雷达站一路市电项目进行询价，择优选取承建商。参加报价的单位应严格响应本询价书的各项内容和要求，认真编制报价文件。

询价文件领取时间：2026年9月243日至2026年9月3029日
答疑时间：2026年9月3029日14:00（如有必要）
报价截止时间：2026年10月128日16:30
评选时间：2026年10月139日（暂定）

报价文件投送地址：广东省深圳市宝安区宝安国际机场领航六路139号深圳空管站业务楼
联 系 人：姚先生
联系电话：0755-23718616


一、项目概况
项目名称：深圳空管站新建求雨坛雷达站一路市电项目
询价单位：中国民用航空深圳空中交通管理站
项目周期：6个月。
采购预算金额：人民币46.6万元
项目说明：深圳空管站新建求雨坛雷达站一路市电项目的投标文件需完全响应“附件1.深圳空管站新建求雨坛雷达站一路市电项目的工程量清单”的内容。
二、投标单位资格要求
1．投标人须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人（证明文件：须提供《营业执照》复印件，加盖投标人公章）; 投标人须是在中华人民共和国境内注册的公司（证明文件：须提供《营业执照》复印件，加盖投标人公章）。
2.自询价文件公告起三年内无骗取合同或严重违约或违法行为而引起的诉讼（证明文件：承诺书或司法相关证明文件）。
3.具有承装（修、试）电力设施许可证（承装类，五级及以上）。
三、报名备案
1．报名资料
（1）真实、有效的营业执照复印件（加盖有效公章）；
（2）真实、有效的资质证书复印件（加盖有效公章）；
（3）法人（负责人）证明书；
（4）经办人的法人（负责人）授权委托书（授权负责本项目相关的投标、合同签订等相关事宜）；
（5）经办人身份证复印件（加盖有效公章）；
（6）经办人联系方式（手机、电话、电子邮箱等）；
（7）其它相关资料（包括但不限于投标单位资格条件证明文件）。
2．领取询价文件时间和地点
2026年9月243日至2026年9月3029日（工作日上班时间），欢迎符合资格的意向报价单位携上述报名资料在有效时间内前来报名并领取询价文件（地点：广东省深圳市宝安区宝安国际机场领航六路139号深圳空管站业务楼305室），逾期或未报名登记的单位无报价资格。
3．答疑时间和地点
2026年9月3029日14:00（地点：广东省深圳市宝安区宝安国际机场领航六路139号深圳空管站业务楼305室）或电话咨询答疑。
4．评选时间
2026年10月139日（暂定）
四、报价须知
1．深圳空管站新建求雨坛雷达站一路市电项目的工程量清单见附件。
3．报价文件的制作费用由报价方自行承担。
4．报价方要求到现场踏勘产生的所有费用由报价方负责。
5．评选结束后，报价文件不退还报价方，询价单位将不通知未中选单位。
6．报价方中选后，除非遇突发正当状况且经询价单位书面许可，不得将项目进行转包或分包，如有违反，询价单位有权终止合同，并由中选方按报价的20%赔付给询价单位。
7．在报价截止时间后递交的报价书，询价单位有权取消报价方的报价资格，询价单位不作任何解释。
8．报价方不得违反国家、民航有关招投标规定条款，严禁串标、围标等违法违纪行为。
9．报价方应仔细阅读和检查本询价文件、项目需求等全部内容，如发现缺页、数据矛盾或附件不全等问题，应及时向询价单位提出，否则视报价方认可询价文件全部内容。中选单位在中选后或施工时才提出理应在询价答疑时提出的质疑，询价单位将不再为此追加费用，由中选单位按清单要求完成项目。
10．本询价文件解释归询价单位，如有变动，将及时通知已领取人员，并视情况延迟报价截止时间。
五、报价要求
1．报价文件中的报价统一以人民币为单位，且必须是唯一的，报价总价不能超过46.6万元（含增值税专票），禁止在报价文件出现多种价格，否则按废标处理。
2．总报价需在投标函、商务标首页出现，并盖章，否则按废标处理。
3．总报价与单价合计必须一致，否则按废标处理。若数字与文字描述不一致，以文字描述为准。
4．本项目的报价为综合价，包括了本项目相关的各项规费、税金、措施费、保险、利润以及为完成本项目所发生的一切费用（包含但不限于交通费、材料费、工器具费、安装、调试、检测等）。如报价中相关费用为零元，询价单位视报价方已将费用合并到其他项目中，报价方不得要求追加。
5．投标方应根据采购单位提供的询价文件、项目要求等资料进行报价。投标方因个别（或数个）单项目在其报价书（预算书）遗漏或没有显示的，采购单位视作其费用已包含在其它已报的项目价格中，不予另行追加费用。确定中标单位后，如有争议，采购单位有权取消中标单位的中标资格，并按中标价的20%扣罚中标单位。
6．同一内容的价格在不同类型的价格单中重复出现，重复出现的价格必须一致，否则按废标处理。
7．报价人可在报价书中提出可为询价单位提供的优惠和服务承诺，询价单位将在同等条件下优先考虑。
8．报价方需在参选文件中提供现场项目技术负责人的资格证书、身份证复印件等资料，并加盖有效公章。资格不符合要求的作废标处理。中选单位如无正当理由，更换现场的项目技术负责人等项目管理班子，询价单位有权终止合同，中选单位需按本项目合同价的20%向询价单位支付违约金。
9．本次项目询价为固定总价包干，以合同价承包（包工、包料、包质量、包工期、包安全、包价格）包死不再追加，项目主要材料的采购，询价单位有权参与，以确保材料质量。
10．报价方应按照国家招投标规定的标准制作报价文件，并密封、盖骑缝章。
11．投标文件需提供一正本一副本（共2套）投标文件并封装递交。如正本和副本内容有差异，以正本为准。
12．参选文件需提供1套参选文件，并将参选文件（包括商务部分）刻制到光盘或制作到U盘，与纸质文件一同封装递交。
13．编制的商务标价格不能超过46.6万元，超过按废标处理。
六、评选方案：
1．由空管站招投标工作领导小组成立评选小组。
2．评选小组开标、唱标。
3．本项目采用“综合评标法”，即评标成员对各家投标方，根据评分要素分别打分，并汇总计算各家投标方分值，最终分值最高者为“中标候选人”。
本项目评标总分为100分，评分要素包括价格、供应商评价、服务承诺、过往案例四个要素，各要素权重分别为80%、10%、5%、5%。具体见下表：
	工程类评分要素
	价格
（满分80）
	供应商评价
（满分10）
	服务承诺
（满分5）
	过往案例
（满分5）
	总分
（满分100）

	投标方1
	
	
	
	
	

	投标方2
	
	
	
	
	

	投标方3
	
	
	
	
	


3.1价格分值的计算：（1）计算出有效报价的平均值X。X为加权平均值，计算公式为X=0.5*X1+0.3*X2+0.2*X3,其中X1、X2、X3为所有报价中较低的三个价格(X1<X2<X3)。（2）计算出各投标报价与平均报价的偏离值x（即差值的绝对值）；（3）根据公式计算出各投标方的价格分值，计算公式为计算公式为80（1-x/X）。具体见下表：
	价格要素
	报价
	加权平均值X
	偏离值x
	价格分值

	投标方1
	
	
	
	

	投标方2
	
	
	
	

	投标方3
	
	
	
	


3.2供应商评价分值的计算：各评标成员对各投标方的供应商评价分别打分，评标小组计算出各投标方的平均分值后，作为该投标方的该要素分值。评分规则：（1）未参建过空管站类似项目的投标方，该要素分数基础分为5分；（2）参建过空管站类似项目的投标方，分数范围为0-10分，各评标成员根据投标方在空管站过往项目中的实际表现情况，以基础分上下浮动，自由打分。
	供应商评价要素
	评标人1
	评标人2
	评标人3
	评标人4
	平均分值

	投标方1
	
	
	
	
	

	投标方2
	
	
	
	
	

	投标方3
	
	
	
	
	


3.3服务承诺分值的计算：各评标成员对各投标方提供的服务承诺分别打分，评标小组计算出各投标方的平均分值后，作为该投标方的该要素分值。分数范围为0-5分，各评标成员自由打分。
	服务承诺要素
	评标人1
	评标人2
	评标人3
	评标人4
	平均分值

	投标方1
	
	
	
	
	

	投标方2
	
	
	
	
	

	投标方3
	
	
	
	
	


3.4过往案例分值的计算：评标小组对投标方提供的类似过往案例进行统计，每提供一项有效案例的计 1 分，总计不超 5 分。过往案例要求：合同签署日期须为询价公告发布之日前三年内、同时工程金额 20 万元以上，且提供有效合同关键页复印件盖公章。
	过往案例要素
	评标人1
	评标人2
	评标人3
	评标人4
	平均分值

	投标方1
	
	
	
	
	

	投标方2
	
	
	
	
	

	投标方3
	
	
	
	
	


4．中选公示：在空管站OA网站及深圳阳光采购平台公示3个工作日。
5．评选小组向空管站提交确定中标人的情况报告（附评标报告）。
6．确定中选人后，招标方通知中选人，未中选者不再告知。
7．中选人收到中选通知后，须在5个工作日内与我方确定项目合同，并按照询价单位要求的日期开展服务。
七、报价文件组成和顺序
1．投标函（需注明投标单位全称、标的总价）；
2．商务标（首页需注明标的总价）；
3．投标人的法人证明及法人委托、营业执照等（复印件盖公章）；
4．售后服务承诺；
（上述资料请合并装订，如资料过多，可单独分开装订）

八、电缆技术及验收要求
ZC-YJV22-0.6/1kV，4×150+1×70mm²，铜芯，埋地。电缆应符合GB/T 12706.1-2020，阻燃性能应符合GB/T 19666-2019及GB/T 18380.35-2022规定的成束阻燃C类要求。导体采用符合GB/T 3956-2008的第2种无镀层绞合退火铜导体，20℃直流电阻：150mm²芯不大于0.124Ω/km，70mm²芯不大于0.268Ω/km；绝缘、护套及钢带铠装厚度和性能应符合标准规定，严禁使用铜包铝或其他非铜导体。到货须提供产品合格证及对应批次出厂检验报告。采购人有权抽样送检，不合格产品予以拒收，由中选单位承担退换货及不合格检测费用。


附件：1.深圳空管站新建求雨坛雷达站一路市电项目的工程量清单
2.深圳空管站新建求雨坛雷达站一路市电项目施工方案
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                             2026年9月21日
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