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第一部分 项目须知
	项目须知附表（一）

	条款号
	名称
	编列内容

	1
	招标人
	名称：深圳市环保科技集团股份有限公司 
联系地址：深圳市宝安区松岗街道江边社区江畔路388号
联系人：黄工075583116870

	2
	项目名称
	福田分公司边坡监测服务项目

	
	项目编号
	shwt-2026090036FW

	3
	公告日期
	详见招标公告

	
	项目类别
	服务类

	
	招标人式
	公开招标

	
	资格审查方式
	资格后审

	4
	招标文件
获取方式
	从深圳阳光采购平台本项目公示页面下载附件。

	5
	投标人提出
质疑截止时间
	详见招标公告

	
	招标人澄清、修改、答疑截止时间
	详见招标公告

	6
	投标截止时间
	详见招标公告

	
	开标时间
	详见招标公告

	
	投标文件方式
	投标人自行将投标文件递交（或邮寄）至招标人指定地点，超过截止时间递交投标文件将不予接受（邮寄件以招标人签收时间为准）。

	
	投标文件递交地点
	深圳市宝安区松岗街道江边社区江畔路388号深圳市环保科技集团股份有限公司辅助工程楼二期综合部（如邮寄只接受顺丰速递）

	
	开标地点
	深圳市宝安区松岗街道江边社区江畔路388号

	7
	最高限价
	本项目招标总控制价为334364元。

	8
	评标方法
	综合评估法

	9
	中标人数量
	1家

	10
	签订合同时间
	中标通知书发出之日起 30 日内。



	项目须知前附表（二）

	条款号
	名称
	编列内容

	1
	资金来源
	企业自筹

	2
	招标范围
	为落实地质灾害防治法定责任、厂区安全生产管控要求，需搭建集数据采集、智能分析、分级预警、可视化监控、市级平台及招标人监控系统数据对接于一体的边坡自动化监测预警系统，构建“监测-识别-预警-处置”闭环风险管控体系。详见第二部分项目需求技术要求。

	3
	服务期
	1.设备供货与现场施工、平台开发对接：自合同签订之日起30日历日；
2.系统全周期运维服务：自验收完成之日起三年。

	4
	投标人资格要求
	1.投标人法人代表证明书；投标人法人代表授权书。
2.投标人必须是在中华人民共和国境内注册并合法运作的独立法人机构，须提供营业执照复印件（加盖公章）。
3.投标人未被列入“中国执行信息公开网”网站（https://zxgk.court.gov.cn/shixin/）失信被执行人名单中,投标人提供网站查询结果截图证明文件。
4.本项目不允许联合体响应，不允许转包、分包。

	5
	是否接受
联合体投标
	不接受

	6
	踏勘现场
	组织统一踏勘

	7
	投标货币
	人民币

	
	报价方式
	投标人就招标范围内项目进行报价。投标报价应以人民币为结算单位（含税），投标报价包括：招标文件要求的所有工作内容而产生的一切费用。包括人工费、差旅费、材料费、安装费、税费等产生的费用。

	8
	招标公告
	1、 深圳阳光采购平台（ygcg.szexgrp.com）

	
	中标候选人公示
	

	
	中标结果公告
	

	9
	其它
	








第二部分 项目需求
[bookmark: _Toc2096][bookmark: _Toc3900501]★第一节 商务要求
[bookmark: _Toc203990439]特别说明：商务需求条款的偏离选项规定为不可偏离或加“★”的为重要条款，若不满足其中任何一条不可偏离条款的投标将导致废标。
符合性要求
	序号
	需求名称
	需求说明

	1
	投标人资质
	1.投标人法人代表证明书；投标人法人代表授权书。
2.投标人必须是在中华人民共和国境内注册并合法运作的独立法人机构，须提供营业执照复印件（加盖公章）。
3.投标人未被列入“中国执行信息公开网”网站（https://zxgk.court.gov.cn/shixin/）失信被执行人名单中,投标人提供网站查询结果截图证明文件。
4.本项目不允许联合体响应，不允许转包、分包。

	2
	报价及付款方式
	1.本项目的最高限价为334364元，超过此限价的任何投标均作为非响应性投标而被拒绝。
2.投标报价应以人民币为结算单位（含税），投标报价包括：招标文件要求的所有工作内容而产生的一切费用。包括人工费、差旅费、材料费、安装费、税费等产生的费用。

	
	
	3.付款方式：
（1）第一期付款：全部设备到货、安装布设完成，系统调试完成，试运行合格，完成深圳市地质灾害防治三维信息系统及招标人监控系统对接专项验收，招标人出具验收确认文件后支付合同总额的50%；
（2）第二期付款：中标人完整履行第一年度全部监测服务义务，经招标人年度服务考核合格后支付合同总额的20%；
（3）第三期付款：中标人完整履行第二年度全部监测服务义务，经招标人年度服务考核合格后支付合同总额的20%；
（4）第四期付款：中标人完整履行第三年度全部监测服务义务，并移交全部完整监测成果资料，经招标人最终验收合格后支付合同总额的10%。
（5）中标人每次申请付款前必须向招标人提供合法有效的增值税专用发票，否则招标人有权拒绝付款，不承担违约责任。

	3
	验收标准、交付成果
	1.验收依据：招标文件、中标人投标文件，任意一项不满足视为验收不合格。
2.试运行验收：中标人完成部署调试后，书面申请试运行验收；试运行 7 天，重点核查设备在线率、监测数据采集、平台网页 / 小程序功能、预警推送、深圳市地质灾害防治三维信息系统及招标人监控系统数据上传，要求无断传、错报、漏传。试运行不通过，中标人限期无条件整改，整改费用中标人自行承担。
3.竣工验收：试运行合格后，中标人提交完整竣工资料（设备清单、竣工图纸、平台操作手册、全套电子资料），向招标人提交竣工验收申请；招标人收到申请后 10 个工作日组织竣工验收。验收不合格中标人限期整改直至合格。
4.年度服务考核：在每服务年度到期前，中标人提交该年度全套监测材料（全部月报、原始监测数据台账、设备运维记录、应急处置记录）；招标人开展年度服务考核，考核合格方可办理当年度监测服务费支付；考核不合格中标人限期完成整改，整改仍不达标，招标人有权按合同违约条款执行。
5.服务期终验：3 年服务全部到期，中标人移交全部完整监测成果资料，招标人开展服务期最终验收。
6.中标人交付成果清单
（1）全部硬件设备及配套辅材；
（2）监测系统网页端、微信小程序完整部署；
（3）完成深圳市地质灾害防治三维信息系统及招标人监控系统对接联调；
（4）服务期内每月 15 日前提交上一月监测报告；
（5）竣工图纸、设备说明书、操作维护手册、全套电子资料；
（6）完整监测原始数据、预警处置记录台账、年度运维总结资料。

	4
	违约责任
	1.中标人逾期未完成设备供货与现场施工、平台开发对接，每逾期一日，须向招标人赔偿1000元违约金，若延迟的时间超过10日及以上，视为中标人根本违约，招标人有权解除合同，中标人应向招标人支付该合同总价10%的违约金。试运行不通过，验收整改最多允许2 轮，整改产生的全部成本由中标人自行承担。经两次整改考核仍无法达到合同约定合格标准，视为中标人根本违约，招标人有权解除合同，中标人应向招标人支付该合同总价10%的违约金。
2.中标人应按照本合同按时进行设备及系统运营维护工作，如有违反，每违反一次，应向招标人支付5000元违约金，违反四次及以上，视为中标人根本违约，招标人有权解除合同，中标人应退还招标人已支付的全部款项，并向招标人支付合同总价10%的违约金。
3.中标人无法提交该年度全套监测材料或年度服务考核不合格的，招标人以书面形式告知整改要求及整改时限，中标人整改后提交成果复核。整改最多允许2 轮，整改产生的全部成本由中标人自行承担。经两次整改考核仍无法达到合同约定合格标准，视为中标人根本违约，招标人有权解除合同，中标人应退还招标人已支付的全部款项，并向招标人支付合同总价10%的违约金。
4.服务期内，若设备及系统出现任何故障，由中标人负责维修，费用由中标人承担。若维修后仍然无法正常使用，导致招标人损失的，视为中标人违约，招标人有权解除合同，中标人应退还招标人已支付的全部款项并向招标人支付合同总价10%的违约金。
5.中标人严重违反合同规定，致使服务质量不达标或导致其它方面的严重损害，招标人有权要求终止合同。视为中标人根本违约，招标人有权解除本合同，中标人应退还招标人已支付的全部款项，并向招标人支付合同总价10%的违约金，且中标人应赔偿招标人损失（包括间接损失）。
6.中标人应按照投标文件提供相应的项目服务人员，对于不符合数量要求或服务质量要求的中标人服务人员，招标人有权通知中标人进行增减或更换，中标人需在五日历日内进行增减或更换，每逾期一天罚款2000元。逾期超过十五日历日视为中标人根本违约，招标人有权解除合同，中标人应退还招标人已支付的全部款项并向招标人支付合同总价10%的违约金
7.如中标人违反本合同约定，擅自将该项目转委托给第三人实施，视为中标人根本违约，招标人有权解除本合同，中标人应退还招标人已支付的全部款项，并向招标人支付合同总价款10%的违约金。
8.双方在合同履行期间知晓的另一方的全部信息（包括但不限于技术信息和经营信息）均为对方的商业秘密，无论何种原因终止、解除本合同的，双方均应保守对方的商业秘密，未经对方书面同意，不得在合作期间及合作结束后直接或间接使用或披露给第三方，否则，应当向另一方承担违约责任，对另一方造成损失的，予以等额赔偿。
9、特殊免责终止约定（政府方案适配）：本项目服务周期为3年，若服务期内本项目边坡未被纳入、或被调出《深圳市地质灾害防治年度实施方案》（任意年度），不再属于政府要求常态化监测范围的，招标人有权单方无条件终止本合同，不视为招标人违约、无需承担任何违约责任。合同终止后，双方按实际履约监测月份据实折算结算服务费，仅结算已实际完成监测服务的对应费用，未履约未服务部分不予支付。合同提前终止的，项目所有监测硬件设备归属中标人（承包商）所有，由中标人自行拆除、清运，招标人不承担设备残值、拆除、运输等任何费用，双方无其他争议、互不追责。

	5
	服务期满设备移交约定
	本合同3年完整监测服务期限正常届满、合同自然终止且招标人付清全部合同款项后，本项目全部监测硬件设备、配套系统设施、布线辅材所有权无偿移交归招标人所有，中标人需配合完成设备清点、完好移交、资料交割、系统权限过户等全部工作，不得设置任何障碍，不得另行收取任何费用。

	6
	合规性要求
	1.中标人应保证合法用工，所有涉及中标人服务人员出现的劳务纠纷、福利待遇、死亡、伤残、意外、疾病、失业、违法违纪等一切责任，由中标人承担。
2.中标人需承诺按时发放员工工资福利，不发生恶意欠薪的情形。

	7
	踏勘现场
	招标人组织统一踏勘，投标人必须自行前往指定地点进行踏勘；招标人不能保证提供给投标人的相关资料的准确性及完整性，投标人应到项目现场踏勘以充分了解项目位置、地形地貌、周边环境、道路、管网、储存空间、装卸限制及其它任何足以影响报价的情况，任何因忽视或误解现场情况而导致的费用索赔或服务期延长申请不获批准。（投标文件需附上踏勘证明）
地址：福田基地（深圳市福田区梅观路8-6号）；
踏勘联系人：刘工，联系电话:18571373183



投标人注意：以上要求中，标明“不可偏离”或加“★”的部分为投标人必须实质性响应的部分，投标人不可偏离，采购人有权不接受有实质性偏离的投标。投标人须完全响应以上加★号条款，否则将视为无效投标。


★第二节 技术要求
一、招标范围
1.项目概况
本次监测范围包含厂区两处边坡：115 平台及的污泥大棚边坡和3、4、5号仓库边坡，边坡主要为岩石边坡和地质边坡，边坡现状为部分喷锚、岩石挂网、岩石边坡上部为未加固土质边坡，存在滑坡、滑移、裂缝扩张风险，需搭建自动化监测预警系统。
2.建设实施内容
2.1 现场监测硬件布设：依据经监管部门确认的技术方案，完成厂区两处边坡监测设备标准化布设安装，配套适配供电、通讯配套设施，实现边坡位移、倾斜、裂缝、土体含水率、现场视频等各项指标的全天候自动化采集监测。
2.2 智能监测平台搭建：部署网页端+微信小程序双端智能监测管理平台，实现数据实时监测、趋势分析、分级预警、视频回看、权限管理、自动生成监测报表等核心功能，满足日常管控及常态化监测报告输出需求。
2.3 市级平台及招标人监控系统数据对接：按市级官方标准完成全部监测数据、设备状态、预警信息、视频画面等数据的实时同步对接，完成接口开发、联调测试与专项验收，保障数据传输稳定、双向互通，完全契合市级地质灾害防治及招标人信息化管控要求。
3.服务周期内容
本次项目包含一次性设备供货与现场施工、平台开发对接，且同步包含系统三年全周期运维服务：覆盖设备定期校准、故障维修更换、监测平台日常运维、市级平台接口持续适配、月度监测报告编制、预警系统持续优化、现场设备巡检、数据存储与备份等全流程服务，保障三年监测周期内系统稳定在线运行，持续满足地质灾害防治常态化监测要求。
运维服务期内，供方在收到需方故障申报后需4小时内给以答复并抵达维修现场，8小时内解决设备问题。所发生维修相关费用，均由供方负责。
二、监测总体目标
构建边坡全生命周期智能风险感知预警体系，实现监测 - 识别 - 预警闭环管理，主要包含了实时采集边坡沉降、位移、倾斜、裂缝、土体含水率等参数，平台自动分析形变趋势，分级推送预警，提前预判滑坡风险，保障厂区人员、仓库、设备财产安全。

三、硬件配置清单要求
	内容分类
	设备名称
	最低数量要求
	单位
	备注

	地表位移监测
	GNSS变形监测站
	5
	台
	含1个基准点

	倾斜监测
	异动仪
	3
	支
	边坡倾斜实时监测

	裂缝监测
	裂缝计
	2
	支
	边坡裂缝形变监测

	土壤含水率监测
	含水率监测仪
	2
	支
	土体含水率监测

	视频监控
	球机摄像头
	2
	台
	现场可视化监控

	视频监控
	枪机摄像头
	2
	台
	现场可视化监控

	注：投标人须完成现场踏勘复核，若现场踏勘、实地排查过程中发现边坡存在额外裂缝、新增变形隐患点位，所需增补的监测硬件、辅材、安装调试全部包含在本合同固定总价包干范围内，招标人不再另行支付任何费用。



四、硬件设备技术要求
· GNSS 变形监测站
水平位移精度0.1-2mm，沉降精度0.1-2mm；
4G无线传输，自动存储原始监测数据；
· 异动仪
倾角精度0.005°（XYZ三轴）；
倾角量程±90°；
加速度识别精度±1mg；
一体化防水外壳，膨胀螺丝 / 支架固定安装。
· 倾斜监测仪
倾角量程 ±90°
方位角量程 0°-360°，8个方位角显示
方位角精度 1°
· 裂缝计
高精度拉线式裂缝监测，测量精度线性精度0.1%FS，重复精度0.01mm，实时采集裂缝开合变化数据。
· 土壤含水率仪
埋入式探针，测量土体体积含水率，测量范围：0～100%饱和度，测量精度：±3%。
· 球机摄像头
90°云台旋转实时录像，支持平台远程调取视频画面。
· 配套系统
光伏发电储能系统/太阳能板：适配所有监测设备全年供电；
4G通讯传输模块，数据上传，无信号盲区方案；

五、监测布点、监测频率要求
布点规范：污泥大棚边坡与3、4、 5 号仓库边坡顶部与周边；
采样频率：常规 30 分钟/次；

六、监测平台系统要求（网页端 + 微信小程序移动端）
1. 网页端功能
· 综合大屏：项目总览、设备在线状态、实时预警统计、形变曲线展示；
· 设备地图：点位标注定位；
· 预警管理：分级报警，记录报警时间、类型；
· 数据管理：自动生成日/周/月监测报表，位移、倾斜呈曲线导出；
· 视频监控实时预览；
· 用户权限分级管理、设备运行、系统参数配置（预警阈值、采样频率自定义）。
[image: ]1-1 网页显示示例
2. 移动端小程序功能
· 接收短信 + 小程序推送预警消息；
· 远程查看现场视频；
· 报警事件线上登记处置，设备状态查询查看；
· 设备电量在线状态。
2-1 移动端显示示例[image: ]

3. 数据报告提供
· 每月15号，提供上个月的项目监测报告
报告要求：
· 具备设备的最大最小值数据；
· 具备累计变化量数据；
· 具备曲线呈现监测情况。

七、接入深圳市地质灾害防治三维信息系统及招标人监控系统
1. 对接总体要求
投标人需完成本项目边坡全部监测指标、设备状态、预警信息、视频快照数据实时同步接入深圳市地质环境三维信息平台信息系统（https://dzhj.szdhjczx.com/csdz/#/auth ），实现双向数据互通，所有对接开发、调试、接口授权、联调测试费用全部包含在投标总价内，不另行计费。
对接标准遵循深圳市地质环境三维信息平台信息系统官方接口文档、数据格式、传输协议、加密规范，若接口标准发生更新，中标人需完成适配改造。
数据传输链路稳定可靠，支持断点续传、离线缓存，网络恢复后自动补发缺失监测数据。
2. 需要对接上传的数据类型
实时监测数据：GNSS测点、倾角监测、裂缝监测、土壤含水率；
摄像头：监控视频实时更新。
常规监测数据：采集完成后推送至深圳市地质环境三维信息平台信息系统；
3. 对接调试与要求
中标人负责对接深圳市地质环境三维信息平台信息系统运维单位，完成接口开通、参数配置、联调测试；
传输协议：支持 HTTP/HTTPS、MQTT、API等系统协议,详情可根据招标人与投标人协商，确保数据准确上传至深圳市地质环境三维信息平台信息系统；
系统上线试运行7日内，完成连续稳定数据推送测试，无断传、错报、漏传方可通过数据对接专项验收；
若因中标人平台接口开发缺陷导致数据无法上传，中标人需整改。

投标人注意：以上要求中，标明“不可偏离”或加“★”的部分为投标人必须实质性响应的部分，投标人不可偏离，采购人有权不接受有实质性偏离的投标。投标人须完全响应以上加★号条款，否则将视为无效投标。
1

第三部分 评定标办法
[bookmark: _Toc75445682]本项目采用综合评估法，是指在满足招标文件实质性要求前提下，对通过符合性评审的投标人，按照招标文件规定的评审标准进行评审。综合得分第一的，推荐为中标候选人；第一得分相同的，按商务技术得分由高到低顺序排列。
一、符合性评审程序
1.评标小组根据招标文件的内容和标准，对所有投标人进行符合性评审。
2.符合性评审的对象是投标人提交的投标文件，评标小组只就投标文件中所载明的情况进行评审。
3.符合性评审的结果是“通过”或“不通过”，只有逐条通过《符合性评审表》所有评审标准的投标人方能进入下一阶段的评标，否则其投标将被废标。
[bookmark: _Toc75445683]4.符合性评审标准
	序号
	评审项目
	评审标准及证明材料
	评审标准

	1
	投标文件签署人
	1.提供《法定代表人资格证明书》、《法人代表授权书》，参照第五部分附件1、附件2 格式；
2.核验投标文件签名。
	通过/不通过

	2
	投标函
	提供由法人代表或其书面授权人签署并加盖投标人公章的《投标函》，且投标函内容与招标文件要求一致。
	通过/不通过

	3
	投标人资格
	根据项目须知前附表（二）第4点要求提供相关材料
	通过/不通过

	4
	标“★”条款实质性响应
	投标人提供标“★”条款响应情况表，格式参照第五部分附件4。
	通过/不通过


二、综合评审标准
综合评审包括商务标、技术标和价格标评审，具体评分标准如下：
（一）商务标（30分）
	商务标
评分
	资质
	1、投标人同时具有有效的ISO9001质量管理体系、ISO45001职业健康管理体系、ISO14001环境管理体系认证，同时提供认证机构网站有效状态查询截图，得3分，缺一项不得分。（提供相关证书复印件及网页查询截图，并加盖投标人公章，不提供不得分）
2、投标人具有专业范围包含“大地测量、摄影测量与遥感、工程测量、地理信息系统工程”测绘资质乙级及以上证书得4分；（提供相关证书复印件并加盖投标人公章，不提供不得分）
3、投标人具有专业范围包含“地质灾害评估和治理工程勘察设计”地质灾害防治单位乙级及以上证书得4分；（提供相关证书复印件并加盖投标人公章，不提供不得分）

评分依据：
提供ISO体系认证相关证书复印件及网页查询截图、其他认证证书复印件、资质证书复印件。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况一律不得分处理。
	11分

	
	业绩
	1.投标人提供自2023年1月1日以来（以合同签订日期为准）承接过30万元以上合同额的边坡监测、地质灾害监测、地面沉降监测等自动化监测业绩证明。每提供一项得2分，最高得14分，不提供不得分。

评分依据：
提供合同关键信息页扫描件（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称、服务内容、项目金额与含签订合同双方的落款盖章），以及业绩所含检测报告盖章版（如有）作为得分依据。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。业绩归属要求：业绩为投标人独立承接的项目，联合体业绩、分包、转包业绩均不计分。
	14分

	
	专利
	1.投标人有自动化监测设备类相关发明专利，每提供1个发明专利得1分，本项累计最高得5分。

评分依据：
1.要求提供有效的产权（专利）证书等证明材料作为得分依据。
2.以上资料均要求提供扫描件（或官方网站截图），原件备查。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。
	5分


（二）技术标（20分）
	技术标
评分
	项目实施方案
	评分内容：
实施方案详细程度及是否满足服务要求。技术方案的可行性和可操作性，包括但不限于：对本项目整体理解、组织实施（安装前踏勘、安装前检验、设备安装、安装设备防护）、潜在风险评估及应对措施等。
1、方案不完整，仅简单描述设备安装过程，方案无针对性，保障措施不力，得1分。
2、方案较完整，有组织实施方案（安装前踏勘、安装前检验、设备安装、安装设备防护）等，各方案合理、可行，有针对性，有一定保障措施，得2-3分；
3、满足上述要求，且投标人对本项目有具体的理解，并有实施重点、难点分析，技术人员安排表述清晰、完整、严谨、合理，方案完善、可操作性强，对本项目潜在风险评估及应对措施表述合理、可行，具有一定的先进性，得4-5分；
注：不满足最低入档条件的或未提供项目实施方案的，得0分。

评分依据：
投标人提供根据本项评审要素自拟相关方案内容。
	5分

	
	售后服务方案
	评分内容：
1、售后服务方案维护服务原则、服务策略等清晰明确，维护服务方案内容明确，可行性高，能够保障项目后期运行实施，方案科学、可行、针对性强且不存在瑕疵，得5分；
2、方案合理、可行、细节待完善，得2分；
3、方案欠合理、可行性差、基本满足项目需要，得1分。
本项未提供的得0分。

评分依据：
投标人提供根据本项评审要素自拟相关方案内容。
	5分

	
	拟安排的项目负责人及技术负责人情况(仅限1人)
	评分内容：
1.项目负责人为岩土类、地质类、水工环类专业本科学历。同时具有高级工程师职称得5分，具有工程师职称得3分，具有助理工程师职称得1分，其它不得分。

评分依据：
1.提供项目负责人相关证明资料扫描件。
2. 配备本项目的项目负责人必须是投标人自有员工，提供在投标单位任职的近一年（至投标截止之日）内三个月的社保证明材料。社保证明以社保机构出具的为准。
3.评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。
	5分

	
	拟安排本项目的团队成员情况
	评分内容：
1.项目技术负责人为岩土类、地质类、水工环类专业本科学历。同时具有高级工程师或以上职称得2分，具有工程师职称得1分，其它不得分。
2、团队成员中，地质类（水文地质、工程地质、环境地质）、岩土类专业人员组合人数占比不低于总人数的50%，且总人数不得低于10人（不含）。投标人中标后，应保证人员的稳定性，所提供的人员不能随意更换，特殊原因须报经采购人同意。满分3分，每少一人扣1分，扣完为止。

评分依据：
1.提供人员清单列表及对应有效证书扫描件，未提供或无法判断的不得分。
2.配备本项目的项目团队成员（不含项目负责人）必须是投标人自有员工，提供在投标单位任职的近一年内三个月（至投标截止之日）社保证明材料。社保证明以社保机构出具的为准。
3.提供技术负责人和项目负责人不能为同一个人。
	5分


（三）价格标（50分）
	评审项目
	评分方法

	投标报价
	价格得分=（1-A×｜1-投标报价/Z｜）×M
备注：
1、以所有有效投标报价的算术平均值乘以97％为基准价
2、M=（价格评分项满分值），Z为本次招标最佳报价（即基准价）；
3、A为价格调整系数，当投标报价低于本次招标最佳报价（即基准价）时，A=1；当投标报价高于本次招标最佳报价时，取A=3；
4、计算分数时四舍五入取小数点后两位，当价格分＜0时，取0。



注：
1.本表评审要求的各项证明文件须编入投标文件。
2.表中要求提供相关证明文件的内容，投标文件中须明确加以说明并提供，未按要求提供相关文件或说明不清楚或评标小组无法凭所提供的材料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。


第四部分 投标文件编制要求
一、投标文件封装要求
[bookmark: _Hlk133326716]投标文件一式三份，正本一份，副本一份，电子版一份（盖章扫描件，提供U盘）。密封袋封面须注明项目名称，并在封面上留下联系方式（封面见附件六）
密封要求：用封条封住封口并在封条上加盖投标人公章。
二、投标文件包括如下材料（编制目录并标注页码，并加盖公章）
（一）资格审查文件
1.投标人营业执照；
2.投标人法定代表人资格证明书（附件1）；
3.投标人法人授权委托书（附件2）；
4.《投标函》（附件3）；
5.标“★”条款实质性响应表（附件4）。
以上资格审查文件（均须加盖公章）缺一不可，否则视为无效投标。
（二）商务标部分
详见第三部分商务标评分要求
（三）技术标部分
详见第三部分技术标评分要求
（四）价格标部分
    1.投标报价一览表
    三、投标文件要求
1.投标人编制投标文件应按照招标文件所规定的格式、内容逐项填写齐全。
2.投标人对招标人采购的服务只能提交一个投标报价。
3.投标文件应字迹清楚、内容齐全、表达清楚，不应有涂改增删处。如修改，修改处须有公司公章或被授权人签字。
4.有下列情况之一的，其投标文件无效：
4.1未按招标文件要求提供有效授权委托书的；
4.2未按招标文件要求签字或盖章的。


[bookmark: _Toc8751]                 第五部分 附件
附件1：法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

投标人名称：
单位性质：
地址：
成立时间：         年      月      日
经营期限：
（法定代表人姓名）现任         （投标人名称）  （职务名称）       职务，为法定代表人。
特此证明。

投标人（签字及盖章）：
日期：      年    月     日
注：1.如为法定代表人参加本次投标活动时，则不需要填写“法定代表人授权委托书”。
2.附法定代表人身份证明。
（附法人身份证正面复印件）      




附件2：法人授权委托书

法人授权委托书

本授权书声明：注册于____________的_________________________公司______________________（法人代表名称、职务）代表本公司授权_______________________________为本公司的合法代理人，就《福田分公司边坡监测服务项目》招标文件的响应及合同的执行、完成、售后服务等，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于      年    月     日签字生效，特此声明。
投标人（单位公章）：                                法人代表签字：                                      被授权人签字：                      
 （附被授权人身份证背面复印件）







附件3           
投 标 函
致深圳市环保科技集团股份有限公司：
根据贵方福田分公司边坡监测服务项目的招标公告（项目编号：shwt-2026090036FW），签字代表  （全名）经正式授权并代表投标人（投标人名称）提交投标文件正本、副本各一份，U盘一个。
据此函，签字代表宣布同意如下：
1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。
2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。
3.本投标有效期自开标日起 60个日历日。
4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律法规的规定履行合同责任和义务。
5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。



授权代表签字：___________ 

授权代表电话：___________    

投标人（盖章）：

日期：    年     月    日



附件4
             标“★”条款实质性响应表        
                       
	


	序号
	商务、技术需求
	投标人是否完全响应

	1
	投标人资质
	

	2
	报价及付款方式
	

	3
	验收标准、交付成果
	

	4
	违约责任
	

	5
	服务期满设备移交约定
	

	6
	合规性要求
	

	7
	踏勘现场
	

	8
	技术要求
	




授权代表签字：___________      
投标人（盖章）：
日期：    年     月    日








附件5
投标一览表



项目名称：                        


项目编号：                        

	序号
	服务名称
	服务需求
	投标报价（元）
	税率

	1. 
	设备安装调试款                   
	（详见招标文件技术要求第一项）
	总价40%
即人民币（）
	

	2. 
	三年监测服务费
	
	总价60%
即人民币（）
	

	合计
	人民币（）

	备注：
1、 投标报价应以人民币为结算单位（含税），该报价含增值税专用发票(开票)税费，人工费、差旅费、材料费、路费等项目相关的所有费用。
2、该项目不含税价格为       元。



授权代表签字：___________      
投标人（盖章）：

日期：    年     月    日

[image: 轨道公司logo]                            南昌市轨道交通1号线一期工程电梯采购及安装项目招标文件
招标文件

附件6：投标文件外包装封面信息模板 


	
项目名称：福田分公司边坡监测服务项目
项目编号：shwt-2026090036FW


授权代表联系方式：
姓名：
电话：


投标人全称：


在2026年   月   日   （北京时间）之前不得启封
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