主要设备清单
	数据公司创投大厦3403&4004办公网络升级项目

	序号
	品名
	技术要求
	推荐品牌

	一、计算机网络系统
	

	1 
	[bookmark: OLE_LINK6]出口网关
	1、 交换容量≥672Gbps,转发性能≥171Mpps，如官网以X/Y形式表述则以其中最小值为准；
2、 固化电口10/100/1000M以太网端口≥8个，千兆光口10/100/1000M以太网端口≥2个，1G SFP+万兆光口≥2个，
3、 要求所投设备MAC地址≥16K
4、 标准1U设备，
5、 6G带宽，推荐带机终端1200台，
6、 支持硬盘扩容 ，支持威胁情报库授权，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行。

	华为、华三、锐捷及同等标准的其它品牌

	2
	24口网管APPOE交换机
	1、交换容量≥672Gbps,转发性能≥171Mpps，如官网以X/Y形式表述则以其中最小值为准；
2、固化10/100/1000M以太网端口≥24个，1G SFP+光接口≥4个。
3、要求所投设备MAC地址≥16K。
4、支持≥24个电口POE和POE+远程供电，整机POE功率输出≥370W。
5、投标产品面板自带一键查看PoE供电状态功能的PoE按钮，轻按即可查看设备当前的通信状态和供电状态，提供官网截图和链接证明。
6、支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议。
7、要求所投设备支持1对1、基于流、基于VLAN的镜像；支持RSPAN
8、支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作。
9、支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行。
10、提供工信部设备进网许可证。
	华为、华三、锐捷及同等标准的其它品牌

	3
	8口网管APPOE交换机
	1、交换容量≥336Gbps/3.36Tbps，包转发率≥30Mpps/108Mpps。
固化10/100/1000M以太网电口≥10，1000M/2.5G SFP千兆光接口≥2个
2、支持POE和POE+，同时可POE供电端口≥8个，POE最大输出功率≥125W，PoE满载下整机最大功耗141W，设备采用降噪设计，整机噪声≤37dB。
3、要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力）。
	华为、华三、锐捷及同等标准的其它品牌

	4
	政务24口网管交换机
	1、交换容量≥672Gbps,转发性能≥171Mpps，如官网以X/Y形式表述则以其中最小值为准；提供官网截图和链接证明。
2、固化10/100/1000M自适应以太网端口≥24个，1G SFP光接口≥4个
3、设备MAC地址≥16K
4、支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议。
5、要求所投设备支持1对1、基于流、基于VLAN的镜像；支持RSPAN
6、支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作。
7、 支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行。
8、提供工信部设备进网许可证。
	华为、华三、锐捷及同等标准的其它品牌

	5
	吸顶AP
	1、 Wi-Fi 7 3600M双频2.5G吸顶AP，支持一个2.5G LAN/PoE以太网上联接口。
2、 内置天线，支持2.4GHz/5GHz双频通信，支持IEEE 802.11a/n/ac/ax/be和IEEE 802.11b/g/n/ax/be Wi-Fi协议，支持Wi-Fi 7 160M频宽，支持4K-QAM，整机最大接入速率3570Mbps。
3、 同时支持路由，AP两种工作模式。支持AI智能漫游，k/v漫游，二层漫游和快速漫游。
4、 支持PoE供电和本地供电
	华为、华三、锐捷及同等标准的其它品牌

	6
	16口语音光端机
	1、SC-SC 传输10km RJ11*16
	

	7
	42U机房机柜
	1、网络机柜42U机柜
	

	8
	万兆光模块
	1、万兆SFP+光模块，工业级-40~85℃，10km，双芯LC
	

	9
	千兆单模光模块
	1、千兆单模-20km-1550，1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km

	

	10
	政务交换机光模块
	1、光模块-eSFP-GE-多模模块(850nm,0.55km,LC)
	

	11
	千兆多模光模块
	1、千兆多模SFP光模块，波长850nm，最大传输距离550m
	

	12
	辅材/线材
	1、包括各类专业线缆与专业接插件，机柜等辅材。
	

	13
	安装调试服务
	1、根据现场实际需求，进行设备安装及系统整体联调。
	



