[bookmark: _GoBack]深圳市深水龙华水务有限公司余氯分析仪设备采购项目
市场价格询价文件
致各潜在供应商：
我单位拟采购 2台余氯分析仪。现开展市场询价工作。诚邀贵司根据要求，提供真实、有效的市场价格信息，作为我单位编制项目采购控制价的参考依据。
本次询价结果仅作为控制价编制的参考，不作为正式投标邀请或中标承诺。

1、 [bookmark: heading_1]采购设备清单
	序号
	名称
	参数
	单位
	数量
	单价
	小计

	1
	余氯分析仪
	测量范围：0～10 mg/L
准确度：在 0 到 5 mg/L 的范围内为 ±5% 或 ±0.04 mg/L（取较大值），以 Cl2 计
在 5 到 10 mg/L 的范围内为 ±10%，以 Cl2 计
	套
	2
	
	

	2
	信号电缆
	KVVP-7*1.0
	米
	若干
	
	

	3
	电源电缆
	YJV-3*1.5
	米
	若干
	
	

	4
	取样管
	PVC
	米
	若干
	
	

	5
	iFIX系统集成
	/
	项
	1
	
	

	6
	系统调试费
	/
	项
	1
	
	

	合计
	/
	/
	


注：本次询价要求报价包含以下全部费用：设备本身费用、安装调试费、检测费、培训费、质保费、税费、配送费等，为总价包干，不再另行支付其他费用。
1、本“设备采购清单”不得被认为是详尽无遗的，无论规定与否，中标人应提供满足该项目工艺技术要求的设备及所有业主未提及的必要的元件、器材、附件、配套设备和相应材料等，并在投标文件报价中一一列明。包括但不限于数量、规格型号、材质及生产厂家等，投标方的投标设备清单及参数规格仅作为采购方定标的参考，最终的设备清单及参数规格按照中标后的获得采购方认可的清单为准。
2、因现场安装条件有限，投标人应现场实地踏勘校核，确保投标的设备符合现场的使用环境。


报价单位(盖章)：                                    
联系人：
联系方式：


2、 标准、规范和技术要求

（一）总则
1、技术条件的使用范围仅限于观澜茜坑水厂新增两台余氯仪项目的运行条件和技术条件。
2、本技术条件提出的是最低限度的技术条件，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应保证提供符合本条件和标准的优质产品。
3、如果投标人没有以书面形式对本技术条件和条文提出异议，那么可以认为供货方提供的产品完成满足技术条件的要求。
4、货物应满足本技术要求书及国家和地方规定的标准和规范进行设计和制造。若在设计和制造中应用的某项标准或规范在本技术规范书中没有规定，则投标人应详细说明其所采用的标准和规范，并提供该标准或规范的完整中文原件给招标人。只有当其采用的标准和规范是国际公认的、惯用的，且等于或优于本技术要求书的要求时，此标准或规范才能为招标人所接受。
5.技术要求中所涉及的参考标准应以最新发布的标准为准。
（二）招标货物总体要求 
1、招标范围包括货物的设计、生产制造、供应、安装调试、验收等。 
2、所有主要设备必须可10年正常工作。 
3、所有装置设计必须考虑防火、防尘、耐用、节能、容易清洁、 方便维护 。 
4、所有使用的材料和工艺必须是满足要求的。 
5、中标人负责原设备（如有）拆除、清理并按招标单位要求置于指定地点，施工、垃圾清运，以及后续设备安装，费用已包含在本次招标供货范围中。
6、中标人送货时应提供仪表设备的合格证明文件，包含但不限于向设备生产厂家购买的合同文件、送货清单等。
（三）技术要求
1.技术要求
于一、二期滤池仪表台各安装一台余氯在线监测仪，若安装空间不足，需对原有仪表进行移位调整。所有新增余氯仪信号线缆均重新布设并接入滤池主站的PLC控制柜，全程采用 PVC 线管防护敷设。取样管路沿用原有管线，加装三通支管为新增设备取用水样；药剂排放管路统一接入非回收排水管道。
中标人完成设备安装后，须完善仪表数据的PLC采集程序，实现监测数据同步上传至观澜、红木山中控上位机及厂站管理平台，保障中控服务器数据实时同步，同时确保服务器的主从切换功能。
2.电线电缆
推荐选用知名品牌，如金龙羽、成天泰、奔达康等本地或者国内知名品牌，需有CCC认证，不得使用国家禁止产品名录的电缆，尤其是橡皮电缆。本项目所涉及的产品，因现状处于腐蚀环境而迁改，新敷设线缆需充分做好各种保护，尤其是设备端接线，需考虑葛兰头或者其它密封防腐蚀措施。
3.线管辅材类
推荐选用知名品牌，选用联塑、日丰、伟星、金牛等知名品牌。
4.仪表设备
推荐选用主流品牌：哈希、swan、普罗名特或同档次以上知名品牌。
三、联系方式

	项目
	内容

	询价单位
	深圳市深水龙华水务有限公司

	联系人
	戴仪

	联系电话
	13025420342

	电子邮箱
	1042184057@QQ.com



