深圳市深水龙华水务有限公司供水管网测量设备采购项目
市场价格询价文件
致各潜在供应商：
我单位拟采购供水管网测量设备。现开展市场询价工作。诚邀贵司根据要求，提供真实、有效的市场价格信息，作为我单位编制项目采购控制价的参考依据。
本次询价结果仅作为控制价编制的参考，不作为正式投标邀请或中标承诺。

1、 [bookmark: heading_1]采购设备清单
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价
	小计

	1
	管线仪
	台
	1
	
	

	2
	RTK测量仪
	台
	4
	
	

	3
	便携式测距仪
	台
	4
	
	

	合计报价
	


[bookmark: _GoBack]注：本次询价要求报价包含以下全部费用：设备本身费用、检测费、培训费、质保费、税费、配送费等，为总价包干，不再另行支付其他费用。

报价单位(盖章)：                                    
联系人：
联系方式：


2、 设备技术及服务要求
1、RTK测量仪
1.卫星信号：支持北斗（BDS）、GPS、GLONASS、Galileo全主流卫星系统信号接收，并能兼容未来规划的新信号。
2.定位能力：在常见作业环境下（城区、树下、管网井室）能够快速固定。
3.测量精度：现场平面测量误差控制在±50mm以内
4.坐标转换：支持CGCS2000、WGS-84坐标系（大地2000，85高程），支持深圳大地2000坐标转换及相关高程基准参数配置，能够满足供水管网GIS系统数据采集和入库要求。
5.CORS接入：支持自行配置和更换CORS账号、服务器等参数，不得限定仅使用厂家指定或内置CORS服务。
2、管线仪
1.探测信号：发射机频率覆盖常用探测频段，包含低频、工频及高频等，且支持感应法、直连法和夹钳法。
2.探测功能：支持有源探测和无源探测，具备自动频率识别与匹配功能，支持抗杂波滤波。
3.抗干扰：具备一定抗干扰能力，能够适应管线相对密集区域环境。
4.偏移指示：具备左右方向箭头及信号强度条功能，实时指示管线走向。
3、便携式测距仪
1.量程：30-50米。
3.储存记录：需要有储存数据功能。
三、服务要求
供应商应提供设备培训服务，培训内容应包括设备基本操作、现场作业流程、CORS账号接入、深圳大地2000坐标转换、数据导出、常见故障处理及安全注意事项等。培训应包含现场实操环节，并提供操作手册或简明作业指引。

三、联系方式

	项目
	内容

	询价单位
	深圳市深水龙华水务有限公司

	联系人
	戴仪

	联系电话
	13025420342

	电子邮箱
	1042184057@QQ.com




