[bookmark: _GoBack]深圳市深水龙华水务有限公司2026年二次供水设施提标改造工程（2024年）企业配套材料采购项目市场价格询价公告

致各潜在供应商：
我单位拟采购二次供水设施提标改造工程（2024年）中涉及的63个二次供水泵房所需的企业配套投资设备材料实施采购，数据和视频采集传送系统及远程监控系统等材料，现开展市场询价工作。诚邀贵司根据要求，提供真实、有效的市场价格信息，作为我单位编制项目采购控制价的参考依据。
本次询价结果仅作为控制价编制的参考，不作为正式投标邀请或中标承诺。

1、 [bookmark: heading_0]项目概况
	项目
	内容

	项目名称
	深圳市深水龙华水务有限公司2026年二次供水设施提标改造工程（2024年）企业配套材料采购项目

	采购内容
	数据和视频采集传送系统及远程监控系统等材料

	预计采购数量
	详见清单（最终按实际采购数量为准）

	供货期要求
	合同签订后[ ]日历天内完成供货及配合安装调试

	质保期要求
	≥3年

	结算方式
	最终结算金额 = 综合单价 × 实际供货数量



2、 [bookmark: heading_1]拟采购设备清单技术需求
	询价函

	序号
	设备名称
	预估数量
	单价（元）
	小计（元）

	1
	400W人脸识别球机
	50
	
	

	2
	200W人脸识别半球机
	160
	
	

	3
	网络机柜
	47
	
	

	4
	视频存储与人脸服务器
	65
	
	

	5
	电气背板
	47
	
	

	6
	监控硬盘
	130
	
	

	7
	PDU插排
	65
	
	

	8
	声光报警器
	45
	
	

	9
	门禁控制器(含门禁室内开关）
	45
	
	

	10
	人脸密码门禁一体机
	45
	
	

	11
	磁力锁
	45
	
	

	12
	对讲报警盒（内置摄像头）
	45
	
	

	13
	非法入侵探测器
	45
	
	

	14
	烟感探测器
	45
	
	

	15
	简易密码锁
	30
	
	

	16
	软件平台授权数量
	5000
	
	

	17
	三层交换机
	63
	
	

	18
	合计
	5972
	/
	


―――――――――――――――――――――――――――――――――
三、技术相关要求
	序号
	物品名称
	规格型号

	1
	400万像素黑光半球型网络摄像机
	1.像素：400万像素，支持黑光全彩成像，夜间可清晰显色
2.镜头：电动光学变焦，最小焦距≥2.7mm，最大焦距≥13.5mm，支持电动变焦、自动白平衡
3.最低照度：彩色≤0.005lx（黑光模式），黑白≤0.001lx
4.视频编码：支持H.264、H.265、H.265+，支持可变码率
5.边缘AI处理：内置GPU芯片；
6.音频：内置1路高保真麦克风，1路扬声器，支持双向语音对讲；
7.智能功能：支持人脸检测、抓拍、评分，上报最优抓图；支持区域入侵、越界、徘徊等智能警戒 
9.防护等级：IP67
10.供电：支持DC12V/POE（802.3af）供电
11.协议兼容：支持ONVIF、GB/T28181协议
12.网络接口：RJ45网口，自适应10M/100M/1000M，支持断网重连
13.黑光特性：支持AI-ISP；
14.工作环境：-30℃~60℃，适应户外各种恶劣天气

	2
	半球摄像机支架
	壁装支架/φ120mm转接帽/铝/白色喷塑

	3
	400万像素黑光球型摄像机（4寸球机室内外通用）
	1.4寸球机室内外通用球型摄像机，支持黑光全彩成像，夜间可清晰显色
2.具有400万像素；
3.支持最低照度可达彩色：≤0.005Lux（黑光模式），黑白：≤0.001Lux
4.边缘AI处理：内置GPU芯片；
5. 支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测；支持切换为人脸抓拍模式，最大同时抓拍5张人脸
6.支持不低于23倍光学变倍，最小焦距≥4.8mm，最大焦距不低于110mm，支持自动聚焦、自动白平衡
7.供电方式:DC12V/，PoE+(802.3at)；
8.网络接口:RJ45网口，自适应10M/100M网络数据，支持断网重连、网络自适应；
9.防护等级：IP67；
10.支持双mic功能
11.支持加热玻璃除雾
12.工作环境：-30℃~60℃，可抵御高低温、潮湿等复杂天气 
13.支持AI-ISP功能；
14.协议兼容：支持ONVIF、GB/T28181协议，兼容主流监控平台

	4
	球型摄像机支架
	壁装支架/白色/铝合金/尺寸110×145×189mm

	5
	网络机柜
	宽800*深600*高1950+底座100+顶罩50;技术参数是:304不锈钢材质，板材厚度2.0mm，带风扇、散热孔、灯等配套设施。（按现场实际可放置机柜位置尺寸为准）

	6
	视频存储与人脸服务器
	支持≥9个SATA接口，可用于录像和备份；
2、支持高清网络视频的预览、存储与回放；
3、名单库比对报警16路图片流或4路视频流；
4、2U标准机架式；
5、≥3个HDMI，≥2个VGA；
6、网络接口：≥2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口；
7、支持≥10万张人脸抓拍图片，≥32个人脸名单库；
8、支持≥16路人脸识别；
9、支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出、语音对讲和升级等功能；
10. 支持开放式语义检索，输入文字描述即可查找人、车、非机动车及附属物等目标；支持搜索结果按相似度排序展示，根据搜索结果，可一键关联录像片段及以图搜图；
11. 支持≥16路以文搜图能力，≥16路以图搜图能力；
12、≥2个USB2.0接口、≥2个USB3.0接口。

	7
	电气背板
	提供配套模块化导轨插座、单相电源防雷器、开关电源、1P断路器、2P带漏电保护断路器、PDU、电源指示灯、导轨、接线端子、电线、电缆防水接头、吊牌。

	8
	监控硬盘
	1、存储容量：4TB；
2、缓存：256MB；
3、转速：≥5400RPM；
4、接口：SATA3.0。

	9
	PDU插排
	电源线长度‌：‌1.8 米，‌输入额定电流‌：‌16A，插孔配置‌：‌1 位 16A，7位10A，共8位五孔国标，带防雷，大功率，带指示灯

	10
	三层交换机
	1.端口：24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口（支持PoE+），4个千兆或以上光口；
2.交换容量：≥432Gbps/4.32Tbps；
3.包转发率：≥126Mpps/222Mpps；
4.支持MAC 地址表、4K VLAN、基于 MAC/协议/端口的 VLAN、QinQ；
5.支持支持STP/RSTP/MSTP、IP路由、IPv6、LACP、LLDP、QoS/ACL；

	11
	声光报警器
	1、供电方式:DC12V；
2、声音、灯光一体式联动报警；
3、声压(VDC)：≥105dB；
4、外壳采用ABS阻燃外壳。

	12
	非法入侵探测器
	1、有线室内双鉴探测器；
2、探测方式：被动红外+微波；
3、探测范围：≥15m;探测角度:≥80°；
4、测速范围：0.2～3m/s；
5、灵敏度：自动，可防宠物导致误触发；
6、支持防拆报警；
7、设备供电：DS12V；
8、工作温度：-10°C～55°C；工作湿度：10%-90%；
9、安装方式：壁装；
10、报警输出方式：常闭。

	13
	人脸门禁一体机
	1、全玻璃触摸显示屏：≥4.3寸；
2、高清摄像头分辨率：≥200万像素，在暗光或无光环境下人脸识别效果不受影响；
3、认证方式：支持人脸、密码多种识别认证方式，支持分时段开门；
4、支持面部识别距离最短0.2m，最大识别距离3m以上；
5、支持活体验证检测，人脸验证准确率≥99%；
6、比对时间：≤0.2S/人；
7、供电方式：DC12V；
8、支持防拆报警、胁迫卡事件报警；
9、支持远程中心呼叫功能。
10、报警输出方式：常闭。

	14
	磁力锁
	1、静态直线拉力：280kg±10%；
2、供电方式：12VDC；
3、LED指示灯显示门锁状态；
4、门锁状态信号输出(NO\NC\COM)。

	15
	门禁控制器
	1、支持TCP/IP通讯方式；
2、供电方式：AC220V输入；
3、工作温度：﹣30℃~﹢60℃；
4、电控锁响应时间：≤1S；
5、报警响应时间：≤1S；
6、输出接口：报警输出继电器：≥2个，开门继电器≥1个；
7、主机应具有消防联动功能，当检测到消防信号后，可以自动打开门锁；
8、应最多支持10万卡片管理和30万事件记录存储；
9、系统平台应具有视频联动报警功能；
10、输入接口：报警输入≥4路、门磁*1、开门按钮*1、Case输入*2、防拆*1；
11、支持接入RS485读卡器：≥2个；
12、具备防拆报警功能。

	16
	开门按钮
	1、结构：塑料面板；
2、输出：常开；
3、适合安装类型：适合埋入式电器盒使用

	17
	视频报警对讲机（从机）
	1、设备前置200万CMOS高清摄像头；
2、前置面板配备1个是实体紧急报警按钮及“紧急呼叫”明显标示；
3、内部含高灵敏度麦克风，拾音距离应达到≥10米，语音清晰，内置≥3W扬声器；
4、支持一键报警，和管理中心双向语音对讲，中心呼叫前端报警盒。支持和管理中心双向语音对讲；支持监听功能、广播功能；
5、支持TCP/IP通讯方式，RJ45接口；
6、供电方式：DC12V；

	18
	烟感探测器
	9V输出给烟感供电；供电方式：DC12V；材质不低于PCB材质FR4；安装方式：吸顶；

	19
	简易密码锁
	1.外壳材质:ABS阻燃材质
2.开门方式:NFC,卡,密码,组合开门
3.管 理 卡:可设置添加卡和删除卡
4.防水功能:灌胶全面防水
5.环境温度:-20°C~70°C



四、联系方式

	项目
	内容

	询价单位
	深圳市深水龙华水务有限公司

	联系人
	戴仪

	联系电话
	13025420342

	电子邮箱
	1042184057@QQ.com




