港澳签注模块专用可擦写打印头采购需求

（货物类）

采购需求

（一）政府采购项目名称。

港澳签注模块专用可擦写打印头采购
（二）预算金额及经费来源。
预算金额157500元。

（三）定价方式。

固定总价。

（四）货物清单。
	序号
	货物名称
	单价

（元）
	数量
	单位
	备注
	项目预算金额（元）

	1
	港澳签注模块专用可擦写打印头
	3500
	45
	个
	拒绝进口
	157500元


注：备注栏注明“拒绝进口”的产品不接受投标供应商选用进口产品参与投标；注明“接受进口”的产品允许投标供应商选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品。 
（五）预留中小企业份额。

不适用预留。预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或存在可能影响政府采购目标实现的情形。

（六）供应商资格条件。

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（须提供具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织的营业执照或法人证书等证明材料复印件或扫描件以及《政府采购投标及履约承诺函》加盖投标人公章），总公司或者分公司只允许一家投标，不允许同时参与本项目投标，以分公司名义参与投标的，须提供总公司或具有独立法人资格的上一级公司出具的愿为其参与本项目投标以及履约等行为承担民事责任的加盖总公司公章的授权函，并提供总公司及分公司的营业执照复印件或扫描件加盖投标人公章，原件备查；

落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

本项目的特定资格要求：

（1）参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（须按本项目投标文件格式要求提供《政府采购投标及履约承诺函》加盖投标人公章）；

（2）参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（须按本项目投标文件格式要求提供《政府采购投标及履约承诺函》加盖投标人公章）；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（须按本项目投标文件格式要求提供《政府采购投标及履约承诺函》加盖投标人公章）；

（4）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（须按本项目投标文件格式要求提供《政府采购投标及履约承诺函》加盖投标人公章）；

（5）投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及政府采购严重违法失信行为记录名单（“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）“信用服务”栏的“重大税收违法失信主体”、“失信被执行人”，“中国政府采购”（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”以及“深圳市政府采购监管网”（zfcg.sz.gov.cn）为投标人信用信息查询渠道，相关信息以开标当日的查询结果为准。由采购代理机构查询，投标人无需提供证明材料）；

（6）投标人须提供国家企业信用信息公示系统（https://www.gsxt.gov.cn/index.html）或机关赋码和事业单位登记管理网（http://www.gjsy.gov.cn/sydwfrxxcx/）或全国社会组织信用信息公示平台（https://xxgs.chinanpo.mca.gov.cn/gsxt/newList）网站截图，作为不同供应商之间不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的补充证明；

（7）本项目不接受联合体投标，不允许分包或转包；

（8）所投商品必须为原厂一次性封装，外包装箱的型号、序列号于机身铭牌必须三码合一，不得以退货良品、返厂处理机参与投标；
（9）本项目不接受进口产品投标（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，相关内容以“财库【2007】119号文”和“财办库【2008】248号文”的相关规定为准）。

（七）评审方法。

最低价法。

备注：有效投标供应商少于3家，按照最低价原则确定中标供应商。

（八）技术要求。

	项目
	技术指标

	打印分辨率
	300dpi(12点/mm)

	厚度
	≤13mm，直插式安装，替换无需修改机架

	安装孔距
	80mm，两端固定圆孔

	有效打印宽度
	适配港澳通行证签注区域

	介质
	PVC可擦写卡（卡厚0.8-1.2mm）

	加热电压
	DC24V（峰值瞬时大电流，分段控温）

	双段控温，消字模式时，瞬时加热温度150-160℃，清除旧签注文字；印字模式时，恒温105-120℃，打印新签注内容。用于通行证背面签注擦写。


（九）商务需求。

1.交货/完工期：合同签订后7天（日历日）内，交货期是指所有货物运抵现场后交付用户验收的日期。
交货地点：深圳市龙华区龙华大道4693号国鸿大厦B座。
2.报价要求：响应总价必须是完成该项目的一切费用总和，包括运输费、装卸费、保险费、国家规定的各项税费等。
3.付款方式：采购合同签订，货到并经用户验收合格后30天内支付合同总金额的100%。

4.货物运输及包装方式要求：供应商负责全部包装及运输费用，打印头需单支独立防静电真空包装。配泡沫缓冲、干燥剂、外层五层瓦楞纸箱加纸护角，标注易碎、防潮、防静电警示标识。
5.验收方式：
货物必须满足以下条件后方可被用户方接受：一是外包装完好无挤压、进水。二是打印头防静电包装完整，无拆封痕迹。三打印面无划痕、崩脚、磕碰。四是排线触点无氧化、弯折、变形。五是在货物安装调试后，连续测试样张无任何固定缺陷，打印字迹清晰完整。即为验收合格，双方需共同签署验收报告。
6.售后服务要求：
（1）质量保证期为 1 年。在质保期内，中标供应商应无偿并迅速更换由于元件缺陷及制造工艺等问题而发生故障的产品。
（2）中标供应商应提供售后服务队伍名称、资质、人员配备、联系地址、电话等详细资料。 
7.备件备品要求：
在质保期内，中标供应商应无偿并迅速更换由于元件缺陷及制造工艺等问题而发生故障的产品。
8.违约责任：双方合同约定。

9.其他：双方合同约定。



