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[bookmark: _Toc87885819]第一章  致投标人

一、本招标文件是依据招标投标有关法律、法规、规章和规范性文件，根据本次招标工程的特点和需要编制而成。招标文件的编制遵循了公开、公平、公正和诚实信用的原则。招标文件所包含的内容已清楚地反映了本次招标的规模、性质以及资信、商务和技术要求等。我们要求投标人必须完全响应本招标文件的实质性内容。
[bookmark: _Toc203810203][bookmark: _Toc130830412][bookmark: _Toc130835683][bookmark: _Toc203358554][bookmark: _Toc130835209][bookmark: _Toc269970459]二、投标人获取招标文件后，应仔细阅读招标文件及附件的全部内容，招标文件与附件具有同等效力。
三、投标人在投标截止时间前，应及时收悉有关本次招标工程招标文件的答疑、补遗内容。招标文件、答疑、补遗内容不一致时，以最后发出的为准。
四、投标人应在遵循招标文件的各项规定和要求的前提下，编制投标文件。编制投标文件时，应注意：
1．投标文件必须满足招标文件中的实质性要求和条件。投标文件的所有否决性条款已在“投标须知前附件二”中汇总明示，若出现其中任何一个情形的，其投标将会被否决。
2．投标人对招标文件有不同意见或不明之处，应通过书面形式，向招标人质疑，求得彻底澄清。若招标人不接受投标人提出的意见，投标人必须按招标文件办理，而不应在投标文件中加进额外的条件。
五、投标人在提交投标文件时，应注意：
1．投标人应严格按照招标文件的要求进行投标文件的密封和标记。
2．投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达指定地址。
六、其他应该注意的：
1、投标人提交投标文件，参加开标会的必须是投标人的法定代表人或其授权委托代理人，并持身份证明文件。非上述人员不得参加上述投标活动，否则由此产生的不利后果由投标人自行承担。
2、投标人须对投标资料的真实性负责。招标人有权将投标文件的部分或全部内容向外公示，若公示期间收到有关弄虚作假投诉的，招标人将提请建设行政主管部门或有关行政管理部门查处。
3、若投标人资质证书被暂扣或吊销，但仍参与投标的，招标人将取消其投标或中标资格、没收其投标保证金，并提请建设行政主管部门或有关行政管理部门对其进行行政处罚。
[bookmark: _Toc203358573][bookmark: _Toc130830430][bookmark: _Toc130835227][bookmark: _Toc269970479][bookmark: _Toc130835701][bookmark: _Toc203810222]七、本招标文件的解释权归招标人，即深圳第一亚太物业管理有限公司。

深圳第一亚太物业管理有限公司
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[bookmark: _Toc87885820]第二章 投标须知

[bookmark: _Toc87885821]一、投标须知前附件

[bookmark: _Toc87885822]（一）投标须知前附表1

	序号
	内 容
	规   定

	1
	招标人
	深圳第一亚太物业管理有限公司深圳分公司

	2
	工程名称
	第一亚太深圳分公司2026-2027年度零星工程

	3
	工程地点
	 深圳市龙岗区平湖街道华南大道1号

	4
	资金来源
	□国有资金   /   %☑其他资金 企业自有资金     

	5
	投标上限价
	本项目一、二标段投标报价以“第一亚太深圳分公司2026-2027年度零星工程框架清单”全费用综合单价上限价整体下浮比例方式报价，不接受各单项清单单独报价，超过上限价的投标文件将被否决。

	6
	工程规模
及特征
	小型改造工程、基础工程、土石方工程、道路维修工程、装饰装修、建筑防水工程、管网维修、装饰工程、紧急抢修等

	7
	招标范围
及内容
	本次招标的范围包括上述零星工程项目施工及维修安装服务， 分为两标段招标：
一标段为西大区：1号广场（含奥特莱斯）、5号广场、环球大厦、发展大厦、华南西苑；
二标段为东大区：2号广场、一期市场、行政区（含招商中心、总部大厦、行政楼）、铁东物流（含乾龙物流）。

	8
	承包方式
	√包工包料□包工不包料

	9
	招标方式
	√公开招标
□邀请招标

	10
	投标人资质
等级要求
	一、投标单位必须为中华人民共和国境内注册且合法运作的企业，具备建筑工程专业承包三级及以上资质、具备总承包叁级资质及以上等，以上资质至少符合其中一项；
二、投标单位注册资金必须为人民币200万(含)以上。（投标单位必须提供营业执照复印件、开户许可证及相关建筑资质证明加盖公章）

	11
	投标人项目负责人
资格要求
	应具有相关专业国家注册二级建造师资质,投标单位须有3年以上同类工程的施工经验（提供证明）。

	12
	是否接受联合体投标
	√不接受   □接受

	13
	资格审查
方式
	□资格预审
√资格后审
□投标邀请

	14
	投标报价
要求
	投标报价：招标人指定目的地报价。
投标报价应包含的相关费用有：招标范围和合同条件上所列的各项内容中所述的全部。本次投标产生的一切费用由投标人自理。投标报价为最终报价，投标人不得要求追加任何费用。

	15
	投标货币
	√人民币
□其他

	16
	工程质量
	[bookmark: 工程质量]达到现行国家工程质量验收合格标准

	17
	工期要求
	计划开工日期：  2026年12月25日         
计划竣工日期：  2027年12月24日        
施工总工期不超过 365 日历天

	18
	投标担保金额及方式
	投标担保金额：人民币  2 万元/标段（保证金数额应当不超过招标项目估价的2%，最高不超过50万元）
投标担保形式：
√投标保函
√现金（银行转账）
招标人名称：深圳第一亚太物业管理有限公司深圳分公司
地      址：深圳市龙岗区平湖街道华南大道1号
开户银行：中国农业银行深圳华南城支行     
 帐    号： 4102 6500 0400 2384 7
 需备注“ 第一亚太深圳分公司2026-2027年度零星工程投标保证金”

	19
	投标人的
替代方案
	□允许
√不允许

	20
	投标文件组成及份数
	☑资格审查文件：正本  1 份；副本  1  份
√技术标部分：  正本  1  份；副本 4   份
√商务标部分：  正本  1  份；副本  1  份
√资信标部分：  正本  1  份；副本  1  份
电子文档U盘：壹份（word/PDF/PPT格式）
注：如电子文件与纸质文件不符，以纸质文件为准。

	21
	评标方法及标准
	√综合评审法
□信用商务法
□定性评审法

	22
	评标委员会的人员组成
	由招标人依法组建

	23
	中标人的确定方式
	□评定分离：评标委员会评审后推荐无排序的   名投标人给招标人，由招标人确定  名中标人。
√招标人授权开标小组或评标委员会直接确定 2 名中标人

	24
	履约保证金
	2万元（中标单位凭中标通知书可将投标保证金转为履约保证金）

	25
	其他
	（1） 本次招标为第一亚太深圳分公司2026-2027年度零星工程框架合同，仅针对维修工程单价招标，合同无具体施工金额，合同期一年。
（2） 两个标段采用同一个框架清单；两个标段合同签订的框架清单价格以商务标第一名的价格为准；
（3） 中标人具体承包的标段由招标人确定；


[bookmark: _Toc387313377][bookmark: _Toc387313497][bookmark: _Toc405384929]
[bookmark: _Toc87885823]（二）投标须知前附表2

	序号
	内容
	规定

	1
	招标文件的获取
	时间：  2026年10月 27 日                 
地点：  深圳市龙岗区平湖街道华南大道1号行政楼3楼              

	2
	踏勘现场
	不组织,自行踏勘

	3
	公布招标控制价、投标报价上限
	[bookmark: 市局11]网址：深圳第一亚太物业管理有限公司官网
http://www.sztqjf.com/
[bookmark: 龙岗11]市属国企阳光采购服务平台
https://www.szygcgpt.com/
时间：   2026年10月 27 日                

	4
	投标文件递交
	截止时间： 2026年11月11日10:00                
地    点： 深圳市龙岗区平湖街道华南大道1号行政楼3楼                      

	5
	投标有效期
	   90  日历天（从投标截止之日算起）

	6
	招标人对招标文件的澄清或修改、答疑的期限、方式
	投标人质疑期限：在投标截止日期前  3  日（不少于3日）
招标人澄清或修补、答疑期限：在投标截止日期前   2 日（不少于2日）
投标人提交质疑问题的方式：以书面形式递交
招标人发出答疑补遗的方式：书面形式发送 

	7
	开标会
	时间：  2026年11月11日10:00 （暂定）               
地点：  深圳市龙岗区平湖街道1号行政楼3楼            

	8
	发出中标通知书
	投标有效期满30天前

	9
	签订合同
	收到中标通知书30天内





[bookmark: _Toc87885824]（三）投标须知前附件
[bookmark: _Toc87885825]附件一：招标公告
招标公告
一、项目名称：   第一亚太深圳分公司2026-2027年度零星工程                                      
二、招标工程名称：第一亚太深圳分公司2026-2027年度零星工程                                    
三、招标方式：公开招标
四、工程地点：  深圳市龙岗区平湖街道华南大道1号行政楼3楼                                 
五、投标上限价： 详见“第一亚太深圳分公司2026-2027年度零星工程框架清” 
六、招标范围及主要内容：本次招标的范围分为两标段招标：
一标段为西大区：1号广场（含奥特莱斯）、5号广场、环球大厦、发展大厦、华南西苑
二标段为东大区：2号广场、一期市场、行政区（含招商中心、总部大厦、行政楼）、铁东物流（含乾龙物流）  
七、工期要求：   合同期一年                                       
八、评标方法：    综合评分法                                      
九、中标人的确定方式：   详见投标须知前附表1                           
十、投标申请人资质要求：详见投标须知前附表1  
十一、拟派项目经理（项目负责人）资格要求： 详见投标须知前附表1 
十二、招标文件的获取
（一）投标申请人资格条件符合招标公告要求的，招标人将向合格投标报名单位免费发放招标文件。
（二）招标文件领取时间：   2026年10月 27 日                                   
（三）招标文件领取地点：  市属国企阳光采购服务平台https://www.szygcgpt.com/ 
（四）需携带资料：           /                              
十三、投标文件的递交
（一）截标时间：   2026年11月11日10:00  。
（二）截标地点：深圳市龙岗区平湖街道华南大道1号行政楼3楼                   
十四、发布公告的媒介
本次招标公告同时在https://www.szygcgpt.com/（市属国企阳光采购服务平台） 及     /      上发布。
十五、联系方式
（一）联系人：    杨健                       
（二）联系电话：   18929404950               
（三）传真：            /                     
（四）电子邮箱：         /                    
（五）地址：     深圳市龙岗区平湖街道华南大道1号                            

             招标人：深圳第一亚太物业管理有限公司深圳分公司
                                              
[bookmark: _GoBack]                               2026  年  10  月  27  日


[bookmark: _Toc87885826]附件二：投标文件否决性条款摘要

投标文件否决性条款摘要
一、开标阶段，投标文件不予受理的情形： 
1、在投标截止时间以后逾期送达的或者未送达指定地点的；
2、投标文件中的投标资格证明文件不合格的；
3、投标文件的投标报价高于投标报价上限的；
4、投标文件承诺的工期超过招标文件中工期要求的；
5、未按招标文件要求提交投标保函原件的或资信标未提供投标保函复印件的(采用投标保函形式情形),投标人未按招标文件要求在资信标提供投标保证金转账凭证复印件的或截标后投标保证金未到账的(采用银行转账形式情形)；（需提供投标担保情形）；
6、未按招标文件规定提交《投标函》的，且未规定加盖投标人印章、或未经法定代表人或其委托代理人签字(或盖章)的；
7、投标文件中存在投标人名称不统一、投标人名称与投标人公章不一致、投标文件中的招标人名称与招标文件不一致的；
8、投标文件的有关内容未按本须知规定加盖投标人印章、或未经法定代表人或其委托代理人签字(或盖章)、或由委托代理人签字(或盖章)但未随投标文件一起提供“投标文件签署授权委托书”原件的；
9、招标人要求提交投标文件电子文档，但投标人未提交或提交的电子文档不符合本须知要求的；
10、组成联合体投标的，投标文件中未按规定提交联合体各方共同投标协议的；
11、参加联合体的各成员再以自己的名义单独投标的，或同时参加两个（含两个）以上的联合体投标的；
12、投标人没有实质性响应招标文件要求的。
二、评标阶段有关无效标的情形： 
1、《投标函》未按招标文件规定填写的；
2、投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的；
3、投标人以他人的名义投标或出现串通投标、弄虚作假情形的；
4、投标文件中附有招标人不能接受的条件的。
三、评标阶段有关废标的情形：
1、评标委员会根据招标文件的规定对投标文件的投标价格进行调整，投标人不接受调整方式、调整后价格，或调整后价格超出招标控制价的；
2、评标委员会认定的其他串通投标、弄虚作假情形。
3、投标文件中的商务标书不符合要求的；
4、投标文件中存在明显不符合技术规范、技术标准、工程量清单计价规范强制性条文的内容的；


[bookmark: _Toc87885827]附件三：评标程序和评标方法

一、评标程序
1.评标委员会推选一名成员担任主任委员，负责协调、组织评标活动的实施。（主任委员与评标委员会的其他成员享有同等的表决权）
2.评标委员会了解工程概况（包括工程的重点、难点）、招标情况、评标内容、评标方法、招标文件中须注意的事项、以及建议评标的要点。
3.评标委员会成员熟悉招标文件、工程量清单、工程图纸及开标情况一览表，研究评标重点及具体分工。
4.评标过程中发现有评标资料不齐全的情况，评标委员会应向工作人员反映，要求补充。
5.评标委员会成员按照各自分工，根据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行系统的评审和比较。评审分初步评审和详细评审。经初步评审合格的投标文件，评标委员会对其资信、技术和商务作进一步评审、比较。
6．填写评标记录。
7.评标过程中出现的争议，应当提交评标委员会集体讨论形成一致意见，不能形成一致意见的应在充分讨论后予以表决。
8.对需要投标人澄清、说明、补正的，应当进行答辩，并作好记录。
9.对评判为无效标或废标的情况进行详细的记录和说明，并告知相应的投标人，允许其进行解释，但不影响评判的最终结果。
10.对发现的违法、违规（嫌疑）行为，应当在评标报告中做出详细说明，做好取证工作。
11.由评标委员会主任委员或其指定的其他评标委员会成员填写评标报告， 评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此做出书面说明并记录在案。

二、评标方法
1.本招标工程的评标办法采用：
	评标方法
	评审内容
	备注

	√综合评分法
	资信、商务、技术
	

	□信用商务法
	资信、商务
	

	□定性评审法
	商务、技术
	



2.综合评分法
2.1招标人在开标会上根据招标文件中投标文件不予受理情形的规定，对资格审查合格的投标人的投标文件是否应当受理进行审查，然后将应当受理的投标文件提交评标委员会评审；
2.2评标委员会分别根据招标文件无效标情形的规定，对所有应当受理的投标文件进行初步评审；
2.3评标委员会首先对通过初步评审的各投标人的技术标进行详细评审。即：各成员根据招标文件规定的技术标评分规则（见评标方法附件），对投标文件独立进行技术标评分。各成员的评分结果的算术平均值作为该投标人最后技术标评审得分（是否去掉最低或最高分，由项目管理单位在招标方案中明确）。在后续评审中该得分不得更改；
2.4评标委员会在完成技术标评审后，接着对初步评审合格的各投标人商务标进行详细评审并打分；
2.5评标委员会在完成商务标评审后，对初步评审合格的各投标人资信标进行详细评审并打分；
2.6最后，评标委员会应当按照下列公式计算评审总得分：


N—评审总得分（得分取值保留到小数点后两位）；
J—技术标评审得分（得分取值保留到小数点后两位）；
S—商务标评审得分（得分取值保留到小数点后两位）；
X—资信标评审得分（得分取值保留到小数点后两位）； 
A1—技术标评审得分权重，按  30  %计；
A2—商务标评审得分权重，按  60  %计；
A3—资信标评审得分权重，按  10  %计；
[A1+A2+A3=1，A2≥30%, A3≤10%]
2.7评标委员会应当按评审总得分从高至低的顺序，按照“投标前须知附表1”约定推荐中标候选人，并形成评标报告；
2.8若出现评审总得分相同且影响到推荐中标候选人时，按技术标得分从高至低的顺序推荐；若出现技术标得分也相同的情形，按商务标得分从高至低的顺序推荐；若出现商务标得分仍相同的情形，采用大号中签的抽签方式推荐。
2.9评标委员会按照标段顺序依次评审，若同一投标单位在前一标段已被确定为第一中标候选人，则后续标段中其投标文件不再进入评审环节（或仅保留资格，但不参与排序）。
3.信用商务评审法
3.1招标人在开标会上根据招标文件中投标文件不予受理情形的规定，对投标人的投标文件是否应当受理进行审查，然后将应当受理的投标文件提交评标委员会评审；
3.2评标委员会根据招标文件初步评审内容的规定，对所有应当受理的投标文件进行初步评审；
3.3评标委员会对所有初步评审合格的各投标人的商务标进行详细评审，并计算出商务标得分；
3.4评标委员会在完成商务标评审后，对初步评审合格的各投标人资信标进行详细评审并打分；
3.5最后，评标委员会应当按照下列公式计算评审总得分：


N—评审总得分（得分取值保留到小数点后两位）；
S—商务标评审得分（得分取值保留到小数点后两位）；
X—资信标评审得分（得分取值保留到小数点后两位）；
A2—商务标评审得分权重，按  /  %计；
A3—资信标评审得分权重，按  /  %计；
[A2+A3=1，A3≤30%]
3.6评标委员会应当按评审总得分从高至低的顺序，按照“投标前须知附表1”约定推荐中标候选人，并形成评标报告；
3.7若出现评审总得分相同且影响到推荐中标候选人时，按商务标得分从高至低的顺序推荐；若出现商务标得分也相同的情形，按资信标得分从高至低的顺序推荐；若出现资信标得分仍相同的情形，采用大号中签的抽签方式推荐。
4.定性评审法
4.1招标人在开标会上根据招标文件中投标文件不予受理情形的规定，对投标人的投标文件是否应当受理进行审查，然后将应当受理的投标文件提交评标委员会评审；
4.2评标委员会根据招标文件初步评审内容的规定，对所有应当受理的投标文件进行初步评审；
4.3评标委员会对通过初步评审的各投标人的技术标及商务标同时进行详细评审。即：各成员根据招标文件规定的技术标及商务标评审要素（见评标方法附件），各成员须对投标文件独立进行评审并提出评审意见，经讨论汇总后形成综合评审意见，内容主要包括：对各投标文件是否满足招标文件所有要求提出意见，指出各投标文件中存在的缺陷和问题，签订合同前应注意和澄清的事项,并按照“投标前须知附表1”约定推荐无排序的中标候选人；
4.4评标委员会将综合评审意见整理成评标报告后，提交给招标人。


三、评标方法附件
（一）技术标评审表
1.技术标定量评审表
工程名称：第一亚太深圳分公司2026-2027年度零星工程
	序号
	评 审 内 容 
	评分标准
	分值范围
	投标人1

	
	
	
	
	

	1
	施工方案及措施
（30分）
	施工方案内容详实、完整、叙述清楚且合理，符合现场实际情况。
	20-30
	

	2
	
	施工方案内容基本可行、能保证施工，基本符合现场实际情况。
	10-19
	

	3
	
	施工方案内容很差或保证施工安全措施不力。
	0-9
	

	4
	管理人员保证
（20分）
	管理人员经验丰富、有丰富的养护服务的经历，有专业证书。
	15-20
	

	5
	
	管理人员有经验、有养护服务的经历，有专业证书。
	6-14
	

	6
	
	管理人员有无养护经验。
	0-5
	

	7
	确保工程质量保证体系及措施
（10分）
	服务标准明确，有完善的服务体系、制度和控制措施。
	8-10
	

	8
	
	有服务标准，但体系和制度不够完善。
	4-7
	

	9
	
	服务标准和制度欠完整。
	0-3
	

	10
	成品保护措施
（10分）
	技术措施科学、可行、完善。
	8-10
	

	11
	
	基本可行，但需完善。
	4-7
	

	12
	
	质量体系及措施欠完整。
	0-3
	

	13
	工期、施工进度计划及保证措施
（10分）
	科学合理，有针对性。
	8-10
	

	14
	
	方法可行，措施一般。
	4-7
	

	15
	
	措施不力，方法不合理。
	0-3
	

	16
	劳动力计划、
主要机械设备计划及材料用
量及采购计划
（8 分）
	科学合理，有针对性。
	6-8
	

	17
	
	可行。
	3-5
	

	18
	
	欠缺。
	0-2
	

	19
	安全环境保障措施
（12分）
	有安全环境保障措施、有安全环境保障设施。
	9-12
	

	20
	
	方法可行，措施一般。
	5-8
	

	21
	
	安全环境保障措施、无安全环境保障设施。
	0-4
	

	
	合  计  分
	
	100
	


备注：
1.招标人必须明确每项评审内容、要求及分值范围，评标专家以此对每项评审内容进行打分。
2.本表适用于专家独立评审使用。

评标专家：                  评标日期：          
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3.技术标评审汇总表
工程名称：   第一亚太深圳分公司2026-2027年度零星工程                   
	序号
	投标人名称
	评委评定（是/否合格或分值）

	
	
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5
	评委6
	评委7
	最终评定

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	评标委员会签名：
      

日期：     年   月  日



注：
1.采用定量评审时最终评定得分为各评委评分的算术平均值。
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（二）商务标评审细则
1.商务标定量评审细则：
（1）评标基准下浮率的确定
将通过初步评审的商务标下浮率按由低至高的顺序进行排序，去掉最低下浮率以及最高下浮率之后，再对剩余投标人的下浮率取算术平均值，此算术平均值为评标基准下浮率X1，并以X1作为评标基准下浮率。
若通过初步评审的投标人不足5家（含5家），则不去掉最高和最低，全部投标下浮率直接参与算术平均；若通过初步评审的投标人不足3家，则本次招标作废，重新组织招标。
（2）评分规则
投标下浮率等于评标基准下浮率的得100分；
投标人投标下浮率（Xn）每低于评标基准下浮率1个百分点扣2分（不足1%的部分按1%计，下同）；
投标人投标下浮率（Xn）每高于评标基准下浮率1个百分点扣1分。
（3）得分计算公式
设投标人的投标下浮率为Xn，得分S计算方法如下：
S = 100 - │Xn – X1│ ÷ X1 × 100 × 2（或1）
系数取值规则：
当 Xn ＜ X1（投标下浮率低于基准下浮率）时，系数取 2；
当 Xn ＞ X1（投标下浮率高于基准下浮率）时，系数取 1；
当 Xn = X1 时，S = 100。
注：当价格分＜0时，取0；得分精确到小数点后二位；
2.商务标定性评审细则
评标委员会对初步评审的投标人的投标报价是否存在计算错误、不平衡报价情况、报价缺漏等情况进行评审，评价结论仅分为合格或不合格两个等级，不合格仅限于符合招标文件废标、无效标情形以及投标文件违反国家强制性条文标准的情形。评审过程中如发现重大商务风险，可能影响合同执行，应要求投标人澄清、答辩，相关内容及答辩过程应予记录。

商务标评分表
	工程名称：第一亚太深圳分公司2026-2027年度零星工程

	投标报价上限：下浮率 0%
	抽取下浮率：/

	评标基准价计算规则：将通过初步评审的商务标下浮率按由低至高的顺序进行排序，去掉最低下浮率以及最高下浮率之后，再对剩余投标人的下浮率取算术平均值，此算术平均值为评标基准下浮率X1，并以X1作为评标基准下浮率。
	评标基准下浮率X1：

	投标报价评分规则：
投标下浮率等于评标基准下浮率的得100分；
投标人投标下浮率（Xn）每低于评标基准下浮率1个百分点扣2分（不足1%的部分按1%计，下同）；
投标人投标下浮率（Xn）每高于评标基准下浮率1个百分点扣1分。

	评分公式：S=100-│Xn – X1│÷X1×100×2（或1）（示例）

	序号
	投标单位名称
	投标下浮率（％）
	得分S

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　　

	　
	　
	　
	　　

	　
	　
	　
	　　

	
	
	
	

	
	
	
	

	　
	　
	　
	　　

	　
	　
	　
	　　

	　
	　
	　
	　　

	评标委员会签名：
      

日期：     年   月  日


备注：

（三）资信标评审表
1.资信标定量评审表
工程名称：第一亚太深圳分公司2026-2027年度零星工程
	序号
	评 审 内 容 及 要 求
	分值范围
	投标人1
	投标人2
	投标人3

	
	
	
	
	
	

	1
	注册
资金
（20分）
	注册资金：
300万元（含）及以上得20分；
300万元（含）-200万元（不含）得10分；
100万元（含）-200万元（不含）得5分；
100万元以下得0分。
	
	
	

	2
	业绩证明
（30分）
	年度合同金额在30万元（含）以上购物商业/写字楼/产业园/住宅的装饰装修、零星维修、专项施工工程等，每个合同得10分；满分30分。
	
	
	

	3
	投标人资质等级要求
（30分）
	具备建筑工程专业承包（装饰装修、建筑幕墙、建筑机电安装、防水防腐保温、地基基础工程、钢结构工程）二级及以上资质，每个资质8分，最高30分；
具备建筑工程总承包叁级及以上资质30分；
（建筑工程总承包资质和专业资质可叠加计分，最高30分）
	
	
	

	4
	信誉
（20分）
	获得合作方嘉奖证明，一个7分，共20分
	
	
	

	
	合  计  分
	100
	
	
	

	评标委员会签名：

日期：     年   月  日


备注：
1.招标人明确评审项目的评分标准。

（四）评分汇总表
工程名称：第一亚太深圳分公司2026-2027年度零星工程
	序号
	投标人名称
	技术标
	商务标
	资信标
	综合得分

	
	
	得分J
	权重A1
	得分S
	权重A2
	得分Z
	权重A3
	N

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	评标委员会签名：

日期：     年   月  日


备注：
1.本工程采用的评标方法为：  综合评分法          。
2.综合得分N=  J*30％+S*60％+Z*10％              。
（五）其他开评标表格
1.开标情况记录表
工程名称：第一亚太深圳分公司2026-2027年度零星工程                  
	序号
	投标人名称
	投标下浮率
（％）
	投标工期（日历天）
	投标人确认
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




招标人签字：                                 
开标日期：                                    




[bookmark: _Toc87885828]附件四：招标投标分段限时投诉的规定

招标投标分段限时投诉的规定

为提高招标投标活动效率，本工程招标投标各阶段的投诉处理按“分段限时投诉”原则进行。投诉人在知道或者应当知道其权益受到侵害之日起5日内未提出书面投诉或超过本规定要求投诉时效的，招标人可以不受理该投诉。
一、对招标公告内容的投诉时限：公告发布首日起5日内。
二、对招标文件内容的投诉时限：招标文件发布后5日内；补遗或答疑文件发出后的下一个工作日内。
三、对开标结果的投诉应于开标结束前当场向招标人提出，可以口头方式投诉。
四、对评标结果投诉时限：中标结果公示结束之前。
五、对合同签订过程的投诉时限：合同签订前。
[bookmark: _Toc87885829]
三、投标须知

[bookmark: _Toc87885830]（一）总则

1.工程说明
1.1工程名称见“投标须知前附表1”所述。
1.2工程地点见“投标须知前附表1”所述。
1.3工程规模和特征见“投标须知前附表1”所述。
2.资金来源
2.1本工程已完成审批手续，工程资金通过“投标须知前附表1”所述的方式获得。
3.招标范围：
3.1 本次招标的范围及内容见“投标须知前附表1”所述(详见第五章-图纸、第六章-工程量清单)。
4.承包方式
4.1本工程的承包方式见“投标须知前附表1”所述。
5.工程质量
5.1本工程的质量标准见“投标须知前附表1”及第四章标准、规范和技术要求所述。
6.工期要求
6.1本工程的工期要求见“投标须知前附表1”所述。
7.合格的投标人
7.1投标人资质、投标人项目经理要求见“投标须知前附表1”所述。
7.2本次招标资格审查方式见“投标须知前附表1”所述。
7.3由两个或两个以上法人组成一个联合体以一个投标人的身份共同投标时，除符合7.1、7.2款的要求外，还应符合以下要求：
7.3.1投标人的投标文件及中标后签署的合同协议书对联合体每一成员均具法律约束力；
7.3.2联合体的各成员应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将该共同投标协议随投标文件一并递交给招标人；
7.3.3联合体中标后，联合体各方应当共同与招标人签订合同，为履行合同向招标人承担连带责任；
7.3.4由联合体的各成员提交一份授权书，证明联合体代表资格，该授权书作为投标文件的组成部分一并提交给招标人；
7.3.5联合体代表应被授权作为联合体所有成员的代表承担责任和接受指令，并负责整个合同的全面履行；
7.3.6参加联合体的各成员不得再以自己的名义单独投标，也不得同时参加两个或两个以上的联合体投标。出现上述情况者，其投标和与其有关的联合体的投标均做无效标处理；
7.3.7除非另有规定或说明，本须知中“投标人”一词亦指联合体各成员。
7.4投标人应当具备承担本招标项目的能力；具备国家有关规定或者招标文件规定的资格条件；且通过合法途径取得招标文件。
8.投标费用
8.1投标人应自行承担所有准备及参加投标相关的费用。不论投标的结果如何，招标人均无承担的义务和责任。
9.踏勘现场
9.1招标人不组织投标人对工程现场及周围环境进行踏勘，投标人可自行前往工程现场进行踏勘以便获取有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担，踏勘时间、地点见“投标须知前附表2”所述。
9.2招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
9.3投标人及其人员经过招标人的允许，可为踏勘目的进入招标人的工程现场，但投标人及其人员不得因此使招标人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人应对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。 
9.4如果投标人认为需要再次进行现场踏勘，招标人将予以支持，费用自理。
10.招标控制价的编制和公布
10.1本工程招标人□编制□未编制招标控制价、投标报价上限。招标控制价、投标报价上限公示的时间、网址见“投标须知前附表2”所述。
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11.招标文件的组成
11.1招标文件包括下列内容：
第一章 致投标人
第二章 投标须知
 一、投标须知前附件
 二、投标须知
第三章 合同条款
第四章 标准、规范和技术要求
一、一般标准和技术规范
二、特殊标准和技术规范
三、工程技术要求
第五章 图纸
一、图纸清单
二、标准图集清单
第六章 工程量清单
一、工程量清单的说明及投标报价要求
二、工程量清单格式
第七章 投标文件格式
一、资格审查文件
二、资信标部分
三、商务标部分
四、技术标部分
第八章 中标通知书
11.2除11.1款内容外，招标人在投标截止日期前 2 日前以书面形式发出的招标文件的澄清(答疑)纪要、修改(补充)函件，均是招标文件的组成部分，对招标人投标人起约束作用。
11.3投标人购取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺应在领到招标文件后 2日内向招标人提出，否则，由此引起的投标损失自负。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、条款、格式和标准要求等，如果投标人的投标文件没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担，并且根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝。
12.招标文件的澄清
12.1 投标人若对招标文件有疑问，需要招标人予以澄清，应于投标截止日期之前 3 日以书面形式向招标人提出，送至招标公告中的招标人地址。不论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将在投标截止日期前  2 日前以书面形式发出澄清纪要，同时将澄清纪要寄送给所有投标人。投标人收到招标人书面答复时，应办理签收手续。招标文件的澄清作为招标文件的组成部分，具有约束力。
13.招标文件的修改
13.1 招标文件发出后，在投标截止日期前 2日的任何时候，确需要变更招标内容的，招标人可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。
13.2 招标文件的修改将以书面形式寄送给所有投标人，招标文件的修改作为招标文件的组成部分，并具有约束力。投标人收到招标人的修改函件时，应办理签收手续。
13.3 招标文件、招标文件澄清(答疑)纪要、招标文件修改(补充)函件内容均以书面明确的内容为准。当招标文件、澄清(答疑)纪要、修改(补充)函件内容相互矛盾时，以最后发出的为准。但是澄清(答疑)纪要、修改(补充)函件中存在否决性条款时，须由招标人重新编写《投标文件否决性条款摘要》，将所增加的否决性条款列入该摘要。否则，仍应以先前发出的《投标文件否决性条款摘要》为准，新增加的否决性条款无效。
13.4 招标人保证招标文件澄清(答疑)纪要、招标文件修改(补充)函件在投标截止时间至少2日前以书面形式发给所有投标人。为使投标人在编写投标文件时有充分时间对招标文件的修改(补充)部分进行研究，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期，具体时间将在修改(补充)函件中明确。
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14.投标文件的语言及度量单位
14.1 投标人与招标人之间与投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均应使用中文。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文，并且，为了解释投标文件，应以中文为准。
14.2 除工程建设标准及技术要求另有规定外，投标文件使用的度量单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。
15.投标文件的组成
[bookmark: 投标文件包括技术标]15.1 投标文件由☑资信标部分☑商务标部分☑技术标部分☑资格审查文件。
15.2资信标部分主要包括下列内容：
15.2.1营业执照；
15.2.2资质证书；
15.2.3法定代表人身份证明书；
15.2.4投标文件签署授权委托书；
15.2.5投标函；
15.2.6投标保函或投标保证金收讫证明文件；投标人资质情况；
15.2.7廉洁投标承诺书
15.2.8投标人注册资金、办公场地、员工数量、机械设备等规模情况；
15.2.9投标人营业收入等财务状况；
15.2.10投标人纳税情况；
15.8.11投标人业绩情况；
15.2.12投标人获奖情况；
15.2.13招标人要求提供的与投标人资信评审有关的其他材料.
15.3商务标部分主要包括下列内容：
15.3.1工程量清单报价表； 
15.3.2招标文件要求投标人提交的其他投标资料。
15.4技术标部分要求：
技术标格式由投标人自拟,内容应满足技术标评审要求。
15.5资格审查方式为资格后审的，投标人还应提交资格审查文件：
15.5.1投标人营业执照；
15.5.2投标人资质证书；
15.5.3投标人安全生产许可证证明以及拟派项目经理的安全生产考核合格证证明；
15.5.4投标人拟派出的项目经理的《项目经理证》或注册建造师的《注册建造师证》；
15.5.5招标人要求提供的与投标人条件审查有关的其他资格证明材料。 
16.投标文件电子文档的提交及要求
16.1 投标人在提交书面投标文件的同时，应提交该投标文件的电子文档。
16.2 电子文档的格式要求： 采用word、Excel形式。
16.3投标文件的电子文档，必须提供一份只读U盘，并在U盘上注明投标人名称、工程名称。
16.4 投标人提交的书面投标文件的实质内容应与提交的电子文档的实质内容完全一致。如果评标委员会发现两者的实质内容不一致，将按不利于投标人的原则予以处置。因此产生的一切责任均由投标人承担。
17.投标文件的格式要求
17.1投标文件包括本须知第16条中规定的内容，投标人提交的投标文件必须毫无例外地使用招标文件所提供的投标文件格式，详见招标文件第七章—投标文件格式(表格可以按同样格式扩展)。
17.2投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。
18.投标文件的数量要求
18.1 投标人应按“投标须知前附表1”规定份数提交投标文件。
19.投标文件的签署
19.1 投标文件应根据第七章—投标文件格式要求加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的在投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书。投标文件签署授权委托书应符合第七章—投标文件格式投标函部分的要求。
19.2商务标书必须经造价人员签字认可。
19.3 签字的造价人员对其签认的投标文件的真实性、合法性承担个人执业责任(但并不因此免除投标人应承担的法律责任)。
19.4 除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或增删，如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的印章或由投标文件签字人签字或盖章。
20.投标报价
20.1 本工程投标报价要求见“投标须知前附表1”所规定。
20.2 投标报价为投标人的投标文件中提出的各项支付金额的总和。
20.3 投标人的投标报价，应是本须知和合同条件上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，并以投标人在工程量清单中提出的综合单价或总价为依据。
20.4 投标人应按工程量清单中列出的工程项目填报综合单价和合价。任何有选择的报价将不予接受，每一项目只允许有一个报价。投标人未填综合单价或合价的工程项目，将被视为该项费用已包括在其它有价款的综合单价或合价内，任何与此有关的工程价款，招标人将不另行支付。
20.5 工程建设标准和技术规范要求的费用应包括在投标报价中。报价时要考虑材料、附属材料及其加工费、储藏费、运输费、装卸费、安装费、施工损耗费、维护费、封样材料费等与该专业有关的所有费用以及与其它专业分包结合处的技术措施费用。同时，报价应包含与其他专业分包商配合、交叉施工影响的费用。
20.6 投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。
20.7 除非招标人通过修改招标文件予以更正，否则，投标人应按工程量清单中的项目和数量进行报价。
20.8“施工单位现场安全文明施工措施费”应当作为非竞争性费用，在投标报价中单列(但应计入投标总价)。“施工单位现场安全文明施工措施费”包括临时设施费、安全施工费、文明施工费。
20.9 投标报价的上限见“投标须知前附表1”所述。
21.投标货币
21.1 本工程投标报价采用的币种见“投标须知前附表1”所述。
22.投标有效期
22.1 投标有效期见前“投标须知前附表2”所述所规定的期限，在此期限内，所有投标文件均保持有效。
22.2特殊的情况下，在原定投标有效期满之前，招标人可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复，投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金或投标保函。同意延长投标有效期的投标人不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内本须知第23条关于投标保证金或投标保函的退还与没收的规定仍然适用。
23．投标担保、履约担保
23.1投标人应按“投标须知前附表1”规定要求提交投标担保。保证金数额应当不超过招标项目估价的2%，最高不超过50万元。
23.2本工程投标担保： 
23.2.1投标担保是为了避免招标人因投标人的行为而蒙受损失，招标人可根据23.2.4规定的条件没收投标保证金或投标保函。
23.2.2未中标的投标人的投标担保将按照本须知规定的投标有效期或经投标人同意的延长的投标有效期期满后7天内予以退还（不计利息）。
23.2.3出现下列情形之一时，招标人应当在7天内退还投标人的投标担保：
23.2.3.1中标通知书发出，中标人签订了工程承包合同；
23.2.3.2招标过程中招标活动因正当理由被招标人宣布终止；
23.2.3.3招标失败需重新组织招标；
23.2.3.4投标有效期满而投标人不同意作出延长。
23.2.4投标人有下列任何情况发生时，投标担保将被没收。给招标人造成的损失超过投标担保金额的，投标人还应当对超过部分给予赔偿。
23.2.4.1投标人有弄虚作假或串通投标等违法违规行为；
23.2.4.2投标人在投标有效期内撤回其投标文件；
23.2.4.3在规定期限内中标人拒绝与招标人签订合同或不提交履约担保的；
23.2.4.4投标人资质证书或安全生产许可证被暂扣或吊销，但仍参与投标的。
24.投标人的替代方案
24.1 本工程不接受替代方案。
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25.投标文件的密封和标记
25.1 投标文件中的资信标部分、商务标部分、技术标部分、资格审查文件和电子标书应分别密封包装，并在密封袋上相应注明“资格审查文件”、 “资信标部分”“商务标部分”、“技术标部分”、“电子标书”，并分别注明工程名称、投标人名称。
25.2将密封包装好的资信标部分、商务标部分、技术标部分、资格审查文件和电子标书统一密封包装在一个外密封袋中，并在外密封袋上注明“投标文件”、工程名称、投标人名称，并按前“投标须知前附表2”的规定注明开标时间以及“在此之前不得开封”字样。
25.3所有密封袋的封口处均应贴封条并骑缝加盖投标人公章。
26.投标截止时间
26.1 投标人应根据“投标须知前附表1”的规定，在投标截止时间前将投标文件送达指定地点。
27.投标文件的补充修改与撤回
27.1 投标人在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充、修改或撤回已提交的投标文件，并通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。
27.2 投标人的补充、修改或撤回通知，应按本须知第25条有关规定编制、密封、标记和递交，并在密封袋上清楚注明“补充”、“修改”或“撤回”字样。
27.3 根据本须知第25条规定，在投标截止时间以后，不得补充、修改投标文件。
28.截标时投标文件的数量要求
28.1截标时投标文件递交数量不足，则可能推迟招标或重新招标。如导致招标失败，招标人将不负担因此给投标人造成的损失。

[bookmark: _Toc87885834]（五）资格后审

29.资格后审
资格审查方式为资格后审的，其资格审查活动按以下规定进行：
29.1资格审查由招标人组成的开标小组负责，在截标后对各投标人资格进行审查。
29.2开标小组开启资格审查文件，严格对照招标公告中要求的投标人资格条件，逐个审查投标人递交的资格证明文件，审核判断投标人是否满足该资格条件。
29.3审查过程中如出现疑问，开标小组可要求投标人进行澄清说明，并根据招标公告设置的条件要求进行判断；如出现投标人资格不符合招标公告设置条件的，应当向投标人说明情况，并允许投标人答辩，记录有关情况。
29.4投标人应准备相关原件以备查验。
29.5拟进行资格后审澄清、答辩的代表由招标人核对身份。
29.6开标小组要求投标人进行澄清、答辩，但投标人在招标人规定时间内未派出人员及时作出澄清、答辩的，开标小组会将可能作出不利于投标人的判定。
29.7资格审查合格投标人少于3家的，不再进行后续招标投标程序。
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30.开标
30.1 本招标工程招标人将于“投标须知前附表1”所规定的时间和地点公开举行开标会议，并邀请所有投标人代表（资格后审不合格单位除外）参加。
30.2 参加开标会议的投标人的法定代表人或其委托代理人应随带本人身份证，委托代理人还应随带“法定代表人证明书”和“法定代表人授权委托书”，以证明其身份。
30.3 开标会议由招标人主持。
(1)由投标人或投标人代表检查投标文件的密封和标记情况；
(2)经确认无误后，由招标人当众拆封，宣读投标人名称、投标价格以及投标文件中的其他主要内容。
30.4 招标人在投标截止时间前收到的所有投标文件，开标时都应当众拆封、宣读。但按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退给投标人。
30.5按本须知第31条规定宣布为不予受理的投标文件，不予送交评审；其它不属于本须知第31条情形的投标文件均送交评标委员会。
30.6招标人应对开标过程进行记录，以存档备查。
31.投标文件的受理
31.1 投标文件有下列情形之一的，招标人将不予受理：
31.1.1 在规定投标截止时间以后逾期送达的或者未送达指定地点的；
31.1.2 未按规定密封和骑缝加盖投标人公章的；
31.1.3 投标文件的投标报价高于公布标底或投标报价上限的；
31.1.4 投标文件承诺的工期超过招标文件中工期要求的；
31.2 如果招标人根据招标文件的规定难以准确判断某投标人的投标文件是否应予受理的，或有投标人在开标会上对审查程序与结果提出异议的，招标人将记录有关情况提交评标委员会讨论决定。
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32.评标委员会和评标
32.1 评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。
32.2 开标结束后，开始评标，评标采用保密方式进行。
33. 招标人将向评标委员会提供以下资料，供评标使用：
33.1 招标文件，包括补遗文件、答疑会纪要、工程量清单等；
33.2 供评标使用的主要施工图纸等工程技术资料；
33.3 工程概况和评标重点的书面介绍。包括工程规模、结构型式、工程特点、技术要求、施工重点和难点、施工采用的新方法、新工艺和新材料等。
33.4 其他评标必须的资料。
34.投标文件的初步评审
34.1由评标委员会进行投标文件的初步评审；
34.2投标文件有下列情形之一的，初步评审不通过，应作无效标处理：
34.2.1 投标文件的有关内容未按规定加盖投标人印章、或未经法定代表人或其委托代理人签字(或盖章)、或由委托代理人签字(或盖章)但未随投标文件一起提供“投标文件签署授权委托书”原件的；
34.2.2投标文件中的商务标书不符合要求的；
34.2.3投标函未按招标文件规定填写的；
34.2.4招标人要求提交投标文件电子文档，但投标人未提交或提交的电子文档不符合要求的；
34.2.5投标人组成联合体投标，但投标文件未按规定附有联合体各方共同投标协议的；
34.2.6参加联合体的各成员再以自己的名义单独投标的，或同时参加两个或两个以上的联合体投标的；
34.2.7投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的。
35.投标文件的详细评审
35.1评标委员会根据“投标须知前附表1”规定的评标方法和标准，对投标文件进行系统的评审和比较，招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。
36.投标文件的重大偏差
36.1投标文件存在重大偏差的，应作废标处理。下列情况属于重大偏差：
36.1.1投标人以他人的名义投标或出现下列串通投标、弄虚作假投标嫌疑的：
36.1.2投标人资质条件不符合国家有关规定和招标文件要求；
36.1.3投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明、补正的或评标委员会根据本须知第37.1条规定对投标文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正后的投标报价的； 
36.1.4投标文件附有招标人不能接受的条件；
36.1.5投标文件不满足招标文件规定的任何一项实质性要求的；
37.投标文件的细微偏差
37.1细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。
37.2评标委员会应当书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作不利于该投标人的量化，量化标准以招标文件规定为准。
37.3 在评审过程中，评标委员会可以以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行说明并提供相关材料。
38.投标文件的澄清和对答辩人的要求
38.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应当进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标报价和其他实质性内容。根据本须知第37条规定，凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。
38.2 评标过程中对各投标单位的答辩人要求如下：
38.2.1拟进行投标答辩的，必须是投标人法定代表人或其授权委托人。
38.3评标委员会要求投标人进行答辩，但投标人在规定时间内未派出答辩人及时作出答辩的，评标委员会将根据招标文件规定作出不利于投标人的判定。
39.投标文件计算错误的修正
39.1投标人的投标报价中如出现算术错误，将按以下方法进行调整：
39.1.1投标文件中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
39.1.2总价金额与按单价计算的总金额不一致的，以单价计算的总金额为准。除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以合价金额为准，调整单价；
39.2投标人的投标报价如果出现缺项、漏项或是修改了本招标项目列明项目的数量情况的，评标委员会应根据具体评标方法和评审标准，按照不利于该投标人的原则进行调整，且投标人不得因此提出任何异议。
39.3按照本节第37.1条、第37.2条规定的调整方法确定的调整后报价，须取得投标人同意并书面签字确认。如果投标人拒不接受调整方法以及调整后的报价的，其投标将被拒绝。
39.4如果出现多报或超出本招标项目列明项目的数量情况的，评标委员会应根据具体评标方法和评审标准，按照不利于该投标人的原则进行调整，且投标人不得因此提出任何异议。
39.5中标人的投标报价是按照本节第37.1条、第37.2条、第37.3条规定的进行了调整的，其中标价按就低不就高的原则确定。如果投标人拒不接受的，其投标将被拒绝。
39.5.1投标人的投标报价的总价小于调整后的报价，中标价即为投标人的投标报价的总价；投标报价的总价大于调整后的报价，中标价即为调整后的报价。
40.无效标和废标的处理
40.1除本须知第34.2条和第36.1条明确规定的无效标和废标情形外，评标委员会对投标文件应坚持谨慎确定无效标和废标的原则。
40.2评标委员会在作出任何一项无效标和废标决定前，都应当严格遵循以下程序：
40.2.1 要求当事投标人作相应的答辩；
40.2.2 将答辩记录送当事投标人法定代表人或其授权委托人签字确认；
40.2.3 在充分讨论的基础上集体表决；
40.2.4 若表决通过无效标或废标决定，告知投标当事人，并在评标报告中详细载明无效标或废标的理由、依据、答辩的情况和集体表决的情况(同意无效标或废标和不同意无效标或废标的评标委员会成员均应当注明)。
41.中标候选人的推荐或确定
41.1 评标委员会实行少数服从多数的原则，评标结果经评标委员会全体成员过半数通过有效。
41.2 评标委员会经过对投标文件进行评审和比较后，向招标人提出书面评标报告，并推荐中标候选人，中标价以中标候选人投标报价签订施工合同。
41.3 招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人，也可以授权评标委员会直接确定中标人。
42.评标过程的保密
42.1 开标后，直到授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料以及中标侯选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。
42.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人不得有向招标人和评标委员会施加影响的任何行为。
42.3 中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。
43.其它规定
43.1评标过程中，若评标委员会认为本次招标缺乏竞争性，可以不推荐中标候选人，由招标人重新组织招标。
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44.中标人确定方式
44.1招标人根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，也可以授权评标委员会直接确定中标人。
44.2招标人授权评标委员会确定中标人的：评标委员会根据招标文件中的评审内容和评审指引，对各投标人的投标文件进行评审，推荐有排序的 2 名中标候选人。评标报告通过招标人审批后，该2名标中标候选人即为本次招标的中标人。
44.3采用评定分离，招标人根据评标委员会评标报告在推荐的中标候选人确定中标人的：评标委员会根据招标文件中的评审内容和评审指引，对各投标人的投标文件进行评审，推荐不超过 3  名无排序中标候选人，后由招标人在评标委员会推荐的中标候选人中确定  2  名中标人。
44.4本次招标，评标委员会评标得分仅作为招标人确定中标人的参考，招标人有权确定任一中标候选人为中标人。
44.5如出现中标人放弃中标的情形，招标人可按上述程序在剩余中标候选人中重新确定中标人，也可重新组织招标。
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45．中标通知书
45.1招标人应在确定中标人后，将中标结果在 “市属国企阳光采购服务平台”公示。
45.2公示期内对中标结果若无质疑，公示期结束后该中标结果自动生效。招标人将发出中标通知书。中标通知书是本招标项目合同的组成部分。如接到有关投诉的，招标人将可能暂停发出中标通知书。
45.3招标人将以《中标通知书》通知中标人中标。未收到《中标通知书》投标者为落标，招标人不解释落标原因，不退回投标书。
46．招标人的权利
46.1招标人在发出中标通知书之前因正当理由，经公司相关部门批准，有权根据评标委员会评审意见接受或拒绝投标、宣布投标程序无效或拒绝所有投标。对受影响的投标人不承担任何责任。
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47．签订合同
47.1招标人和中标人应当按“投标须知前附表”的规定，依据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
47.2中标人无正当理由拒签合同的，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，招标人可取消其中标资格，并没收其投标担保；给招标人的损失超过其投标担保数额的，中标人应当对超过部分予以赔偿；没有提交投标担保的，应当对招标人的损失承担赔偿责任。
47.3招标人无正当理由拒签合同的，或者在签订合同时向中标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，有关行政监督部门将给予警告，责令改正；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
47.4招标人与中标人签订的施工合同必须遵守本招标文件的合同条件，并且不得更改合同条件。
47.5中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标工程施工，不得将中标工程转让(转包)给他人施工。
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48．招标投标投诉的处理
48.1本招标项目实行分段限时投诉制度，即在每个招标投标阶段，投标人均应对所存异议及时投诉。凡超出被投诉阶段投诉时限的，其投诉将不予受理。
49．其他
49.1本招标文件的解释权归招标人所有，招标人有权在法律允许范围内调整本次招标活动的细节及保留最终解释权。
49.2评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决的，招标人应重新招标。招标人不负担因招标失败给投标人造成的损失。
49.3招标人向投标人提供的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料，招标人对投标人由此而作出的推论、理解和结论概不负责。
49.4如果投标人实质上不符合投标资格，即使参加投标并缴纳各种费用，招标人可以随时取消其投标或中标资格，招标人对该投标人的一切损失概不责任。
49.5中标无效的，发出的中标通知书和签订的合同自始没有法律约束力，但不影响合同中存在的有关解决争议方法的条款的效力。
49.6本招标文件所有的附件与本招标文件具有同等效力。
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零星工程施工框架合同

甲方（发包人）：                                
地址：                                        
法定代表人：                                  
联系人：                                       
联系电话：                                     
联系邮箱：                                      

乙方（承包人）：                                 
地址：                                          
法定代表人：                                    
联系人：                                        
联系电话：                                      
联系邮箱：                                       
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议。
第一条 承包范围
1.1乙方承包范围：                零星维修工程。
第二条 承包方式
2.1乙方实际承包的零星工程施工结算价是以甲方招标文件中已确认的工程全费用综合单价，以及实际工程量结算工程款为准。以包质量、包安全、包工期、包文明施工、包施工措施、包保险、包政府部门要求的相关备案等方式承包。
第三条 合同期限及工程质量
3.1本合同为框架合同：合同期限自  年  月  日至  年  月  日，按本合同约定的全费用综合单价乘以验收合格签字确认的工程量来最终核算工程款，此框架合同按季度实际发生的工程量支付费用。乙方必须保证维修启动响应时间不超过3天，维修工期不得超过维修方案内规定工期，超过工期的，每天应按单项工程价格的万分之六计违约金。维修响应时间及维修工期出现3次超时即可认为达不到甲方要求，我司有权单方解除合同，乙方不得有异议，且乙方应承担合同总价款百分之二十的违约金。
3.2若在单项应急维修工程施工中（维修启动响应时间不超过 3 小时），乙方不能按甲方要求工期开工、竣工的，甲方有权将该单项工程另行发包给他人，乙方承担该单项工程总造价30%的违约金，并赔偿甲方因乙方违约造成的其他损失。
3.3乙方应对施工质量严格把控，保证维修及时、维修质量合格。如出现三次验收工程质量不合格情况即可视为不符合合同约定的维修施工质量要求，甲方有权单方解除合同。
3.4施工维修质量应达到国家、行业 地方质量验收相关规范和标准要求(以现行最新最高标准、规范为准)。
第四条 履约保证金
4.1本合同签订之前，乙方应当向甲方提交2万元的履约保证金（以现金转账形式），甲方收到款项后开具等额的收款收据给乙方，该保证金由甲方无息保管。乙方逾期未支付履约保证金的，视为乙方已以实际行为表明不再向甲方提供本合同项下的全部服务，甲方有权将本合同项下全部服务发包给任何第三方，并且乙方应赔偿因此而给甲方造成的一切损失。
4.2如甲方应付乙方的工程款不足以抵扣乙方应当支付给甲方的违约金或乙方依照本合同应向甲方支付的任何赔偿金或费用的，甲方有权直接从履约保证金中扣除该等违约金、赔偿金或费用，如仍不足以抵扣的，乙方应按照甲方书面通知规定的时间及金额即时给付甲方。甲方抵扣履约保证金后，乙方须于甲方发出通知之日起7日内一次性补足履约保证金。乙方逾期补足的，每逾期一日，乙方以逾期未补足金额的0.5‰向甲方支付滞纳金。
4.3本合同有效期届满后，如双方不续约的，在乙方已完全按照本合同约定履行其应负义务或承担其责任且没有任何违约行为的前提下，甲方将凭乙方交还的履约保证金收据原件，通过银行转账或支票方式，将履约保证金或其余额（如有）无息返还乙方（银行费用由乙方承担）。
第五条 合同价款及支付方式
5.1本合同单项工程全费用综合单价参照合同附件3执行（含    %增值税），此单价格为包干价，包括但不限于人工费、材料费、机械费、管理费、利润、各种措施费及风险费、规费、税金等，除甲乙双方另有约定外，甲方无须为实现本合同项下的任何权益向乙方或其他任何第三方支付其他任何费用或款项。
5.2零星维修项目无预付款。
5.3根据甲方签署确认的实际验收工程量清单及工程验收合格单，每季度支付一次工程款。
5.4 支付方式：银行转账
5.4.1乙方指定银行账户为：
户  名：                        
账  号：                        
开户行：                        
乙方须保证以上银行账户资料的准确无误，如需变更，应于五日内书面通知甲方，否则，由此产生的后果均由乙方自行承担。
5.5在框架合同下所有维修的单项零星维修工程甲方不预付工程款。每季度结束的三日内，乙方应将上一季度的工程量书面上报甲方，经甲方审核无误后，作为结算工程款的依据（按合同签订日期起算季度时间，每满三个月为一个季度）。
5.6在乙方全面履行其本合同义务的前提下，甲方凭乙方开具的合法有效符合要求的增值税专用发票支付费用。否则，甲方可拒绝支付工程款。
5.7合同签订后根据甲方要求增减的项目维修单价以甲方提供的单价表价格协商为准。
5.8乙方同意,甲方在根据本合同约定支付款项前，有权先行抵扣乙方于相应各期内应承担的违约金、赔偿金、水电费及其它费用，然后才支付抵扣后的余额。乙方按抵扣后的实际支付金额开具发票。 
5.9甲方有权要求乙方提供税务机关核发的增值税专用发票领购簿供甲方查验，以证明发票的真伪,否则甲方有权拒绝付款并顺延付款时间；甲方对增值税专用发票验证通过后，对于符合合同款项支付约定的进行支付。
5.10工程质保金为工程款的5%，质保期限按附件7-《工程质量保修书》规定执行，到期后验收合格无息支付乙方剩余质保金。国家、地方、行业等对质保期有较高规定的，按期执行。质保期自甲方对工程书面验收合格并交付甲方之日起算。
第六条 甲、乙双方责任
6.1甲方责任：
6.1.1 甲方负责工程施工过程中的监督和协调工作。
6.1.2 甲方提供现有施工用的水源、电源接驳口，但乙方承包范围内所产生的所有水电费用由乙方自行承担，每季度按零星维修工程结算价的1%在当期工程款中扣除。
6.1.3 检查乙方的质量、进度、安全是否符合有关的文明施工规定。
6.1.4 协调解决乙方施工中应由甲方解决的问题。
6.2 乙方责任：
6.2.1 工程如需办理备案或政府规定的其它审批手续的，乙方应负责办理并承担相应全部费用，甲方予以积极配合。
6.2.2 做好进驻现场施工人员暂住登记（应按政府有关规定办理）及安全管理工作，制定并实施防火、防盗措施以及安排好施工人员的食宿，相关费用由乙方自行支付，所有施工现场的施工人员应遵守甲方的规章制度。
6.2.3在施工过程中，要严格执行有关文明施工的规定，特别在夜间施工，防止噪音扰民。如果出现噪音扰民事件而被第三方投诉的，乙方应按每次 人民币1000 元的标准向甲方支付违约金。
6.2.4 在施工过程中，必须对工程成品、半成品、材料设备进行保护保管。如有损坏、缺失的，由乙方无条件免费进行修复、补充。
6.2.5 在施工过程中，必须做好防护措施。因防护措施没有做好，造成甲方及商户或任何第三方的任何损失，乙方无条件免费进行修复、补充、赔偿。
6.2.6 乙方保证按期、按质、按量完成施工任务。乙方承诺，为保证工程按时完工，不论采用何种赶工措施，甲方不需支付任何赶工措施费。
6.2.7 所有建筑垃圾必须全部运至华南城外，倒渣地点由乙方自定（应符合国家及              市相关规定）。如甲方发现建筑垃圾乱倒在XXX内或违反有关规定，乙方应于甲方规定的期限内改正，并按每立方米人民币1000元向甲方交纳违约金，并向政府有关部门承担罚款（如有）。否则，乙方除须承担违约金外，甲方可自行或委托第三方清理，由此产生的费用由乙方承担，且甲方可直接从应付工程款中抵扣该等费用。
6.2.8 乙方工程完工后，必须对施工范围内及室内外进行清理打扫、污渍清除，做到工完场清。否则，乙方应按每天每平方米人民币 200 元的标准向甲方支付违约金；同时，甲方有权自行或委托第三方清理，由此产生的费用由乙方承担，且甲方可直接从应付工程款中抵扣。
6.2.9 乙方对施工期间的安全管理负全面责任，施工过程中导致的任何人身、财产损害，均由乙方承担全部费用。
6.2.10 乙方应按合同及甲方要求按时按质完成工程，不得以任何形式转包或分包工程；否则，甲方有权随时取消乙方承包资格并解除合同，由此产生的损失（包括但不限于乙方自身的损失、甲方因此产生的损失等）由乙方自行承担，甲方保留追究乙方违约责任的权利。
6.2.11乙方如未能按甲方要求进行施工，视为根本违约，甲方有权单方解除合同，不支付任何费用，并要求乙方支付相当于单项工程总价款30%的违约金。
6.2.12乙方按本合同约定需承担的违约金或赔偿金，甲方可直接从应付未付工程款中直接扣除，如甲方应付未付款项不足以抵扣乙方应承担的违约金，乙方应及时将差额补偿给甲方。
6.2.13乙方应严格按建设局、劳动局、环保局、消防局、城管等政府部门有关规定，做好文明、卫生、安全施工，解决好工人薪金、福利等问题。乙方在收到甲方的工程款时，应优先、按时、足额发放乙方人员工资及支付供应商货款。如果乙方拖欠工资或供应商货款，而造成社会不安定事件的（包括但不限于：聚众围堵索要工资、以声称将自残自杀来索要工资等），甲方有权先行垫付拖欠的乙方人员工资和供应商货款，再从应付给乙方的工程款中抵扣，并且乙方应向甲方交纳已垫付款项一倍的违约金。
6.2.14无论何时，因乙方在承包工程中发生的任何违约行为或侵权行为，导致甲方也被牵涉到诉讼或仲裁案件中，甲方因此遭受的损失由乙方承担（包括但不限于诉讼费、律师费、保全费、担保费、鉴定费等）。乙方除积极应诉和处理案件纠纷外，还应在甲方被牵涉到相关案件之日起3日内，向甲方支付应诉和处理案件所需的律师费及其它一切费用；否则，乙方应以上述费用为基数按每日千分之五的标准，向甲方支付逾期付款利息。
6.2.15乙方因执行本合同过程中产生的工伤等事故、劳动纠纷或第三方的索赔责任，概由乙方自行承担。
6.2.16乙方在本工程使用的材料、设备、技术等不得侵犯他人的知识产权，否则引起的一切法律责任该由乙方承担，并赔偿因此给甲方造成的损失。
6.2.17乙方应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。
6.2.18乙方应当协助甲方对达到使用保险理赔条件的零星维修工程，配合甲方完成保险理赔事项的落实，确保保险理赔费用到账。
6.2.19因乙方原因提前解除合同的，甲方有权依照《供应商黑名单管理办法》（附件9）中的相关情形，追究乙方相关违约责任，还应向甲方赔偿所有损失。
第七条 材料验收
7.1乙方采购的所有材料的各项性能指标必须符合国家标准与规范、设计要求和合同约定。乙方在采购的材料设备运到施工现场后  小时内书面通知甲方，甲方有权对该材料设备的数量、外包装等进行初步验收，该等验收不免除乙方应承担的产品质量责任。
7.2乙方采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，乙方应在甲方要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由乙方承担，并且乙方应承担合同总价款10%的违约金。
7.3甲方对所有的材料和工程设备检验时，乙方提供材料或者工程设备的合格证、质量保证书、检验报告等。
第八条  反商业贿赂条款
[bookmark: OLE_LINK1]8.1基本定义
[bookmark: OLE_LINK3]8.1.1本条（协议）所指的商业贿赂是指：乙方为获取与甲方（含甲方关联公司及机构，下文中“甲方”均指此范围）的合作及合作的利益，乙方或乙方工作人员给予甲方工作人员或其指定关系人的一切直接或间接的不正当利益。
8.1.2其中不正当利益是指：乙方或乙方工作人员以乙方或个人名义向甲方工作人员或其指定关系人直接或间接赠送礼金、物品、有价证券或采取其他变相手段提供不正当利益，包括但不限于：1）促销费、宣传费、赞助费、科研费、劳务费、咨询费、佣金或报销各种费用、含有金额的会员卡、代币卡（劵）、旅游、考察、房屋装修等；2)借款、融资担保、商品赊销、回扣、购物折扣、置业、礼品（如纪念品、节日礼品等）、馈赠、娱乐、招待等；3）提供或介绍就业、就学、参股或参与经营机会等；4）通过分包、转包等形式对甲方工作人员或其指定关系人进行利益输送。
[bookmark: OLE_LINK5]8.2协助义务与违约责任
8.2.1乙方理解并同意，甲方任何工作人员、部门不得以任何名义向乙方或乙方工作人员索取或收受商业贿赂；乙方或乙方工作人员不得以任何名义向甲方工作人员或其指定关系人进行商业贿赂。若甲方工作人员要求乙方或乙方工作人员给予任何形式的商业贿赂，乙方必须拒绝，并及时通过电话或邮件形式向深圳第一亚太物业管理有限公司进行投诉举报，监督电话：4007891668；监督邮箱：ytzbzhglb@csc-sz.com。
8.2.2乙方理解并同意，如违反约定向甲方工作人员或其指定关系人实施商业贿赂的，将构成乙方重大违约，无论是否造成损害结果，甲方有权采取下列一项或多项措施：1）解除双方签订的合作协议，终止合作；2）冻结应付款项、履约保证金等直至甲方相关案件调查结束，且无需承担任何违约责任；3）要求乙方向甲方支付10万元违约金或者支付所涉合同金额的20%作为违约金，以两者中较高者为准。同时，乙方应于甲方发现违约行为之日起5个工作日内支付违约金，如未及时支付，甲方有权从合同款项或履约保证金中直接扣除。
8.2.3对于乙方，无论是主动还是被动向甲方工作人员或其指定关系人提供商业贿赂的，如果主动向甲方进行投诉举报、提供有效证据或信息、协助甲方追究相关人员责任并挽回经济损失的，甲方将根据实际情形进行考量给予乙方继续合作的机会和/或减免上述违约责任，对于上述情形的处理甲方有完全的判断权和自主权。
第九条 验收与保修
9.1乙方应于每个单项工程完工后三天内向甲方提出书面验收申请。甲方代表收到验收申请后七天内组织验收，并在验收后三天内提出修改意见，乙方应按甲方意见修改，并承担由此造成修改的费用及工期延误的责任。
9.2工程隐蔽部位经乙方自检确认具备覆盖条件的，乙方应在共同检查前48小时书面通知甲方检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。甲方应按时到场并对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检查。经甲方检查确认质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，乙方才能进行覆盖。经甲方检查质量不合格的，乙方应在甲方指示的时间内完成修复，并由甲方重新检查，由此增加的费用和（或）延误的工期由乙方承担。
9.3甲方组织验收合格后，以《零星工程验收单》签字的验收日期为实际竣工日期。
9.4 验收完毕之日起三日内，乙方应向甲方移交完毕，乙方不得以任何理由拒绝移交。否则，按逾期竣工处理，乙方应当按照第3.2条的约定承担相关责任。
9.5零星工程施工维修完成后，质保期从甲方签署验收单并交付甲方之日起算，保修时间不得低于国家建筑质量相关规范及要求。
9.6在质保期内施工单位无正当理由拒绝修复因维修施工质量导致的问题，甲方有权暂不支付此单项工程维修的费用，直至乙方返工维修验收完成后再支付款项。
第十条 工程结算
10.1工程量的确认
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK4]10.1.1本合同期内原则上不允许签证，施工过程中确因甲方合同清单漏项原因而引起的工程项目签证，须有甲方书面签字确认文件并加盖印章，乙方方可进行签证，否则视为无签证。
10.1.2签证部分结算工程量以乙方提交的经甲方确认的文件为计算依据，工程量单价以甲方认可的单价为准。
10.2 结算原则
10.2.1本合同采用全费用综合单价包干方式，合同约定的固定全费用综合单价*实际完成项目的工程量，扣除相应的费用后（如有），为本单零星维修工程结算金额。
10.2.2因甲方主动提出的签证或者乙方提出的签证，经甲方书面签字确认的除外。
10.2.3 维修签证项目计价原则：
施工过程中因甲方原因而提出的维修项目签证单价的确定按如下原则处理：
（1）本合同投标报价书中已有单价的项目，按投标报价项目单价执行；
（2）投标报价书有类似项目的按类似项目综合单价调整；
（3）投标报价书中没有相同或类似综合单价的项目，参考本合同投标报价书的清单项目单价，经甲方审核确认签字后作为结算单价。
10.3 竣工结算
10.3.1乙方应在竣工验收合格之日后三天内将完整的竣工结算资料报送给甲方，因资料不全导致无法结算的乙方应承担相应责任。
10.3.2乙方应按甲方的要求提交完整的竣工结算资料（包含但不限于施工合同复件、验收单、签字确认的工程量清单等）。
10.3.3乙方未在规定时间内上报结算资料，甲方不进行维修项目的结算，若乙方既不能在规定时间内上报结算资料也不派员及时进行核对与确认，超过规定时间甲方将按有效资料进行结算并作为支付维修费用依据，乙方不得有异议。
第十一条 不可抗力及保险
11.1不可抗力包括战争、动乱、空中飞行物体坠落或非乙方、甲方所造成的爆炸、火灾及以下自然灾害导致本工程无法正常进行：
11.1.1 地震烈度在6级以上；
11.1.2 10级大风持续一天以上；
11.1.3 持续降雨24小时雨量在500MM上；
11.1.4 建筑物、构筑物、施工机械、临时设施等遭受雷击，受到破坏、损伤的。
11.2 工程项目保险：乙方应自费为施工现场的机械设备、人员办理保险，支付足额保险费用。乙方因施工所产生的工伤等事故给甲方、乙方、第三方造成的损失概由乙方自行承担、赔偿。
11.3 意外事故发生时，甲乙双方均有责任采取必要的措施，防止意外事故继续发生，减少损失。
第十二条 维修
12.1 维修范围：在合同期间内，本合同承包范围内的所有甲方确认工程，均在乙方维修范围之内。
12.2 维修、质量责任：
12.2.1乙方应于接到甲方报修书面通知后三天内启动维修工作，工期不得超过施工方案规定工期。超过工期的，每天应按单项工程价格的万分之六计违约金。
12.2.2 乙方未按上述约定的期限内到达现场维修的，甲方有权自行维修或者委托第三方维修，由此产生的维修费用，甲方有权直接从乙方的质保金中扣除。
12.2.3 每个单项工程验收合格交付甲方使用后，因为施工质量等问题导致第三方投诉或诉诸法律的，乙方应承担赔偿责任。甲方先行对外承担的质量赔偿责任，乙方应赔偿给甲方，甲方可直接从质保金中予以扣除，质保金不足以赔偿甲方已承担的责任的，乙方应在甲方规定的时间内即时全数补付给甲方。
第十三条 履约保证方式及其他
13.1乙方应按本合同规定按时、按质量完成每个单项应急维修工程。在施工中途，本工程除不可抗力、甲方书面通知外，乙方不得以任何理由擅自停工。
13.2 本合同期限内，乙方承包甲方工程的所有行为皆受本合同约束，乙方皆应按照本合同约定进行施工、维修、履行相应义务和承担相应责任。
13.3 本合同是甲乙双方计价、结算、付款的依据。
13.4因甲方丧失本合同全部项目（或部分项目）的物业管理权，导致本合同全部项目（或部分项目）无法继续履行的，按以下约定处理：
若为全部项目，甲方可提前书面通知乙方解除本合同，不视为违约。甲方按本合同约定据实结算乙方已完成工程量的相关费用，无需承担其他任何赔偿或补偿责任。
若为部分项目，甲方可书面通知乙方就丧失物业管理权的项目暂停服务并撤场，不视为违约。未受影响部分仍按本合同约定继续履行。甲方仅须就丧失物业管理权部分已完成的工程量据实结算，不承担其他任何赔偿或补偿责任。
第十四条 通知及联系
14.1双方的联系地址、电话、传真、电子邮箱均以本合同列明的联系地址或营业执照注册地为准，除双方另有约定。如果有变更的，应于变更前的十日内书面通知对方，否则由此引起的后果及责任由变更方承担。
14.2任何一方采用邮寄方式给对方发送通知的（送达内容包括但不限于有关履行本合同的所有通知，亦包括因本合同纠纷提起的诉讼、仲裁、执行等文书的送达），邮寄之日起满五日则视为送达。因“地址不详”、“查无此人”、“电话不通”、“对方拒收”或其他原因，导致邮件被退回的，均视为已经送达。
14.3 任何一方依据本合同列明的电子邮箱、手机号码分别以电子邮件、微信或短信的形式发送通知的，以到达乙方特定系统之时，视为已经送达。
第十五条 争议解决
如双方在执行本合同过程中发生争执，双方应友好协商解决；协商解决不成的，任一方均可向工程所在地人民法院起诉解决。
第十六条 生效及份数
本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，具有同等法律效力。
第十七条 附件
附件1：《乙方营业执照及资质证明复印件（复印件均须加盖公章）》
附件2：《乙方现场项目负责人授权委托证明原件及身份证复印件（复印件均须加盖公章）》
附件3：《                  零星维修工程项目报价清单》
附件4：《货品供应商、服务商及工程单位承诺书》
附件5：《零星工程临时施工现场管理规定》
附件6：《零星工程验收单》
附件7：《工程质量保修书》
附件8：《安全生产协议书（施工类）》
附件9：《供应商黑名单管理办法》


甲方(盖章)：                     乙方(盖章)： 

法定代表人/授权代表(签字):       法定代表人/授权代表(签字):

日期：    年   月   日            日期：   年   月   日

附件1：乙方营业执照及资质证明复印件（复印件均须加盖公章）
附件2：乙方现场项目负责人授权委托证明原件及身份证复印件（复印件均须加盖公章）

项目负责人授权委托书
委托人：(乙方) 
统一社会信用代码：
法定代表人/负责人： 
受托人：     ， 身份证号：           性别：       ，
工作单位：      ，职务：     ；联系方式：         

委托事项：
现委托受托人在XXX工程维修项目中，作为我单位的项目负责人。负责项目现场工人管理及工程维修进度、质量、安全、验收、移交、结算等经济权限及现场一切事务。
代理期限：自本委托书签署之日起至本合同履行完毕之日止。
附受托人身份证复印件


委托人：
年  月  日



附件3：《深圳第一亚太物业管理有限公司零星维修工程管理规定》附件2-《零星维修工程招标清单》
	XXX零星维修工程项目清单

	工程名称：土建工程/安装工程/给排水工程/暖通工程/消防工程    标段：

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额(元)
	备注

	
	
	
	
	
	全费用
综合单价
	合价
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　













附件4：货品供应商、服务商及工程单位承诺书

货品供应商、服务商及工程单位承诺书                           
 
本公司知悉深圳第一亚太物业管理有限公司及其所有子公司、分公司、及其他联营公司（以下统称“第一亚太”）以廉洁、公平、公正为宗旨，遵守中华人民共和国及其他海外地区之防止贿赂条例或同等意义的法律、法规，严格禁止任何职员收受私人利益（包括礼物、回佣或任何形式之报酬），因此，本公司将会严格遵守本承诺书，不会利诱或试图利诱第一亚太公司的任何职员。
本公司承诺与第一亚太公司之一切交易往来，除受有关合约监管外，亦受本承诺书的约束。如有关之合约与本承诺书之条款有任何歧义或冲突之处，则以本承诺书为准。
本公司对第一亚太公司承诺如下：
1、本公司及职员不向第一亚太公司职员给予任何利益，包括金钱、礼物、 回佣、利是、饭餐或同等意义之金钱或非金钱之优惠。
2、本公司及职员和第一亚太公司职员在酒楼或其他娱乐场所进行之应酬，应各自按比例付账。
3、本公司及职员不与第一亚太公司职员进行任何私人交易，包括借贷、任何商业上之合作、合伙或订立任何形式合约，同时亦不与第一亚太公司职员无论以个人身份或其代理人或以合伙人或以个人/公司名义构成合资、合作或有偿/无偿或义务代理人之商业关系。若本公司拟与第一亚太公司职员开展上述业务，必须通知第一亚太公司，并经第一亚太公司书面同意后，方可进行。
4、本公司若获知第一亚太公司其股东、董事、独资经营者、合伙人或职员与本公司任何职员有亲属或利益关系，将会于五个工作日内通知第一亚太公司。第一亚太公司有权按利益冲突严重性决定是否终止交易。
5、本公司及职员如违反本承诺书之任何条款，本公司同意第一亚太公司可立即单方终止与此有关联的买卖合同、服务合同、工程合同及其他有关联之业务（且不视为违约），并永久终止日后的一切业务往来，包括但不限于买卖、服务、工程及其他交易，同时，本公司同意第一亚太公司有权单方面终止到期未付或未到期待付之一切款项，除此之外，本公司愿意赔偿第一亚太公司的有关一切损失，同时亦同意第一亚太公司将相关事宜呈交有关执法机关查办。
6、本公司及职员若发现第一亚太公司职员索取任何私人报酬或利益，应立即通知第一亚太公司。
7、本承诺书的任何条款不影响第一亚太公司在任何情况下一切有关法律赋予之权益。
8、本公司同意第一亚太公司对本承诺书内容有保留增减或修改之权利，有关之增减或修改应以书面形式通知本公司。
9、本公司及授权代表已详细阅读本承诺书之所有内容，同时也完全明白、理解并自愿遵守本承诺书之所有内容。
 
承诺人（名称、盖章）： 
 
法定代表人或授权代表人（签字）：
 
联系人：              联系电话：                   年     月    日
 
第一亚太公司监督热线：4007891668     监督邮箱： ytzbzhglb@csc-sz.com
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零星工程临时施工现场管理规定
1、XXX因房屋、道路、绿化、设施、设备改造或安装等确定的临时施工单位，在施工前必须签署本管理规定。涉及前述合同有效维保期内的单位亦需遵守本管理规定。
2、施工前应根据工作现场需要，合理设置警示标识、围挡。未达到安全施工要求的，必须停工整改。因防护措施没有做好，造成甲方及客户或第三方人身和财产的损毁和损失，施工单必须立即进行修复、赔偿。
3、涉及动火作业时，应到物业服务中心办理动火作业申请手续，并按规定要求配置灭火器。如发现未满足要求的，必须立即停工整改，并作出相应处罚。
4、电气、电（气）焊等特殊工种作业，施工人员未获得有效操作证者不得进行相关工种作业。如发现未持证上岗的，必须立即停工整改，并作出相应处罚。
5、施工过程中需要使用电动工具的，作业人员必须按国家相关安全操作规程执行。
6、施工过程中需要进行高空作业的, 施工人员必须按国家相关高空作业安全操作规程执行。如发现未持证上岗的，必须立即停工整改，并作出相应处罚。
7、施工单位人员施工时，必须佩戴工作证件。
8、屋面施工垃圾须在完工后1天内清运完成。地面施工垃圾须在完工后4小时内清理干净。
9、每个单项工程施工完成后，必须进行室内外清理打扫；所有余土、建筑垃圾由施工方自行运出XXX。
10、在施工过程中，必须对工程成品、半成品、材料设备进行保护和保管。如有损坏、缺失的，由施工方进行修复、补充。
11、泥瓦工作业过程中，搅拌水泥混凝土或进行切割砖石时，应当先行做好防止粉尘扩散措施，并尽量使用袋装水泥。所产生的余渣、余土及建筑垃圾应用垃圾袋装好后清运并清理干净。
12、油漆作业过程中，应当做好防止油漆、天那水泄漏的措施。工作完成后，油漆、天那水桶等应及时清理。
13、施工时，各专业工种作业人员必须按施工管理规定执行，并遵守XXX相关管理规定，服从物业服务中心的管理。否则，物业服务中心有权要求其停止施工，所有因此产生的损失由施工方负责。
14、如需到屋面维修，应先到物业服务中心进行登记。施工人员从水表井上下，不得破坏水表井设施设备，不得踩踏管道等。每一项工程完工验收时，需对水表井设施进行查验，如有损坏，按照第2条要求赔偿。
15、施工过程中遇到暴风雨时，应做好防护。如因暴风雨施工未做好防护造成客户或第三方损失，按照第2条要求赔偿。
16、施工单位必须做好自身施工人员的安全防护，自行购买人身和财产保险。如因施工操作不当或其他原因发生意外造成损失的，施工单位自行承担。

临时施工基础信息
	序号
	类别
	信息内容

	1
	施工单位
	

	2
	联系人
	

	3
	联系电话
	

	4
	施工地点
	

	5
	施工周期
	




签收单位：                                     

    签 收 人：                                     

    签收日期：                                     

附件6：零星工程验收单
零星工程项目竣工验收单

	区域名称
	
	日期
	

	施工单位
	

	单项工程验收情况  
说明，质量是否合格（专业工程师、工程主管填写）
	
















	验收部
门意见
	施工单位:





负责人：           日期：
	项目负责人:





负责人：         日期：

	
	运营管理部:






负责人：           日期：
	参加验收职能部门:






负责人：         日期：



附件7：工程质量保修书
工程质量保修书
甲方（发包方）：                      
乙方（承包人）：                          
根据双方签订的《XXX零星维修工程合同》（以下简称合同），为保证工程在合理使用期限内的正常使用，特签订本工程质量保修书，以进一步明确乙方对所承建工程应负的保修责任。
第一条 保修期限
自全部工程竣工验收合格并交付甲方之日起：需做防水、堵漏处理的工程保修期为5年，LED灯具5年，其他工程保修期为两年。最低保修期限不少于法定期限。
第二条 保修范围
2.1 乙方所承包的工程, 包括合同约定的所有工程项目、设计变更、按甲方程序签订的有效的现场签证、甲方书面通知的内容(包括工程联系函)及双方会议纪要约定的全部内容。保修期内,由于乙方原因出现任何故障、损坏, 均由乙方包工包料保修。
2.2 乙方所承包的工程，因为质量等原因造成甲方或第三方损失的，由乙方承担全部的赔偿责任，甲方先行对外承担的质量等赔偿责任，乙方须全部赔偿给甲方，甲方可直接从保修金中予以扣除，保修金不足以赔偿甲方已承担的责任的，乙方须即时全数补付给甲方。
第三条 保修的时间性  
3.1无论是否属于乙方质量责任或保修范围内的报修事宜，乙方在接到书面通知（包括但不限于邮递、传真、电话、短信、微信等）后两小时内必须前来查勘确定责任，属于保修范围和内容的项目，乙方应承担保修责任。若及时能够修复的，乙方应及时修复。若当场不能修复的，乙方应在接到上述通知8个小时内修复。如因特殊情况，乙方难以在该时间内修复的，乙方应在该期限内向甲方书面提出修复所需时间及理由，并由甲方审批确定修复时间。乙方未书面提出的，视为乙方认可上述的修复期限。
3.2每个维修项目完成后，经甲方验收合格并签字确认后，方可视为该维修项目本次维修完毕。
3.3如乙方不按时（超过两小时）前来查勘责任、未按甲方规定时间维修或逾期仍不能修复的，每发生一次，乙方应向甲方支付10000元的违约金，且甲方有权自行维修或委托第三方维修，所产生的维修费用及因此而增加的甲方管理等费用、因修复延迟给甲方或他人造成的损失等等全部由乙方承担（具体金额由甲方全权决定，乙方无异议），甲方可直接在乙方保修金中扣除，并且保修期及应付乙方保修金的支付时间按所耽误的时间顺延；保修期内发现的质量等问题在按本保修书的约定解决之前，甲方有权拒绝支付保修金给乙方。
第四条  维修的质量
4.1乙方负责维修的质量等要求要符合合同有关规定及国家地方等现行规范要求，经甲方或甲方委托的物业管理单位验收合格方可。所维修项目应保证在六个月内（自甲方对维修项目验收合格之日起算）不再出现相同问题及类似问题，否则，即使保修期满，乙方仍须继续保修。
4.2保修期间，乙方应派出足够的维修和管理人员负责维修工作，认真履行保修，做到服务周到，保证保修的质量及效果。
4.3因质量等问题乙方或第三方维修二次后，再出现相同或类似问题，甲方有权另行聘请第三方进行维修，由此引起的一切费用、损失（包括但不限于造成整体工程或其它关联工程延误的损失及相关第三方的索赔）和责任由乙方承担。
4.4每次维修工作完成后，乙方负责将维修现场清理干净，否则甲方有权自行或委托第三方清理 (包括卫生清理、运输费等),所产生的费用由乙方承担。维修过程中给甲方、第三方造成损失的，由乙方赔偿。
第五条 保修金
5.1双方同意从乙方工程结算款中留5%作为保修金。自全部工程竣工验收合格并交付给甲方之日起，由乙方出具申请报告，甲方在接到报告后15天内组织相关人员进行检查，并在乙方整改合格后出具保修合格证明书，甲方在扣除乙方应承担的维护维修费、违约金、损失赔偿款等费用后，将剩余保修金无息支付给乙方，各方办理保修金结算手续。
5.2甲方自行维修及委派他人维修所发生的费用、损失超出保修金的，超出部分由乙方即时全数支付给甲方。
5.3所有保修金在结算时均不计利息。
第六条 维修安排
工程竣工验收合格移交后，乙方必须委派保修负责人作为乙方的全权代表处理本工程的维修工作。乙方保修负责人 ：               ,电话：               ,传真：               。该负责人若有变动需及时书面通知甲方及甲方委托的物业管理单位，否则无法联系时，视为乙方已收到甲方传达之信息。
第七条 其他
7.1本保修书作为合同的附件。本保修书与合同条款不一致的，以本保修书为准；本保修书未约定的，执行合同及相关协议的约定。
7.2邮递地址以本保修书或合同所列地址为准。一方如需变动地址的，应及时书面通知对方，否则，对方按上述地址邮寄信函后即视为已经送达通知。
7.3 本保修书一式肆份，双方各执贰份，自双方签字盖章之日起生效。
（以下无正文。）
甲方(盖章)：                              乙方(盖章)：
法定代表人或授权代表(签字)：              法定代表人或授权代表(签字)：
日期：    年    月    日                日期：    年    月    日




附件8：安全生产协议书（施工类）
安全生产协议书
（施工类）
甲方：                                           
乙方：                                           
依照国家有关建筑安全生产法规及标准，结合公司有关项目管理规定，就           工程施工生产中的安全管理有关事项，经双方协商达成如下协议：
1. 甲方的职责
1、甲方负责向乙方提供必要的安全生产作业条件和环境，向乙方进行项目的安全、技术书面交底，明示作业过程中可能存在的风险。如果乙方未采取合同约定的或生产必须的安全生产措施，甲方有权力自行或聘请其他单位采取该项措施，所需费用从应付乙方的工程款中扣除。
2、甲方负责组织成立施工现场安全生产管理小组，并恪守各方约定的安全生产管理小组的职责权利。
3、甲方有权审核乙方编制施工组织设计方案中施工现场安全防护及文明施工的措施并监督执行。
4、甲方有权检查乙方进行的安全培训教育及乙方与工人签订的劳动合同。
5、甲方管理人员发现乙方管理人员违章指挥及作业人员违章作业时，有权制止。
6、甲方有关管理部门有权对乙方的作业区域进行检查，对于存在重大隐患、严重违章的情况，有权及时制止并根据合同相关条款处理。
7、甲方有权对现场管理混乱、安全管理工作不力的乙方进行处理，对问题严重甚至不服从管理的乙方，有权解除合同，并由乙方承担一切经济责任。
1. 乙方的职责
1、乙方本项目施工人员和服务人员均已取得对应工种的操作许可证及相关证书，资质证书及操作许可证等相关证书的有效期全部涵盖本项目期限。本单位于项目开始实施前将资质证书、操作许可证及相关证书原件出示甲方并将复印件交予甲方备案。
2、乙方必须尊重并服从甲方的管理，按要求建立完善自身队伍的安全管理机构，自觉遵守甲方及相应上级主管部门、政府部门的各项管理，并认真执行以下制度：
1. 安全培训教育认证制度
A、乙方单位现场管理人员必须按规定参加安全教育培训及年审考核，并持有有效的《安全生产资格证》。
B、乙方所有施工人员必须经过三级安全教育，经考核合格后方可上岗作业；特种作业人员必须经过专业安全技术培训考核，持有效证件上岗作业。
C、乙方进入施工现场前，乙方将组织全部作业人员进行安全技术培训，保证从业人员掌握必需的安全作业知识、操作技能和应急逃生技能，未经培训合格，不予安排上岗，杜绝违章指挥、违章作业、疲劳作业。
1. 安全检查制度
A、乙方负责本施工区域的安全防护，接受甲方及上级主管部门组织的各种安全检查和相关奖罚。
B、乙方必须按甲方的要求建立安全生产定期大检查制度，并建立自检制度，严格执行隐患整改销项制度。
C、乙方必须按要求为其施工人员配备合格的劳动保护用品，并要求施工人员按规定使用。
D、乙方要认真落实各级人员的安全生产责任制，确保无违章指挥及作业。
E、乙方对甲方发出的整改通知，必须按要求及时完成，对整改不力的情况，甲方有处罚权，并且此间发生的一切问题由乙方负责。
3、由总承包方全权负责与社会相关部门联系安全生产管理工作的有关事宜，统一协调对外关系。
4、由乙方协调各项公用安全设施及施工区域管理。
第三条  乙方在实施过程中，需要使用明火、电、气体以及其他有毒、有害物品时，乙方应安排具有相应从业资格（在该工种没有从业资格的情况下，安排具有实施经验的人员）组织实施并妥善保管上述物品。
第四条  乙方在实施过程中，对可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物、地下管线及其他设施等必须提前做好预案并采取专项防护措施。无论因何种原因的造成财产损失及其他一切损失，乙方须予以赔偿。
第五条  乙方实施过程中，对作业区域采取必要的安全措施防止安全事故发生，包括但不限于：设置安全警示牌、警示灯、隔离带、安全网等方式，作业过程中严禁高空抛物或高空坠物。
第六条  乙方必须严格执行各类防火、防爆制度。易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不得挪做他用。电气焊作业应按规定办理动火审批手续。冬季施工必须使用明火或采取加热防冻措施，必须有专人值班。
第七条  乙方在施工过程中，所投入使用的机械、设备、安全防护用品、劳保用品等必须符合国家、省、市规定的安全使用标准，外观完好且在有效使用期限内。
第八条  当天产生的垃圾由在当日作业完成后清扫干净，清扫的垃圾以及作业工具必须堆放在甲方指定地点（或按甲方要求自行清理）；在实施完毕后，当日完成所有垃圾清扫以及撤场手续。
第九条  乙方施工作业期间，如作业人员发生工伤、意外等事故，造成人身或者财产损失的，一切法律责任（包括但不限于赔偿经济损失）由乙方自行承担。甲方如因此承担赔偿责任的，甲方有权向乙方追偿，同时乙方还应承担甲方维权所产生的律师费、差旅费、鉴定费、公证费等必要维权开支。
第十条  乙方施工作业期间，如作业过程中导致第三方人身或财产损害的，给第三方造成的损失（包括但不限于赔偿经济损失）由乙方自行承担。甲方如因此承担赔偿责任的，甲方有权向乙方追偿，同时乙方还应承担甲方维权所产生的律师费、差旅费、鉴定费、公证费等必要维权开支。
第十一条  乙方承诺在项目作业期间，如因作业过程导致甲方遭受行政机关或司法机关处罚或调查的，本单位无条件配合行政机关或司法机关工作至正式结案之日止，因此给甲方造成的全部损失（包括但不限于行政、刑事赔偿、罚款、罚金、滞纳金等）由乙方承担。甲方如因此先行承担赔偿责任的，甲方有权向乙方追偿，同时乙方还应承担甲方维权所产生的律师费、差旅费、鉴定费、公证费等必要维权开支。
第十二条  本协议规定内容与上级有关部门的规定相抵触之处，以上级规定为准。本协议未尽事宜，按上级有关规定执行。
第十三条  本协议自甲、乙双方签字生效，至主合同到期时终止。本协议一式两份，双方各持一份。
（以下无正文）
甲方：                                                
责任人：                                  年      月      日
乙方：                                                  
责任人：                                 年      月      日
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第四章  标准、规范和技术要求
[bookmark: _Toc42392985][bookmark: _Toc510190762]一、一般标准和技术规范
1.一般标准和技术规范
1.1 本招标工程的材料、设备、施工必须符合现行国家、行业及工程所在地地方标准和技术规范的要求。

[bookmark: bt特殊标准和技术规范][bookmark: _Toc42392986][bookmark: _Toc510190763]二、特殊标准和技术规范
2.特殊标准和技术规范
2.1 根据设计要求，本招标工程中下列材料、设备、施工必须相应符合下列标准和技术规范的要求(列出特殊的材料、设备、施工及相应标准和技术规范名称)： 
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第五章  图  纸
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附件：第一亚太深圳分公司2026-2027年度零星工程项目清单   
	第一亚太深圳分公司2026-2027年度零星工程框架清单
	

	项目名称：深圳亚太分公司零星维修工程
	

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	全费用综合单价上限价
	工程量
计算规则
	备注
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一
	土建部分
	
	
	
	
	
	
	

	（一）
	拆除部分
	
	
	
	
	
	
	

	1
	拆除砖砌体
	1、拆除实心砖砌体
2、墙厚：（所有尺寸+抹灰厚度）
3、按实方计量
满足设计、规范、施工、验收要求
	m3
	1
	151.59 
	按实拆墙体体积计量
	
	

	2
	拆除砌块墙
	1、拆除加气砼砌块墙
2、墙厚：（所有尺寸+抹灰厚度）
3、按实方计量
满足设计、规范、施工、验收要求
	m3
	1
	123.60 
	按实拆墙体体积计量
	
	

	3
	隔墙拆除（GRC）
	GRC轻质隔墙拆除
1.拆除GRC轻质隔墙（墙体厚度综合按120mm）2.保留墙上线管插座3.不含抹灰收口4.依据图纸设计尺寸以体积计算
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	14.08 
	按立面投影面积计量
	
	

	4
	隔墙拆除（石膏板、埃特板）
	1.拆除轻钢龙骨石膏板或埃特板隔墙
2.保留墙上线管插座
3.依据图纸设计尺寸以投影面积计算
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	17.99 
	按立面投影面积计量
	
	

	5
	玻璃隔墙拆除
	1.拆除玻璃隔墙或玻璃隔断
2.保留墙上线管插座
3.依据图纸设计尺寸以投影面积计算
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	28.13 
	按立面投影面积计量
	
	

	6
	卫生间成品隔断拆除
	1.拆除卫生间成品蹲位隔断
2.依据图纸设计尺寸以投影面积计算
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	12.36 
	按立面投影面积计量
	
	

	7
	造型墙面拆除
	1.拆除原有交易广场造型墙面
2.依据图纸设计尺寸以投影面积计算
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	11.45 
	按立面投影面积计量
	
	

	8
	墙面立柜拆除
	1、原有交易广场内立柜拆除
2、依据图纸设计尺寸以投影面积计算
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	21.12 
	按立面投影面积计量
	
	

	9
	拆除天花
	1、拆除轻钢龙骨石膏板（包含埃特板、矿棉板面层材质）天花
2.依据图纸设计尺寸以投影面积计算
	m2
	1
	20.56 
	按水平投影面积计量
	
	

	10
	拆除天花
	1、拆除轻钢龙骨铝板及铝扣板天花
2.依据图纸设计尺寸以投影面积计算
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	14.74 
	按水平投影面积计量
	
	

	11
	拆除木地面及基层
	1、拆除木地板及其基层
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	11.29 
	按水平投影面积计量
	
	

	12
	拆除地砖地面
	1、拆除地砖地面及结合层
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	29.78 
	按水平投影面积计量
	
	

	13
	拆除砂浆找平层
	1、水泥砂浆找平层厚度30mm以内
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	24.53 
	按水平投影面积计量
	
	

	14
	玻璃门拆除
	1、玻璃地弹门、玻璃推拉门的拆除
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	22.90 
	按立面投影面积计量
	
	

	15
	钢门及防火门拆除
	1、原有建筑钢门或防火门的拆除
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	27.48 
	按立面投影面积计量
	
	

	16
	木饰面门拆除
	1、木饰面门拆除
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	16.08 
	按立面投影面积计量
	
	

	17
	钢楼梯拆除
	1.钢楼梯分段整体拆除2.清理现场，堆至指定地方3.不破坏原有成品4.依据图纸设计尺寸以吨位计算
满足设计、规范、施工、验收要求
	t
	1
	825.04 
	按吨计量
	
	

	18
	钢栏杆拆除
	1、铁艺栏杆及不锈钢钢栏杆拆除
2、部位：主要包括楼梯栏杆及防护栏杆
满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	27.81 
	按延长米计
	
	

	19
	玻璃栏杆拆除
	1、玻璃栏杆或栏板的拆除
满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	29.45 
	按延长米计
	
	

	20
	拆除钢筋混凝土
	1、拆除钢筋砼梁构件
满足设计、规范、施工、验收要求
	m3
	1
	309.00 
	按实拆体积计量
	
	

	21
	拆除钢筋混凝土
	1、拆除钢筋砼板构件
满足设计、规范、施工、验收要求
	m3
	1
	292.21 
	按实拆体积计量
	
	

	22
	拆除钢筋混凝土
	1、拆除钢筋砼柱构件
满足设计、规范、施工、验收要求
	m3
	1
	309.00 
	按实拆体积计量
	
	

	23
	拆除钢筋混凝土
	1、拆除钢筋砼墙构件
满足设计、规范、施工、验收要求
	m3
	1
	275.27 
	按实拆体积计量
	
	

	24
	拆除钢筋混凝土
	1、拆除钢筋砼楼梯构件
满足设计、规范、施工、验收要求
	m3
	1
	277.13 
	按实拆体积计量
	
	

	25
	拆除钢筋混凝土
	1、拆除钢筋砼构件
2、除上述构件以外的其他钢筋砼构件
满足设计、规范、施工、验收要求
	m3
	1
	269.21 
	按实拆体积计量
	
	

	26
	拆除钢筋混凝土
	1、拆除钢筋砼基础构件
满足设计、规范、施工、验收要求
	m3
	1
	269.21 
	按实拆体积计量
	
	

	27
	拆除素砼基础
	1、拆除素砼基础
满足设计、规范、施工、验收要求
	m3
	1
	207.91 
	按实拆体积计量
	
	

	28
	钻孔φ50
	1、孔径：φ50
2、成孔方式：水钻
3、孔深：50cm以内
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	47.53 
	按个数计
	
	

	29
	钻孔φ80
	1、孔径：φ80
2、成孔方式：水钻
3、孔深：50cm以内
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	60.62 
	按个数计
	
	

	30
	钻孔φ100
	1、孔径：φ100
2、成孔方式：水钻
3、孔深：50cm以内
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	76.97 
	按个数计
	
	

	31
	钻孔φ150
	1、孔径：φ150
2、成孔方式：水钻
3、孔深：50cm以内
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	103.00 
	按个数计
	
	

	32
	钻孔φ200
	1、孔径：φ200
2、成孔方式：水钻
3、孔深：50cm以内
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	123.60 
	按个数计
	
	

	33
	锯缝
	1、锯缝机锯缝
2、部位：屋面及路面
满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	15.25 
	按延长米计量
	
	

	34
	砼路面拆除
	1、砼路面破除，厚度综合考虑
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	36.82 
	水平投影面积
	
	

	35
	石材铺装拆除
	1、地面石材保护性拆除
2、堆放到指定位置
满足设计、规范、施工、验收要求                   
	m2
	1
	47.91 
	水平投影面积
	
	

	36
	路面基层拆除
	1、车行道基层破除，厚度综合考虑
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	64.43 
	水平投影面积
	
	

	37
	路面基层拆除
	1、人行道基层破除，厚度综合考虑
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	33.96 
	水平投影面积
	
	

	38
	砼道牙拆除
	砼道牙拆除并堆放到指定位置
满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	5.67 
	按延长米计量
	
	

	39
	花岗岩道牙拆除
	花岗岩道牙拆除并堆放到指定位置
满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	7.32 
	按延长米计量
	
	

	40
	拆除屋面细石砼面层及铁丝网
	拆除砼面层含铁丝网（厚度综合考虑）
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	28.37 
	水平投影面积
	
	

	41
	铲除保温层
	铲除保温层（厚度综合考虑）
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	14.65 
	水平投影面积
	
	

	42
	铲除防水层
	铲除防水层
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	7.50 
	立面投影面积
	
	

	43
	铲除砂浆找平层
	铲除水泥砂浆找平层（厚度综合考虑）
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	12.65 
	立面投影面积
	
	

	44
	铲除抹灰层
	铲除抹灰层（厚度综合考虑）
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	12.65 
	立面投影面积
	
	

	45
	铲除油漆及腻子
	铲除油漆及腻子
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	7.56 
	立面投影面积
	
	

	46
	垃圾清运
	1、建筑垃圾清理及外运（一层、地下室及室外）
2、运距及弃置费：综合考虑
3、按实方计量
	m3
	1
	137.65 
	按实方体积计量
	
	

	47
	垃圾清运
	1、建筑垃圾清理及外运包含破碎装袋等所有费用（标准层或地下室不通车部位，采用电梯转运）
2、运距及弃置费：综合考虑
3、按实方计量
	m3
	1
	175.17 
	按实方体积计量
	
	

	48
	垃圾清运
	1、建筑垃圾清理及外运包含破碎装袋等所有费用（屋面）
2、运距及弃置费：综合考虑
3、按实方计量
	m3
	1
	215.20 
	按实方体积计量
	
	

	（二）
	新建或改造部分
	
	
	
	
	
	
	

	49
	新建加气砼砌块墙
	1、加气块砌块墙
2、墙体厚度：所有尺寸
3、砂浆等级：专用砌筑砂浆
满足设计、规范、施工、验收要求
	m3
	1
	583.73 
	按实砌体积计量
	
	

	50
	新建实心砖墙
	1、实心砖砌体墙
2、墙厚：所有尺寸
3、砂浆等级：M7.5及以下砌筑砂浆
满足设计、规范、施工、验收要求
	m3
	1
	697.99 
	按实砌体积计量
	
	

	51
	内墙面抹灰
	1、水泥砂浆抹灰
2、厚度：20mm厚
3、砂浆等级：1:2.5水泥砂浆    
4、按规范挂贴批荡铁丝网  
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	42.68 
	按展开面积计量
	
	

	52
	外墙面抹灰
	1、水泥砂浆抹灰
2、厚度：20mm厚
3、砂浆等级：1:2.5水泥砂浆    
4、满挂批荡铁丝网  
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	51.89 
	按展开面积计量
	
	

	53
	钢筋制安
	1、现浇砼及预制砼钢筋的制安（适用于所有钢筋种类及规格）
满足设计、规范、施工、验收要求
	t
	1
	6245.46 
	按吨计量
	不含税主材价：3712
	

	54
	现浇混凝土
	1、新浇筑构造柱构件
2、砼强度等级:C25
3、含砼、模板等
满足设计、规范、施工、验收要求
	m3
	1
	758.46 
	按实际体积计量
	不含税主材价：429.83
	

	55
	现浇混凝土
	1、新浇筑圈梁构件
2、砼强度等级:C25
3、含砼、模板等
满足设计、规范、施工、验收要求
	m3
	1
	786.94 
	按实际体积计量
	不含税主材价：429.83
	

	56
	封门洞（加气砌块）
	封门洞（加气砌块）
1.封堵分户间隔墙门洞
2.材质同原墙材质
3.清理现场
4.依据图纸设计尺寸以体积计算
满足设计、规范、施工、验收要求
	m3
	1
	684.18 
	按实砌体积计量
	
	

	57
	抹灰收口
	封门洞砌块墙抹灰
1.门洞封堵后隔墙两侧抹灰（含挂批荡铁丝网）
2.清理现场
3.依据图纸设计尺寸以面积计算
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	71.26 
	按展开面积计量
	
	

	58
	封门洞（GRC轻质）
	封门洞（GRC轻质）
1.封堵分户间隔墙门洞
2.材质同原墙材质
3.清理现场
4.依据图纸设计尺寸以面积计算
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	163.31 
	按垂直投影面积计量
	
	

	59
	钢质防火门制作安装
	1、钢质防火门（甲级）
2、依据图纸设计尺寸以洞口面积计算
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	366.17 
	按立面投影面积计量
	
	

	60
	钢质防火门制作安装
	1、钢质防火门（乙级）
2、依据图纸设计尺寸以洞口面积计算
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	358.03 
	按立面投影面积计量
	
	

	61
	钢质防火门制作安装
	1、钢质防火门（丙级）
2、依据图纸设计尺寸以洞口面积计算
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	349.89 
	按立面投影面积计量
	
	

	62
	木质防火门制作安装
	1、木质防火门
2、依据图纸设计尺寸以洞口面积计算
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	292.93 
	按立面投影面积计量
	
	

	63
	玻璃栏杆制安
	1、玻璃栏杆制安
2、参考铁东12-13栋16层空中花园玻璃栏杆样式
满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	791.66 
	按延长米计量
	
	

	64
	不锈钢栏杆制安
	1、楼梯不锈钢栏杆制安
2、参考已建铁东物流区12-15栋楼梯栏杆
满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	323.64 
	按延长米计量
	
	

	65
	木扶手栏杆制安
	1、楼梯木扶手栏杆制安
2、参考已建4号交易广场楼梯栏杆
满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	298.70 
	按延长米计量
	
	

	66
	铁艺栏杆制安
	1、铁艺栏杆制安
2、高度1200mm以内
满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	208.06 
	按延长米计量
	
	

	67
	铁艺栏杆制安
	1、铁艺栏杆制安
2、高度1500mm以内
满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	216.30 
	按延长米计量
	
	

	68
	铁艺栏杆制安
	1、铁艺栏杆制安
2、高度1800mm以内
满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	257.50 
	按延长米计量
	
	

	69
	铁艺栏杆制安
	1、铁艺栏杆制安
2、高度2000mm以内
满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	272.95 
	按延长米计量
	
	

	（三）
	结构加固部分
	
	
	
	
	
	
	

	70
	植筋φ6
	1、植筋：φ6.5
2、工作内容：包含画线、定位、钻孔、清孔、打胶、植钢筋
3、结构加固胶：A级胶
4、品牌：喜利得、慧鱼
满足设计、规范、施工、验收要求
	根
	1
	4.48 
	按根数计量
	
	

	71
	植筋φ8
	1、植筋：φ8
2、工作内容：包含画线、定位、钻孔、清孔、打胶、植钢筋
3、结构加固胶：A级胶
4、品牌：喜利得、慧鱼
满足设计、规范、施工、验收要求
	根
	1
	4.53 
	按根数计量
	
	

	72
	植筋φ10
	1、植筋：φ10
2、工作内容：包含画线、定位、钻孔、清孔、打胶、植钢筋
3、结构加固胶：A级胶
4、品牌：喜利得、慧鱼
满足设计、规范、施工、验收要求
	根
	1
	5.57 
	按根数计量
	
	

	73
	植筋φ12
	1、植筋：φ12
2、工作内容：包含画线、定位、钻孔、清孔、打胶、植钢筋
3、结构加固胶：A级胶
5、品牌：喜利得、慧鱼
满足设计、规范、施工、验收要求
	根
	1
	6.39 
	按根数计量
	
	

	74
	植筋φ14
	1、植筋：φ14
2、工作内容：包含画线、定位、钻孔、清孔、打胶、植钢筋
3、结构加固胶：A级胶
5、品牌：喜利得、慧鱼
满足设计、规范、施工、验收要求
	根
	1
	8.82 
	按根数计量
	
	

	75
	植筋φ16
	1、植筋：φ16
2、工作内容：包含画线、定位、钻孔、清孔、打胶、植钢筋
3、结构加固胶：A级胶
6、品牌：喜利得、慧鱼
满足设计、规范、施工、验收要求
	根
	1
	10.70 
	按根数计量
	
	

	76
	植筋φ18
	1、植筋：φ18
2、工作内容：包含画线、定位、钻孔、清孔、打胶、植钢筋
3、结构加固胶：A级胶
6、品牌：喜利得、慧鱼
满足设计、规范、施工、验收要求
	根
	1
	13.21 
	按根数计量
	
	

	77
	植筋φ20
	1、植筋：φ20
2、工作内容：包含画线、定位、钻孔、清孔、打胶、植钢筋
3、结构加固胶：A级胶
7、品牌：喜利得、慧鱼
满足设计、规范、施工、验收要求
	根
	1
	14.95 
	按根数计量
	
	

	78
	植筋φ22
	1、植筋：φ22
2、工作内容：包含画线、定位、钻孔、清孔、打胶、植钢筋
3、结构加固胶：A级胶
7、品牌：喜利得、慧鱼
满足设计、规范、施工、验收要求
	根
	1
	16.02 
	按根数计量
	
	

	79
	植筋φ25
	1、植筋：φ25
2、工作内容：包含画线、定位、钻孔、清孔、打胶、植钢筋
3、结构加固胶：A级胶
7、品牌：喜利得、慧鱼
满足设计、规范、施工、验收要求
	根
	1
	16.82 
	按根数计量
	
	

	83
	钢筋制安
	1、现浇砼及预制砼钢筋的制安（适用于所有钢筋种类及规格）
满足设计、规范、施工、验收要求
	t
	1
	6245.46 
	按吨计量
	不含税主材价：3712
	

	84
	模板
	1、现浇混凝土结构加固构件模板
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	61.80 
	按展开面积计量
	
	

	85
	活动脚手架
	1、室内砌墙装修用脚手架
2、高度：所有尺寸
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	4.64
	按立面投影面积计量
	高度大于3.6米时使用
	

	86
	满堂脚手架
	1、结构加固满堂架搭拆
2、高度：所有尺寸
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	31.58 
	按立面投影面积计量
	
	

	87
	满堂脚手架
	1、满堂架搭拆高度超5.2m，每增加1m
	m2
	1
	7.01 
	不足1m按1m计
	
	

	（四）
	屋面维修部分
	
	
	
	
	
	
	

	88
	屋面
	新做20mm厚水泥砂浆地面（基层处理）
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	38.05 
	水平投影面积
	
	

	89
	墙面
	新做20mm厚水泥砂浆外墙面（基层处理）
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	39.56 
	立面投影面积
	
	

	90
	防水
	新做2mm厚聚氨酯涂膜（双组份）
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	48.00 
	展开面积
	不含税主材价：38
	

	91
	防水
	新做3mm聚合物改性沥青防水卷材一道
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	47.18 
	按铺贴面积
	不含税主材价：20.31
	

	92
	防水
	新做4mm聚合物改性沥青防水卷材一道
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	53.90 
	按铺贴面积
	不含税主材价：24.83
	

	93
	保温 
	新做40厚挤塑苯乙烯泡沫塑料板保温隔热层
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	45.00 
	水平投影面积
	不含税主材价：25
	

	94
	防水
	干铺无纺聚酯纤维布一层
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	5.50 
	水平投影面积
	
	

	95
	屋面
	新做1:8水泥陶粒找坡层
满足设计、规范、施工、验收要求
	m3
	1
	574.21 
	按体积计量
	不含税主材价：360
	

	96
	屋面
	新做钢筋细石砼加浆抹面40mm厚（Φ4@150双向钢筋网片）
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	79.97 
	水平投影面积
	
	

	97
	屋面
	新做找平层,20mm厚水泥砂浆找平在填充材料上
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	38.00 
	水平投影面积
	
	

	98
	屋面
	找平层,水泥砂浆找平每增减5mm
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	4.50 
	水平投影面积
	
	

	99
	地面
	新做20mm厚水泥砂浆楼地面
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	35.00 
	水平投影面积
	
	

	100
	地面
	新做20mm厚C20细石混凝土
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	37.80 
	水平投影面积
	
	

	101
	地面
	C20细石砼每增减5mm�子目
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	4.20 
	水平投影面积
	
	

	102
	屋面
	材料转运至屋面包含装袋等所有费用
	m3
	1
	189.38 
	按立方计量
	
	

	（五）
	室外部分
	
	
	
	
	
	
	

	103
	挖土方
	1、开挖方式：人工或机械综合考虑
2、土方类别：综合考虑
3、价格包含零星修整
满足设计、规范、施工、验收要求
	m3
	1
	58.24 
	按体积计量
	
	

	104
	回填土
	1、回填素土夯实
3、含内倒运土方
满足设计、规范、施工、验收要求
	m3
	1
	29.95 
	按体积计量
	
	

	105
	灰土垫层
	1、新做3:7灰土垫层
满足设计、规范、施工、验收要求
	m3
	1
	248.91 
	按体积计量
	不含税主材价：76.52
	

	106
	钢筋
	1、路面加钢筋网及伸缩缝等钢筋，包含制作安装等所有费用
满足设计、规范、施工、验收要求
	t
	1
	6245.46 
	按吨计量
	不含税主材价：3712.00
	

	107
	混凝土路面
	1、200mm厚C30砼路面，包含切缝养护等所有费用
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	166.95 
	水平投影面积
	不含税主材价：84.29
	

	108
	更换铸铁井盖
	1、更换井盖（铸铁）
2、包含拆除、安装及主材等所有费用
满足设计、规范、施工、验收要求
	套
	1
	420.87 
	按套计量
	不含税主材价：350.00
	

	109
	手孔铸铁井盖
	1、D150手孔井盖（铸铁井盖）
2、包含安装及主材等所有费用
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	196.45 
	按个计量
	不含税主材价：140.00
	

	110
	树脂井盖
	1、树脂井盖制安D700mm
2、包含安装及主材等所有费用
满足设计、规范、施工、验收要求
	套
	1
	256.85 
	按个计量
	不含税主材价：210.00
	

	111
	砼道牙安装
	1、砼道牙铺设�
2、包含基层清理、垫层、主材、砂浆等所有费用
满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	62.56 
	按延长米计量
	不含税主材价：28.00
	

	112
	花岗岩道牙安装
	1、花岗岩道牙铺设
2、包含基层清理、垫层、主材、砂浆等所有费用
满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	137.83 
	按延长米计量
	不含税主材价：100.00
	

	113
	基层铺设
	1.180厚C25砼
2.300厚6%水泥石粉渣
3.素土夯实
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	242.80 
	水平投影面积
	不含税主材价：117.27
	

	114
	基层铺设
	1、100厚C15混凝土
2、150厚6%水泥石粉渣
3、素土夯实
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	175.83 
	水平投影面积
	不含税主材价：82.00
	

	115
	石材铺装
	1.中国黑光面花岗岩 50mm厚(表面拉槽处理，表面拉槽处理，槽宽10@50)
2.20厚1:2.5水泥砂浆
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	339.90 
	水平投影面积
	不含税主材价：280.00
	

	116
	石材铺装
	1、中国黑烧面花岗岩 50mm厚
2、20厚1:2.5水泥砂浆
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	278.84 
	水平投影面积
	不含税主材价：180.00
	

	117
	石材铺装
	1、芝麻黑烧面花岗岩 50mm厚
2、20厚1:2.5水泥砂浆
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	262.29 
	水平投影面积
	不含税主材价：180.00
	

	118
	石材铺装
	1、芝麻白烧面花岗岩 50mm厚
2、20厚1:2.5水泥砂浆
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	254.65 
	水平投影面积
	不含税主材价：165.00
	

	119
	石材铺装
	1、芝麻灰烧面花岗岩 50mm厚
2、20厚1:2.5水泥砂浆
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	254.65 
	水平投影面积
	不含税主材价：165.00
	

	120
	石材铺装
	1.中国黑光面花岗岩 30mm厚(表面拉槽处理，表面拉槽处理，槽宽10@50)
2、20厚1:2.5水泥砂浆
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	272.87 
	水平投影面积
	不含税主材价：182.00
	

	121
	石材铺装
	1、中国黑烧面花岗岩 20mm厚
2、20厚1:2.5水泥砂浆
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	230.00 
	水平投影面积
	不含税主材价：142.00
	

	122
	石材铺装
	1、芝麻黑烧面花岗岩 20mm厚
2、20厚1:2.5水泥砂浆
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	179.64 
	水平投影面积
	不含税主材价：95.00
	

	123
	石材铺装
	1、芝麻白烧面花岗岩 20mm厚
2、20厚1:2.5水泥砂浆
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	168.92 
	水平投影面积
	不含税主材价：85.00
	

	124
	石材铺装
	1、芝麻灰烧面花岗岩 20mm厚
2、20厚1:2.5水泥砂浆
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	168.92 
	水平投影面积
	不含税主材价：85.00
	

	125
	石材恢复
	1、利用原有保护性拆除的石材
2、20厚1:2.5水泥砂浆
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	77.83 
	水平投影面积
	
	

	126
	人行道砖铺装
	1、透水砖 230*115*60（颜色综合考虑）
2、20厚1：2.5水泥砂浆
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	104.06 
	水平投影面积
	不含税主材价：48.00
	

	127
	人行道砖铺装
	1、透水砖 300*300*60（颜色综合考虑）
2、20厚1：2.5水泥砂浆
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	108.39 
	水平投影面积
	不含税主材价：52.00
	

	128
	一期市场雨棚阳光板安装工程
	1、拆除原有破损阳光板及相关附件
1、影响阳光板安装的原有钢骨架需重新更换焊接；
3、安装新阳光板（PC新阳光板规格：2100*13100mm，整体厚度10mm，壁厚不低于0.4mm；每块27.51㎡，颜色由甲方指定；
4、防火要求：水平燃烧FH-1或不低于B1级；
满足设计、规范、施工、验收要求
	块
	1
	2137.23 
	按新装阳光板的块数计算，若尺寸有偏差，按比例增减
	不含税主材价：1010.99
	

	129
	DN350 哈夫节
	1、球墨铸铁材质，DN350*1000；
2、耐高压、胶垫密封完好，安装紧固；
3、包含安装法兰等所有紧固件；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	4318.04
	按个数计量
	不含税主材价：3386.5
	

	130
	DN300 哈夫节
	1、球墨铸铁材质，DN300*1000；
2、耐高压、胶垫密封完好，安装紧固；
3、包含安装法兰等所有紧固件；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	2785.97
	按个数计量
	不含税主材价：2137.00
	

	131
	DN250 哈夫节
	1、球墨铸铁材质，DN250*500；
2、耐高压、胶垫密封完好，安装紧固；
3、包含安装法兰等所有紧固件；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	1495.60
	按个数计量
	不含税主材价：967.00
	

	132
	DN200 哈夫节
	1、球墨铸铁材质，DN200*500 
2、耐高压、胶垫密封完好，安装紧固； 
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	950.60
	按个数计量
	不含税主材价：578.50
	

	133
	DN150 哈夫节
	1、球墨铸铁材质，DN150*200;
2、耐高压、胶垫密封完好，安装紧固；
3、包含安装法兰等所有紧固件；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	614.15
	按个数计量
	不含税主材价：301.50
	

	134
	DN110 哈夫节
	1、球墨铸铁材质，DN110*200;
2、耐高压、胶垫密封完好，安装紧固；
3、包含安装法兰等所有紧固件；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	445.57
	按个数计量
	不含税主材价：183.30
	

	135
	PE供水管直通DN350 
	1、管道及接头切割、调整、电/热熔焊接；
2、耐压、供水管网专用直通；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	710.29
	按个数计量
	不含税主材价：535.32
	

	136
	PE供水管直通DN300
	1、管道及接头切割、调整、电/热熔焊接；
2、耐压、供水管网专用直通；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	453.33
	按个数计量
	不含税主材价：318.38
	

	137
	PE供水管直通DN250
	1、管道及接头切割、调整、电/热熔焊接；
2、耐压、供水管网专用直通；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	314.03
	按个数计量
	不含税主材价：199.39
	

	138
	PE供水管直通DN200
	1、管道及接头切割、调整、电/热熔焊接；
2、耐压、供水管网专用直通；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	230.61
	按个数计量
	不含税主材价：130.43
	

	139
	PE供水管直通DN150
	1、管道及接头切割、调整、电/热熔焊接；
2、耐压、供水管网专用直通；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	168.77
	按个数计量
	不含税主材价：81.64
	

	140
	PE供水管直通DN110
	1、管道及接头切割、调整、电/热熔焊接；
2、耐压、供水管网专用直通；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	124.71
	按个数计量
	不含税主材价：41.69
	

	141
	DN350 供水管道闸阀
	1、球墨铸铁闸阀，供水管道专用；
2、耐高压、密封、胶圈、阀芯完好，安装稳固；
3、包含安装法兰等所有紧固件；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	5244.36
	按个数计量
	不含税主材价：3483.00
	

	142
	DN300 供水管道闸阀
	1、球墨铸铁闸阀，供水管道专用；
2、耐高压、密封、胶圈、阀芯完好，安装稳固；
3、包含安装法兰等所有紧固件；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	3488.32
	按个数计量
	不含税主材价：2113.88
	

	143
	DN250 供水管道闸阀
	1、球墨铸铁闸阀，供水管道专用；
2、耐高压、密封、胶圈、阀芯完好，安装稳固；
3、包含安装法兰等所有紧固件；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	2952.32
	按个数计量
	不含税主材价：1656.89
	

	144
	DN200 供水管道闸阀
	1、球墨铸铁闸阀，供水管道专用；
2、耐高压、密封、胶圈、阀芯完好，安装稳固；
3、包含安装法兰等所有紧固件；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	1768.43
	按个数计量
	不含税主材价：1016.60
	

	145
	DN150 供水管道闸阀
	1、球墨铸铁闸阀，供水管道专用；
2、耐高压、密封、胶圈、阀芯完好，安装稳固；
3、包含安装法兰等所有紧固件；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	1266.60
	按个数计量
	不含税主材价：631.66
	

	146
	DN100 供水管道闸阀
	1、球墨铸铁闸阀，供水管道专用；
2、耐高压、密封、胶圈、阀芯完好，安装稳固；
3、包含安装法兰等所有紧固件；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	852.17
	按个数计量
	不含税主材价：366.90
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	147
	零星装饰部分
	
	
	
	
	
	
	

	148
	外墙漆
	1、外墙油漆：满刮防潮腻子两遍，一底二面
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	43.33 
	按展开面积计量
	不含税主材价：12.18
	

	149
	抗裂砂浆
	1、2+2mm抗裂砂浆
2、耐碱玻璃纤维网布埋入一层
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	28.38 
	按展开面积计量
	
	

	150
	外墙氟碳漆
	1、外墙氟碳漆：一底二面
2、刮外墙氟碳漆专用腻子三遍
3、粘贴耐碱玻璃纤维网
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	144.20 
	按展开面积计量
	不含税主材价：63.62
	

	151
	内墙漆
	1、内墙油漆：满刮腻子两遍，一底二面
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	41.33 
	按展开面积计量
	
	

	152
	办公区墙布
	1、铲除原有破损的墙布；
2、将墙面用腻子找平并打磨平整（2遍）；
3、墙面涂刷基膜；
4、粘贴新墙布
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	83.37
	垂直投影面积
	不含税主材价：14.73
	

	153
	接水盘
	1、201不锈钢接水盘，厚度1mm，四周边缘高度5cm；
2、采用6mm镀锌吊杆固定安装；
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	478.79
	水平投影面积
	不含税主材价：280.00
	

	154
	接水盘导流管
	1、DN25,PVC排水管；
2、按相关规范间隔安装镀锌吊杆；
满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	15.18
	按延长米计量
	
	

	155
	楼板高压注浆防水
	1、漏水位置打孔；
2、埋设注浆针；
3、加注灌浆防水材料；
满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	132
	 裂缝型的按米计算/蜂巢型的每平方米按三排计算 
	
	

	156
	地库排水明沟塌陷
	1、排水沟内塌陷位置清理干净；
2、8mm螺纹钢植筋，植入长度10cm，间距15cm；
3、将塌陷处用6mm螺纹钢绑扎钢筋及箍筋后与植筋焊接并支模，浇筑C20混凝土并找平收光，施工缝按要求处理；
2、4mm厚镀锌角钢平铺至新建混凝土面层，并与预埋螺纹钢焊接，焊口防腐处理；
满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	141.5
	按单侧延长米计量
	不含税主材价：24.32
	

	157
	室内公区地砖
	1、瓷砖 800*800*20，吸水率低（颜色综合考虑），背面涂刷背胶
2、20厚1：2.5水泥砂浆
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	183.63
	水平投影面积
	不含税主材价：80
	

	158
	室内公区地砖
	1、瓷砖 600*600*20，吸水率低（颜色综合考虑），背面涂刷背胶
2、20厚1：2.5水泥砂浆
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	170.06
	水平投影面积
	不含税主材价：70
	

	159
	玻璃幕墙渗漏水维修
	1、原结构胶铲除、清理    
2、打质量合格的高性能中性硅酮结构胶，颜色和旧胶一致
3、含高处作业人工费及保险
满足设计、规范、施工、验收要求
	处
	1
	1300.00 
	按渗漏水点位计量，具体为：
高处作业放一次吊绳在每层力所能及维修到的位置算一处，具体为：作业人员左右作业面各3米内（不应超过3米）；
	免费修复2㎡内每处漏水点造成的室内墙面涂料破损
	

	（七）
	绿化部分
	
	
	
	
	
	
	

	160
	铺种草皮
	1、铺种草皮（满铺）
2、成活期养护：3个月
3、草皮材料费按当期信息价单独另计
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	21.28 
	按铺种面积计量
	主材费及损耗5%单独另计
	

	161
	铺种草皮
	1、铺种草皮（植草砖镶草）
2、成活期养护：3个月
3、草皮材料费按当期信息价单独另计
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	15.53 
	按铺种面积计量，不扣除植草砖面积
	主材费及损耗5%单独另计
	

	162
	栽植袋装花灌木
	1.16袋以内/平方米
2.成活期养护：3个月
3、袋装花灌木主材费按当期信息价单独另计
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	21.34 
	按栽种面积计量
	主材费及损耗5%单独另计
	

	163
	栽植袋装花灌木
	1.36袋以内/平方米
2.成活期养护：3个月
3、袋装花灌木主材费按当期信息价单独另计
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	23.59 
	按栽种面积计量
	主材费及损耗5%单独另计
	

	164
	栽植造型灌木
	1、栽种造型灌木
2、土球直径：30cm以内
3、成活期养护：3个月
4、造型灌木主材费按当期信息价单独另计
满足设计、规范、施工、验收要求
	株
	1
	21.06 
	按株数计量
	主材费及损耗5%单独另计
	

	165
	栽植造型灌木
	1、栽种造型灌木
2、土球直径：40cm以内
3、成活期养护：3个月
4、造型灌木主材费按当期信息价单独另计
满足设计、规范、施工、验收要求
	株
	1
	26.46 
	按株数计量
	主材费及损耗5%单独另计
	

	（八）
	其他零星用工
	
	
	
	
	
	
	

	166
	零星工日
	普通用工
	工日
	1
	260.00
	按工日计量
	
	

	167
	零星工日
	木工
	工日
	1
	360.00
	按工日计量
	
	

	168
	零星工日
	泥瓦工
	工日
	1
	390.00
	按工日计量
	
	

	169
	零星工日
	其他技术用工
	工日
	1
	330.00
	按工日计量
	
	

	（九）
	2024年新增部分
	
	
	
	
	
	
	

	
	装饰部分
	
	
	
	
	
	

	170
	屋顶彩钢瓦拆除
	屋顶彩钢瓦拆除的拆除 
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1.00
	35.67 
	水平投影面积
	
	

	171
	轻钢龙骨隔断
	1、75型轻钢龙骨隔墙 
2、双面采用12mm厚防潮石膏板封面 
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1.00
	170.76 
	按立面投影面积计量
	
	

	172
	埃特板隔断
	1、双面9厘埃特板轻钢龙骨隔 墙 
2、C100轻钢龙骨系列配套体系 
3、填充50mm隔音棉
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1.00
	222.64 
	按立面投影面积计量
	
	

	173
	卫生间隔断
	1、基层处理 
2、材料种类、规格：成品抗贝特隔断
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1.00
	165.47 
	按立面投影面积计量
	
	

	174
	玻璃隔断
	做法：成品隔断框料，12mm钢化玻璃
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1.00
	326.94 
	按立面投影面积计量
	
	

	175
	抗碱封闭底漆、环氧地坪漆喷涂
	1、地坪漆1.5mm厚； 
2、施工遍数：环氧纹理面漆2遍，环氧腻子2遍，中涂（环氧砂浆）1遍，环氧底漆1遍； 
3、其他：综合考虑基底打磨清洁、材料加工、损耗、美纹贴纸、专业配合、成品保护、保洁等完成合格工程的其它费用。
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	59.66 
	水平投影面积
	不含税主材价：34.57
	

	177
	防静电活动地板
	1、基层处理               
2、成品支架，龙骨 
3、面层：防静电架空地板600*600  
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	186.32 
	水平投影面积
	不含税主材价：110
	

	178
	地毯铺装
	1、地毯厚度、品质、材质、尺寸与原地毯一致；毯面：丙纶；PVC底；厚度5mm； 
2、颜色由甲方选型； 
3、地面基层补平及固化处理； 
4、地毯背胶为满铺法涂刷，胶水采用地毯专用胶水； 
5、含清除原有旧地毯； 
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	56.72
	水平投影面积
	不含税主材价：30.00
	

	179
	瓷片踢脚线
	1、100mm高  
2、5mm素水泥油 
3、35mm厚1:2、 5干硬性水泥砂浆
满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	26.00 
	按延长米计
	不含税主材价：10.00
	

	180
	PVC踢脚线
	1、基层处理 
2、面层材料品种、颜色：100mmPVC踢脚线
满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	21.61 
	按延长米计
	不含税主材价：8.00
	

	181
	金属踢脚线
	1、基层处理
2、面层材料品种、颜色：80mm304不锈钢踢脚1.5mm厚
满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	59.87
	按延长米计
	不含税主材价：22.00
	

	182
	门槛石
	1、基层：水泥砂浆结合层，厚度综合考虑； 
2、面层：20mm厚过门石 
3、专用擦缝剂擦缝
满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	139.21
	按延长米计
	不含税主材价：70.00
	

	183
	厕所隔间门下方延长板
	1、铝合金工字型卡扣安装  
2、防潮挡板安装，预计高度6-8cm，厚度12cm，安装后离地间隙不大于1cm；                   
3、长度63cm              
满足设计、规范、施工、验收要求
	块
	1
	34.36
	按块数计量
	不含税主材价：6.95
	

	184
	厕所隔间门下方延长板
	1、铝合金工字型卡扣安装  
2、防潮挡板安装，预计高度6-8cm，厚度12cm，安装后离地间隙不大于1cm；                   
3、长度128cm              
满足设计、规范、施工、验收要求
	块
	1
	69.81
	按块数计量
	不含税主材价：14.11
	

	185
	天棚喷刷涂料
	1、 含混凝土天棚及天棚以上侧墙、梁 侧、各种管道表面 
2、 喷黑色或灰色漆；
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	25.57
	按展开面积计量
	
	

	186
	单层石膏板天花吊顶（上人）
	1、m8镀锌吊杆及M8膨胀螺栓固定；
2、C60主龙骨（C60X27X1.2）+C50副龙骨（C50x20X0.6）
3、 单层9.5mm石膏板 
4、 两遍腻子，两遍乳胶漆饰面
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	164.98 
	水平投影面积
	
	

	187
	木工板+石膏板天花吊顶（上人）
	1、m8镀锌吊杆及M8膨胀螺栓固定；
2、C60主龙骨（C60X27X1.2）+C50副龙骨（C50x20X0、6）； 
3、12mm木夹板基层 
4、 9.5mm石膏板平面吊顶 
5、两遍腻子，两遍乳胶漆饰面防水乳胶漆
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	218.82
	水平投影面积
	
	

	188
	石膏板吊顶修复
	1、修复破损石膏板 
2、刮腻子、乳胶漆
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	115.90
	水平投影面积
	
	

	189
	铝扣板天花
	1、600*600铝扣板天花吊顶；
2、m6镀锌吊杆及M6膨胀螺栓固定；
3、C38主龙骨（C38X12X1.0+C50副龙骨（C50X20X0.6）。
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	143.88
	水平投影面积
	不含税主材价：60
	

	191
	井字格栅天花
	1、铝格栅天花吊顶；
2、m6镀锌吊杆及M6膨胀螺栓固定；
3、10cm*10cm*3cm,含收边及收口；。
满足设计、规范、施工、验收要求
	平方
	1
	98.03
	水平投影面积
	
	

	192
	墙面贴砖
	1、瓷砖300*600*10，吸水率低（颜色综合考虑），背面涂刷背胶
2、10厚1：2.5水泥砂浆
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	185.00
	按立面投影面积计量
	不含税主材价：75.00
	

	193
	墙面贴砖
	1、瓷砖 600*600*10，吸水率低（颜色综合考虑），背面涂刷背胶
2、10厚1：2.5水泥砂浆
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	185.00
	按立面投影面积计量
	不含税主材价：70.00
	

	194
	墙面碳晶板安装
	1、板材厚度要求不低于5mm，高度与现场墙面一致，宽度不低于60cm/块；
2、颜色由甲方选型；
3、采用结构胶，打胶方式为点状、均匀分布，要求牢固；
4、线条颜色与规格款式由甲方选型，整体协调美观；
5、含清除墙面原有旧墙布；
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	80.17
	按立面投影面积计量
	不含税主材价：34.32
	

	195
	门套
	1、15厘木板打底，304不锈钢包边
2、含基层制作
3、颜色由甲方确定
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	520.00
	按延长米计
	不含税主材价：270
	

	196
	玻璃墙基座
	2.5x5的镀锌方管制作钢结构基座及粘贴橡胶软垫层，两侧不锈钢地脚包边、
满足设计、规范、施工、验收要求
	米
	1
	123.60 
	按延长米计
	
	

	197
	墙面真石漆
	1、基层用外墙腻子找平、打磨、粘贴分隔缝
2、喷涂抗碱封闭底漆、喷涂真石滚、喷涂罩面漆
3、颜色由甲方确定
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	67.05 
	垂直投影面积
	
	

	198
	厕所洗手盆
	16寸单孔面盆，台下安装，含角阀、软管、水龙头、面盆、排水栓等
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	634.38 
	按个数计量
	不含税主材价：440.00
	

	199
	全玻自由门
	1、材质：15mm钢化玻璃
2、门锁、上下门夹、地弹簧、高档门拉手等五金配件；
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1.00
	525.76 
	按立面投影面积计量
	不含税主材价：330.00
	

	200
	干挂瓷砖
	1、仿石材抛光砖 ，颜色综合考虑
2、骨架：10#槽钢、L63*5, L50*5镀锌角钢钢架龙骨与墙 面锚固，门洞处做钢架加强处理 
3、五金件：按瓷砖高度安装配套水平不锈钢挂件及调整水平垂直度 
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1.00
	422.65 
	按立面投影面积计量
	不含税主材价：80.00
	

	201
	干挂石材
	1、面层材料：20mm厚石材 
2、骨架：10#槽钢、L63*5,L50*5镀锌角钢钢架龙骨与墙面锚固，门洞处做钢架加强处理 
3、五金件：按石板材高度安装配套水平不锈钢挂件及调整水平垂直度
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1.00
	517.39 
	按立面投影面积计量
	不含税主材价：140.00
	

	202
	墙面装饰板
	1、龙骨：木龙骨制安 
2、基层：阻燃夹板 
3、面层：铝塑板饰面 
4、须满足功能要求、设计及展示效果
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1.00
	249.64
	按立面投影面积计量
	不含税主材价：80.00
	

	203
	石材铺装
	1、芝麻灰烧面花岗岩30mm厚
2、30mm厚水泥砂浆
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1.00
	265.97 
	水平投影面积
	不含税主材价：135.00
	

	204
	给排水部分
	
	
	
	
	
	

	205
	供水管网漏点检测
	1、适用于园区各暗埋供水主管路漏点检测，包含各类器具使用费；
2、未检测出漏点无该项费用；
3、20米之内检测出多个漏点算一处
满足设计、规范、施工、验收要求
	处
	1
	2101.20 
	按处计量
	
	

	206
	塑料波纹排水管
	1、波纹管  DN400 热熔连接 室外安装 
2、管道配件制作安装 
3、管道套管制作安装及封堵 
满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	239.11
	按延长米计
	
	

	207
	塑料波纹排水管
	1、波纹管  DN315 热熔连接 室外安装 
2、管道配件制作安装 
3、管道套管制作安装及封堵 
满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	189.51
	按延长米计
	
	

	208
	塑料波纹排水管
	1、波纹管  DN200 热熔连接 室外安装 
2、管道配件制作安装 
3、管道套管制作安装及封堵 
满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	107.51
	按延长米计
	
	

	209
	铸铁管
	1、铸铁管  DN100 承插 室外安装 
2、管道配件制作安装 
3、管道套管制作安装及封堵 
满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	126.19
	按延长米计
	
	

	210
	钢管
	1、DN150国标焊接钢管，室内安装焊接
2、焊缝及钢管面层涂刷防腐漆及面漆 
3、满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	177.16
	按延长米计
	
	

	211
	钢管
	1、DN100国标焊接钢管，室内安装焊接
2、焊缝及钢管面层涂刷防腐漆及面漆 
3、满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	127.64
	按延长米计
	
	

	212
	钢管
	1、DN50国标焊接钢管，室内安装焊接
2、焊缝及钢管面层涂刷防腐漆及面漆 
3、满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	74.02
	按延长米计
	
	

	213
	镀锌钢管
	1、DN150*4mm
2、焊缝做防腐，整体面层刷漆
满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	208.49
	按延长米计
	主要用于消防管道及污水管道
	

	214
	镀锌钢管
	1、DN100*4mm
2、焊缝做防腐，整体面层刷漆
满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	132.19
	按延长米计
	主要用于消防管道及污水管道
	

	215
	镀锌钢管
	1、DN80*4mm
2、焊缝做防腐，整体面层刷漆
满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	114.78
	按延长米计
	主要用于消防管道及污水管道
	

	216
	镀锌钢管
	1、DN65*4mm
2、焊缝做防腐，整体面层刷漆
满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	86.47
	按延长米计
	主要用于消防管道及污水管道
	

	217
	PVC排水管安装
	50PVC排水管及相关连接配件；
满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	36.65
	按延长米计
	
	

	218
	PVC排水管安装
	63PVC排水管及相关连接配件；
满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	41.65
	按延长米计
	
	

	219
	PVC排水管安装
	75PVC排水管及相关连接配件；
满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	45.73
	按延长米计
	
	

	220
	PVC排水管安装
	110PVC排水管及相关连接配件；
满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	60.16
	按延长米计
	
	

	221
	PVC排水管安装
	160PVC排水管及相关连接配件；
满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	129.43
	按延长米计
	
	

	222
	PPR给水管安装
	63PPR水管及相关连接配件；
满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	87.67
	按延长米计
	
	

	223
	PPR给水管安装
	50PPR水管及相关连接配件；
满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	66.56
	按延长米计
	
	

	224
	PPR给水管安装
	32PPR水管及相关连接配件；
满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	40.92
	按延长米计
	
	

	225
	PPR给水管安装
	25PPR水管及相关连接配件；
满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	34.89
	按延长米计
	
	

	226
	PPR给水管安装
	20PPR水管及相关连接配件；
满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	29.50
	按延长米计
	
	

	227
	PE对接法兰
	DN200法兰及相关配件
满足设计、规范、施工、验收要求
	套
	1
	424.36 
	按套数计量
	
	

	228
	PE对接法兰
	DN300法兰及相关配件
满足设计、规范、施工、验收要求
	套
	1
	576.80 
	按套数计量
	
	

	229
	PE对接法兰
	DN100法兰及相关配件
满足设计、规范、施工、验收要求
	套
	1
	236.90 
	按套数计量
	
	

	230
	PE对接法兰
	DN80法兰及相关配件
满足设计、规范、施工、验收要求
	套
	1
	216.30 
	按套数计量
	
	

	231
	PE供水管DN450
	1、管道及接头切割、调整、电/热熔焊接；
2、耐压、供水管网专用管道；
满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	1167.42
	按延长米计
	
	

	232
	PE供水管DN400
	1、管道及接头切割、调整、电/热熔焊接；
2、耐压、供水管网专用管道；
满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	1035.20
	按延长米计
	
	

	233
	PE供水管DN350
	1、管道及接头切割、调整、电/热熔焊接；
2、耐压、供水管网专用管道；
满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	804.88
	按延长米计
	
	

	234
	PE供水管DN300
	1、管道及接头切割、调整、电/热熔焊接；
2、耐压、供水管网专用管道；
满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	616.45
	按延长米计
	
	

	235
	PE供水管DN250
	1、管道及接头切割、调整、电/热熔焊接；
2、耐压、供水管网专用管道；
满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	273.95
	按延长米计
	
	

	236
	PE供水管DN200
	1、管道及接头切割、调整、电/热熔焊接；
2、耐压、供水管网专用管道；
满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	273.95
	按延长米计
	
	

	237
	PE供水管DN150
	1、管道及接头切割、调整、电/热熔焊接；
2、耐压、供水管网专用管道；
满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	170.42
	按延长米计
	
	

	238
	PE供水管DN100
	1、管道及接头切割、调整、电/热熔焊接；
2、耐压、供水管网专用管道；
满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	139.81
	按延长米计
	
	

	239
	PE供水管DN80
	1、管道及接头切割、调整、电/热熔焊接；
2、耐压、供水管网专用管道；
满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	72.25
	按延长米计
	
	

	240
	PE供水管DN50
	1、管道及接头切割、调整、电/热熔焊接；
2、耐压、供水管网专用管道；
满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	37.95
	按延长米计
	
	

	241
	DN400供水管道闸阀
	1、球墨铸铁闸阀，供水管道专用；
2、耐高压、密封、胶圈、阀芯完好，安装稳固；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	7656.37
	按个数计量
	不含税主材价：5670.00
	

	242
	DN80供水管道闸阀
	1、球墨铸铁闸阀，供水管道专用；
2、耐高压、密封、胶圈、阀芯完好，安装稳固；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	683.83
	按个数计量
	不含税主材价：290.00
	

	243
	DN65供水管道闸阀
	1、球墨铸铁闸阀，供水管道专用；
2、耐高压、密封、胶圈、阀芯完好，安装稳固；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	647.75
	按个数计量
	不含税主材价：267.74
	

	244
	DN50供水管道闸阀
	1、球墨铸铁闸阀，供水管道专用；
2、耐高压、密封、胶圈、阀芯完好，安装稳固；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	544.14
	按个数计量
	不含税主材价：192.67
	

	245
	PE供水管直通DN80
	1、管道及接头切割、调整、电/热熔焊接；
2、耐压、供水管网专用直通；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	112.18
	按个数计量
	不含税主材价：30.32
	

	246
	PE供水管直通DN50
	1、管道及接头切割、调整、电/热熔焊接；
2、耐压、供水管网专用直通；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	97.03
	按个数计量
	不含税主材价：16.59
	

	247
	PE供弯头DN450
	1、管道及接头切割、调整、电/热熔焊接；
2、耐压、供水管网专用弯头；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	1285.04
	按个数计量
	不含税主材价：1008.00
	

	248
	PE供弯头DN400
	1、管道及接头切割、调整、电/热熔焊接；
2、耐压、供水管网专用弯头；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	932.94
	按个数计量
	不含税主材价：721.67
	

	249
	PE供弯头DN350
	1、管道及接头切割、调整、电/热熔焊接；
2、耐压、供水管网专用弯头；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	829.56
	按个数计量
	不含税主材价：654.35
	

	250
	PE供弯头DN300
	1、管道及接头切割、调整、电/热熔焊接；
2、耐压、供水管网专用弯头；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	580.38
	按个数计量
	不含税主材价：443.00
	

	251
	PE供弯头DN250
	1、管道及接头切割、调整、电/热熔焊接；
2、耐压、供水管网专用弯头；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	488.03
	按个数计量
	不含税主材价：366.35
	

	252
	PE供弯头DN200
	1、管道及接头切割、调整、电/热熔焊接；
2、耐压、供水管网专用弯头；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	352.62
	按个数计量
	不含税主材价：249.06
	

	253
	PE供弯头DN150
	1、管道及接头切割、调整、电/热熔焊接；
2、耐压、供水管网专用弯头；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	269.15
	按个数计量
	不含税主材价：180.21
	

	254
	PE供弯头DN100
	1、管道及接头切割、调整、电/热熔焊接；
2、耐压、供水管网专用弯头；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	149.43
	按个数计量
	不含税主材价：79.12
	

	255
	PE供弯头DN80
	1、管道及接头切割、调整、电/热熔焊接；
2、耐压、供水管网专用弯头；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	113.70
	按个数计量
	不含税主材价：41.10
	

	256
	PE供弯头DN50
	1、管道及接头切割、调整、电/热熔焊接；
2、耐压、供水管网专用弯头；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	104.54
	按个数计量
	不含税主材价：32.11
	

	257
	DN80哈夫节
	1、球墨铸铁材质，DN80*200; 
2、耐高压、胶垫密封完好，安装紧固； 
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	436.81
	按个数计量
	不含税主材价：216.47
	

	258
	DN50哈夫节
	1、球墨铸铁材质，DN65*200; 
2、耐高压、胶垫密封完好，安装紧固； 
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	365.59
	按个数计量
	不含税主材价：208.57
	

	259
	土建部分
	
	
	
	
	
	

	261
	碎石垫层
	石子粒径规格：10-30mm，分层碾压夯实
满足设计、规范、施工、验收要求
	m³
	1.00
	215.85
	按体积计量
	 不含税主材价164.00 
	

	262
	中砂
	用于室外暗埋管道维修保护层
满足设计、规范、施工、验收要求
	m3
	1.00
	235.60
	按体积计量
	 不含税主材价179.00 
	

	263
	设备基础�
	1、混凝土强度等级:细石C20 
2、混凝土拌和料要求:商品混凝土
满足设计、规范、施工、验收要求
	m3
	1.00
	739.57
	按体积计量
	 不含税主材价410.00 
	

	264
	植草砖(格)铺装
	1、50厚1:3水泥砂浆垫层 
2、150厚C20砼垫层 
3、80厚成品混凝土植草砖
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1.00
	205.93 
	水平投影面积
	
	

	265
	铺设沥青路面
	1、40mm细粒式沥青混凝土（AC-13C）； 
2、50mm中粒式沥青混凝土（AC-16C）； 
3、喷洒PC-3乳化沥青粘层油；
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1.00
	166.08
	水平投影面积
	
	

	266
	铺设沥青路面
	1、45mm细粒式沥青混凝土（AC-13C） 
2、含乳化沥青下封层、主材；
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1.00
	96.43
	水平投影面积
	
	

	268
	细石砼找平
	新做钢筋细石砼加浆抹面40mm厚（Φ4@150双向钢筋网片） 
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1.00
	79.56
	水平投影面积
	
	

	270
	暗敷开槽（含恢复）
	1、机械开槽，槽宽20mm-50mm，深度50-100mm
2、类型涵盖砖墙、石材等
满足设计、规范、施工、验收要求
	米
	1
	9.93
	按延长米计
	
	

	271
	暗敷开槽（含恢复）
	1、机械开槽，槽宽100mm-150mm，深度100-200mm
2、类型涵盖砖墙、石材等
满足设计、规范、施工、验收要求
	米
	1
	21.95
	按延长米计
	
	

	272
	暗敷开槽（含恢复）
	1、机械开槽，槽宽20mm-50mm，深度50-100mm
2、类型涵盖混凝土等
满足设计、规范、施工、验收要求
	米
	1
	38.24
	按延长米计
	
	

	273
	暗敷开槽（含恢复）
	1、机械开槽，槽宽100mm-150mm，深度100-200mm
2、类型涵盖混凝土等
满足设计、规范、施工、验收要求
	米
	1
	50.25
	按延长米计
	
	

	274
	零星部分
	
	
	
	
	
	

	275
	挡车器安装
	1、尺寸:460*550*300mm 
2、冷轧钢+反光膜 
3、其他：综合考虑、材料加工、损耗、专业配合、成品保护、保洁等完成合格工程的其它费用。
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	54.15 
	按个数计量
	
	

	276
	减速带安装
	1、高强度橡胶产品、不变色、用120mm钉子固定与地面、安装于入口坡道及部分转弯处、T字路口、十字路口处； 
2、规格：250*350*40mm； 
3、其他：综合考虑、材料加工、损耗、专业配合、成品保护、保洁等完成合格工程的其它费用。
满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	104.77 
	按延长米计
	
	

	277
	消防禁停字体
	1、颜色为黄色；         
2、字体大小为70*90；                 3、热熔材料；基面底油处理,高温施划,反光珠              
4、字体为“消防车道，禁止占用”
满足设计、规范、施工、验收要求
	套
	1
	11.33
	按套数计量
	
	

	278
	热熔线
	1、颜色甲方指定；         
2、实心线，线宽15cm，涂膜厚度1.5-1.8mm；                 
3、热熔材料；基面底油处理,高温施划,反光珠
满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	10.00
	按延长米计
	
	

	279
	钢结构更换
	1、DN160钢管，壁厚3mm，包含旧钢管拆除
2、焊缝及钢管面层涂刷防腐漆及面漆
满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	154.16 
	按延长米计
	主要适用于一期市场雨棚钢结构立柱腐蚀更换维修
	

	280
	钢结构更换
	1、DN100钢管，壁厚3mm，包含旧钢管拆除
2、焊缝及钢管面层涂刷防腐漆及面漆
满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	101.26 
	按延长米计
	主要适用于一期市场雨棚钢结构立柱腐蚀更换维修
	

	281
	钢结构更换
	1、DN50钢管，壁厚3mm，包含旧钢管拆除
2、焊缝及钢管面层涂刷防腐漆及面漆
满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	56.66 
	按延长米计
	主要适用于一期市场雨棚钢结构立柱腐蚀更换维修
	

	282
	穹顶渗水维修
	1、原结构胶铲除、清理    
2、打质量合格的高性能中性硅酮结构胶，颜色和旧胶一致
3、含施工费
满足设计、规范、施工、验收要求
	处
	1
	60.00 
	按处计量，三米范围内所有渗漏水点算一处
	主要适用于一二五号场馆平形玻璃穹顶（不含高处作业增加费）
	

	283
	穹顶渗水维修
	1、原结构胶铲除、清理    
2、打质量合格的高性能中性硅酮结构胶，颜色和旧胶一致
3、含施工费
满足设计、规范、施工、验收要求
	处
	1
	80.00 
	按处计量，三米范围内所有渗漏水点算一处
	主要适用于一二五号场馆圆形玻璃穹顶（不含高处作业增加费）
	

	284
	装修电路部分
	
	
	
	
	
	

	285
	镀锌电线管
	1、镀锌电线管 JDG16 敷设 
2、支吊架及接线盒安装 
3、墙内暗敷、沿天棚面或顶棚面敷设 
4、接地
满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	9.80
	按延长米计
	
	

	286
	镀锌电线管
	1、镀锌电线管 JDG20 敷设 
2、支吊架及接线盒安装 
3、墙内暗敷、沿天棚面或顶棚面敷设 
4、接地
满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	12.43
	按延长米计
	
	

	287
	镀锌电线管
	1、镀锌电线管 JDG25敷设 
2、支吊架及接线盒安装 
3、墙内暗敷、沿天棚面或顶棚面敷设 
4、接地
满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	15.39
	按延长米计
	
	

	288
	镀锌电线管
	1、镀锌电线管 JDG32敷设 
2、支吊架及接线盒安装 
3、墙内暗敷、沿天棚面或顶棚面敷设 
4、接地
满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	17.49 
	按延长米计
	
	

	289
	镀锌电线管
	1、镀锌电线管 JDG40敷设 
2、支吊架及接线盒安装 
3、墙内暗敷、沿天棚面或顶棚面敷设 
4、接地
满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	20.58 
	按延长米计
	
	

	290
	镀锌电线管
	1、镀锌电线管 JDG50敷设 
2、支吊架及接线盒安装 
3、墙内暗敷、沿天棚面或顶棚面敷设 
4、接地
满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	24.56 
	按延长米计
	
	

	291
	LED灯带更换
	1、适用于园区所有室外景观灯带照明，包含主材、辅材、人工费等
2、颜色由甲方确定
3、室外防水型LED灯带，2835-60，每米6W
满足设计、规范、施工、验收要求
	米
	1
	23.71 
	按延长米计
	雷士、佛山照明等知名品牌
	

	292
	天花铝扣式平板灯
	LED,600*600，220V24W，白光
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	82.64 
	按个数计量
	佛山照明
	

	293
	天花铝扣式平板灯
	LED,300*600，220V36W，白光
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	82.40 
	按个数计量
	佛山照明
	

	294
	排气扇安装
	1、12寸管道排气扇；排气管接驳至指定位置
2、220V，32W
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	108.63 
	按个数计量
	金羚
	

	295
	光纤敷设
	四芯单模，含人工及材料
满足设计、规范、施工、验收要求
	米
	1
	6.86
	按延长米计
	
	

	296
	光纤敷设
	四芯多模，含人工及材料
满足设计、规范、施工、验收要求
	米
	1
	10.05
	按延长米计
	
	

	297
	线管安装
	1、15PVC阻燃套管及相关连接配件
2、支吊架及接线盒安装
3、墙内暗敷、沿天棚面或顶棚面敷设
满足设计、规范、施工、验收要求
	米
	1
	10.18
	按延长米计
	
	

	298
	PVC线管安装
	1、20PVC阻燃套管及相关连接配件
2、支吊架及接线盒安装
3、墙内暗敷、沿天棚面或顶棚面敷设
满足设计、规范、施工、验收要求
	米
	1
	13.04
	按延长米计
	
	

	299
	PVC线管安装
	1、25PVC阻燃套管及相关连接配件
2、支吊架及接线盒安装
3、墙内暗敷、沿天棚面或顶棚面敷设
满足设计、规范、施工、验收要求
	米
	1
	15.51
	按延长米计
	
	

	300
	PVC线管安装
	1、32PVC阻燃套管及相关连接配件
2、支吊架及接线盒安装
3、墙内暗敷、沿天棚面或顶棚面敷设
满足设计、规范、施工、验收要求
	米
	1
	22.40
	按延长米计
	
	

	301
	PVC线管安装
	1、50PVC阻燃套管及相关连接配件
2、支吊架及接线盒安装
3、墙内暗敷、沿天棚面或顶棚面敷设
满足设计、规范、施工、验收要求
	米
	1
	32.60
	按延长米计
	
	

	302
	电源线路安装
	铜芯线径1.5mm²BVR
满足设计、规范、施工、验收要求
	米
	1
	3.78
	按延长米计
	
	

	303
	电源线路安装
	铜芯线径2.5mm²BVR
满足设计、规范、施工、验收要求
	米
	1
	5.13
	按延长米计
	
	

	304
	电源线路安装
	铜芯线径4mm²BVR
满足设计、规范、施工、验收要求
	米
	1
	6.86
	按延长米计
	
	

	305
	电源线路安装
	铜芯线径6mm²BVR
满足设计、规范、施工、验收要求
	米
	1
	7.62
	按延长米计
	
	

	306
	插座面板
	五位插座面板，220V，10A
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	27.24
	按个数计量
	德力西、正泰
	

	307
	插座面板
	三位插座面板，220V，16A
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	25.24
	按个数计量
	德力西、正泰
	

	308
	措施部分
	
	
	
	
	
	

	309
	高处作业增加费
	吊绳工（仅为高处作业增加费及保险，不含相关作业施工费）
	工日
	1
	450.00 
	按工日计量
	
	

	310
	外墙双排脚手架搭拆
	外墙脚手架搭拆，高度4.5米之内
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	21.31
	按立面投影面积计量
	
	

	311
	外墙双排脚手架搭拆
	外墙脚手架搭拆，高度12.5米之内
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	36.44
	按立面投影面积计量
	
	

	312
	外墙双排脚手架搭拆
	外墙脚手架搭拆，高度20.5米之内
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	45.64
	按立面投影面积计量
	
	

	313
	外墙双排脚手架搭拆
	外墙脚手架搭拆，高度30.5米之内
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	58.99
	按立面投影面积计量
	
	

	314
	已完工程及设备保护
	1、利用薄地毯、塑料薄膜、彩条布、胶合板等材料对成品进行保护 
2、地面、墙面面积统算
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	6.32
	按水平或垂直投影面积
	
	

	315
	市政施工围挡
	1、夹心泡沫彩钢板围挡 
2、背侧角钢支撑 
3、高度1.8m-2.5m
满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	153.40 
	按延长米计
	
	

	316
	夜间施工增加费
	按其夜间施工项目人工费的系数计算，用工数量*系数
	系数
	1
	20%
	按用工数量*系数计量
	该项目仅适用于夜间突发情况的紧急抢修以及甲方要求只能夜间施工作业的维修项目，如施工方自身原因的夜间施工则不适用
	

	317
	起重机械台班
	适用于起重作业50T内，包含起重机、操作人员及指挥人员人工费、人员意外保险费等。
满足设计、规范、施工、验收要求
	台班
	1
	1854.00 
	按台班计量
	
	

	318
	起重机械台班
	适用于起重作业25T内，包含起重机、操作人员及指挥人员人工费、人员意外保险费等。
满足设计、规范、施工、验收要求
	台班
	1
	1854.00 
	按台班计量
	
	

	319
	起重机械台班
	适用于起重作业18T内，包含起重机、操作人员及指挥人员人工费、人员意外保险费等。
满足设计、规范、施工、验收要求
	台班
	1
	1442.00 
	按台班计量
	
	

	320
	起重机械台班
	适用于起重作业15T内，包含起重机、操作人员及指挥人员人工费、人员意外保险费等。
满足设计、规范、施工、验收要求
	台班
	1
	1442.00 
	按台班计量
	
	

	321
	起重机械台班
	适用于起重作业12T内，包含起重机、操作人员及指挥人员人工费、人员意外保险费等。
满足设计、规范、施工、验收要求
	台班
	1
	1339.00 
	按台班计量
	
	

	322
	起重机械台班
	适用于起重作业10T内，包含起重机、操作人员及指挥人员人工费、人员意外保险费等。
满足设计、规范、施工、验收要求
	台班
	1
	1184.50 
	按台班计量
	
	

	323
	起重机械台班
	适用于起重作业8T内，包含起重机、操作人员及指挥人员人工费、人员意外保险费等。
满足设计、规范、施工、验收要求
	台班
	1
	1102.10 
	按台班计量
	
	

	324
	起重机械台班
	适用于起重作业6T内，包含起重机、操作人员及指挥人员人工费、人员意外保险费等。
满足设计、规范、施工、验收要求
	台班
	1
	864.48 
	按台班计量
	
	

	325
	挖掘作业车台班
	35型挖机，包挖机操作人员人工费、人员意外保险费等。
满足设计、规范、施工、验收要求
	台班
	1
	1173.08 
	按台班计量
	
	

	326
	挖掘作业车台班
	60型挖机，包挖机操作人员人工费、人员意外保险费等。
满足设计、规范、施工、验收要求
	台班
	1
	1438.25 
	按台班计量
	
	

	327
	挖掘作业车台班
	75型挖机，包挖机操作人员人工费、人员意外保险费等。
满足设计、规范、施工、验收要求
	台班
	1
	1618.04 
	按台班计量
	
	

	328
	挖掘作业车台班
	85型挖机，包挖机操作人员人工费、人员意外保险费等。
满足设计、规范、施工、验收要求
	台班
	1
	1618.04 
	按台班计量
	
	

	329
	挖掘作业车台班
	120型挖机，包挖机操作人员人工费、人员意外保险费等。
满足设计、规范、施工、验收要求
	台班
	1
	1648.00 
	按台班计量
	
	

	330
	挖掘作业车台班
	160型挖机，包挖机操作人员人工费、人员意外保险费等。
满足设计、规范、施工、验收要求
	台班
	1
	1699.50 
	按台班计量
	
	

	331
	挖掘作业车台班
	200型挖机，包挖机操作人员人工费、人员意外保险费等。
满足设计、规范、施工、验收要求
	台班
	1
	1751.00 
	按台班计量
	
	

	332
	高空作业车台班
	适用于作业高度8米以内，包含高空作业车、高空作业车操作人员及指挥人员人工费、人员意外保险费等。
满足设计、规范、施工、验收要求
	台班
	1
	618.00 
	按台班计量
	
	

	333
	高空作业车台班
	适用于作业高度12米以内，包含高空作业车、高空作业车操作人员及指挥人员人工费、人员意外保险费等。
满足设计、规范、施工、验收要求
	台班
	1
	778.68 
	按台班计量
	
	

	334
	高空作业车台班
	适用于作业高度14米以内，包含高空作业车、高空作业车操作人员及指挥人员人工费、人员意外保险费等。
满足设计、规范、施工、验收要求
	台班
	1
	968.20 
	按台班计量
	
	

	335
	高空作业车台班
	适用于作业高度18米以内，包含高空作业车、高空作业车操作人员及指挥人员人工费、人员意外保险费等。
满足设计、规范、施工、验收要求
	台班
	1
	1217.46 
	按台班计量
	
	

	336
	高空作业车台班
	适用于作业高度21米以内，包含高空作业车、高空作业车操作人员及指挥人员人工费、人员意外保险费等。
满足设计、规范、施工、验收要求
	台班
	1
	1318.92 
	按台班计量
	
	

	337
	高空作业车台班
	适用于作业高度26米以内，包含高空作业车、高空作业车操作人员及指挥人员人工费、人员意外保险费等。
满足设计、规范、施工、验收要求
	台班
	1
	1355.48 
	按台班计量
	
	

	338
	高空作业车台班
	适用于作业高度30米以内，包含高空作业车、高空作业车操作人员及指挥人员人工费、人员意外保险费等。
满足设计、规范、施工、验收要求
	台班
	1
	1545.00 
	按台班计量
	
	

	339
	高空作业车台班
	适用于作业高度36米以内，包含高空作业车、高空作业车操作人员及指挥人员人工费、人员意外保险费等。
满足设计、规范、施工、验收要求
	台班
	1
	1645.94 
	按台班计量
	
	

	340
	高空作业车台班
	适用于作业高度42米以内，包含高空作业车、高空作业车操作人员及指挥人员人工费、人员意外保险费等。
满足设计、规范、施工、验收要求
	台班
	1
	1668.60 
	按台班计量
	
	

	341
	2026年新增项目
	
	
	
	
	
	
	

	342
	DN100遥控浮球阀
	1、球墨铸铁，供水管道专用；
2、耐高压、密封、胶圈、阀芯完好，安装稳固；
3、法兰链接，含法兰盘；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	935.15
	按个数计量
	不含税主材价：650.00
	

	343
	DN150遥控浮球阀
	1、球墨铸铁，供水管道专用；
2、耐高压、密封、胶圈、阀芯完好，安装稳固；
3、法兰链接，含法兰盘；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	1405.12
	按个数计量
	不含税主材价：1000.00
	

	344
	DN200遥控浮球阀
	1、球墨铸铁，供水管道专用；
2、耐高压、密封、胶圈、阀芯完好，安装稳固；
3、法兰链接，含法兰盘；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	1850.72
	按个数计量
	不含税主材价：1365.00
	

	345
	DN50 Y型过滤器
	1、球墨铸铁，供水管道专用；
2、耐高压、密封、胶圈、阀芯完好，安装稳固；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	167.83
	按个数计量
	不含税主材价：85.00
	

	346
	DN65 Y型过滤器
	1、球墨铸铁，供水管道专用；
2、耐高压、密封、胶圈、阀芯完好，安装稳固；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	237.97
	按个数计量
	不含税主材价：120.00
	

	347
	DN80 Y型过滤器
	1、球墨铸铁，供水管道专用；
2、耐高压、密封、胶圈、阀芯完好，安装稳固；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	265.40
	按个数计量
	不含税主材价：130.00
	

	348
	DN100 Y型过滤器
	1、球墨铸铁，供水管道专用；
2、耐高压、密封、胶圈、阀芯完好，安装稳固；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	365.04
	按个数计量
	不含税主材价：180.00
	

	349
	DN150 Y型过滤器
	1、球墨铸铁，供水管道专用；
2、耐高压、密封、胶圈、阀芯完好，安装稳固；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	590.80
	按个数计量
	不含税主材价：330.00
	

	350
	DN200 Y型过滤器
	1、球墨铸铁，供水管道专用；
2、耐高压、密封、胶圈、阀芯完好，安装稳固；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	962.91
	按个数计量
	不含税主材价：580.00
	

	351
	DN50止回阀
	1、球墨铸铁，供水管道专用；
2、耐高压、密封、胶圈、阀芯完好，安装稳固；
3、螺纹链接，含活接头；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	189.48
	按个数计量
	不含税主材价：120.00
	

	352
	DN65止回阀
	1、球墨铸铁，供水管道专用；
2、耐高压、密封、胶圈、阀芯完好，安装稳固；
3、螺纹链接，含活接头；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	285.68
	按个数计量
	不含税主材价：180.00
	

	353
	DN80止回阀
	1、球墨铸铁，供水管道专用；
2、耐高压、密封、胶圈、阀芯完好，安装稳固；
3、螺纹链接，含活接头；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	338.88
	按个数计量
	不含税主材价：190.00
	

	354
	DN100止回阀
	1、球墨铸铁，供水管道专用；
2、耐高压、密封、胶圈、阀芯完好，安装稳固；
3、螺纹链接，含活接头；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	475.75
	按个数计量
	不含税主材价：240.00
	

	355
	DN150止回阀
	1、球墨铸铁，供水管道专用；
2、耐高压、密封、胶圈、阀芯完好，安装稳固；
3、法兰链接，含法兰盘；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	1199.85
	按个数计量
	不含税主材价：658.00
	

	356
	DN200止回阀
	1、球墨铸铁，供水管道专用；
2、耐高压、密封、胶圈、阀芯完好，安装稳固；
3、法兰链接，含法兰盘；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	1981.29
	按个数计量
	不含税主材价：1122.00
	

	357
	DN20 水表
	1、供水管道专用；
2、耐压、密封、胶圈完好，安装稳固；
3、螺纹连接，含螺纹闸板阀；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	152.84
	按个数计量
	不含税主材价：100.41
	

	358
	DN25 水表
	1、供水管道专用；
2、耐压、密封、胶圈完好，安装稳固；
3、螺纹连接，含螺纹闸板阀；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	194.74
	按个数计量
	不含税主材价：129.93
	

	359
	DN32 水表
	1、供水管道专用；
2、耐压、密封、胶圈完好，安装稳固；
3、螺纹连接，含螺纹闸板阀；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	323.30
	按个数计量
	不含税主材价：230.76
	

	360
	DN40 水表
	1、供水管道专用；
2、耐压、密封、胶圈完好，安装稳固；
3、螺纹连接，含螺纹闸板阀；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	363.83
	按个数计量
	不含税主材价：254.18
	

	361
	DN50 水表
	1、供水管道专用；
2、耐压、密封、胶圈完好，安装稳固；
3、螺纹连接，含螺纹闸板阀；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	462.08
	按个数计量
	不含税主材价：321.25
	

	362
	DN80 水表
	1、供水管道专用；
2、耐压、密封、胶圈完好，安装稳固；
3、螺纹连接，含螺纹闸板阀；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	966.59
	按个数计量
	不含税主材价：663.71
	

	363
	DN100 水表
	1、供水管道专用；
2、耐压、密封、胶圈完好，安装稳固；
3、螺纹连接，含螺纹闸板阀；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	1076.92
	按个数计量
	不含税主材价：739.48
	

	364
	DN150 水表
	1、供水管道专用；
2、耐压、密封、胶圈完好，安装稳固；
3、螺纹连接，含螺纹闸板阀；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	1674.90
	按个数计量
	不含税主材价：1200.00
	

	365
	DN200 水表
	1、供水管道专用；
2、耐压、密封、胶圈完好，安装稳固；
3、法兰链接，含法兰盘；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	3041.84
	按个数计量
	不含税主材价：1902.00
	

	366
	DN50镀锌衬塑钢管
	1、管道及接头切割、调整、安装；
2、耐压、供水管网专用管道；
3、室内敷设；
满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	72.58
	按延长米计
	
	

	367
	DN65镀锌衬塑钢管
	1、管道及接头切割、调整、安装；
2、耐压、供水管网专用管道；
3、室内敷设；
满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	93.28
	按延长米计
	
	

	368
	DN80镀锌衬塑钢管
	1、管道及接头切割、调整、安装；
2、耐压、供水管网专用管道；
满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	115.36
	按延长米计
	
	

	369
	DN100镀锌衬塑钢管
	1、管道及接头切割、调整、安装；
2、耐压、供水管网专用管道；
3、室内敷设；
满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	146.55
	按延长米计
	
	

	370
	DN125镀锌衬塑钢管
	1、管道及接头切割、调整、安装；
2、耐压、供水管网专用管道；
3、室内敷设；
满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	190.25
	按延长米计
	
	

	371
	DN150镀锌衬塑钢管
	1、管道及接头切割、调整、安装；
2、耐压、供水管网专用管道；
3、室内敷设；
满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	234.89
	按延长米计
	
	

	372
	DN200镀锌衬塑钢管
	1、管道及接头切割、调整、安装；
2、耐压、供水管网专用管道；
3、室内敷设；
满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	384.65
	按延长米计
	
	

	373
	干挂瓷砖
	1、抛光砖，颜色综合考虑
2、仅作干挂铺贴，不含钢结构安装(适用于已有干挂钢结构的面层材料维修）；
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	266.31
	按立面投影面积计量
	不含税主材价：80.00
	

	374
	干挂石材
	1、面层材料：20mm厚石材
2、2、仅作干挂铺贴，不含钢结构安装(适用于已有干挂钢结构的面层材料维修）；
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	454.93
	按立面投影面积计量
	不含税主材价：240.00
	

	375
	1.5KW污水泵
	1、三相全铜线污水泵安装；
2、铸铁外壳，密封完好；
3、含法兰紧固螺丝及安装，排水孔径、扬程与现场一致；
满足设计、规范、施工、验收要求
	台
	1
	1993.82
	按台数计量
	不含税主材价1450.00
	

	376
	2.2KW污水泵
	1、三相全铜线污水泵安装；
2、铸铁外壳，密封完好；
3、含法兰紧固螺丝及安装，排水孔径、扬程与现场一致；
满足设计、规范、施工、验收要求
	台
	1
	2358.09
	按台数计量
	不含税主材价1800.00
	

	377
	3KW污水泵
	1、三相全铜线污水泵安装；
2、铸铁外壳，密封完好；
3、含法兰紧固螺丝及安装，排水孔径、扬程与现场一致；
满足设计、规范、施工、验收要求
	台
	1
	2722.36
	按台数计量
	不含税主材价2160.00
	

	378
	4KW污水泵
	1、三相全铜线污水泵安装；
2、铸铁外壳，密封完好；
3、含法兰紧固螺丝及安装，排水孔径、扬程与现场一致；
满足设计、规范、施工、验收要求
	台
	1
	3464.40
	按台数计量
	不含税主材价2800.00
	

	379
	5.5KW污水泵
	1、三相全铜线污水泵安装；
2、铸铁外壳，密封完好；
3、含法兰紧固螺丝及安装，排水孔径、扬程与现场一致；
满足设计、规范、施工、验收要求
	台
	1
	4192.94
	按台数计量
	不含税主材价3600.00
	

	380
	镀锌桥架
	1、规格100*50*1.2mm；
2、含桥架连接配件、螺母等辅材；
满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	61.78
	按延长米计
	
	

	381
	镀锌桥架
	1、规格200*100*1.5mm；
2、含桥架连接配件、螺母等辅材；
满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	116.14
	按延长米计
	
	

	382
	镀锌桥架
	1、规格300*150*1.5mm；
2、含桥架连接配件、螺母等辅材；
满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	173.54
	按延长米计
	
	

	383
	200三角支架
	1、支架规格200*150mm,带斜撑及箍圈，角钢材料4*4*3mm；
2、镀锌或油漆防腐；
3、含开孔及固定螺丝，安装稳固；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	43.45
	按个数计量
	
	

	384
	300三角支架
	1、支架规格300*200mm,带斜撑及箍圈，角钢材料4*4*3mm；
2、镀锌或油漆防腐；
4、含开孔及固定螺丝，安装稳固；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	62.31
	按个数计量
	
	

	385
	400三角支架
	1、支架规格400*200mm,带斜撑及箍圈，角钢材料4*4*3mm；
2、镀锌或油漆防腐；
5、含开孔及固定螺丝，安装稳固；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	76.09
	按个数计量
	
	

	386
	500三角支架
	1、支架规格500*230mm,带斜撑及箍圈，角钢材料4*4*3mm；
2、镀锌或油漆防腐；
6、含开孔及固定螺丝，安装稳固；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	92.78
	按个数计量
	
	

	387
	门式吊架
	1、支架规格500*200mm,带箍圈，角钢材料4*4*3mm；
2、镀锌或油漆防腐；
6、含开孔及固定螺丝，安装稳固；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	101.83
	按个数计量
	
	

	388
	门式吊架
	1、支架规格400*200mm,带箍圈，角钢材料4*4*3mm；
2、镀锌或油漆防腐；
6、含开孔及固定螺丝，安装稳固；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	90.49
	按个数计量
	
	

	389
	门式吊架
	1、支架规格300*200mm,带箍圈，角钢材料4*4*3mm；
2、镀锌或油漆防腐；
6、含开孔及固定螺丝，安装稳固；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	79.18
	按个数计量
	
	

	390
	门式吊架
	1、支架规格400*300mm,带箍圈，角钢材料4*4*3mm；
2、镀锌或油漆防腐；
6、含开孔及固定螺丝，安装稳固；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	113.11
	按个数计量
	
	

	391
	门式吊架
	1、支架规格500*300mm,带箍圈，角钢材料4*4*3mm；
2、镀锌或油漆防腐；
6、含开孔及固定螺丝，安装稳固；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	124.41
	按个数计量
	
	

	392
	门式吊架
	1、支架规格600*400mm,带箍圈，角钢材料4*4*3mm；
2、镀锌或油漆防腐；
6、含开孔及固定螺丝，安装稳固；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	158.39
	按个数计量
	
	

	393
	门式吊架
	1、支架规格600*300mm,带箍圈，角钢材料4*4*3mm；
2、镀锌或油漆防腐；
6、含开孔及固定螺丝，安装稳固；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	135.75
	按个数计量
	
	

	394
	门式吊架
	1、支架规格300*300mm,带箍圈，角钢材料4*4*3mm；
2、镀锌或油漆防腐；
6、含开孔及固定螺丝，安装稳固；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	101.84
	按个数计量
	
	

	395
	门式吊架
	1、支架规格400*500mm,带箍圈，角钢材料4*4*3mm；
2、镀锌或油漆防腐；
6、含开孔及固定螺丝，安装稳固；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	158.39
	按个数计量
	
	

	396
	断路器 1P
	1、额定电压220V,额定电流10A；
2、安装稳固及接线良好；
3、国产知名品牌；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	36.36
	按个数计量
	
	

	397
	断路器 1P
	1、额定电压220V,额定电流16A；
2、安装稳固及接线良好；
3、国产知名品牌；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	36.36
	按个数计量
	
	

	398
	断路器 1P
	1、额定电压220V,额定电流20A；
2、安装稳固及接线良好；
3、国产知名品牌；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	36.36
	按个数计量
	
	

	399
	断路器 1P
	1、额定电压220V,额定电流25A；
2、安装稳固及接线良好；
3、国产知名品牌；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	36.36
	按个数计量
	
	

	400
	断路器 1P
	1、额定电压220V,额定电流32A；
2、安装稳固及接线良好；
3、国产知名品牌；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	36.36
	按个数计量
	
	

	401
	断路器 2P
	1、额定电压220V,额定电流10A；
2、安装稳固及接线良好；
3、国产知名品牌；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	36.36
	按个数计量
	
	

	402
	断路器 2P
	1、额定电压220V,额定电流16A；
2、安装稳固及接线良好；
3、国产知名品牌；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	51.65
	按个数计量
	
	

	403
	断路器 2P
	1、额定电压220V,额定电流20A；
2、安装稳固及接线良好；
3、国产知名品牌；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	51.65
	按个数计量
	
	

	404
	断路器 2P
	1、额定电压220V,额定电流25A；
2、安装稳固及接线良好；
3、国产知名品牌；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	51.65
	按个数计量
	
	

	405
	断路器 2P
	1、额定电压220V,额定电流32A；
2、安装稳固及接线良好；
3、国产知名品牌；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	51.65
	按个数计量
	
	

	406
	断路器 2P
	1、额定电压220V,额定电流40A；
2、安装稳固及接线良好；
3、国产知名品牌；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	53.85
	按个数计量
	
	

	407
	断路器 2P
	1、额定电压220V,额定电流50A；
2、安装稳固及接线良好；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	53.85
	按个数计量
	
	

	408
	断路器 2P
	1、额定电压220V,额定电流63A；
2、安装稳固及接线良好；
3、国产知名品牌；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	54.58
	按个数计量
	
	

	409
	断路器 3P
	1、额定电压380V,额定电流16A；
2、安装稳固及接线良好；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	56.10
	按个数计量
	
	

	410
	断路器 3P
	1、额定电压380V,额定电流20A；
2、安装稳固及接线良好；
3、国产知名品牌；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	56.10
	按个数计量
	
	

	411
	断路器 3P
	1、额定电压380V,额定电流25A；
2、安装稳固及接线良好；
3、国产知名品牌；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	59.07
	按个数计量
	
	

	412
	断路器 3P
	1、额定电压380V,额定电流32A；
2、安装稳固及接线良好；
3、国产知名品牌；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	59.07
	按个数计量
	
	

	413
	断路器 3P
	1、额定电压380V,额定电流40A；
2、安装稳固及接线良好；
3、国产知名品牌；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	63.38
	按个数计量
	
	

	414
	断路器 3P
	1、额定电压380V,额定电流50A；
2、安装稳固及接线良好；
3、国产知名品牌；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	63.38
	按个数计量
	
	

	415
	断路器 3P
	1、额定电压380V,额定电流63A；
2、安装稳固及接线良好；
3、国产知名品牌；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	63.38
	按个数计量
	
	

	416
	断路器 3P
	1、额定电压380V,额定电流80A；
2、安装稳固及接线良好；
3、国产知名品牌；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	115.65
	按个数计量
	
	

	417
	断路器 3P
	1、额定电压380V,额定电流100A；
2、安装稳固及接线良好；
3、国产知名品牌；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	117.72
	按个数计量
	
	

	418
	排水明沟开槽
	1、硬化场地开槽，宽度200-300mm，深度根据现场综合考虑，用于明沟排水；
满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	67.23
	按延长米计
	
	

	419
	重型排水沟盖板
	1、球墨铸铁材质，300*500mm；
2、单块重量不低于10斤；
满足设计、规范、施工、验收要求
	块
	1
	141.19
	按块计量
	用于一般小汽车，承重5-10吨，不含税主材价：60.00
	

	420
	重型排水沟盖板
	1、球墨铸铁材质，300*500mm；
2、单块重量不低于15斤；
满足设计、规范、施工、验收要求
	块
	1
	169.04
	按块计量
	用于叉车、垃圾车、小货车等，承重10-20吨，不含税主材价：90.00
	

	421
	重型排水沟盖板
	1、球墨铸铁材质，300*500mm；
2、单块重量不低于20斤；
满足设计、规范、施工、验收要求
	块
	1
	194.33
	按块计量
	用于重型货车，承重30-50吨，不含税主材价：110.00
	

	422
	重型排水沟盖板
	1、球墨铸铁材质，400*600mm；
2、单块重量不低于15斤；
满足设计、规范、施工、验收要求
	块
	1
	210.43
	按块计量
	用于一般小汽车承重5-10吨，不含税主材价：90.00
	

	423
	重型排水沟盖板
	1、球墨铸铁材质，400*600mm；
2、单块重量不低于25斤；
满足设计、规范、施工、验收要求
	块
	1
	286.33
	按块计量
	用于叉车、垃圾车、小货车等，承重10-20吨，不含税主材价：140.00
	

	424
	重型排水沟盖板
	1、球墨铸铁材质，400*600mm；
2、单块重量不低于30斤；
满足设计、规范、施工、验收要求
	块
	1
	316.68
	按块计量
	用于重型货车，承重30-50吨，不含税主材价：175.00
	


1













[bookmark: _Toc87885861][bookmark: _Toc87885862]第七章 投标文件格式
一、投标文件格式--资格审查文件

建设工程施工招标

投 标 文 件







工程名称：                                                
投标文件内容：      资格审查文件                 
投标人（盖章）：                                         
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：                 
日      期:            年          月           日

资格审查文件目录

1、投标人营业执照（复印件盖公章）；
2、投标人资质证书（复印件盖公章）；
3、投标人安全生产许可证证明（复印件盖公章）；
4、投标人拟派项目经理（项目负责人）资格证明文件（复印件盖公章）；
5、投标人拟派项目经理（项目负责人）（复印件盖公章）；
6、招标人要求提供的与投标人资格条件审查有关的其他证明材料： 
                            /                            
                                                        
                                                        


[bookmark: _Toc87885863]二、投标文件格式--资信标部分

建设工程施工招标

投 标 文 件







工程名称：                                          
投标文件内容：        资信标部分              
投标单位（盖章）：                                   
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：            
日      期:           年          月          日

资信标投标文件目录
1、营业执照；
2、资质证书；
3、法定代表人身份证明书；
4、投标文件签署授权委托书；
5、投标函；
6、投标保函或投标保证金收讫证明文件；投标人资质情况；
7、廉洁投标承诺书
8、投标人注册资金、办公场地、员工数量、机械设备等规模情况；
9、投标人营业收入等财务状况；
10、投标人纳税情况；
11、投标人业绩情况；
12、投标人获奖情况；
13、招标人要求提供的与投标人资信评审有关的其他材料.



法定代表人资格证明书


单位名称：                                                      
地    址：                                                      
姓名：             性别：     年龄：       职务：               
系                                               的法定代表人。
特此证明。


	粘贴法定代表人身份证复印件




投标人(盖章)：                                 

日         期：           年        月        日
投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我       (姓名)系          (投标人名称)的法定代表人，现授权委托             (单位名称)的             (姓名)为我公司签署                工程投标文件的法定代表人的授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的                  工程投标文件的内容。
代理人无转委托权，特此委托。

	粘贴委托代理人身份证复印件





代理人：             性别：          年龄：             
身份证号码：                       职务：               
投标人(盖章)：                                           
法定代表人(签字或盖章)：                                 
授权委托有效日期：     年   月   日至    年  月    日


投  标  函
致：                       
1.根据已收到贵方的                    的招标文件，并已详细审核了全部招标文件及有关附件。
2.遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经考察现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、标准和技术规范、图纸、工程量清单及其他有关文件后，我方承诺：愿以
币种：            
金额(大写)                                       元
(小写)                                         元
的投标报价并按上述合同条款、标准和技术规范、图纸、工程量清单等的要求承包上述工程的施工、竣工并修补其任何缺陷。
3.我方同意所递交的投标文件在投标须知规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤回投标或放弃中标资格，我方的投标担保将全部被没收，给贵方造成的损失超过我方投标担保金额的，贵方还有权要求我方对超过部分进行赔偿。
4.如果我方中标，我方保证按招标文件中规定的工期，在     日历天内完成并移交本工程，质量标准达到招标文件中的要求。
5.如果我方中标，我方将按照规定提交由招标人认可的，并在招标文件中规定金额的履约保函。
6.除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。
7.我方的投标担保与本投标函同时递交。
投标担保采用：□投标保函或现金□支票□转账方式
投标担保的币种：                
金额(大写)                                    
(小写)                                    
8、如果我方中标，我方将实行项目经理负责制，并按投标文件配备项目管理班子。如未经招标人同意更换项目班子成员，招标人有权取消我公司的中标资格或单方面终止合同，由此造成的违约责任由我公司承担。

投标人(盖章)：                                                      
单位地址：                                                           
法定代表人或其授权委托人(签字或盖章)：                              
邮政编码：                  电话：               传真：              
开户银行名称：                                                       
开户银行帐号：                                                       
开户银行地址：                                                       
开户银行电话：                                                       
日期：         年      月      

投标保函或投标保证金缴纳凭证



	（粘贴转帐或汇款的银行凭证复印件）




廉洁投标承诺书

致（招标人名称）   ：
为积极配合贵单位进行的                   招标/采购工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标/采购工作的公平、公正、公开，根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规，以及政府及相关主管部门的有关条例、规定、办法等，本单位特此承诺：
一、自觉遵守招标投标相关法律法规。
二、主动遵照执行深圳第一亚太物业管理有限公司的招投标及采购规定，积极配合深圳第一亚太物业管理有限公司在招标及采购领域中的廉洁风险防控。
三、不采用不正当竞争手段妨碍、排挤其它投标单位或串通投标。
四、按照招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况。
五、在投标活动中不行贿，不给予或暗示给予招标工作人员任何不正当利益，不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。
六、在投标活动中自觉抵制来自招标工作人员的索贿行为。
七、本单位若有违反承诺内容的行为，自愿接受相应处罚。

投标单位：       （盖章）       
法定代表人：     （签字）        
授权委托人：     （签字）
[bookmark: _Toc87885864]
三、投标文件格式--技术标部分

建设工程施工招标

投 标 文 件







工程名称：                                          
投标文件内容：       技术标部分              
投标单位（盖章）：                                   
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：            
日      期:           年          月          日

技术标部分目录

1、 施工方案及措施
投标单位须制定以下至少3项工程项目的施工方案，其中1、2为必选项：
（1）屋面渗漏水维修工程；
（2）玻璃幕墙渗漏水维修工程；
（3）室外暗埋给水管道爆管维修工程；
（4）一期市场雨棚阳光板更换工程；
（5）室内天花油漆翻新工程；
（6）室内墙砖、地砖铺贴工程。
2、管理人员保证
3、确保工程质量保证体系及措施
4、成品保护措施
5、工期、施工进度计划及保证措施
6、劳动力计划、主要机械设备计划及材料用量及采购计划
7、安全环境保障措施


项目管理班子配备情况表
	职务
	姓名
	工作年限
	职称
	上岗资格证明

	
	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	






项目经理简历表
	姓名
	
	性  别
	
	年  龄
	

	职务
	
	职  称
	
	学  历
	

	参加工作时间
	
	从事项目经理年限
	

	项目经理资格证书编号
	

	在建和已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工日期
	在建或已完
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	






项目技术负责人简历表
	姓名
	
	性 别
	
	年  龄
	

	职务
	
	职 称
	
	学  历
	

	参加工作时间
	
	从事技术负责人年限
	

	在建和已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工日期
	在建或已完
	工程质量
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四、投标文件格式—商务标部分

建设工程施工招标

投 标 文 件







工程名称：                                          
投标文件内容：       商务标部分              
投标单位（盖章）：                                   
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：            
日      期:           年          月          日


191

商务标投标文件目录
一、工程量清单报价表
1.投标报价
2.第一亚太深圳分公司年度零星工程项目清单
二、招标文件要求提交的其他资料
1．其他资料















一、工程量清单报价表
投 标 报 价


招标人：                                         

工程名称：                                       

投标报价：   全费用综合单价上限价整体下浮   %                             

投  标  人(盖章)：                                

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：              

造价编制人员
(签字加盖专用章)：                              
  
编制时间：                                         









第一亚太深圳分公司年度零星工程项目清单
(备注：下方框架清单价格栏填写上限价整体下浮比例后的价格）
	第一亚太深圳分公司2026-2027年度零星工程框架清单
	

	项目名称：深圳亚太分公司零星维修工程
	

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	全费用综合单价
	工程量
计算规则
	备注
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一
	土建部分
	
	
	
	
	
	
	

	（一）
	拆除部分
	
	
	
	
	
	
	

	1
	拆除砖砌体
	1、拆除实心砖砌体
2、墙厚：（所有尺寸+抹灰厚度）
3、按实方计量
满足设计、规范、施工、验收要求
	m3
	1
	
	按实拆墙体体积计量
	
	

	2
	拆除砌块墙
	1、拆除加气砼砌块墙
2、墙厚：（所有尺寸+抹灰厚度）
3、按实方计量
满足设计、规范、施工、验收要求
	m3
	1
	
	按实拆墙体体积计量
	
	

	3
	隔墙拆除（GRC）
	GRC轻质隔墙拆除
1.拆除GRC轻质隔墙（墙体厚度综合按120mm）2.保留墙上线管插座3.不含抹灰收口4.依据图纸设计尺寸以体积计算
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	
	按立面投影面积计量
	
	

	4
	隔墙拆除（石膏板、埃特板）
	1.拆除轻钢龙骨石膏板或埃特板隔墙
2.保留墙上线管插座
3.依据图纸设计尺寸以投影面积计算
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	
	按立面投影面积计量
	
	

	5
	玻璃隔墙拆除
	1.拆除玻璃隔墙或玻璃隔断
2.保留墙上线管插座
3.依据图纸设计尺寸以投影面积计算
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	
	按立面投影面积计量
	
	

	6
	卫生间成品隔断拆除
	1.拆除卫生间成品蹲位隔断
2.依据图纸设计尺寸以投影面积计算
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	
	按立面投影面积计量
	
	

	7
	造型墙面拆除
	1.拆除原有交易广场造型墙面
2.依据图纸设计尺寸以投影面积计算
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	
	按立面投影面积计量
	
	

	8
	墙面立柜拆除
	1、原有交易广场内立柜拆除
2、依据图纸设计尺寸以投影面积计算
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	
	按立面投影面积计量
	
	

	9
	拆除天花
	1、拆除轻钢龙骨石膏板（包含埃特板、矿棉板面层材质）天花
2.依据图纸设计尺寸以投影面积计算
	m2
	1
	
	按水平投影面积计量
	
	

	10
	拆除天花
	1、拆除轻钢龙骨铝板及铝扣板天花
2.依据图纸设计尺寸以投影面积计算
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	
	按水平投影面积计量
	
	

	11
	拆除木地面及基层
	1、拆除木地板及其基层
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	
	按水平投影面积计量
	
	

	12
	拆除地砖地面
	1、拆除地砖地面及结合层
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	
	按水平投影面积计量
	
	

	13
	拆除砂浆找平层
	1、水泥砂浆找平层厚度30mm以内
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	
	按水平投影面积计量
	
	

	14
	玻璃门拆除
	1、玻璃地弹门、玻璃推拉门的拆除
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	
	按立面投影面积计量
	
	

	15
	钢门及防火门拆除
	1、原有建筑钢门或防火门的拆除
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	
	按立面投影面积计量
	
	

	16
	木饰面门拆除
	1、木饰面门拆除
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	
	按立面投影面积计量
	
	

	17
	钢楼梯拆除
	1.钢楼梯分段整体拆除2.清理现场，堆至指定地方3.不破坏原有成品4.依据图纸设计尺寸以吨位计算
满足设计、规范、施工、验收要求
	t
	1
	
	按吨计量
	
	

	18
	钢栏杆拆除
	1、铁艺栏杆及不锈钢钢栏杆拆除
2、部位：主要包括楼梯栏杆及防护栏杆
满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	
	按延长米计
	
	

	19
	玻璃栏杆拆除
	1、玻璃栏杆或栏板的拆除
满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	
	按延长米计
	
	

	20
	拆除钢筋混凝土
	1、拆除钢筋砼梁构件
满足设计、规范、施工、验收要求
	m3
	1
	
	按实拆体积计量
	
	

	21
	拆除钢筋混凝土
	1、拆除钢筋砼板构件
满足设计、规范、施工、验收要求
	m3
	1
	
	按实拆体积计量
	
	

	22
	拆除钢筋混凝土
	1、拆除钢筋砼柱构件
满足设计、规范、施工、验收要求
	m3
	1
	
	按实拆体积计量
	
	

	23
	拆除钢筋混凝土
	1、拆除钢筋砼墙构件
满足设计、规范、施工、验收要求
	m3
	1
	
	按实拆体积计量
	
	

	24
	拆除钢筋混凝土
	1、拆除钢筋砼楼梯构件
满足设计、规范、施工、验收要求
	m3
	1
	
	按实拆体积计量
	
	

	25
	拆除钢筋混凝土
	1、拆除钢筋砼构件
2、除上述构件以外的其他钢筋砼构件
满足设计、规范、施工、验收要求
	m3
	1
	
	按实拆体积计量
	
	

	26
	拆除钢筋混凝土
	1、拆除钢筋砼基础构件
满足设计、规范、施工、验收要求
	m3
	1
	
	按实拆体积计量
	
	

	27
	拆除素砼基础
	1、拆除素砼基础
满足设计、规范、施工、验收要求
	m3
	1
	
	按实拆体积计量
	
	

	28
	钻孔φ50
	1、孔径：φ50
2、成孔方式：水钻
3、孔深：50cm以内
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	
	按个数计
	
	

	29
	钻孔φ80
	1、孔径：φ80
2、成孔方式：水钻
3、孔深：50cm以内
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	
	按个数计
	
	

	30
	钻孔φ100
	1、孔径：φ100
2、成孔方式：水钻
3、孔深：50cm以内
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	
	按个数计
	
	

	31
	钻孔φ150
	1、孔径：φ150
2、成孔方式：水钻
3、孔深：50cm以内
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	
	按个数计
	
	

	32
	钻孔φ200
	1、孔径：φ200
2、成孔方式：水钻
3、孔深：50cm以内
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	
	按个数计
	
	

	33
	锯缝
	1、锯缝机锯缝
2、部位：屋面及路面
满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	
	按延长米计量
	
	

	34
	砼路面拆除
	1、砼路面破除，厚度综合考虑
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	
	水平投影面积
	
	

	35
	石材铺装拆除
	1、地面石材保护性拆除
2、堆放到指定位置
满足设计、规范、施工、验收要求                   
	m2
	1
	
	水平投影面积
	
	

	36
	路面基层拆除
	1、车行道基层破除，厚度综合考虑
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	
	水平投影面积
	
	

	37
	路面基层拆除
	1、人行道基层破除，厚度综合考虑
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	
	水平投影面积
	
	

	38
	砼道牙拆除
	砼道牙拆除并堆放到指定位置
满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	
	按延长米计量
	
	

	39
	花岗岩道牙拆除
	花岗岩道牙拆除并堆放到指定位置
满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	
	按延长米计量
	
	

	40
	拆除屋面细石砼面层及铁丝网
	拆除砼面层含铁丝网（厚度综合考虑）
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	
	水平投影面积
	
	

	41
	铲除保温层
	铲除保温层（厚度综合考虑）
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	
	水平投影面积
	
	

	42
	铲除防水层
	铲除防水层
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	
	立面投影面积
	
	

	43
	铲除砂浆找平层
	铲除水泥砂浆找平层（厚度综合考虑）
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	
	立面投影面积
	
	

	44
	铲除抹灰层
	铲除抹灰层（厚度综合考虑）
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	
	立面投影面积
	
	

	45
	铲除油漆及腻子
	铲除油漆及腻子
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	
	立面投影面积
	
	

	46
	垃圾清运
	1、建筑垃圾清理及外运（一层、地下室及室外）
2、运距及弃置费：综合考虑
3、按实方计量
	m3
	1
	
	按实方体积计量
	
	

	47
	垃圾清运
	1、建筑垃圾清理及外运包含破碎装袋等所有费用（标准层或地下室不通车部位，采用电梯转运）
2、运距及弃置费：综合考虑
3、按实方计量
	m3
	1
	
	按实方体积计量
	
	

	48
	垃圾清运
	1、建筑垃圾清理及外运包含破碎装袋等所有费用（屋面）
2、运距及弃置费：综合考虑
3、按实方计量
	m3
	1
	
	按实方体积计量
	
	

	（二）
	新建或改造部分
	
	
	
	
	
	
	

	49
	新建加气砼砌块墙
	1、加气块砌块墙
2、墙体厚度：所有尺寸
3、砂浆等级：专用砌筑砂浆
满足设计、规范、施工、验收要求
	m3
	1
	
	按实砌体积计量
	
	

	50
	新建实心砖墙
	1、实心砖砌体墙
2、墙厚：所有尺寸
3、砂浆等级：M7.5及以下砌筑砂浆
满足设计、规范、施工、验收要求
	m3
	1
	
	按实砌体积计量
	
	

	51
	内墙面抹灰
	1、水泥砂浆抹灰
2、厚度：20mm厚
3、砂浆等级：1:2.5水泥砂浆    
4、按规范挂贴批荡铁丝网  
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	
	按展开面积计量
	
	

	52
	外墙面抹灰
	1、水泥砂浆抹灰
2、厚度：20mm厚
3、砂浆等级：1:2.5水泥砂浆    
4、满挂批荡铁丝网  
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	
	按展开面积计量
	
	

	53
	钢筋制安
	1、现浇砼及预制砼钢筋的制安（适用于所有钢筋种类及规格）
满足设计、规范、施工、验收要求
	t
	1
	
	按吨计量
	不含税主材价：3712
	

	54
	现浇混凝土
	1、新浇筑构造柱构件
2、砼强度等级:C25
3、含砼、模板等
满足设计、规范、施工、验收要求
	m3
	1
	
	按实际体积计量
	不含税主材价：429.83
	

	55
	现浇混凝土
	1、新浇筑圈梁构件
2、砼强度等级:C25
3、含砼、模板等
满足设计、规范、施工、验收要求
	m3
	1
	
	按实际体积计量
	不含税主材价：429.83
	

	56
	封门洞（加气砌块）
	封门洞（加气砌块）
1.封堵分户间隔墙门洞
2.材质同原墙材质
3.清理现场
4.依据图纸设计尺寸以体积计算
满足设计、规范、施工、验收要求
	m3
	1
	
	按实砌体积计量
	
	

	57
	抹灰收口
	封门洞砌块墙抹灰
1.门洞封堵后隔墙两侧抹灰（含挂批荡铁丝网）
2.清理现场
3.依据图纸设计尺寸以面积计算
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	
	按展开面积计量
	
	

	58
	封门洞（GRC轻质）
	封门洞（GRC轻质）
1.封堵分户间隔墙门洞
2.材质同原墙材质
3.清理现场
4.依据图纸设计尺寸以面积计算
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	
	按垂直投影面积计量
	
	

	59
	钢质防火门制作安装
	1、钢质防火门（甲级）
2、依据图纸设计尺寸以洞口面积计算
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	
	按立面投影面积计量
	
	

	60
	钢质防火门制作安装
	1、钢质防火门（乙级）
2、依据图纸设计尺寸以洞口面积计算
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	
	按立面投影面积计量
	
	

	61
	钢质防火门制作安装
	1、钢质防火门（丙级）
2、依据图纸设计尺寸以洞口面积计算
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	
	按立面投影面积计量
	
	

	62
	木质防火门制作安装
	1、木质防火门
2、依据图纸设计尺寸以洞口面积计算
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	
	按立面投影面积计量
	
	

	63
	玻璃栏杆制安
	1、玻璃栏杆制安
2、参考铁东12-13栋16层空中花园玻璃栏杆样式
满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	
	按延长米计量
	
	

	64
	不锈钢栏杆制安
	1、楼梯不锈钢栏杆制安
2、参考已建铁东物流区12-15栋楼梯栏杆
满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	
	按延长米计量
	
	

	65
	木扶手栏杆制安
	1、楼梯木扶手栏杆制安
2、参考已建4号交易广场楼梯栏杆
满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	
	按延长米计量
	
	

	66
	铁艺栏杆制安
	1、铁艺栏杆制安
2、高度1200mm以内
满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	
	按延长米计量
	
	

	67
	铁艺栏杆制安
	1、铁艺栏杆制安
2、高度1500mm以内
满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	
	按延长米计量
	
	

	68
	铁艺栏杆制安
	1、铁艺栏杆制安
2、高度1800mm以内
满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	
	按延长米计量
	
	

	69
	铁艺栏杆制安
	1、铁艺栏杆制安
2、高度2000mm以内
满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	
	按延长米计量
	
	

	（三）
	结构加固部分
	
	
	
	
	
	
	

	70
	植筋φ6
	1、植筋：φ6.5
2、工作内容：包含画线、定位、钻孔、清孔、打胶、植钢筋
3、结构加固胶：A级胶
4、品牌：喜利得、慧鱼
满足设计、规范、施工、验收要求
	根
	1
	
	按根数计量
	
	

	71
	植筋φ8
	1、植筋：φ8
2、工作内容：包含画线、定位、钻孔、清孔、打胶、植钢筋
3、结构加固胶：A级胶
4、品牌：喜利得、慧鱼
满足设计、规范、施工、验收要求
	根
	1
	
	按根数计量
	
	

	72
	植筋φ10
	1、植筋：φ10
2、工作内容：包含画线、定位、钻孔、清孔、打胶、植钢筋
3、结构加固胶：A级胶
4、品牌：喜利得、慧鱼
满足设计、规范、施工、验收要求
	根
	1
	
	按根数计量
	
	

	73
	植筋φ12
	1、植筋：φ12
2、工作内容：包含画线、定位、钻孔、清孔、打胶、植钢筋
3、结构加固胶：A级胶
5、品牌：喜利得、慧鱼
满足设计、规范、施工、验收要求
	根
	1
	
	按根数计量
	
	

	74
	植筋φ14
	1、植筋：φ14
2、工作内容：包含画线、定位、钻孔、清孔、打胶、植钢筋
3、结构加固胶：A级胶
5、品牌：喜利得、慧鱼
满足设计、规范、施工、验收要求
	根
	1
	
	按根数计量
	
	

	75
	植筋φ16
	1、植筋：φ16
2、工作内容：包含画线、定位、钻孔、清孔、打胶、植钢筋
3、结构加固胶：A级胶
6、品牌：喜利得、慧鱼
满足设计、规范、施工、验收要求
	根
	1
	
	按根数计量
	
	

	76
	植筋φ18
	1、植筋：φ18
2、工作内容：包含画线、定位、钻孔、清孔、打胶、植钢筋
3、结构加固胶：A级胶
6、品牌：喜利得、慧鱼
满足设计、规范、施工、验收要求
	根
	1
	
	按根数计量
	
	

	77
	植筋φ20
	1、植筋：φ20
2、工作内容：包含画线、定位、钻孔、清孔、打胶、植钢筋
3、结构加固胶：A级胶
7、品牌：喜利得、慧鱼
满足设计、规范、施工、验收要求
	根
	1
	
	按根数计量
	
	

	78
	植筋φ22
	1、植筋：φ22
2、工作内容：包含画线、定位、钻孔、清孔、打胶、植钢筋
3、结构加固胶：A级胶
7、品牌：喜利得、慧鱼
满足设计、规范、施工、验收要求
	根
	1
	
	按根数计量
	
	

	79
	植筋φ25
	1、植筋：φ25
2、工作内容：包含画线、定位、钻孔、清孔、打胶、植钢筋
3、结构加固胶：A级胶
7、品牌：喜利得、慧鱼
满足设计、规范、施工、验收要求
	根
	1
	
	按根数计量
	
	

	83
	钢筋制安
	1、现浇砼及预制砼钢筋的制安（适用于所有钢筋种类及规格）
满足设计、规范、施工、验收要求
	t
	1
	
	按吨计量
	不含税主材价：3712
	

	84
	模板
	1、现浇混凝土结构加固构件模板
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	
	按展开面积计量
	
	

	85
	活动脚手架
	1、室内砌墙装修用脚手架
2、高度：所有尺寸
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	
	按立面投影面积计量
	高度大于3.6米时使用
	

	86
	满堂脚手架
	1、结构加固满堂架搭拆
2、高度：所有尺寸
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	
	按立面投影面积计量
	
	

	87
	满堂脚手架
	1、满堂架搭拆高度超5.2m，每增加1m
	m2
	1
	
	不足1m按1m计
	
	

	（四）
	屋面维修部分
	
	
	
	
	
	
	

	88
	屋面
	新做20mm厚水泥砂浆地面（基层处理）
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	
	水平投影面积
	
	

	89
	墙面
	新做20mm厚水泥砂浆外墙面（基层处理）
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	
	立面投影面积
	
	

	90
	防水
	新做2mm厚聚氨酯涂膜（双组份）
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	
	展开面积
	不含税主材价：38
	

	91
	防水
	新做3mm聚合物改性沥青防水卷材一道
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	
	按铺贴面积
	不含税主材价：20.31
	

	92
	防水
	新做4mm聚合物改性沥青防水卷材一道
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	
	按铺贴面积
	不含税主材价：24.83
	

	93
	保温 
	新做40厚挤塑苯乙烯泡沫塑料板保温隔热层
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	
	水平投影面积
	不含税主材价：25
	

	94
	防水
	干铺无纺聚酯纤维布一层
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	
	水平投影面积
	
	

	95
	屋面
	新做1:8水泥陶粒找坡层
满足设计、规范、施工、验收要求
	m3
	1
	
	按体积计量
	不含税主材价：360
	

	96
	屋面
	新做钢筋细石砼加浆抹面40mm厚（Φ4@150双向钢筋网片）
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	
	水平投影面积
	
	

	97
	屋面
	新做找平层,20mm厚水泥砂浆找平在填充材料上
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	
	水平投影面积
	
	

	98
	屋面
	找平层,水泥砂浆找平每增减5mm
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	
	水平投影面积
	
	

	99
	地面
	新做20mm厚水泥砂浆楼地面
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	
	水平投影面积
	
	

	100
	地面
	新做20mm厚C20细石混凝土
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	
	水平投影面积
	
	

	101
	地面
	C20细石砼每增减5mm�子目
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	
	水平投影面积
	
	

	102
	屋面
	材料转运至屋面包含装袋等所有费用
	m3
	1
	
	按立方计量
	
	

	（五）
	室外部分
	
	
	
	
	
	
	

	103
	挖土方
	1、开挖方式：人工或机械综合考虑
2、土方类别：综合考虑
3、价格包含零星修整
满足设计、规范、施工、验收要求
	m3
	1
	
	按体积计量
	
	

	104
	回填土
	1、回填素土夯实
3、含内倒运土方
满足设计、规范、施工、验收要求
	m3
	1
	
	按体积计量
	
	

	105
	灰土垫层
	1、新做3:7灰土垫层
满足设计、规范、施工、验收要求
	m3
	1
	
	按体积计量
	不含税主材价：76.52
	

	106
	钢筋
	1、路面加钢筋网及伸缩缝等钢筋，包含制作安装等所有费用
满足设计、规范、施工、验收要求
	t
	1
	
	按吨计量
	不含税主材价：3712.00
	

	107
	混凝土路面
	1、200mm厚C30砼路面，包含切缝养护等所有费用
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	
	水平投影面积
	不含税主材价：84.29
	

	108
	更换铸铁井盖
	1、更换井盖（铸铁）
2、包含拆除、安装及主材等所有费用
满足设计、规范、施工、验收要求
	套
	1
	
	按套计量
	不含税主材价：350.00
	

	109
	手孔铸铁井盖
	1、D150手孔井盖（铸铁井盖）
2、包含安装及主材等所有费用
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	
	按个计量
	不含税主材价：140.00
	

	110
	树脂井盖
	1、树脂井盖制安D700mm
2、包含安装及主材等所有费用
满足设计、规范、施工、验收要求
	套
	1
	
	按个计量
	不含税主材价：210.00
	

	111
	砼道牙安装
	1、砼道牙铺设�
2、包含基层清理、垫层、主材、砂浆等所有费用
满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	
	按延长米计量
	不含税主材价：28.00
	

	112
	花岗岩道牙安装
	1、花岗岩道牙铺设
2、包含基层清理、垫层、主材、砂浆等所有费用
满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	
	按延长米计量
	不含税主材价：100.00
	

	113
	基层铺设
	1.180厚C25砼
2.300厚6%水泥石粉渣
3.素土夯实
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	
	水平投影面积
	不含税主材价：117.27
	

	114
	基层铺设
	1、100厚C15混凝土
2、150厚6%水泥石粉渣
3、素土夯实
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	
	水平投影面积
	不含税主材价：82.00
	

	115
	石材铺装
	1.中国黑光面花岗岩 50mm厚(表面拉槽处理，表面拉槽处理，槽宽10@50)
2.20厚1:2.5水泥砂浆
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	
	水平投影面积
	不含税主材价：280.00
	

	116
	石材铺装
	1、中国黑烧面花岗岩 50mm厚
2、20厚1:2.5水泥砂浆
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	
	水平投影面积
	不含税主材价：180.00
	

	117
	石材铺装
	1、芝麻黑烧面花岗岩 50mm厚
2、20厚1:2.5水泥砂浆
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	
	水平投影面积
	不含税主材价：180.00
	

	118
	石材铺装
	1、芝麻白烧面花岗岩 50mm厚
2、20厚1:2.5水泥砂浆
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	
	水平投影面积
	不含税主材价：165.00
	

	119
	石材铺装
	1、芝麻灰烧面花岗岩 50mm厚
2、20厚1:2.5水泥砂浆
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	
	水平投影面积
	不含税主材价：165.00
	

	120
	石材铺装
	1.中国黑光面花岗岩 30mm厚(表面拉槽处理，表面拉槽处理，槽宽10@50)
2、20厚1:2.5水泥砂浆
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	
	水平投影面积
	不含税主材价：182.00
	

	121
	石材铺装
	1、中国黑烧面花岗岩 20mm厚
2、20厚1:2.5水泥砂浆
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	
	水平投影面积
	不含税主材价：142.00
	

	122
	石材铺装
	1、芝麻黑烧面花岗岩 20mm厚
2、20厚1:2.5水泥砂浆
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	
	水平投影面积
	不含税主材价：95.00
	

	123
	石材铺装
	1、芝麻白烧面花岗岩 20mm厚
2、20厚1:2.5水泥砂浆
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	
	水平投影面积
	不含税主材价：85.00
	

	124
	石材铺装
	1、芝麻灰烧面花岗岩 20mm厚
2、20厚1:2.5水泥砂浆
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	
	水平投影面积
	不含税主材价：85.00
	

	125
	石材恢复
	1、利用原有保护性拆除的石材
2、20厚1:2.5水泥砂浆
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	
	水平投影面积
	
	

	126
	人行道砖铺装
	1、透水砖 230*115*60（颜色综合考虑）
2、20厚1：2.5水泥砂浆
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	
	水平投影面积
	不含税主材价：48.00
	

	127
	人行道砖铺装
	1、透水砖 300*300*60（颜色综合考虑）
2、20厚1：2.5水泥砂浆
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	
	水平投影面积
	不含税主材价：52.00
	

	128
	一期市场雨棚阳光板安装工程
	1、拆除原有破损阳光板及相关附件
1、影响阳光板安装的原有钢骨架需重新更换焊接；
3、安装新阳光板（PC新阳光板规格：2100*13100mm，整体厚度10mm，壁厚不低于0.4mm；每块27.51㎡，颜色由甲方指定；
4、防火要求：水平燃烧FH-1或不低于B1级；
满足设计、规范、施工、验收要求
	块
	1
	
	按新装阳光板的块数计算，若尺寸有偏差，按比例增减
	不含税主材价：1010.99
	

	129
	DN350 哈夫节
	1、球墨铸铁材质，DN350*1000；
2、耐高压、胶垫密封完好，安装紧固；
3、包含安装法兰等所有紧固件；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	
	按个数计量
	不含税主材价：3386.5
	

	130
	DN300 哈夫节
	1、球墨铸铁材质，DN300*1000；
2、耐高压、胶垫密封完好，安装紧固；
3、包含安装法兰等所有紧固件；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	
	按个数计量
	不含税主材价：2137.00
	

	131
	DN250 哈夫节
	1、球墨铸铁材质，DN250*500；
2、耐高压、胶垫密封完好，安装紧固；
3、包含安装法兰等所有紧固件；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	
	按个数计量
	不含税主材价：967.00
	

	132
	DN200 哈夫节
	1、球墨铸铁材质，DN200*500 
2、耐高压、胶垫密封完好，安装紧固； 
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	
	按个数计量
	不含税主材价：578.50
	

	133
	DN150 哈夫节
	1、球墨铸铁材质，DN150*200;
2、耐高压、胶垫密封完好，安装紧固；
3、包含安装法兰等所有紧固件；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	
	按个数计量
	不含税主材价：301.50
	

	134
	DN110 哈夫节
	1、球墨铸铁材质，DN110*200;
2、耐高压、胶垫密封完好，安装紧固；
3、包含安装法兰等所有紧固件；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	
	按个数计量
	不含税主材价：183.30
	

	135
	PE供水管直通DN350 
	1、管道及接头切割、调整、电/热熔焊接；
2、耐压、供水管网专用直通；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	
	按个数计量
	不含税主材价：535.32
	

	136
	PE供水管直通DN300
	1、管道及接头切割、调整、电/热熔焊接；
2、耐压、供水管网专用直通；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	
	按个数计量
	不含税主材价：318.38
	

	137
	PE供水管直通DN250
	1、管道及接头切割、调整、电/热熔焊接；
2、耐压、供水管网专用直通；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	
	按个数计量
	不含税主材价：199.39
	

	138
	PE供水管直通DN200
	1、管道及接头切割、调整、电/热熔焊接；
2、耐压、供水管网专用直通；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	
	按个数计量
	不含税主材价：130.43
	

	139
	PE供水管直通DN150
	1、管道及接头切割、调整、电/热熔焊接；
2、耐压、供水管网专用直通；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	
	按个数计量
	不含税主材价：81.64
	

	140
	PE供水管直通DN110
	1、管道及接头切割、调整、电/热熔焊接；
2、耐压、供水管网专用直通；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	
	按个数计量
	不含税主材价：41.69
	

	141
	DN350 供水管道闸阀
	1、球墨铸铁闸阀，供水管道专用；
2、耐高压、密封、胶圈、阀芯完好，安装稳固；
3、包含安装法兰等所有紧固件；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	
	按个数计量
	不含税主材价：3483.00
	

	142
	DN300 供水管道闸阀
	1、球墨铸铁闸阀，供水管道专用；
2、耐高压、密封、胶圈、阀芯完好，安装稳固；
3、包含安装法兰等所有紧固件；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	
	按个数计量
	不含税主材价：2113.88
	

	143
	DN250 供水管道闸阀
	1、球墨铸铁闸阀，供水管道专用；
2、耐高压、密封、胶圈、阀芯完好，安装稳固；
3、包含安装法兰等所有紧固件；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	
	按个数计量
	不含税主材价：1656.89
	

	144
	DN200 供水管道闸阀
	1、球墨铸铁闸阀，供水管道专用；
2、耐高压、密封、胶圈、阀芯完好，安装稳固；
3、包含安装法兰等所有紧固件；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	
	按个数计量
	不含税主材价：1016.60
	

	145
	DN150 供水管道闸阀
	1、球墨铸铁闸阀，供水管道专用；
2、耐高压、密封、胶圈、阀芯完好，安装稳固；
3、包含安装法兰等所有紧固件；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	
	按个数计量
	不含税主材价：631.66
	

	146
	DN100 供水管道闸阀
	1、球墨铸铁闸阀，供水管道专用；
2、耐高压、密封、胶圈、阀芯完好，安装稳固；
3、包含安装法兰等所有紧固件；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	
	按个数计量
	不含税主材价：366.90
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	147
	零星装饰部分
	
	
	
	
	
	
	

	148
	外墙漆
	1、外墙油漆：满刮防潮腻子两遍，一底二面
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	
	按展开面积计量
	不含税主材价：12.18
	

	149
	抗裂砂浆
	1、2+2mm抗裂砂浆
2、耐碱玻璃纤维网布埋入一层
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	
	按展开面积计量
	
	

	150
	外墙氟碳漆
	1、外墙氟碳漆：一底二面
2、刮外墙氟碳漆专用腻子三遍
3、粘贴耐碱玻璃纤维网
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	
	按展开面积计量
	不含税主材价：63.62
	

	151
	内墙漆
	1、内墙油漆：满刮腻子两遍，一底二面
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	
	按展开面积计量
	
	

	152
	办公区墙布
	1、铲除原有破损的墙布；
2、将墙面用腻子找平并打磨平整（2遍）；
3、墙面涂刷基膜；
4、粘贴新墙布
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	
	垂直投影面积
	不含税主材价：14.73
	

	153
	接水盘
	1、201不锈钢接水盘，厚度1mm，四周边缘高度5cm；
2、采用6mm镀锌吊杆固定安装；
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	
	水平投影面积
	不含税主材价：280.00
	

	154
	接水盘导流管
	1、DN25,PVC排水管；
2、按相关规范间隔安装镀锌吊杆；
满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	
	按延长米计量
	
	

	155
	楼板高压注浆防水
	1、漏水位置打孔；
2、埋设注浆针；
3、加注灌浆防水材料；
满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	
	 裂缝型的按米计算/蜂巢型的每平方米按三排计算 
	
	

	156
	地库排水明沟塌陷
	1、排水沟内塌陷位置清理干净；
2、8mm螺纹钢植筋，植入长度10cm，间距15cm；
3、将塌陷处用6mm螺纹钢绑扎钢筋及箍筋后与植筋焊接并支模，浇筑C20混凝土并找平收光，施工缝按要求处理；
2、4mm厚镀锌角钢平铺至新建混凝土面层，并与预埋螺纹钢焊接，焊口防腐处理；
满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	
	按单侧延长米计量
	不含税主材价：24.32
	

	157
	室内公区地砖
	1、瓷砖 800*800*20，吸水率低（颜色综合考虑），背面涂刷背胶
2、20厚1：2.5水泥砂浆
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	
	水平投影面积
	不含税主材价：80
	

	158
	室内公区地砖
	1、瓷砖 600*600*20，吸水率低（颜色综合考虑），背面涂刷背胶
2、20厚1：2.5水泥砂浆
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	
	水平投影面积
	不含税主材价：70
	

	159
	玻璃幕墙渗漏水维修
	1、原结构胶铲除、清理    
2、打质量合格的高性能中性硅酮结构胶，颜色和旧胶一致
3、含高处作业人工费及保险
满足设计、规范、施工、验收要求
	处
	1
	
	按渗漏水点位计量，具体为：
高处作业放一次吊绳在每层力所能及维修到的位置算一处，具体为：作业人员左右作业面各3米内（不应超过3米）；
	免费修复2㎡内每处漏水点造成的室内墙面涂料破损
	

	（七）
	绿化部分
	
	
	
	
	
	
	

	160
	铺种草皮
	1、铺种草皮（满铺）
2、成活期养护：3个月
3、草皮材料费按当期信息价单独另计
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	
	按铺种面积计量
	主材费及损耗5%单独另计
	

	161
	铺种草皮
	1、铺种草皮（植草砖镶草）
2、成活期养护：3个月
3、草皮材料费按当期信息价单独另计
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	
	按铺种面积计量，不扣除植草砖面积
	主材费及损耗5%单独另计
	

	162
	栽植袋装花灌木
	1.16袋以内/平方米
2.成活期养护：3个月
3、袋装花灌木主材费按当期信息价单独另计
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	
	按栽种面积计量
	主材费及损耗5%单独另计
	

	163
	栽植袋装花灌木
	1.36袋以内/平方米
2.成活期养护：3个月
3、袋装花灌木主材费按当期信息价单独另计
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	
	按栽种面积计量
	主材费及损耗5%单独另计
	

	164
	栽植造型灌木
	1、栽种造型灌木
2、土球直径：30cm以内
3、成活期养护：3个月
4、造型灌木主材费按当期信息价单独另计
满足设计、规范、施工、验收要求
	株
	1
	
	按株数计量
	主材费及损耗5%单独另计
	

	165
	栽植造型灌木
	1、栽种造型灌木
2、土球直径：40cm以内
3、成活期养护：3个月
4、造型灌木主材费按当期信息价单独另计
满足设计、规范、施工、验收要求
	株
	1
	
	按株数计量
	主材费及损耗5%单独另计
	

	（八）
	其他零星用工
	
	
	
	
	
	
	

	166
	零星工日
	普通用工
	工日
	1
	
	按工日计量
	
	

	167
	零星工日
	木工
	工日
	1
	
	按工日计量
	
	

	168
	零星工日
	泥瓦工
	工日
	1
	
	按工日计量
	
	

	169
	零星工日
	其他技术用工
	工日
	1
	
	按工日计量
	
	

	（九）
	2024年新增部分
	
	
	
	
	
	
	

	
	装饰部分
	
	
	
	
	
	

	170
	屋顶彩钢瓦拆除
	屋顶彩钢瓦拆除的拆除 
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1.00
	
	水平投影面积
	
	

	171
	轻钢龙骨隔断
	1、75型轻钢龙骨隔墙 
2、双面采用12mm厚防潮石膏板封面 
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1.00
	
	按立面投影面积计量
	
	

	172
	埃特板隔断
	1、双面9厘埃特板轻钢龙骨隔 墙 
2、C100轻钢龙骨系列配套体系 
3、填充50mm隔音棉
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1.00
	
	按立面投影面积计量
	
	

	173
	卫生间隔断
	1、基层处理 
2、材料种类、规格：成品抗贝特隔断
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1.00
	
	按立面投影面积计量
	
	

	174
	玻璃隔断
	做法：成品隔断框料，12mm钢化玻璃
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1.00
	
	按立面投影面积计量
	
	

	175
	抗碱封闭底漆、环氧地坪漆喷涂
	1、地坪漆1.5mm厚； 
2、施工遍数：环氧纹理面漆2遍，环氧腻子2遍，中涂（环氧砂浆）1遍，环氧底漆1遍； 
3、其他：综合考虑基底打磨清洁、材料加工、损耗、美纹贴纸、专业配合、成品保护、保洁等完成合格工程的其它费用。
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	
	水平投影面积
	不含税主材价：34.57
	

	177
	防静电活动地板
	1、基层处理               
2、成品支架，龙骨 
3、面层：防静电架空地板600*600  
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	
	水平投影面积
	不含税主材价：110
	

	178
	地毯铺装
	1、地毯厚度、品质、材质、尺寸与原地毯一致；毯面：丙纶；PVC底；厚度5mm； 
2、颜色由甲方选型； 
3、地面基层补平及固化处理； 
4、地毯背胶为满铺法涂刷，胶水采用地毯专用胶水； 
5、含清除原有旧地毯； 
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	
	水平投影面积
	不含税主材价：30.00
	

	179
	瓷片踢脚线
	1、100mm高  
2、5mm素水泥油 
3、35mm厚1:2、 5干硬性水泥砂浆
满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	
	按延长米计
	不含税主材价：10.00
	

	180
	PVC踢脚线
	1、基层处理 
2、面层材料品种、颜色：100mmPVC踢脚线
满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	
	按延长米计
	不含税主材价：8.00
	

	181
	金属踢脚线
	1、基层处理
2、面层材料品种、颜色：80mm304不锈钢踢脚1.5mm厚
满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	
	按延长米计
	不含税主材价：22.00
	

	182
	门槛石
	1、基层：水泥砂浆结合层，厚度综合考虑； 
2、面层：20mm厚过门石 
3、专用擦缝剂擦缝
满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	
	按延长米计
	不含税主材价：70.00
	

	183
	厕所隔间门下方延长板
	1、铝合金工字型卡扣安装  
2、防潮挡板安装，预计高度6-8cm，厚度12cm，安装后离地间隙不大于1cm；                   
3、长度63cm              
满足设计、规范、施工、验收要求
	块
	1
	
	按块数计量
	不含税主材价：6.95
	

	184
	厕所隔间门下方延长板
	1、铝合金工字型卡扣安装  
2、防潮挡板安装，预计高度6-8cm，厚度12cm，安装后离地间隙不大于1cm；                   
3、长度128cm              
满足设计、规范、施工、验收要求
	块
	1
	
	按块数计量
	不含税主材价：14.11
	

	185
	天棚喷刷涂料
	1、 含混凝土天棚及天棚以上侧墙、梁 侧、各种管道表面 
2、 喷黑色或灰色漆；
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	
	按展开面积计量
	
	

	186
	单层石膏板天花吊顶（上人）
	1、m8镀锌吊杆及M8膨胀螺栓固定；
2、C60主龙骨（C60X27X1.2）+C50副龙骨（C50x20X0.6）
3、 单层9.5mm石膏板 
4、 两遍腻子，两遍乳胶漆饰面
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	
	水平投影面积
	
	

	187
	木工板+石膏板天花吊顶（上人）
	1、m8镀锌吊杆及M8膨胀螺栓固定；
2、C60主龙骨（C60X27X1.2）+C50副龙骨（C50x20X0、6）； 
3、12mm木夹板基层 
4、 9.5mm石膏板平面吊顶 
5、两遍腻子，两遍乳胶漆饰面防水乳胶漆
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	
	水平投影面积
	
	

	188
	石膏板吊顶修复
	1、修复破损石膏板 
2、刮腻子、乳胶漆
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	
	水平投影面积
	
	

	189
	铝扣板天花
	1、600*600铝扣板天花吊顶；
2、m6镀锌吊杆及M6膨胀螺栓固定；
3、C38主龙骨（C38X12X1.0+C50副龙骨（C50X20X0.6）。
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	
	水平投影面积
	不含税主材价：60
	

	191
	井字格栅天花
	1、铝格栅天花吊顶；
2、m6镀锌吊杆及M6膨胀螺栓固定；
3、10cm*10cm*3cm,含收边及收口；。
满足设计、规范、施工、验收要求
	平方
	1
	
	水平投影面积
	
	

	192
	墙面贴砖
	1、瓷砖300*600*10，吸水率低（颜色综合考虑），背面涂刷背胶
2、10厚1：2.5水泥砂浆
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	
	按立面投影面积计量
	不含税主材价：75.00
	

	193
	墙面贴砖
	1、瓷砖 600*600*10，吸水率低（颜色综合考虑），背面涂刷背胶
2、10厚1：2.5水泥砂浆
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	
	按立面投影面积计量
	不含税主材价：70.00
	

	194
	墙面碳晶板安装
	1、板材厚度要求不低于5mm，高度与现场墙面一致，宽度不低于60cm/块；
2、颜色由甲方选型；
3、采用结构胶，打胶方式为点状、均匀分布，要求牢固；
4、线条颜色与规格款式由甲方选型，整体协调美观；
5、含清除墙面原有旧墙布；
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	
	按立面投影面积计量
	不含税主材价：34.32
	

	195
	门套
	1、15厘木板打底，304不锈钢包边
2、含基层制作
3、颜色由甲方确定
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	
	按延长米计
	不含税主材价：270
	

	196
	玻璃墙基座
	2.5x5的镀锌方管制作钢结构基座及粘贴橡胶软垫层，两侧不锈钢地脚包边、
满足设计、规范、施工、验收要求
	米
	1
	
	按延长米计
	
	

	197
	墙面真石漆
	1、基层用外墙腻子找平、打磨、粘贴分隔缝
2、喷涂抗碱封闭底漆、喷涂真石滚、喷涂罩面漆
3、颜色由甲方确定
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	
	垂直投影面积
	
	

	198
	厕所洗手盆
	16寸单孔面盆，台下安装，含角阀、软管、水龙头、面盆、排水栓等
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	
	按个数计量
	不含税主材价：440.00
	

	199
	全玻自由门
	1、材质：15mm钢化玻璃
2、门锁、上下门夹、地弹簧、高档门拉手等五金配件；
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1.00
	
	按立面投影面积计量
	不含税主材价：330.00
	

	200
	干挂瓷砖
	1、仿石材抛光砖 ，颜色综合考虑
2、骨架：10#槽钢、L63*5, L50*5镀锌角钢钢架龙骨与墙 面锚固，门洞处做钢架加强处理 
3、五金件：按瓷砖高度安装配套水平不锈钢挂件及调整水平垂直度 
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1.00
	
	按立面投影面积计量
	不含税主材价：80.00
	

	201
	干挂石材
	1、面层材料：20mm厚石材 
2、骨架：10#槽钢、L63*5,L50*5镀锌角钢钢架龙骨与墙面锚固，门洞处做钢架加强处理 
3、五金件：按石板材高度安装配套水平不锈钢挂件及调整水平垂直度
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1.00
	
	按立面投影面积计量
	不含税主材价：140.00
	

	202
	墙面装饰板
	1、龙骨：木龙骨制安 
2、基层：阻燃夹板 
3、面层：铝塑板饰面 
4、须满足功能要求、设计及展示效果
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1.00
	
	按立面投影面积计量
	不含税主材价：80.00
	

	203
	石材铺装
	1、芝麻灰烧面花岗岩30mm厚
2、30mm厚水泥砂浆
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1.00
	
	水平投影面积
	不含税主材价：135.00
	

	204
	给排水部分
	
	
	
	
	
	

	205
	供水管网漏点检测
	1、适用于园区各暗埋供水主管路漏点检测，包含各类器具使用费；
2、未检测出漏点无该项费用；
3、20米之内检测出多个漏点算一处
满足设计、规范、施工、验收要求
	处
	1
	
	按处计量
	
	

	206
	塑料波纹排水管
	1、波纹管  DN400 热熔连接 室外安装 
2、管道配件制作安装 
3、管道套管制作安装及封堵 
满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	
	按延长米计
	
	

	207
	塑料波纹排水管
	1、波纹管  DN315 热熔连接 室外安装 
2、管道配件制作安装 
3、管道套管制作安装及封堵 
满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	
	按延长米计
	
	

	208
	塑料波纹排水管
	1、波纹管  DN200 热熔连接 室外安装 
2、管道配件制作安装 
3、管道套管制作安装及封堵 
满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	
	按延长米计
	
	

	209
	铸铁管
	1、铸铁管  DN100 承插 室外安装 
2、管道配件制作安装 
3、管道套管制作安装及封堵 
满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	
	按延长米计
	
	

	210
	钢管
	1、DN150国标焊接钢管，室内安装焊接
2、焊缝及钢管面层涂刷防腐漆及面漆 
3、满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	
	按延长米计
	
	

	211
	钢管
	1、DN100国标焊接钢管，室内安装焊接
2、焊缝及钢管面层涂刷防腐漆及面漆 
3、满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	
	按延长米计
	
	

	212
	钢管
	1、DN50国标焊接钢管，室内安装焊接
2、焊缝及钢管面层涂刷防腐漆及面漆 
3、满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	
	按延长米计
	
	

	213
	镀锌钢管
	1、DN150*4mm
2、焊缝做防腐，整体面层刷漆
满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	
	按延长米计
	主要用于消防管道及污水管道
	

	214
	镀锌钢管
	1、DN100*4mm
2、焊缝做防腐，整体面层刷漆
满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	
	按延长米计
	主要用于消防管道及污水管道
	

	215
	镀锌钢管
	1、DN80*4mm
2、焊缝做防腐，整体面层刷漆
满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	
	按延长米计
	主要用于消防管道及污水管道
	

	216
	镀锌钢管
	1、DN65*4mm
2、焊缝做防腐，整体面层刷漆
满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	
	按延长米计
	主要用于消防管道及污水管道
	

	217
	PVC排水管安装
	50PVC排水管及相关连接配件；
满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	
	按延长米计
	
	

	218
	PVC排水管安装
	63PVC排水管及相关连接配件；
满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	
	按延长米计
	
	

	219
	PVC排水管安装
	75PVC排水管及相关连接配件；
满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	
	按延长米计
	
	

	220
	PVC排水管安装
	110PVC排水管及相关连接配件；
满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	
	按延长米计
	
	

	221
	PVC排水管安装
	160PVC排水管及相关连接配件；
满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	
	按延长米计
	
	

	222
	PPR给水管安装
	63PPR水管及相关连接配件；
满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	
	按延长米计
	
	

	223
	PPR给水管安装
	50PPR水管及相关连接配件；
满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	
	按延长米计
	
	

	224
	PPR给水管安装
	32PPR水管及相关连接配件；
满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	
	按延长米计
	
	

	225
	PPR给水管安装
	25PPR水管及相关连接配件；
满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	
	按延长米计
	
	

	226
	PPR给水管安装
	20PPR水管及相关连接配件；
满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	
	按延长米计
	
	

	227
	PE对接法兰
	DN200法兰及相关配件
满足设计、规范、施工、验收要求
	套
	1
	
	按套数计量
	
	

	228
	PE对接法兰
	DN300法兰及相关配件
满足设计、规范、施工、验收要求
	套
	1
	
	按套数计量
	
	

	229
	PE对接法兰
	DN100法兰及相关配件
满足设计、规范、施工、验收要求
	套
	1
	
	按套数计量
	
	

	230
	PE对接法兰
	DN80法兰及相关配件
满足设计、规范、施工、验收要求
	套
	1
	
	按套数计量
	
	

	231
	PE供水管DN450
	1、管道及接头切割、调整、电/热熔焊接；
2、耐压、供水管网专用管道；
满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	
	按延长米计
	
	

	232
	PE供水管DN400
	1、管道及接头切割、调整、电/热熔焊接；
2、耐压、供水管网专用管道；
满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	
	按延长米计
	
	

	233
	PE供水管DN350
	1、管道及接头切割、调整、电/热熔焊接；
2、耐压、供水管网专用管道；
满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	
	按延长米计
	
	

	234
	PE供水管DN300
	1、管道及接头切割、调整、电/热熔焊接；
2、耐压、供水管网专用管道；
满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	
	按延长米计
	
	

	235
	PE供水管DN250
	1、管道及接头切割、调整、电/热熔焊接；
2、耐压、供水管网专用管道；
满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	
	按延长米计
	
	

	236
	PE供水管DN200
	1、管道及接头切割、调整、电/热熔焊接；
2、耐压、供水管网专用管道；
满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	
	按延长米计
	
	

	237
	PE供水管DN150
	1、管道及接头切割、调整、电/热熔焊接；
2、耐压、供水管网专用管道；
满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	
	按延长米计
	
	

	238
	PE供水管DN100
	1、管道及接头切割、调整、电/热熔焊接；
2、耐压、供水管网专用管道；
满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	
	按延长米计
	
	

	239
	PE供水管DN80
	1、管道及接头切割、调整、电/热熔焊接；
2、耐压、供水管网专用管道；
满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	
	按延长米计
	
	

	240
	PE供水管DN50
	1、管道及接头切割、调整、电/热熔焊接；
2、耐压、供水管网专用管道；
满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	
	按延长米计
	
	

	241
	DN400供水管道闸阀
	1、球墨铸铁闸阀，供水管道专用；
2、耐高压、密封、胶圈、阀芯完好，安装稳固；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	
	按个数计量
	不含税主材价：5670.00
	

	242
	DN80供水管道闸阀
	1、球墨铸铁闸阀，供水管道专用；
2、耐高压、密封、胶圈、阀芯完好，安装稳固；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	
	按个数计量
	不含税主材价：290.00
	

	243
	DN65供水管道闸阀
	1、球墨铸铁闸阀，供水管道专用；
2、耐高压、密封、胶圈、阀芯完好，安装稳固；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	
	按个数计量
	不含税主材价：267.74
	

	244
	DN50供水管道闸阀
	1、球墨铸铁闸阀，供水管道专用；
2、耐高压、密封、胶圈、阀芯完好，安装稳固；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	
	按个数计量
	不含税主材价：192.67
	

	245
	PE供水管直通DN80
	1、管道及接头切割、调整、电/热熔焊接；
2、耐压、供水管网专用直通；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	
	按个数计量
	不含税主材价：30.32
	

	246
	PE供水管直通DN50
	1、管道及接头切割、调整、电/热熔焊接；
2、耐压、供水管网专用直通；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	
	按个数计量
	不含税主材价：16.59
	

	247
	PE供弯头DN450
	1、管道及接头切割、调整、电/热熔焊接；
2、耐压、供水管网专用弯头；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	
	按个数计量
	不含税主材价：1008.00
	

	248
	PE供弯头DN400
	1、管道及接头切割、调整、电/热熔焊接；
2、耐压、供水管网专用弯头；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	
	按个数计量
	不含税主材价：721.67
	

	249
	PE供弯头DN350
	1、管道及接头切割、调整、电/热熔焊接；
2、耐压、供水管网专用弯头；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	
	按个数计量
	不含税主材价：654.35
	

	250
	PE供弯头DN300
	1、管道及接头切割、调整、电/热熔焊接；
2、耐压、供水管网专用弯头；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	
	按个数计量
	不含税主材价：443.00
	

	251
	PE供弯头DN250
	1、管道及接头切割、调整、电/热熔焊接；
2、耐压、供水管网专用弯头；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	
	按个数计量
	不含税主材价：366.35
	

	252
	PE供弯头DN200
	1、管道及接头切割、调整、电/热熔焊接；
2、耐压、供水管网专用弯头；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	
	按个数计量
	不含税主材价：249.06
	

	253
	PE供弯头DN150
	1、管道及接头切割、调整、电/热熔焊接；
2、耐压、供水管网专用弯头；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	
	按个数计量
	不含税主材价：180.21
	

	254
	PE供弯头DN100
	1、管道及接头切割、调整、电/热熔焊接；
2、耐压、供水管网专用弯头；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	
	按个数计量
	不含税主材价：79.12
	

	255
	PE供弯头DN80
	1、管道及接头切割、调整、电/热熔焊接；
2、耐压、供水管网专用弯头；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	
	按个数计量
	不含税主材价：41.10
	

	256
	PE供弯头DN50
	1、管道及接头切割、调整、电/热熔焊接；
2、耐压、供水管网专用弯头；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	
	按个数计量
	不含税主材价：32.11
	

	257
	DN80哈夫节
	1、球墨铸铁材质，DN80*200; 
2、耐高压、胶垫密封完好，安装紧固； 
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	
	按个数计量
	不含税主材价：216.47
	

	258
	DN50哈夫节
	1、球墨铸铁材质，DN65*200; 
2、耐高压、胶垫密封完好，安装紧固； 
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	
	按个数计量
	不含税主材价：208.57
	

	259
	土建部分
	
	
	
	
	
	

	261
	碎石垫层
	石子粒径规格：10-30mm，分层碾压夯实
满足设计、规范、施工、验收要求
	m³
	1.00
	
	按体积计量
	 不含税主材价164.00 
	

	262
	中砂
	用于室外暗埋管道维修保护层
满足设计、规范、施工、验收要求
	m3
	1.00
	
	按体积计量
	 不含税主材价179.00 
	

	263
	设备基础�
	1、混凝土强度等级:细石C20 
2、混凝土拌和料要求:商品混凝土
满足设计、规范、施工、验收要求
	m3
	1.00
	
	按体积计量
	 不含税主材价410.00 
	

	264
	植草砖(格)铺装
	1、50厚1:3水泥砂浆垫层 
2、150厚C20砼垫层 
3、80厚成品混凝土植草砖
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1.00
	
	水平投影面积
	
	

	265
	铺设沥青路面
	1、40mm细粒式沥青混凝土（AC-13C）； 
2、50mm中粒式沥青混凝土（AC-16C）； 
3、喷洒PC-3乳化沥青粘层油；
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1.00
	
	水平投影面积
	
	

	266
	铺设沥青路面
	1、45mm细粒式沥青混凝土（AC-13C） 
2、含乳化沥青下封层、主材；
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1.00
	
	水平投影面积
	
	

	268
	细石砼找平
	新做钢筋细石砼加浆抹面40mm厚（Φ4@150双向钢筋网片） 
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1.00
	
	水平投影面积
	
	

	270
	暗敷开槽（含恢复）
	1、机械开槽，槽宽20mm-50mm，深度50-100mm
2、类型涵盖砖墙、石材等
满足设计、规范、施工、验收要求
	米
	1
	
	按延长米计
	
	

	271
	暗敷开槽（含恢复）
	1、机械开槽，槽宽100mm-150mm，深度100-200mm
2、类型涵盖砖墙、石材等
满足设计、规范、施工、验收要求
	米
	1
	
	按延长米计
	
	

	272
	暗敷开槽（含恢复）
	1、机械开槽，槽宽20mm-50mm，深度50-100mm
2、类型涵盖混凝土等
满足设计、规范、施工、验收要求
	米
	1
	
	按延长米计
	
	

	273
	暗敷开槽（含恢复）
	1、机械开槽，槽宽100mm-150mm，深度100-200mm
2、类型涵盖混凝土等
满足设计、规范、施工、验收要求
	米
	1
	
	按延长米计
	
	

	274
	零星部分
	
	
	
	
	
	

	275
	挡车器安装
	1、尺寸:460*550*300mm 
2、冷轧钢+反光膜 
3、其他：综合考虑、材料加工、损耗、专业配合、成品保护、保洁等完成合格工程的其它费用。
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	
	按个数计量
	
	

	276
	减速带安装
	1、高强度橡胶产品、不变色、用120mm钉子固定与地面、安装于入口坡道及部分转弯处、T字路口、十字路口处； 
2、规格：250*350*40mm； 
3、其他：综合考虑、材料加工、损耗、专业配合、成品保护、保洁等完成合格工程的其它费用。
满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	
	按延长米计
	
	

	277
	消防禁停字体
	1、颜色为黄色；         
2、字体大小为70*90；                 3、热熔材料；基面底油处理,高温施划,反光珠              
4、字体为“消防车道，禁止占用”
满足设计、规范、施工、验收要求
	套
	1
	
	按套数计量
	
	

	278
	热熔线
	1、颜色甲方指定；         
2、实心线，线宽15cm，涂膜厚度1.5-1.8mm；                 
3、热熔材料；基面底油处理,高温施划,反光珠
满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	
	按延长米计
	
	

	279
	钢结构更换
	1、DN160钢管，壁厚3mm，包含旧钢管拆除
2、焊缝及钢管面层涂刷防腐漆及面漆
满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	
	按延长米计
	主要适用于一期市场雨棚钢结构立柱腐蚀更换维修
	

	280
	钢结构更换
	1、DN100钢管，壁厚3mm，包含旧钢管拆除
2、焊缝及钢管面层涂刷防腐漆及面漆
满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	
	按延长米计
	主要适用于一期市场雨棚钢结构立柱腐蚀更换维修
	

	281
	钢结构更换
	1、DN50钢管，壁厚3mm，包含旧钢管拆除
2、焊缝及钢管面层涂刷防腐漆及面漆
满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	
	按延长米计
	主要适用于一期市场雨棚钢结构立柱腐蚀更换维修
	

	282
	穹顶渗水维修
	1、原结构胶铲除、清理    
2、打质量合格的高性能中性硅酮结构胶，颜色和旧胶一致
3、含施工费
满足设计、规范、施工、验收要求
	处
	1
	
	按处计量，三米范围内所有渗漏水点算一处
	主要适用于一二五号场馆平形玻璃穹顶（不含高处作业增加费）
	

	283
	穹顶渗水维修
	1、原结构胶铲除、清理    
2、打质量合格的高性能中性硅酮结构胶，颜色和旧胶一致
3、含施工费
满足设计、规范、施工、验收要求
	处
	1
	
	按处计量，三米范围内所有渗漏水点算一处
	主要适用于一二五号场馆圆形玻璃穹顶（不含高处作业增加费）
	

	284
	装修电路部分
	
	
	
	
	
	

	285
	镀锌电线管
	1、镀锌电线管 JDG16 敷设 
2、支吊架及接线盒安装 
3、墙内暗敷、沿天棚面或顶棚面敷设 
4、接地
满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	
	按延长米计
	
	

	286
	镀锌电线管
	1、镀锌电线管 JDG20 敷设 
2、支吊架及接线盒安装 
3、墙内暗敷、沿天棚面或顶棚面敷设 
4、接地
满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	
	按延长米计
	
	

	287
	镀锌电线管
	1、镀锌电线管 JDG25敷设 
2、支吊架及接线盒安装 
3、墙内暗敷、沿天棚面或顶棚面敷设 
4、接地
满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	
	按延长米计
	
	

	288
	镀锌电线管
	1、镀锌电线管 JDG32敷设 
2、支吊架及接线盒安装 
3、墙内暗敷、沿天棚面或顶棚面敷设 
4、接地
满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	
	按延长米计
	
	

	289
	镀锌电线管
	1、镀锌电线管 JDG40敷设 
2、支吊架及接线盒安装 
3、墙内暗敷、沿天棚面或顶棚面敷设 
4、接地
满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	
	按延长米计
	
	

	290
	镀锌电线管
	1、镀锌电线管 JDG50敷设 
2、支吊架及接线盒安装 
3、墙内暗敷、沿天棚面或顶棚面敷设 
4、接地
满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	
	按延长米计
	
	

	291
	LED灯带更换
	1、适用于园区所有室外景观灯带照明，包含主材、辅材、人工费等
2、颜色由甲方确定
3、室外防水型LED灯带，2835-60，每米6W
满足设计、规范、施工、验收要求
	米
	1
	
	按延长米计
	雷士、佛山照明等知名品牌
	

	292
	天花铝扣式平板灯
	LED,600*600，220V24W，白光
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	
	按个数计量
	佛山照明
	

	293
	天花铝扣式平板灯
	LED,300*600，220V36W，白光
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	
	按个数计量
	佛山照明
	

	294
	排气扇安装
	1、12寸管道排气扇；排气管接驳至指定位置
2、220V，32W
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	
	按个数计量
	金羚
	

	295
	光纤敷设
	四芯单模，含人工及材料
满足设计、规范、施工、验收要求
	米
	1
	
	按延长米计
	
	

	296
	光纤敷设
	四芯多模，含人工及材料
满足设计、规范、施工、验收要求
	米
	1
	
	按延长米计
	
	

	297
	线管安装
	1、15PVC阻燃套管及相关连接配件
2、支吊架及接线盒安装
3、墙内暗敷、沿天棚面或顶棚面敷设
满足设计、规范、施工、验收要求
	米
	1
	
	按延长米计
	
	

	298
	PVC线管安装
	1、20PVC阻燃套管及相关连接配件
2、支吊架及接线盒安装
3、墙内暗敷、沿天棚面或顶棚面敷设
满足设计、规范、施工、验收要求
	米
	1
	
	按延长米计
	
	

	299
	PVC线管安装
	1、25PVC阻燃套管及相关连接配件
2、支吊架及接线盒安装
3、墙内暗敷、沿天棚面或顶棚面敷设
满足设计、规范、施工、验收要求
	米
	1
	
	按延长米计
	
	

	300
	PVC线管安装
	1、32PVC阻燃套管及相关连接配件
2、支吊架及接线盒安装
3、墙内暗敷、沿天棚面或顶棚面敷设
满足设计、规范、施工、验收要求
	米
	1
	
	按延长米计
	
	

	301
	PVC线管安装
	1、50PVC阻燃套管及相关连接配件
2、支吊架及接线盒安装
3、墙内暗敷、沿天棚面或顶棚面敷设
满足设计、规范、施工、验收要求
	米
	1
	
	按延长米计
	
	

	302
	电源线路安装
	铜芯线径1.5mm²BVR
满足设计、规范、施工、验收要求
	米
	1
	
	按延长米计
	
	

	303
	电源线路安装
	铜芯线径2.5mm²BVR
满足设计、规范、施工、验收要求
	米
	1
	
	按延长米计
	
	

	304
	电源线路安装
	铜芯线径4mm²BVR
满足设计、规范、施工、验收要求
	米
	1
	
	按延长米计
	
	

	305
	电源线路安装
	铜芯线径6mm²BVR
满足设计、规范、施工、验收要求
	米
	1
	
	按延长米计
	
	

	306
	插座面板
	五位插座面板，220V，10A
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	
	按个数计量
	德力西、正泰
	

	307
	插座面板
	三位插座面板，220V，16A
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	
	按个数计量
	德力西、正泰
	

	308
	措施部分
	
	
	
	
	
	

	309
	高处作业增加费
	吊绳工（仅为高处作业增加费及保险，不含相关作业施工费）
	工日
	1
	
	按工日计量
	
	

	310
	外墙双排脚手架搭拆
	外墙脚手架搭拆，高度4.5米之内
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	
	按立面投影面积计量
	
	

	311
	外墙双排脚手架搭拆
	外墙脚手架搭拆，高度12.5米之内
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	
	按立面投影面积计量
	
	

	312
	外墙双排脚手架搭拆
	外墙脚手架搭拆，高度20.5米之内
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	
	按立面投影面积计量
	
	

	313
	外墙双排脚手架搭拆
	外墙脚手架搭拆，高度30.5米之内
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	
	按立面投影面积计量
	
	

	314
	已完工程及设备保护
	1、利用薄地毯、塑料薄膜、彩条布、胶合板等材料对成品进行保护 
2、地面、墙面面积统算
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	
	按水平或垂直投影面积
	
	

	315
	市政施工围挡
	1、夹心泡沫彩钢板围挡 
2、背侧角钢支撑 
3、高度1.8m-2.5m
满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	
	按延长米计
	
	

	316
	夜间施工增加费
	按其夜间施工项目人工费的系数计算，用工数量*系数
	系数
	1
	
	按用工数量*系数计量
	该项目仅适用于夜间突发情况的紧急抢修以及甲方要求只能夜间施工作业的维修项目，如施工方自身原因的夜间施工则不适用
	

	317
	起重机械台班
	适用于起重作业50T内，包含起重机、操作人员及指挥人员人工费、人员意外保险费等。
满足设计、规范、施工、验收要求
	台班
	1
	
	按台班计量
	
	

	318
	起重机械台班
	适用于起重作业25T内，包含起重机、操作人员及指挥人员人工费、人员意外保险费等。
满足设计、规范、施工、验收要求
	台班
	1
	
	按台班计量
	
	

	319
	起重机械台班
	适用于起重作业18T内，包含起重机、操作人员及指挥人员人工费、人员意外保险费等。
满足设计、规范、施工、验收要求
	台班
	1
	
	按台班计量
	
	

	320
	起重机械台班
	适用于起重作业15T内，包含起重机、操作人员及指挥人员人工费、人员意外保险费等。
满足设计、规范、施工、验收要求
	台班
	1
	
	按台班计量
	
	

	321
	起重机械台班
	适用于起重作业12T内，包含起重机、操作人员及指挥人员人工费、人员意外保险费等。
满足设计、规范、施工、验收要求
	台班
	1
	
	按台班计量
	
	

	322
	起重机械台班
	适用于起重作业10T内，包含起重机、操作人员及指挥人员人工费、人员意外保险费等。
满足设计、规范、施工、验收要求
	台班
	1
	
	按台班计量
	
	

	323
	起重机械台班
	适用于起重作业8T内，包含起重机、操作人员及指挥人员人工费、人员意外保险费等。
满足设计、规范、施工、验收要求
	台班
	1
	
	按台班计量
	
	

	324
	起重机械台班
	适用于起重作业6T内，包含起重机、操作人员及指挥人员人工费、人员意外保险费等。
满足设计、规范、施工、验收要求
	台班
	1
	
	按台班计量
	
	

	325
	挖掘作业车台班
	35型挖机，包挖机操作人员人工费、人员意外保险费等。
满足设计、规范、施工、验收要求
	台班
	1
	
	按台班计量
	
	

	326
	挖掘作业车台班
	60型挖机，包挖机操作人员人工费、人员意外保险费等。
满足设计、规范、施工、验收要求
	台班
	1
	
	按台班计量
	
	

	327
	挖掘作业车台班
	75型挖机，包挖机操作人员人工费、人员意外保险费等。
满足设计、规范、施工、验收要求
	台班
	1
	
	按台班计量
	
	

	328
	挖掘作业车台班
	85型挖机，包挖机操作人员人工费、人员意外保险费等。
满足设计、规范、施工、验收要求
	台班
	1
	
	按台班计量
	
	

	329
	挖掘作业车台班
	120型挖机，包挖机操作人员人工费、人员意外保险费等。
满足设计、规范、施工、验收要求
	台班
	1
	
	按台班计量
	
	

	330
	挖掘作业车台班
	160型挖机，包挖机操作人员人工费、人员意外保险费等。
满足设计、规范、施工、验收要求
	台班
	1
	
	按台班计量
	
	

	331
	挖掘作业车台班
	200型挖机，包挖机操作人员人工费、人员意外保险费等。
满足设计、规范、施工、验收要求
	台班
	1
	
	按台班计量
	
	

	332
	高空作业车台班
	适用于作业高度8米以内，包含高空作业车、高空作业车操作人员及指挥人员人工费、人员意外保险费等。
满足设计、规范、施工、验收要求
	台班
	1
	
	按台班计量
	
	

	333
	高空作业车台班
	适用于作业高度12米以内，包含高空作业车、高空作业车操作人员及指挥人员人工费、人员意外保险费等。
满足设计、规范、施工、验收要求
	台班
	1
	
	按台班计量
	
	

	334
	高空作业车台班
	适用于作业高度14米以内，包含高空作业车、高空作业车操作人员及指挥人员人工费、人员意外保险费等。
满足设计、规范、施工、验收要求
	台班
	1
	
	按台班计量
	
	

	335
	高空作业车台班
	适用于作业高度18米以内，包含高空作业车、高空作业车操作人员及指挥人员人工费、人员意外保险费等。
满足设计、规范、施工、验收要求
	台班
	1
	
	按台班计量
	
	

	336
	高空作业车台班
	适用于作业高度21米以内，包含高空作业车、高空作业车操作人员及指挥人员人工费、人员意外保险费等。
满足设计、规范、施工、验收要求
	台班
	1
	
	按台班计量
	
	

	337
	高空作业车台班
	适用于作业高度26米以内，包含高空作业车、高空作业车操作人员及指挥人员人工费、人员意外保险费等。
满足设计、规范、施工、验收要求
	台班
	1
	
	按台班计量
	
	

	338
	高空作业车台班
	适用于作业高度30米以内，包含高空作业车、高空作业车操作人员及指挥人员人工费、人员意外保险费等。
满足设计、规范、施工、验收要求
	台班
	1
	
	按台班计量
	
	

	339
	高空作业车台班
	适用于作业高度36米以内，包含高空作业车、高空作业车操作人员及指挥人员人工费、人员意外保险费等。
满足设计、规范、施工、验收要求
	台班
	1
	
	按台班计量
	
	

	340
	高空作业车台班
	适用于作业高度42米以内，包含高空作业车、高空作业车操作人员及指挥人员人工费、人员意外保险费等。
满足设计、规范、施工、验收要求
	台班
	1
	
	按台班计量
	
	

	341
	2026年新增项目
	
	
	
	
	
	
	

	342
	DN100遥控浮球阀
	1、球墨铸铁，供水管道专用；
2、耐高压、密封、胶圈、阀芯完好，安装稳固；
3、法兰链接，含法兰盘；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	
	按个数计量
	不含税主材价：650.00
	

	343
	DN150遥控浮球阀
	1、球墨铸铁，供水管道专用；
2、耐高压、密封、胶圈、阀芯完好，安装稳固；
3、法兰链接，含法兰盘；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	
	按个数计量
	不含税主材价：1000.00
	

	344
	DN200遥控浮球阀
	1、球墨铸铁，供水管道专用；
2、耐高压、密封、胶圈、阀芯完好，安装稳固；
3、法兰链接，含法兰盘；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	
	按个数计量
	不含税主材价：1365.00
	

	345
	DN50 Y型过滤器
	1、球墨铸铁，供水管道专用；
2、耐高压、密封、胶圈、阀芯完好，安装稳固；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	
	按个数计量
	不含税主材价：85.00
	

	346
	DN65 Y型过滤器
	1、球墨铸铁，供水管道专用；
2、耐高压、密封、胶圈、阀芯完好，安装稳固；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	
	按个数计量
	不含税主材价：120.00
	

	347
	DN80 Y型过滤器
	1、球墨铸铁，供水管道专用；
2、耐高压、密封、胶圈、阀芯完好，安装稳固；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	
	按个数计量
	不含税主材价：130.00
	

	348
	DN100 Y型过滤器
	1、球墨铸铁，供水管道专用；
2、耐高压、密封、胶圈、阀芯完好，安装稳固；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	
	按个数计量
	不含税主材价：180.00
	

	349
	DN150 Y型过滤器
	1、球墨铸铁，供水管道专用；
2、耐高压、密封、胶圈、阀芯完好，安装稳固；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	
	按个数计量
	不含税主材价：330.00
	

	350
	DN200 Y型过滤器
	1、球墨铸铁，供水管道专用；
2、耐高压、密封、胶圈、阀芯完好，安装稳固；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	
	按个数计量
	不含税主材价：580.00
	

	351
	DN50止回阀
	1、球墨铸铁，供水管道专用；
2、耐高压、密封、胶圈、阀芯完好，安装稳固；
3、螺纹链接，含活接头；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	
	按个数计量
	不含税主材价：120.00
	

	352
	DN65止回阀
	1、球墨铸铁，供水管道专用；
2、耐高压、密封、胶圈、阀芯完好，安装稳固；
3、螺纹链接，含活接头；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	
	按个数计量
	不含税主材价：180.00
	

	353
	DN80止回阀
	1、球墨铸铁，供水管道专用；
2、耐高压、密封、胶圈、阀芯完好，安装稳固；
3、螺纹链接，含活接头；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	
	按个数计量
	不含税主材价：190.00
	

	354
	DN100止回阀
	1、球墨铸铁，供水管道专用；
2、耐高压、密封、胶圈、阀芯完好，安装稳固；
3、螺纹链接，含活接头；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	
	按个数计量
	不含税主材价：240.00
	

	355
	DN150止回阀
	1、球墨铸铁，供水管道专用；
2、耐高压、密封、胶圈、阀芯完好，安装稳固；
3、法兰链接，含法兰盘；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	
	按个数计量
	不含税主材价：658.00
	

	356
	DN200止回阀
	1、球墨铸铁，供水管道专用；
2、耐高压、密封、胶圈、阀芯完好，安装稳固；
3、法兰链接，含法兰盘；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	
	按个数计量
	不含税主材价：1122.00
	

	357
	DN20 水表
	1、供水管道专用；
2、耐压、密封、胶圈完好，安装稳固；
3、螺纹连接，含螺纹闸板阀；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	
	按个数计量
	不含税主材价：100.41
	

	358
	DN25 水表
	1、供水管道专用；
2、耐压、密封、胶圈完好，安装稳固；
3、螺纹连接，含螺纹闸板阀；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	
	按个数计量
	不含税主材价：129.93
	

	359
	DN32 水表
	1、供水管道专用；
2、耐压、密封、胶圈完好，安装稳固；
3、螺纹连接，含螺纹闸板阀；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	
	按个数计量
	不含税主材价：230.76
	

	360
	DN40 水表
	1、供水管道专用；
2、耐压、密封、胶圈完好，安装稳固；
3、螺纹连接，含螺纹闸板阀；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	
	按个数计量
	不含税主材价：254.18
	

	361
	DN50 水表
	1、供水管道专用；
2、耐压、密封、胶圈完好，安装稳固；
3、螺纹连接，含螺纹闸板阀；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	
	按个数计量
	不含税主材价：321.25
	

	362
	DN80 水表
	1、供水管道专用；
2、耐压、密封、胶圈完好，安装稳固；
3、螺纹连接，含螺纹闸板阀；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	
	按个数计量
	不含税主材价：663.71
	

	363
	DN100 水表
	1、供水管道专用；
2、耐压、密封、胶圈完好，安装稳固；
3、螺纹连接，含螺纹闸板阀；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	
	按个数计量
	不含税主材价：739.48
	

	364
	DN150 水表
	1、供水管道专用；
2、耐压、密封、胶圈完好，安装稳固；
3、螺纹连接，含螺纹闸板阀；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	
	按个数计量
	不含税主材价：1200.00
	

	365
	DN200 水表
	1、供水管道专用；
2、耐压、密封、胶圈完好，安装稳固；
3、法兰链接，含法兰盘；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	
	按个数计量
	不含税主材价：1902.00
	

	366
	DN50镀锌衬塑钢管
	1、管道及接头切割、调整、安装；
2、耐压、供水管网专用管道；
3、室内敷设；
满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	
	按延长米计
	
	

	367
	DN65镀锌衬塑钢管
	1、管道及接头切割、调整、安装；
2、耐压、供水管网专用管道；
3、室内敷设；
满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	
	按延长米计
	
	

	368
	DN80镀锌衬塑钢管
	1、管道及接头切割、调整、安装；
2、耐压、供水管网专用管道；
满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	
	按延长米计
	
	

	369
	DN100镀锌衬塑钢管
	1、管道及接头切割、调整、安装；
2、耐压、供水管网专用管道；
3、室内敷设；
满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	
	按延长米计
	
	

	370
	DN125镀锌衬塑钢管
	1、管道及接头切割、调整、安装；
2、耐压、供水管网专用管道；
3、室内敷设；
满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	
	按延长米计
	
	

	371
	DN150镀锌衬塑钢管
	1、管道及接头切割、调整、安装；
2、耐压、供水管网专用管道；
3、室内敷设；
满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	
	按延长米计
	
	

	372
	DN200镀锌衬塑钢管
	1、管道及接头切割、调整、安装；
2、耐压、供水管网专用管道；
3、室内敷设；
满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	
	按延长米计
	
	

	373
	干挂瓷砖
	1、抛光砖，颜色综合考虑
2、仅作干挂铺贴，不含钢结构安装(适用于已有干挂钢结构的面层材料维修）；
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	
	按立面投影面积计量
	不含税主材价：80.00
	

	374
	干挂石材
	1、面层材料：20mm厚石材
2、2、仅作干挂铺贴，不含钢结构安装(适用于已有干挂钢结构的面层材料维修）；
满足设计、规范、施工、验收要求
	m2
	1
	
	按立面投影面积计量
	不含税主材价：240.00
	

	375
	1.5KW污水泵
	1、三相全铜线污水泵安装；
2、铸铁外壳，密封完好；
3、含法兰紧固螺丝及安装，排水孔径、扬程与现场一致；
满足设计、规范、施工、验收要求
	台
	1
	
	按台数计量
	不含税主材价1450.00
	

	376
	2.2KW污水泵
	1、三相全铜线污水泵安装；
2、铸铁外壳，密封完好；
3、含法兰紧固螺丝及安装，排水孔径、扬程与现场一致；
满足设计、规范、施工、验收要求
	台
	1
	
	按台数计量
	不含税主材价1800.00
	

	377
	3KW污水泵
	1、三相全铜线污水泵安装；
2、铸铁外壳，密封完好；
3、含法兰紧固螺丝及安装，排水孔径、扬程与现场一致；
满足设计、规范、施工、验收要求
	台
	1
	
	按台数计量
	不含税主材价2160.00
	

	378
	4KW污水泵
	1、三相全铜线污水泵安装；
2、铸铁外壳，密封完好；
3、含法兰紧固螺丝及安装，排水孔径、扬程与现场一致；
满足设计、规范、施工、验收要求
	台
	1
	
	按台数计量
	不含税主材价2800.00
	

	379
	5.5KW污水泵
	1、三相全铜线污水泵安装；
2、铸铁外壳，密封完好；
3、含法兰紧固螺丝及安装，排水孔径、扬程与现场一致；
满足设计、规范、施工、验收要求
	台
	1
	
	按台数计量
	不含税主材价3600.00
	

	380
	镀锌桥架
	1、规格100*50*1.2mm；
2、含桥架连接配件、螺母等辅材；
满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	
	按延长米计
	
	

	381
	镀锌桥架
	1、规格200*100*1.5mm；
2、含桥架连接配件、螺母等辅材；
满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	
	按延长米计
	
	

	382
	镀锌桥架
	1、规格300*150*1.5mm；
2、含桥架连接配件、螺母等辅材；
满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	
	按延长米计
	
	

	383
	200三角支架
	1、支架规格200*150mm,带斜撑及箍圈，角钢材料4*4*3mm；
2、镀锌或油漆防腐；
3、含开孔及固定螺丝，安装稳固；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	
	按个数计量
	
	

	384
	300三角支架
	1、支架规格300*200mm,带斜撑及箍圈，角钢材料4*4*3mm；
2、镀锌或油漆防腐；
4、含开孔及固定螺丝，安装稳固；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	
	按个数计量
	
	

	385
	400三角支架
	1、支架规格400*200mm,带斜撑及箍圈，角钢材料4*4*3mm；
2、镀锌或油漆防腐；
5、含开孔及固定螺丝，安装稳固；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	
	按个数计量
	
	

	386
	500三角支架
	1、支架规格500*230mm,带斜撑及箍圈，角钢材料4*4*3mm；
2、镀锌或油漆防腐；
6、含开孔及固定螺丝，安装稳固；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	
	按个数计量
	
	

	387
	门式吊架
	1、支架规格500*200mm,带箍圈，角钢材料4*4*3mm；
2、镀锌或油漆防腐；
6、含开孔及固定螺丝，安装稳固；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	
	按个数计量
	
	

	388
	门式吊架
	1、支架规格400*200mm,带箍圈，角钢材料4*4*3mm；
2、镀锌或油漆防腐；
6、含开孔及固定螺丝，安装稳固；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	
	按个数计量
	
	

	389
	门式吊架
	1、支架规格300*200mm,带箍圈，角钢材料4*4*3mm；
2、镀锌或油漆防腐；
6、含开孔及固定螺丝，安装稳固；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	
	按个数计量
	
	

	390
	门式吊架
	1、支架规格400*300mm,带箍圈，角钢材料4*4*3mm；
2、镀锌或油漆防腐；
6、含开孔及固定螺丝，安装稳固；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	
	按个数计量
	
	

	391
	门式吊架
	1、支架规格500*300mm,带箍圈，角钢材料4*4*3mm；
2、镀锌或油漆防腐；
6、含开孔及固定螺丝，安装稳固；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	
	按个数计量
	
	

	392
	门式吊架
	1、支架规格600*400mm,带箍圈，角钢材料4*4*3mm；
2、镀锌或油漆防腐；
6、含开孔及固定螺丝，安装稳固；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	
	按个数计量
	
	

	393
	门式吊架
	1、支架规格600*300mm,带箍圈，角钢材料4*4*3mm；
2、镀锌或油漆防腐；
6、含开孔及固定螺丝，安装稳固；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	
	按个数计量
	
	

	394
	门式吊架
	1、支架规格300*300mm,带箍圈，角钢材料4*4*3mm；
2、镀锌或油漆防腐；
6、含开孔及固定螺丝，安装稳固；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	
	按个数计量
	
	

	395
	门式吊架
	1、支架规格400*500mm,带箍圈，角钢材料4*4*3mm；
2、镀锌或油漆防腐；
6、含开孔及固定螺丝，安装稳固；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	
	按个数计量
	
	

	396
	断路器 1P
	1、额定电压220V,额定电流10A；
2、安装稳固及接线良好；
3、国产知名品牌；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	
	按个数计量
	
	

	397
	断路器 1P
	1、额定电压220V,额定电流16A；
2、安装稳固及接线良好；
3、国产知名品牌；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	
	按个数计量
	
	

	398
	断路器 1P
	1、额定电压220V,额定电流20A；
2、安装稳固及接线良好；
3、国产知名品牌；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	
	按个数计量
	
	

	399
	断路器 1P
	1、额定电压220V,额定电流25A；
2、安装稳固及接线良好；
3、国产知名品牌；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	
	按个数计量
	
	

	400
	断路器 1P
	1、额定电压220V,额定电流32A；
2、安装稳固及接线良好；
3、国产知名品牌；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	
	按个数计量
	
	

	401
	断路器 2P
	1、额定电压220V,额定电流10A；
2、安装稳固及接线良好；
3、国产知名品牌；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	
	按个数计量
	
	

	402
	断路器 2P
	1、额定电压220V,额定电流16A；
2、安装稳固及接线良好；
3、国产知名品牌；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	
	按个数计量
	
	

	403
	断路器 2P
	1、额定电压220V,额定电流20A；
2、安装稳固及接线良好；
3、国产知名品牌；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	
	按个数计量
	
	

	404
	断路器 2P
	1、额定电压220V,额定电流25A；
2、安装稳固及接线良好；
3、国产知名品牌；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	
	按个数计量
	
	

	405
	断路器 2P
	1、额定电压220V,额定电流32A；
2、安装稳固及接线良好；
3、国产知名品牌；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	
	按个数计量
	
	

	406
	断路器 2P
	1、额定电压220V,额定电流40A；
2、安装稳固及接线良好；
3、国产知名品牌；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	
	按个数计量
	
	

	407
	断路器 2P
	1、额定电压220V,额定电流50A；
2、安装稳固及接线良好；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	
	按个数计量
	
	

	408
	断路器 2P
	1、额定电压220V,额定电流63A；
2、安装稳固及接线良好；
3、国产知名品牌；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	
	按个数计量
	
	

	409
	断路器 3P
	1、额定电压380V,额定电流16A；
2、安装稳固及接线良好；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	
	按个数计量
	
	

	410
	断路器 3P
	1、额定电压380V,额定电流20A；
2、安装稳固及接线良好；
3、国产知名品牌；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	
	按个数计量
	
	

	411
	断路器 3P
	1、额定电压380V,额定电流25A；
2、安装稳固及接线良好；
3、国产知名品牌；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	
	按个数计量
	
	

	412
	断路器 3P
	1、额定电压380V,额定电流32A；
2、安装稳固及接线良好；
3、国产知名品牌；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	
	按个数计量
	
	

	413
	断路器 3P
	1、额定电压380V,额定电流40A；
2、安装稳固及接线良好；
3、国产知名品牌；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	
	按个数计量
	
	

	414
	断路器 3P
	1、额定电压380V,额定电流50A；
2、安装稳固及接线良好；
3、国产知名品牌；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	
	按个数计量
	
	

	415
	断路器 3P
	1、额定电压380V,额定电流63A；
2、安装稳固及接线良好；
3、国产知名品牌；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	
	按个数计量
	
	

	416
	断路器 3P
	1、额定电压380V,额定电流80A；
2、安装稳固及接线良好；
3、国产知名品牌；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	
	按个数计量
	
	

	417
	断路器 3P
	1、额定电压380V,额定电流100A；
2、安装稳固及接线良好；
3、国产知名品牌；
满足设计、规范、施工、验收要求
	个
	1
	
	按个数计量
	
	

	418
	排水明沟开槽
	1、硬化场地开槽，宽度200-300mm，深度根据现场综合考虑，用于明沟排水；
满足设计、规范、施工、验收要求
	m
	1
	
	按延长米计
	
	

	419
	重型排水沟盖板
	1、球墨铸铁材质，300*500mm；
2、单块重量不低于10斤；
满足设计、规范、施工、验收要求
	块
	1
	
	按块计量
	用于一般小汽车，承重5-10吨，不含税主材价：60.00
	

	420
	重型排水沟盖板
	1、球墨铸铁材质，300*500mm；
2、单块重量不低于15斤；
满足设计、规范、施工、验收要求
	块
	1
	
	按块计量
	用于叉车、垃圾车、小货车等，承重10-20吨，不含税主材价：90.00
	

	421
	重型排水沟盖板
	1、球墨铸铁材质，300*500mm；
2、单块重量不低于20斤；
满足设计、规范、施工、验收要求
	块
	1
	
	按块计量
	用于重型货车，承重30-50吨，不含税主材价：110.00
	

	422
	重型排水沟盖板
	1、球墨铸铁材质，400*600mm；
2、单块重量不低于15斤；
满足设计、规范、施工、验收要求
	块
	1
	
	按块计量
	用于一般小汽车承重5-10吨，不含税主材价：90.00
	

	423
	重型排水沟盖板
	1、球墨铸铁材质，400*600mm；
2、单块重量不低于25斤；
满足设计、规范、施工、验收要求
	块
	1
	
	按块计量
	用于叉车、垃圾车、小货车等，承重10-20吨，不含税主材价：140.00
	

	424
	重型排水沟盖板
	1、球墨铸铁材质，400*600mm；
2、单块重量不低于30斤；
满足设计、规范、施工、验收要求
	块
	1
	
	按块计量
	用于重型货车，承重30-50吨，不含税主材价：175.00
	

	金额汇总：
	
	
	
	






[bookmark: _Toc87885866]第八章 中标通知书

致                ：
我司                     已于    年    月   日进行招标，经评定，现正式通知贵司，我司已选定贵司为                 中标单位，并接纳贵公司的投标文件：
1、中标价格：￥      元  人民币（大写）：       ；
2、中标工期：      天
3、项目经理：        
4、贵公司须在接到本通知后   日内与我司商议并签订合同。
谨此函告


（招标人）   
                                          年   月     日
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零星工程清单 

		第一亚太深圳分公司2026-2027年度零星工程框架清单

		项目名称：深圳亚太分公司零星维修工程																1.03

		序号		项目名称		项目特征描述		计量单位		工程量		全费用综合单价上限价		工程量
计算规则		备注

		一		土建部分

		（一）		拆除部分

		1		拆除砖砌体		1、拆除实心砖砌体
2、墙厚：（所有尺寸+抹灰厚度）
3、按实方计量
满足设计、规范、施工、验收要求		m3		1		151.59		按实拆墙体体积计量				147.17

		2		拆除砌块墙		1、拆除加气砼砌块墙
2、墙厚：（所有尺寸+抹灰厚度）
3、按实方计量
满足设计、规范、施工、验收要求		m3		1		123.60		按实拆墙体体积计量				120

		3		隔墙拆除（GRC）		GRC轻质隔墙拆除
1.拆除GRC轻质隔墙（墙体厚度综合按120mm）2.保留墙上线管插座3.不含抹灰收口4.依据图纸设计尺寸以体积计算
满足设计、规范、施工、验收要求		m2		1		14.08		按立面投影面积计量				13.67

		4		隔墙拆除（石膏板、埃特板）		1.拆除轻钢龙骨石膏板或埃特板隔墙
2.保留墙上线管插座
3.依据图纸设计尺寸以投影面积计算
满足设计、规范、施工、验收要求		m2		1		17.99		按立面投影面积计量				17.47

		5		玻璃隔墙拆除		1.拆除玻璃隔墙或玻璃隔断
2.保留墙上线管插座
3.依据图纸设计尺寸以投影面积计算
满足设计、规范、施工、验收要求		m2		1		28.13		按立面投影面积计量				27.31

		6		卫生间成品隔断拆除		1.拆除卫生间成品蹲位隔断
2.依据图纸设计尺寸以投影面积计算
满足设计、规范、施工、验收要求		m2		1		12.36		按立面投影面积计量				12

		7		造型墙面拆除		1.拆除原有交易广场造型墙面
2.依据图纸设计尺寸以投影面积计算
满足设计、规范、施工、验收要求		m2		1		11.45		按立面投影面积计量				11.12

		8		墙面立柜拆除		1、原有交易广场内立柜拆除
2、依据图纸设计尺寸以投影面积计算
满足设计、规范、施工、验收要求		m2		1		21.12		按立面投影面积计量				20.5

		9		拆除天花		1、拆除轻钢龙骨石膏板（包含埃特板、矿棉板面层材质）天花
2.依据图纸设计尺寸以投影面积计算		m2		1		20.56		按水平投影面积计量				19.96

		10		拆除天花		1、拆除轻钢龙骨铝板及铝扣板天花
2.依据图纸设计尺寸以投影面积计算
满足设计、规范、施工、验收要求		m2		1		14.74		按水平投影面积计量				14.31

		11		拆除木地面及基层		1、拆除木地板及其基层
满足设计、规范、施工、验收要求		m2		1		11.29		按水平投影面积计量				10.96

		12		拆除地砖地面		1、拆除地砖地面及结合层
满足设计、规范、施工、验收要求		m2		1		29.78		按水平投影面积计量				28.91

		13		拆除砂浆找平层		1、水泥砂浆找平层厚度30mm以内
满足设计、规范、施工、验收要求		m2		1		24.53		按水平投影面积计量				23.82

		14		玻璃门拆除		1、玻璃地弹门、玻璃推拉门的拆除
满足设计、规范、施工、验收要求		m2		1		22.90		按立面投影面积计量				22.23

		15		钢门及防火门拆除		1、原有建筑钢门或防火门的拆除
满足设计、规范、施工、验收要求		m2		1		27.48		按立面投影面积计量				26.68

		16		木饰面门拆除		1、木饰面门拆除
满足设计、规范、施工、验收要求		m2		1		16.08		按立面投影面积计量				15.61

		17		钢楼梯拆除		1.钢楼梯分段整体拆除2.清理现场，堆至指定地方3.不破坏原有成品4.依据图纸设计尺寸以吨位计算
满足设计、规范、施工、验收要求		t		1		825.04		按吨计量				801.01

		18		钢栏杆拆除		1、铁艺栏杆及不锈钢钢栏杆拆除
2、部位：主要包括楼梯栏杆及防护栏杆
满足设计、规范、施工、验收要求		m		1		27.81		按延长米计				27.00

		19		玻璃栏杆拆除		1、玻璃栏杆或栏板的拆除
满足设计、规范、施工、验收要求		m		1		29.45		按延长米计				28.59

		20		拆除钢筋混凝土		1、拆除钢筋砼梁构件
满足设计、规范、施工、验收要求		m3		1		309.00		按实拆体积计量				300.00

		21		拆除钢筋混凝土		1、拆除钢筋砼板构件
满足设计、规范、施工、验收要求		m3		1		292.21		按实拆体积计量				283.70

		22		拆除钢筋混凝土		1、拆除钢筋砼柱构件
满足设计、规范、施工、验收要求		m3		1		309.00		按实拆体积计量				300.00

		23		拆除钢筋混凝土		1、拆除钢筋砼墙构件
满足设计、规范、施工、验收要求		m3		1		275.27		按实拆体积计量				267.25

		24		拆除钢筋混凝土		1、拆除钢筋砼楼梯构件
满足设计、规范、施工、验收要求		m3		1		277.13		按实拆体积计量				269.06

		25		拆除钢筋混凝土		1、拆除钢筋砼构件
2、除上述构件以外的其他钢筋砼构件
满足设计、规范、施工、验收要求		m3		1		269.21		按实拆体积计量				261.37

		26		拆除钢筋混凝土		1、拆除钢筋砼基础构件
满足设计、规范、施工、验收要求		m3		1		269.21		按实拆体积计量				261.37

		27		拆除素砼基础		1、拆除素砼基础
满足设计、规范、施工、验收要求		m3		1		207.91		按实拆体积计量				201.85

		28		钻孔φ50		1、孔径：φ50
2、成孔方式：水钻
3、孔深：50cm以内
满足设计、规范、施工、验收要求		个		1		47.53		按个数计				46.15

		29		钻孔φ80		1、孔径：φ80
2、成孔方式：水钻
3、孔深：50cm以内
满足设计、规范、施工、验收要求		个		1		60.62		按个数计				58.85

		30		钻孔φ100		1、孔径：φ100
2、成孔方式：水钻
3、孔深：50cm以内
满足设计、规范、施工、验收要求		个		1		76.97		按个数计				74.73

		31		钻孔φ150		1、孔径：φ150
2、成孔方式：水钻
3、孔深：50cm以内
满足设计、规范、施工、验收要求		个		1		103.00		按个数计				100.00

		32		钻孔φ200		1、孔径：φ200
2、成孔方式：水钻
3、孔深：50cm以内
满足设计、规范、施工、验收要求		个		1		123.60		按个数计				120.00

		33		锯缝		1、锯缝机锯缝
2、部位：屋面及路面
满足设计、规范、施工、验收要求		m		1		15.25		按延长米计量				14.81

		34		砼路面拆除		1、砼路面破除，厚度综合考虑
满足设计、规范、施工、验收要求		m2		1		36.82		水平投影面积				35.75

		35		石材铺装拆除		1、地面石材保护性拆除
2、堆放到指定位置
满足设计、规范、施工、验收要求		m2		1		47.91		水平投影面积				46.51

		36		路面基层拆除		1、车行道基层破除，厚度综合考虑
满足设计、规范、施工、验收要求		m2		1		64.43		水平投影面积				62.55

		37		路面基层拆除		1、人行道基层破除，厚度综合考虑
满足设计、规范、施工、验收要求		m2		1		33.96		水平投影面积				32.97

		38		砼道牙拆除		砼道牙拆除并堆放到指定位置
满足设计、规范、施工、验收要求		m		1		5.67		按延长米计量				5.50

		39		花岗岩道牙拆除		花岗岩道牙拆除并堆放到指定位置
满足设计、规范、施工、验收要求		m		1		7.32		按延长米计量				7.11

		40		拆除屋面细石砼面层及铁丝网		拆除砼面层含铁丝网（厚度综合考虑）
满足设计、规范、施工、验收要求		m2		1		28.37		水平投影面积				27.54

		41		铲除保温层		铲除保温层（厚度综合考虑）
满足设计、规范、施工、验收要求		m2		1		14.65		水平投影面积				14.22

		42		铲除防水层		铲除防水层
满足设计、规范、施工、验收要求		m2		1		7.50		立面投影面积				11.35

		43		铲除砂浆找平层		铲除水泥砂浆找平层（厚度综合考虑）
满足设计、规范、施工、验收要求		m2		1		12.65		立面投影面积				12.28

		44		铲除抹灰层		铲除抹灰层（厚度综合考虑）
满足设计、规范、施工、验收要求		m2		1		12.65		立面投影面积				27.51

		45		铲除油漆及腻子		铲除油漆及腻子
满足设计、规范、施工、验收要求		m2		1		7.56		立面投影面积				7.34

		46		垃圾清运		1、建筑垃圾清理及外运（一层、地下室及室外）
2、运距及弃置费：综合考虑
3、按实方计量		m3		1		137.65		按实方体积计量				137.65

		47		垃圾清运		1、建筑垃圾清理及外运包含破碎装袋等所有费用（标准层或地下室不通车部位，采用电梯转运）
2、运距及弃置费：综合考虑
3、按实方计量		m3		1		175.17		按实方体积计量				175.17

		48		垃圾清运		1、建筑垃圾清理及外运包含破碎装袋等所有费用（屋面）
2、运距及弃置费：综合考虑
3、按实方计量		m3		1		215.20		按实方体积计量				215.20

		（二）		新建或改造部分

		49		新建加气砼砌块墙		1、加气块砌块墙
2、墙体厚度：所有尺寸
3、砂浆等级：专用砌筑砂浆
满足设计、规范、施工、验收要求		m3		1		583.73		按实砌体积计量				566.73

		50		新建实心砖墙		1、实心砖砌体墙
2、墙厚：所有尺寸
3、砂浆等级：M7.5及以下砌筑砂浆
满足设计、规范、施工、验收要求		m3		1		697.99		按实砌体积计量				677.66

		51		内墙面抹灰		1、水泥砂浆抹灰
2、厚度：20mm厚
3、砂浆等级：1:2.5水泥砂浆    
4、按规范挂贴批荡铁丝网  
满足设计、规范、施工、验收要求		m2		1		42.68		按展开面积计量

		52		外墙面抹灰		1、水泥砂浆抹灰
2、厚度：20mm厚
3、砂浆等级：1:2.5水泥砂浆    
4、满挂批荡铁丝网  
满足设计、规范、施工、验收要求		m2		1		51.89		按展开面积计量				50.38

		53		钢筋制安		1、现浇砼及预制砼钢筋的制安（适用于所有钢筋种类及规格）
满足设计、规范、施工、验收要求		t		1		6245.46		按吨计量		不含税主材价：3712

		54		现浇混凝土		1、新浇筑构造柱构件
2、砼强度等级:C25
3、含砼、模板等
满足设计、规范、施工、验收要求		m3		1		758.46		按实际体积计量		不含税主材价：429.83		736.37

		55		现浇混凝土		1、新浇筑圈梁构件
2、砼强度等级:C25
3、含砼、模板等
满足设计、规范、施工、验收要求		m3		1		786.94		按实际体积计量		不含税主材价：429.83		764.02

		56		封门洞（加气砌块）		封门洞（加气砌块）
1.封堵分户间隔墙门洞
2.材质同原墙材质
3.清理现场
4.依据图纸设计尺寸以体积计算
满足设计、规范、施工、验收要求		m3		1		684.18		按实砌体积计量				664.25

		57		抹灰收口		封门洞砌块墙抹灰
1.门洞封堵后隔墙两侧抹灰（含挂批荡铁丝网）
2.清理现场
3.依据图纸设计尺寸以面积计算
满足设计、规范、施工、验收要求		m2		1		71.26		按展开面积计量				69.18

		58		封门洞（GRC轻质）		封门洞（GRC轻质）
1.封堵分户间隔墙门洞
2.材质同原墙材质
3.清理现场
4.依据图纸设计尺寸以面积计算
满足设计、规范、施工、验收要求		m2		1		163.31		按垂直投影面积计量				158.55

		59		钢质防火门制作安装		1、钢质防火门（甲级）
2、依据图纸设计尺寸以洞口面积计算
满足设计、规范、施工、验收要求		m2		1		366.17		按立面投影面积计量				355.50

		60		钢质防火门制作安装		1、钢质防火门（乙级）
2、依据图纸设计尺寸以洞口面积计算
满足设计、规范、施工、验收要求		m2		1		358.03		按立面投影面积计量				347.60

		61		钢质防火门制作安装		1、钢质防火门（丙级）
2、依据图纸设计尺寸以洞口面积计算
满足设计、规范、施工、验收要求		m2		1		349.89		按立面投影面积计量				339.70

		62		木质防火门制作安装		1、木质防火门
2、依据图纸设计尺寸以洞口面积计算
满足设计、规范、施工、验收要求		m2		1		292.93		按立面投影面积计量				284.40

		63		玻璃栏杆制安		1、玻璃栏杆制安
2、参考铁东12-13栋16层空中花园玻璃栏杆样式
满足设计、规范、施工、验收要求		m		1		791.66		按延长米计量				768.60

		64		不锈钢栏杆制安		1、楼梯不锈钢栏杆制安
2、参考已建铁东物流区12-15栋楼梯栏杆
满足设计、规范、施工、验收要求		m		1		323.64		按延长米计量				314.21

		65		木扶手栏杆制安		1、楼梯木扶手栏杆制安
2、参考已建4号交易广场楼梯栏杆
满足设计、规范、施工、验收要求		m		1		298.70		按延长米计量				290.00

		66		铁艺栏杆制安		1、铁艺栏杆制安
2、高度1200mm以内
满足设计、规范、施工、验收要求		m		1		208.06		按延长米计量				202

		67		铁艺栏杆制安		1、铁艺栏杆制安
2、高度1500mm以内
满足设计、规范、施工、验收要求		m		1		216.30		按延长米计量				210

		68		铁艺栏杆制安		1、铁艺栏杆制安
2、高度1800mm以内
满足设计、规范、施工、验收要求		m		1		257.50		按延长米计量				250

		69		铁艺栏杆制安		1、铁艺栏杆制安
2、高度2000mm以内
满足设计、规范、施工、验收要求		m		1		272.95		按延长米计量				265

		（三）		结构加固部分

		70		植筋φ6		1、植筋：φ6.5
2、工作内容：包含画线、定位、钻孔、清孔、打胶、植钢筋
3、结构加固胶：A级胶
4、品牌：喜利得、慧鱼
满足设计、规范、施工、验收要求		根		1		4.48		按根数计量				4.35

		71		植筋φ8		1、植筋：φ8
2、工作内容：包含画线、定位、钻孔、清孔、打胶、植钢筋
3、结构加固胶：A级胶
4、品牌：喜利得、慧鱼
满足设计、规范、施工、验收要求		根		1		4.53		按根数计量				4.4

		72		植筋φ10		1、植筋：φ10
2、工作内容：包含画线、定位、钻孔、清孔、打胶、植钢筋
3、结构加固胶：A级胶
4、品牌：喜利得、慧鱼
满足设计、规范、施工、验收要求		根		1		5.57		按根数计量				5.41

		73		植筋φ12		1、植筋：φ12
2、工作内容：包含画线、定位、钻孔、清孔、打胶、植钢筋
3、结构加固胶：A级胶
5、品牌：喜利得、慧鱼
满足设计、规范、施工、验收要求		根		1		6.39		按根数计量				6.2

		74		植筋φ14		1、植筋：φ14
2、工作内容：包含画线、定位、钻孔、清孔、打胶、植钢筋
3、结构加固胶：A级胶
5、品牌：喜利得、慧鱼
满足设计、规范、施工、验收要求		根		1		8.82		按根数计量				8.56

		75		植筋φ16		1、植筋：φ16
2、工作内容：包含画线、定位、钻孔、清孔、打胶、植钢筋
3、结构加固胶：A级胶
6、品牌：喜利得、慧鱼
满足设计、规范、施工、验收要求		根		1		10.70		按根数计量				10.39

		76		植筋φ18		1、植筋：φ18
2、工作内容：包含画线、定位、钻孔、清孔、打胶、植钢筋
3、结构加固胶：A级胶
6、品牌：喜利得、慧鱼
满足设计、规范、施工、验收要求		根		1		13.21		按根数计量				12.83

		77		植筋φ20		1、植筋：φ20
2、工作内容：包含画线、定位、钻孔、清孔、打胶、植钢筋
3、结构加固胶：A级胶
7、品牌：喜利得、慧鱼
满足设计、规范、施工、验收要求		根		1		14.95		按根数计量				14.51

		78		植筋φ22		1、植筋：φ22
2、工作内容：包含画线、定位、钻孔、清孔、打胶、植钢筋
3、结构加固胶：A级胶
7、品牌：喜利得、慧鱼
满足设计、规范、施工、验收要求		根		1		16.02		按根数计量				15.55

		79		植筋φ25		1、植筋：φ25
2、工作内容：包含画线、定位、钻孔、清孔、打胶、植钢筋
3、结构加固胶：A级胶
7、品牌：喜利得、慧鱼
满足设计、规范、施工、验收要求		根		1		16.82		按根数计量				16.33

		83		钢筋制安		1、现浇砼及预制砼钢筋的制安（适用于所有钢筋种类及规格）
满足设计、规范、施工、验收要求		t		1		6245.46		按吨计量		不含税主材价：3712

		84		模板		1、现浇混凝土结构加固构件模板
满足设计、规范、施工、验收要求		m2		1		61.80		按展开面积计量				60

		85		活动脚手架		1、室内砌墙装修用脚手架
2、高度：所有尺寸
满足设计、规范、施工、验收要求		m2		1		4.64		按立面投影面积计量		高度大于3.6米时使用

		86		满堂脚手架		1、结构加固满堂架搭拆
2、高度：所有尺寸
满足设计、规范、施工、验收要求		m2		1		31.58		按立面投影面积计量

		87		满堂脚手架		1、满堂架搭拆高度超5.2m，每增加1m		m2		1		7.01		不足1m按1m计

		（四）		屋面维修部分

		88		屋面		新做20mm厚水泥砂浆地面（基层处理）
满足设计、规范、施工、验收要求		m2		1		38.05		水平投影面积

		89		墙面		新做20mm厚水泥砂浆外墙面（基层处理）
满足设计、规范、施工、验收要求		m2		1		39.56		立面投影面积				38.41

		90		防水		新做2mm厚聚氨酯涂膜（双组份）
满足设计、规范、施工、验收要求		m2		1		48.00		展开面积		不含税主材价：38

		91		防水		新做3mm聚合物改性沥青防水卷材一道
满足设计、规范、施工、验收要求		m2		1		47.18		按铺贴面积		不含税主材价：20.31

		92		防水		新做4mm聚合物改性沥青防水卷材一道
满足设计、规范、施工、验收要求		m2		1		53.90		按铺贴面积		不含税主材价：24.83

		93		保温		新做40厚挤塑苯乙烯泡沫塑料板保温隔热层
满足设计、规范、施工、验收要求		m2		1		45.00		水平投影面积		不含税主材价：25

		94		防水		干铺无纺聚酯纤维布一层
满足设计、规范、施工、验收要求		m2		1		5.50		水平投影面积

		95		屋面		新做1:8水泥陶粒找坡层
满足设计、规范、施工、验收要求		m3		1		574.21		按体积计量		不含税主材价：360

		96		屋面		新做钢筋细石砼加浆抹面40mm厚（Φ4@150双向钢筋网片）
满足设计、规范、施工、验收要求		m2		1		79.97		水平投影面积

		97		屋面		新做找平层,20mm厚水泥砂浆找平在填充材料上
满足设计、规范、施工、验收要求		m2		1		38.00		水平投影面积

		98		屋面		找平层,水泥砂浆找平每增减5mm
满足设计、规范、施工、验收要求		m2		1		4.50		水平投影面积

		99		地面		新做20mm厚水泥砂浆楼地面
满足设计、规范、施工、验收要求		m2		1		35.00		水平投影面积

		100		地面		新做20mm厚C20细石混凝土
满足设计、规范、施工、验收要求		m2		1		37.80		水平投影面积

		101		地面		C20细石砼每增减5mm�子目
满足设计、规范、施工、验收要求		m2		1		4.20		水平投影面积

		102		屋面		材料转运至屋面包含装袋等所有费用		m3		1		189.38		按立方计量

		（五）		室外部分

		103		挖土方		1、开挖方式：人工或机械综合考虑
2、土方类别：综合考虑
3、价格包含零星修整
满足设计、规范、施工、验收要求		m3		1		58.24		按体积计量

		104		回填土		1、回填素土夯实
3、含内倒运土方
满足设计、规范、施工、验收要求		m3		1		29.95		按体积计量

		105		灰土垫层		1、新做3:7灰土垫层
满足设计、规范、施工、验收要求		m3		1		248.91		按体积计量		不含税主材价：76.52

		106		钢筋		1、路面加钢筋网及伸缩缝等钢筋，包含制作安装等所有费用
满足设计、规范、施工、验收要求		t		1		6245.46		按吨计量		不含税主材价：3712.00

		107		混凝土路面		1、200mm厚C30砼路面，包含切缝养护等所有费用
满足设计、规范、施工、验收要求		m2		1		166.95		水平投影面积		不含税主材价：84.29		162.09

		108		更换铸铁井盖		1、更换井盖（铸铁）
2、包含拆除、安装及主材等所有费用
满足设计、规范、施工、验收要求		套		1		420.87		按套计量		不含税主材价：350.00		408.61

		109		手孔铸铁井盖		1、D150手孔井盖（铸铁井盖）
2、包含安装及主材等所有费用
满足设计、规范、施工、验收要求		个		1		196.45		按个计量		不含税主材价：140.00		190.73

		110		树脂井盖		1、树脂井盖制安D700mm
2、包含安装及主材等所有费用
满足设计、规范、施工、验收要求		套		1		256.85		按个计量		不含税主材价：210.00		249.37

		111		砼道牙安装		1、砼道牙铺设�
2、包含基层清理、垫层、主材、砂浆等所有费用
满足设计、规范、施工、验收要求		m		1		62.56		按延长米计量		不含税主材价：28.00		60.74

		112		花岗岩道牙安装		1、花岗岩道牙铺设
2、包含基层清理、垫层、主材、砂浆等所有费用
满足设计、规范、施工、验收要求		m		1		137.83		按延长米计量		不含税主材价：100.00		133.82

		113		基层铺设		1.180厚C25砼
2.300厚6%水泥石粉渣
3.素土夯实
满足设计、规范、施工、验收要求		m2		1		242.80		水平投影面积		不含税主材价：117.27

		114		基层铺设		1、100厚C15混凝土
2、150厚6%水泥石粉渣
3、素土夯实
满足设计、规范、施工、验收要求		m2		1		175.83		水平投影面积		不含税主材价：82.00

		115		石材铺装		1.中国黑光面花岗岩 50mm厚(表面拉槽处理，表面拉槽处理，槽宽10@50)
2.20厚1:2.5水泥砂浆
满足设计、规范、施工、验收要求		m2		1		339.90		水平投影面积		不含税主材价：280.00		330

		116		石材铺装		1、中国黑烧面花岗岩 50mm厚
2、20厚1:2.5水泥砂浆
满足设计、规范、施工、验收要求		m2		1		278.84		水平投影面积		不含税主材价：180.00		270.72

		117		石材铺装		1、芝麻黑烧面花岗岩 50mm厚
2、20厚1:2.5水泥砂浆
满足设计、规范、施工、验收要求		m2		1		262.29		水平投影面积		不含税主材价：180.00		254.65

		118		石材铺装		1、芝麻白烧面花岗岩 50mm厚
2、20厚1:2.5水泥砂浆
满足设计、规范、施工、验收要求		m2		1		254.65		水平投影面积		不含税主材价：165.00

		119		石材铺装		1、芝麻灰烧面花岗岩 50mm厚
2、20厚1:2.5水泥砂浆
满足设计、规范、施工、验收要求		m2		1		254.65		水平投影面积		不含税主材价：165.00

		120		石材铺装		1.中国黑光面花岗岩 30mm厚(表面拉槽处理，表面拉槽处理，槽宽10@50)
2、20厚1:2.5水泥砂浆
满足设计、规范、施工、验收要求		m2		1		272.87		水平投影面积		不含税主材价：182.00

		121		石材铺装		1、中国黑烧面花岗岩 20mm厚
2、20厚1:2.5水泥砂浆
满足设计、规范、施工、验收要求		m2		1		230.00		水平投影面积		不含税主材价：142.00

		122		石材铺装		1、芝麻黑烧面花岗岩 20mm厚
2、20厚1:2.5水泥砂浆
满足设计、规范、施工、验收要求		m2		1		179.64		水平投影面积		不含税主材价：95.00

		123		石材铺装		1、芝麻白烧面花岗岩 20mm厚
2、20厚1:2.5水泥砂浆
满足设计、规范、施工、验收要求		m2		1		168.92		水平投影面积		不含税主材价：85.00

		124		石材铺装		1、芝麻灰烧面花岗岩 20mm厚
2、20厚1:2.5水泥砂浆
满足设计、规范、施工、验收要求		m2		1		168.92		水平投影面积		不含税主材价：85.00

		125		石材恢复		1、利用原有保护性拆除的石材
2、20厚1:2.5水泥砂浆
满足设计、规范、施工、验收要求		m2		1		77.83		水平投影面积

		126		人行道砖铺装		1、透水砖 230*115*60（颜色综合考虑）
2、20厚1：2.5水泥砂浆
满足设计、规范、施工、验收要求		m2		1		104.06		水平投影面积		不含税主材价：48.00

		127		人行道砖铺装		1、透水砖 300*300*60（颜色综合考虑）
2、20厚1：2.5水泥砂浆
满足设计、规范、施工、验收要求		m2		1		108.39		水平投影面积		不含税主材价：52.00

		128		一期市场雨棚阳光板安装工程		1、拆除原有破损阳光板及相关附件
1、影响阳光板安装的原有钢骨架需重新更换焊接；
3、安装新阳光板（PC新阳光板规格：2100*13100mm，整体厚度10mm，壁厚不低于0.4mm；每块27.51㎡，颜色由甲方指定；
4、防火要求：水平燃烧FH-1或不低于B1级；
满足设计、规范、施工、验收要求		块		1		2137.23		按新装阳光板的块数计算，若尺寸有偏差，按比例增减		不含税主材价：1010.99

		129		DN350 哈夫节		1、球墨铸铁材质，DN350*1000；
2、耐高压、胶垫密封完好，安装紧固；
3、包含安装法兰等所有紧固件；
满足设计、规范、施工、验收要求		个		1		4318.04		按个数计量		不含税主材价：3386.5

		130		DN300 哈夫节		1、球墨铸铁材质，DN300*1000；
2、耐高压、胶垫密封完好，安装紧固；
3、包含安装法兰等所有紧固件；
满足设计、规范、施工、验收要求		个		1		2785.97		按个数计量		不含税主材价：2137.00

		131		DN250 哈夫节		1、球墨铸铁材质，DN250*500；
2、耐高压、胶垫密封完好，安装紧固；
3、包含安装法兰等所有紧固件；
满足设计、规范、施工、验收要求		个		1		1495.60		按个数计量		不含税主材价：967.00

		132		DN200 哈夫节		1、球墨铸铁材质，DN200*500

2、耐高压、胶垫密封完好，安装紧固；

满足设计、规范、施工、验收要求		个		1		950.60		按个数计量		不含税主材价：578.50

		133		DN150 哈夫节		1、球墨铸铁材质，DN150*200;
2、耐高压、胶垫密封完好，安装紧固；
3、包含安装法兰等所有紧固件；
满足设计、规范、施工、验收要求		个		1		614.15		按个数计量		不含税主材价：301.50

		134		DN110 哈夫节		1、球墨铸铁材质，DN110*200;
2、耐高压、胶垫密封完好，安装紧固；
3、包含安装法兰等所有紧固件；
满足设计、规范、施工、验收要求		个		1		445.57		按个数计量		不含税主材价：183.30

		135		PE供水管直通DN350		1、管道及接头切割、调整、电/热熔焊接；
2、耐压、供水管网专用直通；
满足设计、规范、施工、验收要求		个		1		710.29		按个数计量		不含税主材价：535.32

		136		PE供水管直通DN300		1、管道及接头切割、调整、电/热熔焊接；
2、耐压、供水管网专用直通；
满足设计、规范、施工、验收要求		个		1		453.33		按个数计量		不含税主材价：318.38

		137		PE供水管直通DN250		1、管道及接头切割、调整、电/热熔焊接；
2、耐压、供水管网专用直通；
满足设计、规范、施工、验收要求		个		1		314.03		按个数计量		不含税主材价：199.39

		138		PE供水管直通DN200		1、管道及接头切割、调整、电/热熔焊接；
2、耐压、供水管网专用直通；
满足设计、规范、施工、验收要求		个		1		230.61		按个数计量		不含税主材价：130.43

		139		PE供水管直通DN150		1、管道及接头切割、调整、电/热熔焊接；
2、耐压、供水管网专用直通；
满足设计、规范、施工、验收要求		个		1		168.77		按个数计量		不含税主材价：81.64

		140		PE供水管直通DN110		1、管道及接头切割、调整、电/热熔焊接；
2、耐压、供水管网专用直通；
满足设计、规范、施工、验收要求		个		1		124.71		按个数计量		不含税主材价：41.69

		141		DN350 供水管道闸阀		1、球墨铸铁闸阀，供水管道专用；
2、耐高压、密封、胶圈、阀芯完好，安装稳固；
3、包含安装法兰等所有紧固件；
满足设计、规范、施工、验收要求		个		1		5244.36		按个数计量		不含税主材价：3483.00

		142		DN300 供水管道闸阀		1、球墨铸铁闸阀，供水管道专用；
2、耐高压、密封、胶圈、阀芯完好，安装稳固；
3、包含安装法兰等所有紧固件；
满足设计、规范、施工、验收要求		个		1		3488.32		按个数计量		不含税主材价：2113.88

		143		DN250 供水管道闸阀		1、球墨铸铁闸阀，供水管道专用；
2、耐高压、密封、胶圈、阀芯完好，安装稳固；
3、包含安装法兰等所有紧固件；
满足设计、规范、施工、验收要求		个		1		2952.32		按个数计量		不含税主材价：1656.89

		144		DN200 供水管道闸阀		1、球墨铸铁闸阀，供水管道专用；
2、耐高压、密封、胶圈、阀芯完好，安装稳固；
3、包含安装法兰等所有紧固件；
满足设计、规范、施工、验收要求		个		1		1768.43		按个数计量		不含税主材价：1016.60

		145		DN150 供水管道闸阀		1、球墨铸铁闸阀，供水管道专用；
2、耐高压、密封、胶圈、阀芯完好，安装稳固；
3、包含安装法兰等所有紧固件；
满足设计、规范、施工、验收要求		个		1		1266.60		按个数计量		不含税主材价：631.66

		146		DN100 供水管道闸阀		1、球墨铸铁闸阀，供水管道专用；
2、耐高压、密封、胶圈、阀芯完好，安装稳固；
3、包含安装法兰等所有紧固件；
满足设计、规范、施工、验收要求		个		1		852.17		按个数计量		不含税主材价：366.90

		147		零星装饰部分

		148		外墙漆		1、外墙油漆：满刮防潮腻子两遍，一底二面
满足设计、规范、施工、验收要求		m2		1		43.33		按展开面积计量		不含税主材价：12.18

		149		抗裂砂浆		1、2+2mm抗裂砂浆
2、耐碱玻璃纤维网布埋入一层
满足设计、规范、施工、验收要求		m2		1		28.38		按展开面积计量				27.55

		150		外墙氟碳漆		1、外墙氟碳漆：一底二面
2、刮外墙氟碳漆专用腻子三遍
3、粘贴耐碱玻璃纤维网
满足设计、规范、施工、验收要求		m2		1		144.20		按展开面积计量		不含税主材价：63.62

		151		内墙漆		1、内墙油漆：满刮腻子两遍，一底二面
满足设计、规范、施工、验收要求		m2		1		41.33		按展开面积计量

		152		办公区墙布		1、铲除原有破损的墙布；
2、将墙面用腻子找平并打磨平整（2遍）；
3、墙面涂刷基膜；
4、粘贴新墙布
满足设计、规范、施工、验收要求		m2		1		83.37		垂直投影面积		不含税主材价：14.73

		153		接水盘		1、201不锈钢接水盘，厚度1mm，四周边缘高度5cm；
2、采用6mm镀锌吊杆固定安装；
满足设计、规范、施工、验收要求		m2		1		478.79		水平投影面积		不含税主材价：280.00

		154		接水盘导流管		1、DN25,PVC排水管；
2、按相关规范间隔安装镀锌吊杆；
满足设计、规范、施工、验收要求		m		1		15.18		按延长米计量

		155		楼板高压注浆防水		1、漏水位置打孔；
2、埋设注浆针；
3、加注灌浆防水材料；
满足设计、规范、施工、验收要求		m		1		132		裂缝型的按米计算/蜂巢型的每平方米按三排计算

		156		地库排水明沟塌陷		1、排水沟内塌陷位置清理干净；
2、8mm螺纹钢植筋，植入长度10cm，间距15cm；
3、将塌陷处用6mm螺纹钢绑扎钢筋及箍筋后与植筋焊接并支模，浇筑C20混凝土并找平收光，施工缝按要求处理；
2、4mm厚镀锌角钢平铺至新建混凝土面层，并与预埋螺纹钢焊接，焊口防腐处理；
满足设计、规范、施工、验收要求		m		1		141.5		按单侧延长米计量		不含税主材价：24.32

		157		室内公区地砖		1、瓷砖 800*800*20，吸水率低（颜色综合考虑），背面涂刷背胶
2、20厚1：2.5水泥砂浆
满足设计、规范、施工、验收要求		m2		1		183.63		水平投影面积		不含税主材价：80

		158		室内公区地砖		1、瓷砖 600*600*20，吸水率低（颜色综合考虑），背面涂刷背胶
2、20厚1：2.5水泥砂浆
满足设计、规范、施工、验收要求		m2		1		170.06		水平投影面积		不含税主材价：70

		159		玻璃幕墙渗漏水维修		1、原结构胶铲除、清理    
2、打质量合格的高性能中性硅酮结构胶，颜色和旧胶一致
3、含高处作业人工费及保险
满足设计、规范、施工、验收要求		处		1		1300.00		按渗漏水点位计量，具体为：
高处作业放一次吊绳在每层力所能及维修到的位置算一处，具体为：作业人员左右作业面各3米内（不应超过3米）；		免费修复2㎡内每处漏水点造成的室内墙面涂料破损

		（七）		绿化部分

		160		铺种草皮		1、铺种草皮（满铺）
2、成活期养护：3个月
3、草皮材料费按当期信息价单独另计
满足设计、规范、施工、验收要求		m2		1		21.28		按铺种面积计量		主材费及损耗5%单独另计		20.66

		161		铺种草皮		1、铺种草皮（植草砖镶草）
2、成活期养护：3个月
3、草皮材料费按当期信息价单独另计
满足设计、规范、施工、验收要求		m2		1		15.53		按铺种面积计量，不扣除植草砖面积		主材费及损耗5%单独另计		15.08

		162		栽植袋装花灌木		1.16袋以内/平方米
2.成活期养护：3个月
3、袋装花灌木主材费按当期信息价单独另计
满足设计、规范、施工、验收要求		m2		1		21.34		按栽种面积计量		主材费及损耗5%单独另计		20.72

		163		栽植袋装花灌木		1.36袋以内/平方米
2.成活期养护：3个月
3、袋装花灌木主材费按当期信息价单独另计
满足设计、规范、施工、验收要求		m2		1		23.59		按栽种面积计量		主材费及损耗5%单独另计		22.9

		164		栽植造型灌木		1、栽种造型灌木
2、土球直径：30cm以内
3、成活期养护：3个月
4、造型灌木主材费按当期信息价单独另计
满足设计、规范、施工、验收要求		株		1		21.06		按株数计量		主材费及损耗5%单独另计		20.45

		165		栽植造型灌木		1、栽种造型灌木
2、土球直径：40cm以内
3、成活期养护：3个月
4、造型灌木主材费按当期信息价单独另计
满足设计、规范、施工、验收要求		株		1		26.46		按株数计量		主材费及损耗5%单独另计		25.69

		（八）		其他零星用工

		166		零星工日		普通用工		工日		1		260.00		按工日计量

		167		零星工日		木工		工日		1		360.00		按工日计量

		168		零星工日		泥瓦工		工日		1		390.00		按工日计量

		169		零星工日		其他技术用工		工日		1		330.00		按工日计量

		（九）		2024年新增部分

				装饰部分

		170		屋顶彩钢瓦拆除		屋顶彩钢瓦拆除的拆除

满足设计、规范、施工、验收要求		m2		1.00		35.67		水平投影面积				34.63

		171		轻钢龙骨隔断		1、75型轻钢龙骨隔墙

2、双面采用12mm厚防潮石膏板封面

满足设计、规范、施工、验收要求		m2		1.00		170.76		按立面投影面积计量				165.79

		172		埃特板隔断		1、双面9厘埃特板轻钢龙骨隔 墙

2、C100轻钢龙骨系列配套体系

3、填充50mm隔音棉
满足设计、规范、施工、验收要求		m2		1.00		222.64		按立面投影面积计量				216.16

		173		卫生间隔断		1、基层处理

2、材料种类、规格：成品抗贝特隔断
满足设计、规范、施工、验收要求		m2		1.00		165.47		按立面投影面积计量				160.65

		174		玻璃隔断		做法：成品隔断框料，12mm钢化玻璃
满足设计、规范、施工、验收要求		m2		1.00		326.94		按立面投影面积计量				317.42

		175		抗碱封闭底漆、环氧地坪漆喷涂		1、地坪漆1.5mm厚；

2、施工遍数：环氧纹理面漆2遍，环氧腻子2遍，中涂（环氧砂浆）1遍，环氧底漆1遍；

3、其他：综合考虑基底打磨清洁、材料加工、损耗、美纹贴纸、专业配合、成品保护、保洁等完成合格工程的其它费用。
满足设计、规范、施工、验收要求		m2		1		59.66		水平投影面积		不含税主材价：34.57		57.92

		177		防静电活动地板		1、基层处理              

2、成品支架，龙骨

3、面层：防静电架空地板600*600  
满足设计、规范、施工、验收要求		m2		1		186.32		水平投影面积		不含税主材价：110		180.89

		178		地毯铺装		1、地毯厚度、品质、材质、尺寸与原地毯一致；毯面：丙纶；PVC底；厚度5mm；

2、颜色由甲方选型；

3、地面基层补平及固化处理；

4、地毯背胶为满铺法涂刷，胶水采用地毯专用胶水；

5、含清除原有旧地毯；

满足设计、规范、施工、验收要求		m2		1		56.72		水平投影面积		不含税主材价：30.00

		179		瓷片踢脚线		1、100mm高 

2、5mm素水泥油

3、35mm厚1:2、 5干硬性水泥砂浆
满足设计、规范、施工、验收要求		m		1		26.00		按延长米计		不含税主材价：10.00		25.24

		180		PVC踢脚线		1、基层处理

2、面层材料品种、颜色：100mmPVC踢脚线
满足设计、规范、施工、验收要求		m		1		21.61		按延长米计		不含税主材价：8.00		20.98

		181		金属踢脚线		1、基层处理
2、面层材料品种、颜色：80mm304不锈钢踢脚1.5mm厚
满足设计、规范、施工、验收要求		m		1		59.87		按延长米计		不含税主材价：22.00

		182		门槛石		1、基层：水泥砂浆结合层，厚度综合考虑；

2、面层：20mm厚过门石

3、专用擦缝剂擦缝
满足设计、规范、施工、验收要求		m		1		139.21		按延长米计		不含税主材价：70.00

		183		厕所隔间门下方延长板		1、铝合金工字型卡扣安装 

2、防潮挡板安装，预计高度6-8cm，厚度12cm，安装后离地间隙不大于1cm；                  

3、长度63cm             

满足设计、规范、施工、验收要求		块		1		34.36		按块数计量		不含税主材价：6.95

		184		厕所隔间门下方延长板		1、铝合金工字型卡扣安装 

2、防潮挡板安装，预计高度6-8cm，厚度12cm，安装后离地间隙不大于1cm；                  

3、长度128cm             

满足设计、规范、施工、验收要求		块		1		69.81		按块数计量		不含税主材价：14.11

		185		天棚喷刷涂料		1、 含混凝土天棚及天棚以上侧墙、梁 侧、各种管道表面

2、 喷黑色或灰色漆；
满足设计、规范、施工、验收要求		m2		1		25.57		按展开面积计量

		186		单层石膏板天花吊顶（上人）		1、m8镀锌吊杆及M8膨胀螺栓固定；
2、C60主龙骨（C60X27X1.2）+C50副龙骨（C50x20X0.6）
3、 单层9.5mm石膏板

4、 两遍腻子，两遍乳胶漆饰面
满足设计、规范、施工、验收要求		m2		1		164.98		水平投影面积				160.17

		187		木工板+石膏板天花吊顶（上人）		1、m8镀锌吊杆及M8膨胀螺栓固定；
2、C60主龙骨（C60X27X1.2）+C50副龙骨（C50x20X0、6）；

3、12mm木夹板基层

4、 9.5mm石膏板平面吊顶

5、两遍腻子，两遍乳胶漆饰面防水乳胶漆
满足设计、规范、施工、验收要求		m2		1		218.82		水平投影面积

		188		石膏板吊顶修复		1、修复破损石膏板

2、刮腻子、乳胶漆
满足设计、规范、施工、验收要求		m2		1		115.90		水平投影面积

		189		铝扣板天花		1、600*600铝扣板天花吊顶；
2、m6镀锌吊杆及M6膨胀螺栓固定；
3、C38主龙骨（C38X12X1.0+C50副龙骨（C50X20X0.6）。
满足设计、规范、施工、验收要求		m2		1		143.88		水平投影面积		不含税主材价：60

		191		井字格栅天花		1、铝格栅天花吊顶；
2、m6镀锌吊杆及M6膨胀螺栓固定；
3、10cm*10cm*3cm,含收边及收口；。
满足设计、规范、施工、验收要求		平方		1		98.03		水平投影面积

		192		墙面贴砖		1、瓷砖300*600*10，吸水率低（颜色综合考虑），背面涂刷背胶
2、10厚1：2.5水泥砂浆
满足设计、规范、施工、验收要求		m2		1		185.00		按立面投影面积计量		不含税主材价：75.00

		193		墙面贴砖		1、瓷砖 600*600*10，吸水率低（颜色综合考虑），背面涂刷背胶
2、10厚1：2.5水泥砂浆
满足设计、规范、施工、验收要求		m2		1		185.00		按立面投影面积计量		不含税主材价：70.00

		194		墙面碳晶板安装		1、板材厚度要求不低于5mm，高度与现场墙面一致，宽度不低于60cm/块；
2、颜色由甲方选型；
3、采用结构胶，打胶方式为点状、均匀分布，要求牢固；
4、线条颜色与规格款式由甲方选型，整体协调美观；
5、含清除墙面原有旧墙布；
满足设计、规范、施工、验收要求		m2		1		80.17		按立面投影面积计量		不含税主材价：34.32

		195		门套		1、15厘木板打底，304不锈钢包边
2、含基层制作
3、颜色由甲方确定
满足设计、规范、施工、验收要求		m2		1		520.00		按延长米计		不含税主材价：270

		196		玻璃墙基座		2.5x5的镀锌方管制作钢结构基座及粘贴橡胶软垫层，两侧不锈钢地脚包边、
满足设计、规范、施工、验收要求		米		1		123.60		按延长米计				120

		197		墙面真石漆		1、基层用外墙腻子找平、打磨、粘贴分隔缝
2、喷涂抗碱封闭底漆、喷涂真石滚、喷涂罩面漆
3、颜色由甲方确定
满足设计、规范、施工、验收要求		m2		1		67.05		垂直投影面积				65.1

		198		厕所洗手盆		16寸单孔面盆，台下安装，含角阀、软管、水龙头、面盆、排水栓等
满足设计、规范、施工、验收要求		个		1		634.38		按个数计量		不含税主材价：440.00		693.73

		199		全玻自由门		1、材质：15mm钢化玻璃
2、门锁、上下门夹、地弹簧、高档门拉手等五金配件；
满足设计、规范、施工、验收要求		m2		1.00		525.76		按立面投影面积计量		不含税主材价：330.00		510.45

		200		干挂瓷砖		1、仿石材抛光砖
，颜色综合考虑
2、骨架：10#槽钢、L63*5, L50*5镀锌角钢钢架龙骨与墙 面锚固，门洞处做钢架加强处理

3、五金件：按瓷砖高度安装配套水平不锈钢挂件及调整水平垂直度

满足设计、规范、施工、验收要求		m2		1.00		422.65		按立面投影面积计量		不含税主材价：80.00		410.34

		201		干挂石材		1、面层材料：20mm厚石材

2、骨架：10#槽钢、L63*5,L50*5镀锌角钢钢架龙骨与墙面锚固，门洞处做钢架加强处理

3、五金件：按石板材高度安装配套水平不锈钢挂件及调整水平垂直度
满足设计、规范、施工、验收要求		m2		1.00		517.39		按立面投影面积计量		不含税主材价：140.00		502.32

		202		墙面装饰板		1、龙骨：木龙骨制安

2、基层：阻燃夹板

3、面层：铝塑板饰面

4、须满足功能要求、设计及展示效果
满足设计、规范、施工、验收要求		m2		1.00		249.64		按立面投影面积计量		不含税主材价：80.00

		203		石材铺装		1、芝麻灰烧面花岗岩30mm厚
2、30mm厚水泥砂浆
满足设计、规范、施工、验收要求		m2		1.00		265.97		水平投影面积		不含税主材价：135.00		258.22

		204		给排水部分

		205		供水管网漏点检测		1、适用于园区各暗埋供水主管路漏点检测，包含各类器具使用费；
2、未检测出漏点无该项费用；
3、20米之内检测出多个漏点算一处
满足设计、规范、施工、验收要求		处		1		2101.20		按处计量				2040.00

		206		塑料波纹排水管		1、波纹管  DN400 热熔连接 室外安装

2、管道配件制作安装

3、管道套管制作安装及封堵

满足设计、规范、施工、验收要求		m		1		239.11		按延长米计

		207		塑料波纹排水管		1、波纹管  DN315 热熔连接 室外安装

2、管道配件制作安装

3、管道套管制作安装及封堵

满足设计、规范、施工、验收要求		m		1		189.51		按延长米计

		208		塑料波纹排水管		1、波纹管  DN200 热熔连接 室外安装

2、管道配件制作安装

3、管道套管制作安装及封堵

满足设计、规范、施工、验收要求		m		1		107.51		按延长米计

		209		铸铁管		1、铸铁管  DN100 承插 室外安装

2、管道配件制作安装

3、管道套管制作安装及封堵

满足设计、规范、施工、验收要求		m		1		126.19		按延长米计

		210		钢管		1、DN150国标焊接钢管，室内安装焊接
2、焊缝及钢管面层涂刷防腐漆及面漆

3、满足设计、规范、施工、验收要求		m		1		177.16		按延长米计

		211		钢管		1、DN100国标焊接钢管，室内安装焊接
2、焊缝及钢管面层涂刷防腐漆及面漆

3、满足设计、规范、施工、验收要求		m		1		127.64		按延长米计

		212		钢管		1、DN50国标焊接钢管，室内安装焊接
2、焊缝及钢管面层涂刷防腐漆及面漆

3、满足设计、规范、施工、验收要求		m		1		74.02		按延长米计

		213		镀锌钢管		1、DN150*4mm
2、焊缝做防腐，整体面层刷漆
满足设计、规范、施工、验收要求		m		1		208.49		按延长米计		主要用于消防管道及污水管道

		214		镀锌钢管		1、DN100*4mm
2、焊缝做防腐，整体面层刷漆
满足设计、规范、施工、验收要求		m		1		132.19		按延长米计		主要用于消防管道及污水管道

		215		镀锌钢管		1、DN80*4mm
2、焊缝做防腐，整体面层刷漆
满足设计、规范、施工、验收要求		m		1		114.78		按延长米计		主要用于消防管道及污水管道

		216		镀锌钢管		1、DN65*4mm
2、焊缝做防腐，整体面层刷漆
满足设计、规范、施工、验收要求		m		1		86.47		按延长米计		主要用于消防管道及污水管道

		217		PVC排水管安装		50PVC排水管及相关连接配件；
满足设计、规范、施工、验收要求		m		1		36.65		按延长米计

		218		PVC排水管安装		63PVC排水管及相关连接配件；
满足设计、规范、施工、验收要求		m		1		41.65		按延长米计

		219		PVC排水管安装		75PVC排水管及相关连接配件；
满足设计、规范、施工、验收要求		m		1		45.73		按延长米计

		220		PVC排水管安装		110PVC排水管及相关连接配件；
满足设计、规范、施工、验收要求		m		1		60.16		按延长米计

		221		PVC排水管安装		160PVC排水管及相关连接配件；
满足设计、规范、施工、验收要求		m		1		129.43		按延长米计

		222		PPR给水管安装		63PPR水管及相关连接配件；
满足设计、规范、施工、验收要求		m		1		87.67		按延长米计

		223		PPR给水管安装		50PPR水管及相关连接配件；
满足设计、规范、施工、验收要求		m		1		66.56		按延长米计

		224		PPR给水管安装		32PPR水管及相关连接配件；
满足设计、规范、施工、验收要求		m		1		40.92		按延长米计

		225		PPR给水管安装		25PPR水管及相关连接配件；
满足设计、规范、施工、验收要求		m		1		34.89		按延长米计

		226		PPR给水管安装		20PPR水管及相关连接配件；
满足设计、规范、施工、验收要求		m		1		29.50		按延长米计

		227		PE对接法兰		DN200法兰及相关配件
满足设计、规范、施工、验收要求		套		1		424.36		按套数计量				412.00

		228		PE对接法兰		DN300法兰及相关配件
满足设计、规范、施工、验收要求		套		1		576.80		按套数计量				560.00

		229		PE对接法兰		DN100法兰及相关配件
满足设计、规范、施工、验收要求		套		1		236.90		按套数计量				230.00

		230		PE对接法兰		DN80法兰及相关配件
满足设计、规范、施工、验收要求		套		1		216.30		按套数计量				210.00

		231		PE供水管DN450		1、管道及接头切割、调整、电/热熔焊接；
2、耐压、供水管网专用管道；
满足设计、规范、施工、验收要求		m		1		1167.42		按延长米计

		232		PE供水管DN400		1、管道及接头切割、调整、电/热熔焊接；
2、耐压、供水管网专用管道；
满足设计、规范、施工、验收要求		m		1		1035.20		按延长米计

		233		PE供水管DN350		1、管道及接头切割、调整、电/热熔焊接；
2、耐压、供水管网专用管道；
满足设计、规范、施工、验收要求		m		1		804.88		按延长米计

		234		PE供水管DN300		1、管道及接头切割、调整、电/热熔焊接；
2、耐压、供水管网专用管道；
满足设计、规范、施工、验收要求		m		1		616.45		按延长米计

		235		PE供水管DN250		1、管道及接头切割、调整、电/热熔焊接；
2、耐压、供水管网专用管道；
满足设计、规范、施工、验收要求		m		1		273.95		按延长米计

		236		PE供水管DN200		1、管道及接头切割、调整、电/热熔焊接；
2、耐压、供水管网专用管道；
满足设计、规范、施工、验收要求		m		1		273.95		按延长米计

		237		PE供水管DN150		1、管道及接头切割、调整、电/热熔焊接；
2、耐压、供水管网专用管道；
满足设计、规范、施工、验收要求		m		1		170.42		按延长米计

		238		PE供水管DN100		1、管道及接头切割、调整、电/热熔焊接；
2、耐压、供水管网专用管道；
满足设计、规范、施工、验收要求		m		1		139.81		按延长米计

		239		PE供水管DN80		1、管道及接头切割、调整、电/热熔焊接；
2、耐压、供水管网专用管道；
满足设计、规范、施工、验收要求		m		1		72.25		按延长米计

		240		PE供水管DN50		1、管道及接头切割、调整、电/热熔焊接；
2、耐压、供水管网专用管道；
满足设计、规范、施工、验收要求		m		1		37.95		按延长米计

		241		DN400供水管道闸阀		1、球墨铸铁闸阀，供水管道专用；
2、耐高压、密封、胶圈、阀芯完好，安装稳固；
满足设计、规范、施工、验收要求		个		1		7656.37		按个数计量		不含税主材价：5670.00

		242		DN80供水管道闸阀		1、球墨铸铁闸阀，供水管道专用；
2、耐高压、密封、胶圈、阀芯完好，安装稳固；
满足设计、规范、施工、验收要求		个		1		683.83		按个数计量		不含税主材价：290.00

		243		DN65供水管道闸阀		1、球墨铸铁闸阀，供水管道专用；
2、耐高压、密封、胶圈、阀芯完好，安装稳固；
满足设计、规范、施工、验收要求		个		1		647.75		按个数计量		不含税主材价：267.74

		244		DN50供水管道闸阀		1、球墨铸铁闸阀，供水管道专用；
2、耐高压、密封、胶圈、阀芯完好，安装稳固；
满足设计、规范、施工、验收要求		个		1		544.14		按个数计量		不含税主材价：192.67

		245		PE供水管直通DN80		1、管道及接头切割、调整、电/热熔焊接；
2、耐压、供水管网专用直通；
满足设计、规范、施工、验收要求		个		1		112.18		按个数计量		不含税主材价：30.32

		246		PE供水管直通DN50		1、管道及接头切割、调整、电/热熔焊接；
2、耐压、供水管网专用直通；
满足设计、规范、施工、验收要求		个		1		97.03		按个数计量		不含税主材价：16.59

		247		PE供弯头DN450		1、管道及接头切割、调整、电/热熔焊接；
2、耐压、供水管网专用弯头；
满足设计、规范、施工、验收要求		个		1		1285.04		按个数计量		不含税主材价：1008.00		1098.72		1008.00

		248		PE供弯头DN400		1、管道及接头切割、调整、电/热熔焊接；
2、耐压、供水管网专用弯头；
满足设计、规范、施工、验收要求		个		1		932.94		按个数计量		不含税主材价：721.67		786.62		721.67

		249		PE供弯头DN350		1、管道及接头切割、调整、电/热熔焊接；
2、耐压、供水管网专用弯头；
满足设计、规范、施工、验收要求		个		1		829.56		按个数计量		不含税主材价：654.35		713.24		654.35

		250		PE供弯头DN300		1、管道及接头切割、调整、电/热熔焊接；
2、耐压、供水管网专用弯头；
满足设计、规范、施工、验收要求		个		1		580.38		按个数计量		不含税主材价：443.00		482.87		443.00

		251		PE供弯头DN250		1、管道及接头切割、调整、电/热熔焊接；
2、耐压、供水管网专用弯头；
满足设计、规范、施工、验收要求		个		1		488.03		按个数计量		不含税主材价：366.35		399.32		366.35

		252		PE供弯头DN200		1、管道及接头切割、调整、电/热熔焊接；
2、耐压、供水管网专用弯头；
满足设计、规范、施工、验收要求		个		1		352.62		按个数计量		不含税主材价：249.06		271.48		249.06

		253		PE供弯头DN150		1、管道及接头切割、调整、电/热熔焊接；
2、耐压、供水管网专用弯头；
满足设计、规范、施工、验收要求		个		1		269.15		按个数计量		不含税主材价：180.21		196.43		180.21

		254		PE供弯头DN100		1、管道及接头切割、调整、电/热熔焊接；
2、耐压、供水管网专用弯头；
满足设计、规范、施工、验收要求		个		1		149.43		按个数计量		不含税主材价：79.12		86.24		79.12

		255		PE供弯头DN80		1、管道及接头切割、调整、电/热熔焊接；
2、耐压、供水管网专用弯头；
满足设计、规范、施工、验收要求		个		1		113.70		按个数计量		不含税主材价：41.10		72.5974311927		41.10

		256		PE供弯头DN50		1、管道及接头切割、调整、电/热熔焊接；
2、耐压、供水管网专用弯头；
满足设计、规范、施工、验收要求		个		1		104.54		按个数计量		不含税主材价：32.11		72.4283486239		32.11

		257		DN80哈夫节		1、球墨铸铁材质，DN80*200;

2、耐高压、胶垫密封完好，安装紧固；

满足设计、规范、施工、验收要求		个		1		436.81		按个数计量		不含税主材价：216.47

		258		DN50哈夫节		1、球墨铸铁材质，DN65*200;

2、耐高压、胶垫密封完好，安装紧固；

满足设计、规范、施工、验收要求		个		1		365.59		按个数计量		不含税主材价：208.57

		259		土建部分

		261		碎石垫层		石子粒径规格：10-30mm，分层碾压夯实
满足设计、规范、施工、验收要求		m³		1.00		215.85		按体积计量		不含税主材价164.00		430.47

		262		中砂		用于室外暗埋管道维修保护层
满足设计、规范、施工、验收要求		m3		1.00		235.60		按体积计量		不含税主材价179.00

		263		设备基础�		1、混凝土强度等级:细石C20

2、混凝土拌和料要求:商品混凝土
满足设计、规范、施工、验收要求		m3		1.00		739.57		按体积计量		不含税主材价410.00

		264		植草砖(格)铺装		1、50厚1:3水泥砂浆垫层

2、150厚C20砼垫层

3、80厚成品混凝土植草砖
满足设计、规范、施工、验收要求		m2		1.00		205.93		水平投影面积				199.93

		265		铺设沥青路面		1、40mm细粒式沥青混凝土（AC-13C）；

2、50mm中粒式沥青混凝土（AC-16C）；

3、喷洒PC-3乳化沥青粘层油；
满足设计、规范、施工、验收要求		m2		1.00		166.08		水平投影面积

		266		铺设沥青路面		1、45mm细粒式沥青混凝土（AC-13C）

2、含乳化沥青下封层、主材；
满足设计、规范、施工、验收要求		m2		1.00		96.43		水平投影面积

		268		细石砼找平		新做钢筋细石砼加浆抹面40mm厚（Φ4@150双向钢筋网片）

满足设计、规范、施工、验收要求		m2		1.00		79.56		水平投影面积

		270		暗敷开槽（含恢复）		1、机械开槽，槽宽20mm-50mm，深度50-100mm
2、类型涵盖砖墙、石材等
满足设计、规范、施工、验收要求		米		1		9.93		按延长米计

		271		暗敷开槽（含恢复）		1、机械开槽，槽宽100mm-150mm，深度100-200mm
2、类型涵盖砖墙、石材等
满足设计、规范、施工、验收要求		米		1		21.95		按延长米计

		272		暗敷开槽（含恢复）		1、机械开槽，槽宽20mm-50mm，深度50-100mm
2、类型涵盖混凝土等
满足设计、规范、施工、验收要求		米		1		38.24		按延长米计

		273		暗敷开槽（含恢复）		1、机械开槽，槽宽100mm-150mm，深度100-200mm
2、类型涵盖混凝土等
满足设计、规范、施工、验收要求		米		1		50.25		按延长米计

		274		零星部分

		275		挡车器安装		1、尺寸:460*550*300mm

2、冷轧钢+反光膜

3、其他：综合考虑、材料加工、损耗、专业配合、成品保护、保洁等完成合格工程的其它费用。
满足设计、规范、施工、验收要求		个		1		54.15		按个数计量				52.57

		276		减速带安装		1、高强度橡胶产品、不变色、用120mm钉子固定与地面、安装于入口坡道及部分转弯处、T字路口、十字路口处；

2、规格：250*350*40mm；

3、其他：综合考虑、材料加工、损耗、专业配合、成品保护、保洁等完成合格工程的其它费用。
满足设计、规范、施工、验收要求		m		1		104.77		按延长米计				101.63

		277		消防禁停字体		1、颜色为黄色；         
2、字体大小为70*90；                 3、热熔材料；基面底油处理,高温施划,反光珠              
4、字体为“消防车道，禁止占用”
满足设计、规范、施工、验收要求		套		1		11.33		按套数计量

		278		热熔线		1、颜色甲方指定；         
2、实心线，线宽15cm，涂膜厚度1.5-1.8mm；                 
3、热熔材料；基面底油处理,高温施划,反光珠
满足设计、规范、施工、验收要求		m		1		10.00		按延长米计

		279		钢结构更换		1、DN160钢管，壁厚3mm，包含旧钢管拆除
2、焊缝及钢管面层涂刷防腐漆及面漆
满足设计、规范、施工、验收要求		m		1		154.16		按延长米计		主要适用于一期市场雨棚钢结构立柱腐蚀更换维修		149.67

		280		钢结构更换		1、DN100钢管，壁厚3mm，包含旧钢管拆除
2、焊缝及钢管面层涂刷防腐漆及面漆
满足设计、规范、施工、验收要求		m		1		101.26		按延长米计		主要适用于一期市场雨棚钢结构立柱腐蚀更换维修		98.31

		281		钢结构更换		1、DN50钢管，壁厚3mm，包含旧钢管拆除
2、焊缝及钢管面层涂刷防腐漆及面漆
满足设计、规范、施工、验收要求		m		1		56.66		按延长米计		主要适用于一期市场雨棚钢结构立柱腐蚀更换维修		55.01

		282		穹顶渗水维修		1、原结构胶铲除、清理    
2、打质量合格的高性能中性硅酮结构胶，颜色和旧胶一致
3、含施工费
满足设计、规范、施工、验收要求		处		1		60.00		按处计量，三米范围内所有渗漏水点算一处		主要适用于一二五号场馆平形玻璃穹顶（不含高处作业增加费）

		283		穹顶渗水维修		1、原结构胶铲除、清理    
2、打质量合格的高性能中性硅酮结构胶，颜色和旧胶一致
3、含施工费
满足设计、规范、施工、验收要求		处		1		80.00		按处计量，三米范围内所有渗漏水点算一处		主要适用于一二五号场馆圆形玻璃穹顶（不含高处作业增加费）

		284		装修电路部分

		285		镀锌电线管		1、镀锌电线管 JDG16 敷设

2、支吊架及接线盒安装

3、墙内暗敷、沿天棚面或顶棚面敷设

4、接地
满足设计、规范、施工、验收要求		m		1		9.80		按延长米计

		286		镀锌电线管		1、镀锌电线管 JDG20 敷设

2、支吊架及接线盒安装

3、墙内暗敷、沿天棚面或顶棚面敷设

4、接地
满足设计、规范、施工、验收要求		m		1		12.43		按延长米计

		287		镀锌电线管		1、镀锌电线管 JDG25敷设

2、支吊架及接线盒安装

3、墙内暗敷、沿天棚面或顶棚面敷设

4、接地
满足设计、规范、施工、验收要求		m		1		15.39		按延长米计

		288		镀锌电线管		1、镀锌电线管 JDG32敷设

2、支吊架及接线盒安装

3、墙内暗敷、沿天棚面或顶棚面敷设

4、接地
满足设计、规范、施工、验收要求		m		1		17.49		按延长米计				16.98

		289		镀锌电线管		1、镀锌电线管 JDG40敷设

2、支吊架及接线盒安装

3、墙内暗敷、沿天棚面或顶棚面敷设

4、接地
满足设计、规范、施工、验收要求		m		1		20.58		按延长米计				19.98

		290		镀锌电线管		1、镀锌电线管 JDG50敷设

2、支吊架及接线盒安装

3、墙内暗敷、沿天棚面或顶棚面敷设

4、接地
满足设计、规范、施工、验收要求		m		1		24.56		按延长米计				23.84

		291		LED灯带更换		1、适用于园区所有室外景观灯带照明，包含主材、辅材、人工费等
2、颜色由甲方确定
3、室外防水型LED灯带，2835-60，每米6W
满足设计、规范、施工、验收要求		米		1		23.71		按延长米计		雷士、佛山照明等知名品牌		23.02

		292		天花铝扣式平板灯		LED,600*600，220V24W，白光
满足设计、规范、施工、验收要求		个		1		82.64		按个数计量		佛山照明		80.23

		293		天花铝扣式平板灯		LED,300*600，220V36W，白光
满足设计、规范、施工、验收要求		个		1		82.40		按个数计量		佛山照明		80.00

		294		排气扇安装		1、12寸管道排气扇；排气管接驳至指定位置
2、220V，32W
满足设计、规范、施工、验收要求		个		1		108.63		按个数计量		金羚		105.47

		295		光纤敷设		四芯单模，含人工及材料
满足设计、规范、施工、验收要求		米		1		6.86		按延长米计

		296		光纤敷设		四芯多模，含人工及材料
满足设计、规范、施工、验收要求		米		1		10.05		按延长米计

		297		线管安装		1、15PVC阻燃套管及相关连接配件
2、支吊架及接线盒安装
3、墙内暗敷、沿天棚面或顶棚面敷设
满足设计、规范、施工、验收要求		米		1		10.18		按延长米计

		298		PVC线管安装		1、20PVC阻燃套管及相关连接配件
2、支吊架及接线盒安装
3、墙内暗敷、沿天棚面或顶棚面敷设
满足设计、规范、施工、验收要求		米		1		13.04		按延长米计

		299		PVC线管安装		1、25PVC阻燃套管及相关连接配件
2、支吊架及接线盒安装
3、墙内暗敷、沿天棚面或顶棚面敷设
满足设计、规范、施工、验收要求		米		1		15.51		按延长米计

		300		PVC线管安装		1、32PVC阻燃套管及相关连接配件
2、支吊架及接线盒安装
3、墙内暗敷、沿天棚面或顶棚面敷设
满足设计、规范、施工、验收要求		米		1		22.40		按延长米计

		301		PVC线管安装		1、50PVC阻燃套管及相关连接配件
2、支吊架及接线盒安装
3、墙内暗敷、沿天棚面或顶棚面敷设
满足设计、规范、施工、验收要求		米		1		32.60		按延长米计

		302		电源线路安装		铜芯线径1.5mm²BVR
满足设计、规范、施工、验收要求		米		1		3.78		按延长米计

		303		电源线路安装		铜芯线径2.5mm²BVR
满足设计、规范、施工、验收要求		米		1		5.13		按延长米计

		304		电源线路安装		铜芯线径4mm²BVR
满足设计、规范、施工、验收要求		米		1		6.86		按延长米计

		305		电源线路安装		铜芯线径6mm²BVR
满足设计、规范、施工、验收要求		米		1		7.62		按延长米计

		306		插座面板		五位插座面板，220V，10A
满足设计、规范、施工、验收要求		个		1		27.24		按个数计量		德力西、正泰

		307		插座面板		三位插座面板，220V，16A
满足设计、规范、施工、验收要求		个		1		25.24		按个数计量		德力西、正泰

		308		措施部分

		309		高处作业增加费		吊绳工（仅为高处作业增加费及保险，不含相关作业施工费）		工日		1		450.00		按工日计量

		310		外墙双排脚手架搭拆		外墙脚手架搭拆，高度4.5米之内
满足设计、规范、施工、验收要求		m2		1		21.31		按立面投影面积计量

		311		外墙双排脚手架搭拆		外墙脚手架搭拆，高度12.5米之内
满足设计、规范、施工、验收要求		m2		1		36.44		按立面投影面积计量

		312		外墙双排脚手架搭拆		外墙脚手架搭拆，高度20.5米之内
满足设计、规范、施工、验收要求		m2		1		45.64		按立面投影面积计量

		313		外墙双排脚手架搭拆		外墙脚手架搭拆，高度30.5米之内
满足设计、规范、施工、验收要求		m2		1		58.99		按立面投影面积计量

		314		已完工程及设备保护		1、利用薄地毯、塑料薄膜、彩条布、胶合板等材料对成品进行保护

2、地面、墙面面积统算
满足设计、规范、施工、验收要求		m2		1		6.32		按水平或垂直投影面积

		315		市政施工围挡		1、夹心泡沫彩钢板围挡

2、背侧角钢支撑

3、高度1.8m-2.5m
满足设计、规范、施工、验收要求		m		1		153.40		按延长米计				148.93

		316		夜间施工增加费		按其夜间施工项目人工费的系数计算，用工数量*系数		系数		1		20%		按用工数量*系数计量		该项目仅适用于夜间突发情况的紧急抢修以及甲方要求只能夜间施工作业的维修项目，如施工方自身原因的夜间施工则不适用

		317		起重机械台班		适用于起重作业50T内，包含起重机、操作人员及指挥人员人工费、人员意外保险费等。
满足设计、规范、施工、验收要求		台班		1		1854.00		按台班计量				1800.00

		318		起重机械台班		适用于起重作业25T内，包含起重机、操作人员及指挥人员人工费、人员意外保险费等。
满足设计、规范、施工、验收要求		台班		1		1854.00		按台班计量				1800.00

		319		起重机械台班		适用于起重作业18T内，包含起重机、操作人员及指挥人员人工费、人员意外保险费等。
满足设计、规范、施工、验收要求		台班		1		1442.00		按台班计量				1400.00

		320		起重机械台班		适用于起重作业15T内，包含起重机、操作人员及指挥人员人工费、人员意外保险费等。
满足设计、规范、施工、验收要求		台班		1		1442.00		按台班计量				1400.00

		321		起重机械台班		适用于起重作业12T内，包含起重机、操作人员及指挥人员人工费、人员意外保险费等。
满足设计、规范、施工、验收要求		台班		1		1339.00		按台班计量				1300.00

		322		起重机械台班		适用于起重作业10T内，包含起重机、操作人员及指挥人员人工费、人员意外保险费等。
满足设计、规范、施工、验收要求		台班		1		1184.50		按台班计量				1150.00

		323		起重机械台班		适用于起重作业8T内，包含起重机、操作人员及指挥人员人工费、人员意外保险费等。
满足设计、规范、施工、验收要求		台班		1		1102.10		按台班计量				1070.00

		324		起重机械台班		适用于起重作业6T内，包含起重机、操作人员及指挥人员人工费、人员意外保险费等。
满足设计、规范、施工、验收要求		台班		1		864.48		按台班计量				839.30

		325		挖掘作业车台班		35型挖机，包挖机操作人员人工费、人员意外保险费等。
满足设计、规范、施工、验收要求		台班		1		1173.08		按台班计量				1138.91

		326		挖掘作业车台班		60型挖机，包挖机操作人员人工费、人员意外保险费等。
满足设计、规范、施工、验收要求		台班		1		1438.25		按台班计量				1396.36

		327		挖掘作业车台班		75型挖机，包挖机操作人员人工费、人员意外保险费等。
满足设计、规范、施工、验收要求		台班		1		1618.04		按台班计量				1570.91

		328		挖掘作业车台班		85型挖机，包挖机操作人员人工费、人员意外保险费等。
满足设计、规范、施工、验收要求		台班		1		1618.04		按台班计量				1570.91

		329		挖掘作业车台班		120型挖机，包挖机操作人员人工费、人员意外保险费等。
满足设计、规范、施工、验收要求		台班		1		1648.00		按台班计量				1600.00

		330		挖掘作业车台班		160型挖机，包挖机操作人员人工费、人员意外保险费等。
满足设计、规范、施工、验收要求		台班		1		1699.50		按台班计量				1650.00

		331		挖掘作业车台班		200型挖机，包挖机操作人员人工费、人员意外保险费等。
满足设计、规范、施工、验收要求		台班		1		1751.00		按台班计量				1700.00

		332		高空作业车台班		适用于作业高度8米以内，包含高空作业车、高空作业车操作人员及指挥人员人工费、人员意外保险费等。
满足设计、规范、施工、验收要求		台班		1		618.00		按台班计量				600

		333		高空作业车台班		适用于作业高度12米以内，包含高空作业车、高空作业车操作人员及指挥人员人工费、人员意外保险费等。
满足设计、规范、施工、验收要求		台班		1		778.68		按台班计量				756

		334		高空作业车台班		适用于作业高度14米以内，包含高空作业车、高空作业车操作人员及指挥人员人工费、人员意外保险费等。
满足设计、规范、施工、验收要求		台班		1		968.20		按台班计量				940

		335		高空作业车台班		适用于作业高度18米以内，包含高空作业车、高空作业车操作人员及指挥人员人工费、人员意外保险费等。
满足设计、规范、施工、验收要求		台班		1		1217.46		按台班计量				1182

		336		高空作业车台班		适用于作业高度21米以内，包含高空作业车、高空作业车操作人员及指挥人员人工费、人员意外保险费等。
满足设计、规范、施工、验收要求		台班		1		1318.92		按台班计量				1280.5

		337		高空作业车台班		适用于作业高度26米以内，包含高空作业车、高空作业车操作人员及指挥人员人工费、人员意外保险费等。
满足设计、规范、施工、验收要求		台班		1		1355.48		按台班计量				1316

		338		高空作业车台班		适用于作业高度30米以内，包含高空作业车、高空作业车操作人员及指挥人员人工费、人员意外保险费等。
满足设计、规范、施工、验收要求		台班		1		1545.00		按台班计量				1500

		339		高空作业车台班		适用于作业高度36米以内，包含高空作业车、高空作业车操作人员及指挥人员人工费、人员意外保险费等。
满足设计、规范、施工、验收要求		台班		1		1645.94		按台班计量				1598

		340		高空作业车台班		适用于作业高度42米以内，包含高空作业车、高空作业车操作人员及指挥人员人工费、人员意外保险费等。
满足设计、规范、施工、验收要求		台班		1		1668.60		按台班计量				1620

		341		2026年新增项目

		342		DN100遥控浮球阀		1、球墨铸铁，供水管道专用；
2、耐高压、密封、胶圈、阀芯完好，安装稳固；
3、法兰链接，含法兰盘；
满足设计、规范、施工、验收要求		个		1		935.15		按个数计量		不含税主材价：650.00

		343		DN150遥控浮球阀		1、球墨铸铁，供水管道专用；
2、耐高压、密封、胶圈、阀芯完好，安装稳固；
3、法兰链接，含法兰盘；
满足设计、规范、施工、验收要求		个		1		1405.12		按个数计量		不含税主材价：1000.00

		344		DN200遥控浮球阀		1、球墨铸铁，供水管道专用；
2、耐高压、密封、胶圈、阀芯完好，安装稳固；
3、法兰链接，含法兰盘；
满足设计、规范、施工、验收要求		个		1		1850.72		按个数计量		不含税主材价：1365.00

		345		DN50 Y型过滤器		1、球墨铸铁，供水管道专用；
2、耐高压、密封、胶圈、阀芯完好，安装稳固；
满足设计、规范、施工、验收要求		个		1		167.83		按个数计量		不含税主材价：85.00

		346		DN65 Y型过滤器		1、球墨铸铁，供水管道专用；
2、耐高压、密封、胶圈、阀芯完好，安装稳固；
满足设计、规范、施工、验收要求		个		1		237.97		按个数计量		不含税主材价：120.00

		347		DN80 Y型过滤器		1、球墨铸铁，供水管道专用；
2、耐高压、密封、胶圈、阀芯完好，安装稳固；
满足设计、规范、施工、验收要求		个		1		265.40		按个数计量		不含税主材价：130.00

		348		DN100 Y型过滤器		1、球墨铸铁，供水管道专用；
2、耐高压、密封、胶圈、阀芯完好，安装稳固；
满足设计、规范、施工、验收要求		个		1		365.04		按个数计量		不含税主材价：180.00

		349		DN150 Y型过滤器		1、球墨铸铁，供水管道专用；
2、耐高压、密封、胶圈、阀芯完好，安装稳固；
满足设计、规范、施工、验收要求		个		1		590.80		按个数计量		不含税主材价：330.00

		350		DN200 Y型过滤器		1、球墨铸铁，供水管道专用；
2、耐高压、密封、胶圈、阀芯完好，安装稳固；
满足设计、规范、施工、验收要求		个		1		962.91		按个数计量		不含税主材价：580.00

		351		DN50止回阀		1、球墨铸铁，供水管道专用；
2、耐高压、密封、胶圈、阀芯完好，安装稳固；
3、螺纹链接，含活接头；
满足设计、规范、施工、验收要求		个		1		189.48		按个数计量		不含税主材价：120.00

		352		DN65止回阀		1、球墨铸铁，供水管道专用；
2、耐高压、密封、胶圈、阀芯完好，安装稳固；
3、螺纹链接，含活接头；
满足设计、规范、施工、验收要求		个		1		285.68		按个数计量		不含税主材价：180.00

		353		DN80止回阀		1、球墨铸铁，供水管道专用；
2、耐高压、密封、胶圈、阀芯完好，安装稳固；
3、螺纹链接，含活接头；
满足设计、规范、施工、验收要求		个		1		338.88		按个数计量		不含税主材价：190.00

		354		DN100止回阀		1、球墨铸铁，供水管道专用；
2、耐高压、密封、胶圈、阀芯完好，安装稳固；
3、螺纹链接，含活接头；
满足设计、规范、施工、验收要求		个		1		475.75		按个数计量		不含税主材价：240.00

		355		DN150止回阀		1、球墨铸铁，供水管道专用；
2、耐高压、密封、胶圈、阀芯完好，安装稳固；
3、法兰链接，含法兰盘；
满足设计、规范、施工、验收要求		个		1		1199.85		按个数计量		不含税主材价：658.00

		356		DN200止回阀		1、球墨铸铁，供水管道专用；
2、耐高压、密封、胶圈、阀芯完好，安装稳固；
3、法兰链接，含法兰盘；
满足设计、规范、施工、验收要求		个		1		1981.29		按个数计量		不含税主材价：1122.00

		357		DN20 水表		1、供水管道专用；
2、耐压、密封、胶圈完好，安装稳固；
3、螺纹连接，含螺纹闸板阀；
满足设计、规范、施工、验收要求		个		1		152.84		按个数计量		不含税主材价：100.41

		358		DN25 水表		1、供水管道专用；
2、耐压、密封、胶圈完好，安装稳固；
3、螺纹连接，含螺纹闸板阀；
满足设计、规范、施工、验收要求		个		1		194.74		按个数计量		不含税主材价：129.93

		359		DN32 水表		1、供水管道专用；
2、耐压、密封、胶圈完好，安装稳固；
3、螺纹连接，含螺纹闸板阀；
满足设计、规范、施工、验收要求		个		1		323.30		按个数计量		不含税主材价：230.76

		360		DN40 水表		1、供水管道专用；
2、耐压、密封、胶圈完好，安装稳固；
3、螺纹连接，含螺纹闸板阀；
满足设计、规范、施工、验收要求		个		1		363.83		按个数计量		不含税主材价：254.18

		361		DN50 水表		1、供水管道专用；
2、耐压、密封、胶圈完好，安装稳固；
3、螺纹连接，含螺纹闸板阀；
满足设计、规范、施工、验收要求		个		1		462.08		按个数计量		不含税主材价：321.25

		362		DN80 水表		1、供水管道专用；
2、耐压、密封、胶圈完好，安装稳固；
3、螺纹连接，含螺纹闸板阀；
满足设计、规范、施工、验收要求		个		1		966.59		按个数计量		不含税主材价：663.71

		363		DN100 水表		1、供水管道专用；
2、耐压、密封、胶圈完好，安装稳固；
3、螺纹连接，含螺纹闸板阀；
满足设计、规范、施工、验收要求		个		1		1076.92		按个数计量		不含税主材价：739.48

		364		DN150 水表		1、供水管道专用；
2、耐压、密封、胶圈完好，安装稳固；
3、螺纹连接，含螺纹闸板阀；
满足设计、规范、施工、验收要求		个		1		1674.90		按个数计量		不含税主材价：1200.00

		365		DN200 水表		1、供水管道专用；
2、耐压、密封、胶圈完好，安装稳固；
3、法兰链接，含法兰盘；
满足设计、规范、施工、验收要求		个		1		3041.84		按个数计量		不含税主材价：1902.00

		366		DN50镀锌衬塑钢管		1、管道及接头切割、调整、安装；
2、耐压、供水管网专用管道；
3、室内敷设；
满足设计、规范、施工、验收要求		m		1		72.58		按延长米计

		367		DN65镀锌衬塑钢管		1、管道及接头切割、调整、安装；
2、耐压、供水管网专用管道；
3、室内敷设；
满足设计、规范、施工、验收要求		m		1		93.28		按延长米计

		368		DN80镀锌衬塑钢管		1、管道及接头切割、调整、安装；
2、耐压、供水管网专用管道；
满足设计、规范、施工、验收要求		m		1		115.36		按延长米计

		369		DN100镀锌衬塑钢管		1、管道及接头切割、调整、安装；
2、耐压、供水管网专用管道；
3、室内敷设；
满足设计、规范、施工、验收要求		m		1		146.55		按延长米计

		370		DN125镀锌衬塑钢管		1、管道及接头切割、调整、安装；
2、耐压、供水管网专用管道；
3、室内敷设；
满足设计、规范、施工、验收要求		m		1		190.25		按延长米计

		371		DN150镀锌衬塑钢管		1、管道及接头切割、调整、安装；
2、耐压、供水管网专用管道；
3、室内敷设；
满足设计、规范、施工、验收要求		m		1		234.89		按延长米计

		372		DN200镀锌衬塑钢管		1、管道及接头切割、调整、安装；
2、耐压、供水管网专用管道；
3、室内敷设；
满足设计、规范、施工、验收要求		m		1		384.65		按延长米计

		373		干挂瓷砖		1、抛光砖，颜色综合考虑
2、仅作干挂铺贴，不含钢结构安装(适用于已有干挂钢结构的面层材料维修）；
满足设计、规范、施工、验收要求		m2		1		266.31		按立面投影面积计量		不含税主材价：80.00

		374		干挂石材		1、面层材料：20mm厚石材
2、2、仅作干挂铺贴，不含钢结构安装(适用于已有干挂钢结构的面层材料维修）；
满足设计、规范、施工、验收要求		m2		1		454.93		按立面投影面积计量		不含税主材价：240.00

		375		1.5KW污水泵		1、三相全铜线污水泵安装；
2、铸铁外壳，密封完好；
3、含法兰紧固螺丝及安装，排水孔径、扬程与现场一致；
满足设计、规范、施工、验收要求		台		1		1993.82		按台数计量		不含税主材价1450.00

		376		2.2KW污水泵		1、三相全铜线污水泵安装；
2、铸铁外壳，密封完好；
3、含法兰紧固螺丝及安装，排水孔径、扬程与现场一致；
满足设计、规范、施工、验收要求		台		1		2358.09		按台数计量		不含税主材价1800.00

		377		3KW污水泵		1、三相全铜线污水泵安装；
2、铸铁外壳，密封完好；
3、含法兰紧固螺丝及安装，排水孔径、扬程与现场一致；
满足设计、规范、施工、验收要求		台		1		2722.36		按台数计量		不含税主材价2160.00

		378		4KW污水泵		1、三相全铜线污水泵安装；
2、铸铁外壳，密封完好；
3、含法兰紧固螺丝及安装，排水孔径、扬程与现场一致；
满足设计、规范、施工、验收要求		台		1		3464.40		按台数计量		不含税主材价2800.00

		379		5.5KW污水泵		1、三相全铜线污水泵安装；
2、铸铁外壳，密封完好；
3、含法兰紧固螺丝及安装，排水孔径、扬程与现场一致；
满足设计、规范、施工、验收要求		台		1		4192.94		按台数计量		不含税主材价3600.00

		380		镀锌桥架		1、规格100*50*1.2mm；
2、含桥架连接配件、螺母等辅材；
满足设计、规范、施工、验收要求		m		1		61.78		按延长米计

		381		镀锌桥架		1、规格200*100*1.5mm；
2、含桥架连接配件、螺母等辅材；
满足设计、规范、施工、验收要求		m		1		116.14		按延长米计

		382		镀锌桥架		1、规格300*150*1.5mm；
2、含桥架连接配件、螺母等辅材；
满足设计、规范、施工、验收要求		m		1		173.54		按延长米计

		383		200三角支架		1、支架规格200*150mm,带斜撑及箍圈，角钢材料4*4*3mm；
2、镀锌或油漆防腐；
3、含开孔及固定螺丝，安装稳固；
满足设计、规范、施工、验收要求		个		1		43.45		按个数计量

		384		300三角支架		1、支架规格300*200mm,带斜撑及箍圈，角钢材料4*4*3mm；
2、镀锌或油漆防腐；
4、含开孔及固定螺丝，安装稳固；
满足设计、规范、施工、验收要求		个		1		62.31		按个数计量

		385		400三角支架		1、支架规格400*200mm,带斜撑及箍圈，角钢材料4*4*3mm；
2、镀锌或油漆防腐；
5、含开孔及固定螺丝，安装稳固；
满足设计、规范、施工、验收要求		个		1		76.09		按个数计量

		386		500三角支架		1、支架规格500*230mm,带斜撑及箍圈，角钢材料4*4*3mm；
2、镀锌或油漆防腐；
6、含开孔及固定螺丝，安装稳固；
满足设计、规范、施工、验收要求		个		1		92.78		按个数计量

		387		门式吊架		1、支架规格500*200mm,带箍圈，角钢材料4*4*3mm；
2、镀锌或油漆防腐；
6、含开孔及固定螺丝，安装稳固；
满足设计、规范、施工、验收要求		个		1		101.83		按个数计量

		388		门式吊架		1、支架规格400*200mm,带箍圈，角钢材料4*4*3mm；
2、镀锌或油漆防腐；
6、含开孔及固定螺丝，安装稳固；
满足设计、规范、施工、验收要求		个		1		90.49		按个数计量

		389		门式吊架		1、支架规格300*200mm,带箍圈，角钢材料4*4*3mm；
2、镀锌或油漆防腐；
6、含开孔及固定螺丝，安装稳固；
满足设计、规范、施工、验收要求		个		1		79.18		按个数计量

		390		门式吊架		1、支架规格400*300mm,带箍圈，角钢材料4*4*3mm；
2、镀锌或油漆防腐；
6、含开孔及固定螺丝，安装稳固；
满足设计、规范、施工、验收要求		个		1		113.11		按个数计量

		391		门式吊架		1、支架规格500*300mm,带箍圈，角钢材料4*4*3mm；
2、镀锌或油漆防腐；
6、含开孔及固定螺丝，安装稳固；
满足设计、规范、施工、验收要求		个		1		124.41		按个数计量

		392		门式吊架		1、支架规格600*400mm,带箍圈，角钢材料4*4*3mm；
2、镀锌或油漆防腐；
6、含开孔及固定螺丝，安装稳固；
满足设计、规范、施工、验收要求		个		1		158.39		按个数计量

		393		门式吊架		1、支架规格600*300mm,带箍圈，角钢材料4*4*3mm；
2、镀锌或油漆防腐；
6、含开孔及固定螺丝，安装稳固；
满足设计、规范、施工、验收要求		个		1		135.75		按个数计量

		394		门式吊架		1、支架规格300*300mm,带箍圈，角钢材料4*4*3mm；
2、镀锌或油漆防腐；
6、含开孔及固定螺丝，安装稳固；
满足设计、规范、施工、验收要求		个		1		101.84		按个数计量

		395		门式吊架		1、支架规格400*500mm,带箍圈，角钢材料4*4*3mm；
2、镀锌或油漆防腐；
6、含开孔及固定螺丝，安装稳固；
满足设计、规范、施工、验收要求		个		1		158.39		按个数计量

		396		断路器 1P		1、额定电压220V,额定电流10A；
2、安装稳固及接线良好；
3、国产知名品牌；
满足设计、规范、施工、验收要求		个		1		36.36		按个数计量

		397		断路器 1P		1、额定电压220V,额定电流16A；
2、安装稳固及接线良好；
3、国产知名品牌；
满足设计、规范、施工、验收要求		个		1		36.36		按个数计量

		398		断路器 1P		1、额定电压220V,额定电流20A；
2、安装稳固及接线良好；
3、国产知名品牌；
满足设计、规范、施工、验收要求		个		1		36.36		按个数计量

		399		断路器 1P		1、额定电压220V,额定电流25A；
2、安装稳固及接线良好；
3、国产知名品牌；
满足设计、规范、施工、验收要求		个		1		36.36		按个数计量

		400		断路器 1P		1、额定电压220V,额定电流32A；
2、安装稳固及接线良好；
3、国产知名品牌；
满足设计、规范、施工、验收要求		个		1		36.36		按个数计量

		401		断路器 2P		1、额定电压220V,额定电流10A；
2、安装稳固及接线良好；
3、国产知名品牌；
满足设计、规范、施工、验收要求		个		1		36.36		按个数计量

		402		断路器 2P		1、额定电压220V,额定电流16A；
2、安装稳固及接线良好；
3、国产知名品牌；
满足设计、规范、施工、验收要求		个		1		51.65		按个数计量

		403		断路器 2P		1、额定电压220V,额定电流20A；
2、安装稳固及接线良好；
3、国产知名品牌；
满足设计、规范、施工、验收要求		个		1		51.65		按个数计量

		404		断路器 2P		1、额定电压220V,额定电流25A；
2、安装稳固及接线良好；
3、国产知名品牌；
满足设计、规范、施工、验收要求		个		1		51.65		按个数计量

		405		断路器 2P		1、额定电压220V,额定电流32A；
2、安装稳固及接线良好；
3、国产知名品牌；
满足设计、规范、施工、验收要求		个		1		51.65		按个数计量

		406		断路器 2P		1、额定电压220V,额定电流40A；
2、安装稳固及接线良好；
3、国产知名品牌；
满足设计、规范、施工、验收要求		个		1		53.85		按个数计量

		407		断路器 2P		1、额定电压220V,额定电流50A；
2、安装稳固及接线良好；
满足设计、规范、施工、验收要求		个		1		53.85		按个数计量

		408		断路器 2P		1、额定电压220V,额定电流63A；
2、安装稳固及接线良好；
3、国产知名品牌；
满足设计、规范、施工、验收要求		个		1		54.58		按个数计量

		409		断路器 3P		1、额定电压380V,额定电流16A；
2、安装稳固及接线良好；
满足设计、规范、施工、验收要求		个		1		56.10		按个数计量

		410		断路器 3P		1、额定电压380V,额定电流20A；
2、安装稳固及接线良好；
3、国产知名品牌；
满足设计、规范、施工、验收要求		个		1		56.10		按个数计量

		411		断路器 3P		1、额定电压380V,额定电流25A；
2、安装稳固及接线良好；
3、国产知名品牌；
满足设计、规范、施工、验收要求		个		1		59.07		按个数计量

		412		断路器 3P		1、额定电压380V,额定电流32A；
2、安装稳固及接线良好；
3、国产知名品牌；
满足设计、规范、施工、验收要求		个		1		59.07		按个数计量

		413		断路器 3P		1、额定电压380V,额定电流40A；
2、安装稳固及接线良好；
3、国产知名品牌；
满足设计、规范、施工、验收要求		个		1		63.38		按个数计量

		414		断路器 3P		1、额定电压380V,额定电流50A；
2、安装稳固及接线良好；
3、国产知名品牌；
满足设计、规范、施工、验收要求		个		1		63.38		按个数计量

		415		断路器 3P		1、额定电压380V,额定电流63A；
2、安装稳固及接线良好；
3、国产知名品牌；
满足设计、规范、施工、验收要求		个		1		63.38		按个数计量

		416		断路器 3P		1、额定电压380V,额定电流80A；
2、安装稳固及接线良好；
3、国产知名品牌；
满足设计、规范、施工、验收要求		个		1		115.65		按个数计量

		417		断路器 3P		1、额定电压380V,额定电流100A；
2、安装稳固及接线良好；
3、国产知名品牌；
满足设计、规范、施工、验收要求		个		1		117.72		按个数计量

		418		排水明沟开槽		1、硬化场地开槽，宽度200-300mm，深度根据现场综合考虑，用于明沟排水；
满足设计、规范、施工、验收要求		m		1		67.23		按延长米计

		419		重型排水沟盖板		1、球墨铸铁材质，300*500mm；
2、单块重量不低于10斤；
满足设计、规范、施工、验收要求		块		1		141.19		按块计量		用于一般小汽车，承重5-10吨，不含税主材价：60.00

		420		重型排水沟盖板		1、球墨铸铁材质，300*500mm；
2、单块重量不低于15斤；
满足设计、规范、施工、验收要求		块		1		169.04		按块计量		用于叉车、垃圾车、小货车等，承重10-20吨，不含税主材价：90.00

		421		重型排水沟盖板		1、球墨铸铁材质，300*500mm；
2、单块重量不低于20斤；
满足设计、规范、施工、验收要求		块		1		194.33		按块计量		用于重型货车，承重30-50吨，不含税主材价：110.00

		422		重型排水沟盖板		1、球墨铸铁材质，400*600mm；
2、单块重量不低于15斤；
满足设计、规范、施工、验收要求		块		1		210.43		按块计量		用于一般小汽车承重5-10吨，不含税主材价：90.00

		423		重型排水沟盖板		1、球墨铸铁材质，400*600mm；
2、单块重量不低于25斤；
满足设计、规范、施工、验收要求		块		1		286.33		按块计量		用于叉车、垃圾车、小货车等，承重10-20吨，不含税主材价：140.00

		424		重型排水沟盖板		1、球墨铸铁材质，400*600mm；
2、单块重量不低于30斤；
满足设计、规范、施工、验收要求		块		1		316.68		按块计量		用于重型货车，承重30-50吨，不含税主材价：175.00
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