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一、设计范围
1.1 设计深度：深业幸福家托育园（复兴世纪大厦）项目从方案到施工图设计及后期的施工配合的全过程设计服务；深业幸福家托育园（安居桃源村）项目方案深化及后续设计全过程服务。各阶段设计成果需达到国家和深圳市相关文件要求编制的深度，满足国家和深圳市有关现行设计规范和标准，通过政府主管部门的报建。
1.2 服务范围：包括但不限于项目室内精装设计、深化、配套的二次机电设计、智能化设计、照明设计、安全疏散需要的建筑改造设计、外立面改造设计、消防设计、厨房设计、钢结构设计及其计算书等设计服务；报批报建配合、专项设计配合及现场施工配合服务；施工图变更配合等。
1.2.1 前述照明设计无特殊需求，满足规范照度即可；
1.2.2 厨房、配餐间设计除装饰图纸外，要求出具平面布置图和二次机电图纸；需配合厨房、配餐间设备调整机电相关图纸。
1.3 主要功能内容是：接待区、保健观察室、洽谈室、母婴室、亲子卫生间、托大班、托小班、乳儿班、混龄班、科育教室、多功能活动区、更衣室、配餐间、洗消间、强电房、弱电房等功能区。
二、项目设计指导原则与要求
2.1 基本设计要求：要求功能布局合理，动静分区明确，空间尺度合适，交通流线清晰，整体性空间形
象突出美观、现代、自然和具有亲和力；
2.2 托育要求：坚持从幼儿出发，从幼儿日常的使用需要，在功能布局、细节设计、色彩运用、材料选
择上处处体现出对幼儿需求的关注。
2.3 自身改造条件要求：布局需重新设计时，电梯不得更改平面位置，楼梯宜保留原位；如现状厨房位置
涉及到结构承重及降板排水，其所在位置不宜做大的调动（大小可以微调）；建筑外立面不应大面积改动，主入口立面结合店招设计考虑。
三、具体功能设计要求
	功能区设置要求

	
	功能区名称
	面积建议
	

	幼儿活动用房

	1
	乳儿班
	45-50㎡
	1、满足容纳9名婴幼儿上课（放3张婴儿床、6张1100*600*70椰棕床垫）
2、设置护理台（台面离地850，台面深700），做嵌入式软胶冲洗盆/预留热水，配置尿布台及柜藏垃圾桶，上方设置带柜门吊柜，设置成品浴巾烘干柜
3、设置分餐台（台面离地850，台面深600-700），需预留双槽水盆/垃圾桶/母乳存放冰箱/热奶器/奶瓶消毒机/壁挂饮水机，上方设置带柜门吊柜、需设置单盆儿童洗手台（300高）
4、设置书包柜，分为四层，仅顶层有柜门，柜脚50mm，无柜门的中层书包柜（500高250宽350深），中层柜的上下层为幼儿个人物品存放格（300高250宽350深），顶层柜（1000高250宽350深）柜体完成面高2.2m
5、设置储物柜+老师物品存放柜、教具柜
6、设置遮光卷帘
7、设置扶走区域及设施，内嵌墙面镜+距地0.48的R35扶杆
8、设置教师卫生间，内置落地污水池（高度400，内径不小于400）;清洁用品收纳
9、紫外线消毒灯（每立方1.5w）

	2
	托小班
	50-70㎡
	1、满足容纳15名幼儿上课
2、设置独立卫生间（需与活动区有矮门分隔）：3水龙头儿童洗手台（450高）、大便位置2个、小便尿斗2个（250高）、成人卫1间（隔板需到顶，内设通风排气设备）、不小于1.5平米淋浴、落地污水池（高度400，内径不小于400）;清洁用品收纳
3、设置分餐台（台面离地850，台面深600-700），需预留双槽水盆、柜藏垃圾桶、储物柜、奶瓶消毒机、壁挂饮水机
4、设置书包柜，分为四层，仅顶层有柜门，柜脚50mm，无柜门的中层书包柜（500高250宽350深），中层柜的上下层为幼儿个人物品存放格（300高250宽350深），顶层柜（1000高250宽350深）柜体完成面高2.2m
5、设置储物柜+老师物品存放柜、教具柜
6、设置遮光卷帘
7、设置放床品柜（网面可叠放床1180H*600W*150H）、柜内设床品存放格
8、设置15名幼儿水杯架
9、紫外线消毒灯（每立方1.5w）

	3
	托大班
	≥70㎡
	1、满足容纳20名幼儿上课
2、设置独立卫生间（需与活动区有矮门分隔）：4水龙头儿童洗手台（500高）、大便位置3个、小便尿斗2个（280高）、成人卫1间（隔板需到顶，内设通风排气设备）、不小于1.5平米淋浴、落地污水池（高度400，内径不小于400）;清洁用品收纳
3、设置分餐台（台面离地850，台面深600-700），需预留双槽水盆、柜藏垃圾桶、储物柜、奶瓶消毒机、壁挂饮水机
4、设置书包柜，分为四层，仅顶层有柜门，柜脚50mm，无柜门的中层书包柜（500高250宽350深），中层柜的上下层为幼儿个人物品存放格（300高250宽350深），顶层柜（1000高250宽350深）柜体完成面高2.2m
5、设置储物柜+老师物品存放柜、教具柜
6、设置遮光卷帘
7、设置放床品柜（网面可叠放床1380H*600W*150H）、柜内设床品存放格
8、设置20名幼儿水杯架
9、紫外线消毒灯（每立方1.5w）

	4
	混龄班
	≥70㎡
	1、满足容纳18名幼儿上课
2、设置独立卫生间（需与活动区有矮门分隔）：4水龙头儿童洗手台（500高）、大便位置3个、小便尿斗2个（280高）、成人卫1间（隔板需到顶，内设通风排气设备）、不小于1.5平米淋浴、落地污水池（高度400，内径不小于400）;清洁用品收纳
3、设置分餐台（台面离地850，台面深600-700），需预留双槽水盆、柜藏垃圾桶、储物柜、奶瓶消毒机、壁挂饮水机
4、设置书包柜，分为四层，仅顶层有柜门，柜脚50mm，无柜门的中层书包柜（500高250宽350深），中层柜的上下层为幼儿个人物品存放格（300高250宽350深），顶层柜（1000高250宽350深）柜体完成面高2.2m
5、设置储物柜+老师物品存放柜、教具柜
6、设置遮光窗帘.
7、设置放床品柜（网面可叠放床1380H*600W*150H）、柜内设床品存放格
8、设置18名幼儿水杯架
9、紫外线消毒灯（每立方1.5w）

	5
	科育教室
	30-50㎡
	1、满足容纳10名幼儿上课
2、宜设计独立亲子卫生间
3、设置储物柜+老师物品存放柜、教具柜
4、设置遮光窗帘
5、紫外线消毒灯（每立方1.5w）

	6
	多功能活动区
	不小于40 ㎡
	设置投影、阅读区、洽谈间、可融合科学育儿指导站（需设置亲子卫生间）

	7
	室外活动区
	生均面积不应小于3㎡，设置户外有困难时，不应小于2㎡
	沙池、水池、种植区

	服务管理用房

	1
	接待区
	20-30㎡
	1，双人办公前台，需要有收纳功能及鱼缸，园区主要设备开关
2，换鞋区，（鞋柜数量需在满足园区学位数和教师人数设置的基础上增加10%）
3，家长休息等候区（双人或三人沙发）
4，55寸 触屏显示器（底边距地1500mm）
5，水吧台（饮水机、柜藏垃圾桶、消毒柜）
6，儿童绘本区、构建区
7，幼儿洗手池（450高） 
8，品牌师资墙（尺寸4600mm*1700mm，底边距地1400mm）

	2
	保健观察室
	6㎡
	设置观察室、保健医办公区（办公桌、文件柜）两个功能区域，保健室墙面预留制度墙（尺寸1500mm*1000mm，底边距地1400mm），内设给水、排水设施

	3
	母婴室
	4㎡
	需要洗手池，饮水机、尿布台和沙发，需与乳儿班同层

	4
	教师办公室
	8-12㎡
	办公桌、办公椅、文件柜

	5
	更衣室/教师休息室
	4-6㎡
	储物柜、全身镜

	附属用房

	1
	厨房
	30-50㎡
	幼儿园厨房设计建造标准，参照《第二类 食品经营许可现场核查表》进行核查

	2
	配餐间
	8-12㎡
	分餐台、消毒柜、留样冰箱、大容量冷藏冰箱、洗涤池、需设出餐口、紫外线消毒灯（如设置乳儿班则需考虑设置辅食制作间），外墙需预留食品公告栏（尺寸1100*620mm，底边距地1400mm）

	3
	洗消间
	5-8㎡
	洗衣机、烘干机、双槽水盆、落地污水池、储存柜、紫外线消毒灯

	4
	储藏间
	5-8㎡
	可利用楼梯下方空间

	5
	机房
	3-5㎡
	需要容纳项目内机电机房设备

	强弱电暖通、结构

	1
	弱电
	
	办公采用有线网络、无线网络覆盖全园；全园广播语音系统，前台预留电话口、网线口、紫外线灯总控开关，语音控制系统；所有区域安装监控无死角，除了卫生间和母婴室，需要一间弱电室 ；前台办公区域需要留电话接口，前台需具备总控台功能

	2
	强电
	
	控制面板距地1.4m，紫外线灯开关面板及所有外露插座面板高度设计离地1.8m，教室插座设计在地柜内，家长休息区设计USB充电插座，如有插座距地低于1.3m需加防溅水设施

	3
	空调新风
	
	多联机空调（品质园）/单体空调（普惠园、科学育儿指导站）

	4
	消毒灯
	
	所有生活区域设紫外线消毒灯，可以单控，前台区域需可控
可升降紫外线灯（品质园）/固定紫外线灯（普惠园/科学育儿指导站）

	5
	楼梯
	
	钢结构

	其它要求

	1.托儿所生活用房双边设置时走廊最小净宽2.4m,单面走廊或外廊最小净宽1.8m；
2.入口台阶高度超过0.30m，并侧面临空时，应设置防护设施，防护设施净高不应低于1.05m；
3.空调新风系统建议托育园单独设立，如不能单独须在托育园接驳处安装消杀系统；
4.单独厨房的电量需要50-55kw，有厨房的园区、还要加上其他面积的电量（每平方120w），没有厨房的园区就以面积x120w作为预估电量
5.园区卫生间建议不作同层抬高、进行异层排水，需设置排水通气管。


备注：根据托育服务的特点，同时为提高空间利用率，部分功能区域可以一室多用。上述面积仅为建议指标，实际根据现场情况和自身经验进行设计。
四、设计依据
4.1 国家建筑规范及强制性条文。
4.2 相关建设工程审批文件。
4.3 本项目相关资料。
4.4 地块及周边实际状况。
4.5 国家和项目当地现行的设计规范、质量标准及计价依据等相关规定。如在设计过程中遇国家或地方颁布的有关新规范（含新标准、规定、依据等），乙方应依照新规范进行设计；需要依新规范进行修改设计的，甲方不追加设计修改费用，乙方不得有任何异议。
4.6 本设计任务书。
4.7 业主提交的基础资料等（原建筑平面图）。
4.8 国家及深圳市现行的建筑、结构、规划、消防、装修、防火、节能、环保等规范规定。
4.9 本设计服务合同及补充合同；
4.10 本工程勘察文件和设计需求；
4.11 合同履行中与设计服务有关的来往函件；
4.12其他设计依据。
五、设计深度及成果要求
1、设计成果资料深度要求 
投标方案设计深度及成果要求以招标文件的相关规定为准，设计深度是从方案（复兴世纪大厦）、方案深化（安居桃源村）到施工图设计及后期施工配合。各阶段设计成果需达到国家和深圳相关文件要求编制的深度，满足国家和深圳市有关现行规范和标准，通过政府主管部门的报建。其余设计文件深度以《建筑工程设计文件编制深度规定》为准，通过政府相关主管部门的报批报建。
2、设计成果主要内容要求：
A 效果图阶段：
（1）主要空间彩色专业透视效果图（分辨率达到300dpi）
提交形式：A3图纸装订成册白图8份，PDF、JPG电子文件2份，透视效果图A1展板1套。
B 施工图阶段
主要设计内容施工图部分
装饰施工图
（1）施工图设计说明（装饰构造表说明）
（2）图纸目录（封面）
（3）材料明细表（包含材料编号、名称、规格颜色、使用位置）
（4）原建筑平面图
（5）拆砌墙图
（6）隔墙尺寸平面图
（7）平面布置图
（8）天花平面布置图	
（9）天花尺寸定位图
（10）天花灯具定位图
（11）地坪平面布置图（尺寸）
（12）平面开关插座布置图（尺寸）
（13）给排水平面图（尺寸）
（14）天花综合点位图（包含消防点位、设备）
（15）各地坪、天花、灯具、设备等平面局部放大图
（16）平面索引图
（17）立面展开图 
（18）固定家具详图
（19）剖面详图（包括所有施工涉及的节点大样）
（20）特殊装饰施工详图及说明
[bookmark: _GoBack]机电施工图
（1）设备点位图
（2）消防施工图
（2）强电、弱电智能化、空调、给排水、通排风等设备施工图、系统图，含图例；同时提供对应的改造图。 
施工图成果提交形式：提前15天提交白图3份进行审查；正式图纸装订成册蓝图16份，CAD\PDF电子文件2份（U盘），材料实物展示板3份。
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