  
询价文件
一、项目名称
车间局部风网更新及筒仓小麦入仓刮板机维修项目。
二、询价单位
深圳市面粉有限公司
三、项目地点
深圳市面粉有限公司生产车间及原粮立筒仓仓顶
四、项目概况
为保障车间除尘风网系统、刮板输送设备稳定运行，消除设备老化、磨损、松动带来的隐患，恢复设备工作性能，满足车间安全生产。现对本项目设备配件更换、检修维护进行公开询价，欢迎符合资质要求、具备施工经验的供应商参与报价。本项目控制价人民币93000元（玖万叁仟元整），总价报价高于控制价将视为无效报价。
五、询价范围
1.原有老旧风网管道、沙克龙连接件拆除清运，全新定制风网管道、沙克龙及配套配件采购、安装、通风系统调试、清理现场等内容。
2.刮板机整机拆解、更换磨损刮板机链条、导轨、整机调试、试运行验收、售后质保等服务内容。全新采购刮板链条、导轨。原有老旧配件清运、现场清理等。
3.包含人工、材料、设备、运输、税费、安全防护、现场文明施工、质保服务等所有配套服务，为全包综合报价。
六、配件技术参数及质量要求
所有供货配件、施工工艺必须符合工业设备通用行业标准、具有设备原有技术规范，质保期内正常工况无变形、断裂、漏风等质量问题。
（一）车间风网配件要求
1.	风管、支架、密封件、阀门配件防腐防锈、密封性强、风管壁厚达标，支架承重稳固，适配车间长时间通风除尘工况，改造后风网系统风压、风速满足车间生产及环保要求。（风管喷涂颜色见清单备注说明）
（2） 沙克龙配件要求
1. 全新采购定制沙克龙（内外喷涂白色亮光油漆），要求与原有沙克
尺寸大小和安装连接保持一致，更换安装完成后能完全适配车间物料输送工况。
（三）	刮板机链条及导轨技术要求
1. 刮板机链条：采用工业高强度耐磨碳钢材质、节距、销轴、链片尺寸匹配现场刮板机型号；链条韧性强、抗拉伸、耐磨损、适配车间连续输送工况。
2.	 刮板机导轨：采用高耐磨合金和高分子耐磨材质；抗冲击、耐磨损、不易变形；导轨平整度、直线度达标，与链条、刮板适配性好，运行噪音低。
3.	 安装标准：链条张紧均匀、啮合顺畅、导轨固定牢固、无松动偏移、刮板运行无跑偏、无卡滞、无跳齿、负载运行稳定。
七、报价文件组成
供应商需统一整理报价文件，包含以下内容，加盖公章后密封提交（纸质版）。投递时在封面注明投标公司和项目名称。投递地址：广东省深圳市南山区北环大道9106号深圳市面粉有限公司李云海收，联系电话：13417307158。
1. 报价明细表（配件规格名称、数量、单价、合计价、人工和税费）。
2. 企业营业执照复印件。
3. 供应商必须填写供应商基本情况表,项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员需另附近3个月（连续且自投标截止之日倒推3个月）的社保缴纳记录证明。
4. 同类项目施工业绩证明（合同、验收报告均可）。
5. 说明付款方式、质保期限。
八、报价单位资格要求
1.报价单位须为合法注册独立法人企业，具备有效的营业执照，经营范围包含机械制造、粮油设备维修、通风设备安装、风网加工等相关业务。
2.具备刮板输送机维修、工业通风风网改造相关施工经验近3年内有类似维修、风网更换施工业绩，可提供合同或验收证明。
3.具备完善的施工团队及专业技术人员，特殊工种持证上岗。
4.无安全生产违法记录、无失信被执行人记录，具备独立程承担本项目施工及质保的能力。
5.不接受个人及挂靠单位报价，严禁转包，分包本项目。
九、报价明细要求
1.报价为固定综合包干报价，包含但不限于材料费、设备费、人工费、拆装费、运输费、现场清理费等。
2.报价单位需按以下明细分项报价，明细不全，总包干无分项报价的视为无效报价。报价明细和供应商基本情况表见附件。
[bookmark: _GoBack]十、其它说明
1.供应商需自行前往现场勘察测绘，充分了解现场设备型号规格、管道管径及沙克龙尺寸、施工条件，结合实际情况进行报价。
2. 中选确定：本项目采用[票决法]确定中选供应商。甲方根据报价、资质、业绩、售后方案综合评审，按所有评委投票数总和最高者确定为中选人。
3.本询价文件未尽事宜，双方后续协商确定。[image: ]
[image: ]
、供应商基本情况表
	项目名称
	

	投标（响应）供应商
	
	供应商统一社会信用代码
	

	投标（响应）供应商相关人员情况

	序号
	职务
	姓名
	身份证号码
	劳动合同关系单位
	缴纳社会保险单位

	1
	法定代表人/单位负责人/主要经营负责人
	
	
	
	

	2
	项目投标授权代表人
	
	
	
	

	3
	项目负责人
	
	
	
	

	4
	主要技术人员
	
	
	
	

	5
	投标文件编制人员
	
	
	
	

	说明：同一职务有多人担任（如主要技术人员），应分行填写。

	投标（响应）供应商关联关系情况

	序号
	关联关系类型
	关联主体名称
	备注

	1
	控股股东
	
	指出资额（或持有股份）占投标（响应）供应商资本总额（或股本总额）50%以上的股东，以及出资额（或持有股份）的比例虽然不足50%，但依其出资额（或持有股份）所享有的表决权已足以对投标（响应）供应商股东会（或股东大会）的决议产生重要影响的股东。

	2
	管理关系
	
	指对投标（响应）供应商不具有出资持股关系，但对其存在管理关系的主体。

	说明：同一关联关系类型有多个主体的，应分行填写。


注：项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员需另
附近3个月（连续且自投标截止之日倒推3个月）的社保缴纳记录证明。社保缴纳单位应为投标人单位，特殊情况（如退休返聘、外籍员工等）需提供相关证明材料。社保缴纳记录应为投标人注册所在地社会保障部门出具的社保缴纳记录证明文件，并包含养老保险和医疗保险等主要险种。
投标（响应）供应商声明：
1.投标（响应）供应商填写内容与事实不符的，招标人有权取消其投标资格、否决投标或解除合同，并依法追究其法律责任。
2.投标（响应）供应商存在围标串标行为的，将被列入招标人采购失信名单。
3.本情况表自签署之日起生效，适用于本次招采活动及后续合同履行阶段。

填表单位：（加盖单位公章）      年   月   日
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序号 名称 规格型号 单位 数量 单价（元）金额（元) 说明 备注

1 管道 φ100 米 34 1.2mm碳钢制作

2 顺水三通 φ100*30° 个 10 1.2mm碳钢制作

3 弯头 φ100*R200*90° 个 1 1.2mm碳钢制作

4 弯头 φ100*R200*60° 个 16 1.2mm碳钢制作

5 弯头 φ100*R200*45° 个 4 1.2mm碳钢制作

6 弯头 φ100*R200*30° 个 1 1.2mm碳钢制作

7 手动风门 φ100 个 8 1.2mm碳钢制作

8 补风管 φ100 个 6 1.2mm碳钢制作

9 管道 φ140 米 36 1.2mm碳钢制作

10 顺水三通 φ140*30° 个 9 1.2mm碳钢制作

11 弯头 φ140*R210*90° 个 6 1.2mm碳钢制作

12 弯管  φ140*R210*60° 个 9 1.2mm碳钢制作

13 管道 φ175 米 6 1.2mm碳钢制作

14 弯管  φ175*R259*90° 个 2 1.2mm碳钢制作

15 管道 φ180 米 45 1.2mm碳钢制作

16 顺水三通 φ180*30° 个 7 1.2mm碳钢制作

17 弯头 φ180*R270*60° 个 7 1.2mm碳钢制作

18 弯头 φ180*R270*90° 个 8 1.2mm碳钢制作

19 变径管 φ180-φ175 个 1 1.2mm碳钢制作

20 管道 φ250 米 1 1.2mm碳钢制作

21 管道 φ230 米 4 1.2mm碳钢制作

22 弯头 φ125*90° 个 1 1.2mm碳钢制作

23 弯头 φ230*R400*90° 个 2 1.2mm碳钢制作

24 变径三通 Da=230,Db=230,Dc=125 个 1 1.2mm碳钢制作

25 变径三通 Da=230,Db=230,Dc=100 个 1 1.2mm碳钢制作

26 变径三通 Da=230,Db=180,Dc=100 个 1 1.2mm碳钢制作

27 变径三通 Da=250,Db=175,Dc=180 个 1 1.2mm碳钢制作

28 变径三通 Da=180,Db=175,Dc=100 个 1 1.2mm碳钢制作

29 变径三通 Da=175,Db=140,Dc=100 个 1 1.2mm碳钢制作

30 变径三通 Da=160,Db=140,Dc=100 个 1 1.2mm碳钢制作

31 变径三通 Da=140,Db=,Dc=100 个 1 1.2mm碳钢制作

32 风机弯头 φ273*R500*90° 个 1 1.2mm碳钢制作

33 沙克龙 φ700*H1310 个 1 3mm碳钢制作

喷涂颜色亮光油漆白

色



1 φ100管箍 个 94 碳钢镀锌

2 φ125管箍 个 2 碳钢镀锌

3 φ140管箍 个 90 碳钢镀锌

4 φ160管箍 个 2 碳钢镀锌

5 φ175管箍 个 12 碳钢镀锌

6 φ180管箍 个 82 碳钢镀锌

7 φ230管箍 个 9 碳钢镀锌

8 φ250管箍 个 2 碳钢镀锌

9 φ273管箍 个 2 碳钢镀锌

1 刮板机链条 G25 项 1

总长约94米；含链条；螺丝；刮

板片

2 刮板机导轨 8*30 项 1 锰钢材质；总长约94米

3

刮板机导轨高分子

垫板

60*8 项 1 总长约94米

小计

四 辅助材料 项 1 含油漆、磨片、切割片、焊条等

五 人工费 项 1

含管道、刮板机链条拆除更换；

用回原有管道风门

六 运费 项 1

含税

报价清单

名称：车间风网、沙克龙、刮板机链条及导轨更换

二、管道配件

小计

一、车间风管明细

喷涂颜色亮光油漆青

绿色



注：以上所有零配件尺寸、型号和数量以现场勘察测绘为准

合计（人民币）

小计

三、刮板机更换链条及导轨
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9 φ273管箍 个 2 碳钢镀锌

1 刮板机链条 G25 项 1

总长约94米；含链条；螺丝；刮

板片

2 刮板机导轨 8*30 项 1 锰钢材质；总长约94米

3

刮板机导轨高分子

垫板

60*8 项 1 总长约94米

小计

四 辅助材料 项 1 含油漆、磨片、切割片、焊条等

五 人工费 项 1

含管道、刮板机链条拆除更换；

用回原有管道风门

六 运费 项 1

含税

注：以上所有零配件尺寸、型号和数量以现场勘察测绘为准

合计（人民币）

小计

三、刮板机更换链条及导轨


