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项目名称：运行业务楼党群活动室及员工休闲区配套设施采购项目
建设单位：中国民用航空深圳空中交通管理站
联系人： 王小姐
联系电话： 0755-23718839
     

日期：2026年7月


深圳空管站运行业务楼党群活动室
及员工休闲区配套设施询价书

根据《中华人民共和国招投标法》和民航招投标规定等，民航深圳空管站对深圳空管站运行业务楼党群活动室及员工休闲区配套设施采购项目进行询价采购，择优选取承包单位。参加报价的单位应严格响应本询价书的各项内容和要求，认真编制报价文件。

询价文件领取时间：2026年6月30日16:30—
2026年7月8日16:30
    答疑时间：        2026年7月4日16:30
报价截止时间：    2026年7月8日16:30
评选时间：        2026年7月10日14:00（暂定）
报价文件投送地址：广东省深圳市宝安区宝安国际机场航站四路2032号民航深圳空管站办公楼307室
接收报价文件联系人：王小姐
联系电话： 0755-23718839









一、项目基本情况
    项目名称：运行业务楼党群活动室及员工休闲区配套设施采购
预算金额：36万元
最高限价：36万元（人民币叁拾陆万元）
项目需求：详见询价文件《家具采购清单》（附件2）。
交货期及质保期要求：交货期为180日历日；质保期至少为2年（质保期或保修期按现场验收合格之日起计算）。需按采购人要求对家具进行二次运输，运输费用包含在《家具采购清单》（附件2）中。
实施地点：民航深圳空管站运行业务楼
报价方式：固定总价包干。
中选方式：综合评分最高的合格承包人中选。
分包：本项目不允许分包。
质量要求：合格。
响应报价费用：承包人承担其编制响应文件及递交响应文件的一切费用，无论结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。
[bookmark: _Toc28359013][bookmark: _Toc35393799][bookmark: _Toc35393630][bookmark: _Toc28359090]二、投标单位资格要求
[bookmark: _Toc28359014][bookmark: _Toc28359091]（一）投标人须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人（证明文件：须提供《营业执照》复印件，加盖投标人公章），经营范围需包括家具销售或生产资格；
（二）本项目不接受联合体； 
（三）投标单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目；
（四）供应商须信誉良好，未被列入“信用中国”网站失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单、中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单；供应商法定代表人未被人民法院列为失信被执行人；近3年内，在经营活动中无重大违法记录。
三、报名备案
（一）报名资料
1.真实、有效的企业营业执照复印件（加盖有效公章）；
2.经办人的法人授权委托书、经办人身份证复印件（加盖有效公章）；
3.经办人联系方式（手机、电话、电子邮箱等）；
4.投标人资格及资质证明文件；
5.信誉证明文件：
（1）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的信用信息最新查询结果截图。“严重失信主体名单”栏显示为0条记录，“重大税收违法失信主体查询结果”栏显示为0条记录，“政府采购严重违法失信行为记录名单”栏显示为0条记录，以上截图加盖供应商公章，信用提醒若结果截图显示“查询不到该企业”，视同未被列入严重失信主体名单。
（2）“中国执行信息公开网”（zxgk.court.gov.cn）法定代表人失信被执行人查询截图，加盖供应商公章。
（3）近3年无重大违法记录书面声明，加盖供应商公章。

（二）领取询价文件时间和地点
2026年6月30日至2026年7月8日，意向报价单位将上述报名资料电子版发送至邮箱shenzhen@atmb.net.cn，确认报名有效后，将发放电子版询价文件及项目相关资料包。
（三）质疑时间及方式
意向单位对本项目采购文件有异议的，在获取采购文件之日起3个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑，逾期不予受理。
（四）澄清时间及方式
采购人在收到质疑文件后3个工作日内予以书面答复，答复内容不涉及商业秘密，统一发布至深圳阳光采购平台。
（四）评选时间
2026年7月10日（暂定）
四、报价须知
（一）报价方式为固定单价报价，总价不得超过项目最高限价36万元，按清单内容报价汇总（详见附件2），投标方应充分考虑各种因素影响变化，政策性调整的风险，一旦经评审确定中选人，报价不作调整。
（二）报价文件的制作费用由报价方自行承担。
（三）报价方要求到现场踏勘产生的所有费用由报价方负责。
（四）评选结束后，报价文件不退还报价方，询价单位将不通知未中选单位。
（五）报价方中选后，不得将项目进行转包或分包，如有违反，询价单位有权终止合同，并由中选方按报价的50%赔付给询价单位。
（六）在报价截止时间后递交的报价书，询价单位有权取消报价方的报价资格，询价单位不作任何解释。
（七）报价方不得违反国家、民航有关招标规定条款，严禁串标、围标等违法违纪行为。
（八）报价方应仔细阅读和检查本询价文件、项目需求等全部内容，如发现缺页、数据矛盾或附件不全等问题，应及时向询价单位提出，否则视报价方认可询价文件全部内容。
（九）投标货物相应技术参数须满足附件中货物技术要求所有标注“▲”的重要参数中的技术参数要求，否则按废标处理。
（十）本询价文件解释归询价单位，如有变动，将及时通知已领取人员，并视情况延迟参选截止时间。
六、投标要求
（一）报价文件至少包括：报价函、清单内容报价汇总、资质材料、业绩证明、服务承诺。报价函和服务承诺可参照附件样例。
（二）投标文件中的报价统一以人民币为单位，且必须是唯一的，报价不能超过36万元（含增值税专票），总报价与单价合计必须一致，否则按废标处理。若数字与文字描述不一致，以文字描述为准。
（三）资质材料包括：
（1）授权委托书（后附）、授权人身份证复印件、代理人身份证复印件；（注：法定代表人在报价书签字的，不需要提供授权委托书）
（2）营业执照复印件；
（3）其他资质材料。
（四）本项目的报价为综合价，包括了本项目相关的各项规费、税金、措施费、保险、利润以及为完成本项目所发生的一切费用（包含但不限于施工设计、采购、运输、保管、安装、调试、投运和质保等）。如报价中相关费用为零元，询价单位视报价方已将费用合并到其他项目中，报价方不得要求追加。
（五）报价方应按照国家招投标规定的标准制作报价文件（每页均需加盖单位公章），并密封、盖骑缝章；密封袋封面需注明项目名称，报价人名称，并加盖报价人公章（密封袋封口处也需加盖公章）。
（六）报价文件需提供一正本、一副本（共2套）。如正本和副本内容有差异，以正本为准。
（七）不满足以上任何一点要求的，均为无效报价。
七、评选方案
（一）由站招投标工作领导小组成立评选小组。
（二）评选小组开标、唱标。
（三）本项目“综合评标法”，即评标成员对各家投标方，根据评分要素分别打分，并汇总计算各家投标方分值，最终分值最高者为“中标候选人”。
本项目评标总分为100分，评分要素包括价格、样品评分、同类项目业绩、供应商评价、服务承诺五个要素，各要素权重分别为70%、10%、10%、5%、5%。具体见下表：
	货物类
评标要素
	价格
（满分70）
	样品评分（满分10分）
	
同类项目业绩（满分10分）
	
供应商评价
（满分5）

	
服务承诺
（满分5）
	总分
（满分100）

	投标方1
	
	
	
	
	
	

	投标方2
	
	
	
	
	
	

	投标方3
	
	
	
	
	
	


（一）价格分值的计算：（1）计算出有效报价的平均值X。X为加权平均值，计算公式为X=0.7*X1+0.2*X2+0.1*X3,其中X1、X2、X3为所有报价中较低的三个价格(X1<X2<X3)。（2）计算出各投标报价与平均报价的偏离值x（即差值的绝对值）；（3）根据公式计算出各投标方的价格分值，计算公式为计算公式为70（1-x/X）。具体见下表：
	价格要素
	报价
	加权平均值X
	偏离值x
	价格分值

	投标方1
	
	
	
	

	投标方2
	
	
	
	

	投标方3
	
	[bookmark: _GoBack]
	
	


（二）样品评分的计算：各评标成员对各投标方提供的样品对比，根据材质、工艺、功能、结构、品质进行打分，评标小组计算出各投标方的平均分值后，作为该投标方的该要素分值。分数范围为0-10分，各评标成员自由打分。
	样品评分要素
	评标人1
	评标人2
	评标人3
	评标人4
	平均分值

	投标方1
	
	
	
	
	

	投标方2
	
	
	
	
	

	投标方3
	
	
	
	
	


（三）同类项目业绩分值的计算：每提供1项近三年内(按响应文件递交截止之日起倒推计算，以合同签订时间为准)签订金额为10万元及以上家具软装类业绩得2分，本项最高得10分。
注:提供合同关键页(关键信息包含:合同金额、签章(签字及盖章)、合同签订日期)等作为合同证明材料，关键信息建议标注便于查验，分数范围为0-10分取整数，各评标成员根据投标公司响应情况打分。
	业绩评分要素
	评标人1
	评标人2
	评标人3
	评标人4
	平均分值

	投标方1
	
	
	
	
	

	投标方2
	
	
	
	
	

	投标方3
	
	
	
	
	


（四）供应商分值的计算各评标成员对各投标方的供应商评价分别打分，评标小组计算出各投标方的平均分值后，作为该投标方的该要素分值。评分规则：（1）未参建过空管站类似项目的投标方，该要素分数基础分为2.5分；（2）参建过空管站类似项目的投标方，分数范围为0-5分，各评标成员根据投标方在空管站过往项目中的实际表现情况，以基础分上下浮动，自由打分。
	供应商评价要素
	评标人1
	评标人2
	评标人3
	评标人4
	平均分值

	投标方1
	
	
	
	
	

	投标方2
	
	
	
	
	

	投标方3
	
	
	
	
	


（五）服务承诺分值的计算：各评标成员对各投标方提供的服务承诺分别打分，评标小组计算出各投标方的平均分值后，作为该投标方的该要素分值。分数范围为0-5分，各评标成员自由打分。
	服务承诺要素
	评标人1
	评标人2
	评标人3
	评标人4
	平均分值

	投标方1
	
	
	
	
	

	投标方2
	
	
	
	
	

	投标方3
	
	
	
	
	



附件：1.报价函
       2.家具采购清单
3.服务承诺


附件1：
报价函

致 中国民用航空深圳空中交通管理站 （询价采购人）：
1.经分析研究询价采购人提供的询价文件，结合我方实际情况，本询价申请人的报价为人民币           万元（小数点后保留两位，四舍五入）。
2.如询价采购人接受本询价申请人的报价，本询价申请人将保证遵循国家和省、市相关法律法规的要求和询价文件的条件完成相关工作。
3.本询价申请人同意在规定的递交报价函截止之日起90天内遵守本报价内容。在该期限期满之前，本报价对本询价申请人始终有约束力，并可随时被接受。
4.在正式的合同协议制定和签署前，本报价函连同询价采购人的中标通知书应为约束双方的合同文件。
5.本询价申请人理解，询价采购人不一定接受最低的报价或询价采购人可能接受其他任何报价。
询价申请人名称：_______________________________________________（公章）
法定代表人或其授权委托代理人：____________________________（签章）
联系电话：_______________________
报价日期：______年_____月_____日


附件2：   
家具采购清单
	序号
	产品名称
	尺寸规格
	招标技术要求
	数量
	单位

	1
	讲台
	600*500*1060
	1、木皮采用厚度0.8mmAAA级樱桃木皮饰面，实木封边。
2、基材：为ENF级实木多层板，颜色和纹理与边框接近，接口自然平和，经精修边，无外露胶痕。
3、工艺：采用整装式结构。
4、功能配置：配置走线功能，中标后可以根据采购方需求深化。
5、胶粘剂：采用环保型水基型家具喷胶。
6、油漆：采用环保水性油漆，经过三底两面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用。
7、五金配件：采用金属配件做防锈处理。
	1.00 
	张

	2
	活动会议办公桌
	1600*480*750
	1、面材：饰面采用三聚氰胺饰面，具有防水、防潮、耐磨性能强；台面厚度≥25mm。
2、基材：采用ENF级实木多层板，厚度25MM。
3、工艺：封边用材≥2mm厚PVC同色封边，封边倒角圆滑、经精修边，无外露胶痕。▲PVC封边条检测依据：QB/T 4371-2012 《家具抗菌性能的评价》抗菌性能：金黄色葡萄球菌≥99.4、大肠杆菌≥99.3、肺炎克雷伯氏菌≥99.1、粘质沙雷氏菌≥99.3；
4、功能配置：带脚轮可移动折叠。
5、胶粘剂：采用环保型水基型家具喷胶。
6、五金配件：电镀脚架，钢架脚壁厚≥1.5mm。
7、▲会议桌检测依据：GB/T 3324-2017；外观要求、力学性能单项均检测合格；形状和位置公差平整度面板、正视面板件:≤0.05mm，底脚平稳性≤0.10mm；表面理化性能要求-软、硬质覆面：耐干热≥5级、耐湿热≥5级、耐污染性能≥5级；甲醛释放量(干燥器法)mg/L≤0.1mg/L。【以上两个▲参数提供2024年1月1日起至本项目投标截止日止由第三方检测机构出具带有CMA标志的符合上述检测依据和检测参数要求的检测报告扫描件。同时提供“国家认证认可监督管理委员会”官方网站（http://www.cnca.gov.cn/）检测报告查询记录的截图。因该平台升级等原因导致无法查询的，则需同时提供①平台无法查询的截图，以及②通过检测机构官网、邮箱等可靠途径查询所提交检测报告具体内容的真实性的证明材料或者检测机构盖章的证明材料，证明该报告真实有效。】
	27.00
	张

	3
	座椅
	　
	1、座面、椅背面选用头层牛皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，纹路细致、色泽均匀。车缝线路均匀、线条顺畅、针距均匀，扪面整体感观流畅，转角平滑
2、材质：椅架、椅背框架与扶手，采用不锈钢压铸成型，高回弹高密度原生海绵。
3、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。
	54.00
	张

	4
	A立面墙位置：书吧+展示板
	3500*500*3500
	1、木皮采用厚度0.8mmAAA级樱桃木皮饰面，实木封边。
2、基材：顶板、层板厚度≥55mm，侧板≥50mm、门板≥18mm、背板≥18mm；面板为ENF级实木多层板，颜色和纹理与边框接近，接口自然平和，经精修边，无外露胶痕。
3、工艺：采用组合式拼装结构，外观面无三合一孔眼。
4、功能配置：配置掩门及抽屉柜，中标后可以根据采购方需求深化。
5、胶粘剂：采用环保型水基型家具喷胶。
6、油漆：采用环保水性油漆，经过三底两面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用。
7、五金配件：采用阻尼铰链、门轴合页采用不锈钢合页，抽屉、柜门把手采用金属配件做防锈处理。其中三合一▲紧固件检测依据：QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》
技术要求：耐腐蚀试验乙酸盐雾试验 96h检测结果为10级，理化性能要求金属电镀层-抗盐雾检验结果为0锈点。
【提供2024年1月1日起至本项目投标截止日止由第三方检测机构出具带有CMA标志的符合上述检测依据和检测参数要求的检测报告扫描件。同时提供“国家认证认可监督管理委员会”官方网站（http://www.cnca.gov.cn/）检测报告查询记录的截图。因该平台升级等原因导致无法查询的，则需同时提供①平台无法查询的截图，以及②通过检测机构官网、邮箱等可靠途径查询所提交检测报告具体内容的真实性的证明材料或者检测机构盖章的证明材料，证明该报告真实有效。】
	1.00 
	组
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	A立面墙异形护墙板
	11660*350*3500
	1、木皮采用厚度0.8mmAAA级樱桃天然木皮饰面。
2、基材：整体采用ENF级实木多层板制作；底层用18厘多层板做基层造型。
3、工艺：需二次深化结构，含现场打底基层和后期安装，完成面无钉眼。
4、胶粘剂：中性结构胶；
5、油漆：采用环保水性油漆，经过三底两面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用。
	40.81 
	平方
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	电视背景墙板
	8200*18*3500
	1、木皮采用厚度0.8mmAAA级樱桃木皮饰面。
2、基材：整体采用ENF级实木多层板制作；底层用18厘多层板做基层造型。
3、工艺：含现场打底基层和后期安装，完成面无钉眼，需内嵌电视机功能。
4、胶粘剂：中性结构胶；
5、油漆：采用环保水性油漆，经过三底两面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用。油漆表面无尘粒、气泡、渣点、边缘及立面无流挂等现象。水性漆的重金属元素含量（包括铅、镉、六价铬、汞、砷、钡、硒、锑、钴）均未检出。
	28.70 
	平方

	7
	C立面墙位置：储藏柜
	4300*500*3500
	1、木皮采用厚度0.8mmAAA级樱桃木皮饰面，实木封边。
2、基材：门板≥18mm、背板≥18mm；面板为ENF级实木多层板，颜色和纹理与边框接近，内部不见光部分层板可用ENF级刨花板基材，▲刨花板依据GB/T 4897-2015《刨花板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》；外观质量（板面平整光洁，无开裂、鼓泡、破损、污渍及杂质）；长度、宽度尺寸偏差(长宽偏差≤+0.2mm);厚度尺寸偏差(厚度偏差≤+0.05mm);板边不直度≤0.10mm/m;对角线偏差≤0.5mm;含水率8.0%;板内密度偏差≤±2.0%;密度720kg/m³;内结合强度≥0.70MPa;表面结合强度≥0.95MPa;静曲强度≥22.0MPa;弹性模量≥3500MPa;2h 吸水厚度膨胀率≤3.5%;板面握螺钉力≥1500N;板边握螺钉力≥1100N;冷热循环性能(试验后无分层、开裂、鼓泡、脱胶现象);甲醛释放量≤0.025mg/m³;TVOC 释放量≤0.18mg/m³;防霉等级(0 级，表面无霉菌滋生);抗菌性能（大肠杆菌）抗菌率≥99.9%;抗菌性能（金黄色葡萄球菌）抗菌率≥99.9%;耐划痕性能(表面无划痕、涂层完好无损);耐湿热性能(处理后板面完好，无异常变化);可溶性重金属含量未检出；苯系物释放量未检出；【提供2024年1月1日起至本项目投标截止日止由第三方检测机构出具带有CMA标志的符合上述检测依据和检测参数要求的检测报告扫描件。同时提供“国家认证认可监督管理委员会”官方网站（http://www.cnca.gov.cn/）检测报告查询记录的截图。因该平台升级等原因导致无法查询的，则需同时提供①平台无法查询的截图，以及②通过检测机构官网、邮箱等可靠途径查询所提交检测报告具体内容的真实性的证明材料或者检测机构盖章的证明材料，证明该报告真实有效。】
3、工艺：采用组合式拼装结构，外观面无三合一孔眼。
4、功能配置：配置掩门及抽屉柜，中标后可以根据采购方需求深化。
5、胶粘剂：采用环保型水基型家具喷胶。
6、油漆：采用环保水性油漆，经过三底两面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用。
7、五金配件：采用阻尼铰链、门轴合页采用不锈钢合页，抽屉、柜门把手采用金属配件做防锈处理。
	1.00 
	组

	8
	墙面打底
	　
	15mm大芯板打底，面贴9mm“可耐福”牌耐水石膏板，含人工、辅料。不含布电、灯具、刮腻子、乳胶漆。
	56.10 
	平方

	9
	方通造型
	100*50*3500
	　
	22.96 
	平方

	10
	改电增加插座位置
	　
	国标“金龙羽”2.5mm2多芯电线、“宝狮”牌PVC线管等，辅料、含人工(不含打槽)。
	1.00 
	项

	11
	
真皮沙发 米色
	3500*1000*600
	1.基材： 框架及面板采用白橡木原木制作，框架为白橡木原木方加工成型，木方直径≥60mm（后期根据款式及结构深化）；面板及座低板采用白橡木直拼板，厚度不低于18mm；面板底部需有木方加固支撑。木材均经过防虫、防潮、防腐、二次烘干蒸发处理；木材含水率≤7.8%以内,基材硬度强,不变形,通过国家钉力测试标准。
2.面料：采用头层小牛皮+抱枕。质地柔软细腻、色差小、具有防污、阻燃、抗静电等功能，健康环保经久耐用。每组含2个靠包。
3.海绵：采用高密度海绵;物理方式固定。
4.金属：采用304#不锈钢、具有一定的耐酸、耐碱性能，密度高、抛光无气泡、无针孔等特点、表面电镀、做防指纹处理。
5.▲沙发检测依据：QB/T 1952.1-2023《软体家具沙发》；
技术要求：外形对称度：座面对称度-对角线长度≤1000mm检验结果为≤2mm，背面对称度-对角线长度＞1000mm检验结果为≤4mm，相同扶手对称度-对角线长度≤1000mm检验结果为≤3mm，围边对称度检验结果为≤1mm；产品用料、加工：木材含水率≤7.8%，泡沫塑料表观密度座面≥41.9 kg/m³， 泡沫塑料表观密度其他部位≥37.9 kg/m³；泡沫塑料压缩永久变形≤4.4%；甲醛释放量 (9-11L干燥器法) ≤0.1mg/L；外观性能：面料-单项判定为合格，缝纫和包覆-单项判定为合格，木制件-单项判定为合格，饰面-木制件单项判定为合格，理化性能：表面涂层理化性能木制件漆膜涂层-附着力(交叉切割法) 检测结果为1级；力学性能：沙发座背及扶手耐久性(C级：20000次) 检测结果为符合要求单项判定为合格；安全性能：阻燃性-抗引燃特性试验-阻燃I级-阴燃的香烟检测结果为阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验，单项判定为合格。【提供2024年1月1日起至本项目投标截止日止由第三方检测机构出具带有CMA标志的符合上述检测依据和检测参数要求的检测报告扫描件。同时提供“国家认证认可监督管理委员会”官方网站（http://www.cnca.gov.cn/）检测报告查询记录的截图。因该平台升级等原因导致无法查询的，则需同时提供①平台无法查询的截图，以及②通过检测机构官网、邮箱等可靠途径查询所提交检测报告具体内容的真实性的证明材料或者检测机构盖章的证明材料，证明该报告真实有效。】
6. 图片仅供参考，具体以后续厂家深化图纸及提供材料样块予设计，业主审核确认为准。
	1.00 
	张
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	茶几
	800*620
	1、台面：采用黑色岩板或者玻璃几面，厚度≥18mm； 
2、基材：9mm实心铁片防倾倒底座，柱体为实木。               
3、工艺：几面玻璃或岩板倒安全角，底坐和几底喷黑色烤漆。    
4、油漆：采用喷粉烤漆。                                                                                                                  
5、结构/配置根据采购方需求进行深化设计。
	1.00 
	张
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吧台椅
	400*390
*1000
	1、面料：马鞍革，经精细鞣制而成，触感细腻、纹理自然。其耐磨抗撕裂、透气防水，日常打理便捷，色泽饱满不易褪色。
2、内框：采用高强度铁架打造，经除锈防锈处理，不易生锈腐蚀，结构稳定承重强。焊接平整牢固；
	10.00 
	张

	14
	休闲沙发1
	760*760*660
	1.基材： 框架及面板采用白橡木原木制作，框架为白橡木原木方加工成型，木方直径≥60mm（后期根据款式及结构深化）；面板及座低板采用白橡木直拼板，厚度不低于18mm；面板底部需有木方加固支撑。木材均经过防虫、防潮、防腐、二次烘干蒸发处理；木材含水率≤7.8%以内,基材硬度强,不变形,通过国家钉力测试标准。
2.面料：采用头层小牛皮+抱枕。质地柔软细腻、色差小、具有防污、阻燃、抗静电等功能，健康环保经久耐用。每组含2个靠包。
3.海绵：采用高密度海绵;采用物理方式固定。
4.金属：采用304#不锈钢、具有一定的耐酸、耐碱性能，密度高、抛光无气泡、无针孔等特点、表面电镀、做防指纹处理。
5.底座：不锈钢原色底盘，可转动。
6.五金▲螺丝依据： 
QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》
QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》
QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》
技术要求：金属表面耐腐蚀试验中性盐雾试验（≥150h）耐腐蚀等级10级、乙酸盐雾试验（≥150h）耐腐蚀等级10级；外观性能要求：金属件-电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺，金属件-电镀层表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕。【提供2024年1月1日起至本项目投标截止日止由第三方检测机构出具带有CMA标志的符合上述检测依据和检测参数要求的检测报告扫描件。同时提供“国家认证认可监督管理委员会”官方网站（http://www.cnca.gov.cn/）检测报告查询记录的截图。因该平台升级等原因导致无法查询的，则需同时提供①平台无法查询的截图，以及②通过检测机构官网、邮箱等可靠途径查询所提交检测报告具体内容的真实性的证明材料或者检测机构盖章的证明材料，证明该报告真实有效。】
7. 图片仅供参考，具体以后续厂家深化图纸及提供材料样块予设计，业主审核确认为准。
	4.00 
	张
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	洽谈区沙发2
	840*820*745
	1、面料：采用高级天然皮革(牛皮)，▲真皮依据QB/T 2707-2018《皮革 物理和机械试验 试样的准备和调节》、GB 20400-2006《皮革和毛皮 有害物质限量》；可分解致癌芳香胺染料未检出；游离甲醛未检出；抗张强度正面革≥27.07N/mm²；撕裂力正面革≥39.82N；断裂伸长率正面革≥52.42%；摩擦色牢度（干擦）≥4级；摩擦色牢度（湿擦）≥3级；pH值4.07；感官外观质量（革面平整，无裂浆、裂面、脱色、油污）符合要求；耐折牢度20000次无裂纹；透气性≥1.81mm/s；吸水性2h吸水率≤8.81%；收缩温度≥82.01℃；六价铬未检出；重金属总含量（铅≤100mg/kg，镉≤10mg/kg）符合要求；耐汗渍色牢度3～4级；耐光色牢度≥4级；气味无异味；涂层附着力附着牢固；【提供2024年1月1日起至本项目投标截止日止由第三方检测机构出具带有CMA标志的符合上述检测依据和检测参数要求的检测报告扫描件。同时提供“国家认证认可监督管理委员会”官方网站（http://www.cnca.gov.cn/）检测报告查询记录的截图。因该平台升级等原因导致无法查询的，则需同时提供①平台无法查询的截图，以及②通过检测机构官网、邮箱等可靠途径查询所提交检测报告具体内容的真实性的证明材料或者检测机构盖章的证明材料，证明该报告真实有效。】                                     
2、靠背：高弹力绵靠背
3、座垫：高弹力绵座垫
4、框架：四面抛光、烘干、除虫处理实木木架
5、脚架：黑色铁架底框架连接黑色喷涂铝合金脚
6、工艺：锰钢蛇簧加平衡线处理，稳定不变形
	6.00 
	张
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	茶几
	800*720
	1.基材：樱桃木实木做封闭哑光漆面，木材均经过防虫、防潮、防腐、二次烘干蒸发处理；木材含水率12%以内,基材硬度强,不变形,通过国家钉力测试标准。榫卯结构。
2. ▲茶几符合GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》GB 18584-2024《家具中有害物质限量》技术要求：甲醛、苯、甲苯、二甲苯和TVOC的释放限量检测结果为未检出，形状和位置公差平整度检测结果为≤0.03mm, 形状和位置公差底脚平稳性检测结果为0mm,理化性能木制件表面理化性能软、硬质覆面耐干热检测结果为2级，理化性能木制件表面理化性能软、硬质覆面耐湿热检测结果为2级，理化性能木制件表面理化性能软、硬质覆面耐污染性能检测结果为5级，力学性能桌类强度和耐久性垂直冲击试验-其他桌面的垂直冲击试验检测结果为140mm，2 次；满足要求，桌类稳定性垂直加载稳定性检测结果为垂直加载600N；无倾翻。
3.其中使用的▲粘胶剂符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》
技术要求：氯丁橡胶胶粘剂-总挥发性有机物≤115g/L，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯，二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯总量均要求检测结果未检出。【以上两个▲参数提供2024年1月1日起至本项目投标截止日止由第三方检测机构出具带有CMA标志的符合上述检测依据和检测参数要求的检测报告扫描件。同时提供“国家认证认可监督管理委员会”官方网站（http://www.cnca.gov.cn/）检测报告查询记录的截图。因该平台升级等原因导致无法查询的，则需同时提供①平台无法查询的截图，以及②通过检测机构官网、邮箱等可靠途径查询所提交检测报告具体内容的真实性的证明材料或者检测机构盖章的证明材料，证明该报告真实有效。】
4. 图片仅供参考，具体以后续厂家深化图纸及提供材料样块予设计，业主审核确认为准。
	2.00 
	张
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	定制柜+台面+开放阁
	5400*600*2800
	1、木皮采用厚度0.8mmAAA级樱桃木皮饰面，实木封边。
2、基材：侧板≥50mm、门板≥18mm、背板≥18mm；边框用ENF级实木多层板制作，面板为ENF级实木多层板，内部不见光部分层板可用ENF级刨花板基材，颜色和纹理与边框接近，接口自然平和无外露胶痕。▲多层板依据GB 18580-2017室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量、GB/T 9846-2015普通胶合板、GB/T 34722-2025浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板；甲醛释放量（气候箱法E1级≤0.016mg/m³）；含水率7.12%；胶合强度（二类胶合板≥1.26MPa）；浸渍剥离性能每边剥离长度≤1/3胶层边长，无完全剥离（无剥离、无开胶，胶层完整）；静曲强度（厚度≥6mm时≥42.36MPa）；弹性模量≥4865.20MPa；长度尺寸偏差+0.5mm；厚度尺寸偏差+0.03mm；对角线偏差≤1.12mm/m；外观质量（板面洁净平整，无任何缺陷损伤）；握螺钉力（板面≥1560N，板边≥925N）；边缘直度≤0.16mm/m；翘曲度≤0.09%；表面耐磨性能（耐磨转数≥685转）；表面耐划痕（≥2.2N，无划痕无压痕）；表面耐污染腐蚀（耐污性优异，无变色腐蚀痕迹）；表面耐水蒸气（耐水汽性能优良，无异常变化）；【提供2024年1月1日起至本项目投标截止日止由第三方检测机构出具带有CMA标志的符合上述检测依据和检测参数要求的检测报告扫描件。同时提供“国家认证认可监督管理委员会”官方网站（http://www.cnca.gov.cn/）检测报告查询记录的截图。因该平台升级等原因导致无法查询的，则需同时提供①平台无法查询的截图，以及②通过检测机构官网、邮箱等可靠途径查询所提交检测报告具体内容的真实性的证明材料或者检测机构盖章的证明材料，证明该报告真实有效。】
3、工艺：采用组合式拼装结构，外观面无三合一孔眼。
4、功能配置：配置掩门及抽屉柜，中标后根据采购方需求深化。
5、胶粘剂：采用环保型水基型家具喷胶。
6、油漆：采用环保水性油漆，经过三底两面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用。油漆表面无尘粒、气泡、渣点、边缘及立面无流挂等现象。
7、五金配件：抽屉采用阻尼铰链、门轴合页采用不锈钢合页，抽屉、柜门把手采用金属配件做防锈处理。
8、台面用人造石英石台面，防水防刮防污。
	1.00 
	组

	18
	定制储物柜
	4200*600*2800
	1、木皮采用厚度0.8mmAAA级樱桃木皮饰面，实木封边。
2、基材：顶板厚度≥55mm，侧板≥50mm、门板≥18mm、背板≥18mm；面板为ENF级实木多层板，颜色和纹理与边框接近，内部不见光部分层板可用ENF级刨花板基材，接口自然平和，经精修边，无外露胶痕。
3、工艺：采用组合式拼装结构，外观面无三合一孔眼。见光层板及侧板锣槽内嵌不锈钢造型。
4、功能配置：配置掩门及抽屉柜，中标后可以根据采购方需求深化。
5、胶粘剂：采用环保型水基型家具喷胶。
6、油漆：采用环保水性油漆，经过三底两面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用。油漆表面无尘粒、气泡、渣点、边缘及立面无流挂等现象。▲油漆依据GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T35602-2017《绿色产品评价涂料》；外观状态（色泽均匀，无结块、无沉淀、无分层、无杂质）；挥发性有机化合物（VOC）含量（水性漆≤82g/L）；游离甲醛含量≤38mg/kg；苯含量≤2.1mg/kg；甲苯+二甲苯总和含量≤19mg/kg；铅（Pb）含量≤32mg/kg；乙二醇醚及其酯总和含量≤0.04%；N-甲基吡咯烷酮（NMP）含量未检出（＜5mg/kg）；固体含量≥55.2%；黏度（23℃±0.5℃条件下，涂-4杯黏度20～60s）35.2s；耐水性（23℃±2℃蒸馏水浸泡96h，涂层无起泡、脱落、变色、失光）；耐擦洗性（耐擦洗次数≥5800次漆膜完好无露底）；附着力（划格法测试，附着力≤1级）；硬度（铅笔法测试，漆膜硬度≥2H）；贮存稳定性（50℃±2℃恒温贮存7d，无结皮、无胶凝、分层轻微，沉淀可完全搅起）；【提供2024年1月1日起至本项目投标截止日止由第三方检测机构出具带有CMA标志的符合上述检测依据和检测参数要求的检测报告扫描件。同时提供“国家认证认可监督管理委员会”官方网站（http://www.cnca.gov.cn/）检测报告查询记录的截图。因该平台升级等原因导致无法查询的，则需同时提供①平台无法查询的截图，以及②通过检测机构官网、邮箱等可靠途径查询所提交检测报告具体内容的真实性的证明材料或者检测机构盖章的证明材料，证明该报告真实有效。】
7、五金配件：采用阻尼铰链、门轴合页采用不锈钢合页，抽屉、柜门把手采用金属配件做防锈处理。
8、台面用人造石英石台面，防水防刮防污。
	1.00 
	组

	19
	吧台
	4000*1000*1100
	1、面材：面材木皮厚度≥0.8mm天然实木皮，宽度≥200mm； 
2、基材：采用ENF级实木多层板，厚度25MM，颜色和纹理与边框接近，接口自然平和，经精修边，无外露胶痕。               
3、工艺：木皮与封边拼接紧密，线条均匀整齐，转角过度顺畅。采用≥2mm厚实木封边条。    
4、油漆：采用环保水性漆（包括底漆和面漆），三底两面工艺，经防虫、防腐等化学处理。油漆表面无尘粒、气泡、渣点、边缘及立面无流挂等现象。                                                                                                                  
5、台面：采用天然大理石​爵士白台面，整台台面及侧脚大理石包覆，台面厚度80mm,台面覆膜工艺自带纳米保护层；
6、结构/配置根据采购方需求进行深化设计。
	1.00 
	张

	20
	咖啡桌
	7800*500*760
	1、面材：面材木皮厚度≥0.6mm天然实木皮，宽度≥200mm； 
2、基材：采用ENF级实木多层板，厚度75mm以上，颜色和纹理与边框接近，接口自然平和，经精修边，无外露胶痕。               
3、工艺：木皮与封边拼接紧密，线条均匀整齐，转角过度顺畅。采用≥2mm厚实木封边条。    
4、油漆：采用环保水性漆（包括底漆和面漆），三底两面工艺，经防虫、防腐等化学处理。油漆表面无尘粒、气泡、渣点、边缘及立面无流挂等现象。                                                                                                                  
5、钢脚：不锈钢钢架，钢架壁厚≥1.5mm，经硅烷处理后静电喷涂粉末工艺处理，
▲喷涂粉末依据：
GB/T 23991-2009《涂料中可溶性有害元素含量的测定》、
GB/T 30647-2014《涂料中有害元素总含量的测定》
技术要求：有害物质限量的限量值要求总铅(Pb)含量(限色漆，腻子和醇酸清漆) 检验结果为未检出，单项判定为合格；可溶性重金属含量(限色漆，腻子和醇酸清漆)-镉(Cd)含量检验结果为未检出，单项判定为合格；可溶性重金属含量(限色漆，腻子和醇酸清漆)-铬(Cr)含量检验结果为未检出，单项判定为合格；可溶性重金属含量(限色漆，腻子和醇酸清漆)-汞(Hg)含量检验结果为未检出，单项判定为合格。【提供2024年1月1日起至本项目投标截止日止由第三方检测机构出具带有CMA标志的符合上述检测依据和检测参数要求的检测报告扫描件。同时提供“国家认证认可监督管理委员会”官方网站（http://www.cnca.gov.cn/）检测报告查询记录的截图。因该平台升级等原因导致无法查询的，则需同时提供①平台无法查询的截图，以及②通过检测机构官网、邮箱等可靠途径查询所提交检测报告具体内容的真实性的证明材料或者检测机构盖章的证明材料，证明该报告真实有效。】
6、结构/配置根据采购方需求进行深化设计。
	1.00 
	张

	21
	边柜
	4200*450*800
	1、木皮采用厚度0.8mmAAA级樱桃木皮饰面，实木封边。
2、基材：采用ENF级实木多层板，层板、门板≥18mm、背板≥18mm。
3、工艺：采用组合式拼装结构，外观面无三合一孔眼。4、功能配置：配置掩门及抽屉柜，中标后可以根据采购方需求深化。
5、胶粘剂：采用环保型水基型家具喷胶。
6、油漆：采用环保水性油漆，经过三底两面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用。
7、五金配件：采用阻尼铰链、门轴合页采用不锈钢合页，抽屉、柜门把手采用金属配件做防锈处理；▲铰链检测依据：QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》；GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》；QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》；GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》；理化性能要求耐腐蚀100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生，100h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；中性盐雾耐腐蚀72h-涂（镀）层对基体的保护等级检测结果达到10级，中性盐雾耐腐蚀72h涂-（镀）层本身耐腐蚀等级检测结果达到10级。【提供2024年1月1日起至本项目投标截止日止由第三方检测机构出具带有CMA标志的符合上述检测依据和检测参数要求的检测报告扫描件。同时提供“国家认证认可监督管理委员会”官方网站（http://www.cnca.gov.cn/）检测报告查询记录的截图。因该平台升级等原因导致无法查询的，则需同时提供①平台无法查询的截图，以及②通过检测机构官网、邮箱等可靠途径查询所提交检测报告具体内容的真实性的证明材料或者检测机构盖章的证明材料，证明该报告真实有效。】
	1.00 
	组

	22
	改电增加插座位置
	　
	国标“金龙羽”2.5mm2多芯电线、“宝狮”牌PVC线管等，辅料、含人工(不含打槽)。
	1.00 
	项

	23
	书柜
	7000*400*2800
	1、木皮采用厚度0.8mmAAA级樱桃木皮饰面，实木封边。
2、基材：顶板厚度≥55mm，侧板≥50mm、门板≥18mm、背板≥18mm；边框用ENF级实木多层板制作，面板为ENF级实木多层板，内部不见光部分层板可用ENF级刨花板基材，颜色和纹理与边框接近，接口自然平和无外露胶痕。3、工艺：采用组合式拼装结构，外观面无三合一孔眼。见光层板及侧板锣槽造型。
4、功能配置：配置掩门及抽屉柜，中标后可以根据采购方需求深化。
5、胶粘剂：采用环保型水基型家具喷胶。
6、油漆：采用环保水性油漆，经过三底两面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用。油漆表面无尘粒、气泡、渣点、边缘及立面无流挂等现象。
7、五金配件：抽屉采用阻尼铰链、门轴合页采用不锈钢合页，抽屉、柜门把手采用金属配件做防锈处理。
	1.00 
	组

	24
	食品柜
	2250*400*900
	1、木皮采用厚度0.8mmAAA级樱桃木皮饰面，实木封边。
2、基材：顶板、门板≥18mm、背板≥18mm；面板为ENF级实木多层板，颜色和纹理与边框接近，接口自然平和，经精修边，无外露胶痕。
3、工艺：采用组合式拼装结构，外观面无三合一孔眼。
4、功能配置：配置掩门及抽屉柜，中标后可以根据采购方需求深化。
5、胶粘剂：采用环保型水基型家具喷胶。
6、油漆：采用环保水性油漆，经过三底两面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用。
7、五金配件：采用阻尼铰链、门轴合页采用不锈钢合页，抽屉、柜门把手采用金属配件做防锈处理。
	1.00 
	组

	25
	阅读桌
	3000*900*760
	1、面材：面材木皮厚度≥0.6mm天然胡桃实木皮，宽度≥200mm； 
2、基材：采用ENF级实木多层板，厚度75MM 。               
3、工艺：木皮与封边拼接紧密，线条均匀整齐，转角过度顺畅。采用≥10mm厚实木封边条。    
4、油漆：采用环保水性漆（包括底漆和面漆），三底两面工艺，经防虫、防腐等化学处理。油漆表面无尘粒、气泡、渣点、边缘及立面无流挂等现象。                                                                                                                  
5、桌脚：一侧为胡桃实木脚架，侧面做凹槽造型，凹槽部分贴黑色不锈钢，一侧为高透光度订制哑克力。
6、配置根据采购方需求进行深化设计。
	1.00 
	张

	26
	座椅
	常规
	1、坐垫:选用头层米色真皮，无异味；车缝线路均匀、针距均匀，转角平滑、后背及底座包饱满，左右对齐，海绵采用高弹定型海绵。
2、基材：整体采用红橡木原木制作；脚架、框架采用直径≥60mm红橡木原木方加工成型；面板及芯板采用宽度≥60mm、厚度≥18mm的红橡木直拼板加工成型，面板下方配置≥40mm实木方横梁，增加产品的稳定性，可以叠放，产品结构根据实际深化。
3、工艺：采用榫卯结构连接工艺。木材充分烘干；木材纹理无明显节子、虫眼，不得使用腐朽材。纯原木制作，保持原木的天然木纹质感。
4、胶粘剂：木质部件胶粘剂采用环保水基型拼板胶。
5、油漆：采用环保水性漆（包括底漆和面漆），三底两面工艺，经防虫、防腐等化学处理；采用的水性面漆和水性底漆，进行封闭/开放涂装+黑砂面漆，采用三底两面工艺。
	4.00 
	张

	27
	长条板凳
	1200*350*450
	1、坐垫:选用头层米色真皮；车缝线路均匀、针距均匀，转角平滑、后背及底座包饱满，左右对齐。
2、基材：整体采用红橡木原木制作；脚架、框架采用厚度≥60mm红橡木原木木方加工成型；坐面用红橡木直拼板加工成型厚度≥20mm，脚板侧面做凹槽工艺，产品结构根据实际深化。
3、工艺：采用榫卯结构连接工艺。木材充分烘干；木材纹理无明显节子、虫眼，不得使用腐朽材。纯原木制作，保持原木的天然木纹质感。
4、胶粘剂：木质部件胶粘剂采用环保水基型拼板胶。
5、油漆：采用环保水性漆（包括底漆和面漆），三底两面工艺，经防虫、防腐等化学处理；采用的水性面漆和水性底漆，进行封闭/开放涂装+黑砂面漆，采用三底两面工艺。
	1.00 
	张

	28
	矮凳
	直径400
*450
	1、坐垫: 选用头层米色真皮；车缝线路均匀、针距均匀，转角平滑、后背及底座包饱满，左右对齐。
2、基材：脚架、整体采用红橡木原木制作；内框架采用无节松木加工成型，采用高弹海绵。产品结构根据实际深化。
3、工艺：采用榫卯结构连接工艺。木材充分烘干；木材纹理无明显节子、虫眼，不得使用腐朽材。纯原木制作，保持原木的天然木纹质感。
4、胶粘剂：木质部件胶粘剂采用环保水基型拼板胶。
5、油漆：采用环保水性漆（包括底漆和面漆），三底两面工艺，经防虫、防腐等化学处理；采用的水性面漆和水性底漆，进行封闭/开放涂装+黑砂面漆，采用三底两面工艺。
	2.00 
	张























附件2
小样要求
	序号
	样品名称
	数量
	单位
	规格要求

	1
	油漆色板
	1
	块
	1.尺寸：200mm*200mm；
2.基材：多层夹板。
3.面材：樱桃木皮；
4.油漆工艺：三分哑光封闭漆。

	2
	真皮
	1
	块
	1.尺寸：200mm*200mm；
2.基材：黑色头层牛皮。
3.皮纹：荔枝纹

	3
	大理石
	1
	块
	1.尺寸：200mm*200mm；
2.类型：天然石材。
3.花纹：爵士白



样板和投标文件一并送达。
























附件3：
服务承诺

致 中国民用航空深圳空中交通管理站 （询价采购人）：

经分析研究询价采购人提供的项目询价文件，结合我方实际情况，本询价申请人决定参与本项目的报价，并郑重承诺：
1.在《报价函》中填报的收费报价是询价申请人按照询价文件的要求完成询价文件规定的全部工作内容所需的全部费用（含合理成本、税金及利润等一切费用）。
2.报价过程中，遵循公开、公正、公平的原则，并与其他询价申请人友好竞争，保证在报价过程中不相互串通报价；不损害其他询价申请人的合法权益；也不以其他人名义报价。
3.报价文件中所描述的企业和所提供的证明材料是真实、准确的。如有虚假，本询价申请人愿接受政府相关行政主管部门给予的任何处罚。
4.如本询价申请人以任何方式弄虚作假骗取中标，无论任何时候，询价采购人均可无条件取消本询价申请人的报价资格或中选资格，已签订合同的可随时终止合同而不需要给予本询价申请人任何补偿。
5.本询价申请人如获中选，保证按规定的时间与询价采购人签订合同。
6.充分理解和尊重询价采购人的选择。
7.承诺项目所有家具原材料、板材、五金配件、油漆、胶黏剂等主材辅料均符合环保标准，甲醛、苯等有害物质释放量达标，绿色环保、无异味，可直接投入办公、日常使用，保障人员身体健康。
8.如果中标，将全程配合甲方方案调整、现场施工管理、竣工验收、审计核查等工作，合同期满前，各项工作指标（如交付及时性、成品满意度等）均达到合同所规定的标准，方才视为服务完成。若合同期已结束，仍未按要求提供询价采购人满意的成品，需延长服务期，直至完成满足询价采购人要求的成品。
（以下由询价申请人补充，如没有补充可不填）：
9.项目整体质保  年，质保期内接到报修后  小时内到场处理，免费维修更换故障配件。
10.



询价申请人：__________________________________________________________（公章）

法定代表人或其授权委托代理人：____________________________________（签章）

日期：______年_____月_____日
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