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MVR4吨1换热器委外清洗服务项目询价文件
致报价单位：
我司拟就“MVR4吨1换热器委外清洗服务项目”进行公开询价活动，采用经评审的最低价法选取承包商，现欢迎贵司参与询价。
1、询价内容：采购1套4吨1蒸发设备清洗，方案及内容如下：（1）采用柴油高压水射流切割清洗，压力不低于300MP。（2）换热面积为516m²的钛材的列管式换热器2台，直径38*1.5*6000mm列管720条。（3）AB柱换热器上下锥体4个的清洗和拆装。验收标准：（1）要求除垢率≥90%,最后清洗废水无杂质，从换热器一端看向另一端无明显污垢。（2）换热器不漏水、设备表面不应有明显损伤。（3）因生产压力大，清洗时间不能超过4个自然日。详见《报价一览表》。
2、询价人组建询价小组，根据相关的法律、法规、制度及询价文件进行审查、质疑、评估、比较。
3、评审流程及方法
3.1 询价人发放询价文件，报价人依据询价文件的要求，综合考虑后编制报价文件并送达；
3.2 询价小组会按照报价人报价由低至高排名顺序依次评审，发现询价文件不足，或者有疑问时，联系相应报价人澄清，在满足询价人需求的前提下，按经评审的最低价法确定承包商。
4、报价人须知
4.1 报价人提供的报价文件必须满足相关的规范和询价文件规定的技术要求；
4.2报价人在报价过程中所发生的一切费用自行负责；
4.3 报价文件有下列情况之一，将按废标处理：
（1）报价书无法定代表人或委托代理人签章；
（2）报价文件未对询价文件作出实质性的响应；
（3）法律、法规规定的其他情况。
4.4 下列情况之一出现，询价人有权重新询价或采用其他方式进行采购：
（1）中选人不按约定内容签署合同，询价人可以按照采购小组提出的中标候选人名单排序依次确定其他报价候选人为中选人，也可以重新采购；
[bookmark: _Hlt42848264]（2）法律、法规规定的其他情况。
5、资质要求
5.1报价人必须是在中华人民共和国境内注册（不含港、澳、台地区）的独立法人资格或是具有独立承担民事责任能力的其它组织，且具备该采购项目的经营资格。本项目不允许联合体投标。
6、报价人的报价应包含运费税费等关于本项目的所有费用，该项目报价上限价为20000元。
7、付款方式： 
乙方按甲方要求完成项目内容，并通过甲方验收合格后甲方向乙方一次性支付全部款项，付款时乙方需开具符合要求的增值税专用发票，甲方见票后60日历日内办理付款。
8、服务期：自合同签订之日起10个日历日
9、踏勘现场（必须）
询价人不统一组织踏勘，报价人可选择于公示期间自行前往现场进行踏勘；询价人不能保证提供给报价人的相关资料的准确性及完整性，报价人可到项目现场踏勘以充分了解项目位置、地形地貌、周边环境、道路、管网、储存空间、装卸限制及其它任何足以影响投标的情况，任何因忽视或误解项目现场情况而导致的费用索赔或服务期延长申请不获批准。（报价文件需附上踏勘证明）
[bookmark: _GoBack]踏勘联系人：陈工13422887933。
9、递交报价文件截止时间：2026年  8 月  20 日 15点 0分
10、递交报价方式：将报价文件发送到采购专用邮箱：purchase@szhwts.com。（请在邮箱上注明投标项目名称）。
11、项目评审地点：深圳市宝安区松岗街道江边社区江畔路388号深圳市环保科技集团股份有限公司辅助工程楼二期2楼会议室。
12、本询价文件解释权归询价人。

                           询价人：深圳市环保科技集团股份有限公司
联系人：黄工
联系电话：075583116870


报价一览表
项目名称：MVR4吨1换热器委外清洗服务项目 
询价单位名称：深圳市环保科技集团股份有限公司
单位：元
	服务项目
	服务需求
	数量
	单位
	报价

	4吨1蒸发设备清洗
	清洗方案及内容：
1、采用柴油高压水射流切割清洗，压力不低于300MP。
2、换热面积为516m²的钛材的列管式换热器2台，直径38*1.5*6000mm列管720条。
3、AB柱换热器上下锥体4个的清洗和拆装。
验收标准：
1、要求除垢率≥90%,最后清洗废水无杂质，从换热器一端看向另一端无明显污垢。
2、换热器不漏水、设备表面不应有明显损伤。
3、因生产压力大，清洗时间不能超过4个自然日。
	1
	套
	

	备注：
1、 该报价含    %税率增值税专用发票(开票)税费、含运费、人工费及其它与本项目相关的所有费用。
2、该项目不含税总价为      元。




报价单位名称：                         
（盖章）

报价单位代表签字：
联系电话：
日期：    年  月  日
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