
深圳空管站采购通信管井（含光缆）维护服务项目的需求明细
一、光缆故障排查和熔接抢修

（一）排查光缆故障位置的工作内容

当甲方通知发生光缆中断时，乙方携带检测设备到光缆终端机房或沿线位置，并排查光缆故障位置。排查光缆故障位置按需、不限次数、不另外收费。

（二）光缆熔接抢修的工作内容

当甲方确认需实施光缆熔接抢修时，乙方携带相关工具和耗材开展光缆熔接抢修。光缆熔接抢修的工作量按次计算，每次光缆熔接抢修涉及的光缆数量为1条、更换光缆长度不超过20米、割接包数量不超过2个、不涉及土建施工内容。合同期内2次以内（含）的光缆熔接抢修不另外收费。

（三）光缆抢修的及时性要求和违约责任

在接到甲方通知后，乙方应携带必要工具和耗材在1小时内到达现场，对于已明确故障位置的光缆应8小时内完成抢修；若乙方不能在1小时内到达现场、或对于已明确故障位置的光缆不能在8小时内完成抢修，需支付合同固定价5%的违约金；若因乙方任何原因导致延误光缆最终修复的时间超过1小时的，每多超过1小时需支付合同固定价0.5%的违约金。

（四）抢修演练

1.演练目的

检验乙方对光缆抢修的及时性和抢修能力是否符合要求，即是否能在1小时内到达现场、是否能在到达现场后能立即有效地开展抢修工作。

2.演练方式

合同期内任何时段，当甲方在无任何预告知乙方演练时间的情况下，乙方以某一处光缆需开展光缆熔接为假定情况并通知乙方需开展光缆抢修，乙方到达后使用48芯测试用光缆开展实地抢修熔接。

3.演练次数

合同期内开展共计1次抢修演练。
4.违约责任

若乙方不能在1小时内到达现场、或检验乙方在到达现场后因乙方原因不能立即有效开展光缆熔接抢修工作，需支付合同固定价5%的违约金，同时本次抢修演练不计入演练次数。

二、定期巡查

（一）月度巡查

1.巡视光缆沿线的管线和井盖，及时发现影响管线安全的隐患，避免因各种因素导致的线缆中断；

2.检查管线通信管井盖是否出现缺损情况，及时换新保证管线安全。

3.检查管线完好，无明显外露、塌陷、损坏、掩埋、下坠、倾斜、倒塌等情况。

4.检查管线过桥、过河的钢架、支架紧固，稳固无锈蚀。

5.对管线周边有施工的情况，在空管站管线上方安置警示牌提醒施工方。

6.对管线周边有施工的情况安排三盯，严格盯防和沟通，避免因施工原因导致线缆中断。

7.每次巡视以驾车巡视为主，徒步巡视为辅，但至少含6公里徒步巡视（半年内的徒步巡视管线不应重复），巡视过程使用奥维地图记录巡视轨迹。

8.每次巡视以目视检查井盖及周围地表完好为主，打开井盖检查井内详情为辅，但至少打开井盖检查60个管井（半年内的打开井盖检查的管井不应重复），应使用奥维地图拍照记录所有打开检查的管井内部情况、不少于60处其他管井和管线环境情况。

9.每次巡视结束后，将巡视报告、奥维地图记录的巡视轨迹、管井和管线照片提交给甲方复核并留档备查。

（二）半年维护

1.核对管线路径与已有图纸资料路径，如有变化需修正。

2、对光缆所有备用(闲置)纤芯每半年测试一次(通过光源光功率计和光时域反射仪两种测试方式)，检查质量指标是否符合规范要求。

3.维护结束后，将核对修正完毕的图纸资料、线芯测试报告提交给甲方复核并留档备查。

三、特殊天气后巡查
1.逐一巡查桥梁涵洞处管线钢管是否牢固，无杂草树枝缠绕，使用奥维地图拍照记录现场情况。

2.以驾车巡视为主，徒步巡视为辅，巡查通信管线无裸露、破损、被踏风埋，巡查盖井框无缺损或丢失等情况。应至少含1公里徒步巡视，巡视过程使用奥维地图记录巡视轨迹，应使用奥维地图拍照记录不少于60处其他管井和管线环境情况。
3.每次巡视结束后，将奥维地图记录的巡视轨迹、管井和管线照片提交给甲方复核并留档备查。

四、管线区域施工会签和安全巡视盯防

1.因各类施工可能影响光纤管井需要管线保护会签时，根据甲方要求前往现场进行会签，使用奥维地图拍照记录现场情况，最终会签意见需先经甲方确认。

2.当各类施工区域距离光纤管井距离小于等于3米时，进行现场盯防，并对施工风险进行识别和管控，及时汇报有关情况。如有紧急情况或发现管道沿途有未经甲方允许的施工、乱挖、盗用管道的，乙方必须要求施工单位立刻停止施工并联系甲方，同时要求施工单位来函协商并明确。盯防过程使用奥维地图记录巡视轨迹，至少每小时使用奥维地图拍照记录盯防现场情况。

3.当各类施工区域距离光纤管井距离3米至6米时，每日巡视施工区域，与施工方沟通，交换负责人联系电话。叮嘱施工方在距离光纤管井约3米时，主动报告给乙方，乙方需进行“现场盯防”。使用奥维地图拍照记录现场情况。

4.当各类施工区域距离光纤管井距离6米以外时，根据甲方要求不定期巡视现场施工区域，与施工方沟通，交换负责人联系电话。叮嘱施工方在距离光纤管井约6米时，主动报告给乙方，乙方需每日巡视施工区域。使用奥维地图拍照记录现场情况。
5.每次管线区域施工会签和安全巡视盯防后，将奥维地图记录的巡视轨迹（若有）、盯防现场情况照片提交给甲方复核并留档备查。
五、通信管井（含光缆）位置分布情况
通信管道合计约60公里（飞行控制区外约22公里，飞行控制区内约38公里），管井492个。
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