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特种设备压力容器非标加工定制采购项目询价文件
致报价单位：
我司拟就“特种设备压力容器非标加工定制采购项目”进行公开询价活动，采用经评审的最低价法选取承包商，现欢迎贵司参与询价。
1、 询价内容：我司需加工定制压力容器一批，详见附件。
技术要求：
(1) 严格遵循国家特种设备安全技术现行规范，确保新制容器具备相应的设计、制造资质，并通过法定检验机构监督检验；
(2) 图纸中的相关规范标准均按现行的相关标准规范执行；
(3) 原图纸中使用的材质Q235B均更换为Q345R，设计使用年限为30年；
(4) 管口尺寸需与原图纸一致，确保与现场管道接口无缝对接；
(5) 压力容器相关出厂证件齐全，符合最新特种设备规范标准。
2、询价人组建询价小组，根据相关的法律、法规、制度及询价文件进行审查、质疑、评估、比较。
3、评审流程及方法
3.1 询价人发放询价文件，报价人依据询价文件的要求，综合考虑后编制报价文件并送达；
3.2 询价小组会按照报价人报价由低至高排名顺序依次评审，发现询价文件不足，或者有疑问时，联系相应报价人澄清，在满足询价人需求的前提下，按经评审的最低价法确定承包商。
4、报价人须知
4.1 报价人提供的报价文件必须满足相关的规范和询价文件规定的技术要求；
4.2报价人在报价过程中所发生的一切费用自行负责；
4.3 报价文件有下列情况之一，将作为废标处理：
（1）报价书无法定代表人或委托代理人签章；
（2）报价文件未对询价文件作出实质性的响应；
（3）法律、法规规定的其他情况。
4.4 下列情况之一出现，将视为询价失败，询价人有权重新询价或采用其他方式进行采购：
（1）候选人不按约定内容签署合同，询价人可选择符合评审要求的其他报价人重新签订合同；
[bookmark: _Hlt42848264]（2）法律、法规规定的其他情况。
5、资质要求
5.1 报价人必须是在中华人民共和国境内注册（不含港、澳、台地区）的独立法人机构，且具备该采购项目的经营资格。提供有效的营业执照复印件并加盖报价人公章。本项目不允许联合体投标。
★5.2特殊资质要求：报价人须具备压力容器制造许可证（D级及以上）或压力容器设计制造相关资质，并提供有效的资质证书复印件加盖报价人公章。（实质性响应条款，未提供视为废标）
6、报价人的报价应包含材料费、加工费、运费税费等关于本项目的所有费用，该项目报价上限价为78300元。超过上限价的报价视为无效报价。
7、付款方式： 款到发货。款到发货，供方开具符合要求的增值税专用发票。
8、交货期：合同签订后60个日历日内送货上门。
9、递交报价文件截止时间：2026年 9月10日15点00分，逾期不予受理。
10、递交报价方式：将报价单和公司相关资料发送到采购专用邮箱：purchase@szhwts.com。（请在邮箱上注明投标项目名称）。
[bookmark: _GoBack]11、项目评审地点：深圳市宝安区松岗街道江边社区江畔路388号深圳市环保科技集团股份有限公司辅助工程楼二期2楼会议室。
12、本询价文件解释权归询价人。
13、附录：
（1）报价文件格式

                           询价人：深圳市环保科技集团股份有限公司
联系人：李工
联系电话：13926587503





（报价文件格式）
报价文件






      项目名称：






















      报价人名称 ：

      日      期 ：


附件1：
报 价 函
致：
根据贵方为项目的询价邀请，签字代表（全名、职务）经正式授权并代表报价人（报价人名称、地址）提交下述文件份：
应至少包括以下文件：（均需加盖红章）
□报价函
□营业执照复印件
压力容器制造许可证（D级及以上）复印件
□其他（询价文件要求的资料或报价人认为有必要提供的其他资料）
□报价一览表；
据此函，签字代表宣布同意如下：
1、本次报价所报内容完全按照询价文件要求填报，所有内容都是真实、准确的。
2、报价人将按询价文件的规定履行全部合同责任和义务。
3、报价人已详细审查全部询价文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
4、本次报价有效期为90个日历天。
5、报价人同意提供按照贵方可能要求与其报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的询价或收到的任何询价。

报价人名称：                        （盖公章） 
报价人授权代表签字：

报价人授权代表职务： 
联系电话：      
地址：
电话：                
[bookmark: _Hlt16935467][bookmark: _Toc54909340][bookmark: _Toc123786883][bookmark: _Toc491658680][bookmark: _Toc65998016][bookmark: _Toc26066260][bookmark: _Toc500861027][bookmark: _Toc6727972][bookmark: _Toc6397151][bookmark: _Toc90779596]日期：     年   月   日


附件2：
营业执照复印件


附件3：
（其它）


附件4：
报价一览表
项目名称：特种设备压力容器非标加工定制采购项目
	序号
	             详细         名称
	型号
	单位
	数量
	单价
	总价

	1. 
	8立方公共气罐
	材质Q345R,设计使用年限30年，按图纸加工
	个
	1
	
	

	2. 
	1立方仪表气罐
	材质Q345R,设计使用年限30年，按图纸加工
	个
	2
	
	

	3. 
	2.2立方紧急给水罐
	材质Q345R,设计使用年限30年，按图纸加工
	个
	1
	
	

	4. 
	0.3立方仪表气罐
	材质Q345R,设计使用年限30年，按图纸加工
	个
	1
	
	

	5. 
	
	
	
	
	
	

	6. 
	
	
	
	
	
	

	7. 
	
	
	
	
	
	

	含税合计金额：
	

	备注：1、该报价含     %税率增值税专用发票(开票)税费、含运费及其它与本项目相关的所有费用。
2、该项目不含税合计金额为      元。


单位：元
报价单位代表签字:

报价单位盖章：


日期：     年   月   日
 









附件5：图纸
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