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第一章  采购公告

根据深圳市国资委相关规定，单项合同估算价2万元以上的公开采购、邀请采购均需在深圳阳光采购平台发布采购公告和结果公示，采购项目信息和结果公示信息详见深圳阳光采购平台公告信息。



采购公告（公开采购适用）

深燃物业2026-2028年度消防器材采购项目（项目编号：WW-26-017）已具备采购条件，采购人为深圳市燃气集团股份有限公司，资金来源为企业自筹。现进行公开询价□公开竞争性谈判，采购供应商资格要求详见深圳阳光采购平台公告信息。
一、项目概况
采购项目信息详见深圳阳光采购平台（公告网址为：https://ygcg.szexgrp.com/）和本项目采购文件。
深圳市深燃物业服务有限公司为深圳市燃气集团股份有限公司全资子公司，受深圳市燃气集团股份有限公司委托作为采购人开展本项目采购工作，采购范围详见第五章项目采购需求，具体业务事宜(含合同)以深圳市燃气集团股份有限公司为主体实施。
1.服务期：2年。
2.服务地点：深圳市。
3.本项目设置最高限价，最高限价为20.00万元人民币（含税），响应人报价高于最高限价的，其响应将被否决。
二、响应人资格及信誉要求
（一）响应人资格相关要求
1.须为在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织。
证明材料：提供有效的营业执照或事业单位法人证书或其他主体证明文件扫描件（若响应人为分公司，需同时提供总公司的营业执照及授权盖章证明文件）。详见第六章响应文件格式A3。
[bookmark: OLE_LINK11]（二）响应人关联关系要求
1.不同投标人的法定代表人、单位负责人、主要经营负责人、董事长、总经理、项目投标授权代表人、项目负责人（项目经理）、主要技术人员、投标文件编制人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险的；不同投标人存在直接控股、管理关系的。如发现存在上述情形，投标人初步评审不通过，不得参与本次采购活动。
2.存在股权关联关系或董事长、经理、董事交叉任职的投标人谨慎同时参与本项目。经评审判定与其他投标人存在股权关联关系且可能影响公正性的，评审委员会可以组织澄清，当部分相关单位自愿退出后其中只剩1家单位时,评审委员会可接受该单位；或评审委员会可以拒绝所有相关单位。
证明材料：响应人提供“国家企业信用信息公示系统”网站（http://www.gsxt.gov.cn/corp-query-homepage.html）主要信息截图，同时按第六章投标文件格式提供《供应商基本情况表》，且提供《供应商基本情况表》涉及人员近三个月连续在投标单位（含投标单位的分公司）的社会保险缴纳证明（（不含投标当月）社保从公告发布之日起倒推，如有特殊情况可以往前顺延一个月，新成立不足三个月的公司按照成立时间提供）。如发现与响应人递交信息不一致或存在可能影响公正性的关联关系，以评审委员会最后评审结果为准。
注：
1.《供应商基本情况表》除法定代表人、单位负责人外，其他人员均需按照要求提供社会保险缴纳证明；
[bookmark: OLE_LINK2]2.股权关联关系：一方持有另一方的股份总和达到 25% 以上，或双方同为第三方所持有的股份达到 25% 以上，即构成股权关联关系。
3.根据《中华人民共和国公司法》，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。
（三）响应人具有良好的信誉，不得存在下列情形之一（以下网站涉及项目所在地的以深圳举例，可根据项目所在地实际情况进行调整）：
响应人应当具有良好的信誉，拒绝有下列情形之一的企业或者从业人员参与投标：
1.响应人企业或其法定代表人被列入“失信被执行人”的。
证明材料：
按第六章投标文件格式提供《承诺函》，且《承诺函》内容与采购文件要求一致，同时提供以下网站截图证明：
“中国执行信息公开网”中投标企业或其法定代表人没有被列入“失信被执行人”（https://zxgk.court.gov.cn/shixin/）。
2.近3年内（从采购公告发布之日起倒算）供应商或者其法定代表人有行贿犯罪记录的。 
证明材料： 
按第六章投标文件格式提供《承诺函》，且《承诺函》内容与采购文件要求一致，同时提供以下网站截图证明：
“中国裁判文书网”网站（https://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181029CR4M5A62CH/index.html）-无行贿相关案由。
3.近2年内（从采购公告发布之日起倒算）供应商有无正当理由放弃深圳市燃气集团股份有限公司/深圳市深燃物业服务有限公司成交项目、不接受采购文件中合同主要条款、不履行合同义务或单方面终止合同的。 
证明材料：
按第六章投标文件格式提供《承诺函》，且《承诺函》内容与采购文件要求一致。
4.近1年内（从截标之日起倒算）因串通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法行为受到本招标项目的所在地建设、交通或者财政部门行政处罚的。 
证明材料：
按第六章投标文件格式提供《承诺函》，且《承诺函》内容与采购文件要求一致，同时提供以下网站截图证明：
（1）“深圳市交通运输局”网站（https://jtys.sz.gov.cn/）-政务公开-信用信息双公示-行政处罚；
（2）“深圳市政府采购监管网中国政府采购网深圳分网”网站（http://zfcg.sz.gov.cn/cgjg/cfgg/）-采购监管-诚信档案-入口查询行政处罚记录；
（3）“深圳公共资源交易公共服务平台”（https://www.szggzy.com/static/index.html）-监管信息-交易曝光台及其他监管信息。
5.因违反工程质量、安全生产管理规定等原因被本招标项目的所在地建设部门给予红色警示且在警示期内的。
证明材料：
按第六章投标文件格式提供《承诺函》，且《承诺函》内容与采购文件要求一致，同时提供以下网站截图证明：
（1）“深圳市住房和建设局”网站（https://zjj.sz.gov.cn/ztfw/gcjs/cxda_zjhhsjs/index.html）-红色警示；
（2）“深圳市住房和建设局”网站（https://zjj.sz.gov.cn/xxgk/ztzl/sgs/index.html）-行政处罚；
6.拖欠工人工资被本招标项目的所在地有关部门责令改正而未改正的。 
证明材料：
按第六章投标文件格式提供《承诺函》，且《承诺函》内容与采购文件要求一致。
7.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 
证明材料：
按第六章投标文件格式提供《承诺函》，且《承诺函》内容与采购文件要求一致。
8.被列入深圳市燃气集团股份有限公司/深圳市深燃物业服务有限公司黑名单的或暂停承包资格的。   
证明材料：
按第六章投标文件格式提供《承诺函》，且《承诺函》内容与采购文件要求一致。
9.依法应当拒绝投标的其他情形。 
证明材料：
按第六章投标文件格式提供《承诺函》，且《承诺函》内容与采购文件要求一致，同时提供以下网站截图证明：
（1）“国家企业信用信息公示系统”网站（http://www.gsxt.gov.cn/corp-query-homepage.html）-行政处罚信息；
（2）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）-行政管理信息查询-行政处罚。
说明：
1.上述证明材料要求，评审委员会可在截标评审当日查询复核，如与响应人递交信息不一致，以评审委员会最后评审结果为准。
2.针对上述拒绝参与情形，响应人应按照对应网址渠道进行查询，并提供对应网址查询截图（若项目所在地在深圳市外的，相关网址查询以第六章投标文件格式要求的网址为准）
3.上述证明材料要求，若因查询平台系统故障或访问限制等客观原因导致无法正常查询的，投标人须提供查询页面的实时截图并附上说明。评审委员会可在截标评审当日查询复核，如与投标人递交信息不一致，以评审委员会最后评审结果为准。
[bookmark: OLE_LINK6]（四）利害相关方投标：接受□，不接受。
采购人可接受与其存在利害关系单位的投标，但在评审委员会评审合格响应人中，按照报价由低往高排序，该利害关系单位的排位未在前1/2（含与其中报价差价不超过1%的响应人）人数时，不得确定其为中标人。
三、采购文件的获取
（一）采购文件获取时间：详见深圳阳光采购平台公告信息。
（二）采购文件获取地点：1.以电子邮件形式发放，供应商发邮件到指定账号（账号：fangxf@szgas.com.cn）申领采购文件；2.详见深圳阳光采购平台公告信息（附件）。
（三）采购文件费用：免费获取。除按采购文件规定需提交保证金外，采购人不收取任何费用。
四、响应文件的递交要求
（一）响应文件递交截止时间：详见深圳阳光采购平台公告信息。
（二）响应文件递交地点：详见深圳阳光采购平台公告信息。
（三）递交方式：
响应人可通过现场递交或快递寄送的方式递交响应文件。如响应人通过快递方式寄送纸质响应文件务必慎重选择快递单位且充分预留寄送时间，并在送达后与收件人确认。如因快递寄送问题或未及时联系收件人，导致未在递交截止时间前确认送达指定地点的，采购人将按逾期送达处理，不良后果由响应人自行承担。邮寄地址即文件递交地址，收件人：方旭峰，联系电话：13510505801。
※响应文件现场递交的人员需现场提供法人授权委托书和近三个月连续在响应单位（含响应单位的分公司）的社会保险缴纳证明（无需密封包装，不含投标当月），社保从公告发布之日起倒推，如有特殊情况可以往前顺延一个月，新成立不足三个月的公司按照成立时间提供）；响应文件通过邮寄方式递交，与其他响应文件邮寄信息相同或与其他响应文件授权代表为同一人的其文件将作否决响应处理。
（四）出现以下情形时，采购人不予接收响应文件：
1.逾期送达或者未送达指定地点的；
2.未按照采购文件要求密封的；
3.现场递交文件人员未提供授权或社保信息与响应单位不一致的；
4.响应文件邮寄信息相同或者同一人递交多份响应文件的。
（五）本项目将于上述同一时间、地点进行公开唱价（竞争性谈判项目不唱价），采购人邀请响应人的法定代表人或者其委托的授权代表人准时参加。
五、联系方式
有关此次采购事宜，可按照下列联系方式咨询：
采购人：深圳市燃气集团股份有限公司
地  址：深圳市福田区梅坳一路268号
联系人：焦文宪
电  话：0755-88660739
邮  箱：249188188@qq.com

采购人：深圳市燃气集团股份有限公司
2026年8 月x日

第二章  响应人须知前附表
	序号
	内容
	规定

	1
	采购项目内容及范围
	详见第五章项目采购需求。

	2
	★响应报价具体要求
	1.本项目最高限价详见采购文件第一章【采购公告】，响应人响应报价高于最高限价的，其响应将被否决。
2.报价需响应采购文件“第五章项目采购需求”规定的所有内容，包括但不限于规费、税金13%，响应人不得拒绝采购人为完成采购需求可能额外增加的内容。
□以固定总价形式报价，除合同另有约定外结算时不随物价水平以及政策变化等因素的变化而调整。
以暂定总价形式报价，结算时以报价单价结算。“第五章项目采购需求”中采购量仅为报价参考，最终以实际使用为准。

	3
	成交候选人的数量
	本项目确定 1名成交候选人；
□本项目N名成交候选人。成交候选人份额计算原则如下：xx（如：2名成交人的份额分配为高报价人份额=40%-2×（高报价-低报价）/低报价+2×（高报价人得分-低报价人得分）/高得分。关于份额分配计算公式的特殊约定： 
1）采用综合评分的项目，公式中的得分是指不包含投标报价的评审得分，即为综合评审总得分减去投标报价得分。当报价相同时，公式中“高报价人”则调整为“低得分人”，“低报价人”调整为“高得分人”。当报价和得分均相同时，则平分份额。  
2）采用最低价法的项目，公式去掉“2×（高报价人得分-低报价人得分）/高得分”部分。当报价相同时，则平分份额。
3）按公式计算后，成交人份额低于25%时，则确定其份额为25%。）

	4
	采购文件实质性要求的标识
	采购文件中标识“★”的条款，均为实质性条款，响应人任何不满足实质性条款的响应均将被否决。

	5
	采购文件份数要求
	递交一份正本，0份副本，一份U盘电子文件（盖章扫描文件），正本和副本的封面标记“正本”或“副本”的字样。一旦正本和副本、电子文件不符，将以正本文件为准。正本、副本、电子标书统一密封包装。

	6
	★响应文件的盖章或者签字
	[bookmark: OLE_LINK9]1.响应文件按第六章响应文件格式要求在“法定代表人（负责人）身份证明”的响应人名称落款处，加盖企业公章。
2.响应文件按第六章响应文件格式要求在“法定代表人（负责人）授权委托书”的响应人名称落款处，加盖企业公章并由法定代表人（负责人）和其委托的授权代表人双方签字。
3.如使用依照国家行政部门要求已备案的投标专用章、业务专用章，应提供所使用印章的合法备案证明或完整的授权证明文件（复印件需加盖企业公章）。
4.响应文件按第六章响应文件格式中（“法定代表人（负责人）身份证明、法定代表人（负责人）授权委托书”除外）有响应人名称落款、法定代表人或其委托代理人签字落款的文件，均需加盖企业公章或由法定代表人或其委托的授权代表人签字，所有签字处均指手写签字或签名章/印章，不得以打印体代替。

	7
	★响应文件初步评审要求
	经评审委员会认定，响应人有以下情形之一，评审委员会应当否决其响应文件：
1.不同响应人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
2.不同响应人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
3.不同响应人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异或报价组成异常一致；
4.不同响应人的投标文件相互混装；
5.不同响应人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
6.响应人以他人名义投标，串通投标，以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标；
7.不同响应人的投标文件错漏之处一致的；
8.经认定的其他围标、串标投标情形。

	8
	★响应文件真实性要求
	1、响应人递交的响应文件须真实。评审委员会有权通过相关官方网站进行证书核验工作，如评审委员会发现响应文件弄虚作假，将作应答否决处理。
2、响应人提供的响应文件所有内容均须原件备查，如在规定的时间内无法提供原件则视为弄虚作假行为。 

	9
	异议、投诉、答疑及澄清
	1、异议截止时间：详见深圳阳光采购平台公告信息。
2、答疑、澄清时间：详见深圳阳光采购平台公告信息。
3、响应人需以书面形式（加盖公章）扫描发送邮件至采购人联系邮箱，并电话告知联系人。
4、我司在收集所有响应人疑问后，将答疑或澄清回复至所有响应人用于接收本项目采购文件的电邮，响应人应在收到答复后1日内，邮件回复确认收到。
5、采购人联系方式详见采购公告（采购邀请函）。

	10
	[bookmark: OLE_LINK3]递交响应文件的响应人不足三家的处理原则
	第一次采购：在采购文件截止时间前递交响应文件的响应人不足3家，或通过资格后审的响应人不足3家，则该次采购失败。
第二次采购：在采购文件购买截止时间前递交响应文件的响应人不足3家，或通过资格后审的响应人不足3家的，可对2家响应人继续组织唱价、评审，如只有1家的响应人，则该次采购转为单一来源谈判。

	11
	发出成交通知书
	开标后30天内

	12
	采购人对采购文件的补充或修改
	无




注：成交通知书各单位需统一从深圳阳光采购平台导出并使用，同时，在采购结果确认审批完成后，应按范式要求签字盖章并存档原件。


第三章  评审程序
一、唱价环节
1.采购人在采购文件规定的递交响应文件截止时间和地点开启文件，程序如下：
（1）主持人宣布递交响应文件截止时间到；存在采购公告第四（四）款规定情形的，采购人不予接收响应文件：
（2）响应人代表、采购人的工作人员检查响应文件密封性；
（3）采购人按响应人文件递交顺序开启响应文件，并对各响应人商务报价进行现场唱价、记录，响应人签字确认开启情况一览表。
2.采用“邮寄（快递）递交”时，若响应人未安排授权联系人参与开启环节的，视为响应人已认可开启结果并放弃开启环节异议。
3.响应人对开启环节有异议的，应当即时提出，采购人将记录有关情况并提交评标委员会表决决定。
注：谈判项目无开启环节，无需现场唱标，无需开启情况一览表。由谈判小组确认谈判策略后，邀请响应人分别进行谈判。
二、符合性评审
1.符合性评审的对象是响应人提交的响应文件，只就响应文件中所载明的情况进行评审，符合性评审的结果是“合格”或“不合格”，只有逐条对照《符合性评审表》所有评审标准“合格”的响应人方能进入下一阶段的评审，否则将导致其响应文件无效。
2.符合性评审标准
符合性评审表
	序号
	评审项目
	评审标准及证明材料
	评审标准

	1
	响应人名称
	与营业执照、资质证书等一致。
	合格/不合格

	2
	响应文件的盖章或者签字
	采购文件“响应人须知前附表”第6条规定。
	合格/不合格

	3
	采购文件实质性要求的标识
	采购文件“响应人须知前附表”第4条规定。
	合格/不合格

	4
	响应人资格条件
	采购公告/采购邀请函“二、响应人资格及信誉要求”。
	合格/不合格

	5
	[bookmark: OLE_LINK12]响应人关联关系要求及主要人员社保情况
	采购公告/采购邀请函“二、响应人资格及信誉要求”。
	合格/不合格

	6
	响应人信誉要求
	采购公告/采购邀请函“二、响应人资格及信誉要求”。
	合格/不合格

	7
	响应文件初步评审要求
	采购文件“响应人须知前附表”第7条规定。
	合格/不合格

	8
	响应文件真实性要求
	采购文件“响应人须知前附表”第8条规定。
	合格/不合格

	9
	合同条款偏离
	有对第四章“合同条款”给于实质性应答或填写偏离表，且对加“★”条款不存在负偏离。
	合格/不合格

	10
	技术条款偏离
	有对第五章“项目技术和服务要求”给于实质性应答或填写偏离表，且对加“★”条款不存在负偏离。
	合格/不合格

	11
	响应人报价
	本项目响应人报价不得超过最高限价。若报价超过应答最高限价的，或评审委员会按采购文件的要求对报价进行修正后的修正价格超过最高限价的，将作否决处理。
	合格/不合格


备注： 
1、 本表所涉及的各项证明文件皆须编入响应文件，复印件加盖响应人单位公章。本表中要求提供的相关证明文件的内容，响应人应保证清晰、准确，因证明文件无法看清导致评委会做出不利于各响应人的判断,不良后果由采购人自行承担。
2、 当本项目中标候选人公示期间收到异议时，采购人可保留在签订合同前查验中标人各项证明材料原件以及前往实地考察验证等权利。如发现中标人各项证明材料或实际情况与评审标准要求不符、存在弄虚作假等情况，采购人有权取消其中标资格、没收投标保证金、并追究赔偿及责任。
[bookmark: _Hlk190435388]3、申请人业绩证明材料要求：
（1）主体一致性：响应人提交的业绩证明材料中合同签订主体、履约主体均须与申请人名称一致。若为响应人分公司（非法人分支机构）的业绩，须提供经响应人授权且以申请人分公司名义签约并完成的业绩，并附响应人授权文件。
（2）禁止关联混用：响应人不得将母公司、兄弟公司或其他关联企业业绩作为自身业绩申报。




三、详细评审【询价（综合评分）适用】
1.评标方法
本项目采用综合评估法。是指在最大限度地满足采购文件实质性要求前提下，对通过符合性评审的响应人，按照响应文件规定的评审标准进行评审，按评审因素的量化指标评审排序靠前的推荐成交候选人。
2.成交候选人的确定
成交候选人的数量根据响应人须知前附表规定执行。
拟确定1名成交候选人的，综合得分第一的，推荐为成交候选人；得分相同的，按报价由低到高顺序排列；得分且报价相同的，按技术标得分顺序排列；如技术标得分仍然相同，则采用抽签的方法确定成交候选人的排序。
拟确定N名成交候选人的，综合得分排名第一至第N的，推荐为成交候选人，各成交候选人份额计算原则按响应人须知前附表规定确定。
3.综合评审标准
综合评审包括商务标、技术标和价格标评审。评审标准详见《综合评审表》。
综合评审表
	类别
	评审项目
	评审标准及证明材料
	分值（分）

	商务标 
（30分）
	服务网点
	评审标准：
根据投标人服务站点数量（深圳市内）进行横向比较评分，满分15分，其中： 
1.优秀：得10-15分；
2.良好：得5-9分；
3.一般：得0-4分。
证明材料：投标人须提供服务站点清单（门店须在百度或高德地图可查询）及服务网点相片。
上述证明材料需加盖单位公章，未提供不得分。
	15

	
	同类业绩
	评审标准：近三年（从招标公告发布之日起倒推）投标人自认为最具代表性的同类业绩（消防器材销售类，不超过5项），同一个甲方及与其有股份关系公司算一个业绩，同一业绩不可同时得分，每提供一个业绩得3分，满分15分。
证明材料：投标人须提供合同封面、合同内容页、合同签署页等关键页复印件，合同内容需体现上述项目特征，若合同无法体现上述项目特征的，可提供其他证明材料复印件，如开具的发票、银行回款单等，并加盖单位公章，未提供不得分。
	15

	技术标（40分）
	货物质保
	评审标准：
对所有投标人提供的货物质保承诺，内容包括但不限于：
[bookmark: _GoBack]1.质保至少1年承诺；2.出现质量问题替换及替换时间承诺。
满足以上两项要求的得4分，每缺少一项扣2分。
此基础上，专家对具体响应内容进行横向对比后进行评分，其中：
1.优秀：得12-16分。
2.良好：得6-11分；
3.一般：得0-5分。
证明材料：
需提供货物质保承诺书加盖单位公章，格式自拟，未提供不得分。
	20

	
	服务承诺
	评审标准：
投标人提供服务承诺，内容包括但不限于：
1.响应时间承诺；2.批量配送时间承诺；3.突发配送时间承诺；4.货物出厂时间承诺。
满足以上四项要求的得4分，每缺少一项扣1分。
此基础上，专家对具体响应内容进行横向对比后进行评分，其中：
1.优秀：得12-16分。
2.良好：得6-11分；
3.一般：得0-5分。
证明材料：
需提供服务承诺书加盖单位公章，格式自拟，未提供不得分。
	20

	价格标：投标报价
（30分）
	投标报价
	将所有通过符合性评审的响应人的投标总报价的平均值下浮10%作为基准价，该基准价对应的分值为40分。将投标人的投标总报价与基准价进行比较，每高出1%则扣1分，每低出1%则扣0.5分，直至得0分（不足1%的部分不计）。
	30


备注： 
1、本表评审依据要求的各项证明文件须编入响应文件。
2、表中要求提供相关证明文件的内容，响应文件中须明确加以说明并提供，未按要求提供相关文件或说明不清楚或评审委员会无法凭所提供的材料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。
3、评标以评标委员会意见为准。
4、当本项目成交候选人公示期间收到异议时，采 购人可保留在签订合同前查验成交人各项证明材料原件以及前往实地考察验证等权利。如发现成交人各项证明材料或实际情况与评审标准要求不符、存在弄虚作假等情况，采购人有权取消其中标资格、没收投标保证金、并追究赔偿及责任。
5、申请人业绩证明材料要求：
（1）主体一致性：响应人提交的业绩证明材料中合同签订主体、履约主体均须与申请人名称一致。若为响应人分公司（非法人分支机构）的业绩，须提供经响应人授权且以申请人分公司名义签约并完成的业绩，并附响应人授权文件。
（2）禁止关联混用：响应人不得将母公司、兄弟公司或其他关联企业业绩作为自身业绩申报。





四、响应文件的澄清
1、在评审过程中，评审委员会可以书面形式要求响应人对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评审委员会不接受响应人主动提出的澄清、说明或补正。（谈判可由评审委员会就采购工程、货物或服务事宜参照执行）
澄清、说明或补正不得超出响应文件的范围且不得改变响应文件的实质性内容，并构成响应文件的组成部分。
2、关于报价的澄清按以下原则执行
报价为各分项报价金额之和，报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正报价；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外，应以总价为准，并修改单价；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。如果供应商不接受对其错误的修正，其报价将被拒绝。 



















第四章  合同样式及条款
甲方合同编号：
乙方合同编号：


深燃物业2026-2028年消防器材供货合同


甲方：深圳市燃气集团股份有限公司
乙方：**公司


深燃物业2026-2028年消防器材供货合同
甲方：深圳市燃气集团股份有限公司
住所：深圳市福田区梅坳一路268号
统一社会信用代码：91440300192408392D
法定代表人（负责人）：王文杰
联系人：**              联系信息：0755-**
乙方：**公司
住所：**
统一社会信用代码：**
法定代表人（负责人）：**
联系人：**            联系信息：0755-**
根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，就甲方向乙方采购消防器材事宜，经双方友好协商，制定本合同，达成协议如下：
第一条   合同定价标准
一、消防器材报价书详见合同附件。
二、本合同为单价合同，以甲方实际购买数量，按双方确定的消防器材报价书价格进行结算。
三、如因市场产品价格出现变动等原因，乙方需调整报价的，应及时提供调整后的报价书给甲方。乙方提供的报价书内容须与市场同类商品价格相当，甲方有权就报价书内容与市场同类商品价格比对，如超出市场同类商品价格甲方有权要求乙方降低商品报价。
第二条  合同期限
一、本合同有效期为贰年。自2026年  月   日至2028年    月    日止。
二、本合同有效期内，甲乙双方之间所有消防器材购销业务均受本合同约束，但双方另有书面约定的除外。
第三条  结算方式
一、本合同款项每三个月支付一次，乙方在合同生效后，每满三个月后的次月5日前将由将双方签字并加盖乙方公章的采购对账单交于甲方指定人员处，经甲方核对无误后，乙方向甲方提供等额有效的增值税专用发票（税率为13%的增值税），甲方在收到发票后的15日内将应付未付账款结清。
二、如开票税率下降，应按税率差额对应金额，减少原合同总价。
三、甲方在未收到乙方出具的符合规定的等额增值税专用发票前有权不予支付任何费用，不承担任何责任。
四、甲方开票信息：
账户名称：深圳市燃气集团股份有限公司
地址：深圳市福田区梅坳一路268号
电话：0755-88660049
开户行：平安银行深圳江苏大厦支行
账号：11002881574901
纳税人识别号：91440300192408392D
五、乙方收款信息：
账户名称：
地址：
电话：
开户行：
账号：
纳税人识别号：
第四条  质量与验收标准
一、乙方应严格按照附表中所列质量要求供货，并严格按照国家标准或行业标准供货，确保产品质量；乙方不得提供以次充好、质量缺陷等不符合要求的商品。一旦出现上述问题，甲方有权根据违约责任相关条款对乙方做出处罚。出现严重问题，甲方有权立即终止合同，并保留追究法律责任的权利。
二、乙方在未经得甲方书面同意情况下，不得随意变更品牌、型号及规格。
三、乙方应采用货物出厂的标准包装，适合长途运输、防潮、防湿、防锈、防震，并在每一单位包装内放置该货物的使用说明书等资料。因包装不当造成货物损坏或货物运抵时包装受损，甲方均有权拒收货物，造成的损失由乙方承担。
四、乙方提供货物应提供不少于1年质保。
第五条  订货及配送
一、甲方根据乙方报价书内容下单订货，乙方接到订货单后应在24小时内以电子信息或书面等形式回复甲方予以确认。订单确认后甲乙双方不得再更改订单价格，如有违反，此次订单无效。
二、批量配送：在收到甲方采购清单后于*个自然天内配送至指定配送点。
三、突发配送：在收到甲方突发器材需求后，不超过*小时内完成配送。
四、配送运输费用由乙方承担，具体配送范围如下：
	序号
	配送点
	配送地址

	1
	深燃大厦
	深圳市福田区梅坳一路268号

	2
	学习与发展中心
	深圳市福田区梅村路2号

	3
	宝安大楼
	深圳市宝安区兴业路8号

	4
	龙岗大楼
	深圳市龙岗区盐龙大道与协力路交汇处

	5
	留仙洞办公楼
	深圳市南山区沙河西路3013号

	6
	罗芳综合楼
	深圳市罗湖区经二路11号

	7
	罗芳气站
	深圳市罗湖区经二路5号

	8
	景田综合楼
	深圳市福田区莲花路2032号

	9
	盐田综合楼
	深圳市盐田区北山道1号

	10
	松岗综合楼
	深圳市宝安区松岗街道田园路与芙蓉路交汇处

	11
	松岭小区
	深圳市福田区松岭路7号

	12
	石岩调压站
	深圳市宝安区石岩街道石清大道深圳燃气石岩调压站（艾美特电器北门斜对面）


第六条  收货与检验
一、乙方将货物送至甲方指定地点后，甲方应及时安排人员接收并确认货物的样式、数量、型号等是否按订货单要求供货。
二、甲方验收人员确认货物无误后，应与乙方书面确认。
第七条  甲方权利义务
一、甲方有权根据自己的需求向乙方购买消防器材。
甲方在接收消防器材时应严格验收，对不符合要求的消防器材可以不做接收。
二、甲方有权向乙方索要营业执照、产品合格证等相关证照。
三、甲方在接收消防器材时要严格验收，不符合质量要求的产品不做接收。
四、甲方应按合同要求按时支付款项。
第八条  乙方权利义务
一、乙方提供的消防器材必须达到国家质量标准及甲方要求。
二、乙方须向甲方提供营业执照、产品合格证、法人代表身份证等相关资料(复印件)。
三、乙方若接到甲方投诉，应于2个工作日内予以解决处理。
四、乙方对货物提供x年质保。乙方所供应货物质量及性能指标低于产品说明书或国家与之有关的各类质量标准的均属乙方在质量方面违约。
第九条  违约事项
一、如乙方提供消防器材出现以下情况之一，甲方有权终止合同及不支付该批次的货款，并向甲方支付违约金，违约金金额为出现问题商品总价的50%：
1.提供消防器材未按订货单要求供货或规格型号等错误的；
2.提供消防器材质量达不到国家或甲方要求的；
3.提供消防器材出现劣质等问题的；
4.由于乙方提供消防器材出现严重性问题，并推卸责任等行为现象；
二、因乙方提供的消防器材质量问题，导致使用人发生人身伤亡等事故的，所有赔偿责任由乙方承担。
三、乙方未按约定时间将消防器材送达，影响甲方使用的，扣除该批次的货款的10%作为乙方违约金。
四、甲方无正当理由未按时支付乙方费用，乙方应当书面通知甲方，甲方在收到书面通知后10个工作日内仍未付款的，每逾期1日，须向乙方额外支付应付货款的5‰作为甲方违约金。
五、甲方无故拒收货物或拒不验收的，须赔偿乙方相应经济损失。
第八条  其他
一、执行本合同过程中，如发生争议，应首先本着友好协商的态度解决，如协商不成，任一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
二、本合同附件包括：消防器材报价书
三、本合同经双方签字并盖章后生效,履行完约定的义务后终止。
四、对于本合同的未尽事宜以及变更事宜，应经双方协商一致并签订书面补充协议或变更协议。
五、与本合同有关的所有通知、文件等依照合同首部的联系信息送达对方。该联系信息还可作为合同发生纠纷进入诉讼程序（包括调解）、执行程序后的送达地址。如有变更，一方应提前书面通知对方。
六、本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，均具有同等法律效力。（以下无正文）



















合同签署页

甲方（盖章）：深圳市燃气集团股份有限公司

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期： 2026 年    月    日





乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期： 2026 年   月     日


附件：
消防器材报价书
	序号
	名称
	推荐品牌
	规格
	数量
	含税单价（元）
	单项金额小计（元）

	1
	消防疏散/出口指示灯(单面，含左向、右向、双向、出口等）
	桂安、敏华、拿斯特
	全阻燃材料制造；主电电源：AV220V±10% 50HZ；备用电源1.2V，800mAh 镍镉电池；表面亮度50CD/㎡≤表面亮度≤300CD/㎡；转换时间＜5s;再充电时间小于24h；应急时间90 min ；防火等级IP30；
	50
	
	

	2
	消防疏散/出口指示灯（双面）
	桂安、敏华、拿斯特
	全阻燃材料制造；主电电源：AV220V±10% 50HZ；备用电源1.2V，800mAh 镍镉电池；表面亮度50CD/㎡≤表面亮度≤300CD/㎡；转换时间＜5s;再充电时间小于24h；应急时间90 min ；防火等级IP30；                       应急照明灯全阻燃材料制造；主电电源：AV220V±10% 50HZ；备用电源1.2V，800mAh 镍镉电池；光通量50Lm；转换时间＜5s;再充电时间小于24h；应急时间90 min ；防火等级IP30；外形尺寸265*256*45(mm)
	50
	
	

	3
	消防疏散/出口指示灯
(单面，含左向、右向、双向、出口等）
	桂安、敏华、拿斯特
	600*210*25（吊装、壁挂）；额定电源电压220V；额定工作频率50HZ；主电功耗8W；应急时间≥90min；充电时间≤24h；防护等级IP30
	30
	
	

	4
	灭火器箱
	桂安、香蜜湖、神龙
	存放4KG干粉灭火器2个、壁厚≥1.2mm；开窗带玻璃，箱体材质冷轧钢板
	50
	
	

	5
	灭火器箱
	桂安、香蜜湖、神龙
	存放4KG干粉灭火器2个、壁厚≥1.2mm；开窗无玻璃，箱体材质冷轧钢板
	50
	
	

	6
	灭火器箱
	桂安、香蜜湖、神龙
	存放6L水基灭火器（水雾型）2个、壁厚≥1.2mm；开窗带玻璃，箱体材质冷轧钢板
	50
	
	

	7
	灭火器箱
	桂安、香蜜湖、神龙
	存放6L水基灭火器（水雾型）2个、壁厚≥1.2mm；开窗无玻璃，箱体材质冷轧钢板
	50
	
	

	8
	ABC干粉灭火器
	桂安、神龙、浙安
	4KG；MFZ/ABC4；电绝缘性5kV；灭火级别2A、55B；喷射时间≥13s；喷射距离≥3.5m使用温度-20℃~+55℃。
	40
	
	

	9
	灭火器挂圈
	/
	4KG灭火器配件
	50
	
	

	10
	水基型灭火器水雾型
	桂安、神龙、浙安
	3L；MSZ/3；灭火级别1A、55B/E
	50
	
	

	11
	水基型灭火器水雾型
	桂安、神龙、浙安
	6L；MSZ/6；灭火级别1A、55B/E
	30
	
	

	12
	二氧化碳灭火器
	桂安、神龙、浙安
	3C认证；3KG；MT3
	30
	
	

	13
	灭火器箱
	桂安、香蜜湖、神龙
	存放3KG二氧化碳灭火器2个；壁厚≥1.2mm
	10
	
	

	14
	消防水带
	沱雨、复兴、天广
	8-65-25
	50
	
	

	15
	消防水带
	沱雨、复兴、天广
	8-50-25
	10
	
	

	16
	扩音器
	雷公王、康铭、者也
	功率50W；≥2600毫安锂电池；续航≥12小时；喊话/扩音、播放音频；独立手麦。
	50
	
	

	17
	警示地板警戒胶带
	趣行、得力、者也
	黑黄色、宽10cm、长25m
	50
	
	

	18
	安全警示带
	趣行、得力、者也
	红白色、长100m
	20
	
	

	19
	独立式感烟探测器
	三江、海湾、海康威视
	3C认证；需符合GB 20517-2006执行标准

	20
	
	

	20
	ABC干粉吊球灭火器
	桂安、神龙、浙安
	3C认证；悬挂式6kg；FZX-APT6/1.2；灭火等级31A、89B；带压力表
	40
	
	

	21
	手提式强光电筒
	飞利浦、康铭、神火
	USB充电；LED灯源；续航不少于5h；亮度≥400流明
	10
	
	

	22
	岗亭警灯
	者也、铂特体、苑丘
	红蓝双闪；长宽≈30*10cm；220V直连
	10
	
	

	23
	加厚交通反光锥（雪糕桶）
	路友、腾驰、衡运
	高≥70cm；带反光条；重量≥3kg
	10
	
	

	24
	消防战斗服（衣服、裤子）
	宇安、浙安、东安
	3C认证
	10
	
	

	25
	消防战斗服（头盔、衣服、裤子、腰带、手套、靴子、防护头套）
	宇安、浙安、东安
	3C认证（7件套）
	10
	
	

	26
	消防战靴
	宇安、浙安、东安
	3C认证
	10
	
	

	27
	消防头盔
	宇安、浙安、东安
	3C认证
	10
	
	

	28
	消防腰带
	宇安、浙安、东安
	3C认证
	10
	
	

	27
	消防手套
	宇安、浙安、东安
	3C认证
	10
	
	

	28
	消防防护头套
	宇安、浙安、东安
	3C认证
	10
	
	

	29
	过滤式消防自救呼吸器
	宇安、浙安、神龙
	3C认证、TZL30A；防毒时间≥30分钟，防毒防火防热辐射、防烟保护；适用于成年人各种面形。防护对象:一氧化碳(CO)、氰化氢(HCN)、氨气(NH3)、毒烟、毒雾；油雾透过系数<5%；吸气阻力<800Pa；呼气阻力<300Pa。
	50
	
	

	30
	消防逃生绳
	欣达；中加沃安；宇安
	3C认证；50m；材质涤纶+钢丝；绳经8mm钢丝芯3mm；适用拉力11kN(1100kg)
	50
	
	

	31
	消防逃生绳
	欣达；中加沃安；浙安
	3C认证；100m；材质涤纶+钢丝；绳经8mm钢丝芯3mm；适用拉力11kN(1100kg)
	25
	
	

	32
	推车干粉灭火器
	桂安、神龙、浙安
	3C认证；35kg；灭火级别6A、183B
	20
	
	

	33
	正压式消防空气呼吸器
	宇安、浙安、恒泰
	3C认证；气瓶容积6.8L；气瓶工作压力30MPa；气瓶最大气量2040L；气瓶流量＞300L/min；可用时间60min。
	20
	
	

	34
	挂壁灯
	正泰杰初、泽上电子、敏华
	3C认证；外壳阻燃材料；工作电压AC220V/50Hz；电池3.2V 400mAh；防护等级IP65；应急转换时间<5s；交流保险1A 250V；光通量>50lm；主电功率11W;直流保险2A 250V；光源类型发光二极管；应急时间90min；使用温度0°C-55°C；灯具尺寸225x100x55mm
	10
	
	

	35
	吸顶灯
	杰澜斯、泽上电子、敏华
	3C认证；外壳阻燃加难燃材料；工作电压AC220V/50Hz；电池3.7V 280mAh；防护等级IP30；应急转换时间<5s；交流保险1A 250V；表面亮度>50lm；应急输出功率3W；直流保险2A 250V；光源类型发光二极管；应急时间90min；使用温度-10°C-55°C；灯具尺寸φ320*150
	20
	
	

	36
	消防器材检查卡
	神龙、玛仕福、趣行
	500张
	50
	
	

	37
	消防喷淋头（上喷、下喷、侧喷）
	桂安、闽山、复兴
	红色68°
	20
	
	

	38
	灭火毯
	神龙、东消、浙安
	2M*2M
	10
	
	

	39
	消防卷盘（含软管、小枪头）
	天广、闽山、复兴
	3C认证；0.8*25
	10
	
	

	40
	水枪头（大）
	天广、闽山、复兴
	3C认证；DN65
	20
	
	

	41
	水枪头（大）
	天广、闽山、复兴
	3C认证；DN50
	10
	
	

	42
	卷盘水枪头（小）
	天广、闽山、复兴
	1/2；黄铜材质
	30
	
	

	43
	烟雾弹
	者也、火焰战士、工拍档
	/
	10
	
	

	44
	消防撬棍（大号）
	蓝炎、者也、中特邦安
	总长约1.2m
	10
	
	

	43
	消防斧头（大号）
	蓝炎、者也、中特邦安
	斧头材质碳钢；总长度约1米
	10
	
	

	44
	灭火器箱
	平安、香蜜湖、神龙
	存放7KG二氧化碳灭火器2个、壁厚≥1.2mm；开窗无玻璃，箱体材质冷轧钢板
	10
	
	

	45
	不锈钢灭火器箱
	平安、香蜜湖、神龙
	存放4KG干粉灭火器2个、壁厚≥1.2mm；开窗无玻璃，箱体材质冷轧钢板
	20
	
	

	46
	水基型灭火器水雾型
	桂安、神龙、浙安
	25L；灭火级别4A/183B/E
	5
	
	

	47
	电动车防火钩
	齐鲁安然、趣行、援邦
	长度＞2.5M、防滑、隔热、绝缘
	10
	
	

	48
	消防沙铲
	元棉、齐鲁安然、趣行 
	国标
	10
	
	

	49
	地上消火栓扳手
	腾达、元棉、者也
	国标
	10
	
	

	50
	应急照明灯
	泛海三江、神龙、振辉
	SJ-2M-ACJ-A05-B31
壁挂式 集中电源
225mm x 100mm x 35mm
	20
	
	

	51
	消防疏散/出口指示灯(单面，含左向、右向、双向、出口、单面可变楼层等）
	泛海三江、神龙、振辉
	外壳防护等级:IP30
额定电源电压:DC36V
应急工作时间:≥90min
光源名称和参数:LEDDC2.8V 
主电功耗:0.5W  
外形尺寸:355x5x135mm
光源:类别:LED;
应急方式:集中控制型;
应急供电形式:集中电源型
	20
	
	

	52
	火灾报警按钮指示牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质PVC）
	5
	
	

	53
	火灾报警按钮指示牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质亚克力）
	5
	
	

	54
	防火卷帘按钮指示牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质PVC）
	5
	
	

	55
	防火卷帘按钮指示牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质亚克力）
	5
	
	

	56
	发生火灾指示牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质PVC）
	5
	
	

	57
	发生火灾指示牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质亚克力）
	5
	
	

	58
	灭火器指示牌-大
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质PVC）
	5
	
	

	59
	灭火器指示牌-大
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质亚克力）
	5
	
	

	60
	灭火器指示牌-小
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质PVC）
	5
	
	

	61
	灭火器指示牌-小
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质亚克力）
	5
	
	

	62
	消火栓指示牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质PVC）
	5
	
	

	63
	消火栓指示牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准（材质亚克力）
	5
	
	

	64
	消火栓+消防软管卷盘+灭火器指示牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质PVC）
	5
	
	

	65
	消火栓+消防软管卷盘+灭火器指示牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质亚克力）
	5
	
	

	66
	水泵接合器指示牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质PVC）
	5
	
	

	67
	水泵接合器指示牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质亚克力）
	5
	
	

	68
	防火卷帘下0.5米范围内严禁堆放物品指示牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质PVC）
	5
	
	

	69
	防火卷帘下0.5米范围内严禁堆放物品指示牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质亚克力）
	5
	
	

	70
	防火卷帘门下 严禁堆放物品指示牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质PVC）
	5
	
	

	71
	防火卷帘门下 严禁堆放物品指示牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质亚克力）
	5
	
	

	72
	常闭式防火门 保持关闭状态指示牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质PVC）
	5
	
	

	73
	常闭式防火门 保持关闭状态指示牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质亚克力）
	5
	
	

	74
	消防车道严禁占用指示牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质PVC）
	5
	
	

	75
	消防车道严禁占用指示牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质亚克力）
	5
	
	

	76
	消防“三提示”“四能力”指示牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质PVC）
	1
	
	

	77
	消防“三提示”“四能力”指示牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质亚克力）
	1
	
	

	78
	消防控制室规章制度指示牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质PVC）
	1
	
	

	79
	消防控制室规章制度指示牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质亚克力）
	1
	
	

	80
	消防专用电话标识牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质PVC）
	5
	
	

	81
	消防专用电话标识牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质亚克力）
	5
	
	

	82
	排烟风机控制柜标识牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质PVC）
	5
	
	

	83
	排烟风机控制柜标识牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质亚克力）
	5
	
	

	84
	排烟口标识牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质PVC）
	5
	
	

	85
	排烟口标识牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质亚克力）
	5
	
	

	86
	消防排烟风机标识牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质PVC）
	5
	
	

	87
	消防排烟风机标识牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质亚克力）
	5
	
	

	88
	正压送风机控制柜标识牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质PVC）
	5
	
	

	89
	正压送风机控制柜标识牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质亚克力）
	5
	
	

	90
	送风口标识牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质PVC）
	5
	
	

	91
	送风口标识牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质亚克力）
	5
	
	

	92
	消防水泵控制柜标识牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质PVC）
	5
	
	

	93
	消防水泵控制柜标识牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质亚克力）
	5
	
	

	94
	消防水泵标识牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质PVC）
	5
	
	

	95
	消防水泵标识牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质亚克力）
	5
	
	

	96
	末端试水装置标识牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质PVC）
	5
	
	

	97
	末端试水装置标识牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质亚克力）
	5
	
	

	98
	消防救援窗口标识牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质PVC）
	5
	
	

	99
	消防救援窗口标识牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质亚克力）
	5
	
	

	100
	消防水池标识牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质PVC）
	5
	
	

	101
	消防水池标识牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质亚克力）
	5
	
	

	102
	重点部位标识牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质PVC）
	5
	
	

	103
	重点部位标识牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质亚克力）
	5
	
	

	104
	微型消防站标识牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质PVC）
	5
	
	

	105
	微型消防站标识牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质亚克力）
	5
	
	

	106
	消防专用电话标识牌安装指引
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质PVC）
	5
	
	

	107
	消防专用电话标识牌安装指引
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质亚克力）
	5
	
	

	小计
	

	税金
	13%
	

	合计
	



备注：
1.以上报价需为含税价（含13%增值税）；
2.以上报价均以人民币为价格单位；
3. 含税单价及总价为消防器材清单产品到甲方指定交货地点的交货价，包含但不限于：产品、一般纳税人增值税、运费、保险、目的地卸车人工费、人员交通费、售后服务费、及其它为保证完成合同内容所发生的的一切费用等，甲方不承担报价书外的任何费用，报价不低于响应人完成该项目的成本。；
4.上述单价与乙方中标投标单价一致。



第五章 项目采购需求
一、项目概况
1.采购范围：采购人委托响应人按照合同约定单价按时向采购人提供所需消防器材的供货及配送服务。
2.经营场所：需提供实体门店/仓库仓储信息（近1个月内仓储现场水印相片、提供租赁合同或产权证明）。
3.配送地点：
	序号
	配送点
	配送地址

	1
	深燃大厦
	深圳市福田区梅坳一路268号

	2
	学习与发展中心
	深圳市福田区梅村路2号

	3
	宝安大楼
	深圳市宝安区兴业路8号

	4
	龙岗大楼
	深圳市龙岗区盐龙大道与协力路交汇处

	5
	留仙洞办公楼
	深圳市南山区沙河西路3013号

	6
	罗芳综合楼
	深圳市罗湖区经二路11号

	7
	罗芳气站
	深圳市罗湖区经二路5号

	8
	景田综合楼
	深圳市福田区莲花路2032号

	9
	盐田综合楼
	深圳市盐田区北山道1号

	10
	松岗综合楼
	深圳市宝安区松岗街道田园路与芙蓉路交汇处

	11
	松岭小区
	深圳市福田区松岭路7号

	12
	石岩调压站
	深圳市宝安区石岩街道石清大道深圳燃气石岩调压站（艾美特电器北门斜对面）


4.配送时限：
（1）批量配送：响应人需在收到采购人采购清单后于3个自然天内配送至指定配送地点。
（2）突发配送：响应人需在收到采购人突发器材需求后，不超过4小时内完成配送。
二、货物需求一览表
	序号
	     名称
	推荐品牌
	规格

	1
	消防疏散/出口指示灯(单面，含左向、右向、双向、出口等）
	桂安、敏华、拿斯特
	全阻燃材料制造；主电电源：AV220V±10% 50HZ；备用电源1.2V，800mAh 镍镉电池；表面亮度50CD/㎡≤表面亮度≤300CD/㎡；转换时间＜5s;再充电时间小于24h；应急时间90 min ；防火等级IP30；

	2
	消防疏散/出口指示灯（双面）
	桂安、敏华、拿斯特
	全阻燃材料制造；主电电源：AV220V±10% 50HZ；备用电源1.2V，800mAh 镍镉电池；表面亮度50CD/㎡≤表面亮度≤300CD/㎡；转换时间＜5s;再充电时间小于24h；应急时间90 min ；防火等级IP30；                       应急照明灯全阻燃材料制造；主电电源：AV220V±10% 50HZ；备用电源1.2V，800mAh 镍镉电池；光通量50Lm；转换时间＜5s;再充电时间小于24h；应急时间90 min ；防火等级IP30；外形尺寸265*256*45(mm)

	3
	消防疏散/出口指示灯
(单面，含左向、右向、双向、出口等）
	桂安、敏华、拿斯特
	600*210*25（吊装、壁挂）；额定电源电压220V；额定工作频率50HZ；主电功耗8W；应急时间≥90min；充电时间≤24h；防护等级IP30

	4
	灭火器箱
	桂安、香蜜湖、神龙
	存放4KG干粉灭火器2个、壁厚≥1.2mm；开窗带玻璃，箱体材质冷轧钢板

	5
	灭火器箱
	桂安、香蜜湖、神龙
	存放4KG干粉灭火器2个、壁厚≥1.2mm；开窗无玻璃，箱体材质冷轧钢板

	6
	灭火器箱
	桂安、香蜜湖、神龙
	存放6L水基灭火器（水雾型）2个、壁厚≥1.2mm；开窗带玻璃，箱体材质冷轧钢板

	7
	灭火器箱
	桂安、香蜜湖、神龙
	存放6L水基灭火器（水雾型）2个、壁厚≥1.2mm；开窗无玻璃，箱体材质冷轧钢板

	8
	ABC干粉灭火器
	桂安、神龙、浙安
	4KG；MFZ/ABC4；电绝缘性5kV；灭火级别2A、55B；喷射时间≥13s；喷射距离≥3.5m使用温度-20℃~+55℃。

	9
	灭火器挂圈
	/
	4KG灭火器配件

	10
	水基型灭火器水雾型
	桂安、神龙、浙安
	3L；MSZ/3；灭火级别1A、55B/E

	11
	水基型灭火器水雾型
	桂安、神龙、浙安
	6L；MSZ/6；灭火级别1A、55B/E

	12
	二氧化碳灭火器
	桂安、神龙、浙安
	3C认证；3KG；MT3

	13
	灭火器箱
	桂安、香蜜湖、神龙
	存放3KG二氧化碳灭火器2个；壁厚≥1.2mm

	14
	消防水带
	沱雨、复兴、天广
	8-65-25

	15
	消防水带
	沱雨、复兴、天广
	8-50-25

	16
	扩音器
	雷公王、康铭、者也
	功率50W；≥2600毫安锂电池；续航≥12小时；喊话/扩音、播放音频；独立手麦。

	17
	警示地板警戒胶带
	趣行、得力、者也
	黑黄色、宽10cm、长25m

	18
	安全警示带
	趣行、得力、者也
	红白色、长100m

	19
	独立式感烟探测器
	三江、海湾、海康威视
	3C认证；需符合GB 20517-2006执行标准


	20
	ABC干粉吊球灭火器
	桂安、神龙、浙安
	3C认证；悬挂式6kg；FZX-APT6/1.2；灭火等级31A、89B；带压力表

	21
	手提式强光电筒
	飞利浦、康铭、神火
	USB充电；LED灯源；续航不少于5h；亮度≥400流明

	22
	岗亭警灯
	者也、铂特体、苑丘
	红蓝双闪；长宽≈30*10cm；220V直连

	23
	加厚交通反光锥（雪糕桶）
	路友、腾驰、衡运
	高≥70cm；带反光条；重量≥3kg

	24
	消防战斗服（衣服、裤子）
	宇安、浙安、东安
	3C认证

	25
	消防战斗服（头盔、衣服、裤子、腰带、手套、靴子、防护头套）
	宇安、浙安、东安
	3C认证（7件套）

	26
	消防战靴
	宇安、浙安、东安
	3C认证

	27
	消防头盔
	宇安、浙安、东安
	3C认证

	28
	消防腰带
	宇安、浙安、东安
	3C认证

	27
	消防手套
	宇安、浙安、东安
	3C认证

	28
	消防防护头套
	宇安、浙安、东安
	3C认证

	29
	过滤式消防自救呼吸器
	宇安、浙安、神龙
	3C认证、TZL30A；防毒时间≥30分钟，防毒防火防热辐射、防烟保护；适用于成年人各种面形。防护对象:一氧化碳(CO)、氰化氢(HCN)、氨气(NH3)、毒烟、毒雾；油雾透过系数<5%；吸气阻力<800Pa；呼气阻力<300Pa。

	30
	消防逃生绳
	欣达；中加沃安；宇安
	3C认证；50m；材质涤纶+钢丝；绳经8mm钢丝芯3mm；适用拉力11kN(1100kg)

	31
	消防逃生绳
	欣达；中加沃安；浙安
	3C认证；100m；材质涤纶+钢丝；绳经8mm钢丝芯3mm；适用拉力11kN(1100kg)

	32
	推车干粉灭火器
	桂安、神龙、浙安
	3C认证；35kg；灭火级别6A、183B

	33
	正压式消防空气呼吸器
	宇安、浙安、恒泰
	3C认证；气瓶容积6.8L；气瓶工作压力30MPa；气瓶最大气量2040L；气瓶流量＞300L/min；可用时间60min。

	34
	挂壁灯
	正泰杰初、泽上电子、敏华
	3C认证；外壳阻燃材料；工作电压AC220V/50Hz；电池3.2V 400mAh；防护等级IP65；应急转换时间<5s；交流保险1A 250V；光通量>50lm；主电功率11W;直流保险2A 250V；光源类型发光二极管；应急时间90min；使用温度0°C-55°C；灯具尺寸225x100x55mm

	35
	吸顶灯
	杰澜斯、泽上电子、敏华
	3C认证；外壳阻燃加难燃材料；工作电压AC220V/50Hz；电池3.7V 280mAh；防护等级IP30；应急转换时间<5s；交流保险1A 250V；表面亮度>50lm；应急输出功率3W；直流保险2A 250V；光源类型发光二极管；应急时间90min；使用温度-10°C-55°C；灯具尺寸φ320*150

	36
	消防器材检查卡
	神龙、玛仕福、趣行
	500张

	37
	消防喷淋头（上喷、下喷、侧喷）
	桂安、闽山、复兴
	红色68°

	38
	灭火毯
	神龙、东消、浙安
	2M*2M

	39
	消防卷盘（含软管、小枪头）
	天广、闽山、复兴
	3C认证；0.8*25

	40
	水枪头（大）
	天广、闽山、复兴
	3C认证；DN65

	41
	水枪头（大）
	天广、闽山、复兴
	3C认证；DN50

	42
	卷盘水枪头（小）
	天广、闽山、复兴
	1/2；黄铜材质

	43
	烟雾弹
	者也、火焰战士、工拍档
	/

	44
	消防撬棍（大号）
	蓝炎、者也、中特邦安
	总长约1.2m

	43
	消防斧头（大号）
	蓝炎、者也、中特邦安
	斧头材质碳钢；总长度约1米

	44
	灭火器箱
	平安、香蜜湖、神龙
	存放7KG二氧化碳灭火器2个、壁厚≥1.2mm；开窗无玻璃，箱体材质冷轧钢板

	45
	不锈钢灭火器箱
	平安、香蜜湖、神龙
	存放4KG干粉灭火器2个、壁厚≥1.2mm；开窗无玻璃，箱体材质冷轧钢板

	46
	水基型灭火器水雾型
	桂安、神龙、浙安
	25L；灭火级别4A/183B/E

	47
	电动车防火钩
	齐鲁安然、趣行、援邦
	长度＞2.5M、防滑、隔热、绝缘

	48
	消防沙铲
	元棉、齐鲁安然、趣行 
	国标

	49
	地上消火栓扳手
	腾达、元棉、者也
	国标

	50
	应急照明灯
	泛海三江、神龙、振辉
	SJ-2M-ACJ-A05-B31
壁挂式 集中电源
225mm x 100mm x 35mm

	51
	消防疏散/出口指示灯(单面，含左向、右向、双向、出口、单面可变楼层等）
	泛海三江、神龙、振辉
	外壳防护等级:IP30
额定电源电压:DC36V
应急工作时间:≥90min
光源名称和参数:LEDDC2.8V 
主电功耗:0.5W  
外形尺寸:355x5x135mm
光源:类别:LED;
应急方式:集中控制型;
应急供电形式:集中电源型

	52
	火灾报警按钮指示牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质PVC）

	53
	火灾报警按钮指示牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质亚克力）

	54
	防火卷帘按钮指示牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质PVC）

	55
	防火卷帘按钮指示牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质亚克力）

	56
	发生火灾指示牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质PVC）

	57
	发生火灾指示牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质亚克力）

	58
	灭火器指示牌-大
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质PVC）

	59
	灭火器指示牌-大
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质亚克力）

	60
	灭火器指示牌-小
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质PVC）

	61
	灭火器指示牌-小
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质亚克力）

	62
	消火栓指示牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质PVC）

	63
	消火栓指示牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准（材质亚克力）

	64
	消火栓+消防软管卷盘+灭火器指示牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质PVC）

	65
	消火栓+消防软管卷盘+灭火器指示牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质亚克力）

	66
	水泵接合器指示牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质PVC）

	67
	水泵接合器指示牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质亚克力）

	68
	防火卷帘下0.5米范围内严禁堆放物品指示牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质PVC）

	69
	防火卷帘下0.5米范围内严禁堆放物品指示牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质亚克力）

	70
	防火卷帘门下 严禁堆放物品指示牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质PVC）

	71
	防火卷帘门下 严禁堆放物品指示牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质亚克力）

	72
	常闭式防火门 保持关闭状态指示牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质PVC）

	73
	常闭式防火门 保持关闭状态指示牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质亚克力）

	74
	消防车道严禁占用指示牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质PVC）

	75
	消防车道严禁占用指示牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质亚克力）

	76
	消防“三提示”“四能力”指示牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质PVC）

	77
	消防“三提示”“四能力”指示牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质亚克力）

	78
	消防控制室规章制度指示牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质PVC）

	79
	消防控制室规章制度指示牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质亚克力）

	80
	消防专用电话标识牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质PVC）

	81
	消防专用电话标识牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质亚克力）

	82
	排烟风机控制柜标识牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质PVC）

	83
	排烟风机控制柜标识牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质亚克力）

	84
	排烟口标识牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质PVC）

	85
	排烟口标识牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质亚克力）

	86
	消防排烟风机标识牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质PVC）

	87
	消防排烟风机标识牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质亚克力）

	88
	正压送风机控制柜标识牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质PVC）

	89
	正压送风机控制柜标识牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质亚克力）

	90
	送风口标识牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质PVC）

	91
	送风口标识牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质亚克力）

	92
	消防水泵控制柜标识牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质PVC）

	93
	消防水泵控制柜标识牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质亚克力）

	94
	消防水泵标识牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质PVC）

	95
	消防水泵标识牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质亚克力）

	96
	末端试水装置标识牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质PVC）

	97
	末端试水装置标识牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质亚克力）

	98
	消防救援窗口标识牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质PVC）

	99
	消防救援窗口标识牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质亚克力）

	100
	消防水池标识牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质PVC）

	101
	消防水池标识牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质亚克力）

	102
	重点部位标识牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质PVC）

	103
	重点部位标识牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质亚克力）

	104
	微型消防站标识牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质PVC）

	105
	微型消防站标识牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质亚克力）

	106
	消防专用电话标识牌安装指引
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质PVC）

	107
	消防专用电话标识牌安装指引
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质亚克力）



备注：
所供货消防器材需符合按照国家标准或行业标准，确保产品质量，不得变更品牌、型号及规格，提供不少于1年的质保。




第六章  响应文件格式
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响应文件





项目名称：深燃物业2026-2028年度消防器材采购项目

项目编号： WW-26-017    

响应人(盖单位章)：xxxx  



2026年8月


一、符合性评审文件
符合性评审响应表
	序号
	评审项目
	评审标准及证明材料
	响应

	1
	响应人名称
	与营业执照、资质证书等一致。
	详见响应文件第X页

	2
	响应文件的盖章或者签字
	采购文件“响应人须知前附表”第6条规定。
	详见响应文件第X页

	3
	采购文件实质性要求的标识
	采购文件“响应人须知前附表”第4条规定。
	详见响应文件第X页

	4
	响应人资格条件
	采购公告/采购邀请函“二、响应人资格及信誉要求”。
	详见响应文件第X页

	5
	响应人关联关系要求及主要人员社保情况
	采购公告/采购邀请函“二、响应人资格及信誉要求”。
	详见响应文件第X页，A4.供应商基本情况表

	6
	响应人信誉要求
	采购公告/采购邀请函“二、响应人资格及信誉要求”。
	详见响应文件第X页，A5.承诺函

	7
	响应文件初步评审要求
	采购文件“响应人须知前附表”第7条规定。
	详见响应文件第X页，A5.承诺函

	8
	响应文件真实性要求
	采购文件“响应人须知前附表”第8条规定。
	详见响应文件第X页，A5.承诺函

	9
	合同条款偏离
	有对第四章“合同条款”给于实质性应答或填写偏离表，且对加“★”条款不存在负偏离。
	详见响应文件第X页

	10
	技术条款偏离
	有对第五章“项目技术和服务要求”给于实质性应答或填写偏离表，且对加“★”条款不存在负偏离。
	详见响应文件第X页

	11
	响应人报价
	本项目响应人报价不得超过最高限价。若报价超过应答最高限价的，或评审委员会按采购文件的要求对报价进行修正后的修正价格超过最高限价的，将作否决处理。
	详见响应文件第X页


备注： 
响应人应保证提供的文件清晰、准确，并具有清晰的页码标注，因复印件无法看清或页码标注混乱导致评委会做出不利于响应人的判断,不良后果由响应人自行承担。
提示响应人：以下文件根据符合性评审响应表的内容依次排版，装订。


A1.法定代表人（负责人）身份证明

法定代表人（负责人）身份证明

单位名称：                                              
地    址：                                             
姓名：           
身份证号：     
性别：     年龄：      职务：         
系                                               的法定代表人（负责人）。
联系方式（手机）：                                   
特此证明。

附：法定代表人（负责人）身份证复印件或扫描件（盖响应人单位章）。


响应人（盖单位章）：                         
  
日         期：       年    月    日




A2.响应文件授权委托书

响应文件授权委托书

本授权委托书声明：我XXX（姓名）系XXX（响应人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托XXX（单位名称）的XXX（姓名）(身份证号：XXX)为我单位深燃物业2026-2028年度消防器材采购项目 项目（项目编号：WW-026-017）的法定代表人（负责人）的授权代表人。代表人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交（邮寄）、撤回、修改招标采购项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限为：XX年XX月XX日-XX年XX月XX日。
代表人无转委托权，特此委托。

附：授权代表人身份证复印件或扫描件（盖响应人单位章），近三个月连续在响应单位（含响应单位的分公司）的社会保险缴纳证明（不含投标当月），社保从公告发布之日起倒推，如有特殊情况可以往前顺延一个月，新成立不足三个月的公司按照成立时间提供）。如授权代表人未提供社保证明材料或所提供的社保证明材料不是所投单位缴纳的或提供的社保证明材料不符合文件要求，则作废标处理。

响应人（盖单位章）：                                        
法定代表人（签字或盖章）：                                  
授权代表人（签字或盖章）：                                  
授权代理人联系方式（手机）：                                   
授权委托日期：          年    月    日

注：如为法定代表人（负责人）现场递交文件、邮寄文件并参与活动时，则不需要填写“响应文件授权委托书”，按A1.法定代表人（负责人）身份证明的要求提供证明资料。


A3.资格审查文件
1.响应人资格证明
备注：提供营业执照或事业单位法人证书或其他主体证明文件扫描件（若响应人为分公司，需同时提供总公司的营业执照及授权证明文件），以及响应人资格要求明确响应人具备的各类资质证明资料的复印件或扫描件（盖响应人单位章）。


A4.响应人关联关系要求-相关证明材料

1.供应商基本情况表：

供应商基本情况表

填表单位：（加盖单位公章）		   填表日期：    年   月   日
	采购人
	
	项目名称
	

	投标（响应）供应商
	
	供应商统一社会信用代码
	

	投标（响应）供应商相关人员情况

	序号
	职务
	姓名
	身份证号码
	劳动合同
关系单位
	缴纳社会
保险单位

	1
	法定代表人、单位负责人、主要经营负责人（董事长、总经理）
	
	
	
	

	2
	项目投标授权代表人
	
	
	
	

	3
	项目负责人
	
	
	
	

	4
	主要技术人员
	
	
	
	

	5
	投标文件编制人员
	
	
	
	

	说明：1.同一职务有多人担任（如主要技术人员），应分行填写;2.除法定代表人、单位负责人外，以上人员需提供近三个月连续在响应单位（含响应单位的分公司）的社会保险缴纳证明（不含投标当月），社保从公告发布之日起倒推，如有特殊情况可以往前顺延一个月，新成立不足三个月的公司按照成立时间提供）

	投标（响应）供应商关联关系情况

	序号
	关联关系类型
	关联主体名称
	备注

	1
	控股股东
	
	指出资额（或持有股份）占投标（响应）供应商资本总额（或股本总额）50%以上的股东，以及出资额（或持有股份）的比例虽然不足50%，但依其出资额（或持有股份）所享有的表决权已足以对投标（响应）供应商股东会（或股东大会）的决议产生重要影响的股东。

	2
	管理关系
	
	指对投标（响应）供应商不具有出资持股关系，但对其存在管理关系的主体。

	说明：同一关联关系类型有多个主体的，应分行填写。



2.近三个月社保证明：

除法定代表人、单位负责人外，以上人员需提供近三个月连续在响应单位（含响应单位的分公司）的社会保险缴纳证明（不含投标当月），社保从公告发布之日起倒推，如有特殊情况可以往前顺延一个月，新成立不足三个月的公司按照成立时间提供）

3.“国家企业信用信息公示系统”网站主要信息截图：
投标人提供“国家企业信用信息公示系统”网站（http://www.gsxt.gov.cn/corp-query-homepage.html）主要信息截图






A5.承诺函
承诺函
致：（采购人名称）
根据已收到贵方的编号为WW-26-017的深燃物业2026-2028年度消防器材采购项目招标文件，并已详细审核了全部招标文件及有关附件。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。我方保证遵守中华人民共和国、深圳市有关采购的法律、法规有关的规定。经研究上述招标文件的响应人须知、初步评审、第三章合同条款、第四章项目招标需求及其他有关文件后，我方签字盖章并承诺如下：
一、愿意按报价文件承接本项目，履行招标文件合同中的责任和义务，我方响应招标文件的全部要求，报价内容满足采购文件“响应人须知前附表”报价要求。
二、我方递交的投标文件全部真实、有效，并提供原件备查。如在规定的时间内无法提供原件则视为弄虚作假行为。 我方知晓评审委员会有权通过相关官方网站进行证书核验工作，如评审委员会发现应答文件弄虚作假，将作应答否决处理。
三、我方郑重承诺《供应商基本情况表》 表格中填报的信息真实、准确、完整，符合响应人基本情况审查要求，不存在下列任何一种情形：
1.不同响应人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
2.不同响应人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
3.不同响应人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异或报价组成异常一致；
4.不同响应人的投标文件相互混装；
5.不同响应人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
6.响应人以他人名义投标，串通投标，以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标；
7.不同响应人的投标文件错漏之处一致的；
8.经认定的其他围标、串标投标情形。
五、我方郑重承诺具有良好的信誉，且不存在下列任何一种情形：
1.响应人企业或其法定代表人被列入“失信被执行人”的。
2.近3年内（从采购公告发布之日起倒算）供应商或者其法定代表人有行贿犯罪记录的。 
3.近2年内（从采购公告发布之日起倒算）供应商有无正当理由放弃深圳市燃气集团股份有限公司/深圳市深燃物业服务有限公司成交项目、不接受采购文件中合同主要条款、不履行合同义务或单方面终止合同的。 
4.近1年内（从截标之日起倒算）因串通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法行为受到本招标项目的所在地建设、交通或者财政部门行政处罚的。 
5.因违反工程质量、安全生产管理规定等原因被本招标项目的所在地建设部门给予红色警示且在警示期内的。
6.拖欠工人工资被本招标项目的所在地有关部门责令改正而未改正的。 
7.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 
8.被列入深圳市燃气集团股份有限公司/深圳市深燃物业服务有限公司黑名单的或暂停承包资格的。   
9.依法应当拒绝投标的其他情形。  
六、我方郑重承诺在本次采购活动中遵守反商业贿赂，不给予招标单位及中介机构工作人员及其亲属任何形式的商业贿赂（包括并不限于礼金礼品、有价证券、购物劵、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宣请、娱乐等）。若有幸成为中标人，为保证项目顺利实施，我司承诺严格履行合同廉洁从业相关条款，承诺严格执行廉政建设和反腐败的法律和法规，不发生违法乱纪行为。
七、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。
八、如果我方的投标出现违法违规，或弄虚作假，或发现上述情形而被评审委员会判定投标无效的，或者在有效期内撤回投标或放弃成交资格或中标后不按时与贵方签订合同的，则贵方有权取消我方中标资格。因我司原因造成的，我方承担：1.若我方提交了投标保证金，此投标保证金将全部被没收；2.自觉接受贵方暂停或者拒绝我司参加贵方其他任何项目投标资格的处理。另外，给贵方造成的损失超过上述投标保证金的，贵方还有权要求我方对超过部分进行赔偿。
九、（其他补充说明）。
此函。

附件：不良信息查询截图（响应人针对招标文件前附表规定的网址信息，提供对应网站查询截图，相关信息以本项目开标前两个工作日内的查询结果为准。）
响应人（公章）：                                         
 

A6、承诺函附件：不良信息查询截图（以下网站以项目所在地为深圳举例）
响应人针对网址信息，提供对应网站查询截图，相关信息以本项目开标前两个工作日内的查询结果为准，截图中需体现查询日期。（中标候选人公示期间，采购人有权对中标候选人的上述网址信息进行复核，若发现中标候选人存在上述否决情形的，采购人有权取消其中标资格。） 

1.“中国执行信息公开网”中投标企业及其法定代表人没有被列入“失信被执行人”（https://zxgk.court.gov.cn/shixin/）截图证明：
查询入口示例：
[image: ]

2.“中国裁判文书网”网站（https://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181029CR4M5A62CH/index.html）-无行贿相关案由截图证明：

3.“深圳市交通运输局”网站（https://jtys.sz.gov.cn/）-政务公开-信用信息双公示-行政处罚截图证明：

4.“深圳市政府采购监管网中国政府采购网深圳分网”网站（http://zfcg.sz.gov.cn/cgjg/cfgg/）-采购监管-诚信档案-入口查询行政处罚记录：

5.“深圳公共资源交易公共服务平台”（https://www.szggzy.com/static/index.html）-监管信息-交易曝光台及其他监管信息：

6.“深圳市住房和建设局”网站（https://zjj.sz.gov.cn/ztfw/gcjs/cxda_zjhhsjs/index.html）-红色警示截图证明：

示例：
[image: ]

7.“深圳市住房和建设局”网站（https://zjj.sz.gov.cn/xxgk/ztzl/sgs/index.html）-行政处罚截图证明：

示例：
[image: 7dcb5e71-53a7-48ca-8c77-1ea4bdf87889]

8.“国家企业信用信息公示系统”网站（http://www.gsxt.gov.cn/corp-query-homepage.html）-行政处罚信息截图证明：

示例：

[image: ]

9.“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）截图证明：

示例：
[image: ]
[image: ]





二、商务技术评审文件
B1.商务、技术条款偏离表
商务、技术条款偏离表
项目名称： 深燃物业2026-2028年度消防器材采购项目                        

	序号
	采购文件页码
	采购文件条款要求
	响应文件偏离情况
	说明（正偏离/负偏离/无偏离）

	1
	见采购文件第   页
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	



注：
1.响应人应逐条对照采购文件第四章“合同条款”、第五章“项目技术和服务要求”条款，就响应文件存在的偏差与例外逐条说明；
2.如响应文件无任何偏差，响应人仅需在本偏离表填写“无偏离”即可。

响应人（盖单位章）：                                         
法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：                 

日期：         年    月    日 








B2.商务、技术相关证明材料




二、报价文件
响应总价

采购人：                                            
项目名称：深燃物业2026-2028年度消防器材采购项目   
项目编号：WW-26-017                                   
报价总价：币种：  人民币    
（小写）：                                   
（大写）：                                   

响应人（盖单位章）：                                     
法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：                 












附件：分项报价表
分项报价表
项目编号：	
项目名称：深燃物业2026-2028年度消防器材采购项目	
	序号
	名称
	品牌
	规格
	数量
	含税单价（元）
	单项金额小计（元）

	1
	消防疏散/出口指示灯(单面，含左向、右向、双向、出口等）
	桂安、敏华、拿斯特
	全阻燃材料制造；主电电源：AV220V±10% 50HZ；备用电源1.2V，800mAh 镍镉电池；表面亮度50CD/㎡≤表面亮度≤300CD/㎡；转换时间＜5s;再充电时间小于24h；应急时间90 min ；防火等级IP30；
	50
	
	

	2
	消防疏散/出口指示灯（双面）
	桂安、敏华、拿斯特
	全阻燃材料制造；主电电源：AV220V±10% 50HZ；备用电源1.2V，800mAh 镍镉电池；表面亮度50CD/㎡≤表面亮度≤300CD/㎡；转换时间＜5s;再充电时间小于24h；应急时间90 min ；防火等级IP30；                       应急照明灯全阻燃材料制造；主电电源：AV220V±10% 50HZ；备用电源1.2V，800mAh 镍镉电池；光通量50Lm；转换时间＜5s;再充电时间小于24h；应急时间90 min ；防火等级IP30；外形尺寸265*256*45(mm)
	50
	
	

	3
	消防疏散/出口指示灯
(单面，含左向、右向、双向、出口等）
	桂安、敏华、拿斯特
	600*210*25（吊装、壁挂）；额定电源电压220V；额定工作频率50HZ；主电功耗8W；应急时间≥90min；充电时间≤24h；防护等级IP30
	30
	
	

	4
	灭火器箱
	桂安、香蜜湖、神龙
	存放4KG干粉灭火器2个、壁厚≥1.2mm；开窗带玻璃，箱体材质冷轧钢板
	50
	
	

	5
	灭火器箱
	桂安、香蜜湖、神龙
	存放4KG干粉灭火器2个、壁厚≥1.2mm；开窗无玻璃，箱体材质冷轧钢板
	50
	
	

	6
	灭火器箱
	桂安、香蜜湖、神龙
	存放6L水基灭火器（水雾型）2个、壁厚≥1.2mm；开窗带玻璃，箱体材质冷轧钢板
	50
	
	

	7
	灭火器箱
	桂安、香蜜湖、神龙
	存放6L水基灭火器（水雾型）2个、壁厚≥1.2mm；开窗无玻璃，箱体材质冷轧钢板
	50
	
	

	8
	ABC干粉灭火器
	桂安、神龙、浙安
	4KG；MFZ/ABC4；电绝缘性5kV；灭火级别2A、55B；喷射时间≥13s；喷射距离≥3.5m使用温度-20℃~+55℃。
	40
	
	

	9
	灭火器挂圈
	/
	4KG灭火器配件
	50
	
	

	10
	水基型灭火器水雾型
	桂安、神龙、浙安
	3L；MSZ/3；灭火级别1A、55B/E
	50
	
	

	11
	水基型灭火器水雾型
	桂安、神龙、浙安
	6L；MSZ/6；灭火级别1A、55B/E
	30
	
	

	12
	二氧化碳灭火器
	桂安、神龙、浙安
	3C认证；3KG；MT3
	30
	
	

	13
	灭火器箱
	桂安、香蜜湖、神龙
	存放3KG二氧化碳灭火器2个；壁厚≥1.2mm
	10
	
	

	14
	消防水带
	沱雨、复兴、天广
	8-65-25
	50
	
	

	15
	消防水带
	沱雨、复兴、天广
	8-50-25
	10
	
	

	16
	扩音器
	雷公王、康铭、者也
	功率50W；≥2600毫安锂电池；续航≥12小时；喊话/扩音、播放音频；独立手麦。
	50
	
	

	17
	警示地板警戒胶带
	趣行、得力、者也
	黑黄色、宽10cm、长25m
	50
	
	

	18
	安全警示带
	趣行、得力、者也
	红白色、长100m
	20
	
	

	19
	独立式感烟探测器
	三江、海湾、海康威视
	3C认证；需符合GB 20517-2006执行标准

	20
	
	

	20
	ABC干粉吊球灭火器
	桂安、神龙、浙安
	3C认证；悬挂式6kg；FZX-APT6/1.2；灭火等级31A、89B；带压力表
	40
	
	

	21
	手提式强光电筒
	飞利浦、康铭、神火
	USB充电；LED灯源；续航不少于5h；亮度≥400流明
	10
	
	

	22
	岗亭警灯
	者也、铂特体、苑丘
	红蓝双闪；长宽≈30*10cm；220V直连
	10
	
	

	23
	加厚交通反光锥（雪糕桶）
	路友、腾驰、衡运
	高≥70cm；带反光条；重量≥3kg
	10
	
	

	24
	消防战斗服（衣服、裤子）
	宇安、浙安、东安
	3C认证
	10
	
	

	25
	消防战斗服（头盔、衣服、裤子、腰带、手套、靴子、防护头套）
	宇安、浙安、东安
	3C认证（7件套）
	10
	
	

	26
	消防战靴
	宇安、浙安、东安
	3C认证
	10
	
	

	27
	消防头盔
	宇安、浙安、东安
	3C认证
	10
	
	

	28
	消防腰带
	宇安、浙安、东安
	3C认证
	10
	
	

	27
	消防手套
	宇安、浙安、东安
	3C认证
	10
	
	

	28
	消防防护头套
	宇安、浙安、东安
	3C认证
	10
	
	

	29
	过滤式消防自救呼吸器
	宇安、浙安、神龙
	3C认证、TZL30A；防毒时间≥30分钟，防毒防火防热辐射、防烟保护；适用于成年人各种面形。防护对象:一氧化碳(CO)、氰化氢(HCN)、氨气(NH3)、毒烟、毒雾；油雾透过系数<5%；吸气阻力<800Pa；呼气阻力<300Pa。
	50
	
	

	30
	消防逃生绳
	欣达；中加沃安；宇安
	3C认证；50m；材质涤纶+钢丝；绳经8mm钢丝芯3mm；适用拉力11kN(1100kg)
	50
	
	

	31
	消防逃生绳
	欣达；中加沃安；浙安
	3C认证；100m；材质涤纶+钢丝；绳经8mm钢丝芯3mm；适用拉力11kN(1100kg)
	25
	
	

	32
	推车干粉灭火器
	桂安、神龙、浙安
	3C认证；35kg；灭火级别6A、183B
	20
	
	

	33
	正压式消防空气呼吸器
	宇安、浙安、恒泰
	3C认证；气瓶容积6.8L；气瓶工作压力30MPa；气瓶最大气量2040L；气瓶流量＞300L/min；可用时间60min。
	20
	
	

	34
	挂壁灯
	正泰杰初、泽上电子、敏华
	3C认证；外壳阻燃材料；工作电压AC220V/50Hz；电池3.2V 400mAh；防护等级IP65；应急转换时间<5s；交流保险1A 250V；光通量>50lm；主电功率11W;直流保险2A 250V；光源类型发光二极管；应急时间90min；使用温度0°C-55°C；灯具尺寸225x100x55mm
	10
	
	

	35
	吸顶灯
	杰澜斯、泽上电子、敏华
	3C认证；外壳阻燃加难燃材料；工作电压AC220V/50Hz；电池3.7V 280mAh；防护等级IP30；应急转换时间<5s；交流保险1A 250V；表面亮度>50lm；应急输出功率3W；直流保险2A 250V；光源类型发光二极管；应急时间90min；使用温度-10°C-55°C；灯具尺寸φ320*150
	20
	
	

	36
	消防器材检查卡
	神龙、玛仕福、趣行
	500张
	50
	
	

	37
	消防喷淋头（上喷、下喷、侧喷）
	桂安、闽山、复兴
	红色68°
	20
	
	

	38
	灭火毯
	神龙、东消、浙安
	2M*2M
	10
	
	

	39
	消防卷盘（含软管、小枪头）
	天广、闽山、复兴
	3C认证；0.8*25
	10
	
	

	40
	水枪头（大）
	天广、闽山、复兴
	3C认证；DN65
	20
	
	

	41
	水枪头（大）
	天广、闽山、复兴
	3C认证；DN50
	10
	
	

	42
	卷盘水枪头（小）
	天广、闽山、复兴
	1/2；黄铜材质
	30
	
	

	43
	烟雾弹
	者也、火焰战士、工拍档
	/
	10
	
	

	44
	消防撬棍（大号）
	蓝炎、者也、中特邦安
	总长约1.2m
	10
	
	

	43
	消防斧头（大号）
	蓝炎、者也、中特邦安
	斧头材质碳钢；总长度约1米
	10
	
	

	44
	灭火器箱
	平安、香蜜湖、神龙
	存放7KG二氧化碳灭火器2个、壁厚≥1.2mm；开窗无玻璃，箱体材质冷轧钢板
	10
	
	

	45
	不锈钢灭火器箱
	平安、香蜜湖、神龙
	存放4KG干粉灭火器2个、壁厚≥1.2mm；开窗无玻璃，箱体材质冷轧钢板
	20
	
	

	46
	水基型灭火器水雾型
	桂安、神龙、浙安
	25L；灭火级别4A/183B/E
	5
	
	

	47
	电动车防火钩
	齐鲁安然、趣行、援邦
	长度＞2.5M、防滑、隔热、绝缘
	10
	
	

	48
	消防沙铲
	元棉、齐鲁安然、趣行 
	国标
	10
	
	

	49
	地上消火栓扳手
	腾达、元棉、者也
	国标
	10
	
	

	50
	应急照明灯
	泛海三江、神龙、振辉
	SJ-2M-ACJ-A05-B31
壁挂式 集中电源
225mm x 100mm x 35mm
	20
	
	

	51
	消防疏散/出口指示灯(单面，含左向、右向、双向、出口、单面可变楼层等）
	泛海三江、神龙、振辉
	外壳防护等级:IP30
额定电源电压:DC36V
应急工作时间:≥90min
光源名称和参数:LEDDC2.8V 
主电功耗:0.5W  
外形尺寸:355x5x135mm
光源:类别:LED;
应急方式:集中控制型;
应急供电形式:集中电源型
	20
	
	

	52
	火灾报警按钮指示牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质PVC）
	5
	
	

	53
	火灾报警按钮指示牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质亚克力）
	5
	
	

	54
	防火卷帘按钮指示牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质PVC）
	5
	
	

	55
	防火卷帘按钮指示牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质亚克力）
	5
	
	

	56
	发生火灾指示牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质PVC）
	5
	
	

	57
	发生火灾指示牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质亚克力）
	5
	
	

	58
	灭火器指示牌-大
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质PVC）
	5
	
	

	59
	灭火器指示牌-大
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质亚克力）
	5
	
	

	60
	灭火器指示牌-小
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质PVC）
	5
	
	

	61
	灭火器指示牌-小
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质亚克力）
	5
	
	

	62
	消火栓指示牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质PVC）
	5
	
	

	63
	消火栓指示牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准（材质亚克力）
	5
	
	

	64
	消火栓+消防软管卷盘+灭火器指示牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质PVC）
	5
	
	

	65
	消火栓+消防软管卷盘+灭火器指示牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质亚克力）
	5
	
	

	66
	水泵接合器指示牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质PVC）
	5
	
	

	67
	水泵接合器指示牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质亚克力）
	5
	
	

	68
	防火卷帘下0.5米范围内严禁堆放物品指示牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质PVC）
	5
	
	

	69
	防火卷帘下0.5米范围内严禁堆放物品指示牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质亚克力）
	5
	
	

	70
	防火卷帘门下 严禁堆放物品指示牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质PVC）
	5
	
	

	71
	防火卷帘门下 严禁堆放物品指示牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质亚克力）
	5
	
	

	72
	常闭式防火门 保持关闭状态指示牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质PVC）
	5
	
	

	73
	常闭式防火门 保持关闭状态指示牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质亚克力）
	5
	
	

	74
	消防车道严禁占用指示牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质PVC）
	5
	
	

	75
	消防车道严禁占用指示牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质亚克力）
	5
	
	

	76
	消防“三提示”“四能力”指示牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质PVC）
	1
	
	

	77
	消防“三提示”“四能力”指示牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质亚克力）
	1
	
	

	78
	消防控制室规章制度指示牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质PVC）
	1
	
	

	79
	消防控制室规章制度指示牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质亚克力）
	1
	
	

	80
	消防专用电话标识牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质PVC）
	5
	
	

	81
	消防专用电话标识牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质亚克力）
	5
	
	

	82
	排烟风机控制柜标识牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质PVC）
	5
	
	

	83
	排烟风机控制柜标识牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质亚克力）
	5
	
	

	84
	排烟口标识牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质PVC）
	5
	
	

	85
	排烟口标识牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质亚克力）
	5
	
	

	86
	消防排烟风机标识牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质PVC）
	5
	
	

	87
	消防排烟风机标识牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质亚克力）
	5
	
	

	88
	正压送风机控制柜标识牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质PVC）
	5
	
	

	89
	正压送风机控制柜标识牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质亚克力）
	5
	
	

	90
	送风口标识牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质PVC）
	5
	
	

	91
	送风口标识牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质亚克力）
	5
	
	

	92
	消防水泵控制柜标识牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质PVC）
	5
	
	

	93
	消防水泵控制柜标识牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质亚克力）
	5
	
	

	94
	消防水泵标识牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质PVC）
	5
	
	

	95
	消防水泵标识牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质亚克力）
	5
	
	

	96
	末端试水装置标识牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质PVC）
	5
	
	

	97
	末端试水装置标识牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质亚克力）
	5
	
	

	98
	消防救援窗口标识牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质PVC）
	5
	
	

	99
	消防救援窗口标识牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质亚克力）
	5
	
	

	100
	消防水池标识牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质PVC）
	5
	
	

	101
	消防水池标识牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质亚克力）
	5
	
	

	102
	重点部位标识牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质PVC）
	5
	
	

	103
	重点部位标识牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质亚克力）
	5
	
	

	104
	微型消防站标识牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质PVC）
	5
	
	

	105
	微型消防站标识牌
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质亚克力）
	5
	
	

	106
	消防专用电话标识牌安装指引
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质PVC）
	5
	
	

	107
	消防专用电话标识牌安装指引
	/
	符合深圳市消防救援局消防标识、标识图例标准化手册标准及2026新版消防设施标识英文修改版（材质亚克力）
	5
	
	

	小计
	

	税金
	13%
	

	合计
	

	备注：
1.以上报价需为含税价（含13%增值税）；
2.以上报价均以人民币为价格单位；
3.上述报价为综合报价，包含配送至指定地点及售后服务等一切费用；
4.该清单数量仅用于本次投标价格分计算使用，非采购人实际采购量。
5.上述投标总价为完成本项目所有费用的合计，应与投标报价一览表的投标总价一致。



说明：
1、采购人不承诺采购数量，采购人与响应人按中标单价签订供应合同，以合同履约内采购人采购量进行结算。投标人须开具增值税专用发票（税率：13%，如开票税率低于13%，应按税率差异，等额抵减合同金额）。
2、商务报价单价为消防器材清单产品到采购人指定交货地点的交货价，包含但不限于：产品、一般纳税人增值税、运费、保险、目的地卸车人工费、人员交通费、售后服务费、及其它为保证完成合同内容所发生的的一切费用，报价不低于响应人完成该项目的成本，采购人不承担报价单价外的任何费用，。

响应人（盖章）：
法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：                 
日期：     年    月
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