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第一章  采购公告

根据深圳市国资委相关规定，单项合同估算价2万元以上的公开采购、邀请采购均需在深圳阳光采购平台发布采购公告和结果公示，采购项目信息和结果公示信息详见深圳阳光采购平台公告信息。



采购公告

深圳燃气2026年新款柱状标志桩试用采购（项目编号：PSCS2026006）已具备采购条件，采购人为深圳市燃气集团股份有限公司，资金来源为企业自筹。现进行☑公开询价，采购供应商资格要求详见深圳阳光采购平台公告信息。
一、项目概况
采购项目信息详见深圳阳光采购平台（公告网址为：https://ygcg.szexgrp.com/）和本项目采购文件。
1.服务期：2年。
2.服务地点：深圳市福田区。
3.本项目设置最高限价，最高限价为12万元人民币（含税），响应人报价高于最高限价的，其响应将被否决。
二、响应人资格及信誉要求
（一）响应人资格相关要求
1.须为在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织。
证明材料：提供有效的营业执照或事业单位法人证书或其他主体证明文件扫描件（若响应人为分公司，需同时提供总公司的营业执照及授权盖章证明文件）。详见第六章响应文件格式A3。
[bookmark: OLE_LINK11]2.响应人须为所响应产品的制造商。
证明材料：提供制造商资格证明，加盖响应人公章。详见第六章响应文件格式A3。
3.本项目不接受投标人以联合体形式参加，不允许分包、转包。
（二）响应人关联关系要求
1.不同投标人的法定代表人、单位负责人、主要经营负责人、董事长、总经理、项目投标授权代表人、项目负责人（项目经理）、主要技术人员、投标文件编制人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险的；不同投标人存在直接控股、管理关系的。如发现存在上述情形，投标人初步评审不通过，不得参与本次采购活动。
2.存在股权关联关系或董事长、经理、董事交叉任职的投标人谨慎同时参与本项目。经评审判定与其他投标人存在股权关联关系且可能影响公正性的，评审委员会可以组织澄清，当部分相关单位自愿退出后其中只剩1家单位时,评审委员会可接受该单位；或评审委员会可以拒绝所有相关单位。
证明材料：响应人提供“国家企业信用信息公示系统”网站（http://www.gsxt.gov.cn/corp-query-homepage.html）主要信息截图，同时按第六章投标文件格式提供《供应商基本情况表》，且提供《供应商基本情况表》涉及人员近三个月连续在投标单位（含投标单位的分公司）的社会保险缴纳证明（（不含投标当月）社保从公告发布之日起倒推，如有特殊情况可以往前顺延一个月，新成立不足三个月的公司按照成立时间提供）。如发现与响应人递交信息不一致或存在可能影响公正性的关联关系，以评审委员会最后评审结果为准。
注：
1.《供应商基本情况表》除法定代表人、单位负责人外，其他人员均需按照要求提供社会保险缴纳证明；
2.股权关联关系：一方持有另一方的股份总和达到 25% 以上，或双方同为第三方所持有的股份达到 25% 以上，即构成股权关联关系。
3.根据《中华人民共和国公司法》，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。
（三）响应人具有良好的信誉，不得存在下列情形之一（以下网站涉及项目所在地的以深圳举例，可根据项目所在地实际情况进行调整）：
响应人应当具有良好的信誉，拒绝有下列情形之一的企业或者从业人员参与投标：
1.响应人企业或其法定代表人被列入“失信被执行人”的。
证明材料：
按第六章投标文件格式提供《承诺函》，且《承诺函》内容与采购文件要求一致，同时提供以下网站截图证明：
“中国执行信息公开网”中投标企业或其法定代表人没有被列入“失信被执行人”（https://zxgk.court.gov.cn/shixin/）。
2.近3年内（从采购公告发布之日起倒算）供应商或者其法定代表人有行贿犯罪记录的。 
证明材料： 
按第六章投标文件格式提供《承诺函》，且《承诺函》内容与采购文件要求一致，同时提供以下网站截图证明：
“中国裁判文书网”网站（https://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181029CR4M5A62CH/index.html）-无行贿相关案由。
3.近2年内（从采购公告发布之日起倒算）供应商有无正当理由放弃集团公司成交项目、不接受采购文件中合同主要条款、不履行合同义务或单方面终止合同的。 
证明材料：
按第六章投标文件格式提供《承诺函》，且《承诺函》内容与采购文件要求一致。
4.近1年内（从截标之日起倒算）因串通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法行为受到本招标项目的所在地建设、交通或者财政部门行政处罚的。 
证明材料：
按第六章投标文件格式提供《承诺函》，且《承诺函》内容与采购文件要求一致，同时提供以下网站截图证明：
（1）“深圳市交通运输局”网站（https://jtys.sz.gov.cn/）-政务公开-信用信息双公示-行政处罚；
（2）“深圳市政府采购监管网中国政府采购网深圳分网”网站（http://zfcg.sz.gov.cn/cgjg/cfgg/）-网站首页-采购监管-诚信档案-入口查询行政处罚记录；
（3）“深圳公共资源交易公共服务平台”（https://www.szggzy.com/static/index.html）-监管信息-交易曝光台及其他监管信息。
5.因违反工程质量、安全生产管理规定等原因被本招标项目的所在地建设部门给予红色警示且在警示期内的。
证明材料：
按第六章投标文件格式提供《承诺函》，且《承诺函》内容与采购文件要求一致，同时提供以下网站截图证明：
（1）“深圳市住房和建设局”网站（https://zjj.sz.gov.cn/ztfw/gcjs/cxda_zjhhsjs/index.html）-红色警示；
（2）“深圳市住房和建设局”网站（https://zjj.sz.gov.cn/xxgk/ztzl/sgs/index.html）-行政处罚；
6.拖欠工人工资被本招标项目的所在地有关部门责令改正而未改正的。 
证明材料：
按第六章投标文件格式提供《承诺函》，且《承诺函》内容与采购文件要求一致。
7.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 
证明材料：
按第六章投标文件格式提供《承诺函》，且《承诺函》内容与采购文件要求一致。
8.被列入集团公司黑名单的或暂停承包资格的。   
证明材料：
按第六章投标文件格式提供《承诺函》，且《承诺函》内容与采购文件要求一致。
9.依法应当拒绝投标的其他情形。 
证明材料：
按第六章投标文件格式提供《承诺函》，且《承诺函》内容与采购文件要求一致，同时提供以下网站截图证明：
（1）“国家企业信用信息公示系统”网站（http://www.gsxt.gov.cn/corp-query-homepage.html）-行政处罚信息；
（2）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）-行政管理信息查询-严重失信主体名单查询-行政处罚。
说明：
1.针对上述拒绝参与情形，响应人应按照对应网址渠道进行查询，并提供对应网址查询截图（若项目所在地在深圳市外的，相关网址查询以第六章投标文件格式要求的网址为准）
2.响应人针对上述网址信息，提供对应网站查询截图，相关信息以本项目开标前两个工作日内的查询结果为准。（中标候选人公示期间，采购人及招标代理机构有权对中标候选人的上述网址信息进行复核，若发现中标候选人存在上述否决情形的，采购人有权取消其中标资格。）。
3.上述证明材料要求，若因查询平台系统故障或访问限制等客观原因导致无法正常查询的，投标人须提供查询页面的实时截图并附上说明。评审委员会可在截标评审当日查询复核，如与投标人递交信息不一致，以评审委员会最后评审结果为准。
[bookmark: OLE_LINK6]（四）利害相关方投标：接受□，不接受☑。
招标人可接受与其存在利害关系单位的投标，但在评审委员会评审合格响应人中，按照报价由低往高排序，该利害关系单位的排位未在前1/2（含与其中报价差价不超过1%的响应人）人数时，不得确定其为中标人。
三、采购文件的获取
（一）采购文件获取时间：详见深圳阳光采购平台公告信息。
（二）采购文件发放方式：详见深圳阳光采购平台公告信息。
（三）采购文件费用：免费获取。除按采购文件规定需提交保证金外，采购人不收取任何费用。
四、响应文件的递交要求
（一）响应文件递交截止时间：详见深圳阳光采购平台公告信息。
（二）响应文件递交地点及方式：电子文件投标，请在深圳阳光采购平台公告信息规定时间之前把电子响应文件以压缩文件加密方式发送至采购人指定电子邮箱（指定账号：haojy@szgas.com.cn），压缩文件的密码以电子邮件的方式发送至采购人指定的另一电子邮箱（指定账号：tangfw@szgas.com.cn）。为避免邮件无法到达，请各响应人尽量提前发送响应文件和压缩文件的密码。
（四）出现以下情形时，采购人不予接收响应文件：
1.逾期送达或者未送达指定地点的；
2.未按照采购文件要求密封的；
3.现场递交文件人员未提供授权或社保信息与响应单位不一致的；
4.响应文件邮寄信息相同或者同一人递交多份响应文件的。

五、联系方式
有关此次采购事宜，可按照下列联系方式咨询：
采购人：深圳市燃气集团股份有限公司
地  址：深圳市福田区梅坳八路268号深燃大厦B座5楼
联系人：郝工
电  话：0755-88661338
邮  箱：haojy@szgas.com.cn
采购人：深圳市燃气集团股份有限公司
2026年 7月14日


第二章  响应人须知前附表
	序号
	内容
	规定

	1
	采购项目内容及范围
	详见第五章项目采购需求。

	2
	★响应报价具体要求
	1.本项目最高限价详见采购文件第一章【采购公告】，响应人响应报价高于最高限价的，其响应将被否决。
2.报价需响应采购文件“第五章项目采购需求”规定的所有内容，包括但不限于规费、税金13%，响应人不得拒绝采购人为完成采购需求可能额外增加的内容。
☑以固定总价形式报价，除合同另有约定外结算时不随物价水平以及政策变化等因素的变化而调整。

	3
	成交候选人的数量
	☑本项目确定 1名成交候选人；

	4
	采购文件实质性要求的标识
	采购文件中标识“★”的条款，均为实质性条款，响应人任何不满足实质性条款的响应均将被否决。

	5
	采购文件份数要求
	递交电子标书。

	6
	★响应文件的盖章或者签字
	[bookmark: OLE_LINK9]1.响应文件按第六章响应文件格式要求在“法定代表人（负责人）身份证明”的响应人名称落款处，加盖企业公章。
2.响应文件按第六章响应文件格式要求在“法定代表人（负责人）授权委托书”的响应人名称落款处，加盖企业公章并由法定代表人（负责人）和其委托的授权代表人双方签字。
3.如使用依照国家行政部门要求已备案的投标专用章、业务专用章，应提供所使用印章的合法备案证明或完整的授权证明文件（复印件需加盖企业公章）。
4.响应文件按第六章响应文件格式中（“法定代表人（负责人）身份证明、法定代表人（负责人）授权委托书”除外）有响应人名称落款、法定代表人或其委托代理人签字落款的文件，均需加盖企业公章或由法定代表人或其委托的授权代表人签字，所有签字处均指手写签字或签名章/印章，不得以打印体代替。

	7
	★响应文件初步评审要求
	经评审委员会认定，响应人有以下情形之一，评审委员会应当否决其响应文件：
1.不同响应人的响应文件内容存在非正常一致的；
2.不同响应人的响应文件错漏之处一致的；
3.不同响应人的响应报价或者报价组成异常一致或者呈规律性变化的；
4.不同响应人的响应文件由同一单位或者同一个人编制的；
5.不同响应人的响应文件载明的项目管理机构成员出现同一人的；
6.不同响应人的响应文件相互混装的；
7.不同响应人的响应文件由同一台电脑编制的；
8.经认定的响应人有其他串通投标等情形。

	8
	★响应文件真实性要求
	1、响应人递交的响应文件须真实。评审委员会有权通过相关官方网站进行证书核验工作，如评审委员会发现响应文件弄虚作假，将作应答否决处理。
2、响应人提供的响应文件所有内容均须原件备查，如在规定的时间内无法提供原件则视为弄虚作假行为。 

	9
	异议、投诉、答疑及澄清
	1、异议截止时间：详见深圳阳光采购平台公告信息。
2、答疑、澄清时间：详见深圳阳光采购平台公告信息。
3、响应人需以书面形式（加盖公章）扫描发送邮件至采购人联系邮箱，并电话告知联系人。
4、我司在收集所有响应人疑问后，将答疑或澄清回复至所有响应人用于接收本项目采购文件的电邮，响应人应在收到答复后1日内，邮件回复确认收到。
5、采购人联系方式详见采购公告（采购邀请函）。

	10
	[bookmark: OLE_LINK3]递交响应文件的响应人不足三家的处理原则
	第一次采购：在采购文件截止时间前递交响应文件的响应人不足3家，或通过资格后审的响应人不足3家，则该次采购失败。
第二次采购：在采购文件购买截止时间前递交响应文件的响应人不足3家，或通过资格后审的响应人不足3家的，可对2家响应人继续组织唱价、评审，如只有1家的响应人，则该次采购转为单一来源谈判。

	11
	发出成交通知书
	开标后30天内

	12
	采购人对采购文件的补充或修改
	本项目不接受投标人以联合体形式参加，不允许分包、转包。




注：成交通知书各单位需统一从深圳阳光采购平台导出并使用，同时，在采购结果确认审批完成后，应按范式要求签字盖章并存档原件。


第三章  评审程序
一、符合性评审
1.符合性评审的对象是响应人提交的响应文件，只就响应文件中所载明的情况进行评审，符合性评审的结果是“合格”或“不合格”，只有逐条对照《符合性评审表》所有评审标准“合格”的响应人方能进入下一阶段的评审，否则将导致其响应文件无效。
2.符合性评审标准
符合性评审表
	序号
	评审项目
	评审标准及证明材料
	评审标准

	1
	响应人名称
	与营业执照、资质证书等一致。
	合格/不合格

	2
	响应文件的盖章或者签字
	采购文件“响应人须知前附表”第6条规定。
	合格/不合格

	3
	采购文件实质性要求的标识
	采购文件“响应人须知前附表”第4条规定。
	合格/不合格

	4
	响应人资格条件
	采购公告“二、响应人资格及信誉要求”。
	合格/不合格

	5
	[bookmark: OLE_LINK12]响应人关联关系要求及主要人员社保情况
	采购公告“二、响应人资格及信誉要求”。
	合格/不合格

	6
	响应人信誉要求
	采购公告“二、响应人资格及信誉要求”。
	合格/不合格

	7
	响应文件初步评审要求
	采购文件“响应人须知前附表”第7条规定。
	合格/不合格

	8
	响应文件真实性要求
	采购文件“响应人须知前附表”第8条规定。
	合格/不合格

	9
	合同条款偏离
	有对第四章“合同条款”给于实质性应答或填写偏离表，且对加“★”条款不存在负偏离。
	合格/不合格

	10
	技术条款偏离
	有对第五章“项目技术和服务要求”给于实质性应答或填写偏离表，且对加“★”条款不存在负偏离。
	合格/不合格

	11
	响应人报价
	本项目响应人报价不得超过最高限价。若报价超过应答最高限价的，或评审委员会按采购文件的要求对报价进行修正后的修正价格超过最高限价的，将作否决处理。
	合格/不合格


备注： 
1、本表所涉及的各项证明文件皆须编入响应文件，复印件加盖响应人单位公章。本表中要求提供的相关证明文件的内容，响应人应保证清晰、准确，因证明文件无法看清导致评委会做出不利于各响应人的判断,不良后果由采购人自行承担。

二、详细评审
1.评审方法
本项目采用经评审的最低价法，对通过符合性评审的响应人，按照经评审的报价由低到高的顺序推荐成交候选人，但报价低于其成本的除外。若出现报价相同且影响成交候选人推荐的情形，则采用抽签的方法确定候选人的排序。
若发现响应人的报价明显低于其他响应报价，使得其响应报价可能低于其成本的，应当要求该响应人作出书面说明并提供相应的证明材料。响应人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，可以认定该响应人以低于成本报价竞标，并否决其响应文件。
2.成交候选人的确定
成交候选人的数量根据响应人须知前附表规定执行。
☑拟确定1名成交候选人，经评审的响应报价最低的，推荐为成交候选人。


三、响应文件的澄清
1、在评审过程中，评审委员会可以书面形式要求响应人对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评审委员会不接受响应人主动提出的澄清、说明或补正。（谈判可由评审委员会就采购工程、货物或服务事宜参照执行）
澄清、说明或补正不得超出响应文件的范围且不得改变响应文件的实质性内容，并构成响应文件的组成部分。
2、关于报价的澄清按以下原则执行
报价为各分项报价金额之和，报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正报价；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外，应以总价为准，并修改单价；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。如果供应商不接受对其错误的修正，其报价将被拒绝。 



















第四章  合同样式及条款
深圳燃气2026年新款柱状标志桩试用采购合同 
        甲方协议编号：
乙方协议编号：

甲  方（委托人）：深圳市燃气集团股份有限公司
统一社会信用代码：91440300192408392D
法定代表人：
地址：深圳市福田区梅坳一路268号
联系人：       
联系电话：


乙  方：
统一社会信用代码：
法定代表人：
地址：
联系人：        
联系电话：


根据《中华人民共和国民法典》，经甲、乙双方协商一致，由甲方购进、乙方售出下列货物，并按下列条款签订本合同：
货物名称、规格型号、单价如下表：
	序号
	货物名称
	规格
	单位
	单价（元）
	备注

	1
	中、低压柱状标志桩
	草坪标志桩
	个
	
	

	2
	中、低压柱状标志桩
	灌木标志桩
	个
	
	

	合计金额
	小写：￥
大写：人民币


上表中价格是指所采购货物到达甲方交货地点的价格，具体包括但不限于货物、运输费、售后服务费、培训费、国家规定的所有税费等在内的完成本次采购所需的全部费用。
第一条  定义
本合同中的下列术语应解释为：
本合同中的下列术语应解释为：
1、“合同”指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。
2、“货物”指乙方根据合同规定须向甲方提供的本项目的一切设备、材料、机械、仪表、备件、手册和其它技术文档及其它材料。
3、“服务”指根据合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、装卸、保险以及其他的伴随服务，如安装、质量保证、提供技术协助、调试、培训、维修、维护、巡查及其他类似的义务。
4、“验收”指合同双方依据规定的程序和条件确认合同项下的货物是否符合技术规范的要求。验收分到货验收、现场验收和调试验收，必要时甲方可委托第三方机构检验，检验报告作为验收依据。
5、“合同价”指根据合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的对等价格。
6、“日”指日历日。
7、“交货时限”指甲方采购订单中列明的或经双方协商一致确定的乙方交货时间。
8、“批次货物”指甲方一次订单所采购的货物。
第二条  合同履约期限、采购数量及交货时限
一、合同履约期限：自本合同生效之日起（或从   年  月  日起，以先到者为准）至   年  月  日止。
二、采购数量：草坪标志桩1300个，灌木标志桩700个。
[bookmark: _GoBack]三、日常交货时限：甲方订单发出之日起___(不超过7，按具体承诺时间填写)日内。
第三条  货物主要技术要求及执行标准
1、乙方承诺其提供的货物应当符合中国法律法规及行业规范要求的技术标准，并符合本合同的技术要求。
2、合同履行期间，甲方对产品有新的全生命周期信息化管理需求或设备编码管理需求时，乙方须按甲方要求和时限，配合、实现并满足甲方需求。第四条  包装、运输及装运标记
标准纸箱或木箱包装，适合长途运输，并妥善防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物腐蚀、损坏和损失均由乙方承担。包装物由乙方提供，不回收、不收费。
第五条  交货地点
以甲方订单指定的交货地点为准。甲方订单没有指定交货地点的，则默认交货地点为深圳市燃气集团股份有限公司梅林仓库（位于深圳市福田区梅坳一路）。
第六条  交货方式
货物为现场交货。现场交货是指乙方负责办理运输和保险，将货物运抵甲方采购订单指定的交货地点向甲方交付，有关运输、配送、装卸、和保险的一切费用由乙方承担。
第七条  验收标准、方法
货物验收参照本合同所列明的质量技术要求和质量标准进行，未列明的按照中华人民共和国技术质量管理监督部门最新颁布的相关标准与规范进行。
第八条  乙方应向甲方提供如下单据或资料
1、国内增值税率为13%的增值税专用发票一式二联（发票联和抵扣联），增值税发票备注中注明甲方合同号及订单号。
2、由乙方出具的装箱单一式二份，注明甲方合同号、订单号及装运明细（规格型号及数量）。
3、由生产制造商出具的出厂检验质量合格证明资料（加盖乙方公章）。
4、《技术要求》要求提供或其他甲方要求乙方提供的单据或资料。
5、所有外文资料，须同时提供其中文译本。
6、甲方指定联系人接收上述单据或资料，并做好签收交接记录。如果单据或资料在送达甲方前有任何短缺、损坏或丢失，乙方在收到甲方相关通知后10日内，应自费将补充或替换的单据或资料送达甲方。
第九条  付款条件
货到验收合格经双方签字确认后，且乙方向甲方出具增值税率为13%的增值税专用发票后60日内甲方结算该批付款。如有货物数量或质量问题（包括乙方未依照合同约定提供单据和资料），甲方有权暂停付款，直至数量或质量问题得到乙方全面彻底解决。
（一）甲方增值税发票开票信息
开票名称：
税号：
地址：
电话：
开户银行：
帐号：
（二）乙方收款信息
收款单位：
开户银行：
银行帐号：
第十条  质量保证
1、乙方保证所交货物与本合同所规定的品质、规格和性能完全相符，且是乙方生产的完全新货。货物的质量保证期为交货并验收合格后24个月，但不包括人为错误操作及不正当使用导致的损坏。
2、在质保期内，如由于乙方责任需要更换、修理有缺陷的货物时，则质保期应自实际修理或更换好的时间重新计算。
3、乙方应保证所提供的货物经正确安装，正常运转和保养，在其使用寿命期内应具有可靠的性能。乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并不受本条第一款质量保证期限的限制。
4、乙方应保证甲方在中华人民共和国使用乙方提供的货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用，并承担因此给甲方造成的损失。
5、当国家、地方、行业或甲方技术、质量、管理或服务标准修订时，乙方应按照法律法规要求及甲方要求的新的技术、质量、管理或服务标准执行。
6、当乙方对货物进行改型或升级换代时应经过甲方书面认可后方可向甲方供货，双方另行签署补充协议，否则属于乙方违约。乙方进行改变或更新后的货物各性能及标准不能低于原货物。
7、乙方应保证每一件产品都具有追溯性。可以追溯到每一个相关的生产环节、质检环节及原材料管理环节。
第十一条  售后服务
1、乙方有义务备足货源，按双方约定定期向甲方填报库存情况，保证向甲方及时提供符合本合同质量及技术要求的货物，不能出现因缺货而影响甲方项目进度的情况，并按甲方的要求提供快捷的送货和优质的装卸服务。
2、乙方针对深圳市场设立固定联系人，负责日常售后服务维护与管理，并根据甲方需求向甲方提供免费的技术支持与培训。
3、货物在正常使用情况下，由于货物本身质量问题造成使用时出现故障，乙方将提供免费维修或更换。
4、免费质保期后，乙方承诺对所供应货物提供终身服务，货物如需维修或更换，乙方只收取成本费用。
5、在发生货物质量问题或甲方需要技术支援服务时，或乙方需前往现场进行安装调试的，乙方应在接到甲方通知2小时内做出响应，48小时内赶到现场处理。
6、如出现货物质量不符合要求，乙方必须在48小时内负责货物维修调试直至合格或72小时内无偿提供符合质量要求的货物替换，并以书面报告向甲方说明质量问题产生的原因、整改办法和保证货物质量所采取的措施。
7、乙方已收到并自愿遵从甲方的供应商管理相关制度，接受甲方根据其供应商管理制度所做出的管理措施。
第十二条 绿色环保
乙方所供产品在产品设计、原材料选择、生产加工、废弃物排放、产品包装及运输等环节融入绿色理念；使用符合环保标准的原材料，以及可循环使用、可降解或无害化处理的包装材料；选择符合节能要求的、资源能源利用率高的生产设备，采用清洁生产工艺，使污染物排放不低于相应的排放标准，为客户提供绿色优质产品。  
第十三条  验收索赔
1、合同执行期间，甲方如发现乙方提供的货物数量或规格型号与订单不符的，应书面通知乙方，并由乙方向甲方补足/更换短缺的货物数量，承担因此产生的费用，并赔偿甲方因此而遭受的所有损失。如甲方对乙方提供的货物质量存在争议的，可自行委托符合资质的第三方检验机构检验，并出具检验证书，责任方承担全部的检验费用。
2、甲方有权凭其委托检验机构出具的不合格报告向乙方提出换货或索赔，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿由此产生的全部损失（包括但不限于公证费、检测费、鉴定费、诉讼费、律师费等）。
3、如货物外包装出现破损等问题时，由乙方确认，甲方通知乙方处理。如交货数量不符合要求，数量索赔由甲方在交货之日起15日内向乙方提出换货、补货和赔偿损失。乙方应在收到通知后15日内应免费换货、补货和赔偿损失。
4、若由于乙方货物质量问题造成甲方损失及第三方损失的，甲方有权向乙方全额追责，乙方应如实全额赔偿甲方损失及第三方损失。
5、如果乙方货物在本合同期间：
（1）一般违约
出现第一次质量不合格或服务不合格（含逾期交货）记录，甲方向乙方提出警告，责令乙方按本合同要求整改。
出现第二次质量不合格或服务不合格记录（含逾期交货），则乙方应当向甲方支付违约金，违约金金额分别为该订单货物总金额的10%，甲方直接在未付货款中扣除或向乙方索取。
（2）严重违约
有下列情况之一的, 甲方有权立即无条件暂停或解除本合同, 乙方无条件向甲方支付总采购额(总采购额指合同暂停或解除当日的总订单金额)的20%作为违约金,甲方有权直接在未付货款中扣除。
A、未使用指定原产地、品牌或生产商生产的产品；
B、产品存在重大质量缺陷；
C、乙方在本合同履行期间出现货物不合格或服务不合格（含逾期交货）累计（货物不合格或服务不合格（含逾期交货）出现的次数可以累加）有三次以上（包含三次）的；
D、未经甲方书面同意，以本合同项下的应收账款进行债权转让、质押、借款或为第三人提供担保等行为；
E、导致合同目的不能实现的其他的严重违约情形。
F、未经甲方同意,乙方向第三方销售“深圳燃气专用电子标签”的行为。  
6、在质保期内，如果乙方出现两次延迟提供技术服务，且每次延迟时间超过48小时的，甲方有权与第三方直接签订技术服务协议，技术服务等相关费用由乙方承担，甲方直接在未付货款中扣除.
 7、质保期的终止不能解除乙方对货物中存在的可能引起货物损坏的潜在缺陷所负责任。潜在缺陷指货物的隐患在正常情况下不能在制造过程中被发现，乙方对纠正潜在缺陷负有责任。当发现潜在缺陷时（经质检部门确认），乙方应立即无偿更换和修理。如需更换，乙方应负担由此产生的到安装现场更换的一切费用，更换或修理期限不迟于15日，并应赔偿由此造成的甲方损失及第三方损失。
8、若乙方收到上述索赔通知后15日不予答复，则认为乙方已接受甲方索赔方案。
第十四条  乙方拒绝接受订单、延迟交货
除不可抗力（见后一条款）原因外，乙方如果不接受甲方订单或不能按合同规定的交货时限交货，应自订单发出之日起3日内以书面形式向甲方提出不接受订单或延迟交货申请，说明不接受订单或延迟交货原因及预计延误时间。如乙方未在订单发出之日起3日内提交申请的，视为乙方已接受订单约定的交货时限。
1、如果乙方无正当理由拒绝接受甲方订单的，乙方应向甲方支付该订单总额20%的违约金，甲方并有权解除本合同，对因此遭受的其它损失向乙方提出索赔。
2、如果甲方同意乙方延迟交货申请，则乙方应在承诺的延误时限内交货。
3、如果甲方不同意乙方延期交货申请，则甲方有权取消乙方提出延期交货申请的订单，另行组织采购，乙方应无条件接受。乙方应向甲方支付迟交货物总额10%的违约金，同时甲方有权对因此遭受的其它损失向乙方提出索赔，包括但不限于增加的采购成本等。
4、如果乙方不能在甲方同意的延误时限内交货，或不能按合同规定的交货期限交货且未按约定提出延迟交货申请，则甲方有权取消该订单，另行组织采购，乙方应无条件接受，并向甲方支付迟交货物总额20%的违约金。同时，甲方有权解除合同，并有权对因此遭受的其它损失向乙方提出索赔，包括但不限于增加的采购成本等。
第十五条  不可抗力
合同签订后，签约双方任何一方，由于火灾、旱灾、地震、战争或双方同意的其它不可抗力的事故而影响本合同履行时，可延长履行合同的限期。这一期限应相当于事故所影响的时间，并可根据情况部分或全部免予承担违约责任。受事故影响方应尽快将所发生不可抗力事故情况以书面形式通知对方，同时采取有效措施尽量减少因事故影响所造成的损失，当不可抗力事故停止或消除后，受事故影响的一方应尽快书面形式通知另一方。如不可抗力事故的影响连续20日以上，双方应通过友好协商解决本合同的履行问题，并尽快达成协议。
第十六条  合同的修改与终止
1、如需对本合同条款做出修改时，经协商一致，甲乙双方可签订本合同补充协议，补充协议是本合同不可分割的组成部分。
2、合同执行期间，有下列情形之一的，甲方可终止本合同：
（1）、有新的国家、广东省、深圳市行业技术规范、货物标准出台；
（2）、甲方有新的选型货物纳入需重新组织采购；
（3）、甲方企业技术、质量、管理或服务标准修订时，乙方提供的货物若不能满足法律法规、行业规范或甲方要求。
3、合同履行期限期满后，或任何一方如遇不可抗力因素影响而丧失履约能力的，本合同自动终止。
4、在本合同履行期间，如果任一方有证据证明对方有下列情形之一的，则可以中止履行本合同，并应当及时通知对方。对方提供适当担保时，中止履行的一方应当恢复履行。中止履行后，对方在合理期限内未恢复履行能力并且未提供适当担保的，中止履行的一方可以解除合同：
（1）、经营状况严重恶化。
（2）、转移财产、抽逃资金，以逃避债务。
（3）、丧失商业信誉。
（4）、有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。
第十七条  组成本合同的文件
组成本合同的文件及解释优先顺序如下：
1、本合同书及其附件。
2、甲方中标通知书或采购订单。
3、甲方招标文件或其它采购文件（含有关澄清文件）。
4、乙方投标文件或其它响应文件。
第十八条  保密责任
双方应当对本合同的内容或与本合同相关的资料、文件、数据（无论是书面的还是电子的）以及履行本合同过程中知悉的对方保密信息长期保守秘密，未经对方事先书面同意，任何一方不得以任何方式向本合同以外的任何第三方（国家或政府部门或任一方聘请的法律顾问除外）提供或透露或将保密信息用于本合同之外的目的；也不得擅自使用或允许任何第三方使用甲方名称、声誉等开展本合同之外的其他经营业务。
第十九条  争议的处理
如双方在履行合同时发生纠纷，双方应采取友好协商的方式解决问题，若未能达成一致意见，则向甲方住所地有管辖权的人民法院起诉。
第二十条  通知
所有通知按合同约定联系信息可用传真/电子邮件/快件/甲方ERP系统客户端等方式送达对方。如联系信息有变更，一方应在变更后7日内书面通知另一方。乙方应积极配合、参与甲方组织的甲方ERP系统客户端学习、培训，并按甲方要求开展甲方ERP系统客户端的日常业务。
第二十一条  送达
任何通知专人送递的，则将该通知或通讯文件交付给事先书面指定的收件人并由指定的收件人签收时视为送达；若有变动，以送达对方的文书所载变动内容为准。以传真、电子邮件送达的，以传真、电子邮件等到达受送达人特定系统的时间视为送达。通过挂号信方式邮寄，则在投递之日起计的第七（7）日取得另一方回执后视为送达。
第二十二条  不放弃
一方未行使其在本合同项下的任何权利、权力或特权不意味着将其放弃，单项或部分行使其任何权利、权力或特权不排除其对任何其他权利、权力或特权的行使。
第二十三条  继续有效
本合同期限届满或者本合同终止，关于违约、保密、争议解决的条款仍然有效。
第二十四条  日期计算
除非有关条款另有规定，本合同内所述所有时限应自有关事项发生之日或有关通知有效发出之日当天开始计算，并且不因期间的任何法定节假日而延展。
第二十五条  廉洁条款
双方同意，双方将严格遵守国家法律规定，不向对方业务人员或其他与本合同业务有关人员直接或间接地提供贿赂、回扣或其他任何形式的、可能对本合同的签署或履行产生实质性影响的利益。甲乙双方需签订《采购项目廉政责任书》（见附件）。
第二十六条  合同效力
本合同壹式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，具有同等法律效力，自双方法定代表人（或授权代表）签字并盖章之日起生效。

附件：采购项目廉政责任书




甲 方：
（盖章）
法定代表人（或授权代表）签字：
签署日期：    年     月     日	


乙方：
（盖章）
法定代表人（或授权代表）签字：
签署日期：    年     月     日

附件
采购项目廉政责任书
甲方：深圳市燃气集团股份有限公司
乙方：

为加强物资采购过程中的廉政建设，规范采购项目甲乙双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。
第一条 甲乙双方的责任
（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、物资采购和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
（二）严格执行采购项目甲乙双方签订的合同文件，自觉按合同办事。
（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反相关的规章制度。
（四）树立监督意识，履行监督责任。发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第二条 甲方的责任
甲方的领导和从事该采购项目的工作人员，在事前、事中、事后应遵守以下规定：
（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。
（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目合同规定以外的材料、设备等。
第三条 乙方的责任
应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行行业的有关方针、政策，尤其是相关的强制性标准和规范，并遵守以下规定：
（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。
（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
第四条 违约责任
（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
第五条 本责任书作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至采购项目合同履行结束。




第五章 项目采购需求
一、项目概况
采购范围：深圳燃气2026年新款柱状标志桩试用采购
采购地点：深圳市福田区
合同期：两年
二、采购需求一览表
	序号
	货物名称
	规格型号
	采购量
（单位：个）

	1
	中、低压柱状标志桩
	草坪标志桩
	1,300 

	2
	中、低压柱状标志桩
	灌木标志桩
	700 


说明：1、本表采购数量为固定采购量。燃气管线走向标识根据实际采购订单为准。
2、响应单价均为综合单价，应包括机组货物制造、检验、验收等等，以及运至合同指定地点的运输、装卸、利润、风险和保险等一切费、税。

三、项目技术和服务要求
★响应人满足并响应相关技术要求，随货提供出厂合格证明。详见第七章 技术要求中4.2.2 草坪标志桩、4.2.3 灌木标志桩相关内容。格式参考响应文件B1格式。
★本项目供货期：合同有效期内，中标人应在采购人首批采购订单发出之日起15日内把货物运抵采购人深圳区域指定位置。日常供货即二次供货期应保证在7天内完成供货。

第六章  响应文件格式
[bookmark: _Hlk532142230]




响应文件





项目名称：深圳燃气2026年新款柱状标志桩试用采购 

项目编号：  PSCS2026006 

响应人(盖单位章)：xxxx  



20xx年xx月


一、符合性评审文件
符合性评审响应表
	序号
	评审项目
	评审标准及证明材料
	响应

	1
	响应人名称
	与营业执照、资质证书等一致。
	详见响应文件第X页

	2
	响应文件的盖章或者签字
	采购文件“响应人须知前附表”第6条规定。
	详见响应文件第X页

	3
	采购文件实质性要求的标识
	采购文件“响应人须知前附表”第4条规定。
	详见响应文件第X页

	4
	响应人资格条件
	采购公告“二、响应人资格及信誉要求”。
	详见响应文件第X页

	5
	响应人关联关系要去及主要人员社保情况
	采购公告“二、响应人资格及信誉要求”。
	详见响应文件第X页，A4.供应商基本情况表

	6
	响应人信誉要求
	采购公告“二、响应人资格及信誉要求”。
	详见响应文件第X页，A5.承诺函

	7
	响应文件初步评审要求
	采购文件“响应人须知前附表”第7条规定。
	详见响应文件第X页，A5.承诺函

	8
	响应文件真实性要求
	采购文件“响应人须知前附表”第8条规定。
	详见响应文件第X页，A5.承诺函

	9
	合同条款偏离
	有对第四章“合同条款”给于实质性应答或填写偏离表，且对加“★”条款不存在负偏离。
	详见响应文件第X页

	10
	技术条款偏离
	有对第五章“项目技术和服务要求”给于实质性应答或填写偏离表，且对加“★”条款不存在负偏离。
	详见响应文件第X页

	11
	响应人报价
	本项目响应人报价不得超过最高限价。若报价超过应答最高限价的，或评审委员会按采购文件的要求对报价进行修正后的修正价格超过最高限价的，将作否决处理。
	详见响应文件第X页

	12
	（采购人补充的内容）
	
	


备注： 
响应人应保证提供的文件清晰、准确，并具有清晰的页码标注，因复印件无法看清或页码标注混乱导致评委会做出不利于响应人的判断,不良后果由响应人自行承担。
提示响应人：以下文件根据符合性评审响应表的内容依次排版，装订。


A1.法定代表人（负责人）身份证明

法定代表人（负责人）身份证明

单位名称：                                              
地    址：                                             
姓名：           
身份证号：     
性别：     年龄：      职务：         
系                                               的法定代表人（负责人）。
特此证明。

附：法定代表人（负责人）身份证复印件或扫描件（盖响应人单位章）。


响应人（盖单位章）：                         
  
日         期：       年    月    日




A2.响应文件授权委托书

响应文件授权委托书

本授权委托书声明：我XXX（姓名）系XXX（响应人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托XXX（单位名称）的XXX（姓名）(身份证号：XXX)为我单位深圳燃气2026年新款柱状标志桩试用采购项目（项目编号：PSCS2026006）的法定代表人（负责人）的授权代表人。代表人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交（邮寄）、撤回、修改招标采购项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限为：XX年XX月XX日-XX年XX月XX日。
代表人无转委托权，特此委托。

附：授权代表人身份证复印件或扫描件（盖响应人单位章），近三个月在响应单位（含分公司）的社保证明（从公告发布之日起倒推，如开启日上一个月的社保材料因社保部门原因暂时无法取得，则可以往前顺延一个月，新成立不足三个月的公司按照成立时间提供）。如授权代表人未提供社保证明材料或所提供的社保证明材料不是所投单位缴纳的或提供的社保证明材料不符合文件要求，则作废标处理。

响应人（盖单位章）：                                        
法定代表人（签字或盖章）：                                  
授权代表人（签字或盖章）：                                  
授权委托日期：          年    月    日

注：如为法定代表人（负责人）现场递交文件、邮寄文件并参与活动时，则不需要填写“响应文件授权委托书”，按A1.法定代表人（负责人）身份证明的要求提供证明资料。


A3.资格审查文件
1.响应人资格证明
备注：提供营业执照或事业单位法人证书或其他主体证明文件扫描件（若响应人为分公司，需同时提供总公司的营业执照及授权证明文件），以及响应人资格要求明确响应人具备的各类资质证明资料的复印件或扫描件（盖响应人单位章）。

2、制造商的资格声明，参考格式如下：
制造商的资格声明
1、名称及概况：
(1)制造厂家名称：
(2)地址及邮编：
(3)成立和注册日期：
(4)主管部门：
(5)企业性质：
(6)法人代表：
(7)职员人数：
一般工人：_________________ 技术人员：_____________________
(8)近期资产负债表（到_____________年____月_____日止）
(1)固定资产：
原值：____________________净值：_________________________
(2)流动资金：
(3)长期负债：
(4)短期负债：
(5)资金来源
自有资金：________________银行贷款：_____________________
(6)资金类型：
生产资金：________________非生产资金：___________________
2、(1)关于制造投标货物的设施及其他情况：
工厂名称地址      生产的项目      年生产能力         职工人数
______________________________________________
______________________________________________
(2)本制造厂不生产，而须从其他制造厂购买的主要零部件
制造厂家名称和地址
主要零部件名称________________________________________
________________________________________
3、制造厂家生产此投标货物的历史（年数）：
4、近三年该货物主要销售给国内、外主要客户的名称地址：
名称和地址                              销售项目和数量
_________________________________________________
_________________________________________________
出口销售额：_______________________
5、近三年的年营业额：
年份            国内            出口            总额
___________________________________________
___________________________________________
6、易损件制造商的名称和地址：
部件名称                          制造商
________________________________
________________________________
7、有关开户银行的名称和地址：
8、其他情况：
兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。


制造商：______________________________________
投标（响应）人授权代表：______________________________
投标（响应）人授权代表的职务：________________________
电话号：________________  传真号：____________
日期：______________________________________


A4.响应人关联关系要求-相关证明材料
1.供应商基本情况表：

供应商基本情况表

填表单位：（加盖单位公章）		   填表日期：    年   月   日
	采购人
	
	项目名称
	

	投标（响应）供应商
	
	供应商统一社会信用代码
	

	投标（响应）供应商相关人员情况

	序号
	职务
	姓名
	身份证号码
	劳动合同
关系单位
	缴纳社会
保险单位

	1
	法定代表人、单位负责人、主要经营负责人（董事长和总经理）
	
	
	
	

	2
	项目投标授权代表人
	
	
	
	

	3
	项目负责人
	
	
	
	

	4
	主要技术人员
	
	
	
	

	5
	投标文件编制人员
	
	
	
	

	说明：1.同一职务有多人担任（如主要技术人员），应分行填写;2.除法定代表人、单位负责人外，以上人员需提供近三个月连续在响应单位（含响应单位的分公司）的社会保险缴纳证明（不含投标当月），社保从公告发布之日起倒推，如有特殊情况可以往前顺延一个月，新成立不足三个月的公司按照成立时间提供）

	投标（响应）供应商关联关系情况

	序号
	关联关系类型
	关联主体名称
	备注

	1
	控股股东
	
	指出资额（或持有股份）占投标（响应）供应商资本总额（或股本总额）50%以上的股东，以及出资额（或持有股份）的比例虽然不足50%，但依其出资额（或持有股份）所享有的表决权已足以对投标（响应）供应商股东会（或股东大会）的决议产生重要影响的股东。

	2
	管理关系
	
	指对投标（响应）供应商不具有出资持股关系，但对其存在管理关系的主体。

	说明：同一关联关系类型有多个主体的，应分行填写。





2.近三个月社保证明：
除法定代表人、单位负责人外，以上人员需提供近三个月连续在响应单位（含响应单位的分公司）的社会保险缴纳证明（不含投标当月），社保从公告发布之日起倒推，如有特殊情况可以往前顺延一个月，新成立不足三个月的公司按照成立时间提供）

3.“国家企业信用信息公示系统”网站主要信息截图：
投标人提供“国家企业信用信息公示系统”网站（http://www.gsxt.gov.cn/corp-query-homepage.html）主要信息截图


A5.承诺函
承诺函
致：（采购人名称）
根据已收到贵方的编号为PSCS2026006的深圳燃气2026年新款柱状标志桩试用采购项目采购文件，并已详细审核了全部采购文件及有关附件。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。我方保证遵守中华人民共和国、深圳市有关采购的法律、法规有关的规定。经研究上述采购文件的响应人须知、符合性评审、第四章合同条款、第五章项目采购需求及其他有关文件后，我方签字盖章并承诺如下：
一、愿意按报价文件承接本项目，履行采购文件合同中的责任和义务，我方响应采购文件的全部要求，报价内容满足采购文件“响应人须知前附表”报价要求。
二、我方递交的响应文件全部真实、有效，并提供原件备查。如在规定的时间内无法提供原件则视为弄虚作假行为。 我方知晓评审委员会有权通过相关官方网站进行证书核验工作，如评审委员会发现应答文件弄虚作假，将作应答否决处理。
三、我方郑重承诺《供应商基本情况表》 表格中填报的信息真实、准确、完整，符合响应人基本情况审查要求，不存在下列任何一种情形：
1.不同响应人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
2.不同响应人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
3.不同响应人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异或报价组成异常一致；
4.不同响应人的投标文件相互混装；
5.不同响应人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
6.响应人以他人名义投标，串通投标，以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标；
7.不同响应人的投标文件错漏之处一致的；
8.经认定的其他围标、串标投标情形。
五、我方郑重承诺具有良好的信誉，且不存在下列任何一种情形：
1.响应人企业或其法定代表人被列入“失信被执行人”的。
2.近3年内（从采购公告发布之日起倒算）供应商或者其法定代表人有行贿犯罪记录的。 
3.近2年内（从采购公告发布之日起倒算）供应商有无正当理由放弃集团公司成交项目、不接受采购文件中合同主要条款、不履行合同义务或单方面终止合同的。 
4.近1年内（从截标之日起倒算）因串通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法行为受到本招标项目的所在地建设、交通或者财政部门行政处罚的。 
5.因违反工程质量、安全生产管理规定等原因被本招标项目的所在地建设部门给予红色警示且在警示期内的。
6.拖欠工人工资被本招标项目的所在地有关部门责令改正而未改正的。 
7.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 
8.被列入集团公司黑名单的或暂停承包资格的。   
9.依法应当拒绝投标的其他情形。  
六、我方郑重承诺在本次采购活动中遵守反商业贿赂，不给予招标单位及中介机构工作人员及其亲属任何形式的商业贿赂（包括并不限于礼金礼品、有价证券、购物劵、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宣请、娱乐等）。若有幸成为中标人，为保证项目顺利实施，我司承诺严格履行合同廉洁从业相关条款，承诺严格执行廉政建设和反腐败的法律和法规，不发生违法乱纪行为。
七、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。
八、如果我方的投标出现违法违规，或弄虚作假，或发现上述情形而被评审委员会判定投标无效的，或者在有效期内撤回投标或放弃成交资格或中标后不按时与贵方签订合同的，则贵方有权取消我方中标资格。因我司原因造成的，我方承担：1.若我方提交了投标保证金，此投标保证金将全部被没收；2.自觉接受贵方暂停或者拒绝我司参加贵方其他任何项目投标资格的处理。另外，给贵方造成的损失超过上述投标保证金的，贵方还有权要求我方对超过部分进行赔偿。
九、（其他补充说明）。
此函。

附件：不良信息查询截图（响应人针对招标文件前附表规定的网址信息，提供对应网站查询截图，相关信息以本项目开标前两个工作日内的查询结果为准。）
响应人（公章）：                                         
 

A6、承诺函附件：不良信息查询截图（以下网站以项目所在地为深圳举例）
响应人针对网址信息，提供对应网站查询截图，相关信息以本项目开标前两个工作日内的查询结果为准，截图中需体现查询日期。（中标候选人公示期间，采购人有权对中标候选人的上述网址信息进行复核，若发现中标候选人存在上述否决情形的，采购人有权取消其中标资格。） 

1.“中国执行信息公开网”中投标企业及其法定代表人没有被列入“失信被执行人”（https://zxgk.court.gov.cn/shixin/）截图证明：
查询入口示例：
[image: ]

2.“中国裁判文书网”网站（https://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181029CR4M5A62CH/index.html）-无行贿相关案由截图证明：

3.“深圳市交通运输局”网站（https://jtys.sz.gov.cn/）-政务公开-信用信息双公示-行政处罚截图证明：

4.“深圳市政府采购监管网中国政府采购网深圳分网”网站（http://zfcg.sz.gov.cn/cgjg/cfgg/）-查询入口：网站首页-采购监管-诚信档案-入口查询行政处罚记录截图证明：

5.“深圳公共资源交易公共服务平台”（https://www.szggzy.com/static/index.html）-查询入口：监管信息-监管信息-交易曝光台及其他监管信息截图证明：

6.“深圳市住房和建设局”网站（https://zjj.sz.gov.cn/ztfw/gcjs/cxda_zjhhsjs/index.html）-红色警示截图证明：

示例：
[image: ]



7.“深圳市住房和建设局”网站（https://zjj.sz.gov.cn/xxgk/ztzl/sgs/index.html）-行政处罚截图证明：

示例：
[image: 7dcb5e71-53a7-48ca-8c77-1ea4bdf87889]


8.“国家企业信用信息公示系统”网站（http://www.gsxt.gov.cn/corp-query-homepage.html）-行政处罚信息截图证明：

示例：

[image: ]






9.“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询入口：信息公示-行政管理信息查询-严重失信主体名单查询截图证明：

示例：

[image: ]
[image: ]






二、商务技术评审文件
B1.商务、技术条款偏离表
商务、技术条款偏离表
项目名称：                         

	序号
	采购文件页码
	采购文件条款要求
	响应文件偏离情况
	说明（正偏离/负偏离/无偏离）

	1
	见采购文件第   页
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	



注：
1.响应人应逐条对照采购文件第四章“合同条款”、第五章“项目技术和服务要求”条款，就响应文件存在的偏差与例外逐条说明；
2.如响应文件无任何偏差，响应人仅需在本偏离表填写“无偏离”即可。

响应人（盖单位章）：                                         
法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：                 

日期：         年    月    日 










二、报价文件
响应总价

采购人： 深圳市燃气集团股份有限公司                                           
项目名称： 深圳燃气2026年新款柱状标志桩试用采购                                       
项目编号： PSCS2026006                   
报价总价：币种：  人民币    
（小写）：                                   
（大写）：                                   


响应人（盖单位章）：                                     
法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：                   


附件：分项报价表
分项报价表
	序号
	货物名称
	规格型号
	采购量
（单位：个）
	响应单价
（人民币：元）
	合计金额
（人民币：元）
	日常供货期（天）（小于等于7）

	1
	中、低压柱状标志桩
	草坪标志桩
	1300
	
	
	

	2
	中、低压柱状标志桩
	灌木标志桩
	700
	
	
	

	响应总价
	小写：           元
大写：             



报价要求：
1、响应人不得更改报价表格式，响应总价不得超过本项目上限，否则做否决处理；
2、如出现算术错误，以单价修正总价。响应总价和分项报价表中的须一致，不一致的以分项报价表为准。
3、本项目供货期：合同有效期内，中标人应在采购人首批采购订单发出之日起15日内把货物运抵采购人深圳区域指定位置。日常供货期需在7天内完成供货。
4、本表格中规模为固定采购规模，结算价=单项报价*实际采购量。

响应人（盖章）：
法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：                 
日期：     年    月



第7章 技术要求
[bookmark: _Toc41399435][bookmark: _Toc14285]
前  言
本标准按照GB/T 1.1-2020给出的规则起草。
本标准由科技信息部提出并归口。
本标准共有6个章节，主要内容有：范围、规范性引用文件、设计选用要求、外观及结构尺寸、检验规则、产品质量及质量保证。
主要修订内容如下：
1、 增加草坪标志桩、灌木标志桩两种中、低压柱状标志桩，及其设计、制造、选用要求。
2、 增加草坪标志桩、灌木标志桩两种高、次高压柱状标志桩，及其设计、制造、选用要求。
执行过程中如有意见或建议，请联系技术信息部（联系邮箱：TIT@szgas.com.cn），以供今后修订参考。


1 [bookmark: _Toc6810] 范围
为规定集团公司燃气用标志桩的设计选用要求及主要技术质量要求，特制定本标准。
本标准适用于集团公司燃气用标志桩的技术选型。
投资系统燃气用标志桩的技术选型可参照执行。
2 [bookmark: _Toc17656] 规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改版）适用于本文件。
GB 8924  纤维增强塑料燃烧性能试验方法氧指数法
GB/T 1348  球墨铸铁件
GB/T 1447  纤维增强塑料拉伸性能试验方法
GB/T 1449  纤维增强塑料弯曲性能试验方法
GB/T 1462  纤维增强塑料吸水性试验方法
GBT 16422.2  塑料 实验室光源暴露试验方法 第2部分氙弧灯
CJJ/T 153  城镇燃气标志标准
3 [bookmark: _Toc18622][bookmark: _Toc21959082][bookmark: _Toc243273795]设计选用要求
[bookmark: _Hlk56935183]3.1 市政路、人行道等场景优先使用地面标志桩
3.2 道路绿化等公共绿地等植被不高于8厘米的草坪等场景优先使用草坪标志桩
3.3 道路绿化等公共绿地等植被高于8厘米但低于25厘米的低矮灌木等场景优先使用灌木标志桩
3.4 其余场景及道路绿化等公共绿地等植被高于25厘米的灌木场景优先使用通用型标志桩
4 [bookmark: _Toc825]外观及结构尺寸
4.1 地面标志桩
4.1.1 复合材料地面标志桩
1、材质：桩体材质宜采用玻璃钢纤维树脂（或聚合物基复合材料），材料满足不可回收，防盗性能高，无任何使用缺陷，使用寿命要求在30年以上。
随货提供原材料合格证书
2、结构要求：
高温模压成型，丁字型结构，埋地部分加凹槽便于固定标志桩。
设计尺寸为：上表面规格为120mm×120mm，上表面厚度为20mm，梯形埋地固定端长度100mm。
3、外观：
1）标志桩表面要完整，材质均匀，没有影响使用功能的缺陷；
2）上表面应有永久性标志：“燃气”、“Tel:25199999”、“高压”或“中压”或“低压”、燃气管线走向。
具体图示见图1。
[image: ]
图1 铸铁、复合材料地面标志桩
3）字体与颜色：桩体主体颜色为黄色（R255，G255，B0），凹形字体，字体为黑体字；文字及管线走向为红色，满足室外使用5年以上不剥落。
随货提供油漆原材料合格证书。
具体字体要求见图1。
4）燃气管线走向标识应符合CJJ/T 153《城镇燃气标志标准》的要求。
4、性能要求：
1）轴向拉伸强度（沿玻璃纤维方向）≥250MPa；
2）轴向弯曲强度（沿玻璃纤维方向）≥300MPa；
3）耐酸性：在20%硫酸溶液中浸泡48h，表面无明显腐蚀质量损失<1%；
4）耐碱性：在20%氢氧化钠溶液中浸泡48h，表面无腐蚀。质量损失<1%；
5）吸水率：＜1%；
6）表面颜色色饱和老化等级达到4级（1级为完全变色，5级为完全不变色），应提供第三方检测报告；
7）阻燃氧指数≧28%。
以上性能要求，供应商交货时随货提供独立第三方（国家认可具有相关资质的权威机构）出具的测试报告。
4.1.2 球墨铸铁地面标志桩
1、材质：桩体材质应采用球磨铸铁制造，并符合GB/T 1348的要求。
随货提供原材料合格证书
2、结构要求：
高温铸造成型，丁字型结构，埋地部分加凹槽便于固定标志桩。
设计尺寸为：上表面规格为120mm×120mm，上表面厚度为20mm，梯形埋地固定端长度100mm。
3、外观：
1）标志桩表面要完整，材质均匀，没有影响使用功能的缺陷；
2）上表面应有永久性标志：“燃气”、“Tel:25199999”、“高压”或“中压”或“低压”、燃气管线走向。
具体图示参照图1。
3）字体：字体为黑体字；具体字体要求参照附图1。
4）燃气管线走向标识应符合CJJ/T 153《城镇燃气标志标准》的要求。
4、性能要求：
1）	硬度应≥130 HBW；
2）	屈服强度≥250 MPa；
以上性能要求，供应商交货时随货提供独立第三方（国家认可具有相关资质的权威机构）出具的测试报告。
4.1.3 不锈钢地面标志桩
1、材质：桩体材质应采用06Cr19Ni10（S30408）。
随货提供原材料合格证书
2、结构要求：
产品为冲压成型。
设计尺寸为120mm×120mm，厚度为≥0.8mm。固定螺丝的规格应≥M5，且是国标要求的规格。
3、外观：
1）标志桩表面要完整，材质均匀，没有影响使用功能的缺陷；
2）上表面应有永久性标志：“燃气”、“Tel:25199999”、“高压”或“中压”或“低压”、燃气管线走向。
具体图示见图2。
3）字体与颜色：桩体主体颜色为不锈钢钢板本色，凹形字体，字体为黑体字；文字及管线走向为红色，满足室外使用5年以上不剥落。
随货提供油漆原材料合格证书。
具体字体要求见图2。
[image: ]
图2 不锈钢地面标志桩
4）燃气管线走向标识应符合CJJ/T 153《城镇燃气标志标准》的要求。
4、性能要求：
防翘性能：沿标志桩中轴线固定，使用拉力计固定标志桩的螺孔测试，标志桩最外端发生明显变形的力≥250N。
4.2 中、低压柱状标志桩
4.2.1 通用型标志桩
1、结构要求：上部为正三角形柱状，下部带桩脚；柱状设计尺寸为120mm×120mm×120mm×1050mm，桩脚为圆形或方形柱状，桩脚直径为300mm，柱高为50mm，桩脚与标志桩应有可靠连接并圆滑过渡。若桩身与桩脚分体制造，桩身与桩脚应用纤维棒固定，标志桩采用承插式设计，固定后的桩脚具有下挂100KG以上承受力。
材质厚度不小于5mm。
2、外观要求：
1）上部表面应有永久性标志：“中压天然气管道”或“低压天然气管道”“严禁机械开挖”“施工前请咨询25199999”“深圳燃气”、燃气管线走向，详见图3。
2）字体与颜色：桩体主体颜色为橙黄色（R255，G128，B0），凹形字体，除深燃logo以logo格式为标准外其他字体为黑体字；文字及管线走向为红色，满足室外使用5年以上不剥落，详见图3。
[image: 中压高桩设计图]
图3 通用型中、低压柱状标志桩
3）燃气管线走向标识应符合CJJ/T 153《城镇燃气标志标准》的要求。
3、材质、性能要求应符合地面标志桩的相关要求。
4、性能要求应符合地面标志桩的相关要求。
4.2.2 草坪标志桩
1、结构要求：上部为正四棱台桩帽，中部为正方形柱状，下部带桩脚；桩帽设计尺寸为正视图为96mm×120mm×60mm的正四棱台；中部柱状设计尺寸为120mm×120mm×120mm×120mm×440mm；桩脚为圆形或方形柱状，桩脚直径为300mm，桩脚高为50mm，桩脚与标志桩应有可靠连接并圆滑过渡。若桩身与桩脚分体制造，桩身与桩脚应用纤维棒固定，标志桩采用承插式设计，固定后的桩脚具有下挂100KG以上承受力。
材质厚度不小于5mm。
2、外观要求：
1）上部表面应有永久性标志：“深圳燃气”“中压”或“低压”“严禁机械开挖”“施工前请咨询25199999”、燃气管线走向，详见图4。
2）字体与颜色：桩体主体颜色为白色（R255，G255，B255），上部桩帽为黄色（R255，G255，B0），采用凹形字体，除深燃logo以logo格式为标准外其他字体为黑体字；文字及管线走向为红色，满足室外使用5年以上不剥落，详见图4。
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图4 草坪中、低压柱状标志桩
3）燃气管线走向标识应符合CJJ/T 153《城镇燃气标志标准》的要求。
3、材质、性能要求应符合地面标志桩的相关要求。
4.2.3 灌木标志桩
1、结构要求：上部为正四棱台桩帽，中部为正方形柱状，下部带桩脚；桩帽设计尺寸为正视图为96mm×120mm×60mm的正四棱台；中部柱状设计尺寸为120mm×120mm×120mm×120mm×640mm；桩脚为圆形或方形柱状，桩脚直径为300mm，桩脚高为50mm，桩脚与标志桩应有可靠连接并圆滑过渡。若桩身与桩脚分体制造，桩身与桩脚应用纤维棒固定，标志桩采用承插式设计，固定后的桩脚具有下挂100KG以上承受力。
材质厚度不小于5mm。
2、外观要求：
1）上部表面应有永久性标志：“中压天然气管道”“严禁机械开挖”“施工前请咨询25199999”“深圳燃气”、燃气管线走向，详见图5。
2）字体与颜色：桩体主体颜色为白色（R255，G255，B255），上部桩帽为黄色（R255，G255，B0），采用凹形字体，除深燃logo以logo格式为标准外其他字体为黑体字；文字及管线走向为红色，满足室外使用5年以上不剥落，详见图5。
3）燃气管线走向标识应符合CJJ/T 153《城镇燃气标志标准》的要求。
3、材质、性能要求应符合地面标志桩的相关要求。
[image: ee1630744d12978d1d2884611faae666]
图5 灌木中、低压柱状标志桩
4.3 高、次高压柱状标志桩
4.3.1 材质及成型要求
1）桩体材质采用玻璃纤维丝-不饱和树脂等化工原料高温挤压成型。桩脚采用玻璃钢短纤维模料高温压铸一次成型。使用年限要求在30年以上。
随货提供玻璃纤维丝、不饱和树脂的原材料合格证书。
2）表漆及表面工艺要求
桩身表面采用抗老化、耐磨持久的特种油漆，采用烤漆工艺。油漆的原材料要求为进口品牌，随货提供油漆原材料合格证书。
凹字使用的油漆必须耐久，不剥落，不褪色，刻字深度不低于1mm。
4.3.2 通用型标志桩规格尺寸要求
标志桩采用三面体，顶面三角形规格为150mm×150mm×150mm，总长1550mm（含桩脚），埋地部分750mm，地面以上部分800mm，壁厚5mm。下部带圆盘样桩脚，圆盘直径300mm,高度50mm,圆盘与桩身有圆角过渡，圆角为R50mm，桩身与桩脚分体制造。桩身与桩脚用不锈钢螺栓固定，标志桩采用承插式，固定后的桩脚具有下挂100KG以上承受力。
3、外观要求：
1）标志桩顶面为橙色黑字，箭头标识采用凹版设计，角度主要为90°，180°，135°（三通箭头除外）；标志桩侧面为橙色黑字，字体为宋体字，字体为凹版设计，刻字深度不低于1mm。（备注：橙色（R255,G153,B0）,黑色（R0,G0,B0）;标志桩颜色根据样品在后期实际展示的情况，可作一定的修改。）
2）标志桩内容要求如下（详见图4）：
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图4 通用型高、次高压柱状标志桩
标志桩三个侧面统一设置公司的Logo，Logo尺寸为95mm×95mm，Logo位于“深圳燃气”字样的正上方15mm处，“深圳燃气”字宽×高：25mm×28mm，字距3.5mm。桩身统一设置两条警示线，最上面的警示线距桩顶100mm，警示线间距10mm，颜色为深蓝色。
A．侧面一（A面）：桩顶与警示线之间设置二维码贴标签处，尺寸为长50mm,宽30mm。“深圳燃气”下方内容为“高压天然气管道”，字高50mm，字宽43mm，字距8.5mm。
B．侧面二（B面）：桩顶与警示线之间设置圆形芯片孔，直径为30mm。“深圳燃气”下方内容为“联系电话”，字高×宽：28×25mm，字距3.5mm，“25199999”，楷体字，字高×宽：35mm×43mm，字距9.5mm。桩身紧贴埋深线右侧以上设计辅助图形“三叶草”，尺寸为105*75mm。
C．侧面三（C面）：桩顶与警示线之间设置贴铭牌区，铭牌材质为316不锈钢材质，铭牌内容包含线路名称、桩号、里程三方面内容。铭牌规格100×60mm，采用螺丝固定。“深圳燃气”的下方“管道两侧五米内禁止开挖”，字高35mm，字宽43mm，字距1.5mm。字样下方为埋地分界线，分界线蓝色，高×宽：5×120mm，详见图4。
4.3.3 草坪标志桩规格尺寸要求
1、结构要求：上部为正四棱台桩帽，中部为正方形柱状，下部带桩脚；桩帽设计尺寸为正视图为96mm×120mm×60mm的正四棱台；中部柱状设计尺寸为120mm×120mm×120mm×120mm×500mm；桩脚为圆形或方形柱状，桩脚直径为300mm，桩脚高为50mm，桩脚与标志桩应有可靠连接并圆滑过渡。若桩身与桩脚分体制造，桩身与桩脚应用纤维棒固定，标志桩采用承插式设计，固定后的桩脚具有下挂100KG以上承受力。
材质厚度不小于5mm。
2、外观要求：
1）桩帽表面应有永久性标志：“高压天然气管道”“管道两侧五米内严禁开挖”“联系电话25199999”“深圳燃气”、燃气管线走向。
A．侧面一：桩帽下设高度10mm蓝色反光条警示线，警示线下方设置二维码贴标签处，尺寸为长30mm,宽30mm。桩身紧贴埋深线右侧以上设计辅助图形“三叶草”，尺寸为105*75mm。辅助图形“三叶草”下方为埋地分界线，分界线蓝色，高×宽：5×90mm。
B．侧面二：桩帽下设高度10mm蓝色反光条警示线，警示线下方设置圆形芯片孔，直径为30mm。芯片孔下方为埋地分界线，分界线蓝色，高×宽：5×90mm。
C．侧面三：桩帽下设高度10mm蓝色反光条警示线，警示线下方设置贴铭牌区，铭牌材质为316不锈钢材质，铭牌内容包含线路名称、桩号、里程三方面内容。铭牌规格100×60mm，采用螺丝固定。铭牌下方为埋地分界线，分界线蓝色，高×宽：5×90mm。
D．侧面四：桩帽下设高度10mm蓝色反光条警示线，警示线下方无内容，下方为埋地分界线，分界线蓝色，高×宽：5×90mm，详见图5。
2）字体与颜色：桩体主体颜色为白色（R255，G255，B255），上部桩帽为黄色（R255，G255，B0），采用凹形字体，除深燃logo以logo格式为标准外其他字体为黑体字；文字及管线走向为红色，满足室外使用5年以上不剥落，详见图5。
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图5 草坪高、次高压柱状标志桩
3）燃气管线走向标识应符合CJJ/T 153《城镇燃气标志标准》的要求。
4.3.4 灌木标志桩规格尺寸要求
1、结构要求：上部为正四棱台桩帽，中部为正方形柱状，下部带桩脚；桩帽设计尺寸为正视图为96mm×120mm×60mm的正四棱台；中部柱状设计尺寸为120mm×120mm×120mm×120mm×640mm；桩脚为圆形或方形柱状，桩脚直径为300mm，桩脚高为50mm，桩脚与标志桩应有可靠连接并圆滑过渡。若桩身与桩脚分体制造，桩身与桩脚应用纤维棒固定，标志桩采用承插式设计，固定后的桩脚具有下挂100KG以上承受力。
材质厚度不小于5mm。
2、外观要求：
1）桩帽表面应有永久性标志：燃气管线走向。
A．侧面一：桩帽下设高度10mm蓝色反光条警示线，警示线下方设置二维码贴标签处，尺寸为长30mm,宽30mm。二维码下方内容为“高压天然气管道”。桩身紧贴埋深线右侧以上设计辅助图形“三叶草”，尺寸为105*75mm。辅助图形“三叶草”下方为埋地分界线，分界线蓝色，高×宽：5×90mm。
B．侧面二：桩帽下设高度10mm蓝色反光条警示线，警示线下方设置圆形芯片孔，直径为30mm。芯片孔下方内容为“联系电话25199999”。字样下方为埋地分界线，分界线蓝色，高×宽：5×90mm。
C．侧面三：桩帽下设高度10mm蓝色反光条警示线，警示线下方设置贴铭牌区，铭牌材质为316不锈钢材质，铭牌内容包含线路名称、桩号、里程三方面内容。铭牌规格100×60mm，采用螺丝固定。铭牌下方内容为“联系电话25199999”。字样下方为埋地分界线，分界线蓝色，高×宽：5×90mm。
D．侧面四：桩帽下设高度10mm蓝色反光条警示线，警示线下方为深燃logo。logo下方内容为“管道两侧五米内禁止开挖”。字样下方为埋地分界线，分界线蓝色，高×宽：5×90mm，详见图6。
2）字体与颜色：桩体主体颜色为白色（R255，G255，B255），上部桩帽为黄色（R255，G255，B0），采用凹形字体，除深燃logo以logo格式为标准外其他字体为黑体字；文字及管线走向为红色，满足室外使用5年以上不剥落，详见图6。
[image: 9b18e0165480a30e7e7d6fc7255795cf]
图6 灌木高、次高压柱状标志桩
3） 燃气管线走向标识应符合CJJ/T 153《城镇燃气标志标准》的要求。
5、性能要求应符合地面标志桩的相关要求。
4.3.5 金属材料
以上标志桩中可能用到的金属零配件均应使用不锈钢，材料性能不应低于06Cr19Ni10（304）的防腐性能。
5 [bookmark: _Toc22289]检验规则
出厂检验：由制造厂检验部门对生产的每台产品，按检验项目表规定的出厂检验项目进行检验。
6 [bookmark: _Toc5024] 产品质量及质量保证
1、供应商必须保证货物是全新、未使用过，完全符合业主规定的质量、规格和性能的要求。
2、产品变更管理：如果在供应过程中需要对相关产品进行变更，包括但不限于产品标准、技术参数、生产厂名或厂址、原材料规格及等级、产品设计、规格尺寸及其它任何可能影响产品功能、安全及使用寿命的变更，必须提前向业主提出申请，同时提供支持变更的相关文件。在获得业主书面认可后，供应商方可进行供应。在业主认可之前，供应商必须以原有设计的产品保障供应。
3、供应商需做好标志桩生产相关质量控制环节应有相关控制记录并存档，以便业主抽查。
4、供应商应保证每一批（或每一卷、块）标志桩具有追溯性。可以追溯到每一个相关的生产环节、质检环节及原料采购来源等。
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