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 阳朔县深能环保有限公司2026年实验室仪器校准服务合同

	甲方：
	阳朔县深能环保有限公司
	乙方：
	长沙华维检测技术有限公司 

	统一社会信用代码：
	91450321MA5MY48K74
	统一社会信用代码：
	91430112MA4T97EU38   

	技术联系人：
	张丽  15078388037
	联系人:
	 向晓宇 18374415761      

	地址：
	阳朔县福利镇青鸟村委龙回寨村
	地址：
	长沙市望城经济技术开发区普瑞西路858号金荣望城科技产业园厂房七期第F2幢三层301         



经甲乙双方平等友好协商，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方委托乙方提供实验室仪器计量校准服务事宜，达成以下合作协议，以共同恪守。

第1条   技术服务的内容：
1、技术服务的目标：乙方对甲方委托的仪器仪表进行计量校准。
2、技术服务的内容：乙方根据国家相关规程和标准对甲方委托的仪器仪表进行计量校准，出具校准证书/检测报告。
3、技术服务的方式：
（1）甲方提前预约检测单位，约定时间安排检测人员入厂对仪器进行校准校准，如有现场无法完成校准校准的，检测人员可将仪器带回其单位进行校准校准。
第二条  乙方应按下列要求完成技术服务工作：
1、技术服务地点：甲方工作场所、乙方实验室。
2、合同服务期：  自合同签订之日起一年。
3、技术服务进度：乙方服务时要尽量以不影响或少影响甲方的正常生产为前提。
（1）甲方需向乙方提供准确详尽的被校仪器仪表清单（含名称、型号、数量等），乙方必须按说明书或操作规程操作仪器设备，避免因操作设备造成的安全事故。应加强对仪器设备的保护，避免现场检测和移动时对设备主机及接线的碰撞损伤。校准过程原则上不允许对仪器造成损坏，如校准过程中因检测人员操作的过失造成仪器的损坏，乙方需依照实际情况进行赔偿。乙方取回仪器并寄回仪器，要保证仪器与取回之前相同程度的完好，若有损坏，乙方承担责任。乙方需在自甲方通知之日起15个工作日内完成所有仪器、器皿校验并出具报告或证明（书）（至少纸质版一份+电子版一份），校准报告需符合国家相关规范要求，（特殊情况除外，仪器异常，外包、甲方标准器送检等。）
（2）如需加急服务，甲方应提前3个工作日以邮件或传真或电话通知向乙方预约和确认。
（3）甲方邮寄仪器自乙方按照快递签收时间的1个工作日内如没有向甲方提出仪器异常或损坏说明，默认乙方收到需被校准仪器完好无损；乙方邮寄仪器自甲方按照快递签收时间的1个工作日内如没有向乙方提出仪器异常或损坏说明，默认甲方收到的校准仪器完好无损。如校准过程中因检测人员操作的过失造成仪器的损坏，乙方需依照实际情况进行赔偿。乙方取回仪器并寄回仪器，要保证仪器与取回之前相同程度的完好，若有损坏，乙方承担责任。
4、技术服务质量要求：乙方为具有独立法人资格的第三方计量检测机构，所出具的计量检测数据可溯源到国家计量基准和国际单位制，具有国际公信力，满足国家相关规范要求。 
第三条  为保证乙方有效进行技术服务工作，甲方应当向乙方提供下列工作条件和协助事项：
1、 提供技术资料：提供与校准工作有关的技术说明书。
2、 提供工作条件：下厂现场校准时，提供满足现场校准所需的合格场地、辅助设施等。
3、 安排专人协助：安排具体负责人同乙方进行业务联系、沟通及确认。
第4条 服务费用支付方式：
1、校准费用：本合同为单价合同，合同金额暂估为¥4810（人民币肆仟捌佰壹拾元整 ），上述服务费按《响应报价一览表》确定的单价计价，据实结算，合同完成后一次性结算。超出《响应报价一览表》部分，另行协商。
2、支付方式：采用   ☑银行转账的方式。
3、乙方完成全部校准任务，经甲方查验合格后，寄出证书，甲方收到证书双方确认后在15个工作日内支付合同款。
4、在每次办理付款前，乙方需向按税法规定向甲方开具6%的增值税专用发票。若乙方实际开具增值税专用发票税率与合同签订时约定的税率不符，税差相应调整，但以下情况除外：合同签订阶段时，乙方为小规模纳税人，在后续执行过程中变更为一般纳税人；或者合同签订阶段时，乙方享受国家减税优惠政策的，在后续执行过程中优惠政策取消。因前述2项情况开具高于合同约定的税率而产生的税差由乙方自行承担，甲方不予补偿。本合同签订税率为6%。
5、甲方开票信息：
	名称
	阳朔县深能环保有限公司

	纳税人识别号
	91450321MA5MY48K74

	地址
	阳朔县福利镇青鸟村委龙回寨村

	电话
	0773-3680323

	开户行
	中国农业银行股份有限公司阳朔县支行

	账号
	20225101040011434



6、乙方账户信息： 
开户银行： 中国建设银行股份有限公司长沙书院南路支行 
开户名称： 长沙华维检测技术有限公司 
账号： 4305 0177 5236 0000 0425 
第五条  双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：
1、乙方应为甲方所提供的技术情报和资料及非正式出版物等承担保密义务。
2、乙方应为甲方所提供的仪器仪表以及环境状况、产品技术、生产工艺等承担保密义务。
3、未经对方书面许可，任何一方不得向第三方泄露本合同的如下内容：合作范围、内容、方式、费用；双方权利、责任；争议处理的方式。
4、一旦一方泄密，则泄密方须承担因此造成的一切损失。
第六条  免责条款：
双方确定，由于不可预见事件或不可抗力，直接影响本合同的履行或者致使不能按约定的条件履行的，遇不可抗力事件一方应及时通知对方，并应在三十天内提供事故详情及不可抗力的有效证明文件。按照不可抗力对协议的影响程度，由双方协商决定是否解除本合同，或者部分免除不可抗力一方的责任，或者延期履行本合同。
第七条  争议的处理：
1、 双方就本合同的效力、解释或履行发生争议时，应努力通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均应向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。
2、 任何一方违反本合同条款（免责条款除外），另一方可提出终止本合同，同时可要求对方赔偿因由而引起相应的直接损失。
3、 仪器仪表经乙方计量校准后，甲方应在十天内验收,如发现有问题，双方协商解决。若甲方在三十天内未提出异议，视为乙方提供的校准/检测服务符合双方约定。 
4、 任何一方提出终止本合同，应提前一个月通知对方，在提出终止前已执行的业务应继续有效进行。
第八条  合同的生效及其他：
1、在合同履行过程中，《单项报价表》、《阳朔项目2025年化学实验室仪器校准技术规范书 》、《安健环协议》和经双方确认的其它规定、实施记录及有关备忘录均作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。
2、本合同一式肆份，由甲方叁份乙方壹份，具有同等法律效力。
3、经双方签字确认后的合同及合同附件的传真件亦视为有效合同。
附件：
附件一、《阳朔项目2025年化学实验室仪器校准技术规范书》 
附件二、《单项报价表》
附件三、《安健环协议》        
	甲方(盖章):
	阳朔县深能环保有限公司
	乙方(盖章):
	 长沙华维检测技术有限公司

	法定代表人或授权委托人(签字)：
	
	法定代表人或授权委托人(签字)：
	

	日     期：     年    月    日
	日     期：    年     月    日
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附件一
阳朔县深能环保有限公司2025年
化学实验室仪器校准
技
术
规
范
书





2025年1月

[bookmark: _Toc60672398]一、项目简介
阳朔县深能环保有限公司化学实验室内各配备了一批实验仪器，根据公司技术监督考核要求，实验室仪器每年都须做仪器校准，以保证实验仪器测量数据的准确性，截至目前，化学化验室需校准仪器47台。仪器检定需委托具有法定计量检定机构授权证书的单位，鉴定后出具检验报告或证书。

[bookmark: _Toc130727749][bookmark: _Toc130727921][bookmark: _Toc130738507][bookmark: _Toc130738188][bookmark: _Toc60672399]二、检测鉴定依据
对计量仪器的检测校准主要以下标准进行：
《实验室pH（酸度）计检定规程》（JJG 119-2018）；
《原子吸收分光光度计检定规程》（JJG 694-2009）；
《化学需氧量（COD）测定仪检定规程》（JJG975-2002）；
《浊度计检定规程》（JJG 880-2006）；
《烟尘采样器检定规程》（JJG 680）
《开口/闭口闪点测定仪校准规范》（JJF 1384-2012）；
《气相色谱仪检定规程》(JJG 700-2018)；
《运动粘度测定器校准规范》（JJF 1274-2011）；
《元素分析仪校准规范》（JJF 1321-2011）。

3、 [bookmark: _Toc60672400]检定方案及要求


[bookmark: _Toc60672402]仪器检定需委托具有法定计量检定机构授权证书的单位。我厂提前预约检测单位，约定时间安排检测人员入厂对仪器进行检定校准，如有现场无法完成检定校准的，检测人员可将仪器带回其单位进行检定校准。如有无法进行校准的情况，须和实验室负责人表明清楚，相应的在结算时对检测项目进行增减。检定过程原则上不允许对仪器造成损坏，如检定过程中因检测人员操作的过失造成仪器的损坏，检定单位需依照实际情况进行赔偿。检定结束后，检测单位须出具检测清单和检验报告或证明。

4、 [bookmark: _Toc60672403]其他要求


1、必须按说明书或操作规程操作仪器设备，避免因操作设备造成的安全事故。
2、应加强对仪器设备的保护，避免现场检测和移动时对设备主机及接线的碰撞损伤。
3、乙方需在自甲方通知之日起15个工作日内完成所有仪器、器皿校验并出具报告或证明（书）（至少纸质版一份+电子版一份），检定报告需符合国家相关规范要求，（特殊情况除外，仪器异常，外包、甲方标准器送检等。）
4、如果对校验结果如有异议，应于《校准证书》完成之日起30天内向乙方书面提出，同时附上《校准证书》原件。逾期未提出异议，则视为同意《校准证书》。
5、现场无法进行校准，需要邮寄的仪器，相关的运输邮寄费用、保险、保管责任由检定单位承担。


                                                 
阳朔县深能环保有限公司                                                     化学实验室仪器校准技术规范书
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附表
化学化验室仪器清单
综合析室仪器
	序号
	名称
	制造单位
	数量
	型号
	服务方式（现场/送检）
	证书类型（校准/检定）
	是否带标

	1
	台式硅酸根分析仪
	天宇沃特
	1台
	TW-6326
	现场
	校准
	是

	2
	台式磷酸根分析仪
	天宇沃特
	1台
	TW-6316
	现场
	校准
	是

	3
	台式PH测定仪
	天宇沃特
	2台
	TW-6226
	现场
	校准
	是

	4
	台式电导率仪
	天宇沃特
	2台
	TW-6216
	现场
	校准
	是

	5
	台式浊度测定仪
	天宇沃特
	1台
	TW-5218
	现场
	校准
	是

	6
	钠离子测定仪
	天宇沃特
	1台
	TW-6266
	现场
	校准
	是

	7
	便携式PH测定仪
	天宇沃特
	1台
	TW-6196A
	现场
	校准
	是

	8
	便携式浊度测定仪
	天宇沃特
	1台
	TW-5118
	现场
	校准
	是

	9
	便携式电导率测定仪
	天宇沃特
	1台
	TW-6196B
	现场
	校准
	是

	10
	便携式余氯测定仪
	奥立龙
	1台
	AQ3170
	现场
	校准
	是

	11
	便携式溶解氧测定仪
	天宇沃特
	1台
	TW-6136
	现场
	校准
	是

	12
	紫外可见光分光光度计
	上海元析
	1台
	UV-5100
	现场
	校准
	是

	13
	COD分析仪（带消解器）
	连华科技
	1台
	5B-3C
	现场
	校准
	是

	14
	电子天平1
	赛多利斯
	1台
	GL224i-1SN
	现场
	校准
	是

	15
	电子天平3
	赛多利斯
	1台
	GL3202-1SCN
	现场
	校准
	是

	16
	高纯水制水机
	泰州华源
	1台
	 THYJ-40
	现场
	校准
	是

	17
	电热板
	林茂科技
	1台
	DF-101S 
	现场
	校准
	是

	18
	加热式磁力搅拌器
	林茂科技
	1台
	DF-101S
	现场
	校准
	是

	19
	电热鼓风干燥箱
	泰斯特
	1台
	WGL-125B
	现场
	校准
	是

	20
	超声波玻璃器皿清洗机
	洁康
	1台
	 PS-30A
	现场
	校准
	是

	21
	数字式湿温度计
	
	1台
	HX100
	现场
	校准
	是

	22
	调速多用振荡器
	朗越
	1台
	HY-4
	现场
	校准
	是

	
油分析室仪器
	
	
	

	序号
	名称
	制造单位
	数量
	型号
	服务方式（现场/送检）
	证书类型（校准/检定）
	是否带标

	1
	破乳化测定仪
	吉林百正
	1台
	BZRH-3SH

	现场
	校准
	是

	2
	运动粘度测定仪
	山东惠工
	1台
	HGND203
	现场
	校准
	是

	3
	微量水分测定仪
	吉林百正
	1台
	BZJF-6
	现场
	校准
	是

	4
	开口闪点测定仪
	吉林百正
	1台
	BZSHD-3K
	现场
	校准
	是

	5
	闭口闪点测定仪
	吉林百正
	1台
	BZSHD-3B
	现场
	校准
	是

	6
	酸值测定仪
	吉林百正
	1台
	BZSZ-6X
	现场
	校准
	否

	
污水分析室仪器
	
	
	

	序号
	名称
	制造单位
	数量
	型号
	服务方式（现场/送检）
	证书类型（校准/检定）
	是否带标

	1
	便携式溶解氧测定仪
	德国WTW
	1台
	Qxi3310
	现场
	校准
	是

	2
	多参数水质分析仪
（含消解炉）
	连华科技
	1台
	5B-6C（V11）
	现场
	校准
	是

	3
	BOD分析仪
	连华科技
	1台
	LH-BOD601（SL）
	现场
	校准
	是

	4
	生化培养箱
	北京林茂
	1台
	SPX-150
	现场
	校准
	是

	5
	沼气便携式分析仪
	霍尼韦尔
	1台
	PGM-6208
	送检
	校准
	是

	6
	手持式硫化氢检测仪
	霍尼韦尔
	1台
	PGM-1860
	送检
	校准
	是

	7
	电子式湿温度计
	
	1台
	
	送检
	校准
	是

	8
	电热恒温水浴锅
	林茂科技
	1台
	DZKW-4
	现场
	校准
	是

	9
	低速离心机
	中佳
	1台
	SC-3612
	现场
	校准
	是

	10
	便携式溶解氧测定仪
	雷磁
	1台
	JPB607A
	现场
	校准
	是

	11
	便携式PH计
	雷磁
	1台
	PHB-4
	现场
	校准
	是

	
炉渣分析仪器
	
	
	

	序号
	名称
	制造单位
	数量
	型号
	服务方式（现场/送检）
	证书类型（校准/检定）
	是否带标

	1
	制样粉碎机
	湖南三德
	1台
	
SDPP1*100t
	现场
	校准
	是

	2
	标准筛振筛机
	湖南三德
	1台
	
SDNS300t
	现场
	校准
	是

	3
	电热板
	林茂科技
	1台
	SXML-2-4
	现场
	校准
	是

	4
	智能马弗炉
	湖南三德
	1台
	SDMF300

	现场
	校准
	是

	5
	电子天平2
	赛多利斯
	1台
	GL623i-1SCN
	现场
	校准
	是

	6
	真空抽滤泵
	林茂科技
	1台
	2XZ-0.5
	现场
	校准
	是

	7
	电热鼓风干燥箱
	泰斯特
	1台
	WGL-125B
	现场
	校准
	是

	8
	全自动温控数显翻转振荡器
	精科诚创（北京）
	1台
	HK-318
	现场
	校准
	是
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附件二、单项报价表
	综合析室仪器

	序号
	名称
	制造单位
	数量
	型号
	服务方式（现场/送检）
	证书类型（校准/检定）
	是否带标
	单价（元/台）
	小计（元）

	1
	台式硅酸根分析仪
	天宇沃特
	1台
	TW-6326
	现场
	校准
	是
	150
	150

	2
	台式磷酸根分析仪
	天宇沃特
	1台
	TW-6316
	现场
	校准
	是
	150
	150

	3
	台式PH测定仪
	天宇沃特
	2台
	TW-6226
	现场
	校准
	是
	200
	200

	4
	台式电导率仪
	天宇沃特
	2台
	TW-6216
	现场
	校准
	是
	200
	200

	5
	台式浊度测定仪
	天宇沃特
	1台
	TW-5218
	现场
	校准
	是
	100
	100

	6
	钠离子测定仪
	天宇沃特
	1台
	TW-6266
	现场
	校准
	是
	100
	100

	7
	便携式PH测定仪
	天宇沃特
	1台
	TW-6196A
	现场
	校准
	是
	100
	100

	8
	便携式浊度测定仪
	天宇沃特
	1台
	TW-5118
	现场
	校准
	是
	100
	100

	9
	便携式电导率测定仪
	天宇沃特
	1台
	TW-6196B
	现场
	校准
	是
	100
	100

	10
	便携式余氯测定仪
	奥立龙
	1台
	AQ3170
	现场
	校准
	是
	150
	150

	11
	便携式溶解氧测定仪
	天宇沃特
	1台
	TW-6136
	现场
	校准
	是
	120
	120

	12
	紫外可见光分光光度计
	上海元析
	1台
	UV-5100
	现场
	校准
	是
	120
	120

	13
	COD分析仪（带消解器）
	连华科技
	1台
	5B-3C
	现场
	校准
	是
	120
	120

	14
	电子天平1
	赛多利斯
	1台
	GL224i-1SN
	现场
	校准
	是
	60
	60

	15
	电子天平3
	赛多利斯
	1台
	GL3202-1SCN
	现场
	校准
	是
	60
	60

	16
	高纯水制水机
	泰州华源
	1台
	 THYJ-40
	现场
	校准
	是
	80
	80

	17
	电热板
	林茂科技
	1台
	DF-101S
	现场
	校准
	是
	60
	60

	18
	加热式磁力搅拌器
	林茂科技
	1台
	DF-101S
	现场
	校准
	是
	60
	60

	19
	电热鼓风干燥箱
	泰斯特
	1台
	WGL-125B
	现场
	校准
	是
	80
	80

	20
	超声波玻璃器皿清洗机
	洁康
	1台
	 PS-30A
	现场
	校准
	是
	80
	80

	21
	数字式湿温度计
	
	1台
	HX100
	现场
	校准
	是
	30
	30

	22
	调速多用振荡器
	朗越
	1台
	HY-4
	现场
	校准
	是
	60
	60

	23
	合计
	2280

	油分析室仪器

	序号
	名称
	制造单位
	数量
	型号
	服务方式（现场/送检）
	证书类型（校准/检定）
	是否带标
	单价（元/台）
	小计（元）

	1
	破乳化测定仪
	吉林百正
	1台
	BZRH-3SH
	现场
	校准
	是
	80
	80

	2
	运动粘度测定仪
	山东惠工
	1台
	HGND203
	现场
	校准
	是
	80
	80

	3
	微量水分测定仪
	吉林百正
	1台
	BZJF-6
	现场
	校准
	是
	100
	100

	4
	开口闪点测定仪
	吉林百正
	1台
	BZSHD-3K
	现场
	校准
	是
	120
	120

	5
	闭口闪点测定仪
	吉林百正
	1台
	BZSHD-3B
	现场
	校准
	是
	120
	120

	6
	酸值测定仪
	吉林百正
	1台
	BZSZ-6X
	现场
	校准
	否
	320
	320

	 
	合计
	820

	污水分析室仪器

	序号
	名称
	制造单位
	数量
	型号
	服务方式（现场/送检）
	证书类型（校准/检定）
	是否带标
	单价（元/台）
	小计（元）

	1
	便携式溶解氧测定仪
	德国WTW
	1台
	Qxi3310
	现场
	校准
	是
	120
	120

	2
	多参数水质分析仪（含消解炉）
	连华科技
	1台
	5B-6C（V11）
	现场
	校准
	是
	200
	200

	3
	BOD分析仪
	连华科技
	1台
	LH-BOD601（SL）
	现场
	校准
	是
	120
	120

	4
	生化培养箱
	北京林茂
	1台
	SPX-150
	现场
	校准
	是
	80
	80

	5
	沼气便携式分析仪
	霍尼韦尔
	1台
	PGM-6208
	送检
	校准
	是
	100
	100

	6
	手持式硫化氢检测仪
	霍尼韦尔
	1台
	PGM-1860
	送检
	校准
	是
	100
	100

	7
	电子式湿温度计
	
	1台
	
	送检
	校准
	是
	30
	30

	8
	电热恒温水浴锅
	林茂科技
	1台
	DZKW-4
	现场
	校准
	是
	60
	60

	9
	低速离心机
	中佳
	1台
	SC-3612
	现场
	校准
	是
	100
	100

	10
	便携式溶解氧测定仪
	雷磁
	1台
	JPB607A
	现场
	校准
	是
	120
	120

	11
	便携式PH计
	雷磁
	1台
	PHB-4
	现场
	校准
	是
	80
	80

	 
	合计
	1110

	炉渣分析仪器

	序号
	名称
	制造单位
	数量
	型号
	服务方式（现场/送检）
	证书类型（校准/检定）
	是否带标
	单价（元/台）
	小计（元）

	1
	制样粉碎机
	湖南三德
	1台
	SDPP1*100t
	现场
	校准
	是
	
	60

	2
	标准筛振筛机
	湖南三德
	1台
	SDNS300t
	现场
	校准
	是
	
	60

	3
	电热板
	林茂科技
	1台
	SXML-2-4
	现场
	校准
	是
	
	80

	4
	智能马弗炉
	湖南三德
	1台
	SDMF300
	现场
	校准
	是
	
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	电子天平2
	赛多利斯
	1台
	GL623i-1SCN
	现场
	校准
	是
	
	60

	6
	真空抽滤泵
	林茂科技
	1台
	2XZ-0.5
	现场
	校准
	是
	
	100

	7
	电热鼓风干燥箱
	泰斯特
	1台
	WGL-125B
	现场
	校准
	是
	
	80

	8
	全自动温控数显翻转振荡器
	精科诚创（北京）
	1台
	HK-318
	现场
	校准
	是
	
	60

	 
	合计
	600

	
	总计（元）
	以上单价包含检测费、人工费、报告费、差旅费、邮寄费、税费等一切费用
	4810



[bookmark: _Toc248027862]附件三、

安健环协议

项目名称：阳朔县深能环保有限公司2026年实验室仪器校准服务合同    
甲方（发包方）：阳朔县深能环保有限公司            
乙方（承包方）：长沙华维检测技术有限公司                      

为加强承包项目实施过程中安全、职业健康和环境保护（简称安健环）管理，明确甲乙双方安健环管理职责、应当采取的措施、违约责任及违约金扣缴或处罚等内容，最大限度地减少事故、职业病和环境污染的发生，根据国家、行业有关法律法规和规范性文件要求，结合承包工程项目特点，经双方协商一致签订本协议，并严格遵守。
1、 定义与解释
1. 定义：(以下定义适用于本协议）
中国或国家：指中华人民共和国，仅为本协议之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区。
法律：指所有适用的中国法律、行政法规、规章、自治条例、单行条例、地方性法规、司法解释及其它有法律约束力的规范性文件。本协议适用之法律包括签订生效时已现行发布实施之法律及日后进行重新修订、修改、废除等变更后之法律。
法律变更：指在生效日后，中华人民共和国任何立法机构、政府部门或司法机关对本协议生效时所适用的法律、法规、规章、规范性文件(包括但不限于与履行本协议有关的各种标准）进行重新修订、修改、废除的情况。还包括项目所在地政府、上级管理部门、甲方及与本协议履行有关的行政机关对现行规范性文件的修改。
安健环：指安全（safe）、职业健康（health）、环境保护（environment），安健环（SHE）管理体系是指建立起一种通过系统化的预防管理机制，彻底消除各种事故、环境和职业病隐患，以便最大限度地减少事故、环境污染和职业病的发生，从而达到改善企业安全、环境与健康业绩的管理方法。
协议或本协议：指甲方与乙方之间签订的本《安健环协议》（包含其附件）和目前及日后签订生效的任何承包项目的具体业务合同（包含其附件，简称为项目合同），以及本《安健环协议》和各项目合同两方面日后可能签订之补充协议和附件，上述每一文件均被视为本安健环协议不可分割的一部分。
项目：指在本协议签订生效至双方另行签订更新版本的安健环协议生效而被取代之日前，经甲方（发包方）交由乙方(承包方)进行具体承包负责实施完成的建设施工和生产运行阶段每一个业务项目合同范围及内容，也简称为本项目或外包项目或工程项目等。
现场：指在本协议项目实施及甲方（发包方）办公区域、施工场地、厂区范围内的场所或地点。
2. 解释：(在本协议中，除非另有明确规定，以下释义适用)
1) 一方、双方指本协议的一方或双方，并且包括经允许的替代该方的人或该方的继承人或受让人；
2) 条款或附件指本协议的条款或附件；
3) “包括”均应理解为“包括但不限于”的意思；
4) 任何协议或文件还指经补充或替代后的该协议或文件；
5) 本协议指连同本协议附件、附录及附表在内的本协议，如本协议正文与附件、附录、附表冲突，以本协议正文为准；
6) 标题仅供阅读方便而设，不应影响条文的解释。
2、 总则
1. 甲乙双方必须严格遵守安健环有关法律法规和规范性文件要求，依法承担安健环责任。
2. 甲乙双方履行法律法规和规范性文件要求的及项目承包合同和本协议约定应履行的安健环管理职责，采取必要的安健环措施，共同管理本项目实施过程中的安健环工作。
3. 甲方对承包项目具有安健环一票否决权。乙方在项目实施过程中未切实履行有关安健环管理职责、未有效落实有关安健环措施，危及生命财产安全、危及甲方安全生产或可能造成环境污染事故或事件的，甲方可勒令乙方整改、停止作业、停工整顿直至解除项目合同，可采取通报批评、警告、约谈乙方相关负责人、违规人员安全再教育、回收施工安健环开工许可证、要求撤换乙方不合格人员等措施，并可根据承包合同、本协议及甲方有关安健环管理规定对乙方给予相应的追责和扣缴违约金或经济处罚。对上述原因造成停止作业、停工整顿产生的损失，甲方不承担任何责任，乙方无权要求调整合同总价、工期等既定条件；上述原因导致解除合同造成损的，由乙方负责赔偿。
4. 本协议适用于甲方因工程建设、生产经营等需要，委托外部组织在甲方项目现场实施新建、改建、扩建等工程建设，以及进行检（维）修、维护、安装、试验、装修、拆除、处置、技改、小型基建等现场业务；委托外部组织进行现场物资供应、技术服务、咨询服务、劳务服务（含临时用工）、监理服务及其他服务或信息提供时，涉及外委人员进入甲方工程、生产现场的外包业务，也适用本协议。
3、 安健环管理目标
1. 不发生安全生产事故；
2. 不发生火灾事故；
3. 不发生交通事故；
4. 不发生责任性全厂停电事故；
5. 不发生职业病危害事故；
6. 不发生污染物超标排放、危险废弃物违法处置、化学品泄漏、环境处罚等环境污染事故、事件；
7. 不发生责任性甲方二类障碍及以上安健环事件等。
4、 甲方安健环职责
1. 甲方有权根据有关法律法规和规范性文件要求，结合电厂项目建设和生产运营等实际需要，制订并颁布施行安健环相关规章制度。
2. 项目开工前由甲方自行或组织相关参建单位对乙方进行资质和开工条件审查。
3. 根据法规规定向乙方提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。
4. 自行或组织监理单位审查乙方项目安全保证及监督体系、安全生产管理组织机构、安全生产条件、施工组织设计、安全技术措施、职业健康防治措施、环境保护与污染防治措施等安健环管理满足法规要求和项目需求。
5. 向乙方进行必要的书面安健环技术交底（实行工程总承包的，由总承包单位组织落实）。
6. 自行或委托监理单位对项目实施过程的现场人员、设备设施、材料、安健环管理实施监督检查，促进现场安全文明生产、职业病防治、节能环保和防止污染事件。
7. 甲方及其上级单位或其委托的监理单位有权对乙方安健环违法、违规、违章及不文明施工等行为及时进行制止，必要时向乙方下达整改通知书，并可根据约定条件对承包商给予相应的追责和扣缴违约金以及经济处罚。对于严重违法违章行为、重大安健环隐患，可勒令乙方无条件停止作业、停工整顿，直至问题或隐患排除，方允许继续作业。情况特别严重的，甲方有权终止合同。
8. 发生以下情况，甲方可勒令乙方无条件停工整顿。
1) 发生人身伤亡事故、职业病危害事故、环境污染事故；
2) 发生机械、设备严重损坏事故；
3) 发生厂（场）内火灾事故、交通事故；
4) 设备、设施、工器具和安全防护用品用具存在重大隐患，可能导致事故发生；
5) 乙方有严重安健环违法、违规、违章、冒险作业可能导致事故发生的；
6) 作业现场脏、乱、差，严重影响安全文明环境的；
7) 乙方疏于管理可能导致职业危害事故发生的；
8) 污水、粉尘、有毒气体、噪声和辐射等违规排放，可能导致环保和污染事故；
9) 化学品储存、搬运和使用存在严重隐患，可能导致泄漏、伤害和污染事件的。
10) 其他因乙方未有效履行有关安健环管理职责和落实有关安健环措施，危及生命财产安全、危及发包方安全生产或可能造成环境污染事故事件。
9. 督促乙方办理并严格执行相关工作许可文件，如工作票、开工许可证等。
10. 建立协调机制，协调解决项目实施过程中的安健环问题，检查、布置安健环工作。
11. 组织或协助上级有关单位进行事故调查处理。对乙方发生的任何一起事故有权要求乙方调查处理。
12. 委托工程监理的项目，可按法规规定及合同约定由工程监理单位依法履行上述的部分甲方责任。
5、 乙方安健环职责
1. 乙方对所承包项目的安健环管理全面负责，并承担所承包项目安健环主体责任。实施建设项目总承包的，执行国家有关规定。
2. 乙方负责宣贯传达并严格遵守国家、行业有关安健环法律、法规、方针、政策、标准、规定和规范性文件、操作规程等要求，自行宣贯落实并严格履行法律法规、承包合同、本协议及甲方有关安健环管理制度规定的安健环职责，严格执行甲方安健环管理和安全文明生产等现场规定和规章制度，主动依约依规接受甲方或其委托的监理方的管理、监督、检查和指导。
3. 乙方应严格执行甲方安全管理网格化要求，接受甲方安全管理网格化培训，全员认真履行日常网格化管理职责，加强日常巡检和隐患排查，及时发现和消除现场安全隐患，接受甲方安全管理网格化监督和考核。
4. 乙方应具备满足所承担承包项目要求的安健环等级资质，持有合法有效的营业执照、资质证书等资质证明。有关资质证明应在开工前书面提交甲方现场审查、备案。
5. 乙方应有完善的安健环组织机构和安健环管理体系，以确保对本协议的有效贯彻执行。乙方须自觉加强落实内部安健环管理、监督、检查、教育、整改和考核，确保安健环费用的有效投入，根据工程项目的特点组织制定安健环管理措施，消除事故隐患，及时、如实报告生产安全事故、事件。
6. 乙方现场从业人员超过50人（含50人）的，必须设置安全生产监督管理机构。乙方应同时按现场管理需要配备专职安全管理人员，从业人员超过300人的不得少于3人；从业人员在50人以下30人以上（含30人）的必须配备专职安全监督管理人员，从业人员在30人以下的应配备专职或兼职安全监督管理人员。主体工程监理单位，应设置安全生产监督管理机构，专职安全管理人员不得少于3人；非主体工程的监理单位，应配备专职安全监督管理人员。其他参建单位应按法规要求设立安全生产监督管理机构或配备安全管理人员。
7. 乙方主要负责人、项目负责人、安全生产管理人员、特种作业人员、危化品从业人员及法律法规要求应持证的其他从业人员，均应当按照国家有关法律法规规定接受培训，持证上岗。开工前，有关人员资质证件应书面提交甲方现场审查、备案。新改扩建建设工程乙方主要负责人还应最低持有：一级建造师证和安全员B证；安全负责人最低应持有注册安全工程师证和建设主管部门颁发的安全C证；安全管理人员最低持有建设主管部门颁发的安全C证；监理安全管理负责人应最低持有注册安全工程师证；监理安全管理人员应最低持有安全监理员证。
8. 乙方现场到岗项目经理、技术负责人、安全负责人、监理总监、安全监理等主要岗位人员必须与投标文件一致，工作能力和履责表现应符合现场安全生产要求，不得擅自更换、不得设置其他岗位代替其履行职责。主要岗位人员必须全职常驻现场履责，严禁无故离岗、严禁他人代签署文件资料。
9. 乙方应依法合规用工，加强协调管理，杜绝因劳资纠纷引起的社会安全事件。
10. 乙方所有工作人员的身体状况符合工程要求，严禁使用未成年工、有犯罪前科人员和不适应现场安全施工要求的老、弱、病、残和职业禁忌症人员。
11. 乙方应对所有进入甲方现场的人员（含增补或调换人员、更换工种等）进行入场（厂）安健环教育培训，并经考试合格后方可上岗，培训考核结果提交甲方现场备案。
12. 乙方人员进入生产现场必须办理入场（厂）手续，作业前应按甲方有关规定办理开工许可、工作票、工作许可或授权。未经许可或授权不得擅自进入非授权场所，不得擅自开工。
13. 乙方必须为进入现场的所有人员配备足够齐全合格的个人安健环防护用品，并自行督促正确佩戴使用，自行加强日常培训和落实管理工作，杜绝安健环等责任事故或事件的发生。
14. 乙方必须评估并制定现场职业病危害因素防控措施，杜绝职业病危害事故发生。
15. 乙方按照法律法规和有关规定，必须为其进入现场的全部作业人员办理覆盖整个工程期间的必要医疗、工伤、意外伤害等保险，并在甲方现场备案。工伤保险不得替代意外伤害保险。
16. 乙方应使用合格的机械（含车辆）、工器具及安全防护设施、安全用具，各类特种设备、工、用、机具必须经过质监部门或有关技术部门定期检验合格。开工前乙方必须完成自查，并向甲方现场提交清单及自查结果。不合格的，不得进入作业现场。
17. 乙方进出甲方安保区域的车辆，必须按甲方现场规定办理通行证件，并接受甲方现场保安人员的检查。
18. 乙方开工前须针对复杂、危险、专业性较强、风险较大的作业或危险区域作业制定专门的安健环技术措施或专项施工方案，由甲方或监理单位审查合格并监督实施。甲方或监理方的有关参与行为，将不分摊或减免乙方的安健环责任。对达到一定规模及以上危险性较大的工程，国家、行业规定必须进行专家论证的，应从其规定。
19. 乙方负责组织项目或分项作业开工前的安全技术交底，并将交底内容和交底人、被交底人签字的记录，一份存档，另一份送达甲方现场安全负责人备案。
20. 乙方应落实文明生产各项要求，安全设施及安全警示标志齐全，作业区域装设临时围栏（必要时实施封闭作业），夜间设置警告灯。不得超越指定的作业区域作业。未经甲方事前同意，不得擅自动用甲方设备设施，不得擅自拆除、变更甲方防护设施及安全标志。
21. 乙方在项目实施过程中不得超范围工作，不得随意碰触无关设备或改变状态，对施工可能造成损害的毗邻建构筑物、设施设备、地下管线等应采取专项保护措施。
22. 乙方需使用水、电、气源，必须提出申请并执行甲方相关规定，不得私拉乱接。乙方作业过程中必须严格执行国家、行业有关法律法规和规范性文件要求以及甲方的规章制度，安全用水、用电、用气。
23. 乙方施工过程中必须对现场进行定置管理，做到“三不落地”（材料、工具、水和油不落地），保持地面整洁及自觉保护环境（如草地、树木、绿化带等），如有损坏要负责恢复、赔偿。
24. 乙方负责对施工过程中物料和废料进行分类管理，采取措施防止扬尘、泄漏、污染事件，作业后，必须做到工完、料净、场地清。 
25. 乙方负责采取措施，防治工程项目实施过程中产生的废气、废水、废渣、粉尘、恶臭气体、放射性物质以及噪声、振动、光辐射、电磁辐射等对环境的污染和危害。污染物处置、排放必须依法合规且达标。采取措施避免施工中产生的灰尘、噪音、强光、废水等有害污染物影响到施工及周边区域的环境及人员健康。
26. 乙方应加强所承包项目安健环管理，作业过程严格遵守《电力建设安全工作规程》、《电业安全工作规程》、《建筑施工高处作业施工规范》、《施工现场临时用电安全技术规范》、《建筑深基坑工程施工安全技术规范》、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》、《建筑施工安全检查标准》等规范、标准规定，符合甲方《深能环保生产企业安全管理指引》、《深能环保检修安全管理指引》、《深能环保基建工程安全文明施工标准》等标准、指引要求，杜绝以下习惯性违章行为（包括但不限于以下内容）主要有：
1) 进入施工现场未戴安全帽，或安全帽没有正确佩戴，安全帽带未系紧
2) 着装不规范（如：未戴出入证，工作服未扣好钮扣，穿背心、短裤、裙子、拖鞋、高跟鞋进入施工现场，踩鞋后跟等）
3) 特种工种无证作业
4) 超负荷或超期限使用电气、机械设备
5) 酒后进入施工现场，在现场睡觉
6) 未按规定布置或擅自拆除、损坏、移动安全设施、标志、警告牌
7) 检修、清理运行中设备
8) 各类施工机械、电气安全保护装置不齐
9) 机械设备的电气、转动部件外露部分无防护装置
10) 使用不合格的设备、机械、工器具、劳动保护用品
11) 夜间或光线不足地点未有充足照明或警示红灯
12) 起吊、存放零散物件未做好防坠措施
13) 对地下设施、管线不采取保护、标识措施
14) 交叉、起重、带电作业未有隔离措施、警戒区域，并未设专人监护
15) 密闭容器内、潮湿地点电源未使用安全电压或设置漏电保护开关，密闭容器未有良好通风、未设专人监护
16) 梯长不按规定驳长使用或放置不稳，多人同时站在梯子上作业
17) 其他不符合高处作业、土石方作业、施工用电、深基坑作业、脚手架作业、模板工程、起重作业、有限空间作业、危化品管理、调试施工等作业规范的行为。
27. 乙方应根据工作范围、作业环境以及工程项目的特点，对施工现场容易引发安全生产事故的危险源、危险部位、危险环节进行监控，并制定施工现场安全应急预案, 建立应急救援组织、配备应急物资和器材，并定期组织应急培训和演练。
28. 发生人身、设备、火灾、环境污染等事故或危及生产运行的不安全情况及其他不安全和环境污染事件时，乙方须首先救治伤员，及时向甲方报告，并积极落实应急措施防止事态扩大、减少事故损失。同时应保护好事故现场，视事故事件大小、类别按有关规定向政府有关部门报告。执行国家事故信息上报规定，并按国家的有关规定开展事故调查处理。
29. 项目建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安健环管理特别是安全生产方面负总责。总承包单位依法合规并事前签订书面合约将建设工程分包给其他单位的，总承包单位要按甲方有关规定和要求对项目分包商进行严格审查，不合格的不得承接分包项目，严禁层层转包。总承包单位必须与分包方签订安健环管理协议，明确双方管理职责和应采取的安健环措施。总承包单位须将分包方纳入到自己的管理范围，并对其安健环管理过程和结果负连带责任。分包单位必须服从总承包单位的安健环管理，因分包单位不服从管理导致安健环事故、事件的，由分包单位承担主要责任。
30. 承包人应承担各类事件后的维稳运作和费用。
6、 违约责任与违约金扣缴或处罚
1. 由于责任方原因造成安健环事故、事件发生，引发对方或第三方的人身伤害、设备损坏或财产损失，由责任方承担相应安健环责任、法律责任和全部经济损失（包括但不限于有关赔偿或补偿）。双方均有责任的，甲乙双方按认定的责任各自承担。
2. 甲乙双方向对方提供的有关文件、资料应准确有效，符合安健环法规要求，否则接受方有权拒绝；对于因虚假或不实文件、资料引起的安健环责任和不良后果，由提供方独自承担全部责任并负责有关赔偿或补偿。
3. 乙方因工程需要使用甲方设备、设施、工器具和安全防护用品的，必须经甲方批准，并由乙方书面验收合格后方能使用。验收不合格，不得使用。未经甲方批准擅自使用或因乙方使用不当等情况造成设备设施损坏或引发事故的，由乙方独自承担全部责任并负责有关赔偿或补偿。 
4. 乙方发生下列情况之一，由乙方独自负全部责任、承担全部经济损失赔偿、补偿和相关罚款、违约金，并由乙方完成（包括但不限于受理、调查核实、提交报告、配合认定、安抚谈判、承担责任、污染复原、支付赔偿等）等善后事宜。造成甲方或第三方损失的也由乙方全部承担：
1) 擅自更换投标文件列明的项目经理、监理总监、技术负责人、安全负责人、安全监理等关键岗位人员或关键岗位人员不到岗、履责不到位引起、导致、造成事故。
2) 不按施工方案施工、不执行安全技术措施、安健环监管不到位、安健环投入不足、人员安健环教育不到位、隐患整改不及时或不彻底、施工用机具及安全防护用品不满足施工需求等情况所引起、导致、造成事故。
3) 违法、违规、违章指挥、违章作业、违反劳动纪律、违反本协议、违反甲方安健环规定等所引起、导致、造成事故。
4) 使用有隐患的或未经许可擅自拆除安全防护设施所引起、导致、造成事故。
5)  擅自损坏、毁坏安全防护设施所引起、导致、造成事故。
6) 由于乙方故意、过失、渎职、疏于管理等原因或责任所引起、导致、造成事故。
7) 乙方与其派往现场等人员产生劳动争议和任何纠纷。
8) 其他因乙方未有效履行有关安健环管理职责和落实有关安健环措施，造成生命财产损失、发生安全生产事故事件、发生职业危害事件或环境污染事故事件。
5. 发生以下乙方责任安健环事故事件的，甲方有权依约依规对乙方进行违约金扣除，违约金额从甲方应支付乙方的合同费用、履约保证金或履约保函中直接给予扣除（此并不构成甲方违约）。违约金扣除标准如下：
1) 发生一般及以上安全生产事故、火灾事故、交通事故、环境污染事故，导致人员轻伤的每人次30000元、人员重伤的每人次50000元、人身死亡的每人次100000元；造成经济损失的，并罚直接经济损失金额的百分之十，并由乙方承担全部经济损失。
2) 发生职业病危害事故、事件，每人次20000元；
3) 造成发包方全厂停电事故，每起30000元；
4) 造成发包方内部统计事故，每起30000元；
5) 造成发包方一类障碍，每起25000元；
6) 造成发包方二类障碍，每起10000元；
7) 发生上述安健环事故、事件后，承包方弄虚作假、隐瞒不报、迟报或谎报，一经查出，除按上述规定进行处罚外，另外加罚一倍。
6. 有关事故定级、职业病危害认定、经济损失等，依照国家有关法规或事故调查、专业鉴定结果；乙方二类障碍、一类障碍、全厂停电、内部统计事故的定义依据甲方安健环事故事件调查有关管理制度。
7. 由于乙方责任（含其派出人员）造成的一切人身事故、设备损坏、职业病危害事故、环境污染等安健环事故事件，均由乙方自行承担全部安健环责任和法律责任，并负责所有赔偿、补偿善后处置工作。如使甲方或第三方造成损失，乙方负责赔偿或补偿；乙方不及时支付赔偿或补偿金额的，甲方有权从应支付乙方的合同费用、履约保证金或履约保函中直接给予扣除（此并不构成甲方违约）；尚不足赔偿或补偿部分的金额，由乙方于收到甲方催缴通知一个月内另行向甲方和受损第三方一次性付清。
8. 为进一步加强对生产、基建现场典型违章隐患的治理，加大对典型隐患、习惯性违章的考核处罚力度，贯彻集团和公司“严惩制度化”的管理要求，公司规定凡是与公司及所属单位签订合同的乙方或其施工人员有以下行为的，视为乙方违反安全管理行为，甲方有权对乙方处以每起或每人次5000-20000元的违约经济处罚，处罚金额从甲方应支付乙方的当期合同费用、履约保证金或履约保函中直接给予扣除（此并不构成甲方违约）。现场安健环奖惩规定由甲方在乙方入场（厂）前进行解读宣贯，并交由乙方书面签收确认。常见习惯性违章行为（包括但不限于以下内容）处罚标准如下：
	序号
	违章行为
	处罚标准

	1.一般习惯性违章行为     有下列行为之一者给予相关责任人5000-10000元处罚

	1.1
	进入施工现场未戴安全帽，或安全帽没有正确佩戴，安全帽带未系紧
	

	1.2
	着装不规范（如：未戴出入证，工作服未扣好钮扣，穿背心、短裤、裙子、拖鞋、高跟鞋进入施工现场，踩鞋后跟等）
	

	1.3
	特种工种无证作业
	

	1.4
	超负荷或超期限使用电气、机械设备
	

	1.5
	酒后进入施工现场，在现场睡觉
	

	1.6
	未按规定布置或擅自拆除、损坏、移动安全设施、标志、警告牌
	

	1.7
	检修、清理运行中设备
	

	1.8
	各类施工机械、电气安全保护装置不齐
	

	1.9
	机械设备的电气、转动部件外露部分无防护装置
	

	1.10
	使用不合格的设备、机械、工器具、劳动保护用品
	

	1.11
	夜间或光线不足地点未有充足照明或警示红灯
	

	1.12
	起吊、存放零散物件未做好防坠措施
	

	1.13
	对地下设施、管线不采取保护、标识措施
	

	1.14
	交叉、起重、带电作业未有隔离措施、警戒区域，并未设专人监护
	

	1.15
	密闭容器内、潮湿地点电源未使用安全电压或设置漏电保护开关，密闭容器未有良好通风、未设专人监护
	

	1.16
	梯长不按规定驳长使用或放置不稳，多人同时站在梯子上作业
	

	2.高空与交叉作业   违反下列行为给予10000-20000元处罚

	2.1
	高空作业平台临边、孔洞、深坑、边坡高处等地点未设置围栏、盖板，或围栏、盖板不符合要求的 
	

	2.2
	钢架柱梁、砼柱梁、屋架、竖梯、爬梯等没有平台或脚手架地方进行施工，未使用水平扶绳、垂直攀登自锁装置、安全网等保护措施的
	

	2.3
	高空作业未戴安全带，未扣挂上方牢固可靠处或者其他防坠措施
	

	2.4
	简易结构上作业未采取可靠防坠措施
	

	2.5
	高空作业未按规定佩戴工具袋，上下抛扔物件
	

	2.6
	手持工具进行垂直攀爬
	

	2.7
	交叉作业未及时进行信息沟通，没有采取错开垂直交叉地点或时间、搭设防护隔离设施或警示措施
	

	3.施工用电   违反下列行为给予5000-10000元处罚

	3.1
	施工用电未实行三相五线制，没有采用三级配电、二级漏电保护和TN-S接零保护系统
	

	3.2
	电气裸露部分没有采取隔离或绝缘措施，电器设备金属外壳未有接地
	

	3.3
	配电箱一台开关控制多台电器设备
	

	3.4
	配电箱、开关箱放置地点不牢固，容易被水淹、土埋，杂草没有及时清除
	

	3.5
	电缆截面不能满足用电负荷要求，导致电缆发热或绝缘破损的
	

	3.6
	电缆埋地、设架空敷设距离、深度不足，通过道路未有保护措施，埋地电缆未有标识
	

	3.7
	配电室没有配置消防措施
	

	3.8
	施工电源维修时未采取断电、上锁、设置警示牌、监护等措施
	

	3.9
	不按规定乱拉乱接电源，将电源线直接插入插座或勾挂闸刀上
	

	3.10
	电气线路、电气设备连接采用缠绕方式
	

	3.11
	移动照明灯具没有按照使用场所要求采用安全电压
	

	3.12
	露天电气装置未做好防雨措施的
	

	3.13
	未按规范要求装配电器设备
	

	4.脚手架与模板支撑系统  违反下列行为的给予10000-20000元处罚

	4.1
	钢管、扣件、竹排、铁丝等材料不符合要求，进入现场未经检查或试验
	

	4.2
	钢管立柱底部不牢固，未按规定设置扫地杆
	

	4.3
	脚手架立柱、横杆、连墙件间距过大，未按规定设置剪刀撑或支杆（抛撑）
	

	4.4
	脚手板未满铺或者存在空隙、探头板，脚手板未绑扎或压扣
	

	4.5
	脚手架或模板支撑系统在搭设过程中未按规定布置安全网
	

	4.6
	脚手架拆除顺序违反安全规定，上下同时拆除脚手架，采取整体推倒方式拆除脚手架
	

	4.7
	脚手架、模板搭设、拆除作业未设警示区域或专人监护
	

	4.8
	拆下的模板没有及时运到指定地点集中堆放，大量堆放在脚手架或临时搭设的工作台上
	

	4.9
	脚手架、模板支撑搭设未进行验收与挂牌就使用
	

	4.10
	模板、木料集中堆放时，距离火源小于10m，且料场四周没有设置消防器材
	

	5.起重机械与起重作业      违反下列行为给予10000-20000元处罚

	5.1
	人员从起重物下方停留或通过，或吊物从人头上越过
	

	5.2
	起吊物未绑扎牢固，起吊时偏拉斜吊，吊物未放稳时松钩
	

	5.3
	起吊大件或不规则组件未绑溜绳
	

	5.4
	起重机同时操作三个动作，接近满负荷同时操作两个动作
	

	5.5
	吊起重物时司机离开操作室
	

	5.6
	龙门吊或塔吊移动时人员上下扶梯
	

	5.7
	移动式起重机械在起吊重物时未打支脚或在松动地面作业时未垫钢板或枕木
	

	5.8
	暴雨、大风等恶劣气候进行高处、起重作业
	

	5.9
	卷扬机基座不稳定，卷筒与导向轮中心未对正，运行时钢丝绳小于五圈，运行时跨越钢丝绳
	

	5.10
	葫芦长期吊挂时不加保险绳，拆成单链使用，拉链人数超过规定要求
	

	5.11
	未经承载计算及批准利用管道、脚手架起吊物件
	

	5.12
	使用井架载人上下，电梯和井架安全门未设置
	

	5.13
	使用不合格的起重工器具或违规使用工器具
	

	5.14
	钢丝绳接触棱角处未垫包角
	

	5.15
	违反十不吊规定
	

	6.消防及危险化学品     违反下列行为的给予10000-20000元考核

	6.1
	在禁烟区内吸烟或流动吸烟的
	

	6.2
	易燃易爆物品、有毒有害物品、射源未按规定进行隔离、存放；易燃爆炸危险作业场所未有消防设施或装置，未使用防爆电器，未有警告标志，使用前未经验收
	

	6.3
	临时仓库的耐火等级不符合防火要求
	

	6.4
	仓库、宿舍、办公室、加工场、施工现场等场所不按规配置消防器材，移动、破坏消防设施或器材
	

	6.5
	堵塞、阻碍消防通道或消防设施
	

	6.6
	在易燃易爆物品附近动火作业间距不够
	

	6.7
	爆破作业未有安全措施
	

	6.8
	现场使用明火进行取暖
	

	6.9
	炸药与雷管、乙炔与氧气等容易引起燃烧、爆炸和其他化学反应的物质同车运输或共同存放
	

	6.10
	危险化学品装卸时未轻拿轻放，未采取防止撞击、倾倒措施
	

	6.11
	射线作业未经审批，各通道未挂警示标志，未设专人监护，作业人员未戴防护用品
	

	6.12
	未按规定使用危险化学品
	

	7.有限空间作业    违反下列行为给予10000-20000元处罚

	7.1
	作业前，未对有限空间进行危险和有害因素辨识，未制定安全技术措施，未制定紧急情况下的处置方案
	

	7.2
	有限空间作业没有办理审批许可手续
	

	7.3
	有限空间作业前，没有对有限空间内部可燃或有毒、有害气体浓度进行检测；作业过程或作业中断时，没有按照每隔30分钟测量一次
	

	7.4
	有限空间与其他系统连通的可能危及安全作业的管道没有采取有效隔离措施，有毒、有害气体可能通过管道进入有限空间
	

	7.5
	满足有限空间安全需要的通风换气设施、人员逃生救援装备、防止火灾和塌方等设备设施不齐全
	

	7.6
	有限空间作业区域无安全警示标志，出入口不畅通
	

	7.7
	作业时未设置专职监护人员，或监护人员私自离开
	

	7.8
	有限空间内没有使用36V电压以下的照明，在潮湿、狭小有限空间内作业没有使用12V电压照明。
	

	7.9
	违规将行灯照明的隔离变压器带进受限空间内使用
	

	7.10
	违规将氧气、乙炔等压力气瓶放置在有限空间内
	

	7.11
	作业人员离开有限空间作业点时，没有将所有作业工器具带出。作业后关闭有限空间人孔门前没有清点作业人员和作业工器具
	

	
	
	

	8.交通运输    违反下列行为给予5000-10000元处罚

	8.1
	车辆无行驶证，驾驶员无证驾驶
	

	8.2
	车辆状况不良，刹车、灯光装置不齐全
	

	8.3
	机动车辆超速行驶或争道、抢道
	

	8.4
	人货混载
	

	8.5
	在装载机货斗、货车、叉车等违规搭人
	

	8.6
	危险品运输时未办理相关手续
	

	9.焊接与切割    违反下列行为给予5000-10000元处罚

	9.1
	焊工施焊未戴手套，高空作业未做好防止焊花飞溅措施
	

	9.2
	不关乙炔、氧气气瓶、管道阀门，使用胶管拆弯方法切断供气
	

	9.3
	乙炔、氧气气瓶未做好防晒措施，乙炔气瓶横放、无回火器，乙炔、氧气胶管绑扎不牢
	

	9.4
	焊接、切割地点10米内存放易燃易爆物品，乙炔、氧气气瓶间距小于5米
	

	9.5
	对盛装油脂、可燃液体进行焊接、切割时未采取冲洗和置换措施
	

	10.修配加工与小型机具   违反下列行为给予5000-10000元处罚

	10.1
	机具安全装置不齐全
	

	10.2
	打锤时戴手套，挥动方向对人
	

	10.3
	穿手套操作车、刨、钻、铣、弯、切机械设备
	

	10.4
	使用有裂纹或磨损超标的砂轮片，使用切割砂轮片进行打磨
	

	10.5
	潜水泵运行时进入坑池
	

	10.6
	打磨、切割、焊接等作业时未使用护目镜
	

	10.7
	千斤顶加长手柄或超过规定人员操作
	

	11.吊篮作业    违反下列行为给予10000-20000元处罚

	11.1
	吊篮安装人员未持有效证件作业
	

	11.2
	吊篮安装完成后没有进行验收，没有第三方检验验收报告
	

	11.3
	吊篮安全锁缺失或未在检验有效期内
	

	11.4
	吊篮限位开关缺失或故障
	

	11.5
	吊篮电气配电箱功能不齐全，电气控制按钮、紧急停运按钮等动作不可靠
	

	11.6
	吊篮本体上无编号、额定载重量、操作注意事项等安全警示标牌
	

	11.7
	悬挂机构存在缺陷，或工作钢丝绳、安全钢丝绳存在折弯、断股等缺陷
	

	11.8
	配重不符合使用说明书要求，配重块破损严重等
	

	11.9
	吊篮内作业人员超过或少于2人
	

	11.10
	吊篮内2名作业人员没有使用2条独立设置的安全绳
	

	11.11
	吊篮内堆放过多物品，超载使用
	

	11.12
	吊篮内放置乙炔瓶、氧气瓶等易燃易爆物品
	

	
	
	

	12.土石方施工   违反下列行为给予5000-10000元处罚

	12.1
	斜坡上浮石前未清理，基坑开挖临边、斜坡未有可靠防护围栏
	

	12.2
	有地下水或地面水流入基坑未采取排水或降水措施
	

	12.3
	堆土距离边坡边缘不足0.8米,高度超1.5米
	

	12.4
	爆破作业未设警戒范围及信号标志，未派专人指挥
	

	12.5
	深基坑或地质复杂基坑未采取支护措施
	

	13.桩基及地基处理     违反下列行为给予5000-10000元处罚

	13.1
	移动桩架时未采取防倾倒措施
	

	13.2
	人工挖孔桩未有可靠护壁并设专人监护
	

	13.3
	强夯区域未设警戒区域
	

	14.混凝土结构施工    违反下列行为给予5000-10000元处罚

	14.1
	松动或悬挂模板、扣件、混凝土块未及时清理
	

	14.2
	钢筋冷拉两侧2米未设警戒区域，使用不符合要求冷拉夹头，冷拉卷扬机处未设档板
	

	14.3
	钢筋绑扎未采取防止倾倒和人员坠落措施
	

	14.4
	振动器操作人员未穿胶鞋、戴绝缘手套
	

	15.烟囱工程   违反下列行为给予5000-10000元处罚

	15.1
	烟囱工程未划分危险区，未设置围栏和警告牌
	

	15.2
	烟囱入口通道未搭设符合规范要求的防护隔离层
	

	15.3
	烟囱井架未按规定设置缆风绳
	

	15.4
	烟囱平台未按规定设置栏杆与安全网
	

	15.5
	烟囱外侧使用吊篮进行作业时未设保险钢绳、防护绳，人员未扣安全带
	

	16.调试    违反下列行为给予5000-10000元处罚

	16.1
	电气设备受电前、机械设备试转前，未有警戒区域，未设专人监护
	

	16.2
	对运行设备的旋转部分进行清扫、擦拭或润滑
	

	16.3
	在带有压力管道、阀门进行检修工作
	

	16.4
	违反两票制度
	

	16.5
	对安装或消缺电气线路未挂警示牌
	

	16.6
	其他违反电厂运行规定违章行为
	




1) 对于管理性违章行为，如无方案施工、违章指挥或强令冒险作业、安全管理职责履职不到位、上级专项工作或安全检查整改落实不及时、屡教不改等行为的，要加倍进行处罚；
2) 对于有监理单位监督的施工合同，发现上述习惯性违章行为对施工单位进行处罚的，如果监理单位没有履职到位的，甲方有权按照相同的处罚标准对监理单位进行考核。
9. 上述甲方对乙方的安健环违约金扣缴或经济处罚从甲方应付乙方合同费用、履约保证金或履约保函中直接给予扣除（此并不构成甲方违约）。尚不足部分的金额，由乙方于收到违约金或处罚单一个月内另行向甲方一次性付清，否则每日按逾期未付款金额千分之五的标准计算向甲方支付滞纳金，直至付清全部欠款（含本金和滞纳金）。
10. 如乙方是承包项目安健环监理承包方，因监理职责履行不到位造成安健环事故、事件或者发生安健环违约金扣缴或处罚的，甲方除对被监理方实施违约处罚外，可对监理单位处以被监理方同等违约处罚。
11. 在任何情况下，不因为甲方对乙方发生安健环事故事件或其安健环违规、违法、违章等行为进行违约金扣缴或经济处罚而免除乙方应负的安健环责任、法律责任、赔偿补偿责任、善后处理责任及其他义务。
12. 对于乙方其自身本应独立主动地负责依法依规进行处理的任何纠纷或者事故事件，当因乙方拖延慢作为或回避不作为而扩散漫延影响到或者损害到甲方的声誉形象等任何权益之时，甲方基于保护本身的权益免受伤害，有权选择主动参与到乙方该纠纷或者事件的合情合理调解和依法依规处理。但甲方对乙方该纠纷或者事故、事件任何形式的参与和处理，并不导致乙方其自身本应独立承担的任何责任和义务等发生转移、变更、减少、减轻、终止等任何形式的改变，即乙方自身本应独立承担的任何责任和义务仍然由其全部承担。
13. 上述责任和违约处罚，不包括因安健环问题而来自政府的问责、罚款和其它索赔等。来自政府的问责、罚款和其它索赔等，因乙方原因造成的，全部由乙方承担。
7、 协议的货币种类
本协议中所涉及的费用、处罚、罚款、违约金、赔偿、补偿等的计量货币币种均为人民币。
8、 [bookmark: _Toc11813316][bookmark: _Toc11847879]组成协议的文件及解释顺序
组成本协议的各个文件应该是一整体，彼此相互解释，互为说明。本协议的文件及优先解释顺序如下：
1. 本《安健环协议》条款和附件，以及有关法律、法规和规范性文件要求；
2. 甲乙双方另行每次签订生效的项目合同条款及附件； 
3. 甲方及其各属下分公司、分支机构、各中心或各部门等制定实施的规章制度、操作规范，以及现场公示的标语、提示、警告、宣传、通知等任何形式的管理要求；
4. 乙方及其各属下分公司、分支机构、各中心或各部门等制定实施的规章制度、操作规范，以及现场公示的标语、提示、警告、宣传、通知等任何形式的管理要求；
5. 双方就安健环事项进行培训、考核、整改等过程监管当中所书面下发的文件要求。
9、 协议争议与诉讼
1. 本协议执行过程中，如发生争议，由双方协商解决；若经协商不能解决争议的，可以由项目所在地行业主管部门通过调解的方式解决。调解不成的，双方可以在项目所在地的选择通过诉讼的方式来最终解决。
2. 除非生效判决或裁决另行确定，各方为诉讼而实际支付的费用（包括但不限于诉讼费和合理的律师费、保全费用、执行费用）由败诉方承担。
3. 因本项目乙方原因引起或乙方派出现场人员或乙方作为责任主体而导致的纠纷诉讼或仲裁案件，均由乙方负责承担。争议案件发生后，乙方应指定专人负责并聘请律师全过程妥善解决，若因此造成甲方或相关第三方的费用或损失，均由乙方承担或支付赔偿。
10、 协议生效及有效期限
1. 本协议经双方法定代表人或授权代表人签字盖章后生效。
2. 甲乙双方签订本协议有授权代表人的，应将其法定代表人证明书、授权代表人的授权委托书等作为本协议的附件。
11、 协议的份数及移交执行
1. 本协议一式四份，甲方执三份，乙方执一份，均具有同等法律效力。
2. 甲方可通过制度颁布宣贯实行、办公系统合同审批流程会签备查、扫描件或复印件信息采集移交等多种有效可行之形式，将本协议版本传达至现场安健环管理者；乙方须自行通过本协议扫描件或复印件分发移交、自行组织培训教育宣传落实等多种有效可行之形式，将本协议传达至现场进场的所有人员，以便现场人员更好地遵照执行本协议。 
（以下无正文）



甲方：阳朔县深能环保有限公司                乙方：长沙华维检测技术有限公司（公章）                                     （公章）
法定代表人或授权委托代理人                  法定代表人或授权委托代理人


（签字）                                    （签字）                 


本协议签订生效时间：      年    月    日
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