询价函

各供应商：
我司拟就“罗湖产投公司新办公区域装修项目”进行询价，欢迎贵公司就以下采购内容进行报价。现将有关事项说明如下：
一、项目名称：罗湖产投公司新办公区域装修项目
二、采购内容：
招标内容包括但不限于：
拆除与清理工程：对场地内不符合设计要求的局部结构进行拆除，并全面清理建筑垃圾。
隔断与门窗工程：根据设计方案，新建轻质隔墙，将空间划分为三个相对独立的功能区域，并安装通透的玻璃门。
天花与墙面工程：天花整理管线后喷涂防火、防霉涂料，墙面采用无机涂料粉刷。
电气与智能化工程：敷设所有照明线路、电源插座及网络信息点位，并负责政务专用无线AP的布线、安装与调试，确保政务网络全覆盖。
消防改造工程：依据装修布局图，对消防喷淋系统、烟感报警系统等进行深化设计、移位、新增和安装调试，并负责完成最终的消防报审与验收工作。
过道翻新工程：对室内地面进行精细化自流平处理，铺设耐磨、环保的PVC地胶。同时，对公共过道地面（面积167.37平方米）进行一体化翻新处理。
协助办理项目相关的报批、报备、验收等全部手续和本项目装修有关的其他事项。
三、项目预算限额：人民币223300.00元（上限价）。
四、服务期：自合同签订之日起至所有装修工程完成并验收合格之日止。
五、特别提醒
（一）报价要求
[bookmark: _GoBack]报价一经认可，即为签订合同的最终依据。请各报价单位严格按照附件格式要求进行填写并加盖公章密封，于2026年9月28日15:00前将密封纸质版报价文件一份以现场或邮寄的方式递交（邮寄地址详见“六、联系方式”）。并同步将盖章版扫描件发送至邮箱:lhctgs@szlh.gov.cn；抄送至邮箱：709485187@qq.com，邮件标题注明“项目名称+报价单位名称”，逾期视为废标。纸质盖章版报价文件与电子扫描版报价文件不一致的以纸质盖章版为准。
注：本项目基本情况可联系“业务联系人”了解，联系方式详见“六、联系方式”。
（2） 报价条件
1. 在中华人民共和国境内注册、有独立法人资格的企业或其他组织。
2. 在信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）未被列入失信被执行人、深圳市政府采购监督管理网（http://zfcg.sz.gov.cn/）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
3. 不接受联合体投标。
4. 供应商应具有建设行政主管部门核发且在有效期内的建筑装修装饰工程专业承包二级或以上资质、消防二级或以上资质。
5. 供应商应具有建设行政主管部门核发且在有效期内的安全生产许可证。
（3） 报价文件组成
报价单位应按以下材料进行编制和递交，包括但不限于：
1.报价函；
2.公司营业执照、企业资质证明、安全生产许可证；
3.法定代表人证明书及法定代表人身份证复印件（加盖投标人公章）；
4.公司简介；（包括设立时间、注册和实际运营地址、主营业务）；
5.同类项目业绩佐证（含合同范围、服务内容、合同金额、合同签订时间、双方盖章页）；
6.履约质效情况说明；
7.项目实施方案。
（4） 报价须知
（1）本次报价为一次性报价，报价人如对本询价函报价，即表示认可我司提出的要求，且不可撤回。否则，该报价人将被记入不诚信报价人名单，在今后规定的时间内不得参与我司组织的任何招标、询价等采购活动。
（2）询价函、报价函均为采购合同的组成部分。
（3）报价人在采购过程中应遵守诚实信用的原则，在采购及合同履行过程中，应无条件配合我司查验有关报价文件及有关合同业绩原件、合同履行中的有关文件、事项等，如发现报价人有欺诈等不诚实行为、违法行为及违反合同约定等行为，我司将依法依规采取将报价人列入黑名单、网上通报、取消中标等处理。希望各竞投报价人在认真阅读询价函内容后再进行报价。
六、联系方式
招采联系人：聂工
联系电话：0755-82268052
联系地址：深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路2028号罗湖商务中心1201室
业务联系人：郭乔石
联系电话：15907476032



附件： 1.报价函模板
2. 评分细则表
3. 罗湖产投公司新办公区域装修项目报价清单


                         深圳市罗湖产业投资建设有限公司
                               2026年9月22日     
   












附件1：

一、报价函

XXX公司：
贵司询价函我司已收悉，决定参与报价，现就“罗湖产投公司新办公区域装修项目”报价如下：
一、我方愿意按照询价函规定的各项要求，向贵司提供相应服务，总报价为人民币（小写）XX元，（大写）XX元（含税）；
二、一旦我方中标，双方合同签字生效后，我方将严格履行合同规定的职责和义务，保证按照合同要求贵司要求提供服务。
三、我方提供给贵单位的与本项目采购有关的文件资料，保证文件资料的真实性和准确性。


报价人名称（公章）：
法定代表人或委托代理人签名：
日期：
通讯地址：
联系人及联系方式：


附表：报价明细表
	报价内容
	投标报价上限
	投标下浮率
	投标报价
（元）

	罗湖产投公司新办公区域装修项目
	223300元
	               %
	               

	投标报价总价（元）
	               

	增值税税率（%）
	                

	备注：1、投标报价和投标下浮率说明:投标报价=[投标报价上限价]*(1-投标下浮率)。
2、报价为暂定，最终以合同签订及实际委托为准。
4、报价保留两位小数，报价下浮率保留两位小数。
5、采购人不承诺最低价采购，超过报价上限的报价将按做废处理。
6、投标人须自行填报增值税税率，上述报价均已含税。


	













二、公司营业执照



3、 法定代表人证明书及法定代表人身份证复印件（加盖投标人公章）；




四、公司简介
（包括设立时间、注册和实际运营地址、主营业务）。


五、同类项目业绩佐证

业绩清单一览表
	序号
	项目名称
	项目委托方
	合同签订时间
	合同金额
（万元）
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


注：附相关证明文件，具体要求详见评分细则


六、履约质效情况说明
（格式自拟）



七、项目实施方案
（格式自拟）









附件2：
[bookmark: _Toc14056]评分细则表
本次报价采用综合评分法进行评分，分值为满分100分，评分细则内容及分值情况如下：
	序号
	评分项
	分值

	一
	价格
	50分

	
	价格分计算方法：采用平均价法计算，满足询价函要求且所有有效报价的平均值为基准价，报价为基准价的价格分为满分50分。其它报价单位的价格分统一按照下列公式计算：
价格分=（基准价/报价）×50
各单位的报价不得低于成本价。若报价明显偏低，报价单位须对报价情况作出合理性解释并得到评标委员会认可。

	二
	资信部分
	25分

	
	序号
	评分因素
	分值
	评分标准

	
	1
	同类项目业绩
	15
	1、提供近3年（自2023年1月1日至今）最具代表性的同类项目业绩，提供的业绩数量最多不超过3项，若超过3项则按提供材料顺序审查前3项，每提供一项业绩得5分，最高得15分。
2、须提供合同关键页（含合同范围、服务内容、合同金额、合同签订时间），未按要求提供或提供的证明材料专家无法判断的不得分。

	
	2
	履约质效情况
	10
	对在本项目履约质效方面的情况做出说明，包括履约质量、履约效率、企业资源调度、企业优势等。
优:优势符合实际、对项目履约影响大。
良:优势较符合实际、对项目履约影响较大。 
中:优势较普通、对项目履约影响一般。
差:优势对项目履约影响极小。
评价为优的得10分，评价为良的得6分，评价为中的得3分，评价为差不得分。

	三
	技术部分
	25分

	
	序号
	评分因素
	分值
	评分标准

	
	1
	项目实施方案
	25
	对项目情况的了解，项目重难点分析及应对措施和相关的合理化建议，服务质量、服务进度、服务响应保障措施，应急采购服务方案，后续服务，对所有报价单位横向比较评审。
评审标准：
优:方案符合实际，内容完整、规范，思路清晰，合理性强。 
良:方案较符合实际，内容较完整规范，思路较清晰，合理性较强。 
中:方案较普通，内容完整性规范性一般，思路不够清晰，合理性一般。 
差:方案不完整、不规范，思路不清晰，内容合理性较差或未提供。
评价为优的得25分，评价为良的得20分，评价为合格的得15
分，评价为差不得分。








附件3：
	罗湖产投公司新办公区域装修项目报价清单

	序号
	名称
	工艺做法
	单位
	工程量
	综合单价
	合价
	备注

	1
	墙面油漆铲除
	1.拆除的种类：油漆、涂料
	m2
	135.35 
	
	0.00 
	

	2
	天棚油漆铲除
	1.拆除的种类：油漆、涂料
	m2
	167.37 
	
	0.00 
	

	3
	地面铲除
	1.拆除的种类：油漆、涂料
	m2
	167.37 
	
	0.00 
	

	4
	走道地面
	1.完成地面平整
2.结合层厚度、砂浆配合比：地胶板专用粘结剂
3.面层材料品种、规格：地胶板（厚度不低于2.6mm）
4.嵌缝材料种类：收口、清理，满足交付使用功能要求
	m2
	167.37 
	
	0.00 
	

	5
	办公区地面
	1.完成地面平整
2.结合层厚度、砂浆配合比：地胶板专用粘结剂
3.面层材料品种、规格：地胶板（厚度不低于2.6mm）
4.嵌缝材料种类：收口、清理，满足交付使用功能要求
	m2
	135.35 
	
	0.00 
	

	6
	墙面涂料
	1.墙面清理干净
2.腻子种类：普通腻子粉
3.刮腻子遍数：二遍
4.油漆品种、刷漆遍数：一遍底漆、二遍面漆
	m2
	191.59 
	
	0.00 
	

	7
	顶棚喷涂
	1.天棚清理干净
2.油漆品种、喷漆遍数：二遍底漆、二遍面漆
	m2
	135.35
	
	0.00 
	

	8
	玻璃隔断
	1.玻璃品种、规格：10mm钢化玻璃
2.嵌缝、塞口材料品种：玻璃胶、密封胶
3.其他：含玻璃开孔、玻璃边打磨、金属配件
	m2
	13.30 
	
	0.00 
	

	9
	玻璃门
	1.门扇材料种类：12mm钢化玻璃门
2.不含五金配件及门拉手
	m2
	4.20 
	
	0.00 
	

	10
	门地锁安装
	1.玻璃门地锁安装
	个
	2.00 
	
	0.00 
	

	11
	玻璃门地弹簧安装
	1.玻璃门地弹簧安装
	套
	2.00 
	
	0.00 
	

	12
	门拉手安装
	1.普通不锈钢拉手安装
2.规格材质：1.2mm厚304#不锈钢，L=600～800mm
	套
	2.00 
	
	0.00 
	

	13
	玻璃门门夹安装
	1.玻璃门上下七字门夹安装
	套
	2.00 
	
	0.00 
	

	14
	窗帘
	1.窗帘材质：聚酯纤维或玻璃丝纤维等。
2.窗帘层数：单层
3.手动控制，带拉链升降装置及相关配件
	m2
	46.00 
	
	0.00 
	

	15
	配电箱（半周长≤1.5m）
	1.名称：配电箱                   
2.材质：热镀锌钢板                           
3.规格：半周长≤1.5m               
4.箱体支架：支架制作安装（按国家规范规定制安）                        5.防锈油漆品种、刷漆遍数：红丹漆二道                          6.金属面油漆品种、刷漆遍数：刷金属面专用漆一道）                     7.箱内设计：按国家规范规定设计线路布置
	个
	1.00 
	
	0.00 
	

	16
	配线（BV2.5）
	1.名称：照明/动力配线                       
2.配线形式：管内穿线、资夹板配线、塑料夹板配线、绝缘子配线、槽板配线、塑料护套配线、线槽配线、车间带形母线             
3.型号、规格：ZRBV-3*2.5mm2
	m
	735.00 
	
	0.00 
	

	17
	配管（DN20）
	1.名称：钢管                         
2.材质：镀锌钢管                    
3.规格：DN20*1mm                              
4.配置形式：暗配
5.配管安装中包括凿槽、刨沟及水泥砂浆恢复至面层处理
	m
	245.00 
	
	0.00 
	

	18
	照明开关（单联双控）
	1.名称：组合控制开关              
2.规格、型号：单联双控开关           
3.品牌：中高档品牌
	个
	5.00 
	
	0.00 
	

	19
	插座
	1.名称：插座                      
2.规格、型号：五孔插座           
3.品牌：中高档品牌
	个
	20.00 
	
	0.00 
	

	20
	线性灯
	1.名称:定制线性灯L3
2.材质:铝质、LED
3.安装形式:吊装                                             4.品牌：中等以上品牌
	个
	20.00 
	
	0.00 
	

	21
	送配电装置系统
	1.名称:1kV以下交流供电系统调试
	系统
	1.00 
	
	0.00 
	

	22
	配电箱（半周长≤1.0m）
	1.名称：弱电箱                   
2.材质：热镀锌钢板                           
3.规格：半周长≤1.0m               
4.箱体支架：支架制作安装（按国家规范规定制安）                        5.防锈油漆品种、刷漆遍数：红丹漆二道                          6.金属面油漆品种、刷漆遍数：刷金属面专用漆一道）                     7.箱内设计：按国家规范规定设计线路布置
	个
	1.00 
	
	0.00 
	

	23
	配线（RVS-2*1.5）
	1.名称：弱电配线                          
2.配线形式：管内穿线线
3.型号、规格：RVS-2*1.5
	m
	145.00 
	
	0.00 
	

	24
	配管（DN20）
	1.名称：钢管                         
2.材质：镀锌钢管                    
3.规格：DN20*1mm                              
4.配置形式：暗配
5.配管安装中包括凿槽、刨沟及水泥砂浆恢复至面层处理
	m
	145.00 
	
	0.00 
	

	25
	网线（超六类）
	1.名称：网线                   
2.规格：超六类                     
3.敷设方式：暗配
	m
	218.00 
	
	0.00 
	

	26
	路由器等设备
	路由器、交换机、设备安装调试等
	项
	1.00 
	
	0.00 
	

	27
	信息插座
	(1)TO信息双口插座
	个
	20.00 
	
	0.00 
	

	28
	安装感烟探测器
	1.重新安装感烟探测器
	个
	16.00 
	
	0.00 
	

	29
	镀锌钢管（DN25）
	1.安装部位：室内                          
2.材质、规格：镀锌钢管、DN25                             3.连接形式：焊接连接等管道安装配件
	m
	20.00 
	
	0.00 
	

	30
	镀锌钢管（DN32）
	1.安装部位：室内                          
2.材质、规格：镀锌钢管、DN32                                3.连接形式：焊接连接等管道安装配件
	m
	10.00 
	
	0.00 
	

	31
	水喷淋(雾)喷头
	1.名称:水喷淋喷头
	个
	16.00 
	
	0.00 
	

	32
	自动报警系统调试
	1.自动报警系统调试
	系统
	1.00 
	
	0.00 
	

	33
	地面保护
	1.安装保护层                   
2.地面保护层规格、厚度：9mm厚木夹板加膜                               3.施工作业完毕后拆除并清理干净
	m2
	302.70 
	
	0.00 
	

	34
	开荒保洁
	1.开荒保洁
	项
	1.00 
	
	0.00 
	

	35
	围板
	1.龙骨材料种类：规格：围板专用轻钢龙骨       
2.面层材料种类、规格：9mm厚阻燃夹板
	m2
	19.80 
	
	0.00 
	

	36
	搭脚手架（高度3＜H≤5m）
	1.简易门式脚手架搭建                
2.高度在5m以内（包括5m）                
3.脚手架使用完毕后拆除
	项
	1.00 
	
	0.00 
	

	37
	电梯保护
	1.安装保护层                   
2.地面保护层规格、厚度：9mm厚木夹板加膜                               3.施工作业完毕后拆除并清理干净
	项
	1.00 
	
	0.00 
	

	38
	小计
	项
	1.00 
	
	0.00 
	

	39
	管理、规费、利润及其他费
	项
	1.00 
	
	0.00 
	

	40
	税费
	项
	1.00 
	9%
	0.00 
	

	41
	合计
	项
	1.00 
	
	0.00 
	

	说明：
1、本清单未列项目，由报价人综合考虑；
2、本项目采用总价包干，工程量及报价由报价人综合考虑；
3、本项目位于已入驻办公楼，施工时间需规避物业禁止施工时间。





