附件1

园区餐厅配送车辆需求

一、项目概况
本项目为园区餐厅餐食热链配送新能源厢式车辆采购，车辆用于园区内部及周边餐食转运、保温配送，供应商需提供车辆本体+厢体全套改装、上牌等相关服务，交付为完成改装后的完整可用车辆。
二、车辆基础要求
1.车辆类型：新能源厢式货车，可办理深圳新能源牌照。
2.货厢有效容积：不低于6m³。
3.CLTC工况续航里程≥200KM。
4.车辆必须符合国家机动车上牌标准，提供全套合规上牌资料，能够正常完成机动车登记、上牌，改装部分需符合机动车改装相关法规，不得影响上牌。
三、车辆改装要求
车辆用作餐厅餐食热链配送，改装要求应符合食品经营、市场监管食品安全相关要求，包括但不限于：
1.厢体内壁：全部采用304食品级不锈钢，无缝焊接，内壁表面光滑无毛刺、无卫生死角、无拼接缝隙，便于清洗消毒；严禁普通铁皮、普通玻璃钢直接接触食品周转存放区域。
2.保温夹层：厢体夹层采用高密度聚氨酯发泡保温层，保温层厚度70-80mm；夹层密闭防水不渗水，隔热性能满足餐食热链保温配送使用要求，减少厢体内冷凝水产生。
3.厢体密封：厢门配备完好耐老化密封胶条，实现防雨、防尘、防虫；后厢门锁具坚固可靠，车辆行驶、颠簸工况下厢门不得自行开启；厢体接缝处做防水处理。
4.底板：防滑花纹 304 不锈钢底板；底板设置排水孔及排水堵头，冲洗厢体时可快速排水；厢内配置货物固定装置（绑带 / 卡扣等），防止餐食保温箱在行驶过程中滑动、碰撞倾倒。
5.照明：厢内安装防爆 LED 冷光源照明系统；禁止使用白炽灯等发热光源，规避发热、灯具破碎污染餐食风险；灯具具备防水防尘适配厢内冲洗环境。
6.通风：厢体通风口内置防虫纱网；厢体结构及保温工艺需做防冷凝水处理，杜绝冷凝水滴落至餐食 / 保温箱表面。
7.厢体边角全部做圆弧过渡处理，减少卫生死角，防止磕碰损坏保温箱；
8.厢内设置消杀适配条件，材料耐消毒液腐蚀，清洗消毒后不易锈蚀；
9.改装完成后厢体无尖锐突出构件，避免划伤操作人员、周转箱；
10.整车改装后总质量、外廓尺寸必须符合原厂机动车公告参数，不得非法改装，保证合规上牌。
四、供货、交付及售后要求
1.交付内容：含车辆本体、全套厢体改装、车辆基础工具；供应商需配合完成深圳新能源车辆上牌所需资料提供（上牌产生的规费、购置税需明确是否包含在报价内）。
2.交付周期：供应商须在报价文件中注明合同签订后完成交付的工期（日历天）。
3.质量保证： 
整车按原厂厂家质保执行；
厢体改装部分提供不少于 1 年质保，包含不锈钢厢体、保温层、门锁、胶条、厢内灯具等全部改装部件；质保期内非人为损坏故障，供应商免费维修更换。
4.验收：到货后按本需求逐项验收；改装质量、材料规格不满足要求，采购人有权拒收。
5.培训：交付时对园区使用人员开展车辆及改装厢体使用、维护、清洗保养简单操作培训。
五、报价要求
报价费用包括但不限于车辆本体费用、厢体改装费用、购置税、上牌规费及首年保险费等，含税总价不超过100000.00元（人民币壹拾万元整）。
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