附件2：
深圳交易集团2026年评标区域音视频升级改造项目报价表
	产品名称
	产品型号
	需求描述
	数量
	单位
	单价（元）
	小计（元）
	备注

	400万半球网络摄像机
	DS-2CD214EFBA-FS
	支持输出图像分辨率不低于2560×1440
靶面尺寸为1/3英寸最低照度彩色0.005lx。
同一静止场景，相同图像质量下开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约50%。。
内置1颗GPU芯片具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域智能分析功能，当以上智能分析行为达到设定的阈值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示。
内置3颗红外补光灯，支持红外补光，红外作用距离不低于30m。
样机应能在额定电源电压在DC12V±25%范围内正常工作。
内置不少于1个麦克风，1个RJ45网络接口，1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个报警输入接口、1个报警输出接口，支持DC12VE供电。
带防护罩子，支持IP66防尘防水。
	55
	台
	
	
	

	轻智能半球型网络摄像机
	DS-2CD7D4XYZUVA-SZH
	完成鸿蒙认证，适配鸿蒙系统设备
传感器类型：1/2.7" 逐行扫描 CMOS
补光灯：红外（850nm 反射式补光），最远可达30m 
支持输出图像分辨率不低于2560×1440
视频压缩标准：主码流：H.265+/H.265/H.264/H.264+
子码流：MJPEG/H.265/H.264
第三码流：H.265/H.264 
音频：1路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器
报警：1路输入，湿接点，支持3.3 V~5 V范围电位；1路输出，湿接点，电平量，最大支持DC12V，30mA（无源接口）
RS-485：1路RS-485接口，采用半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D协议
支持对不同目标进行检测、抓拍，最多同时检测30张，支持快速抓拍模式和优选抓拍模式，支持去误报和去重
支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品遗留/拿取侦测，场景变更侦测，音频陡升/陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测。其中越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测为深度学习算法
支持开放型网络视频接口、ISAPI、GB28181和E-HOME协议接入；支持三码流技术，支持同时20路取流；支持萤石平台接入
宽动态：支持宽动态范围达120 dB，适合逆光环境监控
安全服务：支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤；
接口功能：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持 512 GB；支持10 M/100 M自适应网口；
	2
	台
	
	
	[bookmark: _GoBack]该摄像机需完成鸿蒙认证，适配鸿蒙系统。

	24口千兆POE交换机
	S1730S-S24P4S-A2
	产品类型 24口千兆POE交换机
传输速率 10/100/1000Mbps
交换方式 存储-转发
背板带宽≥336Gbps
包转发率≥42Mpps
端口结构 非模块化
端口数量≥28个
端口描述≥24个10/100/1000BASE-T以太网端口(PoE+)，4个千兆SFP
	3
	台
	
	
	

	网络存储设备
	DS-A72124R
	4U机架式24盘位网络存储设备，搭载64位多核处理器，1+1冗余电源、冗余风扇，实现7×24小时稳定运行
【硬件规格】
处理器：1颗64位多核处理器
系统内存：16GB（可扩展至128GB）
系统盘：1×240GB SSD（后置）
磁盘接口：24个SATA接口，支持硬盘热插拔，实配24块10TB硬盘
网络接口：4个2.5G数据网口，1个千兆管理口
其他接口：1×COM，2×USB2.0（前置），2×USB3.0（后置），1×VGA（前置），1×HDMI（后置）
整机电源：550W，1+1冗余电源
【产品性能】
视频性能：最大支持接入1024路（最大接入带宽2048Mbps）
图片性能：最大支持200张/S（单张图片500KB）
回放性能：最大支持100路2Mbps
事件录像：最大支持200路2Mbps
【产品功能】
支持视频流、图片直写
支持ONVIF、GB/T 28181、RTSP等标准协议
支持VRAID、RAID0、1、5、6、10等多种RAID模式
支持RAID降级可读写(VRAID)，支持全局热备(RAID0、1、5、6、10)，多重保护数据安全
支持局部重构，原盘或其克隆盘拔出设备后再插回，未被覆盖数据可快速恢复
支持定时录像、事件录像、手动录像等多种录像方式
支持视频检索功能，按照监控点编号、录像类型、时间组合等条件查询
支持视频回放功能，正序回放、定位回放、倍速回放等功能
支持按需取流功能，未处于录像计划时间内的通道不占用网络带宽
支持BMC业务保护
	1
	台
	
	
	此项单独列出网络存储设备价格

	
	
	
	24
	块
	
	
	此项单独列出10TB企业级硬盘价格

	网络硬盘录像机
	NVR-128-X36
	4U机架式36盘位网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载1+1冗余电源
【硬件规格】
存储接口：36个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满配20TB硬盘，实配24块18TB硬盘
视频接口：4×HDMI，2×VGA
网络接口：4×RJ45 10/100/1000/2500Mbps自适应以太网电口；2×SFP千兆光口
报警接口：32路报警输入，16路报警输出
串行接口：1路RS-232接口，2路半双工RS-485接口
USB接口：2×USB2.0（前置），4×USB3.0（后置）  
扩展接口：1×eSATA
【产品性能】
输入带宽：1280Mbps（开启RAID后为640Mbps） 
输出带宽：1024Mbps（开启RAID后为512Mbps）  
接入能力：128路H.264、H.265格式高清码流接入
解码能力：最大支持32×1080P
显示能力：最大支持8K+4K+1080P三异源输出 或 3×4K+1080P四异源输出
RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘
【智能应用】
整机搭载高性能AI引擎，支持独立配置目标识别、图搜等引擎模式
目标识别应用：支持目标抓拍、比对报警；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索
目标名单库：支持64个名单库，总库容30万张
目标抓拍：8路视频流（2MP）
目标比对：16路图片流
图搜应用：支持智能图搜功能，搭配前端智搜相机可对设备视频录像中的目标实现快速检索
智能图搜：64路
出厂默认图搜应用，图搜应用与目标识别应用可切换
	1
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	此项单独列出网络硬盘录像机价格

	
	
	
	24
	块
	
	
	此项单独列出18TB企业级硬盘价格

	实施调试
	定制
	包含综合布线、安装部署和调试、以及相关辅材和线材等费用。
	1
	项
	
	
	

	总合计金额
	
	

	预计交货时间
	2026年6月
	质保期
	一年

	备注
	



报价单位（盖章）：
联系人及联系方式：
报价日期：



报价须知
1.报价要求：供应商所报价格应为人民币含税价格。
2.报价范围说明：供应商的报价应包括运输费、搬运费、安装费、设备运至采购人指定地点后的保管费、质量保修期内的维护费用，安装保护费、调试费、验收费、技术服务费、培训费、保险费、检验（包括海关、商检）、税费等履行合同所需的一切费用。
3.项目交付要求：合同签订后7日内送达采购人指定地点并安装调试。



