附件2：

深圳交易集团TDSQL数据库软件采购项目报价表
	序号
	产品名称
	产品描述
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	TDSQL数据库软件V10.3
	
	2
	套
	
	
	

	合计
	
	


备注：
1.供应商报价的产品应当符合安全可靠测评要求，响应的产品须在“中国信息安全测评中心（http://www.itsec.gov.cn/aqkkcp/）”和“国家保密科技测评中心（http://www.nsstec.org.cn/tzgg/index.shtml）”官方网站发布的“安全可靠测评结果公告”内。
2.供应商的报价需包含数据库授权及一年维保服务，以及提供数据库软件的现场交付服务及数据库迁移技术指导等。


附：

TDSQL数据库软件技术参数
	序号
	资质和技术参数

	1
	同时具备集中式、分布式技术架构与能力，满足财政部、工业和信息化部制定的《数据库政府采购需求标准（2023年版）》要求；通过中国电子技术标准化研究院赛西实验室的检测报告，检测报告需遵循并包含：“《数据库政府采购需求标准（2023年版）》”标准和字样；

	2
	具备数据库服务能力，以满足系统建设实施、迁移、运维能力：
具有数据库服务能力评估-实施部署认证（《数据库服务能力评估实施部署专项等级证书》出具中国信息通信研究院证书）、数据库服务能力评估-运营运维认证（《数据库服务商能力评估运维运营专项等级证书》出具中国信息通信研究院证书）、数据库服务能力评估-应用迁移（《数据库应用迁移服务能力评估等级证书》出具中国信息通信研究院证书，）；

	3
	具有TPC（事务处理性能协会：Tracsaction Processing Performance Council）机构评测报告

	4
	产品通过中国信通院依据《全密态数据库技术要求》（标准编号：FT-Y03-0013-01）开展的全密态数据库基础能力测评。需提供权威机构的相关认证证明材料。

	5
	产品需满足CCID-JF-07020-2023《软件供应链安全能力测评规范》标准，满足长期稳定使用以及产品稳定性持续性要求。

	6
	产品具备自有操作系统能力和兼容能力，操作系统同时满足中国信息安全测评中心、国家保密科技测评中心的联合安全测评

	7
	高可用架构，支持两套集群之间（一对一）、三套集群之间（一对二）的方式进行数据强同步复制模式。

	8
	可创建带主键约束的表，提供参数要求所有表必须携带主键以满足数据一致性；该约束可以通过参数被禁止（或允许）。

	9
	内核开源开放支持,支持 MySOL引擎，符合开源、开放的自主可控技术标准提供内核开源公网下载地址，且在近三年内每年都有更新记录，

	10
	免切机制：当数据库压力较大（或可预判数据库压力较大）时，可设置禁止主备切换，防止由于频繁切换引起可用性降低。

	11
	集中式数据库能力：支持分配集中式数据库实例，集中式数据库实例支持以单机、主从高可用架构部署。 

	12
	支持通过在 DML 语句后增加 RETURNING 关键字，可以在 DML 操作后返回刚操作的数据行，实现update/delete操作之后返回新的结果，节约一次select查询交互，减少数据库压力。 

	13
	开源社区影响力：提供MySQL开源社区中，bug处理，代码贡献 50次以上的证明材料。 

	14
	事务能力：支持（分布式）事务能力，满足事务的ACID特性。支持事务的异常处理和自动回退，即使发生硬件故障也能保证数据的一致性；对于分布式事务的数据一致性使用2PC做技术保障。

	15
	虚拟租户实例：可以在一组物理集群中，虚拟出多个相互资源隔离（包含CPU、内存、磁盘IO等）的数据库实例，每个实例都可为业务系统提供功能完整的数据库服务且独立管理。需资源隔离（包含CPU、内存、磁盘IO等）。

	16
	支持性能检测工具，对数据库实例进行完整性能评估，并提供评估报告，以协助DBA优化数据库。评估报告可以定时生成或手动生成。

	17
	支持业务对SQL进行优化评估，包括评估语法逻辑，查询效率等个，以协助业务优化SQL。

	18
	支持对当前数据库正在出现的故障进行快速分析并自动分析解决方案，以快速定位问题和修复故障。

	19
	在数据库实例中内置SQL防火墙，SQL防火墙通过匹配规则阻断非法SQL，以达到防注入、防攻击的效果。

	20
	支持主从节点间配置延迟复制功能，延迟时间可自主设定。

	21
	在高可用部署架构下，支持主从节点数据强一致同步，该功能可以被开启或关闭。

	22
	支持读写分离配置，且读写分离可基于延迟设置读取策略。

	23
	支持数据库资源池化，可以在一套管理集群中，同时创建集中式实例和分布式实例。

	24
	依据TPC-C测试基准，数据库单节点性能满足以下指标
1）数据库单节点500仓TPCC测试峰值不少于200w tpmc；
2）数据库单节点10000并发下TPCC测试不少于200w tpmc；



