附件3

货物清单
	序号
	产品名称
	技术参数
	品牌
	单位
	数量
	单价（元）
	金额

（元）

	1
	钢制书架
	（1）总体要求：架体颜色：珍珠白，表面静电喷塑（哑光）；双柱式结构（复柱书架），双面使用，每层由两块搁板组成，配有挂板；由底座、立柱、搁板、挂板、顶板、侧面板等组成；产品应符合GB/T 13667.1《钢制书架 第1部分：单、复柱书架》的规定，同时符合GB 28008-2024《家具结构安全技术规范》、GB 18584-2024《家具中有害物质限量》等强制性国家标准的要求；
	
	组
	60
	
	

	
	
	（2）规格尺寸：单组规格为W900mm*D550mm*H2400mm，双面六层，层板高度可调，可根据需要定制层数；单元架高度、宽度尺寸极限偏差为±3mm；深度尺寸极限偏差为±2mm；最下层搁板距地间距为90mm～160mm；由主架+副架多连架组成，每增加一联宽度增加约900mm，可根据房间尺寸灵活组合；
	
	
	
	
	

	
	
	（3）底座：采用≥3.0mm冷轧钢板（裸板厚度，非喷涂后厚度），各段连接采用螺栓紧固；纵梁上按节距冲有矩形槽，槽下焊有夹紧板，供立柱插入后用箍紧拧固；
	
	
	
	
	

	
	
	（4）立柱：采用≥1.5mm冷轧钢板（裸板厚度，非喷涂后厚度）；两面均布冲裁可上、下调节的挂孔；一次冲折一体成型，封闭式/半敞开式结构；
	
	
	
	
	

	
	
	（5）搁板：采用≥1.2mm冷轧钢板（裸板厚度，非喷涂后厚度），经双面三次折弯翻边成形，厚度25mm；九折弯压筋，正面压多组加强筋，两侧各压加强筋；防锈性滑落设计；
	
	
	
	
	

	
	
	（6）挂板：采用≥1.2mm冷轧钢板（裸板厚度，非喷涂后厚度），两端挂钩模具冲裁打弯而成；中间腰形拉伸翻边模成形两个台阶加强孔；下端直角折弯，冲有四个凸槽，可沿立柱调节孔调整；模具一体冲压成型；
	
	
	
	
	

	
	
	（7）顶板：采用≥1.0mm冷轧钢板（裸板厚度，非喷涂后厚度），一体成型压筋，通过M6螺栓紧固于立柱上端；
	
	
	
	
	

	
	
	（8）侧面板：采用≥1.2mm冷轧钢板（裸板厚度，非喷涂后厚度），平面形状；侧面板左右两端配有标签框，采用透明亚克力盖板，可插入A6纸大小分类标识卡片；
	
	
	
	
	

	
	
	（9）书挡：采用≥1.0mm冷轧钢板（裸板厚度，非喷涂后厚度），配有防滑动装置；
	
	
	
	
	

	
	
	（10）载重性能：搁板上均布静载荷800N，放置24h后，搁板弯曲最大挠度≤4mm，卸载后2h，残余变形量≤0.3mm；全静载荷在每层搁板上加载80kg均布静载荷，经24h连续试验后检查挂板、搁板、立柱及其结合部位和架体应无塑性变形和其他异常现象；
	
	
	
	
	

	
	
	（11）结构强度：标准架列在每块搁板施加均布静勒荷后，沿X、Y轴方向按架体自重与全静载荷之和的1/15的力进行水平拉力试验，经连续50次后，架体不得倾倒；架体倾斜量δ不得大于架体总高的1%，各部件无塑性变形和其他异常现象；
	
	
	
	
	

	
	
	（12）装配要求：立柱与底盘垂直度≤2mm；侧面板位差度相邻两平面的位差度≤5mm；侧面板和中腰板对缝处的间隙≤2mm；同一型号规格的零部件应能互换；
	
	
	
	
	

	
	
	（13）表面涂层（金属喷漆/塑涂层）：铅笔硬度≥H；附着力2级或优于2级；冲击高度400mm，正冲3次，应无剥落、裂纹、皱纹；耐腐蚀；耐盐浴划道两侧3mm外，100h后应无气泡产生、锈蚀、剥落、起皱、变色和失光等现象；
	
	
	
	
	

	
	
	（14）表面处理工艺：去油→除锈→酸洗→磷化→静电喷塑（哑光）；焊接方式 CO₂保护焊接；
	
	
	
	
	

	
	
	（15）外观质量：自然光下，视距700mm内，各零部件表面光滑、平整、无尖角和突起；凡触及人体和存放物品的部分，应无毛边、锐利边角；焊接件应焊接牢固，焊痕光滑平整，涂层表面应平整光滑，色泽均匀一致，无流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等缺陷；合金件等其他金属件表面细密，无锈蚀、氧化膜脱落、黑斑、刃口、锐棱、裂纹等缺陷；立柱内壁应进行涂饰处理；
	
	
	
	
	

	
	
	（16）喷塑材料：环保无毒害，无气味；甲醛释放量≤0.05mg/m³（符合GB/T 35607）；苯释放量 ≤0.05mg/m³；TVOC：≤0.01mg/m³；涂层可迁移元素如铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷等均未检出；有害物质限量应符合GB 18584—2024的相关规定；
	
	
	
	
	

	
	
	（17）检测与验收：供应商应提供具备CMA/CNAS资质的第三方检测报告，验证所有技术指标。对产品外观、表面涂层理化性能、装配要求、载重性能、稳定性、结构强度、甲醛释放量、苯释放量、TVOC、重金属等有害物质进行检测，检测结果均须符合要求。
	
	
	
	
	

	2
	恒湿净化设备
	要求能够自动调控库房湿度、空气质量，使库房环境达到国家标准要求的档案存放环境的要求。
1.功能要求
（1）应实时显示探测到的温度、湿度、PM2.5、TVOC、CO2环境数据，可按照不同颜色区分显示；温湿度范围：温度14℃～24℃；相对湿度45%～60%RH；温度波动≤±2℃；湿度控制精度≤±3%RH；昼夜湿度波动≤±5%RH； 
（2）空气净化系统需采取不少于6种净化方式，至少包括G4金属过滤器、静电积尘器、气体过滤器、纳米光氢离子净化器、负离子发生器；
（3）净化效率：PM2.5去除率≥99%；甲醛去除率≥99%，白色葡萄球菌杀灭率≥99%，空气自然菌消亡率≥90%，TVOC去除率≥90%；滤网具备抗菌抑霉功能，有效拦截霉菌孢子、粉尘、絮状物；  
（4）应具有完善的防漏水措施，水箱应采用双层设计，内层采用阻燃ABS材料，外层采用碳钢材料；须配置漏水报警探头；上水系统采取常开电磁阀和常闭电磁阀相结合的方式冗余配置；
（5）应具有完善的报警系统，便于设备故障诊断与维修，应配置高温、高湿、低温、低湿、漏水报警功能；
（6）恒湿净化设备应支持Modbus或BACnet协议通信，并免费开放协议供动环控制系统等第三方系统进行远程监视和控制；
（7）恒湿净化设备使用的静电积尘器应能通过阻燃试验，阻燃级别达到V-0级要求。
（8）支持除湿、净化、负离子、光氢、负离子等功能；
（9）应支持水箱清洗功能，可分为手动、自动两种工作模式，具备清洗间隔、清洗时长设置功能；
（10）支持实时显示检测到的空气质量数据，并根据检测到的空气品质，以不同颜色显示；支持按照月、周、日查询温湿度或空气质量曲线报表；
（11）应具备风速调节功能，可分为关闭及低、中、高风速四档；
（12）应实时监测水箱的状态，可显示正常状态、水位低状态并提示是否漏水或堵塞。
2.参数要求
（1）显示屏尺寸：不小于8英寸；
（2）除湿量：不低于60kg/24h；
（3）风量（m³/h）：不低于1500；
（4）电源：220V/50Hz；
（5）最大功率（W）：不超过1300；
（6）水箱容积（L）：不小于40；
（7）排水方式：支持水箱/自动；
（8）设备联网监控端口：支持RS485总线接口。
	
	台
	2
	
	

	3
	除尘消毒设备
	档案除尘消毒设备应包含整理台和消毒柜两个部分。

1.参数要求

（1）电源电压：220V，50Hz；

（2）输入功率：＜350W；

（3）材质：外壳采用优质冷轧钢板，防锈耐腐蚀，内壁光滑易清洁，密封性能良好；

（4）净化方式：至少包含初效过滤器、静电积尘器（电子净化单元）、袋式过滤器、活性炭气体过滤器等。

2.功能要求

（1）支持曲线图展示整理台采集到的指标信息曲线。包含PM2.5、TVOC、温度、湿度数据；

（2）应支持积尘量统计，包括累计积尘量、当次积尘量、累计净化时间等统计信息；

（3）可以显示当天、当月整理的档案的总本数；

（4）除尘消毒设备中的整理台应支持免费开放Modbus协议通信，通讯支持采用RS485方式。支持自动/手动模式控制，当控制系统处于自动模式下，档案消毒净化装置可根据传感器检测数据自动进行风速调节；

（5）整理台桌面应采用微负压的设计结构，保证有效地净化同时不对档案造成二次危害；

（6）消毒柜柜体应设在整理台台面上，消毒柜应具备光氢消毒单元和静音风机。消毒柜指示部分还应具备LCD屏及灯带提示，消毒柜与控制板应采用RS485的通讯方式，控制消毒柜的开关及状态显示；

（7）要求除菌效率不小于99%，PM2.5去除率不小于99%，臭氧释放量应小于0.003mg/m³。

（8）应具备故障自检，历史数据统计功能；

（9）设备应采用全阻燃设计、净化台开门断电关门继续工作等安全设计；

（10）应能清晰地显示消毒倒计时、开关门状态、纳米光氢灯工作状态、采用不同颜色的灯带模拟显示消毒状态等；

（11）应支持一次性同时完成不少于25盒档案的灭菌工作，标准灭菌时间默认设置为30min，同时也可自定义灭菌时间；

（12）应采用微负压吸尘的方式，吸附图纸表面的微尘，为档案人员提供健康无污染的工作环境。
	
	台
	1
	
	

	4
	电子驱鼠器
	（1）采用现代微电子技术手段，可以同时间歇交替地产生超低频电磁波和两种不同类型的超声波，作用于老鼠的听觉系统和神经系统，使其产生不适和不快，而逃离现场；
（2）供电方式：AC 100—220V；
（3）输出功率：不大于10W；
（4）覆盖范围：不小于150平方米。
	
	个
	2
	
	

	5
	防霉驱杀虫药
	（1）规格：一盒30袋；30盒一箱；
（2）配方：中草药研磨而成，天然配方；
（3）功能特点：杀虫、防蛀、防霉、抗菌、驱避、高效无毒、无污染、净化空气。对档案纸张、字迹无影响、绿色环保产品。
	
	箱
	10
	
	

	6
	保密文件柜
	（1）规格：W900mm*D430mm*H1850mm;
（2）优质加厚冷轧钢，层高可调节；
（3）指纹密码锁，12mm实芯锁芯，双重警报；
（4）纯暖白色；承重60kg/层，层高可调节；
（5）采用无磷静电喷涂工艺，不易掉漆，无异味；
（6）底部配有滚轮；
（7）高低可调节柜脚；
（8）通过保密认证。
	
	个
	1
	
	

	7
	碎纸机
	A3大容量全自动碎纸机；

尺寸：450mm*325mm*732mm；
（3）保密等级：德标5级；
（4）单次碎纸张数：6—10张；碎纸速度：1.6米/分钟；
（5）可碎介质：订书钉、卡、纸；
（6）纸箱容量：35L；电机功率：280W；
（7）工作时长：持续120分钟；
（8）碎纸时间：全自动模式120分钟&手动模式50分钟。
	
	台
	1
	
	

	8
	档案书车
	规格：W800*D360*H1100mm；颜色：白色；
（2）均分三层书车V型，单层最大承重不小于80kg;
（3）板材≥1.2mm优质冷轧钢板，选用直径25mm圆管，壁厚≥1.2mm优质冷轧圆管；
（4）热固性无磷，静电喷涂，表面光滑平整，焊接处牢固光滑；
（5）PU材质静音万向脚轮含2个万向轮和2个带刹车万向轮，可任意移动，可刹车固定。
	
	个
	4
	
	

	9
	档案书梯
	（1）规格：W420*D650*H1050mm；三层书梯；颜色：白色；
（2）板材≥1.2mm优质冷轧钢板，选用直径25mm圆管，壁厚≥1.2mm优质冷轧圆管，经冷弯成型；
（3）热固性无磷，静电喷涂，表面光滑平整，焊接处牢固光滑；
（4）脚踏板为防滑钢板；
（5）底部设有PU材质静音万向脚轮含2个万向轮和2个带刹车万向轮，可任意移动，可刹车固定；
（6）承重达150kg。
	
	个
	1
	
	

	10
	移动机械硬盘
	容量：16TB ；

尺寸约：135mm*48mm*165.8mm；
（3）类型：桌面式台式存储；
（4）质保期：3年；
（5）产品净重：900g；
（6）支持系统：Win10；
（7）接口：USB3.0兼容USB2.0；
（8）产品性能：传输稳定、高阶加密；
（9）包装清单：台式硬盘、USB连接线、交流电适配器、快速安装指南。
	
	个
	2
	
	

	11
	共计：
	
	






