龙华所开办洗衣机（烘干机）采购项目

采购需求

一、采购需求

（一）政府采购项目名称

龙华所开办洗衣机（烘干机）采购项目
（二）预算金额及经费来源
预算金额控制在人民币55000元以内。

（三）定价方式

固定总价。本项目报价为完成所有采购内容的最终价格，包含设备费、运输费、安装调试费、税费等一切费用，便于预算控制与合同执行。

（四）货物清单

	序号
	货物名称
	数量
	单位
	备注
	项目预算金额（元）

	1
	全自动滚筒洗衣机
	5
	台
	拒绝进口
	＜55000

	2
	热泵式烘干机
	5
	台
	拒绝进口
	


（五）预留中小企业份额

     整体预留。整体预留中小企业，其中70%预留小微企业。

（六）供应商资格条件

除法定的资格条件外，供应商还须具备以下特定资格条件：

1、所投产品须为同一品牌，且全自动滚筒洗衣机整机须具备有效的中国强制性产品认证（CCC认证）。

 非法定资格条件的设置理由和依据：为确保采购产品的安全性能、节能环保符合国家强制性标准及项目使用要求，保障设备长期稳定运行。

（七）评审方法

最低价法。在满足采购需求且资格审查通过的供应商中，以报价最低者为成交供应商。

（八）技术要求

1、设备清单及具体技术要求：

	序号
	产品名称
	技术要求
	数量
	备注

	1
	全自动滚筒洗衣机


	1.结构形式：全自动前开滚筒结构，纯平推拉门，上排水；

2.容量：洗涤容量12kg，脱水容量12kg；

3.能效：国家一级能效，洗净比≥1.36；

4.转速：最高脱水转速≥1400rpm；

5.电机：BLDC无刷变频电机；

6.电气指标：洗涤额定功率70W，脱水额定功率420W，供电220V/50Hz；

7.噪音指标（A计权）：洗涤噪音≤46dB(A)，脱水噪音≤58dB(A)；

8.智能投放：双仓可拆卸投放盒，洗衣液仓容积≥520ml，柔顺剂仓容积≥300ml；

9.洗涤技术：漩瀑水魔方洗涤+超微纳米气泡去污；

10.除菌功能：纳米银离子除菌、UV紫外线除菌、蒸汽除菌、90℃高温煮洗；

11.配套功能：筒自洁、中途添衣、童锁、断电记忆、预约洗涤、WiFi手机远程控制；

12.材质：箱体渗锌钢板，内筒不锈钢；

13.外形尺寸：宽595mm×深600mm×高850mm；

14.整机净重：≥50kg。
	5
	含安装所需的辅材具体以现场实际为准

	2
	热泵式烘干机

	1.结构形式：前开门热泵干衣机，可独立摆放、可嵌入安装；

2.烘干容量：12kg；

3.核心配置：双转子变频热泵系统；

4.能效等级：一级能效；

5.能耗：标准烘干程序耗电量≤0.8kWh，标准满载烘干时长约90分钟；

6.烘干功能：湿度感应衣干即停，≤42℃低温柔烘，支持洗烘联动；

7.过滤装置：四层毛絮过滤系统；

8.功能配置：UV紫外线除菌、筒自洁程序；

9.控制方式：高清显示屏，支持WiFi手机APP远程控制；

10.材质：箱体PCM彩涂钢板，内筒不锈钢；

11.外形尺寸：宽600mm×深595mm×高850mm；

12. 整机净重：≥53kg。
	5
	含安装所需的辅材具体以现场实际为准


2、实质性条款：本项目全部技术参数均为实质性条款，供应商所投产品必须100%满足所有技术指标，任何一项参数达不到要求即视为无效报价；报价时须同步上传以下加盖单位公章的佐证材料，缺少资料或资料无法对应参数将直接否决报价：产品官网完整参数截图或原厂印刷宣传彩页、整机机身铭牌、能效标识清晰照片、包含洗净比、工作噪音、能耗指标在内的佐证材料、电机类型、热泵结构、智能投放容量、除菌配置、过滤系统对应的配置文件、产品合格证；供货产品必须与投标佐证资料为同一型号设备，到货后采购人有权现场核验参数，若参数不符，无条件退货并追究违约责任。
3、所投商品必须为原厂一次性封装，外包装箱的型号、序列号于机身铭牌必须三码合一，不得以退货良品、返厂处理机参与投标。
（九）商务需求

1、交货/完工期：合同签订之日起3个日历日内完成所有货物的交付、安装与调试（具体根据甲方要求）。

交货地点：深圳市公安局龙华分局指定地点。

2、报价要求：响应总价必须是完成该项目的一切费用总和，包括设备费、运输费、装卸费、保险费、技术培训费、设备安装费、辅材、调试费、售后服务费、国家规定的各项税费等。

3、付款方式：

货物送货安装、调试验收合格并提供全额发票后10个工作日内支付。因财政审批导致延迟付款，不视为采购人逾期。

4、货物运输及包装方式要求：所有货物均由成交供应商负责运抵设备安装场所并承担全部费用及风险。包装须保证货物在运输和装卸过程中完好无损。

5、安装、调试及验收方式：成交供应商须派有经验的技术人员到现场进行安装、调试，直至设备正常使用。由采购人按合同、采购文件及响应文件约定的要求和标准进行验收；验收条件：设备为全新、外观完好；技术参数与投标承诺及国家规范一致；技术资料、备件齐全；安装调试后各项性能指标达标。双方共同签署验收报告。

6、售后服务要求：

整机质量保证期为3年，主要部件（电机、压缩机）质量保证期为10年，自验收合格交付使用之日起计算。保修期内出现质量问题，成交供应商需在24小时内响应，48小时内派员到场提供免费服务。成交供应商须提供售后服务队伍的联系方式、资质，并书面提供人员操作培训及长期技术支持的措施和承诺。

7、备件备品要求：在质保期内，因元件缺陷及制造工艺问题导致的故障，成交供应商应无偿迅速更换。质保期满后，应以优惠价格提供保障设备正常运行的配件和维护服务。

8、违约责任：成交供应商无法履行承诺、放弃资格等，将承担相应处罚并赔偿损失。

9、其他：不接受联合体投标，不允许分包或转包。

（十）样品

本项目不要求提供样品。

（十一）合同期限

合同期限自合同签订之日起至项目验收合格、款项支付完毕止。本项目为货物采购项目，合同履行完毕后即终止。

