
货物类项目采购需求申报书

	项目名称
	[bookmark: _GoBack]高通量测序分析仪及其配套
	采购类型
	货物类

	数量
	1套
	采购方式
	公开征集

	预算限额（万元）
	52万
	是否接受进口
	否

	设备是否需要具备医疗器械注册证
	是

	医疗设备类型
	三类

	申请科室民主管理小组成员签名（签名表示确认申报书的所有内容，知悉并同意申报书的所有内容）




时间：

	★
货物清单
		序号
	货物名称
	数量
	单位
	限价

	1.
	高通量测序分析仪
	1
	台
	450000






核心产品：        高通量测序分析仪      

	具体技术要求
	一、（请用100字以内描述采购标的物的功能和质量要求，建议在本处明确适用范围、病种范围或使用科室、使用场景等，可参考设备注册证或说明书上适用范围内容。描述不准有品牌倾向性）
   为满足检验医学部分子诊断业务增量需求，提升感染性疾病核酸检测，肿瘤基因检测等效率。现有设备通量不足、自动化程度低，人工操作误差大、易交叉污染。申购高通量基因测序仪实现批量快速检测，缩短报告周期、保障结果精准溯源，契合科室标准化建设及临床急诊、常规筛查诊疗需求。 设备用途：用于对来源于人体样本的DNA和RNA进行测序,该系统支持病原微生物基因测序、染色体拷贝数变异检测、全外显子组检测、肿瘤靶向用药检测、肿瘤易感性检测、未知物种全基因组测序、染色质免疫互沉淀研究、甲基化研究、转录组分析等。                
二、
投标人拟投产品符合政府采购政策的，投标人须按招标文件要求提供相关的证明材料。
投标人拟投产品必须符合国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；
如检验检测的事项属于法律、行政法规规定应当取得市场监督管理部门资质认定事项的，出具该报告的检验检测机构应当依法取得市场监督管理部门资质认定，在资质认定证书规定的能力范围内出具检验检测报告，并在报告上标注资质认定标志（CMA）。如法律、行政法规对检验检测机构资质认定另有规定的（如医疗器械类的检验检测），应依照相关法律、行政法规的规定在评审准则中予以明确报告是否需要特定资质认定标志。
投标供应商严格核实所提交检测报告的真实性，除通过国家市场监督管理总局的全国认证认可信息公共服务平台核实报告编号、出具机构等基础信息外，还应尽可能通过检测报告出具机构的官网、邮箱、电话等可靠途径查询所提交检测报告具体内容的真实性（不可轻信检测报告上载明的网址、电话、二维码等），并留存核实过程证据备查，避免因未尽核实义务在响应文件中提交伪造、变造的虚假检测报告而被相关部门予以行政处罚。
★如投标供应商为生产企业：所投产品为第一类医疗器械，须提供监督管理部门签发的医疗器械生产备案证明文件复印件，或承诺供货时提供监督管理部门签发的医疗器械生产备案证明材料复印件（提供承诺书，不提供视为不响应）；（如国家另有规定，则适用其规定，投标供应商提供相关证明材料，如有效的资质证书及相关政府部门的规定）
★如所投产品属于第一类医疗器械，须提供监督管理部门签发的医疗器械备案证明文件复印件，或承诺供货时提供监督管理部门签发的医疗器械经营备案证明文件复印件（提供承诺书，不提供视为不响应）；（如国家另有规定，则适用其规定，投标供应商提供相关证明材料，如有效的资质证书及相关政府部门的规定）
★如投标供应商为经营企业：所投产品为第二类医疗器械，须提供监督管理部门签发的医疗器械经营备案证明文件复印件，或承诺供货时提供监督管理部门签发的医疗器械经营备案证明文件复印件（提供承诺书，不提供视为不响应）；（如国家另有规定，则适用其规定，投标供应商提供相关证明材料，如有效的资质证书及相关政府部门的规定）
★如所投产品属于第二类、第三类医疗器械，则必须提供有效的医疗器械注册证明复印件；（如国家另有规定，则适用其规定，投标供应商提供相关证明材料，如有效的资质证书及相关政府部门的规定）

备注：
1、投标人须提供上表所列产品，在规定的时间内送至指定地点参与评分。
2.样品与《实质性响应条款偏离表》中对应的投标内容不符的，评委会可根据情况视为《实质性响应条款偏离表》填写不实，初审不通过。
3.材料样品将作为履约验收的参考。

说明：1、带“▲”指标项为重要参数，负偏离时依据相关评分准则内容做重点扣分处理。提供产品说明书或技术说明书或产品彩页复印件作为证明材料，并在证明材料中标注参数具体位置。 带“★”指标项为实质性要求，负偏离时视为无效投标。
2.技术要求中，用加粗字体标注的技术条款为要求提供证明资料的条款，共  项，其余为未要求提供证明资料的条款，无需提供相关证明资料。
3.评分时，如对一项招标技术要求（以划分框为准）中的内容存在两处（或以上）负偏离的，在评分时只作一项负偏离扣分。
	设备名称
	招标技术要求

	
	▲1、测序原理：通过激光激发、相机扫描成像对碱基的光学信号进行识别，采用可逆末端终止测序法，实现边合成边测序反应。（提供厂家参数确认函，或产品彩页，或产品技术说明，或出厂检验证明佐证）

	
	2、读长模式：支持单端测序和双端测序，包含单端 50 碱基、单端 75 碱基、单端 100 碱基、单端 150 碱基、双端 75 碱基、双端 150 碱基、单端 400 碱基、双端 300 碱基等读长选项。（提供厂家参数确认函，或产品彩页，或产品技术说明，或出厂检验证明佐证）

	
	3、模板扩增：测序的模板扩增过程为自动化，且在测序仪上完成，不配置额外的设备。

	
	4、测序速度：为保证检测时效性，设备测序速度在单端50碱基模式下，不超过240分钟，可以快速鉴定病原物种；（提供厂家参数确认函，或产品彩页，或产品技术说明，或出厂检验证明佐证）

	
	5、在双端150碱基模式下，不超过780分钟，针对未知病原微生物，快速获取全基因组信息。（提供厂家参数确认函，或产品彩页，或产品技术说明，或出厂检验证明佐证）

	
	6、自动化功能：测序完成后自动清洗，减少人工干预。

	
	▲7、能够应用于结核菌的靶向测序检测，检测范围包含结核分枝杆菌复合群，并达到种水平鉴定能力，包含结核分枝杆菌、结核分枝杆菌牛变种、结核分枝杆菌非洲变种及结核分枝杆菌牛变种卡介苗等10种分型，鉴别诊断上，可检测≥100种非结核分枝杆菌。（提供厂家参数确认函，或产品彩页，或产品技术说明，或出厂检验证明佐证）

	
	▲8、病原微生物测序数据种类≥700种，包括细菌、真菌、病毒、寄生虫等致病微生物，（提供厂家参数确认函，或产品彩页，或产品技术说明证明佐证）

	
	9、光学系统：采用≥4色荧光系统，实现高分辨率成像。（提供厂家参数确认函，或产品彩页，或产品技术说明，或出厂检验证明佐证）

	
	▲10、扩增测序一体化设计，测序文库变性后可直接上机，测序模板扩增过程可在测序芯片流动槽内通过芯片表面扩增方式自动化在线完成，整个文库克隆扩增和测序过程只需操作同一台仪器设备，无需配置额外的设备和额外的手工操作（提供厂家参数确认函，或产品彩页，或产品技术说明，或出厂检验证明佐证）

	
	11、支持机械物理卡夹固定芯片，实现加载芯片稳定性。

	
	12、测序芯片采用出厂预封装设计，即开即用，不需要手工进行组装和另外的机械压合封装固定。

	
	13、耗材管理：支持RFID（无线射频识别）技术，自动追踪耗材信息，无需扫码枪。

	
	▲14、前置去宿主,在核酸提取前，提供可定量判断临床样本人源宿主含量的质控方法，≤1分钟完成，（提供厂家参数确认函，或产品彩页，或产品技术说明，或出厂检验证明佐证）

	
	15针对不同人源宿主含量的各类临床样本（肺泡灌洗液，脑脊液，全血，组织样本等）有不同的去宿主方法，

	★配置清单
		序号
	货物名称
	数量
	单位
	是否需要注册证

	1
	产品说明书 
	1
	份
	

	2
	保修卡 
	1
	个
	

	3
	合格证 
	1
	个
	

	4
	线材 
	2
	根
	

	5
	测序试剂清洗盒 
	1
	个
	

	6
	测序缓冲液清洗盒 
	1
	个
	

	7
	废液瓶 
	1
	个
	

	8
	物镜 
	1
	个
	

	9
	鼠键套装 
	1
	套
	

	10
	螺钉 
	4
	个
	

	11
	地脚挡边
	4
	个
	

	12
	高通量测序分析仪
	1
	台
	是

	13
	全自动核酸检测分析仪
	1
	台
	是

	14
	电脑
	1
	台
	

	15
	病原微生物测序数据的分析软件
	1
	套
	







	商务需求
	一、报价要求
1.投标人应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标；评标时，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
2.投标人的投标报价，应涵盖本项目招标范围和招标文件及合同条款上所列的各项内容，不得以任何理由重复，并以投标人在投标文件中提出的综合单价或总价为依据。
3.除非采购人或者采购代理机构通过修改招标文件予以更正，否则，投标人应毫无例外地按招标文件所列的清单中项目和数量填报综合单价或总价。投标人未填报综合单价或总价的项目，在实施后，将不得以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或总价内。
4.投标人应充分了解项目的位置、情况、道路及任何其他足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。
5.投标人不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。
6.投标人须考虑本项目在实施期间的一切可能产生的费用。在项目实施过程中，如项目工作范围发生变更，由中标人和采购人协商解决；其他情况下，投标总价均不予调整。
二、招标商务需求
	序号
	目录
	招标商务需求

	（一）保修期内售后服务要求（期间产生的费用均包含在本次投标报价中）

	★1
	关于保修期
	货物保修期不少于  8  年（包含所有零配件），并按照产品说明书要求进行保养，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。

	★2
	关于保修期内服务
	设备在保修期内需由设备制造商或制造商授权认可的代理商提供售后服务，并出具维修报告。包含维修人工及所有配件及零备件费用，安装、调试、定期校准及保养服务全由厂家授权认可的工程师负责。

	★3
	关于维修配件及软件升级
	投标人保证所投产品在设计使用年限内供应维修配件，5年内提供软件升级服务。在设备保修期内，需免费提供该设备与医院信息系统连接的接口软件及接口软件的修改与开发服务，开放设备接口参数，派人负责与医院信息系统的连接工作，直至该设备与医院信息系统可进行完整的数据交换；在设备保修期内，当采购人信息系统变更并需要与该设备连接时，需派人免费配合，直至该设备与采购人信息系统可进行完整的数据交换。

	★4
	关于设备设计使用年限
	投标人提供的医疗器械（高通量测序分析仪、全自动核酸检测分析仪），其设计使用年限≥5年。【投标人须提供设备说明书或设备铭牌照片】

	★5
	关于设备生产日期
	生产日期须在6个月以内；时间自设备到货日期起算。
【投标人须提供承诺书（格式自拟）】

	★6
	维修响应及故障解决时间
	由设备制造商或制造商授权认可的代理商提供售后服务，在保修期内，一旦发生质量问题，投标人接到通知2小时内响应，24小时内维修到位（不可抗力情况除外）。消耗品和零配件供应及时。

	★7
	关于设备开机率
	在保修期内， 投标人提供的设备年开机率在95%（含）以上。若不能达到此开机率，将作以下处理：
1.年开机率在90%（含）-95%（不含）之间，按一赔二延长保修期。
2.年开机率在85%（含）-90%（不含）之间，按一赔五延长保修期。
3.年开机率低于85%（不含），投标人须无条件更换新机，并重新计算保修期，以及赔偿用户的直接经济损失和间接经济损失。
注：年开机率=（实际开机天数/365天*100%）

	（三）其他商务要求

	★1
	关于交货
	1.1签订合同后   30  天（日历日）内交货。

	
	
	1.2交货地点：中标人负责将货物安全无损运抵深圳市第三人民医院，并承担设备的包装、运输、保险、装卸、安装调试、培训及计量检测、增值税等费用。

	
	
	1.3中标人应提供货物的技术文件，包括但不限于设备配置清单、产品说明书、图纸、操作手册等，所有外文资料需提供中文译本。文件应随货物一并交付至深圳市第三人民医院。

	
	
	1.4中标人提供的货物需为全新、经检验合格的产品。产品如需要计量检定的，中标后应提供相关计量检定部门出具的合法检定报告。

	
	
	1.5采购人有权检验或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求。如果发现所交货物与投标文件中所承诺的不符或存在质量、技术缺陷等，采购人可以拒绝接收该货物，中标人应在7天内采取补足、更换或退货等措施，以满足规格的要求，由此发生的一切损失和费用由中标人承担。

	
	
	1.6中标人负责货物的现场安装和调试，提供货物安装、调试和维修所需的专用工具和辅助材料。中标人应在货物运至深圳市第三人民医院后 5 天内开始安装调试，并在 5 天内安装调试完毕。

	★2
	关于验收
	2.1中标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，由中标人提供产品保修文件。

	
	
	2.2当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告：
a.中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。
b.货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。
c.货物如果是特种设备，中标人负责办理特种设备使用登记证，并提供两套特种设备附件（压力表、安全阀）给采购人备用。
d.医疗设备的包装箱使用后由中标人负责处理。
e. 设备安装过程中不得破坏已有设备、器具和装修，如有损坏，需无条 件恢复原状。

	
	
	2.3由中标人代表和采购人组成验收小组对产品进行验收，必要时采购人有权邀请第三方机构及本单位以外专家参与验收，相关验收意见作为验收参考资料。验收标准按照国家规定标准执行。经检验设备正常运作后签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算。

	★3
	关于违约
	3.1中标人未按照投标文件中承诺的时间交货或提供服务，投标人应承担延期交货和延期服务的违约责任，并赔偿采购人因此造成的实际经济损失。实际经济损失超出履约保证金额，采购人有权终止合同。

	
	
	3.2中标人所交设备的品种、型号、规格、质量、功能、技术参数等方面不能实质性满足招标文件要求的，采购人有权拒绝收货，由中标人向采购人偿付项目采购金额千分之 10 的违约金；造成严重后果的，根据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条第（二）款规定，由主管部门对投标人进行处罚。

	
	
	3.3中标人不能交付设备的，投标人向采购人偿付项目采购金额百分之 5 的违约金；造成严重后果的，根据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条第（二）款规定，由主管部门对投标人进行处罚。

	
	
	3.4中标人逾期未交设备的，中标人向采购人每日偿付设备款千分之 1的违约金。中标人超过交货期限 10 日仍未交货，采购人有权解除合同。

	
	
	3.5中标人逾期交货的，将被没收履约保证金并按主管部门相关规定处理，违约金先从投标人履约保证金中扣除，若有不足部分则由中标人补齐。

	
	
	3.6中标人所交付产品、工程或服务不符合其投标承诺的，或在投标阶段为了中标而盲目虚假承诺、低价恶性竞争，在履约阶段通过偷工减料、以次充好而获取利润的，将被没收履约保证金，并按主管部门相关规定处理。

	★4
	关于付款
	4.1全部合同货物到达交货地点，并安装调试且验收合格后，提交验收资料，采购人在收到验收资料和发票后向中标人支付合同总价的  100   %。

	
	
	4.2每次按合同支付款项前，中标人应向采购人提供与支付金额相符的有效发票，且收款方、出具发票方、合同乙方均必须与中标人名称一致；

	
	
	4.3违约责任：采购人逾期支付合同款项的，除应当支付合同款项外，还应当每日按合同总价的1‰向中标人偿付违约金，但因中标人自身原因导致无法及时支付的除外。

	
	
	4.4涉及政府投资项目待资金下达后进行支付。

	★5
	知识产权合规承诺
	5.1投标人在履行合同的过程中不得侵犯他人知识产权，不得提供虚假知识产权申请材料或者违背知识产权合规性承诺，否则依法追究其违约等责任，并将其失信违法信息依法纳入公共信用信息系统。

	
	
	5.2投标人应保证采购人在使用该货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利、商标、版权等知识产权或商品名称及其他权利的起诉及索赔。若采购人因此被第三方起诉或以其他方式追究责任，投标人应赔偿因采购人被第三方索赔所引起的一切损失，包括但不限于采购人所支付的侵权损害赔偿费、律师费、诉讼费、仲裁费、办案差旅费等因应诉、沟通协调所发生的一切费用。

	
	
	6.3投标人实施本项目所形成成果的知识产权归采购人所有，未经采购人许可，投标人不得随意使用。

	★6
	履约保证金
	6.1提交说明
1) 时间：收到中标通知书后提交；
2) 金额：合同（成交）金额的   5   %；
3) 方式：中标人自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式提交履约保证金；
7.2退还说明：
1) 时间、方式和条件：中标人供货完成调试、验收、培训且提供了厂家（或厂家授权）的售后服务承诺书后向采购人申请退回该履约保证金，采购人收到申请审核同意后，无息返还中标人的履约保证金。因中标人原因而未能达到本项目验收标准或验收不通过的，履约保证金不予退还。
2) 违约责任：采购人逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当每日向中标人偿付违约金，但因中标人自身原因导致无法及时退还的除外。
3) 中标人违反合同及其附件约定的任何义务，采购人有权在履约保证金中直接扣除投标人应向采购人支付的违约金或损失赔偿额，如有不足的，中标人应对超过的部分予以赔偿。

	★7
	医疗器械注册证
	7.1投标人所投产品(高通量测序分析仪、全自动核酸检测分析仪)具备相关主管部门要求的认证资料：所投产品为第一类医疗器械的，提供监督管理部门签发的有效的《医疗器械备案凭证》扫描件；所投产品为第二、三类医疗器械的，提供监督管理部门签发的涵盖所投产品的《医疗器械注册证》（有效期内）扫描件。











综合评分法评标信息
	    
一、评标方法：综合评分法（新价格分算法）

	   综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法（排名第二的投标人为第一递补中标候选人、排名第三的投标人为第二递补中标候选人）。 
    价格分计算方法：
    采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 
    投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100 
    评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An 
    F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分； 
    A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重（A1＋A2＋……＋An＝1）。 
    评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 
    此方法适用于货物类、服务类、工程类项目。 



二、评标信息
	序号
	评分项
	权重

	1
	价格
	30

	2
	技术部分
	65

	
	序号
	评分因素
	权重（%）
	评分准则

	
	1
	技术规格偏离情况
	65
	评分内容：投标人应如实填写《技术要求偏离表》，评审委员会根据技术需求参数响应情况进行打分，各项技术参数指标及要求全部满足的得100分，所有标注“▲”的重要参数每项负偏离一扣15分，一般参数每负偏离一条扣2.5分，扣完为止。

	3
	商务需求
	3

	
	序号
	评分因素
	权重（%）
	评分准则

	
	1
	同类业绩
	3
	一、评分内容：
2023年1月1日至投标截止时间前，具备所投产品（高通量测序分析仪）的同品牌同型号的业绩（以合同签订时间为准，制造商、投标人、其他代理商的业绩均予认可），每提供1项得34分，本项最高得100分，不提供不得分。
二、评分依据：
1.提供合同关键信息页证明文件（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称与含签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页）作为得分依据。

2.以上资料均要求提供扫描件。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。

	4
	诚信情况
	2

	
	序号
	评分因素
	权重（%）
	评分准则

	
	1
	诚信
	2
	（一）评分内容：
供应商存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》（深财规〔2023〕3号）列明的一般行政处罚信息、一般违法失信记录信息的，本项不得分，不存在上述情形的本项得100分。供应商无需提供任何证明材料，评标过程中由工作人员向评审委员会提供有关供应商诚信查询结果。
（二）评分依据：
查询渠道：通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn，下载信用信息报告）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“深圳市政府采购监管网”（http://zfcg.sz.gov.cn）以及“深圳政府采购智慧平台信用库”查询供应商信用信息，信用信息以开标当日的查询结果为准。


















深圳市第三人民医院购置设备的技术参数制作承诺书
     
我科根据工作需要，要求购买此设备，经过调研后，经科室民主管理小组讨论，制定此设备技术参数，并保证技术参数不偏向于某一品牌。此招标技术参数至少让  真迈   、 安诺优达   、赛陆生物  等3个以上品牌技术分数得分相当，特向医院党委、纪委做出承诺。
需购设备名称：
                                        
                             
承诺人员签名：
                                     年    月    日
参数拟定人（主要执笔人）：                 
民主管理小组组长：                        








  
