蔡屋围04-01地块项目（暂定名）超前钻勘察
任务书
一、工程概况 
[bookmark: OLE_LINK3]（一）项目名称：蔡屋围04-01地块项目（暂定名）超前钻勘察
（二）项目位置 
罗湖区桂园街道深南大道与红岭中路交汇处。
（三）项目概况
[bookmark: OLE_LINK2]项目地点位于罗湖区桂园街道深南大道与红岭中路交汇处，用地面积约4226.1平方米，拟建总建筑面积约5.98万平方米，其中保障性住房约3.9万平方米，避难空间及架空层面积约0.39万平方米，地下五层地下室面积约1.69万平方米，建筑高度150米（暂定）。基坑采用咬合桩+支撑等支护形式。
本项目高层塔楼主要采用钻孔灌注桩的基础形式，地基基础设计等级为甲级；建筑桩基设计等级为甲级；抗浮工程设计等级为甲级。
上述概况仅供参，最终以施工图为准。  
二、检测范围及内容 
本次招标包括但不限于以下内容：
（1）本项目勘察钻孔数约56孔，预估每孔38米（详见甲方及设计单位提供的相关规范文件、设计图纸要求及技术要求）。
（2）勘察孔的测量定位、钻探施工、取样、鉴别、实验检测、分析等技术服务工作，并出具最终钻探报告及盖章。所有钻孔均需拍摄岩芯照片,钻探报告应附彩色岩芯照片。 
（3）结合工程设计、施工条件，进行技术论证和分析评价，对桩基施工的持力层进行核实、验证和评价，提出解决工程岩土问题的建议，并服务于工程建设的全过程，后续桩基施工期间现场技术服务工作，参与基坑验槽、地基基础验收等验收工作。
（4）桩基础工程施工过程中，派驻专业岩土工程师负责核验岩样，确认桩孔底部是否已经达到设计要求。派驻专业岩土工程师同时负责解决施工现场出现的所有桩基础工程相关技术问题，包括但不限于：钻孔灌注桩入岩争议判断、钻孔灌注桩塌孔、钻孔灌注桩身出现断裂、桩身倾斜偏位、桩基础工程出现质量问题等。分析成桩的可能性，成桩和挤土效应的影响，论证桩的施工条件及其对环境的影响。提出桩型、桩长、桩径方案的建议，单桩承载力的计算及沉桩可能性分析和建议。
（5）按国家技术规范、标准、规程和委 托人的勘察任务书及技术要求进行超前钻勘察，并按招标文件规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，以及做好与设计、勘察单位的协调、配合等相关工作，无条件参加各种汇报会、讨论会及其他相关施工、审查配合工作，勘察任务书以招标人、设计单位提出的最终要求 为准，中标人不得拒绝执行为完成全部工程而须执行的不可或缺的附带工作。
（6）委托人要求办理的与本工程超前钻勘察有关的其它一切事务。招标人保留调整发包范围的权利，中标人不得提出异议。
三、投标人资格要求
1、投标人须具有独立法人或合伙制企业或其他组织资格；
2、投标人须具有有效的住房和城乡建设部门颁发的工程勘察综合资质甲级或工程勘察专业类（岩土工程勘察）甲级及以上资质；
3、项目负责人资格要求：具备有效的国家注册土木工程师（岩土）执业证书；
4、投标人具有超前钻或勘察的工作经验和业绩；
5、本项目不接受联合体投标。
四、项目管理要求
勘察孔的测量定位、钻探施工、取样、鉴别、实验检测、分析等技术服务工作，并出具最终钻探报告及盖章。所有钻孔均需拍摄岩芯照片,钻探报告应附彩色岩芯照片。 
结合工程设计、施工条件，进行技术论证和分析评价，对桩基施工的持力层进行核实、验证和评价，提出解决工程岩土问题的建议，并服务于工程建设的全过程，后续桩基施工期间现场技术服务工作，参与基坑验槽、地基基础验收等验收工作。
桩基础工程施工过程中，派驻专业岩土工程师负责核验岩样，确认桩孔底部是否已经达到设计要求。派驻专业岩土工程师同时负责解决施工现场出现的所有桩基础工程相关技术问题，包括但不限于：钻孔灌注桩入岩争议判断、钻孔灌注桩塌孔、钻孔灌注桩身出现断裂、桩身倾斜偏位、桩基础工程出现质量问题等。分析成桩的可能性，成桩和挤土效应的影响，论证桩的施工条件及其对环境的影响。提出桩型、桩长、桩径方案的建议，单桩承载力的计算及沉桩可能性分析和建议。
按国家技术规范、标准、规程和委 托人的勘察任务书及技术要求进行超前钻勘察，并按招标文件规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，以及做好与设计、勘察单位的协调、配合等相关工作，无条件参加各种汇报会、讨论会及其他相关施工、审查配合工作，勘察任务书以招标人、设计单位提出的最终要求 为准，中标人不得拒绝执行为完成全部工程而须执行的不可或缺的附带工作。
委托人要求办理的与本工程超前钻勘察有关的其它一切事务。招标人保留调整发包范围的权利，中标人不得提出异议。
五、工期与进度
[bookmark: _GoBack]本工程的勘察工作期限（暂定）2026年8月15日至2026年10月1日止（具体时间以甲方通知为准），自承包人进场之日起开始计算，50 个日历天内提交勘察成果资料。服务期限包括以下阶段：1）超前钻现场施工期：不超过 30 日历天；2）工程桩施工配合期：工程桩完成并通过验收。 
工作有效期限以甲方下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非乙方原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。
六、工程质量要求
1、超前钻探遵循技术标准包括但不限于以下标准（最新版为准）： 
（1）《岩土工程勘察规范》； 
（2）《建筑地基基础设计规范》； 
（3）深圳市标准《地基基础勘察设计规范》； 
（4）《建筑桩基技术规范》； 
（5）广东省标准《建筑地基基础设计规范》； 
（6）《高层建筑岩土工程勘察标准》。
1）钻探： 
①岩芯采取率：对于土层及较完整岩层岩芯采取率≥90%，对于砂层及破碎岩层岩芯采取率≥65%。 
②岩芯按顺序装箱，并编号后逐孔拍摄数码照片留存。 
地质编录和岩芯拍照留存 
现场各类地层描述的主要内容符合下列要求： 
砂土需描述颜色，颗粒级配，颗粒形状和矿物组成；粘性土含量，湿度，密实度，层理特征。 
粘性土需描述颜色、状态、包含物、结构及层理特征。
 岩石需描述颜色、结构构造，胶结物、风化程度、坚硬程度、岩芯状态等。 
③地质编录过程中，逐孔拍摄岩芯彩色数码照片，照片上的标记（工程名称及钻孔编号）清晰。 
超前钻勘探中若发现与详勘资料存在显著差异时，应及时通知业主及设计单位。
乙方应加强勘察现场管理，应强化对现场作业质量和土工试验等管理，物料堆放整齐。 
相关勘察施工如须依法审批的，乙方应依法及时报批。 
严禁违法建设，如确因勘察需要建设建筑物、构筑物或其他附属设施的，乙方必须依法报批，并同时向甲方书面报备。 
2、安全文明施工
（1）勘察施工作业过程中，乙方必须依法对勘察现场、勘察作业人员采取相应的安全防护措施（设置警戒线、围栏、人员佩戴安全头盔、防护手套等）保证施工安全，加强勘察设备安全使用与维护，尽一切努力避免发生安全生产事故。 
（2）乙方在燃气管道、输水管道、输电线路、地下轨道交通等风险性较大地 点进行勘察时，必须积极与相关部门密切沟通，并制定应急预案，作业时必须采取相应安全防护措施。 
（3）勘察施工作业过程中，乙方必须采取必要措施保持勘察现场出入口的路面整洁，不得侵占公共场所堆放物料或者停放勘察工程设备，不得在法定作业时间外施工，不得造成固液体废弃物、废气、扬尘、噪音、光等污染，必须采取有效措施保护相关勘察现场花木和人行道，维护勘察现场及周边的市容市貌和环境卫生，确保勘察工作安全、文明开展。
3、竣工验收
乙方应按国家技术规范、标准、规程和甲方的任务委托书及技术要求进行超前钻探，按本合同规定的时间提交质量合格的成果资料，并对其负责。
乙方负责向甲方提交超前钻勘察报告一式十份（包括电子文件）。 
内容包括但不限于：超前钻探要求对钻孔穿过的各层岩（土）厚度、类型及性状进行描述，对中、 微风化花岗岩进行分层评定。成果报告内容包括文字说明与图表两部分组成。其中图表部分应包括：勘探点平面配置图、钻孔柱状图、岩面等高线及岩土照片等。
七、地基与基础工程施工资料表
桩基础工程施工数据表
[image: 115035c622be152f2759f6f7bfe340f6]

八、超前钻勘察数量（暂定，最终以现场实际超前钻勘察为准）
本项目钻孔前需进行施工勘察(超前钻)。桩径D≤2.0m，每根桩布置1个钻孔,孔位设于桩中心;桩径2.0m<D≤2.5m,每根桩应布置2个钻孔,钻孔沿着(数字)轴布置,各钻孔中心距桩中心宜取0.3D~0.4D:桩径D>2.5m,每根桩应布置了个钻孔,钻孔呈等边三角形布置，各钻孔中心距桩中心宜取0.3D~0.4D,完整覆盖桩端截面范围。。
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