# 2025年深圳鹏城技师学院福强校区综合楼加装电梯工程项目更正公告

## 一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：SZZXDL-2025-00487（CLF0125SZ07QY02）

原公告的采购项目名称：2025年深圳鹏城技师学院福强校区综合楼加装电梯

工程项目

首次公告日期：2025年5月27日

## 二、更正信息

更正事项：招标公告、招标文件

更正内容：

（一）原招标公告及招标文件第一章 投标邀请 六、接收投标文件时间更正为：**2025年6月16日9时00分-9时30分**。
（二）原招标公告及招标文件第一章 投标邀请 七、提交投标文件地点更正为：深圳市福田区竹子林中国经贸大厦**4E**采联国际招标采购集团有限公司深圳分公司会议室。

（三）原招标公告及招标文件第一章 投标邀请 八、投标截止时间及开标时间更正为：**2025年6月16日9时30分**。

（四）原招标公告及招标文件第一章 投标邀请 九、开标地点更正为：深圳市福田区竹子林中国经贸大厦**4E**采联国际招标采购集团有限公司深圳分公司会议室。

（五）原工程量清单中《表10-1措施项目清单与计价表(一)》**“工程量”**更正为：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目编码** | **项目名称** | **项目特征描述** | **计量单位** | **工程量** |
|
| 1 |  | 施工临时围挡费 |  | 项 |  |
| 1.1 | 011710B001001 | 施工临时围挡 | (1)施工临时围挡 (2)高度:2.5m (3)满足设计图纸及施工规范要求 | m | **20.000** |
| 1.1.1 | 010014-3 | 夹心泡沫彩钢板围挡 |  | m | **20.000** |
| 2 |  | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 |  | 项 |  |
| 2.1 | 011702001002 | 基础 | (1)基础类型:基础垫层 木模板 (2)满足设计图纸及施工规范要求 | m2 | **1.650** |
| 2.1.1 | 010010-1 | 基础垫层 木模板 |  | 100m2 | **0.017** |
| 2.2 | 011702001001 | 基础 | (1)基础类型:电梯坑 木模板 (2)满足设计图纸及施工规范要求 | m2 | **29.390** |
| 2.2.1 | 010010-5 | 电梯坑 木模板 |  | 100m2 | **0.294** |
| 2.3 | 011702005001 | 基础梁 | (1)基础类型:基础梁 木模板(2)满足设计图纸及施工规范要求 | m2 | **7.040** |
| 2.3.1 | 010010-18 | 基础梁 直形 木模板 |  | 100m2 | **0.070** |
| 2.4 | 011702028001 | 扶手 | (1)基础类型:压顶 木模板(2)满足设计图纸及施工规范要求 | m2 | **2.800** |
| 2.4.1 | 010010-59 | 压顶 木模板 |  | 100m2 | **0.028** |
| 3 |  | 脚手架费 |  | 项 |  |
| 3.1 | 011701001001 | 综合脚手架 | (1)结构形式:建筑双排脚手架搭拆 落地式(2)檐口高度:33.5m (3)满足设计图纸及施工规范要求 | m2 | **301.140** |
| 3.1.1 | 010011-2 | 建筑双排脚手架搭拆 落地式 搭设高度 50m以内 |  | 100m2 | **3.011** |
| 3.1.2 | 010011-10 | 建筑双排脚手架使用 落地式 搭设高度 50m以内 |  | 100m2·10天(有效使用天数) | **8.582** |
| 3.2 | 011701003001 | 里脚手架 | (1)搭设高度:3.6m以内 (2)满足设计图纸及施工规范要求 | m2 | **20.340** |
| 3.2.1 | 010011-37 | 里脚手架 民用建筑 基本层3.6m |  | 100m2 | **0.203** |
| 3.3 | 011701006001 | 满堂脚手架 | (1)搭设高度:5.2m以内(2)满足设计图纸及施工规范要求 | m2 | **40.670** |
| 3.3.1 | 010011-41 | 满堂脚手架搭拆与使用 基本层5.2m以内 |  | 100m2 | **0.407** |
| 3.4 | 011701B010001 | 安全网 | (1)脚手架上挂安全网 (2)搭设高度:33.5m (3)满足设计图纸及施工规范要求 | m2 | **301.140** |
| 3.4.1 | 010011-62 | 脚手架上挂安全网 |  | 100m2 | **3.011** |
| 4 |  | 施工排水、降水费 |  | 项 |  |
| 4.1 | 011706002001 | 排水、降水 | (1)机械规格型号:潜水泵 出口直径φ100mm(2)满足设计图纸及施工规范要求 | 台班 | **1.000** |
| 4.1.1 | 78005180 | 潜水泵 出口直径φ100mm  |  | 台班 | **1.000** |
| 5 |  | 其他 |  | 项 |  |
| 5.1 | 011710B001002 | 建筑垃圾弃置费 | (1)建筑垃圾弃置费 | m3 | **42.730** |
| 5.1.1 | 独立费 | 建筑垃圾弃置费 |  | m3 | **42.730** |

更正日期：2025年6月10日

## 三、其他补充事宜

（一）原招标文件与本文有不符之处，以本文为准。原招标文件未变更部分，仍按原招标文件执行。

（二）本项目相关公告在以下媒体发布

相关媒体：深圳政府采购自行采购系统网站（https://zxcg.szggzy.com/home/index.html）、中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）、采购代理机构网站（www.chinapsp.cn）。相关公告在上述媒体上公布之日即视为有效送达，不再另行通知。

## 四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

采购人：深圳鹏城技师学院

地址：深圳市福田街道福强路1007号

联系人：房老师，0755-82704040

采购监管部门：深圳鹏城技师学院采购监督组

项目监督联系方式：0755-29106697

采购代理机构：采联国际招标采购集团有限公司

地址：深圳市福田区竹子林中国经贸大厦10楼采联国际招标采购集团有限公司深圳分公司

联系人：易先生

联系电话：0755-88377572转2320

邮箱：cailiansz@126.com

采联国际招标采购集团有限公司

2025年6月10日