LED大屏维保服务招标项目需求

1. **项目基本情况**
2. 项目名称：LED大屏维保服务
3. 项目预算（单位：万元）：9.648
4. 项目报价类型（总价/单价/综合折扣）：总价
5. 资金来源（政府预算资金/单位资金/财政专户管理资金/其他）：财政专户管理资金
6. 采购类别（货物/服务/工程）：服务
7. **项目采购需求：**
8. 采购项目需实现的功能和目标： 深圳市前海蛇口自贸区医院科技大厦3楼互联网医院展厅、1号楼6楼多功能厅和干细胞展厅3块LED大屏及配套设备和软件维保服务。

# 3块LED大屏基本情况：

* 1. 科技大厦三楼展厅LED大屏于2021年1月份新建，规格型号：洲明UHWII P1.2，屏体面积4.88\*2.058=10.04㎡，目前使用情况良好；设备清单如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 型号/参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | LED显示屏 | UHW1.2 点间距：1.27mm | M² | 10.04 |
| 1 | 大屏播放控制系统（1路DVI、1路HDMI输入，1路DVI，6路网络输出） | 大屏播放控制系统（1路DVI、1路HDMI输入，1路DVI，6路网络输出） | 套 | 4 |
| 2 | LED显示屏播放控制软件系统 | LED显示屏播放控制软件系统 | 套 | 1 |
| 3 | 拼接处理器（输入：4路HDMI；输出：4路DVI） | 拼接处理器（输入：4路HDMI；输出：4路DVI） | 套 | 1 |
| 4 | 智能编排软件系统（含Pad） | 智能编排软件系统（含Pad） | 台 | 1  |
| 5 | 15KW配电柜(带PLC) |  | 台 | 1 |
| 6 | 音响设备 |  | 套 | 1 |

* 1. 1号楼六楼多功能厅LED大屏于2021年11月份新建，规格型号：洲明UHWII P1.2，屏体面积 7.93m\*1.715m=13.6㎡，目前使用情况良好；设备清单如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 型号/参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | LED显示屏 | UHW1.2 点间距：1.27mm | M² | 13.6 |
| 2 | 播控软件 | LED显示屏控制系统 | 套 | 1 |
| 3 | 大屏控制器 | SDS6E | 套 | 1 |
| 4 | LCD电视 |  A50 | 台 | 2  |
| 5 | 配电柜 | 15KW，带PLC， | 台 | 1  |
| 6 |  音箱 | LI-4645 | 台 | 2 |

* 1. 干细胞展厅LED大屏于2021年7月新建，规格型号：艾比森P1.2，点间距为1.2mm，屏体面积3.66\*1.715m=6.28㎡，目前使用情况良好；设备清单如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 型号/参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | LED显示屏 | 屏幕分辨率：≥2880\*1350 | M² | 6.28 |
| 2 | 播控服务器（含软件、包括编排系统） | LED显示屏控制系统 | 套 | 1 |
| 3 | 拼接处理器（处理器发送盒一体） | 接受图像信息和控制信号，转换后通过网线将内容传输到接收卡，支持分辨率不低于2880\*1350 | 台 | 1  |
| 4 | 配电柜 | 15KW，带PLC，  | 台 | 1  |
| 5 | 扬声器 | 6寸吸顶天花扬声器 | 台 | 4 |
| 6 | 功率放大器 | 功率：2×350W/8欧，2×550W/欧；  | 台 | 1 |
| 7 | 数字音频处理器 | 8路平衡式话筒／线路输入； 8路平衡式线路输出； | 台 | 1 |

（二）项目属性：

1. 是否适宜由中小企业提供，并专门面向中小企业采购
2. ☑是 □是否仅面向小微企业
3. □否，原因说明 。
4. **是否接受联合体投标**： □是 ☑否

**（四）采购标的汇总表：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 品目 （政府采购品目分类目录） | 计量单位 | 数量 | 总预算（元） | 是否进口 （货物类提供） |
| LED大屏维保服务 | C16070200硬件运维服务 | 1 | 项 | 9.648 | ———— |

**（五）按照规定及项目情况设置投标供应商资格要求：**

* 1. 投标人必须具有独立法人资格或是具有独立承担民事责任能力的其它组织（提供《营业执照》扫描件，原件备查）；
	2. 近3年内(如公司成立不足3年，自成立之日起算)在经营活动中无重大违法犯罪记录和不存在处于被禁止参与政府采购活动期限内情形的书面声明（提供书面声明函）；
	3. 本项目不接受联合体投标。

**（六）技术、服务要求与商务要求：**

1. 服务要求：

（包括性能、材料、结构、外观、安全或服务内容和服务标准）

1. 维保服务范围：科技大厦3楼互联网医院展厅、1号楼6楼多功能厅和干细胞展厅3块LED大屏及配套设备和软件。
2. 具体要求：

a、巡检要求：投标人每季度最少一次现场例行检修，检修内容包括：显示屏屏体模组的功能的修复(肉眼所见所有功能不良)、外围信号控制系统（控制软件、发送卡、接收卡、分配器及相关配线）、外围配电控制系统（配电箱内所有控制部件、配电箱到显示屏体电源线），投标人应向采购方提供完整的巡检维护记录和相关设备维修资料。

b、响应要求：LED设备在日常使用过程中出现故障，投标方应在接到采购人通知后应立即做出远程支持应急响应，在电话支持或远程视屏支持无法解决故障时，投标方应在3小时内到达现场进行处理；如故障设备无法维修需要更换时，投标人应负责尽快购买新设备，5个工作日内采购并替换完毕，所更换的设备/配件保修一年。

c、播控软件维护升级：投标人需具有一定软件开发、维护能力，在采购方播控软件出现问题或有新增功能需求时，投标人应能满足采购方需求。

d、重大活动现场保障：有重大活动时间，按照采购方要求提前协商，安排工程师进驻现场，保证LED显示屏正常运行。

1. 商务要求：
2. 服务期：

a、自合同签订或约定之日起1年；

b、本项目为长期服务类项目，采购人可根据项目需求和投标人的履约情况确定合同期限是否延长，但最长不超过三年，合同一年一签。

1. 地点： 深圳市前海蛇口自贸区医院 。
2. 付款进度和方式：以转账方式付款。

a、合同签订且收到相应发票后，甲方向乙方申请支付合同总额的50%为首付款；

b、项目验收合格且收到相应发票后，甲方向乙方申请支付合同总额的50%为验收款;

c、如付款方式与深圳市南山区财政局相关规定有冲突，以深圳市南山区财政局相关规定为准。

1. 投标报价：本项目维保服务费采用包干制，应包括服务成本、法定税费和利润。由各投标人按招标文件的服务内容、要求自主报价。以人民币为结算单位，报价应包含但不限于以下全部费用：人工费、保险费、管理费、技术培训费、设备采购费、设备安装费、维修费、调试费、售后服务费、国家规定的各项税费等本采购项目所发生的一切费用。

# （七）评审规则：

1.评标方法：☑综合评分法、□最低评标价法