


深圳市深汕特别合作区深水水务有限公司
8座生产厂站在线监测系统运维项目
合 同 书




甲方： 深圳市深汕特别合作区深水水务有限公司 
乙方：        深圳市水务科技有限公司        
2026年04月


甲方：深圳市深汕特别合作区深水水务有限公司
法定代表人：李明涛
地址：深圳市深汕特别合作区鹅埠村水厂路30号龙山水厂
联系人：林敏冰              电话：15521973239

乙方：深圳市水务科技有限公司
法定代表人：张磊
地址： 深圳市福田区深南中路1019号万德大厦705室
联系人： 薛小飞              电话：13632698539

受深圳市深汕特别合作区深水水务有限公司（以下称甲方）委托，深圳市水务科技有限公司（以下称乙方）承担甲方8座生产厂站在线监测系统运维项目，经甲、乙双方友好协商，一致同意以下条款：

项目范围
1.1 项目名称：8座生产厂站在线监测系统运维项目。
1.2 项目地点：深汕特别合作区。
1.3 项目内容：主要鹅埠水质净化厂、比亚迪二期产业园先行污水处理设施、高级中学污水处理站、赤石河原水泵站、百安一体化设施及小漠、赤石、鲘门镇污水处理设施共8个厂站在线监测系统，包含水质、水量监测设备，采样、配电系统及站房辅助设施等运维服务。主要内容：按照《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）运行技术规范HJ 355-2019》执行运维内容，设备清单见下表： 
	序号
	项目
	名称
	规格型号
	品牌
	单位
	设备数
	单价
	总价
	内容

	1
	高级中学污水处理设施
	COD在线仪
	DH310C1
	博克斯
	台
	2
	16500.00 
	33000.00 
	试剂、维护包、设备巡检及维修

	
	
	氨氮在线仪
	DH311N1
	博克斯
	台
	2
	16500.00 
	33000.00 
	试剂、维护包、设备巡检及维修

	
	
	总磷在线仪
	DH312P1
	博克斯
	台
	1
	16500.00 
	16500.00 
	试剂、维护包、设备巡检及维修

	
	
	总氮在线仪
	DH313TNX
	博克斯
	台
	1
	16500.00 
	16500.00 
	试剂、维护包、设备巡检及维修

	
	
	pH在线仪
	VT6000
	隆泰兴
	套
	1
	1000.00 
	1000.00 
	设备巡检及维修

	
	
	流量计
	DYLD-DN150
	盾运
	台
	2
	1000.00 
	2000.00 
	设备巡检及维修

	
	
	流量计检定/校准
	年度检定/校准
	第三方有比对资质公司
	台
	2
	4000.00 
	8000.00 
	年度检定/校准

	
	
	合计
	110000.00 
	

	2
	赤石河原水泵站
	总有机碳在线仪
	TOC-4200
	岛津
	台
	1
	22000.00 
	22000.00 
	试剂、维护包、设备巡检及维修

	
	
	氨氮在线仪
	NHN-4210
	岛津
	台
	1
	21000.00 
	21000.00 
	试剂、维护包、设备巡检及维修

	
	
	总锰在线仪
	WQ1000
	正奇
	台
	1
	20000.00 
	20000.00 
	试剂、维护包、设备巡检及维修

	
	
	pH在线仪
	CM444-24U6/0
	E+H
	台
	1
	1000.00 
	1000.00 
	设备巡检及维修

	
	
	电导率在线仪
	CM444-24U6/0
	E+H
	台
	1
	1000.00 
	1000.00 
	设备巡检及维修

	
	
	溶解氧在线仪
	CM444-24U6/0
	E+H
	台
	1
	1500.00 
	1500.00 
	设备巡检及维修

	
	
	浊度在线仪
	CM444-24U6/0
	E+H
	台
	1
	1500.00 
	1500.00 
	设备巡检及维修

	
	
	蓝绿藻在线仪
	CM444-24U6/0
	E+H
	台
	1
	1500.00 
	1500.00 
	设备巡检及维修

	
	
	水质综合毒性在线仪
	RTB-3000
	水务科技
	台
	1
	15000.00 
	15000.00 
	耗材更换、设备巡检及维修

	
	
	数采仪
	K37A
	博控
	台
	1
	1000.00 
	1000.00 
	设备巡检及维修

	
	
	流量计
	DN800
	-
	套
	1
	1000.00 
	1000.00 
	设备巡检及维修

	
	
	流量计检定/校准
	年度检定/校准
	第三方有比对资质公司
	台
	1
	4000.00 
	4000.00 
	年度检定/校准

	
	
	合计
	90500.00 
	

	3
	比亚迪二期产业园先行污水处理设施
	COD在线仪
	iWater X-COD
	帆昂
	台
	1
	16500.00 
	16500.00 
	试剂、维护包、设备巡检及维修

	
	
	氨氮在线仪
	iWater X-NH3N
	帆昂
	台
	1
	16500.00 
	16500.00 
	试剂、维护包、设备巡检及维修

	
	
	总磷在线仪
	iWater X-TP
	帆昂
	台
	1
	16500.00 
	16500.00 
	试剂、维护包、设备巡检及维修

	
	
	总氮在线仪
	iWater X-TN
	帆昂
	台
	1
	16500.00 
	16500.00 
	试剂、维护包、设备巡检及维修

	
	
	SS在线仪
	Supmea SUP
	美仪
	套
	1
	500.00 
	500.00 
	设备巡检及维修

	
	
	数采仪
	K37A
	博控
	台
	1
	1000.00 
	1000.00 
	设备巡检及维修

	
	
	流量计
	CXLD-H251Y
	创新测控
	套
	1
	1000.00 
	1000.00 
	设备巡检及维修

	
	
	流量计检定/校准
	年度检定/校准
	第三方有比对资质公司
	台
	2
	4000.00 
	8000.00 
	年度检定/校准

	
	
	COD在线仪
	Environlyzer1600
	碧瀚
	台
	1
	16500.00 
	16500.00 
	试剂、维护包、设备巡检及维修

	
	
	氨氮在线仪
	Environlyzer1700
	碧瀚
	台
	1
	16500.00 
	16500.00 
	试剂、维护包、设备巡检及维修

	
	
	pH在线仪
	-
	-
	套
	1
	1000.00 
	1000.00 
	设备巡检及维修

	
	
	流量计
	-
	-
	台
	1
	1000.00 
	1000.00 
	设备巡检及维修

	
	
	数采仪
	K37A
	化一
	台
	1
	1000.00 
	1000.00 
	设备巡检及维修

	
	
	采样器
	SBC-6000
	科盛
	台
	1
	1000.00 
	1000.00 
	设备巡检及维修

	
	
	季度比对
	每季度比对1次
	第三方有比对资质公司
	次
	4
	3500.00 
	14000.00 
	季度比对

	
	
	合计
	127500.00 
	

	4
	小漠镇级污水处理设施
	COD在线仪
	Environlyzer 1600
	英凯
	台
	1
	16500.00 
	16500.00 
	试剂、维护包、设备巡检及维修

	
	
	氨氮在线仪
	Environlyzer 1700
	英凯
	台
	1
	16500.00 
	16500.00 
	试剂、维护包、设备巡检及维修

	
	
	pH在线仪
	-
	-
	套
	1
	1000.00 
	1000.00 
	设备巡检及维修

	
	
	流量计
	-
	-
	台
	1
	1000.00 
	1000.00 
	设备巡检及维修

	
	
	数采仪
	K37A
	化一
	台
	1
	1000.00 
	1000.00 
	设备巡检及维修

	
	
	采样器
	FC-9624YLAB
	稚蒙
	台
	2
	1000.00 
	2000.00 
	设备巡检及维修

	
	
	流量计检定/校准
	年度检定/校准
	第三方有比对资质公司
	台
	2
	4000.00 
	8000.00 
	年度检定/校准

	
	
	季度比对
	每季度比对1次
	第三方有比对资质公司
	次
	4
	3500.00 
	14000.00 
	季度比对

	
	
	CODcr在线仪
	COD-1400
	科瑞达
	台
	1
	16500.00 
	16500.00 
	试剂、维护包、设备巡检及维修

	
	
	氨氮在线仪
	NH3-N-1400
	科瑞达
	台
	1
	16500.00 
	16500.00 
	试剂、维护包、设备巡检及维修

	
	
	总磷在线仪
	TPA-1400
	科瑞达
	台
	1
	16500.00 
	16500.00 
	试剂、维护包、设备巡检及维修

	
	
	总氮在线仪
	TPN-1400
	科瑞达
	台
	1
	16500.00 
	16500.00 
	试剂、维护包、设备巡检及维修

	
	
	PH在线仪
	PH-600
	科瑞达
	套
	1
	1000.00 
	1000.00 
	设备巡检及维修

	
	
	流量计
	FET-1031
	科瑞达
	套
	1
	1000.00 
	1000.00 
	设备巡检及维修

	
	
	数据采集仪
	K37A
	广州博控
	套
	1
	1000.00 
	1000.00 
	设备巡检及维修

	
	
	合计
	129000.00 
	

	5
	赤石镇级污水处理设施
	COD在线仪
	Environlyzer1600
	英凯
	台
	1
	16500.00 
	16500.00 
	试剂、维护包、设备巡检及维修

	
	
	氨氮在线仪
	Environlyzer1700
	英凯
	台
	1
	16500.00 
	16500.00 
	试剂、维护包、设备巡检及维修

	
	
	pH在线仪
	-
	-
	套
	1
	1000.00 
	1000.00 
	设备巡检及维修

	
	
	流量计
	-
	-
	台
	1
	1000.00 
	1000.00 
	设备巡检及维修

	
	
	数采仪
	K37A
	化一
	台
	1
	1000.00 
	1000.00 
	设备巡检及维修

	
	
	采样器
	FC-9624YLAB
	稚蒙
	台
	2
	1000.00 
	2000.00 
	设备巡检及维修

	
	
	季度比对
	每季度比对1次
	第三方有比对资质公司
	次
	4
	3500.00 
	14000.00 
	季度比对

	
	
	CODcr在线仪
	COD-1400
	科瑞达
	台
	1
	16500.00 
	16500.00 
	试剂、维护包、设备巡检及维修

	
	
	氨氮在线仪
	NH3-N-1400
	科瑞达
	台
	1
	16500.00 
	16500.00 
	试剂、维护包、设备巡检及维修

	
	
	总磷在线仪
	TPA-1400
	科瑞达
	台
	1
	16500.00 
	16500.00 
	试剂、维护包、设备巡检及维修

	
	
	总氮在线仪
	TPN-1400
	科瑞达
	台
	1
	16500.00 
	16500.00 
	试剂、维护包、设备巡检及维修

	
	
	PH在线仪
	PH-600
	科瑞达
	套
	1
	1000.00 
	1000.00 
	设备巡检及维修

	
	
	流量计
	FET-1031
	科瑞达
	套
	1
	1000.00 
	1000.00 
	设备巡检及维修

	
	
	数据采集仪
	K37A
	广州博控
	套
	1
	1000.00 
	1000.00 
	设备巡检及维修

	
	
	流量计检定/校准
	年度检定/校准
	第三方有比对资质公司
	台
	2
	4000.00 
	8000.00 
	年度检定/校准

	
	
	合计
	129000.00 
	

	6
	鲘门镇级污水处理设施维
	COD在线仪
	Environlyzer1600
	英凯
	台
	1
	16500.00 
	16500.00 
	试剂、维护包、设备巡检及维修

	
	
	氨氮在线仪
	Environlyzer1700
	英凯
	台
	1
	16500.00 
	16500.00 
	试剂、维护包、设备巡检及维修

	
	
	流量计
	-
	汉川
	台
	1
	1000.00 
	1000.00 
	设备巡检及维修

	
	
	数采仪
	K37A
	化一
	台
	1
	1000.00 
	1000.00 
	设备巡检及维修

	
	
	采样器
	FC-9624YLAB
	稚蒙
	台
	2
	1000.00 
	2000.00 
	设备巡检及维修

	
	
	季度比对
	每季度比对1次
	第三方有比对资质公司
	次
	4
	3500.00 
	14000.00 
	季度比对

	
	
	CODcr在线仪
	YJ-CODcr
	云璟
	台
	1
	16500.00 
	16500.00 
	试剂、维护包、设备巡检及维修

	
	
	氨氮在线仪
	YJ-NH3N-I
	云璟
	台
	1
	16500.00 
	16500.00 
	试剂、维护包、设备巡检及维修

	
	
	总磷在线仪
	YJ-TP
	云璟
	台
	1
	16500.00 
	16500.00 
	试剂、维护包、设备巡检及维修

	
	
	总氮在线仪
	YJ-TN
	云璟
	台
	1
	16500.00 
	16500.00 
	试剂、维护包、设备巡检及维修

	
	
	PH在线仪
	PC-3110-RS
	上泰
	套
	1
	1000.00 
	1000.00 
	设备巡检及维修

	
	
	SS在线监测仪
	T62-144
	上泰
	套
	1
	1000.00 
	1000.00 
	设备巡检及维修

	
	
	流量计
	K20-H
	科隆
	套
	1
	1000.00 
	1000.00 
	设备巡检及维修

	
	
	数据采集仪
	K37A
	博控
	套
	1
	1000.00 
	1000.00 
	设备巡检及维修

	
	
	流量计检定/校准
	年度检定/校准
	第三方有比对资质公司
	台
	2
	4000.00 
	8000.00 
	年度检定/校准

	
	
	合计
	129000.00 
	

	7
	鹅埠水质净化厂
	CODcr在线仪
	TresCon COD-3250
	WTW
	台
	2
	21000.00 
	42000.00 
	试剂、维护包、设备巡检及维修

	
	
	氨氮在线仪
	PhotoTek600
	深圳朗石
	台
	2
	16500.00 
	33000.00 
	试剂、维护包、设备巡检及维修

	
	
	总磷氮在线仪
	TNP-4200
	岛津
	台
	1
	21000.00 
	21000.00 
	试剂、维护包、设备巡检及维修

	
	
	PH在线仪
	SensoLvt@700IQ
	WTW
	套
	2
	1000.00 
	2000.00 
	试剂、维护包、设备巡检及维修

	
	
	流量计
	PRomagna400
	E+H
	套
	2
	1000.00 
	2000.00 
	试剂、维护包、设备巡检及维修

	
	
	数据采集仪
	GMM-400
	广达远
	套
	2
	1000.00 
	2000.00 
	试剂、维护包、设备巡检及维修

	
	
	采样器
	SBC-6000
	杭州科盛
	套
	2
	1000.00 
	2000.00 
	维护包、设备巡检及维修

	
	
	第三方季度比对
	COD、氨氮、总磷、总氮、PH
	第三方有比对资质公司
	批
	4
	3500.00 
	14000.00 
	季度比对

	
	
	流量计检定/校准
	年度检定/校准
	第三方有比对资质公司
	台
	2
	4000.00 
	8000.00 
	年度检定/校准

	
	
	合计
	126000.00 
	

	8
	鲘门百安一体化处理设施
	CODcr在线仪
	PhotoTeck 6000
	朗石
	台
	1
	16500.00 
	16500.00 
	试剂、维护包、设备巡检及维修

	
	
	氨氮在线仪
	PhotoTeck 6000
	朗石
	台
	1
	16500.00 
	16500.00 
	试剂、维护包、设备巡检及维修

	
	
	总磷在线仪
	PhotoTeck 6000
	朗石
	台
	1
	16500.00 
	16500.00 
	试剂、维护包、设备巡检及维修

	
	
	流量计
	/
	/
	套
	1
	1000.00 
	1000.00 
	设备巡检及维修

	
	
	流量计检定/校准
	年度检定/校准
	第三方有比对资质公司
	台
	1
	4000.00 
	4000.00 
	年度检定/校准

	
	
	合计
	54500.00 
	

	总合计人民币大写：捌拾玖万伍仟伍佰元整
	895500.00 
	

	最终优惠价总金额含税（大写）：人民币捌拾捌万伍仟伍佰元整         885,500.00


第1条 承包方式
2.1 承包方式：全责型系统运维，包含配件耗材及人工，以及各项费用，详见附件清单（包括但不限于清单内容，单价以报价清单为准）
2.2 本合同第一条规定的所有项目内容均不得转包任何第三方实施。
第2条 合同期：2026年04月21 日至2027年 04月20日。
本项目在甲方开展系统运维工作的前提下可续签。本项目合同期满后，甲方可根据实际情况及乙方履约情况确定合同期限是否延长或续签。本合同为一年一签，最多续签1次，最长不超过24个月，本合同执行第一次项目合同续签工作。甲乙方可根据实际情况终止合同，并不再续签。合同项目提前终止时，按照实际工程量支付费用，甲方不负任何补偿责任。
第3条 总体目标及服务要求
通过对水质在线监测系统的运维，可实现对各种相关设施、相关信息等进行精细化管理，充分发挥现代化管理效益，可加快与相关应用系统、相关监管部门的联系，从而提高业务管理水平和行政管理水平，促进水务信息管理现代化水平的提高。
第4条 项目技术要求 
1． 日常维护
1) 污染源在线监控系统由采样单元、预处理单元、在线监测单元、数据采集单元、数据传输单元、辅助单元和监测站房单元及附属设备等组成。
2) 维护周期需根据仪表使用说明要求进行，具体维护内容如下：
1　 采、配水单元
检查自来水供给、泵取水情况，内部管路是否通畅，预处理运行工况，仪器自动清洗装置是否运行正常，各自动分析仪的进样水管和排水管是否清洁。针对水泵、管路、预处理等设施进行定期的清洗、保养、维修更换等工作，保证管路畅通，防止管路的堵塞和泄漏。
在有关管路清洗后，对数据存储/控制系统工作状态进行检查，对COD分析仪、氨氮分析仪、总氮总磷分析仪（如有）、总铜（如有）PH分析仪和自动采样器进行一次日常定期的校验。
2　  监测单元
检查各在线监测仪表的运行状况、试剂使用情况及历史记录查询。主要针对COD水质自动分析仪、氨氮水质自动分析仪、总氮总磷水质分析仪（如有）和pH计等设备，在满足国家和行业相关标准各类技术规范要求的基础上，进行设备的日常的定期维护、保养、校验、维修等工作。
3　  数据采集和上传单元
观察数据采集传输仪（含流量计数据）运行情况，数采仪与环保联网情况，对数据接收和上传进行检查，对比自动分析仪和数据采集传输仪上所采集到的监测数据是否一致，自动分析仪到中心站软件系统平台的监测数据是否保证同步传输，保证数据采集设备的正常运行和上传。如发现数据采集传输仪故障，需立即书面告知各水质净化厂。
4　  辅助单元
定期检查包括水、电、气、防雷及接地等是否正常，如一旦发现异常，可提前准备，快速解决，为系统正常运行赢得更多的时间。
5　 监测站房单元
定期维护保持监测站房的清洁，保证站房内的温度、湿度、电力设施达到监测设备的运行要求。
6　 水质在线分析仪
在满足国家环保总局和省环保局的各类技术规范要求基础上，进行设备的日常维护、保养、校验、维修等工作，如COD/氨氮/总氮/总磷/总铜等主分析仪，每周通过仪器进行自动的零点和量程校正，PH分析仪每月进行一次人工手动两点校准。
7　 UPS电源及防雷系统。
8　 定期检查UPS工作状态，测量输出是否符合仪表电源要求，检查储能电池电量等。检查防雷设备是否失效，并测量接地电阻及绝缘电阻，做防雷试验等。
按照甲方外来工作单位的安全协议书（详见附件一）的相关规定。
9　  废液处理：
乙方按照危险废物处置的相关规定，妥善收集并处置仪器废液，按规范存放废液。由甲方自行组织负责处置,处理费用由甲方承担，不包含在合同总价中。
3) 维护及校准设备配置
1　 为保证维护校正工作的正常进行，提高现场在线监测仪表的测量准确性，要求维护方按照《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）运行技术规范HJ 355-2019》对在线监测仪表进行比对、校正并自行配置必要的检测设备。
2　 日常比对（校准）相关记录本模板截图详见第8.1节；
4) 运行维护方式
采用远程连续监控、现场巡检、定期维护等主要方式。
1　 远程连续监控：由维护方连续24小时远程监控，随时远程观察各站点运行状况，一旦有故障报警，便通知站点就近的运行维护人员或维护部其他维护工程师等，每天填写《远程监控记录表》。
2　 日常巡检：对站点每周不少于1次的现场巡检，并填写好《日常巡检记录表》。巡检内容为：
a. 在线监测仪表单元：检查各在线监测仪表的运行状况、试剂使用情况及历史记录查询。
b. 采、配水单元：检查取水过滤头堵塞情况；检查预处理运行工况；检查自来水供给情况。
c. 电源及防雷单元：检查UPS电源指示灯状态；检查电源防雷及信号防雷器工作状态。
d. 网络通讯单元：检查Model及路由器工作状态；检查上位机与中心服务站数据通讯状态；查询上位机历史报警信息。
e. 其他单元：检查站房安全；检查门禁系统工作情况；检查灭火器的工作状况。
3　 定期维护：定期维护保养时间周期为15天。主要是参照《运行维护细则》来执行，维护包括采、配水单元、预处理单元的过滤装置及水质在线监测设备的清洗、校准和耗件更换等，并对各易损易耗件做好详细记录，填写《定期维护记录表》。
4　 数据比对：
a. 月比对：COD、氨氮、总磷总氮每月中下旬或更换试剂后进行，高标1次，低标1次。
b. 仪表故障超过48小时，重新启用时，应重新进行比对校准，并做好校准记录（按月比对要求，也可当作月比对进行记录）。
c. 仪表更换内部管路、更换药剂、蒸馏水后应进行校准（仪表自带校准功能），并做好校准记录，有需求的也可与进行水样比对（根据化验室结果进行水样校核）。
d. PH探头需每月校准一次。
e. 根据上级环保部门要求，出水在线监测站房必须每月对COD和氨氮、总磷总氮仪表进行季度比对。
5)  维护记录
将现场运行维护工作及远程监控等工作以表格的形式记录存档，包括远程监控记录表（每1小时记录一次）、站点巡检表（放现场）、定期维护表、数据比对表、故障记录表、备品备件更换表、异常报告等。
第5条 合同金额和支付方式
[bookmark: _GoBack]5.1 20265年合同金额为：￥885,500.00元（大写：人民币 捌拾捌万伍仟伍佰元整 ），包含但不限于配件、耗材、人工、税费、维修所需的零配件、系统平台维护及设备完整性保障等一切费用。
5.2考核
甲方按照《深汕特别合作区8座生产厂站在线监测系统运维项目考核实施细则》（根据工作需求进行适时修订）的有关要求对乙方的运维工作质量按季度和年度进行考核，考核结果将作为支付费用的依据。
（1）季度考核
季度考核按照考核细则实行单项扣分扣款，季度工作实施过程中按照考核细则，记录出现需扣分、扣款事件，扣分情况从当季度考核分中扣除，扣款计入当季度款扣款事项，在下次支付费用时一并扣除。
（2）年度考核
年度考核总分由季度考核分（占40%）和年终考核分（占60%）按比例构成，考核评定结果分优秀、良好、合格和不合格，考核结果作为尾款支付依据，运用方式如下：
①考核结果为优秀（100—90分）,按照实际发生的工作量的100%结算支付；
②考核结果为良好（90—80分，不包含90分），按照实际发生的工作量的95%结算支付；
③考核结果为合格（80—60分，不包含80分），按照实际发生的工作量的90%结算支付；
④考核结果为不合格（60分以下，不包含60分），履约评价为不合格，按照实际发生的工作量的80%结算支付并不续签合同。
5.3支付
（1）首次付款：签订合同后，乙方响应投标文件要求，确保现场人员、设备全面到位、派驻人员驻点业主单位后，向甲方提供支付合同价30%的发票，甲方在收到乙方付款申请后按流程支付合同价的30%作为预付款。
（2）中期付款：按照合同约定，完成第一、第二季度考核后，乙方向甲方提供合同价35%的年度运维服务款发票，第一、二季度中若有扣款费用，则在中期付款中直接扣除，甲方在收到乙方付款申请后按流程支付。
（3）尾款：按照合同约定，完成第三、第四季度考核、年度验收及专项维修费用项目结算后，根据季度考核（占40%）及年度验收（占60%）分数，作为最终支付依据，支付比例不超过合同总价的35%，第三、第四季度若有扣款费用，则在尾款中一并扣除。
甲方付款前，乙方应向甲方书面提供正式合法、等额增值税专用发票，否则甲方有权拒绝支付合同全部款项，且不承担任何违约责任。因乙方违约应偿付的违约金、赔偿金等费用，甲方有权从应付款项中直接予以扣除，不足部分仍须由乙方承担，甲方有权向乙方追偿。因乙方请款材料不齐全或不及时导致甲方付款延迟的，甲方不承担违约责任。
第6条 乙方的责任和义务
6.1乙方在合同期内，应当履行本合同中约定的义务，因乙方过失造成的经济损失，应当向甲方进行赔偿。
6.2乙方在维护过程中，负责向甲方提供各种系统改造的合理化建议，并可以协助甲方进行改造工作，改造费用包含在合同价款中。
6.3乙方自备交通、维修工具、人员的个人装备和安全防护用品等，做好安全措施。
6.4乙方须确保监测数据的准确性，并将监测数据实时上传至甲方指定平台，数据缺失或异常需立即预警并修复。如因设备维修不及时导致监测数据有误或据缺失、异常的，乙方应承担赔偿责任。
6.5乙方自觉接受甲方对项目工作的检查和监督。配合甲方的工作要求，对于甲方提出的整改建议及时采纳并进行整改。
第7条 甲方的责任、义务
7.1应当履行本合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给乙方造成的损失，赔偿范围以实际损失为限。
7.2 为乙方工作人员进、出甲方的各个监测点提供便利，如协助办理出入证件等。
7.3明确甲方的维护岗位责任人，并将姓名、联系电话通知乙方备案。如人员发生变动，应及时通知乙方单位作相应变更。
7.4负有对本合同中乙方做出的各项承诺等内容的保密责任，在未经乙方书面同意的情况下，不得向第三方透露。
第8条 违约责任
8.1 本合同当事人一方要求变更或解除合同时，双方当事人可以协商一致达成书面协议；若乙方未经协商，无理由擅自终止合同，视为违约，甲方有权要求对方继续履行，或者解除合同并要求乙方向甲方支付合同总额30%的违约金并赔偿经济损失。
8.2 合同履行过程中，乙方违反合同约定的义务，甲方有权要求乙方限期改正，乙方拒绝改正的，甲方有权单方面解除合同，并要求乙方支付合同金额30%的违约金。给甲方造成损失的，乙方除支付违约金外，还需承担甲方因此遭受的所有损失。
8.3 本合同的权利义务终止后，甲方和乙方应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。乙方及其工作人员未经甲方允许擅自向第三方透露在本协议签订、履行过程中由甲方提供的资料以及乙方直接或间接获悉的其他属于甲方的未公开的信息，由此对甲方造成的损失乙方应当承担赔偿责任。
8.4 如乙方违反本合同中所规定的义务或责任，甲方有权发出书面通知要求乙方立即停止违约行为，并承担赔偿责任。乙方收到书面通知之日起，应立即停止其违约行为，并在七日内赔偿甲方因此受到的所有损失。若乙方继续进行违约行为或不承担赔偿责任，甲方亦有权提前终止本合同。若因乙方的违约行为导致合同目的无法实现的，甲方有权单方面无条件解除本合同，乙方需按合同价款金额的30%向甲方支付违约金。
8.5 如任何一方违约，守约方为维护权益向违约方追偿的一切费用（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、担保费、交通费、差旅费、鉴定费等）均由违约方承担。
8.6 如果一方的违约被认定为是与第三方共同造成的，则应由合同双方中违约的一方先行向另一方承担全部违约责任，再由承担违约责任的一方向第三方追索。
第9条 风险转移
乙方在在线监测系统运维期间可能发生的所有风险（不可抗力除外）均由乙方承担，甲方因此受到的索赔要求、法律责任由乙方负责赔偿与解决，如因社会第三方引起，乙方有权向第三方索偿，甲方应予以协助。乙方在运维服务期及服务期结束后新的运维团队进场前对其运维工作承担包括并不限于以下责任：
（1）因乙方对在线监测系统的维护不及时，更换配件等易耗品不及时导致系统掉线、无法使用及其他故障等；
（2）因乙方对自动化监测的检查或抢修不及时导致外部设备损坏、故障等；
（3）因乙方运维过程中产生的垃圾未能及时清运到政府指定的收纳场地的，导致相关环保部门处罚及群众投诉等；
（4）乙方员工或者乙方聘请的工作人员在维护作业过程中以及完成本合同约定的其他工作内容时造成的人身、财产损害；
（5）其他因乙方对在线监测系统设备的检查与维修工作不及时造成的人身、财产损失索赔；
（6）在合同服务期及服务期结束后新的运维团队进场前，管辖范围内发生的安全事故、意外事件等，造成人身、财产损失索赔；乙方应购买公众责任险(包括第三方责任险)等相关商业险转移风险，费用计入合同价中，为包干费用，结算时不做任何调整。如乙方未购买或少购买，在运营期间发生的一切事故，责任由乙方承担。
第十条  安全要求
10.1 乙方应对其在现场的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。
10.2 在现场工作的乙方的人员，应遵守甲方的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。
10.3 严格遵守双方签署的《安全协议》条款。
第十一条　保密
乙方在本合同履行中知悉或取得的有关甲方的经营信息、交易内容以及业务、营业、技术秘密等诸事项负有保密义务，但根据有关政府机关或司法机关要求透露的不在此限。
第十二条  争议的解决方式
12.1本合同未尽事宜，须经双方协商一致后签订补充协议。补充协议作为本合同的组成部分，具同等法律效力。
12.2本合同履行过程中发生的争议，双方可协商解决，也可由有关部门进行调解，协商或调解不成的，双方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第十三条  附则
13.1 本合同一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份，具相同法律效力。
13.2 本合同经双方法定代表人或授权代表签字及盖章后生效。
13.3 合同中所列甲乙方的地址即为各方的送达地址，如接收方拒绝签收的，以邮件发出之日起第三日视为送达。如若地址有更改，须自变更之日起五日内以书面形式通知另一方。否则，按本合同所列地址送达的通知或其他有关文件均视为有效送达。
（以下无正文，下接签署页）
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深圳市深汕特别合作区深水水务有限公司
8座生产厂站在线监测系统运维项目
安全协议




项目名称：深圳市深汕特别合作区深水水务有限公司8座生产厂站在线监测系统运维项目    
项目地点：深圳市深汕特别合作区                          
发包人 ：深圳市深汕特别合作区深水水务有限公司        
承包人 ：深圳市水务科技有限公司                  
签订日期：       年     月     日                     

发包人：深圳市深汕特别合作区深水水务有限公司              
承包人：深圳市水务科技有限公司
为了进一步贯彻落实“安全第一、预防为主”的安全生产方针，严格执行劳动保护和安全生产的法令、法规，强化安全生产管理，落实安全生产责任制，从严治理运维项目现场，确保项目中运维人员的安全与健康，促进项目顺利进行，依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《深圳经济特区质量管理条例》、《深圳市建设工程现场文明施工管理办法》及其他有关法律、法规、规章，并结合深圳市深汕特别合作区深水水务有限公司（以下简称甲方）有关项目管理规定及各运维项目的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，安全生产管理标准及职责事项与深圳市水务科技有限公司（以下简称乙方）协商一致，订立本协议。
第一条 安全管理目标
1、杜绝重大安全事故，工亡事故为零；
2、五人以上重伤事故为零，五人及以下重伤或四人及以上轻伤年度内不超过一次；
3、现场内的安全隐患整改率必须保证在时限内达到100%，杜绝现场重大隐患的出现；
4、杜绝发生环境污染投诉事件；
5、杜绝发生10人以上的食物中毒事故；杜绝发生3人以上同一种职业病因引起的职业病；不发生重大中毒事故以及群发性传染病。
第二条 甲方职责
1、项目启动前，应告知乙方可能遇到的主要危险及必须遵守的安全规范。
2、负责监督检查乙方安全生产组织机构的建立，专职安全管理人员的配备，安全管理目标分解落实情况。
3、对乙方各级人员安全生产责任制的落实，安全规章制度执行等情况进行监督检查。
4、根据国家、地方、集团有关标准、规范及项目的具体情况，甲方项目负责人、现场工程师、安全员可以对乙方人所承包项目的质量、安全生产等进行定期不定期的监督、检查，并做到公平、公正、公开，及时提出乙方存在的问题。
每次质量、安全检查纪录均由甲方项目负责人、现场工程师、乙方项目负责人联合确认；如发现违规操作立即停止并进行整改；质量、安全检查结果及整改进度在例会上进行通报，并纪录在会议纪要中。
第三条 乙方职责
1、运维项目全过程应遵守国家、地方标准、规范，遵守甲方制定的有关制度及规定，随时接受甲方的监督检查，并为监督检查提供便利条件，及时整改甲方提出的问题。
2、自觉接受甲方及有关政府部门的工作人员对现场施工安全的监督。
3、有较为稳定的运维人员队伍、较强的技术力量。对特殊工种人员均要求持证上岗。
4、遵守运维项目安全生产有关管理规定，严格按安全标准实施运维，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。
5、遵守有关环境保护和安全生产方面的法律、法规的规定，不得采取对运维区域环境造成污染和危害的措施。
6、坚持安全技术交底，从项目技术负责人、安全员、运维队长到每个运维人员，逐级进行安全技术交底，保证运维范围文明整洁，消除安全隐患。
7、涉电作业、动火作业、有限空间作业及高空作业承包人必须实行许可证制度，作业前告知作业人员可能存在的危险，并加于防范，以把危险降到最低。
8、运维区域及仓库的物资应分区堆放整齐，注意防火灾防触电；施工电源必须采用三相五线制；用电、配电设备的金属外壳必须设接地（接零）保护，接地电阻应符合规范要求；应按规定装设漏电保护器且漏电保护器须外观完好、动作可靠；施工现场配电箱及照明设施必须具有防水功能，配电箱安装牢靠且柜门必须关闭。
9、文明施工、安全施工。各运维工作前，必须为乙方自有的全部人员生命财产办理保险，并为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费用。
10、因施工需要，搭设临时工棚必须遵守国家及深圳市有关规定，做到安全、卫生、文明，生活设施齐备，消防设施符合有关规定，充分考虑自然条件可能对临时工棚带来的安全隐患。
11、为其全部员工签订劳动合同等手续，并负责购买社会、工伤保险。
12、乙方承诺清正廉洁，保证不行贿甲方任何部门、任何员工。
13、执行下列安全管理制度：
（1）安全技术方案制度：乙方必须编制安全技术方案及各单项作业安全防护措施，须报甲方审批后方可执行，若改变原方案必须重新报批；
（2）执行各级安全教育培训以及持证上岗制度。
14、培训、持证上岗：
（1）乙方项目负责人须接受安全培训、考试合格后办理安全资格审查认可证后方可上岗；
（2）乙方的项目负责人以及各安全员须接受安全技术培训、参加安全年审考核，合格者办理《安全生产资格证书》，持证上岗；
（3）乙方的项目负责人以及安全员须组织进行每日班前安全教育，安全例会，安全分析会等，定期进行各项应急救援演练；
（4）乙方运维人员入场一律接受三级安全教育，考试合格后方准进入现场施工，如果乙方的运维人员需要变动，必须提出计划报告甲方，按规定进行教育、考核合格后方可上岗；
（5）乙方的特种作业人员的配置必须满足施工需要，并持有有效证件（原籍地、市级劳动部门颁发和当地劳动部门核发的特种作业临时操作证，持证上岗；
（6）乙方工人变换施工现场或工种时，要进行转场和转换工种教育；
15、执行甲方的安全检查制度：
（1）乙方必须虚心接受甲方以及其上级主管部门和各级政府、各行业主管部门的安全生产检查，否则造成的罚款等损失均由乙方承担；
（2）乙方必须按照甲方的要求建立自身的定期和不定期的安全生产检查制度，并且严格贯彻实施；
（3）乙方必须设立安全人员实施日常安全生产检查制度及检查制度和自检制度。
16、乙方必须严格执行检查整改消项制度。
17、执行个人劳动防护用品定期定量供应制度。
18、承包人必须预防和治理职业伤害与中毒事故。
19、执行因工伤亡报告制度：
（1）乙方人员在现场从事运维工作过程中所发生的伤害事故为工伤事故；
（2）如果发生因工伤亡事故，乙方应在30分钟内，以最快捷的方式通知甲方的项目主管领导，向其报告事故的详情。由甲方通过正常渠道及时逐级上报上级有关部门，同时乙方应积极组织抢救工作采取相应的措施，保护好现场，如因抢救伤员必须移动现场设备、设施者要做好记录或拍照，乙方为抢救提供必要条件；
（3）乙方要积极配合甲方上级部门、政府部门对事故的调查和现场勘查。凡因乙方隐瞒不报、作伪证或擅自拆毁事故现场，所造成的一切后果均由乙方承担；
（4）乙方须承担因为乙方的原因造成的安全事故的经济责任和法律责任；
（5）如果发生因工伤亡事故，乙方应积极做好事故的善后处理工作，伤亡人员为乙方人员的，乙方应直接负责伤亡者及其家属的接待善后工作，因此发生的资金费用由乙方支付，因不能积极对事故进行善后处理而产生的一切后果由乙方自负。
20、执行安全防范制度：
（1）乙方要对运维人员的安全负责；
（2）乙方必须采取一切严密的、符合安全标准的预防措施，确保所有工作场所的安全，不得存在危及运维人员安全和健康的危险情况，并保证运维范围内所有人员或附近人员免遭可能发生的一切危险；
（3）甲方有权要求立刻撤走运维项目内的任何没有适当理由而又不遵守、执行地方政府相关部门及行业主管部门发布的安全条例和指令的人员；
（4）运维现场及人员，必须严格按国家、政府规定的安全生产、文明施工标准搞好防护工作，保证有安全可靠、卫生的工作环境，严禁违章作业、违章指挥；
（5）对不符合安全规定的，甲方安全管理人员有权要求停工和强行整改使之达到安全标准，所须费用从工程款中加倍扣除；
（6）凡重要劳动防护用品，必须到正规的厂家购买。包括但不限于：安全帽、安全带、安全网、漏电保护器、电焊机二次线保护器、配电箱、五芯电缆、脚手架扣件等；
（7）乙方应给所属运维人员提供必须的和有效的安全用品，包括但不限于：安全帽、雨衣、救生衣等，若必要时还须配戴面罩、眼罩、护耳、绝缘手套等的个人人身防护设备；
（8）乙方应在合同签约后7天内，呈送安全管理防范方案，详述将要采取的安全措施和对紧急事件处理的方案以及自身的安全管理条例，报甲方备案；
（9）乙方制定的安全管理方案及条例的副本，由乙方编制并且分发至所有乙方的工作场所，法律要求的其他文件、标语、警示牌等物品，具体由甲方决定；
（10）乙方应指定至少一名合格的且有经验的安全员负责安全方案和措施得到实施。
21、消防保卫工作要求：
（1）必须认真遵守国家的有关法律、法规及建设部和当地政府、建委颁发的有关治安、消防、交通安全管理规定及条例，乙方应严格按消防保卫制度以及现场消防保卫的特殊要求组织施工，并接受甲方的安全检查，对甲方所签发的隐患整改通知，乙方应在甲方指定的期限内立即整改完毕，逾期不改或整改不符合甲方的要求，甲方有权按规定对乙方进行经济处罚；
（2）须配备至少一名专（兼）职消防保卫管理人员，负责本单位的消防保卫工作；
（3）乙方管理以及自身防范措施不利或乙方人员责任造成的案件、火灾、交通事故（含运维范围内）等灾害事故，事故经济责任、事故法律责任以及事故的善后处理均由乙方独自承担，因此给甲方造成的经济损失由乙方负责赔偿，甲方可对其处罚。
22、现场文明施工及其人员行为的管理：
（1）遵守现场安全文明施工的各项管理规定，在运维过程中，对其全体员工的服饰、安全帽等进行统一管理；
（2）采取一切合理的措施，防止其劳务人员发生任何违法或妨碍治安的行为，保持安定局面并且保护周围人员和财产不受上述行为的危害；
（3）按照甲方要求建立有关文明安全施工、消防保卫、环保卫生、仓库管理和环境保护等方面的各项管理规章制度；
（4）严格执行国家的法律法规，采取适当的预防措施，以保证其人员的安全、卫生、健康，在整个合同期间，自始自终在运维人员所在的现场和集中住所，配有紧急抢救人员和设备，并且采取适当的措施以预防传染病，并提供应有的福利以及卫生条件。
23、乙方的项目负责人及安全员须建立健全安全管理档案，妥善保存安全管理资料。
24、乙方的项目负责人及安全员须落实业务范围内储存、装卸、验收和使用的安全管理。
25、乙方须根据甲方要求，落实项目内的三防工作。
26、严禁酒后，服用或注射国家管制的精神药品或麻醉药品后进入作业现场。

第四条 责任
乙方因没有严格履行上述职责或违反国家及地区的安全生产法律法规，造成安全事故发生，致使人员伤亡，乙方应承担相应的法律、经济责任，造成财产损失的，还应该赔偿相应的损失。

以下无正文，属于签字盖章页。

甲方（盖章）：深圳市深汕特别合作区深水水务有限公司
法定代表人：
或其授权代表（签章）：
通讯地址：深圳市深汕特别合作区鹅埠镇珠东快速路与新明路交汇处西北侧龙山水厂                          
电话/传真：                   


乙方（盖章）：深圳市水务科技有限公司
法定代表人：
或其授权代表（签章）：
通讯地址：深圳市福田区深南中路1019号万德大厦705室
电话/传真：    0755-82215810    
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