1. **项目基本情况**
2. 项目名称：公卫楼电梯设备改造
3. 项目预算：1.8万元
4. 项目报价类型：总价
5. **项目采购需求：**

（一）采购项目需实现的功能和目标： 公卫楼电梯设备改造。

（二）项目属性：

1. 是否适宜由中小企业提供，并专门面向中小企业采购
2. ☑是 □是否仅面向小微企业
3. □否，原因说明 。
4. **是否接受联合体投标**： □是 ☑否

**（四）采购标的汇总表：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 品目 （政府采购品目分类目录） | 计量单位 | 数量 | 总预算（元） | 是否进口 （货物类提供） |
| 公卫楼电梯设备改造 | C23120800 | 项 | 1 | 1.8万元 | - |

**（五）按照规定及项目情况设置投标供应商资格要求：**

1. 投标人须具备特种设备安装改造维修许可证（电梯）资格证。
2. 投标人安排本项目负责人至少1人，现场服务工程师（2人，其中1人需驻点医院）需要获得特种设备（电梯）作业人员许可证。
3. 投标人具有独立法人资格或是具有独立承担民事责任能力的其它组织， “三证合一”的《营业执照》

**（六）技术、服务要求与商务要求：**

1. 技术要求：

(1) 项目名称：公卫楼电梯设备改造补充

(2) 设备明细：公卫楼电梯3台

(3) 服务内容：对公卫楼3台电梯设备进行改造，项目明细如下

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 电梯名称 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 要求 |
| 1 | 公卫楼1号梯（乘客电梯） | 修改双开门程序 | 项 | 1 | 根据科室需求调整电梯开门程序 |
| 2 | 公卫楼1号梯（乘客电梯）、公卫楼2号梯（污物梯）及3号梯（未安装） | 五方对讲改造，数显座机1台、智能播报电梯无线分机3台、专用电源（内置）3台、轿厢通话器3个、机房通话器3个、底坑通话器3个、轿顶通话器3个 | 项 | 1 | 公卫楼电梯五方对讲设备连接至一号楼负一楼监控中心，电梯改造后需要满足设备年检需求 |

(4) 配件要求：上述改造所用的配件须为符合生产标准，安全合格的配件。

1. 商务要求：
2. 交货期/工期/服务期（天）：15日。
3. 地点：公卫楼。
4. 付款进度和方式：完成项目通过相关检测检查后，与采购人医学工程科签订验收单，验收单双方签字盖章确认服务完成后，采购人收到投标人提供足额合格的发票后10日内付款。
5. 包装运输：外包装到货时应完好无损，外包装破损时采购人有权拒收，由此产生的其他费用由投标人承担，（包括但不限于运输费、装卸费、保管费等）。
6. 售后服务：24个月。

# **（七）**评审规则：方法：最低评标价法