

多功能展厅文体设施采购询价函

XXXX公司：
因我司近期拟启动集团多功能展厅文体设施的采购工作，现对本次文体设施采购项目进行公开询价，欢迎符合资质要求、具备履约能力的合格供应商参与本次报价。现将相关询价事宜公告如下：
一、项目基本信息
1.平面图
[image: 33ca65f2-5a8c-4c25-99d3-0865f24ddecc]
2.项目地点：深圳市福田区梅林街道梅中路1号华利广场1栋
3.采购预算：11万元
4.采购范围：
（1）设施设备‌：根据方案提供适配的物资，包含但不限于专业运动地胶、球拍、网柱、收卷器等。
（2）安装验收‌：负责设施运输、专业铺设安装等，确保场地正常使用。 
5.采购方式、评标方式：公开询价、综合评估法（评分标准见附件1）
6.多功能展厅文体设施采购清单：
	序号
	项目名称
	技术参数
	数量
	单位
	单价/元
（含税）
	税率（%）
	总价/元
（含税）

	1
	乒乓球运动地胶
	1.产品总厚度：≥5.0mm，面层厚度≥1.3mm。2.抗滑值：80-110。3.可溶性镉、可溶性铅含量：未检出。4.气味等级：≤3级。5.撕裂强度：≥5kN/m。6.燃烧性能：B1级。7.短链氯化石蜡（C10-C13）：未检出。8.冲击吸收：20%—50%
▲9.产品依据GB 36246-2018标准，经自然老化一年前后两次检测产品拉伸强度指标始终≥0.7MPa，且变化率严格不超过10%。经自然老化一年前后两次检测产品垂直变形数值均≤3mm且变化率不超过10%。经自然老化一年前后两次检测产品拉断伸长率均≥90%且变化率不超过10%。（需提供第三方检测机构出具的符合上述参数要求的具有CMA标识的拉伸强度现场检测的检测报告扫描件或复印件并加盖制造商公章）
▲10.为保证产品在夏季湿热条件下、冬季湿冷条件下产品稳定不粉化、不破损，经过冷冻箱、干燥箱及其他循环测试18个循环不低于3000h后，外观无粉化、无破损、起皮和分层，灰卡等级一直保持≥5级。（需提供第三方检测机构出具的符合上述参数要求的具有CMA标识的拉伸强度现场检测的检测报告扫描件或复印件并加盖制造商公章）
▲11.为保证产品在夏季湿热条件下、冬季湿冷条件下产品稳定不粉化、不破损，经过冷冻箱、干燥箱及其他循环测试18个循环不低于3000h后，外观无粉化、无破损、起皮和分层，灰卡等级一直保持≥5级。（需提供第三方检测机构出具的符合上述参数要求的具有CMA标识的拉伸强度现场检测的检测报告扫描件或复印件并加盖制造商公章）
	100.80
	平米
	
	
	

	2
	匹克球运动地胶
	1.产品总厚度：≥3.0mm。2.抗滑值：80-110
3.可溶性镉、可溶性铅含量：未检出。4.气味等级：≤3级。5.撕裂强度：≥5kN/m。6.燃烧性能：B1级。7.短链氯化石蜡（C10-C13）：未检出。8.冲击吸收：20%—50%
▲9、产品进行不低于10万次踩踏试验后，再经不低于10万次疲劳预处理后，产品表面平整、坚实，无裂痕，无分层，手指触压无黏性。（需提供第三方检测机构出具的符合上述参数要求的具有CMA标识的拉伸强度现场检测的检测报告扫描件或复印件）
▲10、提供连续三个年度产品总体积收缩率≤0.5%的证明并加盖制造商公章。
▲11、为验证地板在反复弯曲应力下的耐久性和结构完整性，产品进行曲挠次数不低于20000次后，无开裂。（需提供第三方检测机构出具的符合上述参数要求的具有CMA标识的拉伸强度现场检测的检测报告扫描件或复印件并加盖制造商公章）
	136.80
	平米
	
	
	

	3
	收卷器
	1.产品尺寸：≥700×20CM
2.中空直径：≥15CM
3.壁厚：≥0.5CM
4.最大承重：≥500KG
	2
	套
	
	
	

	4
	移动车
	1.全金属环保材质质量保证，无痕喷漆工艺。
2.移动方式采用耐用环保材质万向轮，耐磨耐用，推拉顺滑。
3.承重夹采用防滑胶条保护，避免使用时造成卷材划痕等损伤。
4.自控式摇把操作，操作简单方便移动。
5.最大承重：500公斤。
	1
	套
	
	
	

	5
	匹克球网
	1.产品尺寸：≥7000*600*900mm
2.产品等级：普及型
3.产品材质：≥8*8公分方管
	1
	套
	
	
	

	6
	匹克球拍
	1.拍面材质：碳纤维
2.拍芯材质：PP高弹密实内芯+甜区补偿
3.拍面厚度：16mm
4.球拍长度410mm
	6
	支
	
	
	

	7
	匹克球
	1.采用TPE材质，
2.一体成型，防开裂变形
3.孔数不少于40孔
	4
	组
	
	
	

	8
	乒乓球拍
	1.拍型：横拍（长柄）
2.底板：不少于5层纯木+2层碳素
	4
	支
	
	
	

	9
	乒乓球
	3星专业比赛球
	2
	盒
	
	
	


二、资质要求：
1.须具有合法、有效的营业执照；
2.需提供信用中国、中国政府采购网无失信记录证明。
三、报价要求
报价为一次性含税总价，包含材料费、运输费、安装费、税费等项目全部费用，采购单位无需额外支付其他任何费用。（投标文件格式见附件2）
四、交付及服务要求
1.▲交付期：中标（成交）后 ，15天内完成供货、安装及验收，确保正常投入使用。
2. 质量标准：所有产品须符合国家、行业现行标准及本次询价要求。
3.▲质保期：地胶整体质保期不低于3年，质保期内免费提供维修、更换，接到报修后1小时内响应，24小时内到达现场，及时解决问题。
五、文件递交要求
1.投标文件包含：营业执照复印件（加盖公章）、法人身份证明、授权委托书以及供应商基本情况表等相关资料（一式三份）
[bookmark: _GoBack]2.递交截止时间：2026年9月14日11:30（逾期递交的报价文件一律不予受理）
3.递交方式：邮寄递交
  收件地址：深圳市福田区梅林街道梅中路1号华利广场
1栋13楼 
收件人及电话：涂小姐 15999693738
深圳农业与食品投资控股集团有限公司工会委员会
             2026年9月9日    

附件1：
评分标准
评标方法：综合评分法。按照询价文件中规定的各项因素进行量化打分，以评标总得分的平均分最高的投标人为中标候选供应商；采购人根据评标委员会评审结果确定中标候选供应商为中标人。
综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×分值
	评分项
	分值

	价格
	30

	价格分采用低价优先法计算，即满足征集文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
[bookmark: OLE_LINK8]投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30；

	技术部分
	49

	序号
	评分因素
	分值
	评分准则

	1
	技术规格偏离情况
	37
	评分内容：
投标人应如实填写《技术规格偏离表》，评审委员会根据技术需求参数响应情况进行打分，各项技术参数指标及要求全部满足的得37分，带“▲”指标项为重要参数条款每负偏离一项扣4分，普通参数每负偏离一项扣1分，扣完为止。
评分依据：
1.根据技术参数要求提供相关证明文件，未提供或提供的证明文件不符合要求的均视为负偏离。对于《技术规格偏离表》中投标技术响应与偏离情况填写不一致的，评委会可按负偏离处理。
2.投标人提供的《技术规格偏离表》必须与客观实际保持一致，响应不实且情节严重的，经查实，将依法记入供应商诚信档案或受到行政处罚。

	2
	实施方案
	6
	评分内容：
投标人针对本项目情况提供项目实施整体方案，包含以下三项：
1. 重点难点分析和应对措施；
1. 产品供货进度；
1. 安装及验收方案。
评分依据：
提供的内容满足上述三点要求的得3分，每缺一点内容扣1分，扣完为止。
在此基础上，根据各投标人的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审：
1.方案完善，工作内容和安排考虑周到，流程合理的评价为优，得3分；
2.方案较完善，工作内容和安排考虑较周到，流程较合理的评价为良，得2分；
3.方案一般，工作内容和安排考虑基本周到，流程一般的评价为中，得1分；
4.方案不完善，工作内容和安排考虑欠周到或未提供的评价为差不得分。

	3
	质量保障措施及方案
	6
	评分内容：
投标人针对本项目情况提供质量保障措施及方案，包含以下两项：
1.质量保障措施；
2.完成时间保障方案。
评分标准：
提供的内容满足上述两点要求的得2分，每缺一点内容扣1分，扣完为止。
在此基础上，根据各投标人的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审：
1.方案完善，工作内容和安排考虑周到，流程合理的评价为优，得4分；
2.方案较完善，工作内容和安排考虑较周到，流程较合理的评价为良，得2分；
3.方案一般，工作内容和安排考虑基本周到，流程一般的评价为中，得1分；
4.方案不完善，工作内容和安排考虑欠周到或未提供的评价为差不得分。

	商务部分
	21

	序号
	评分因素
	分值
	评分准则

	1
	同类业绩
	6
	评分内容：
投标人自2023年1月1日至本项目投标截止日（以合同签订时间为准），具有同类体育、运动器材项目业绩的，每提供1个业绩得2分，本项最高得6分。
评分依据：
1.要求提供合同关键信息页（包括合同首页、详细货物清单页、签字盖章页以及合同发票）作为得分依据。
2.以上资料均要求提供原件复印件或扫描件，原件备查。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。

	2
	售后服务方案
	10
	评分内容：
投标人针对本项目情况提供售后服务方案，包含以下四项：
1. 响应时间；
1. 保养方案；
1. 故障处理办法；
1. 服务承诺。
评分标准：
提供的内容满足上述四点要求的得4分，每缺一点内容扣1分，扣完为止。
在此基础上，根据各投标人的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审：
1.方案完善，工作内容和安排考虑周到，流程合理的评价为优，得6分；
2.方案较完善，工作内容和安排考虑较周到，流程较合理的评价为良，得3分；
3.方案一般，工作内容和安排考虑基本周到，流程一般的评价为中，得1分；
4.方案不完善，工作内容和安排考虑欠周到或未提供的评价为差不得分。

	3
	诚信
	5
	评分内容：
根据《深圳市财政局关于印发〈深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法〉的通知》（深财规〔2023〕3号）相关规定，如供应商在全国范围内存在因政府采购违法、违规行为受到财政部门罚款等一般行政处罚信息，或者存在该办法第十一条所称在本市集中采购活动中的一般违法失信行为记录信息，且在公示期内的，本项不得分，否则得5分。
评分依据：
（采购机构通过“信用中国”“中国政府采购网”“深圳市政府采购监管网”以及市、区财政部门认定的其他渠道查询供应商信用信息。）


备注：1.价格、技术、商务部分累加分为100分。
2.各投标人得分精确到小数点后两位。
















附件2：

A1、营业执照
[bookmark: _Hlk532142439][bookmark: _Toc278892899][bookmark: _Toc390444141][bookmark: _Toc280341016]
A2、法定代表人资格证明书
 
[bookmark: _Hlk532142471]法定代表人资格证明书
 
投标人名称：                                 
单位性质：                                   
地址：                                       
成立时间：        年       月       日
经营期限：                                   
姓名：                                       
性别：                                       
年龄：                                       
职务：                                       
系   （投标人名称）  的法定代表人。
特此证明。
 
投标人：                        （盖公章）
日期：        年       月       日
 
注：
1.如为法定代表人参加本次投标活动时，则不需要填写“法定代表人授权委托书”；
2.后附法定代表人身份证正反面复印件；
3.格式仅供参考。
	身份证复印件
	


 

A3、法定代表人授权委托书
 
法定代表人授权委托书
 
致： （招标人名称）  
 
本授权委托书宣告：（投标人全称）的 （职务）（姓名）以其法定代表人的身份，合法地代表本单位，授权 （投标人全称） 的（职务）（姓名）（手机号码）为我单位授权代理人，该授权代理人有权在的投标活动中，以我单位的名义签署投标函和投标文件、与招标人协商、谈判、签订合同协议以及全权处理与此有关的一切事项，其法律后果由我单位承担。
委托期限：                                                                    。
授权代理人无转委托权，特此委托。
 
投标人：                            （盖公章）
法定代表人：                        
日期：       年        月      日
 
注：
1.如为法定代表人参加本次投标活动时，则不需要填写“法定代表人授权委托书”；
2.后附授权代理人身份证正反面复印件；
附1：授权代理人身份证正反面复印件
	身份证复印件
	


 
附2：授权代理人在投标单位近3个月社保证明扫描件










A4、供应商基本情况表

供应商基本情况表
	项目名称
	

	投标（响应）供应商
	
	供应商统一社会信用代码
	

	投标（响应）供应商相关人员情况

	序号
	职务
	姓名
	身份证号码
	劳动合同关系单位
	缴纳社会保险单位

	1
	法定代表人/单位负责人/主要经营负责人
	
	
	
	

	2
	项目投标授权代表人
	
	
	
	

	3
	项目负责人
	
	
	
	

	4
	主要技术人员
	
	
	
	

	5
	投标文件编制人员
	
	
	
	

	说明：同一职务有多人担任（如主要技术人员），应分行填写。

	投标（响应）供应商关联关系情况

	序号
	关联关系类型
	关联主体名称
	备注

	1
	控股股东
	
	指出资额（或持有股份）占投标（响应）供应商资本总额（或股本总额）50%以上的股东，以及出资额（或持有股份）的比例虽然不足50%，但依其出资额（或持有股份）所享有的表决权已足以对投标（响应）供应商股东会（或股东大会）的决议产生重要影响的股东。

	2
	管理关系
	
	指对投标（响应）供应商不具有出资持股关系，但对其存在管理关系的主体。

	说明：同一关联关系类型有多个主体的，应分行填写。


注：项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员需另附近3个月（连续且自投标截止之日倒推3个月）的社保缴纳记录证明。社保缴纳单位应为投标人单位，特殊情况（如退休返聘、外籍员工等）需提供相关证明材料。社保缴纳记录应为投标人注册所在地社会保障部门出具的社保缴纳记录证明文件，并包含养老保险和医疗保险等主要险种。
投标（响应）供应商声明：
1.投标（响应）供应商填写内容与事实不符的，招标人有权取消其投标资格、否决投标或解除合同，并依法追究其法律责任。
2.投标（响应）供应商存在围标串标行为的，将被列入招标人采购失信名单。
3.本情况表自签署之日起生效，适用于本次招采活动及后续合同履行阶段。


                           填表单位：（加盖单位公章）      年   月   日







A5、技术要求响应表
技术要求响应表
	序号
	货物名称
	招标技术参数要求
	投标技术响应
	偏离情况
	偏离说明

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


 
 
投标单位（盖公章）：
日期：    年  月  日
 
注：
1. “货物名称”“技术参数要求”一栏应按照询价文件的产品技术指标要求的内容填写，所填内容必须与招标文件中的内容一致；
2.“投标技术响应”一栏必须详细填写投标技术响应情况，并应对照询价文件的产品技术要求一一对应响应，如填写不清无法判断响应的情况视为模糊响应，扣分处理；招标技术要求中有要求提供证明材料的需提供证明材料进行佐证，否则该项要求按负偏离处理。
3.“偏离情况”一栏应如实填写“正偏离”“负偏离”或“无偏离”， “偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。
特别说明：技术要求中要求提供证明文件的条款，投标人需按询价文件要求提供相应的证明文件附后。技术要求中如有带★条款为实质性条款，不允许负偏离，否则按无效投标处理。



A6、实施方案
 
A7、质量保障措施及方案
 
 
A8、同类业绩
	序号
	合同名称
	服务内容
	买方
	卖方
	合同签
订时间
	合同
金额

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	



 
A9、售后服务方案
 
 
 
A10、供应商认为需要提供的其它证明材料
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