广州丽盈塑料有限公司仓库建设项目室内信号分布及光纤入户设计施工一体化工程
招标公告
一、项目名称

广州丽盈塑料有限公司仓库建设项目室内信号分布及光纤入户设计施工一体化工程。

二、项目概况
1、项目地址：广州增城区增江街东区高科技工业园。          
2、项目业态：厂房。
3、项目规模：广州丽盈塑料有限公司仓库建设占地面积5785 平方米，建筑面积：19540.51平方米。计划拆除7#、8#仓库，新建三层混凝土框架结构仓库。3个连廊、水泵房(地下一层、地上一层)。

招标范围
包括但不限于：

1、本项目室内信号分布及光纤入户施工图设计、审图。

2、本项目室内信号分布系统，包括天线、馈线、光纤、功分器、耦合器、配电箱、配管配线等，设备安装调试、全场景压力测试及验收和各相关项目检测报告。

3、本项目光纤入户系统，包括站点勘察、光缆、直熔箱、ODF机柜等施工。

4、保证本项目投入的通信设施能满足中国移动、中国电信、中国联通三家运营商共建共享，满足项目内的通信需求，确保项目验收通过。

四、报价方式

采用固定总价包干。包括但不限于完成本项目室内信号分布及光纤入户施工图设计、审图、室内信号分布施工、光纤入户施工、调试、检测、第三方检测、竣工备案、税金等完成本工程的一切费用。
五、付款条款
1、预付款：无。

2、进度款按每个月度产值支付，发包人向承包人支付实际完成工程量造价的70%。

3、竣工验收完成，发包人向承包人支付至实际完成工程量造价的85%且不超过签约合同价款的85%。

4、本工程竣工结算完成后且承包人按照合同及档案管理部门要求移交了档案资料，发包人向承包人支付至结算价款的97%。

5、剩余结算价款的3%作为质量保证金。承包人在工程保修期间充分履行保修责任后，且经发包人或发包人授权的物业管理公司书面确认工程无质量问题后，由发包人支付保修金。全部工程竣工验收合格2年后支付完，不计利息。

以上付款前提为乙方提交付款申请资料和合规发票。

六、工期

总工期：30日历天。总工期含法定节假日。

计划开工日期：2026年 8月1 日；

计划完工时间：2026年 8月31日；

实际开工日期以招标人签发的《开工令》中载明的日期为准，总日历天数保持不变。

七、资格要求

1、在中华人民共和国境内注册，具备独立法人资格的企业。

2、资质要求：具有有效的通信工程施工总承包三级或以上。

3、工程业绩要求：近三年（2023年7月1日至投标截止日期止）至少有2个已完工的合同金额不少于20万元的室内信号分布工程业绩（以竣工验收时间为准）。

4、拟派项目负责人必须具有国家二级及以上建造师执业资格（通信与广电工程专业）。 
5、本项目不接受联合体投标。

八、提交材料及要求
	序号
	资料
	提交要求

	1
	目录
	按以下顺序放置在同一个PDF文件中。

	2
	营业执照及资质证书
	加盖公章扫描件。

	3
	纳税人认定通知书
	加盖公章扫描件。

	4
	法定代表人资格证明书及授权委托书
	加盖公章扫描件。

	5
	被授权人相关资料
	身份证复印件、联系电话及邮箱、在投标人处近半年社保证明，加盖公章扫描件。

	6
	分管投标副总的相关资料
	身份证复印件、联系电话及邮箱、在投标人处近半年社保证明，加盖公章扫描件（不得与授权人为同一人）。

	7
	投标人业绩
	近三年（2023年7月1日至投标截止日期止）至少有2个已完工的合同金额不少于20万元的室内信号分布工程业绩（以竣工验收时间为准）。

（投标人业绩应提交包括但不限于：含有合同双方名称、项目名称、承包范围、工程合同额、签字盖章等信息的合同页、验收报告和招标人认为可提供的其他有效证明文件）。

	8
	项目经理要求
	具备二级及以上建造师证（通信与广电工程），并提供在投标人处近6个月社保证明。

	备注：
报名单位需对上述提交资料的真实性负责，严禁弄虚作假，否则我司有权取消其后续的投标报名资格。
报名文件每页均须加盖公章。

3、PDF格式文件需根据资料名录制作书签，以便我司审核资料。
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九、报名时间和联系方式

请于2026年7月  20  日  11:00   之前将本公告要求的第八条资料发送至：

1、邮箱：lcx@leaguer.com.cn，并电话知会。

2、联系人：刘超雄；联系电话：13828845441。
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