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甲乙双方经友好协商，确定乙方承担桂林市深能环保有限公司 2026年飞灰稳定化处理运营管理项目业务。依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规、规章，并结合项目所在地有关规定及本现场服务的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经协商，双方就桂林市深能环保有限公司2026年飞灰稳定化处理运营管理项目总承包事宜达成一致，同意签订本合同条款，双方共同遵守下列条款：

1、 [bookmark: _Toc94196194]承包范围和业务内容
桂林市深能环保有限公司2026年飞灰稳定化处理运营管理项目属于现场业务总承包项目（即乙方既是项目的用人单位又是用工单位），乙方及其派出人员负责直接完成桂林市深能环保有限公司合同期内的飞灰稳定化处理任务。本合同工作范围包括所有与合同相关的技术服务及管理，包括但不限于制定飞灰螯合稳定化处理方案、提供稳定化螯合处理药剂、负责飞灰螯合的运行操作、负责厂内螯合药剂的管理、负责飞灰螯合生产数据填报和资料建档、负责如实填写飞灰螯合物标签、负责提供纸质四联单及四联单的初步核对归档报送、负责原灰定期检测和调整运营加药方案、负责场地及设备清扫保洁、负责提供叉车及叉车的操作和日常维护保养、负责飞灰螯合物的包装、飞灰螯合物的养护管理及转移、负责飞灰暂存间的管理、负责指导飞灰螯合系统的维护检修、负责飞灰螯合设施备品备件申报等相关的运营管理服务。具体服务范围详见附件1技术协议书当中的具体规定。

2、 [bookmark: _Toc94196195]承包方式 
本合同属于全过程总承包项目，采用在本合同运营期限内由乙方包工、包料、包质量、包达标、包安全、包风险的整体承包方式，乙方不得擅自再次转包或分包。

3、 [bookmark: _Toc94196196]服务期限
1、 本合同运营期限：合同生效且甲方通知开始执行后1年（服务期限为2026年8月1日-2027年7月31日）。合同期届满时，甲方将组织对供应商履约评价，履约评价优秀的供应商可进行合同续期1年。合同续期总共不超过二十四个月且不超过2次。
2、工作地点：项目现场指定地点。

4、 [bookmark: _Toc94196197]合同价格
1、 合同价格
	名称
	技术要求
	暂估数量
（吨）
	综合单价
（元/吨）
	暂估总价
（元）     
	备注

	螯合处理达标的原灰  
	详见技术协议书要求
	 13300 
	  138 
	  1835400
	

	暂估总价
	  1835400元，大写 壹佰捌拾叁万伍仟肆佰元整

	数量及单价说明
	上表所列的暂估数量为合同期垃圾处理计划的原灰量，结算时以实际螯合处理达标的原灰为准，超出暂估数量仍按本合同单价执行。

	计量方式说明
	具体计量公式为：A=E-G-H
A：螯合处理达标的原灰量，单位：吨；
E：飞灰螯合物外运填埋过磅量，单位：吨；（以甲方电厂地磅实际计量数为准）
G: 螯合药剂过磅量，单位：吨；（以甲方电厂地磅实际计量数为准）
H：螯合过程中加入的水量，单位：吨。（以螯合剂配制罐入口电子流量计度数为准，甲方负责定期提供电子流量计第三方校验报告）
注：1、甲方地磅系统故障时以双方认可的第三方计量数为准。
2、设备、仪表校验要求：由甲方负责按照法律或行业标准定期委托有资质单位对地磅及流量计进行校验，乙方须认同校验结果。


2、本合同为固定单价合同，合同单价不因物价上涨、运输方式变更等任何因素的改变而调整。合同具体支付金额以乙方按合同要求实际进行螯合处理达标的原灰数量和本合同单价为计算依据来办理结算，若国家调整增值税税率，结算金额相应调整。
3、本合同价格已包含飞灰处理药剂产品的供货、包装、运输、保险、现场装卸、增值税、原灰和螯合物样品检测费、现场飞灰稳定化螯合相关的运营管理服务等乙方因履行本合同约定应承担的所有义务和工作的全部费用。
4、监管资金设置要求：a.监管资金金额大小：监管资金金额=月度飞灰稳定化处理预估量（原灰）*飞灰稳定化处理单价*2
 b.监管资金缴纳时间：预中标候选人收到监管资金缴纳通知书10天内缴纳，未在规定期限内缴纳足额监管资金的没收投标保证金，并取消中标资格。
注：技术协议书中的运营监管标准有对项目的明确监管内容及考核标准。如出现本合同及技术协议书中约定的乙方应承担违约责任的事项，则甲方有权在监管资金中扣除相应的金额，且乙方需在10日内向甲方重新提交相应金额的监管资金。在本合同履行完毕后且乙方无任何应承担的违约责任，甲方则将监管资金退还给乙方。如监管资金金额不足以弥补乙方应承担的违约责任，则甲方有权从应支付给乙方的合同款项中直接扣除，仍不足部分继续向乙方追偿。
5、 [bookmark: _Toc94196198]付款方式
1、货币种类：人民币。
2、付款方式：银行转帐。
3、合同款项的支付：
3.1每期结算进度款= 合同综合单价×结算周期内乙方按合同要求处置达标的原灰重量（吨）
3.2本合同款项按照月结方式每月结算一次。乙方每月10号前将上月实际按合同要求处置达标的原灰数量汇总后，根据本合同单价计算本期应支付的结算金额，并以对账单的形式提交给甲方，甲方根据电厂现场的计量清单、处理凭证和乙方提供的对账单经审核无误后办理结算。对账单须包含飞灰螯合物外运填埋过磅量、螯合药剂过磅量、螯合过程中加入水量、处置达标的原灰数量和汇总金额，每次付款前乙方须提交对应结算金额的增值税专用发票、申请周期内本项目乙方自有员工工资付讫凭证以及经甲乙双方确认的月度评分表，并按月度评分表的考评结果执行。 
3.3增值税发票的开具
3.3.1结算周期内药剂金额=结算周期内实际使用飞灰螯合剂重量（吨）×合同约定飞灰螯合剂单价，该部分开具13%增值税发票。
本合同飞灰螯合剂单价为：    1400  元/吨。
3.3.2结算周期内运营金额=每期结算进度款—结算周期内药剂金额，该部分开具6%增值税发票。
3.3.3若国家调整增值税税率，结算金额相应调整。
3.3.4甲方开票信息如下：
公司名称：桂林市深能环保有限公司
纳税人识别号：914503003307417412
地址：桂林市临桂区临桂镇水口村山口生活垃圾卫生填埋场
电话：0773-6776622
开户银行：中国建设银行桂林城中支行  
帐号：45001635506059888666
 5、甲方与银行发生的与执行合同有关的银行费用由甲方负担，乙方与银行发生的与执行合同有关的银行费用由乙方负担。
6、 [bookmark: _Toc94196199]乙方郑重承诺
1、乙方及其派出人员将通过办理《依照合同委派现场服务人员入场确认单》和《依照合同委派现场服务人员劳动关系确认承诺书》的方式书面确认委托派出本合同的现场服务人员，尽职尽责地向甲方提供飞灰稳定化处理服务，维护甲方及垃圾发电厂的良好形象；尽力做好相关的教育、培训、预防和管理，尽最大努力避免对被服务方制造任何纠纷事故麻烦。
2、为确保依法有效地执行好本合同，乙方保证依法用工，坚持合法化和人性化管理，将根据国家和项目所在省、市所颁布最新的法律、法规及规定的要求，上岗之日前已与所有派进甲方现场工作的人员书面签订劳动合同，建立合法合规的完善的劳动法律关系（包括但不限于劳动合同关系、工资保险关系和劳动用工手续等）。作为用人及用工单位将全力保障被派进甲方现场工作人员的合法权益，若乙方与被派进甲方现场工作的人员发生任何纠纷，或者乙方派进甲方现场工作的人员发生事故伤害和死亡或者按照职业病防治法规定被诊断、鉴定为职业病等任何事件或事故时，均完全属于乙方公司内部的纠纷或事件关系，且均由乙方与当事人（即乙方职工）之间自始至终全程（包括但不限于受理、调查核实、提交报告、配合认定、安抚谈判、承担责任、支付赔偿等）独立自行处理，并作为用人和用工的单位最终承担全部责任及赔偿，且概与作为被服务方的甲方或垃圾发电厂等任何第三者无关。乙方及其派出人员均严格遵守和执行的法律、法规和规章包括但不限于下列范围：
（1）《中华人民共和国劳动法》；
（2）《中华人民共和国劳动合同法》；
（3）《中华人民共和国劳动合同法实施条例》；
（4）《中华人民共和国社会保险法》；
（5）《中华人民共和国职业病防治法》；
（6）《中华人民共和国安全生产法》；
（7）《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》； 
（8）《中华人民共和国企业劳动争议处理条例》；
（9）《中华人民共和国个人所得税法》；
（10）《中华人民共和国工会法》；
（11）《中华人民共和国未成年人保护法》；
（12）《中华人民共和国妇女权益保障法》；
（13）《职工带薪年休假条例》；
（14）《最低工资规定》；
（15）《工伤保险条例》；
（16）《工伤认定办法》；
（17）《社会保险稽核办法》；
（18）《禁止使用童工规定》；
（19）《失业保险条例》；
（20）其他国家及地区所更新或最新颁布的相关的法律、法规、规定；
（21）甲方及甲方电厂制定发布的规章制度。
7、 [bookmark: _Toc94196200]乙方的责任和义务
1、乙方及其现场派进人员必须严格遵守和执行国家和项目所在省、市的有关法律、法规及规定，乙方与其派到甲方电厂现场提供飞灰稳定化处理服务的员工（包括临时聘用员工和外来临时工作人员等）建立完善的劳动法律关系（包括但不限于劳动合同关系、工资保险关系和劳动用工手续等），所派出者均属乙方的员工或人员。乙方负责依法依规办理其与派进甲方现场工作的人员之间的劳动人事、工作安排、薪酬保险及安全保障等劳务或劳资方面相关的手续和独立承担全部责任及赔偿。若乙方与被派进甲方现场工作的人员发生任何纠纷，或者乙方派进甲方现场工作的人员发生事故伤害和死亡或者按照职业病防治法规定被诊断、鉴定为职业病等任何事件或事故时，均完全属于乙方公司内部的纠纷或事件关系，且均由乙方与当事人（即乙方职工）之间自始至终全程（包括但不限于受理、调查核实、提交报告、配合认定、安抚谈判、承担责任、支付赔偿等）独立自行处理，并作为用人和用工的单位最终承担全部责任及赔偿，且概与作为被服务方的甲方或垃圾发电厂等任何第三者无关。若由此所造成或导致甲方或垃圾发电厂等任何第三者的罚款或赔偿等任何经济损失，均由乙方自行独立承担。
2、为确保服务水平和质量，乙方须严格按本合同的规定派进人员，乙方应对派进人员进行为期不少于一周的岗前培训工作，并在上岗前参加甲方的面试。
3、乙方所派出的项目经理，对乙方派进现场服务人员的安全生产、维护等服务工作负全面责任；全面督导及巡检现场服务情况；即时处理甲方现场投诉，并做好与甲方负责人的联系工作。项目经理不合格，不能很好地协调管理现场服务、质量和安全的，甲方有权要求更换项目经理，乙方须无条件接受。乙方未履行和遵守招标书、投标书（如有）和合同书及技术要求中所规定的职责，甲方有权解除承包合同。
4、乙方派出的现场服务人员应由乙方的项目经理统一调配使用，项目经理应按期、按质组织完成和解决甲方安排的计划、工作。乙方须确保本合同执行有效，爱护甲方的财物，注意言行举止以维护甲方的良好形象。
5、乙方所派出的各专业技术负责人（班长），在项目经理的领导下，督促并配合乙方现场所负责的生产、维护等工作，并在项目经理的领导下，组织解决生产、检修、维护中出现的重大技术问题。
6、乙方全面负责派进现场服务人员的生产运营及安全管理工作，负责运营方案的制定及执行。
7、乙方派出的现场服务人员应严格遵守电力行业法律、法规、规程、标准以及甲方各项规章制度、安全/环境管理等的规定。对于违反电厂管理规定、工作安排的情况，乙方及其现场服务人员应接受电厂根据有关规定所做出的处理。
8、乙方负责按照标准发放的乙方现场服务人员工资部分应在次月15日前及时支付至乙方现场服务人员个人账户，并应在发放工资后14个工作日内向甲方电厂提交工资发放证明备案。若乙方向甲方电厂提交工资发放证明备案时间超过了5个工作日，则甲方可按照每人每次2000元收取违约金，并从乙方监管资金或当期的结算款中直接扣除。
9、乙方有权要求甲方及时按合同规定支付合同费用，除非本合同另有约定，否则因甲方原因导致合同费用拖延支付，乙方保留要求给予赔偿的权利。
10、乙方应按政策法规及有关规定，为其派进现场服务人员在项目所在地期间提供必要的养老、医疗、工伤等保险。为保障派到甲方现场服务人员的健康和安全，乙方在甲方现场现有的健康和安全等防护条件基础上，根据服务的实际需要自行增加配备足够的健康和安全等方面的防护措施及防护用品，自行加强日常培训、预防和管理工作，以千方百计防止健康和安全等事件或事故的发生。乙方应按政策法规及有关规定做好派进现场服务人员在项目所在地期间的职业病预防工作，负责定期安排其派出人员进行身体检查，并承担派到现场提供日常清洁服务人员的健康、人身安全赔偿等相关责任。
11、乙方承担其派进现场服务人员在项目所在地期间发生的一切意外、疾病、工伤及其他事件的全部责任，同时处理和支付由此发生的一切费用。
12、乙方派进现场服务人员必须经过安全/环境管理技术培训，经有关部门考试合格并持上岗；所有派进现场服务的作业人员中不得有未成年人和不适应现场安全工作的各类人员。从事甲方特殊工种工作时，需持有效证件，并经甲方考核合格后上岗。
13、乙方应按甲方要求及时更换不称职的派进现场服务人员（任一方提出辞退意见，双方协商决定后，两周内办完更换手续），并承担人员聘用和辞退的一切费用。乙方派进现场服务人员被甲方退回，而乙方未能及时更换或处理不当，给甲方或他人造成经济损失或伤害时乙方全部负责承担赔偿责任，甲方有权从乙方本合同的承包服务费支付中直接扣除。
14、乙方承诺严格按照本合同所规定的人员名单派出人员到现场提供服务，乙方已确定派出人员的任何换派变更或暂时离开项目所在地等均须事前经过甲方电厂的书面批准同意。除了因甲方要求或本合同中所规定的意外特殊情况之外，乙方已确定派出人员任何甲方之外原因而发生换派变更或暂时离开项目所在地时，乙方均须提前15天书面提出申请并经过甲方电厂书面同意。
15、乙方到岗的派进现场服务人员由于疾病、意外伤害（须提供正规医院出具的体检报告等相关证明材料）或其他不可抗力原因导致本人已无法继续胜任现场岗位工作之时，按照甲方要求填写《人员变更申请审批单》提出书面申请并经过甲方电厂书面同意之后的，则属于本合同规定的意外特殊情况，乙方因此而执行换派变更不属于合同违约行为。
16、乙方须在所有派进现场服务人员上岗前向甲方电厂提交正规医院出具的体检报告，证明员工身体健康并可以胜任相关岗位的服务工作。
17、由于乙方派进现场服务人员违法违规及违章作业导致损坏财物及发生人员伤害事故，一切法律责任和经济赔偿均由乙方独自承担，而由此所造成的一切损失，甲方有权从乙方监管资金或当期的结算款中直接扣除。
18、乙方负责妥善保管甲方给乙方派进现场服务人员所配备的个人工具，出现损坏和遗失的由乙方负责补齐。否则，甲方有权从乙方监管资金或当期的结算款中直接扣除该损坏和遗失工具的相关费用。
19、乙方既是用人单位又是用工单位，乙方派出人员的劳动关系属于乙方，为乙方的员工或人员，以乙方名义为甲方提供本合同所约定的现场服务。乙方派出人员在到甲方现场服务上岗之日前，均应依法合规与其所派出的人员正式签订劳动合同，以建立完善的劳动法律关系（包括但不限于劳动合同关系、工资保险关系和劳动用工手续等）。所签订生效的劳动合同等用工合同文件，必须在该派出人员在到甲方现场服务上岗日提交壹份给甲方存档备查；且劳动合同等用工合同文件必须符合国家相关法律、法规的规定，且不得与本合同的有关条款或内容相抵触或相冲突或不一致，否则相抵触或冲突或不一致部分的条款或内容无效，且由此所造成或导致的任何一方的责任和损失赔偿等全部由乙方自行独立承担。
8、 [bookmark: _Toc94196201]甲方的责任和义务
1、严格遵守和执行国家和项目所在省、市的有关法律、法规及规定。甲方负责对本项目飞灰稳定化处理服务管理制度的制订和宣传，有权制定相应的管理措施，以确保乙方按照合同及其它双方议定的标准执行。
2、甲方根据本合同规定和电厂生产需要对乙方派进现场服务人员的合法聘用和派进人员到岗等情况拥有资格核查监督权。包括但不限于核查乙方派出人员符合合同规定条件，特殊工种持证上岗，完成岗前安全/环境管理培训等情况。若乙方及其派进现场服务人员的服务工作达不到合同要求或违反本合同的规定，甲方有权进行监管处罚。
3、甲方有权根据乙方派进现场服务人员表现和技术业务能力或因乙方派进现场服务人员有不服从甲方的监督和调度、工作失职、违反甲方电厂管理规定、或有其他违法的行为等情况，书面提出要求乙方对现场服务人员进行调整或换派变更，因乙方未能及时进行调整或换派变更现场服务人员给甲方造成的直接经济损失，甲方有权暂停或停止本合同的承包服务费的支付并从中或乙方监管资金金或当期的结算款中直接扣除该直接经济损失的相关费用，或者乙方另行向甲方负责赔偿支付。
4、当乙方未按规定为乙方派进现场服务人员购买医疗、工伤、伤亡商业保险时，甲方保留暂代乙方为上类人员购买各种必要的医疗、工伤、伤亡商业保险等的权利，并有权对由此发生的相关费用从应支付乙方监管资金或当期的结算款中直接扣除。
5、乙方派进现场服务员人工在合同服务期内不得离开项目所在地，如因病、因私需要书面请假的，并由乙方安排适当人员予以暂时替代。
6、甲方对乙方派出的在指定岗位工作的人员，将按甲方《员工劳动防护用品管理办法》和按甲方现场员工的标准及时提供除工作服和工作鞋以外相应的生产性劳保用品。但甲方该相应生产性劳保用品的提供，并不导致乙方其自身应独立根据服务的实际需要而增加配备足够的健康和安全等方面的防护措施及防护用品的任何责任和义务等发生转移、变更、减少、减轻、终止等任何形式的改变，即乙方派进现场服务员人的健康和安全等全部的责任和赔偿仍然由乙方全部独自承担。
7、甲方为乙方派进现场服务的员工组织必要的文体、娱乐等活动，并经乙方书面同意可以代为购买各项文体、娱乐设备和设施，费用由乙方负担。
8、甲方应按本合同约定及时支付乙方服务费。
9、对于作为用人和用工单位的乙方其自身本应独立主动地负责依法依规进行处理的任何纠纷或者事件，当因乙方拖延慢作为或回避不作为而扩散漫延影响到或者损害到甲方的声誉形象等任何权益之时，甲方基于保护本身的权益免受伤害，有权选择主动参与到乙方该纠纷或者事件的合情合理调解和依法依规处理。但甲方对乙方该纠纷或者事件任何形式的参与和处理，并不导致乙方其自身本应独立承担的任何责任和义务等发生转移、变更、减少、减轻、终止等任何形式的改变，即乙方自身本应独立承担的任何责任和义务仍然由其全部承担。
9、 [bookmark: _Toc94196202]乙方指定的项目经理
1、乙方应按要求指定项目经理，授权其代表乙方现场履行本合同约定的权力和义务。乙方指定的项目经理及其联系方式如下：
乙方： 深圳市航天新材科技有限公司     
项目现场负责人：    陈培都               
联系电话：     13662260309                  
2、乙方根据合同发出的一切文件(包括致甲方或甲方电厂的通知)，均应以书面形式由项目经理签字后发出。
3、乙方应保证项目经理及时到位，保证现场服务过程中项目管理班子的稳定。若任命的项目经理未及时到位，甲方可按照合同条款中的约定对乙方进行相应处罚。如需更换项目经理，应至少提前7天以书面形式通知甲方，并经甲方书面同意。未经甲方书面同意，乙方不得更换项目经理。
4、项目经理按合同规定代表乙方负责现场服务管理和进度计划的组织施工。在发生危及人身、财产安全和立即影响项目安危的紧急情况且无法与甲方取得联系时，项目经理应采取保证人身和财产安全的紧急措施，并在采取措施后马上向甲方报告。
10、 [bookmark: _Toc94196203]服务及运营管理要求 
[bookmark: _Toc509846363]1、乙方须在合同期内无休连续性服务，须保证可连续提供质量合格、数量足够的飞灰处理药品（包括但不限于：飞灰螯合药剂等确保飞灰螯合稳定化处置达标所使用的一切药剂），以保证甲方电厂正常生产需求。若因乙方供货不及时、中断或药品质量问题引起的影响机组安全运行、环保运行的责任，则均由乙方承担。飞灰稳定化药剂的装卸工作由乙方自行负责。
2、乙方须制定飞灰螯合稳定化运行维护管理规定，编制巡检记录表并执行，每日飞灰螯合运营开始前和结束后，全面检查飞灰螯合设备是否正常，及时向甲方反馈。
3、乙方须保证飞灰螯合设施区域的安全文明生产，做好区域文明卫生工作，包括设备夹层、螯合稳定化车间、控制室及周边道路等。负责外运合规处置废弃或损坏的托盘、螯合药剂桶及吨袋等。
4、乙方负责提供精通螯合药剂使用性能及飞灰螯合系统生产的技术人员常驻甲方，负责现场飞灰螯合生产运营。乙方负责提供操作工（其中含叉车司机），保证现场飞灰螯合药剂卸货、转运以及飞灰螯合物包装、转运等。等。以上人员须常驻甲方电厂，负责现场飞灰螯合生产运营等服务。乙方负责提供满足需求的叉车。叉车操作人员须持有叉车操作证，叉车需办理使用许可证并向当地质量监督管理部门进行特种设备备案。具体人员数量详见技术要求。
以上常驻甲方人员不得轻易更换（除甲方要求），如有人员流动，乙方需提前两周向甲方提出书面申请，经甲方同意后，新入厂人员需在原岗位人员指导下进行运营工作至少两周，由甲方考核通过后方可上岗，需流动人员才可离厂。乙方驻厂技术人员必须遵守甲方电厂相关管理制度，乙方驻厂人员的主要职责和工作范围具体详见本合同附件技术协议书的相关规定，乙方驻厂技术人员的相关费用均由乙方自行承担。
5、乙方的驻厂技术人员主要职责为：组织飞灰螯合生产运行及负责安全环保管理；合理进行原灰定期分析，依据原灰成份变化及时调整螯合药剂成份或添加比例，确保飞灰螯合物达标；依据甲方现场工况变化，及时调整螯合药剂添加比例，确保飞灰螯合物达标；确保螯合药剂足量、及时地供应；及时申报飞灰螯合稳定化系统的必要备件；负责飞灰螯合生产数据填报和资料建档；负责四联单初步核对归档报送；接受甲方、生活垃圾填埋场及上级主管部门的监督管理；负责落实甲方合理安排的工作及其他合同要求工作（包括但不限于飞灰螯合系统的运行操作、飞灰螯合物的质量）。
6、乙方配备专人对每天养护后螯合物进行含水率检测、浸出液制备，实验仪器使用甲方厂内设备，甲方电厂不定期进行样品抽检。
7、乙方需根据设备实际运行情况，每月20日前向甲方提出合理的备件申报计划，备件采购工作及费用由甲方负责，甲方的备件采购周期为3个月。
8、飞灰螯合设备出现故障和异常时，由甲方负责组织相应专业检修人员进行维护检修并验收，乙方需提供维护检修指导。如遇到短时间不能解决的技术难题，涉及到需要与设备原生产厂家沟通的工作，由甲方协助沟通，但乙方应有应急处置手段，以保证飞灰螯合生产顺利进行。
9、乙方应及时进行飞灰螯合，应保持飞灰仓低料位运行，不得以任何借口影响甲方的安全、稳定、经济运行。如由于甲方原因（断水、断电及其他甲方无法通过努力克服的问题）造成系统无法运行，则由甲方负责委托有资质单位进行飞灰外运处置，乙方负责卸干灰工作。如由于乙方原因造成的系统无法运行，则由甲方委托有资质单位进行飞灰外运处置，所发生的委托处置费用由乙方负责。
10、甲方电厂飞灰成分随垃圾来源、季节变化较大，乙方应采取相应措施预先调整螯合药剂投加量，确保飞灰稳定化处理达标，甲方不对垃圾及原灰成分变化导致的稳定化处理效果负责。
11、如遇不可预见因素，例如焚烧余热锅炉受热面爆管、焚烧炉其它故障进行压火或者停炉检修、导致进入灰仓的飞灰结块甚至带水等情况，乙方需提前制定处理方案，落实应对措施，在保证飞灰螯合物达标的前提下，将灰仓内飞灰及时生产完毕，确保飞灰仓不存灰。
12、乙方负责办理本合同下飞灰处理药剂的运输保险并承担费用，还应为其派驻甲方现场的服务人员购买社会保险及意外伤害险并承担相关费用。
13、乙方须按照技术协议书7.4条例行工作报告要求定期对飞灰螯合物进行分析确保满足甲方飞灰螯合要求，每天向甲方提供生产日报表，定期召开运营周例会以及及时参加飞灰螯合相关主题会议等。
14、每批次飞灰螯合中，飞灰、螯合剂、用水量均会记录入上位机中进行累计，乙方每日记录其累计值，管理所对每日数值进行监督抽查。乙方需按照甲方要求，填写飞灰螯合运行日报表、取样记录表、分析记录表、飞灰螯合物进入填埋场合格证等记录表。
15、乙方须承担本项目环境污染责任，包括但不限于行政罚款、第三方追责、甲方品牌损失。
11、 [bookmark: _Toc94196204]质量标准
1、质量标准: 本工程执行国家、电力、化工行业有关标准、规范、规程及规定，具体执行标准及要求详见技术协议书相关约定，各标准之间有冲突的，以其中最高标准为依据。
2、乙方应制定飞灰螯合稳定化方案，并有针对性的开展原灰及飞灰螯合物的自检，依据原灰的检测结果及时调整螯合剂的投加量，以保证飞灰处理结果达标，检测结果应无条件提供给甲方，自检及取样的具体内容和要求详见技术协议书。
3、乙方应保证所供药剂产品满足电厂安全、可靠运行的要求，并对产品的制造、供货、运输、包装、现场卸货、取样、加药及螯合运营服务等过程全面负责。
4、乙方供应到厂的飞灰稳定化处理药剂必须包装良好、标识清晰，并提供出厂合格证和出厂质量验收报告以及药剂主要成分、固液比，严禁螯合剂纯药剂作假，招标方不定期对药剂进行抽检，一经发现纯药剂浓度作假，甲方将扣除全部监管资金，并立即终止合同，并把乙方拉入黑名单。
5、乙方送货到现场时，必须经过电厂相关部门的质量验收，验收合格后才能过磅接收。到厂的药剂如出现包装损坏、药剂泄漏等可能影响药剂质量、安全的情况下甲方将禁止过磅、接收。
6、乙方负责将每批次螯合药剂运抵甲方电厂内过磅，并提供该批次产品的出厂化验报告，过磅后到甲方指定地点在双方见证下卸货。卸货后乙方须再次到甲方地磅过空磅，双方签字确认并拿取过磅单后方可离厂。乙方应保留完好过磅单原件，过磅单复印件交至甲方保存。
7、在使用贮存的化学药品过程中，如出现质量问题或化学成分变化等问题，由此产生的所有责任及费用均由乙方承担。
8、乙方送货到甲方指定卸货现场，须按照厂区内规定的路线送货，并遵守甲方电厂现场管理的有关制度和本合同附件《安健环协议》中的相关规定。
9、螯合后飞灰采样过程由甲乙双方共同见证，甲方负责采样，乙方协助。具体内容和要求详见技术协议书7.2.3条约定。
10、乙方须认同甲方电厂、各级监管部门（国家、省、市、区等环保、环卫、监测主管部门）、生活垃圾填埋场、合法的个体、团体或任何其他民间群体，对甲方厂内和生活垃圾填埋场飞灰螯合物专区的飞灰螯合物取样监测或委托具备资质的第三方检测单位检测的飞灰螯合物样品含水率、12项重金属、二噁英的检测结果。如乙方对甲方委托第三方进行的飞灰螯合物浸出液样品的检测结果有异议，乙方可以以甲方名义使用同批次的平行样委托有资质第三方进行检测，最终评判飞灰螯合效果以该份报告为准，每个取样批次仅允许重新检测一次，由此发生的检测费用由乙方承担。
11、乙方须针对性的检测原灰中的有关项目，并以此调整螯合方案，确保螯合飞灰处理达标，甲乙双方检测情况及频次应满足技术协议书7.2.10条要求。经处理后的飞灰螯合物合格标准详见技术协议书7.2.8条及7.2.9条。
12、合同执行期间，对于螯合处理不达标的飞灰，甲方将按照相关标准、法规的要求委托有资质的第三方单位进行合法处置，并由乙方承担相应处置的一切费用（含处置费、运输费、人工费以及已填埋至填埋场飞灰的挖掘费用等）。
不达标飞灰螯合物的定义：甲方、各级监管部门（国家、省、市、区等环保、环卫、监测主管部门）、生活垃圾填埋场、合法的个体、团体或任何其他民间群体，对甲方厂内和生活垃圾填埋场飞灰螯合物专区的飞灰螯合物取样监测或委托有资质的第三方检测单位定期及不定期检测的12项重金属、含水率、二噁英等指标未达到GB16889-2008标准相关要求的自具有法律效力的上次合格检测报告的取样时间至下次合格检测报告的取样时间段内全部飞灰螯合物（含厂内暂存及已填埋到生活垃圾填埋场的飞灰螯合物）。
监督性监测定义：各级监管部门（国家、省、市、区等环保、环卫、监测主管部门）、生活垃圾填埋场、合法的个体、团体或任何其他民间群体，定期或不定期对甲方厂内和生活垃圾填埋场飞灰螯合物专区的飞灰螯合物进行取样监测或委托有资质的第三方检测单位检测12项重金属、含水率、二噁英等。
13、甲方厂内安排专人监督飞灰螯合运营、加螯合药剂比例、飞灰螯合效果、样品取样、转运及填埋全过程，乙方需积极配合相关工作，不得在正常飞灰螯合稳定化过程中不通过螯合稳定工艺私自放原灰至吨袋中，不得故意隐瞒生产及加螯合药剂台账，不得遮掩或私自不合规处理螯合成效差的飞灰螯合物等。

12、 [bookmark: _Toc94196205]不可抗力
甲、乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行合同的理由，在取得主管部门的证明后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予违约责任，但乙方未履行部分的合同款额甲方不予支付。
13、 [bookmark: _Toc94196206][bookmark: _Toc11847879][bookmark: _Toc11813316]组成合同的文件及解释顺序
1、 双方对有关维护服务事项的洽商、变更等书面协议或文件。

2、本合同条款及附件；
3、本项目招标书及澄清文件（如有）； 
4、本项目投标书及其附件（如有）；
14、 [bookmark: _Toc94196207]违约责任
1、乙方向甲方提供的产品必须符合行业或国家相关标准，如因乙方产品质量问题（经国家权威机构鉴定）造成人身伤亡或设备事故由乙方承担全部责任。
2、在产品使用过程中，因产品质量问题给甲方造成经济损失，经国家法定检验机构对其检验后，确属产品质量问题时，乙方将承担一切经济损失和法律责任，包括但不限于包括为维护权利支付的律师费、担保费、保全费、甲方因此向第三人承担的责任。
3、乙方不得在未通知甲方的情况下，更换螯合药剂品种和类型，否则甲方有权单方面终止合同并追究乙方的违约责任，由此给甲方造成损失的乙方应承担全部经济损失及法律责任。
4、如因乙方责任飞灰螯合物检测不达标，乙方在接到甲方通知24小时内必须及时响应，否则甲方有权单方委托第三方对不合格飞灰螯合物进行处置，所发生费用直接从监管资金或当期结算款中扣除。
5、甲方委托有资质的第三方检测单位进行飞灰螯合物浸出液样品检测（Pb、Ni、Cu、Zn、Cd指标），第一次不达标扣款20000元，第二次不达标扣款40000元，第三次不达标扣款60000元，累计四次不达标则甲方有权单方面终结合同，同时本期进度款将不予结算；甲方委托有资质的第三方检测单位进行12项重金属和含水率检测，第一次不达标扣款50000元，第二次不达标则甲方有权单方面终止合同，同时本期进度款将不予结算；甲方委托有资质的第三方检测单位进行二噁英检测，一次不达标则甲方有权单方面终止合同，同时本期进度款将不予结算。
监督性监测若出现 1次不达标事件，甲方有权单方面终止合同，本期进度款将不予结算。另外甲方有权向乙方追溯由于乙方过失造成甲方承担的法律责任、行政处罚、形象受损等一切经济损失。
6、飞灰螯合服务期合格率及罚则
6.1乙方飞灰螯合服务期合格率小于99%，甲方有权取消乙方下一年度投标资格。合同执行期间，产生的所有螯合不达标的飞灰螯合物，由甲方委托有资质的第三方单位外运处置，所产生的全部费用由乙方承担。如乙方需对不达标飞灰螯合物样品进行复检或者增加抽检，所产生的全部费用均由乙方承担。
飞灰螯合累计合格率是指从乙方履行合同开始至统计日的时间区间内，螯合稳定化处理达标的飞灰重量占总处理飞灰重量的比例（按照原灰重量计算）。
6.2乙方飞灰螯合合同执行期合格率不得低于99%（按照原灰重量计算），且不合格原灰合同执行期总重量不得超过 （详见技术规范书）吨。不满足要求除需承担不达标飞灰螯合物合规处置的全部费用外，乙方还需按照以下方式支付违约金并由甲方从其监管资金或当期结算款中扣除。
	序号
	合格率P
	不合格飞灰量G（吨）
	违约金金额（万元）

	1
	P≥99%
	G≤（详见技术规范书） 吨
	0

	2
	99%＞P≥98%
	  吨＜G≤（详见技术规范书）吨
	20

	3
	P＜98%
	G＞（详见技术规范书）吨
	40


7、发生乙方服务不到位、影响甲方形象等情形，经三次书面警告后，整改还不合格，甲方有权对当期的结算款不予支付，且有权单方面终止本合同。
8、因乙方或其派出的相关人员违反国家和项目所在省、市的有关法律、法规及规定，或在现场违规操作、违章作业等，导致甲方电厂及相关方包括但不限于其正常的生产运行、声誉形象和财产物资、人身安全等造成损失时，一切法律责任和经济赔偿均由乙方独自承担。甲方有权暂停或停止本合同的承包服务费的支付并从监管资金或当期的结算款中直接给予扣除上述的损失赔偿金额；对于不足扣除部分的金额，则由乙方于发生的一个月内另行向甲方一次性付清，否则每日按逾期未付款金额1%的标准向甲方计算支付滞纳金，直至付清全部欠款（含本金和滞纳金）。
9、因乙方与被派进甲方现场工作的人员发生任何纠纷事件，或因乙方派进甲方现场工作的人员发生伤害和死亡事故，或因按照职业病防治法规定被诊断、鉴定为职业病等任何事件或事故造成相关方发生损失，且作为该事件或事故的责任承担及依法处理方（即乙方），其又违反本合同的承诺未依法独立全程进行处理和最终全部独立承担责任及赔偿时，则甲方有权暂停或停止本合同的承包服务费的支付并从监管资金或当期的结算款中直接给予扣除上述的责任赔偿金额且代为支付；对于不足扣除部分的金额，则由乙方于发生的一个月内另行向甲方一次性付清，否则每日按逾期未付款金额1%的标准向甲方计算支付滞纳金，直至付清全部欠款（含本金和滞纳金）。
10、因乙方未经甲方事先指定或事先书面同意而以任何方式擅自分包或转包的，当其未对甲方和电厂造成损失或发生不良影响之时，甲方有权对乙方擅自再分包或转包部分费用进行扣除或拒付；当乙方的擅自分包或转包对甲方和电厂造成损失或导致发生劳动、劳务纠纷等任何不良影响之时，则甲方有权暂停或停止本合同的承包服务费的支付并从监管资金或当期的结算款中直接扣除相关费用，乙方还须即时全额退还（或支付）甲方本合同此前已经支付的相关费用（但发票不作退还）作为违约金并赔偿甲方因此所造成的全部损失。
15、 [bookmark: _Toc94196208]争议与索赔
1 争议：
1.1合同双方发生与本合同有关的一切争议，应通过友好协商解决。如果友好协商不成，任意一方可向项目所在地有管辖权的人民法院起诉。
1.2诉讼结果对双方都有约束力。
1.3由上述过程发生的费用除诉讼结果另有规定外，应由败诉方承担。
1.4在进行审理期间，除审理的部分事项外，合同其余部分仍应继续履行。
2索赔：
2.1乙方可按以下规定向甲方索赔；
2.1.1有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有关证据；
2.1.2索赔事件发生后20天内，向甲方发出要求索赔的通知；
2.1.3甲方在接到索赔通知后28天内给予响应，或要求乙方进一步补充索赔理由和证据，甲方在28天内未予书面答复，应视为该项索赔已经认可；
2.2甲方可按以下规定向乙方索赔：
2.2.1有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有关证据；
2.2.2索赔事件发生后20天内，向乙方发出要求索赔的通知；
2.2.3乙方在接到索赔通知后28天内给予响应，或要求甲方进一步补充索赔理由或证据，乙方在28天内未予书面答复，应视为该项索赔已经认可。

16、 [bookmark: _Toc94196209]其它
1、本合同适用法律为中华人民共和国法律(即中华人民共和国民法典及相关法律)。
2、本合同生效需满足下列条件：合同经双方法定代表人或委托代理人（须经法定代表人书面授权委托）签字，加盖公章或合同专用章。
3、本合同所包括的附件，是本合同不可分割的一部分，具有同等的法律效力。当附件与本合同条款不一致或概念模糊时，以本合同条款为准。如果不同时间的文件有不一致或模糊时，以时间后者为准。
4、合同双方按照合同规定承担合同义务，合同任何一方不得代替另一方作出对另一方有约束力的声明、陈述，许诺或行动。
5、未经双方事先书面同意，本合同内容款项、权利义务等不得再以任何形式转移（包括但不限于分包、转包、转让、抵押、质押、担保、赠与等）给任何第三方，否则该转移行为内容无效且没有法律约束力，由此所造成的损失由违约方加倍赔偿，守约方有权另行追偿。
6、本合同项下双方相互提供的文件、资料，双方除为履行合同的目的外，均不得提供给与“合同服务”和相关工程无关的第三方。
7、双方对本合同发票的提前出具或提前接收（如有），并不代表对尚未履行合同内容的应收应付、债权债务、权利义务等任何关系的确认或成立。该提前交接的发票，不得作为任何担保质押等的确认凭证，只有到相应合同内容履行完毕后，方依约合规办理验收支付。
8、 本合同履行过程当中答复的任何询证函（如有），其暂时查对所填写的款额均不是对合同应收或应付账款数额的确认，该回复函不得作为应收应付、债权债务等任何权利义务关系的确认函或确认凭证，更不得用于任何担保质押。
9、如果合同任何一方发生公司的合并、分立或重组，应立即通知另一方其合同义务的安排，并由合同义务的承继方与合同另一方办理相关的合同变更手续。该承继方应继续承担本合同项下未完成的责任和义务并保证合同义务的履行和责任的承担不会因此受到影响。
10、本合同所使用的文字为中文，合同执行过程中所涉及的通知、技术资料、说明书、会议纪要、信函等文件均以中文形式编写。如果外购进口设备的技术资料、说明书等文件应有中文版本。
11、本合同一式肆份；甲方执叁份，乙方执壹份。
12、本合同双方的地址及信息如下：



	[bookmark: _Toc55488748]委托人(甲方)

	名称(或姓名)
	桂林市深能环保有限公司
	合同专用章
或
单位公章







     
    年  月  日

	
	法定代表人
	(签字或签章)
	

	
	委托代理人
	(签字或签章)
	

	
	联系(经办)人
	宋工
	

	
	住所
(通讯地址)
	桂林市临桂区山口生活垃圾卫生填埋场
	邮政
编码
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	电话
	0773-6776620
	邮箱
	
	

	
	开户银行
	中国建设银行桂林城中支行
	

	
	账号
	45001635506059888666
	

	受托人(乙方)
	名称(或姓名)
	   深圳市航天新材科技有限公司
	合同专用章
或
单位公章






      年  月  日

	
	法定代表人
	(签字或签章)
	

	
	联系(经办)人
	陈博
	

	
	住所
(通讯地址)
	深圳市南山区西丽街道西丽社区留仙大道7025号烯创科技大厦A座1701
	邮政
编码
	518063
	

	
	电话
	0755-86531060
	邮箱
	6459187@qq.com
	

	
	开户银行
	招商银行深圳科技园支行
	

	
	帐　　号
	7559 3166 8210 301
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[bookmark: _Toc94196210][bookmark: _Toc509846375]桂林市深能环保有限公司2026年飞灰稳定化处理技术规范书（单独成册）
[bookmark: _Toc94196211]安健环协议

安健环协议

项目名称：桂林市深能环保有限公司2026年飞灰稳定化处理  
甲方（发包方）：桂林市深能环保有限公司              
乙方（承包方）：深圳市航天新材科技有限公司         
为加强承包项目实施过程中安全、职业健康和环境保护（简称安健环）管理，明确甲乙双方安健环管理职责、应当采取的措施、违约责任及违约金扣缴或处罚等内容，最大限度地减少事故、职业病和环境污染的发生，根据国家、行业有关法律法规和规范性文件要求，结合承包工程项目特点，经双方协商一致签订本协议，并严格遵守。
1、 定义与解释
1. 定义：(以下定义适用于本协议）
中国或国家：指中华人民共和国，仅为本协议之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区。
法律：指所有适用的中国法律、行政法规、规章、自治条例、单行条例、地方性法规、司法解释及其它有法律约束力的规范性文件。本协议适用之法律包括签订生效时已现行发布实施之法律及日后进行重新修订、修改、废除等变更后之法律。
法律变更：指在生效日后，中华人民共和国任何立法机构、政府部门或司法机关对本协议生效时所适用的法律、法规、规章、规范性文件(包括但不限于与履行本协议有关的各种标准）进行重新修订、修改、废除的情况。还包括项目所在地政府、上级管理部门、甲方及与本协议履行有关的行政机关对现行规范性文件的修改。
安健环：指安全（safe）、职业健康（health）、环境保护（environment），安健环（SHE）管理体系是指建立起一种通过系统化的预防管理机制，彻底消除各种事故、环境和职业病隐患，以便最大限度地减少事故、环境污染和职业病的发生，从而达到改善企业安全、环境与健康业绩的管理方法。
协议或本协议：指甲方与乙方之间签订的本《安健环协议》（包含其附件）和目前及日后签订生效的任何承包项目的具体业务合同（包含其附件，简称为项目合同），以及本《安健环协议》和各项目合同两方面日后可能签订之补充协议和附件，上述每一文件均被视为本安健环协议不可分割的一部分。
项目：指在本协议签订生效至双方另行签订更新版本的安健环协议生效而被取代之日前，经甲方（发包方）交由乙方(承包方)进行具体承包负责实施完成的建设施工和生产运行阶段每一个业务项目合同范围及内容，也简称为本项目或外包项目或工程项目等。
现场：指在本协议项目实施及甲方（发包方）办公区域、施工场地、厂区范围内的场所或地点。
2. 解释：(在本协议中，除非另有明确规定，以下释义适用)
1) 一方、双方指本协议的一方或双方，并且包括经允许的替代该方的人或该方的继承人或受让人；
2) 条款或附件指本协议的条款或附件；
3) “包括”均应理解为“包括但不限于”的意思；
4) 任何协议或文件还指经补充或替代后的该协议或文件；
5) 本协议指连同本协议附件、附录及附表在内的本协议，如本协议正文与附件、附录、附表冲突，以本协议正文为准；
6) 标题仅供阅读方便而设，不应影响条文的解释。
2、 总则
1. 甲乙双方必须严格遵守安健环有关法律法规和规范性文件要求，依法承担安健环责任。
2. 甲乙双方履行法律法规和规范性文件要求的及项目承包合同和本协议约定应履行的安健环管理职责，采取必要的安健环措施，共同管理本项目实施过程中的安健环工作。
3. 甲方对承包项目具有安健环一票否决权。乙方在项目实施过程中未切实履行有关安健环管理职责、未有效落实有关安健环措施，危及生命财产安全、危及甲方安全生产或可能造成环境污染事故或事件的，甲方可勒令乙方整改、停止作业、停工整顿直至解除项目合同，可采取通报批评、警告、约谈乙方相关负责人、违规人员安全再教育、回收施工安健环开工许可证、要求撤换乙方不合格人员等措施，并可根据承包合同、本协议及甲方有关安健环管理规定对乙方给予相应的追责和扣缴违约金或经济处罚。对上述原因造成停止作业、停工整顿产生的损失，甲方不承担任何责任，乙方无权要求调整合同总价、工期等既定条件；上述原因导致解除合同造成损的，由乙方负责赔偿。
4. 本协议适用于甲方因工程建设、生产经营等需要，委托外部组织在甲方项目现场实施新建、改建、扩建等工程建设，以及进行检（维）修、维护、安装、试验、装修、拆除、处置、技改、小型基建等现场业务；委托外部组织进行现场物资供应、技术服务、咨询服务、劳务服务（含临时用工）、监理服务及其他服务或信息提供时，涉及外委人员进入甲方工程、生产现场的外包业务，也适用本协议。
3、 安健环管理目标
1. 不发生安全生产事故；
2. 不发生火灾事故；
3. 不发生交通事故；
4. 不发生责任性全厂停电事故；
5. 不发生职业病危害事故；
6. 不发生污染物超标排放、危险废弃物违法处置、化学品泄漏、环境处罚等环境污染事故、事件；
7. 不发生责任性甲方二类障碍及以上安健环事件等。
4、 甲方安健环职责
1. 甲方有权根据有关法律法规和规范性文件要求，结合电厂项目建设和生产运营等实际需要，制订并颁布施行安健环相关规章制度。
2. 项目开工前由甲方自行或组织相关参建单位对乙方进行资质和开工条件审查。
3. 根据法规规定向乙方提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。
4. 自行或组织监理单位审查乙方项目安全保证及监督体系、安全生产管理组织机构、安全生产条件、施工组织设计、安全技术措施、职业健康防治措施、环境保护与污染防治措施等安健环管理满足法规要求和项目需求。
5. 向乙方进行必要的书面安健环技术交底（实行工程总承包的，由总承包单位组织落实）。
6. 自行或委托监理单位对项目实施过程的现场人员、设备设施、材料、安健环管理实施监督检查，促进现场安全文明生产、职业病防治、节能环保和防止污染事件。
7. 甲方及其上级单位或其委托的监理单位有权对乙方安健环违法、违规、违章及不文明施工等行为及时进行制止，必要时向乙方下达整改通知书，并可根据约定条件对承包商给予相应的追责和扣缴违约金以及经济处罚。对于严重违法违章行为、重大安健环隐患，可勒令乙方无条件停止作业、停工整顿，直至问题或隐患排除，方允许继续作业。情况特别严重的，甲方有权终止合同。
8. 发生以下情况，甲方可勒令乙方无条件停工整顿。
1) 发生人身伤亡事故、职业病危害事故、环境污染事故；
2) 发生机械、设备严重损坏事故；
3) 发生厂（场）内火灾事故、交通事故；
4) 设备、设施、工器具和安全防护用品用具存在重大隐患，可能导致事故发生；
5) 乙方有严重安健环违法、违规、违章、冒险作业可能导致事故发生的；
6) 作业现场脏、乱、差，严重影响安全文明环境的；
7) 乙方疏于管理可能导致职业危害事故发生的；
8) 污水、粉尘、有毒气体、噪声和辐射等违规排放，可能导致环保和污染事故；
9) 化学品储存、搬运和使用存在严重隐患，可能导致泄漏、伤害和污染事件的。
10) 其他因乙方未有效履行有关安健环管理职责和落实有关安健环措施，危及生命财产安全、危及发包方安全生产或可能造成环境污染事故事件。
9. 督促乙方办理并严格执行相关工作许可文件，如工作票、开工许可证等。
10. 建立协调机制，协调解决项目实施过程中的安健环问题，检查、布置安健环工作。
11. 组织或协助上级有关单位进行事故调查处理。对乙方发生的任何一起事故有权要求乙方调查处理。
12. 委托工程监理的项目，可按法规规定及合同约定由工程监理单位依法履行上述的部分甲方责任。
5、 乙方安健环职责
1. 乙方对所承包项目的安健环管理全面负责，并承担所承包项目安健环主体责任。实施建设项目总承包的，执行国家有关规定。
2. 乙方负责宣贯传达并严格遵守国家、行业有关安健环法律、法规、方针、政策、标准、规定和规范性文件、操作规程等要求，自行宣贯落实并严格履行法律法规、承包合同、本协议及甲方有关安健环管理制度规定的安健环职责，严格执行甲方安健环管理和安全文明生产等现场规定和规章制度，主动依约依规接受甲方或其委托的监理方的管理、监督、检查和指导。
3. 乙方应严格执行甲方安全管理网格化要求，接受甲方安全管理网格化培训，全员认真履行日常网格化管理职责，加强日常巡检和隐患排查，及时发现和消除现场安全隐患，接受甲方安全管理网格化监督和考核。
4. 乙方应具备满足所承担承包项目要求的安健环等级资质，持有合法有效的营业执照、资质证书等资质证明。有关资质证明应在开工前书面提交甲方现场审查、备案。
5. 乙方应有完善的安健环组织机构和安健环管理体系，以确保对本协议的有效贯彻执行。乙方须自觉加强落实内部安健环管理、监督、检查、教育、整改和考核，确保安健环费用的有效投入，根据工程项目的特点组织制定安健环管理措施，消除事故隐患，及时、如实报告生产安全事故、事件。
6. 乙方现场从业人员超过50人（含50人）的，必须设置安全生产监督管理机构。乙方应同时按现场管理需要配备专职安全管理人员，从业人员超过300人的不得少于3人；从业人员在50人以下30人以上（含30人）的必须配备专职安全监督管理人员，从业人员在30人以下的应配备专职或兼职安全监督管理人员。主体工程监理单位，应设置安全生产监督管理机构，专职安全管理人员不得少于3人；非主体工程的监理单位，应配备专职安全监督管理人员。其他参建单位应按法规要求设立安全生产监督管理机构或配备安全管理人员。
7. 乙方主要负责人、项目负责人、安全生产管理人员、特种作业人员、危化品从业人员及法律法规要求应持证的其他从业人员，均应当按照国家有关法律法规规定接受培训，持证上岗。开工前，有关人员资质证件应书面提交甲方现场审查、备案。新改扩建建设工程乙方主要负责人还应最低持有：一级建造师证和安全员B证；安全负责人最低应持有注册安全工程师证和建设主管部门颁发的安全C证；安全管理人员最低持有建设主管部门颁发的安全C证；监理安全管理负责人应最低持有注册安全工程师证；监理安全管理人员应最低持有安全监理员证。
8. 乙方现场到岗项目经理、技术负责人、安全负责人、监理总监、安全监理等主要岗位人员必须与投标文件一致，工作能力和履责表现应符合现场安全生产要求，不得擅自更换、不得设置其他岗位代替其履行职责。主要岗位人员必须全职常驻现场履责，严禁无故离岗、严禁他人代签署文件资料。
9. 乙方应依法合规用工，加强协调管理，杜绝因劳资纠纷引起的社会安全事件。
10. 乙方所有工作人员的身体状况符合工程要求，严禁使用未成年工、有犯罪前科人员和不适应现场安全施工要求的老、弱、病、残和职业禁忌症人员。
11. 乙方应对所有进入甲方现场的人员（含增补或调换人员、更换工种等）进行入场（厂）安健环教育培训，并经考试合格后方可上岗，培训考核结果提交甲方现场备案。
12. 乙方人员进入生产现场必须办理入场（厂）手续，作业前应按甲方有关规定办理开工许可、工作票、工作许可或授权。未经许可或授权不得擅自进入非授权场所，不得擅自开工。
13. 乙方必须为进入现场的所有人员配备足够齐全合格的个人安健环防护用品，并自行督促正确佩戴使用，自行加强日常培训和落实管理工作，杜绝安健环等责任事故或事件的发生。
14. 乙方必须评估并制定现场职业病危害因素防控措施，杜绝职业病危害事故发生。
15. 乙方按照法律法规和有关规定，必须为其进入现场的全部作业人员办理覆盖整个工程期间的必要医疗、工伤、意外伤害等保险，并在甲方现场备案。工伤保险不得替代意外伤害保险。
16. 乙方应使用合格的机械（含车辆）、工器具及安全防护设施、安全用具，各类特种设备、工、用、机具必须经过质监部门或有关技术部门定期检验合格。开工前乙方必须完成自查，并向甲方现场提交清单及自查结果。不合格的，不得进入作业现场。
17. 乙方进出甲方安保区域的车辆，必须按甲方现场规定办理通行证件，并接受甲方现场保安人员的检查。
18. 乙方开工前须针对复杂、危险、专业性较强、风险较大的作业或危险区域作业制定专门的安健环技术措施或专项施工方案，由甲方或监理单位审查合格并监督实施。甲方或监理方的有关参与行为，将不分摊或减免乙方的安健环责任。对达到一定规模及以上危险性较大的工程，国家、行业规定必须进行专家论证的，应从其规定。
19. 乙方负责组织项目或分项作业开工前的安全技术交底，并将交底内容和交底人、被交底人签字的记录，一份存档，另一份送达甲方现场安全负责人备案。
20. 乙方应落实文明生产各项要求，安全设施及安全警示标志齐全，作业区域装设临时围栏（必要时实施封闭作业），夜间设置警告灯。不得超越指定的作业区域作业。未经甲方事前同意，不得擅自动用甲方设备设施，不得擅自拆除、变更甲方防护设施及安全标志。
21. 乙方在项目实施过程中不得超范围工作，不得随意碰触无关设备或改变状态，对施工可能造成损害的毗邻建构筑物、设施设备、地下管线等应采取专项保护措施。
22. 乙方需使用水、电、气源，必须提出申请并执行甲方相关规定，不得私拉乱接。乙方作业过程中必须严格执行国家、行业有关法律法规和规范性文件要求以及甲方的规章制度，安全用水、用电、用气。
23. 乙方施工过程中必须对现场进行定置管理，做到“三不落地”（材料、工具、水和油不落地），保持地面整洁及自觉保护环境（如草地、树木、绿化带等），如有损坏要负责恢复、赔偿。
24. 乙方负责对施工过程中物料和废料进行分类管理，采取措施防止扬尘、泄漏、污染事件，作业后，必须做到工完、料净、场地清。 
25. 乙方负责采取措施，防治工程项目实施过程中产生的废气、废水、废渣、粉尘、恶臭气体、放射性物质以及噪声、振动、光辐射、电磁辐射等对环境的污染和危害。污染物处置、排放必须依法合规且达标。采取措施避免施工中产生的灰尘、噪音、强光、废水等有害污染物影响到施工及周边区域的环境及人员健康。
26. 乙方应加强所承包项目安健环管理，作业过程严格遵守《电力建设安全工作规程》、《电业安全工作规程》、《建筑施工高处作业施工规范》、《施工现场临时用电安全技术规范》、《建筑深基坑工程施工安全技术规范》、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》、《建筑施工安全检查标准》等规范、标准规定，符合甲方《深能环保生产企业安全管理指引》、《深能环保检修安全管理指引》、《深能环保基建工程安全文明施工标准》等标准、指引要求，杜绝以下习惯性违章行为（包括但不限于以下内容）主要有：
1) 进入施工现场未戴安全帽，或安全帽没有正确佩戴，安全帽带未系紧
2) 着装不规范（如：未戴出入证，工作服未扣好钮扣，穿背心、短裤、裙子、拖鞋、高跟鞋进入施工现场，踩鞋后跟等）
3) 特种工种无证作业
4) 超负荷或超期限使用电气、机械设备
5) 酒后进入施工现场，在现场睡觉
6) 未按规定布置或擅自拆除、损坏、移动安全设施、标志、警告牌
7) 检修、清理运行中设备
8) 各类施工机械、电气安全保护装置不齐
9) 机械设备的电气、转动部件外露部分无防护装置
10) 使用不合格的设备、机械、工器具、劳动保护用品
11) 夜间或光线不足地点未有充足照明或警示红灯
12) 起吊、存放零散物件未做好防坠措施
13) 对地下设施、管线不采取保护、标识措施
14) 交叉、起重、带电作业未有隔离措施、警戒区域，并未设专人监护
15) 密闭容器内、潮湿地点电源未使用安全电压或设置漏电保护开关，密闭容器未有良好通风、未设专人监护
16) 梯长不按规定驳长使用或放置不稳，多人同时站在梯子上作业
17) 其他不符合高处作业、土石方作业、施工用电、深基坑作业、脚手架作业、模板工程、起重作业、有限空间作业、危化品管理、调试施工等作业规范的行为。
27. 乙方应根据工作范围、作业环境以及工程项目的特点，对施工现场容易引发安全生产事故的危险源、危险部位、危险环节进行监控，并制定施工现场安全应急预案, 建立应急救援组织、配备应急物资和器材，并定期组织应急培训和演练。
28. 发生人身、设备、火灾、环境污染等事故或危及生产运行的不安全情况及其他不安全和环境污染事件时，乙方须首先救治伤员，及时向甲方报告，并积极落实应急措施防止事态扩大、减少事故损失。同时应保护好事故现场，视事故事件大小、类别按有关规定向政府有关部门报告。执行国家事故信息上报规定，并按国家的有关规定开展事故调查处理。
29. 项目建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安健环管理特别是安全生产方面负总责。总承包单位依法合规并事前签订书面合约将建设工程分包给其他单位的，总承包单位要按甲方有关规定和要求对项目分包商进行严格审查，不合格的不得承接分包项目，严禁层层转包。总承包单位必须与分包方签订安健环管理协议，明确双方管理职责和应采取的安健环措施。总承包单位须将分包方纳入到自己的管理范围，并对其安健环管理过程和结果负连带责任。分包单位必须服从总承包单位的安健环管理，因分包单位不服从管理导致安健环事故、事件的，由分包单位承担主要责任。
30. 承包人应承担各类事件后的维稳运作和费用。
6、 违约责任与违约金扣缴或处罚
1. 由于责任方原因造成安健环事故、事件发生，引发对方或第三方的人身伤害、设备损坏或财产损失，由责任方承担相应安健环责任、法律责任和全部经济损失（包括但不限于有关赔偿或补偿）。双方均有责任的，甲乙双方按认定的责任各自承担。
2. 甲乙双方向对方提供的有关文件、资料应准确有效，符合安健环法规要求，否则接受方有权拒绝；对于因虚假或不实文件、资料引起的安健环责任和不良后果，由提供方独自承担全部责任并负责有关赔偿或补偿。
3. 乙方因工程需要使用甲方设备、设施、工器具和安全防护用品的，必须经甲方批准，并由乙方书面验收合格后方能使用。验收不合格，不得使用。未经甲方批准擅自使用或因乙方使用不当等情况造成设备设施损坏或引发事故的，由乙方独自承担全部责任并负责有关赔偿或补偿。 
4. 乙方发生下列情况之一，由乙方独自负全部责任、承担全部经济损失赔偿、补偿和相关罚款、违约金，并由乙方完成（包括但不限于受理、调查核实、提交报告、配合认定、安抚谈判、承担责任、污染复原、支付赔偿等）等善后事宜。造成甲方或第三方损失的也由乙方全部承担：
1) 擅自更换投标文件列明的项目经理、监理总监、技术负责人、安全负责人、安全监理等关键岗位人员或关键岗位人员不到岗、履责不到位引起、导致、造成事故。
2) 不按施工方案施工、不执行安全技术措施、安健环监管不到位、安健环投入不足、人员安健环教育不到位、隐患整改不及时或不彻底、施工用机具及安全防护用品不满足施工需求等情况所引起、导致、造成事故。
3) 违法、违规、违章指挥、违章作业、违反劳动纪律、违反本协议、违反甲方安健环规定等所引起、导致、造成事故。
4) 使用有隐患的或未经许可擅自拆除安全防护设施所引起、导致、造成事故。
5)  擅自损坏、毁坏安全防护设施所引起、导致、造成事故。
6) 由于乙方故意、过失、渎职、疏于管理等原因或责任所引起、导致、造成事故。
7) 乙方与其派往现场等人员产生劳动争议和任何纠纷。
8) 其他因乙方未有效履行有关安健环管理职责和落实有关安健环措施，造成生命财产损失、发生安全生产事故事件、发生职业危害事件或环境污染事故事件。
5. 发生以下乙方责任安健环事故事件的，甲方有权依约依规对乙方进行违约金扣除，违约金额从甲方应支付乙方的合同费用、监管资金或监管资金中直接给予扣除（此并不构成甲方违约）。违约金扣除标准如下：
1) 发生一般及以上安全生产事故、火灾事故、交通事故、环境污染事故，导致人员轻伤的每人次30000元、人员重伤的每人次50000元、人身死亡的每人次100000元；造成经济损失的，并罚直接经济损失金额的百分之十，并由乙方承担全部经济损失。
2) 发生职业病危害事故、事件，每人次20000元；
3) 造成发包方全厂停电事故，每起30000元；
4) 造成发包方内部统计事故，每起30000元；
5) 造成发包方一类障碍，每起25000元；
6) 造成发包方二类障碍，每起10000元；
7) 发生上述安健环事故、事件后，承包方弄虚作假、隐瞒不报、迟报或谎报，一经查出，除按上述规定进行处罚外，另外加罚一倍。
6. 有关事故定级、职业病危害认定、经济损失等，依照国家有关法规或事故调查、专业鉴定结果；乙方二类障碍、一类障碍、全厂停电、内部统计事故的定义依据甲方安健环事故事件调查有关管理制度。
7. 由于乙方责任（含其派出人员）造成的一切人身事故、设备损坏、职业病危害事故、环境污染等安健环事故事件，均由乙方自行承担全部安健环责任和法律责任，并负责所有赔偿、补偿善后处置工作。如使甲方或第三方造成损失，乙方负责赔偿或补偿；乙方不及时支付赔偿或补偿金额的，甲方有权从应支付乙方的合同费用、监管资金或监管资金中直接给予扣除（此并不构成甲方违约）；尚不足赔偿或补偿部分的金额，由乙方于收到甲方催缴通知一个月内另行向甲方和受损第三方一次性付清。
8. 为进一步加强对生产、基建现场典型违章隐患的治理，加大对典型隐患、习惯性违章的考核处罚力度，贯彻集团和公司“严惩制度化”的管理要求，公司规定凡是与公司及所属单位签订合同的乙方或其施工人员有以下行为的，视为乙方违反安全管理行为，甲方有权对乙方处以每起或每人次5000-20000元的违约经济处罚，处罚金额从甲方应支付乙方的当期合同费用、监管资金或监管资金中直接给予扣除（此并不构成甲方违约）。现场安健环奖惩规定由甲方在乙方入场（厂）前进行解读宣贯，并交由乙方书面签收确认。常见习惯性违章行为（包括但不限于以下内容）处罚标准如下：
	序号
	违章行为
	处罚标准

	1.一般习惯性违章行为     有下列行为之一者给予相关责任人5000-10000元处罚

	1.1
	进入施工现场未戴安全帽，或安全帽没有正确佩戴，安全帽带未系紧
	

	1.2
	着装不规范（如：未戴出入证，工作服未扣好钮扣，穿背心、短裤、裙子、拖鞋、高跟鞋进入施工现场，踩鞋后跟等）
	

	1.3
	特种工种无证作业
	

	1.4
	超负荷或超期限使用电气、机械设备
	

	1.5
	酒后进入施工现场，在现场睡觉
	

	1.6
	未按规定布置或擅自拆除、损坏、移动安全设施、标志、警告牌
	

	1.7
	检修、清理运行中设备
	

	1.8
	各类施工机械、电气安全保护装置不齐
	

	1.9
	机械设备的电气、转动部件外露部分无防护装置
	

	1.10
	使用不合格的设备、机械、工器具、劳动保护用品
	

	1.11
	夜间或光线不足地点未有充足照明或警示红灯
	

	1.12
	起吊、存放零散物件未做好防坠措施
	

	1.13
	对地下设施、管线不采取保护、标识措施
	

	1.14
	交叉、起重、带电作业未有隔离措施、警戒区域，并未设专人监护
	

	1.15
	密闭容器内、潮湿地点电源未使用安全电压或设置漏电保护开关，密闭容器未有良好通风、未设专人监护
	

	1.16
	梯长不按规定驳长使用或放置不稳，多人同时站在梯子上作业
	

	2.高空与交叉作业   违反下列行为给予10000-20000元处罚

	2.1
	高空作业平台临边、孔洞、深坑、边坡高处等地点未设置围栏、盖板，或围栏、盖板不符合要求的 
	

	2.2
	钢架柱梁、砼柱梁、屋架、竖梯、爬梯等没有平台或脚手架地方进行施工，未使用水平扶绳、垂直攀登自锁装置、安全网等保护措施的
	

	2.3
	高空作业未戴安全带，未扣挂上方牢固可靠处或者其他防坠措施
	

	2.4
	简易结构上作业未采取可靠防坠措施
	

	2.5
	高空作业未按规定佩戴工具袋，上下抛扔物件
	

	2.6
	手持工具进行垂直攀爬
	

	2.7
	交叉作业未及时进行信息沟通，没有采取错开垂直交叉地点或时间、搭设防护隔离设施或警示措施
	

	3.施工用电   违反下列行为给予5000-10000元处罚

	3.1
	施工用电未实行三相五线制，没有采用三级配电、二级漏电保护和TN-S接零保护系统
	

	3.2
	电气裸露部分没有采取隔离或绝缘措施，电器设备金属外壳未有接地
	

	3.3
	配电箱一台开关控制多台电器设备
	

	3.4
	配电箱、开关箱放置地点不牢固，容易被水淹、土埋，杂草没有及时清除
	

	3.5
	电缆截面不能满足用电负荷要求，导致电缆发热或绝缘破损的
	

	3.6
	电缆埋地、设架空敷设距离、深度不足，通过道路未有保护措施，埋地电缆未有标识
	

	3.7
	配电室没有配置消防措施
	

	3.8
	施工电源维修时未采取断电、上锁、设置警示牌、监护等措施
	

	3.9
	不按规定乱拉乱接电源，将电源线直接插入插座或勾挂闸刀上
	

	3.10
	电气线路、电气设备连接采用缠绕方式
	

	3.11
	移动照明灯具没有按照使用场所要求采用安全电压
	

	3.12
	露天电气装置未做好防雨措施的
	

	3.13
	未按规范要求装配电器设备
	

	4.脚手架与模板支撑系统  违反下列行为的给予10000-20000元处罚

	4.1
	钢管、扣件、竹排、铁丝等材料不符合要求，进入现场未经检查或试验
	

	4.2
	钢管立柱底部不牢固，未按规定设置扫地杆
	

	4.3
	脚手架立柱、横杆、连墙件间距过大，未按规定设置剪刀撑或支杆（抛撑）
	

	4.4
	脚手板未满铺或者存在空隙、探头板，脚手板未绑扎或压扣
	

	4.5
	脚手架或模板支撑系统在搭设过程中未按规定布置安全网
	

	4.6
	脚手架拆除顺序违反安全规定，上下同时拆除脚手架，采取整体推倒方式拆除脚手架
	

	4.7
	脚手架、模板搭设、拆除作业未设警示区域或专人监护
	

	4.8
	拆下的模板没有及时运到指定地点集中堆放，大量堆放在脚手架或临时搭设的工作台上
	

	4.9
	脚手架、模板支撑搭设未进行验收与挂牌就使用
	

	4.10
	模板、木料集中堆放时，距离火源小于10m，且料场四周没有设置消防器材
	

	5.起重机械与起重作业      违反下列行为给予10000-20000元处罚

	5.1
	人员从起重物下方停留或通过，或吊物从人头上越过
	

	5.2
	起吊物未绑扎牢固，起吊时偏拉斜吊，吊物未放稳时松钩
	

	5.3
	起吊大件或不规则组件未绑溜绳
	

	5.4
	起重机同时操作三个动作，接近满负荷同时操作两个动作
	

	5.5
	吊起重物时司机离开操作室
	

	5.6
	龙门吊或塔吊移动时人员上下扶梯
	

	5.7
	移动式起重机械在起吊重物时未打支脚或在松动地面作业时未垫钢板或枕木
	

	5.8
	暴雨、大风等恶劣气候进行高处、起重作业
	

	5.9
	卷扬机基座不稳定，卷筒与导向轮中心未对正，运行时钢丝绳小于五圈，运行时跨越钢丝绳
	

	5.10
	葫芦长期吊挂时不加保险绳，拆成单链使用，拉链人数超过规定要求
	

	5.11
	未经承载计算及批准利用管道、脚手架起吊物件
	

	5.12
	使用井架载人上下，电梯和井架安全门未设置
	

	5.13
	使用不合格的起重工器具或违规使用工器具
	

	5.14
	钢丝绳接触棱角处未垫包角
	

	5.15
	违反十不吊规定
	

	6.消防及危险化学品     违反下列行为的给予10000-20000元考核

	6.1
	在禁烟区内吸烟或流动吸烟的
	

	6.2
	易燃易爆物品、有毒有害物品、射源未按规定进行隔离、存放；易燃爆炸危险作业场所未有消防设施或装置，未使用防爆电器，未有警告标志，使用前未经验收
	

	6.3
	临时仓库的耐火等级不符合防火要求
	

	6.4
	仓库、宿舍、办公室、加工场、施工现场等场所不按规配置消防器材，移动、破坏消防设施或器材
	

	6.5
	堵塞、阻碍消防通道或消防设施
	

	6.6
	在易燃易爆物品附近动火作业间距不够
	

	6.7
	爆破作业未有安全措施
	

	6.8
	现场使用明火进行取暖
	

	6.9
	炸药与雷管、乙炔与氧气等容易引起燃烧、爆炸和其他化学反应的物质同车运输或共同存放
	

	6.10
	危险化学品装卸时未轻拿轻放，未采取防止撞击、倾倒措施
	

	6.11
	射线作业未经审批，各通道未挂警示标志，未设专人监护，作业人员未戴防护用品
	

	6.12
	未按规定使用危险化学品
	

	7.有限空间作业    违反下列行为给予10000-20000元处罚

	7.1
	作业前，未对有限空间进行危险和有害因素辨识，未制定安全技术措施，未制定紧急情况下的处置方案
	

	7.2
	有限空间作业没有办理审批许可手续
	

	7.3
	有限空间作业前，没有对有限空间内部可燃或有毒、有害气体浓度进行检测；作业过程或作业中断时，没有按照每隔30分钟测量一次
	

	7.4
	有限空间与其他系统连通的可能危及安全作业的管道没有采取有效隔离措施，有毒、有害气体可能通过管道进入有限空间
	

	7.5
	满足有限空间安全需要的通风换气设施、人员逃生救援装备、防止火灾和塌方等设备设施不齐全
	

	7.6
	有限空间作业区域无安全警示标志，出入口不畅通
	

	7.7
	作业时未设置专职监护人员，或监护人员私自离开
	

	7.8
	有限空间内没有使用36V电压以下的照明，在潮湿、狭小有限空间内作业没有使用12V电压照明。
	

	7.9
	违规将行灯照明的隔离变压器带进受限空间内使用
	

	7.10
	违规将氧气、乙炔等压力气瓶放置在有限空间内
	

	7.11
	作业人员离开有限空间作业点时，没有将所有作业工器具带出。作业后关闭有限空间人孔门前没有清点作业人员和作业工器具
	

	
	
	

	8.交通运输    违反下列行为给予5000-10000元处罚

	8.1
	车辆无行驶证，驾驶员无证驾驶
	

	8.2
	车辆状况不良，刹车、灯光装置不齐全
	

	8.3
	机动车辆超速行驶或争道、抢道
	

	8.4
	人货混载
	

	8.5
	在装载机货斗、货车、叉车等违规搭人
	

	8.6
	危险品运输时未办理相关手续
	

	9.焊接与切割    违反下列行为给予5000-10000元处罚

	9.1
	焊工施焊未戴手套，高空作业未做好防止焊花飞溅措施
	

	9.2
	不关乙炔、氧气气瓶、管道阀门，使用胶管拆弯方法切断供气
	

	9.3
	乙炔、氧气气瓶未做好防晒措施，乙炔气瓶横放、无回火器，乙炔、氧气胶管绑扎不牢
	

	9.4
	焊接、切割地点10米内存放易燃易爆物品，乙炔、氧气气瓶间距小于5米
	

	9.5
	对盛装油脂、可燃液体进行焊接、切割时未采取冲洗和置换措施
	

	10.修配加工与小型机具   违反下列行为给予5000-10000元处罚

	10.1
	机具安全装置不齐全
	

	10.2
	打锤时戴手套，挥动方向对人
	

	10.3
	穿手套操作车、刨、钻、铣、弯、切机械设备
	

	10.4
	使用有裂纹或磨损超标的砂轮片，使用切割砂轮片进行打磨
	

	10.5
	潜水泵运行时进入坑池
	

	10.6
	打磨、切割、焊接等作业时未使用护目镜
	

	10.7
	千斤顶加长手柄或超过规定人员操作
	

	11.吊篮作业    违反下列行为给予10000-20000元处罚

	11.1
	吊篮安装人员未持有效证件作业
	

	11.2
	吊篮安装完成后没有进行验收，没有第三方检验验收报告
	

	11.3
	吊篮安全锁缺失或未在检验有效期内
	

	11.4
	吊篮限位开关缺失或故障
	

	11.5
	吊篮电气配电箱功能不齐全，电气控制按钮、紧急停运按钮等动作不可靠
	

	11.6
	吊篮本体上无编号、额定载重量、操作注意事项等安全警示标牌
	

	11.7
	悬挂机构存在缺陷，或工作钢丝绳、安全钢丝绳存在折弯、断股等缺陷
	

	11.8
	配重不符合使用说明书要求，配重块破损严重等
	

	11.9
	吊篮内作业人员超过或少于2人
	

	11.10
	吊篮内2名作业人员没有使用2条独立设置的安全绳
	

	11.11
	吊篮内堆放过多物品，超载使用
	

	11.12
	吊篮内放置乙炔瓶、氧气瓶等易燃易爆物品
	

	
	
	

	12.土石方施工   违反下列行为给予5000-10000元处罚

	12.1
	斜坡上浮石前未清理，基坑开挖临边、斜坡未有可靠防护围栏
	

	12.2
	有地下水或地面水流入基坑未采取排水或降水措施
	

	12.3
	堆土距离边坡边缘不足0.8米,高度超1.5米
	

	12.4
	爆破作业未设警戒范围及信号标志，未派专人指挥
	

	12.5
	深基坑或地质复杂基坑未采取支护措施
	

	13.桩基及地基处理     违反下列行为给予5000-10000元处罚

	13.1
	移动桩架时未采取防倾倒措施
	

	13.2
	人工挖孔桩未有可靠护壁并设专人监护
	

	13.3
	强夯区域未设警戒区域
	

	14.混凝土结构施工    违反下列行为给予5000-10000元处罚

	14.1
	松动或悬挂模板、扣件、混凝土块未及时清理
	

	14.2
	钢筋冷拉两侧2米未设警戒区域，使用不符合要求冷拉夹头，冷拉卷扬机处未设档板
	

	14.3
	钢筋绑扎未采取防止倾倒和人员坠落措施
	

	14.4
	振动器操作人员未穿胶鞋、戴绝缘手套
	

	15.烟囱工程   违反下列行为给予5000-10000元处罚

	15.1
	烟囱工程未划分危险区，未设置围栏和警告牌
	

	15.2
	烟囱入口通道未搭设符合规范要求的防护隔离层
	

	15.3
	烟囱井架未按规定设置缆风绳
	

	15.4
	烟囱平台未按规定设置栏杆与安全网
	

	15.5
	烟囱外侧使用吊篮进行作业时未设保险钢绳、防护绳，人员未扣安全带
	

	16.调试    违反下列行为给予5000-10000元处罚

	16.1
	电气设备受电前、机械设备试转前，未有警戒区域，未设专人监护
	

	16.2
	对运行设备的旋转部分进行清扫、擦拭或润滑
	

	16.3
	在带有压力管道、阀门进行检修工作
	

	16.4
	违反两票制度
	

	16.5
	对安装或消缺电气线路未挂警示牌
	

	16.6
	其他违反电厂运行规定违章行为
	


1) 对于管理性违章行为，如无方案施工、违章指挥或强令冒险作业、安全管理职责履职不到位、上级专项工作或安全检查整改落实不及时、屡教不改等行为的，要加倍进行处罚；
2) 对于有监理单位监督的施工合同，发现上述习惯性违章行为对施工单位进行处罚的，如果监理单位没有履职到位的，甲方有权按照相同的处罚标准对监理单位进行考核。
9. 上述甲方对乙方的安健环违约金扣缴或经济处罚从甲方应付乙方合同费用、监管资金或监管资金中直接给予扣除（此并不构成甲方违约）。尚不足部分的金额，由乙方于收到违约金或处罚单一个月内另行向甲方一次性付清，否则每日按逾期未付款金额千分之五的标准计算向甲方支付滞纳金，直至付清全部欠款（含本金和滞纳金）。
10. 如乙方是承包项目安健环监理承包方，因监理职责履行不到位造成安健环事故、事件或者发生安健环违约金扣缴或处罚的，甲方除对被监理方实施违约处罚外，可对监理单位处以被监理方同等违约处罚。
11. 在任何情况下，不因为甲方对乙方发生安健环事故事件或其安健环违规、违法、违章等行为进行违约金扣缴或经济处罚而免除乙方应负的安健环责任、法律责任、赔偿补偿责任、善后处理责任及其他义务。
12. 对于乙方其自身本应独立主动地负责依法依规进行处理的任何纠纷或者事故事件，当因乙方拖延慢作为或回避不作为而扩散漫延影响到或者损害到甲方的声誉形象等任何权益之时，甲方基于保护本身的权益免受伤害，有权选择主动参与到乙方该纠纷或者事件的合情合理调解和依法依规处理。但甲方对乙方该纠纷或者事故、事件任何形式的参与和处理，并不导致乙方其自身本应独立承担的任何责任和义务等发生转移、变更、减少、减轻、终止等任何形式的改变，即乙方自身本应独立承担的任何责任和义务仍然由其全部承担。
13. 上述责任和违约处罚，不包括因安健环问题而来自政府的问责、罚款和其它索赔等。来自政府的问责、罚款和其它索赔等，因乙方原因造成的，全部由乙方承担。
7、 协议的货币种类
本协议中所涉及的费用、处罚、罚款、违约金、赔偿、补偿等的计量货币币种均为人民币。
8、 组成协议的文件及解释顺序
组成本协议的各个文件应该是一整体，彼此相互解释，互为说明。本协议的文件及优先解释顺序如下：
1. 本《安健环协议》条款和附件，以及有关法律、法规和规范性文件要求；
2. 甲乙双方另行每次签订生效的项目合同条款及附件； 
3. 甲方及其各属下分公司、分支机构、各中心或各部门等制定实施的规章制度、操作规范，以及现场公示的标语、提示、警告、宣传、通知等任何形式的管理要求；
4. 乙方及其各属下分公司、分支机构、各中心或各部门等制定实施的规章制度、操作规范，以及现场公示的标语、提示、警告、宣传、通知等任何形式的管理要求；
5. 双方就安健环事项进行培训、考核、整改等过程监管当中所书面下发的文件要求。
9、 协议争议与仲裁
1. 本协议执行过程中，如发生争议，由双方协商解决；若经协商不能解决争议的，可以由项目所在地行业主管部门通过调解的方式解决。调解不成的，任何一方均有权向项目所在地有管辖权的法院提起诉讼。
2. 除非生效判决另行确定，各方为诉讼而实际支付的费用（包括但不限于诉讼费和合理的律师费、保全费用、执行费用）由败诉方承担。
3. 因本项目乙方原因引起或乙方派出现场人员或乙方作为责任主体而导致的纠纷诉讼或仲裁案件，均由乙方负责承担。争议案件发生后，乙方应指定专人负责并聘请律师全过程妥善解决，若因此造成甲方或相关第三方的费用或损失，均由乙方承担或支付赔偿。
10、 协议生效及有效期限
1. 本协议经双方法定代表人或授权代表人签字盖章后生效。
2. 甲乙双方签订本协议有授权代表人的，应将其法定代表人证明书、授权代表人的授权委托书等作为本协议的附件。
11、 协议的份数及移交执行
1. 本协议一式四份，甲方执三份，乙方执一份，均具有同等法律效力。
2. 甲方可通过制度颁布宣贯实行、办公系统合同审批流程会签备查、扫描件或复印件信息采集移交等多种有效可行之形式，将本协议版本传达至现场安健环管理者；乙方须自行通过本协议扫描件或复印件分发移交、自行组织培训教育宣传落实等多种有效可行之形式，将本协议传达至现场进场的所有人员，以便现场人员更好地遵照执行本协议。 


	委托人(甲方)

	名称(或姓名)
	桂林市深能环保有限公司
	合同专用章
或
单位公章







    年  月  日

	
	法定代表人
	(签字或签章)
	

	
	委托代理人
	(签字或签章)
	

	
	联系(经办)人
	宋工
	

	
	住所
(通讯地址)
	桂林市临桂区山口生活垃圾卫生填埋场
	邮政
编码
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	电话
	0773-6776620
	邮箱
	
	

	
	开户银行
	中国建设银行桂林城中支行
	

	
	账号
	45001635506059888666
	

	受托人(乙方)
	名称(或姓名)
	   深圳市航天新材科技有限公司
	合同专用章
或
单位公章





     年  月  日

	
	法定代表人
	(签字或签章)
	

	
	联系(经办)人
	陈博
	

	
	住所
(通讯地址)
	[bookmark: _GoBack]深圳市南山区西丽街道西丽社区留仙大道7025号烯创科技大厦A座1701
	邮政
编码
	518063
	

	
	电话
	0755-86531060
	邮箱
	6459187@qq.com
	

	
	开户银行
	招商银行深圳科技园支行
	

	
	帐　　号
	7559 3166 8210 301
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廉政合同
甲方：桂林市深能环保有限公司
乙方：深圳市航天新材科技有限公司
为促进企业廉政建设，加强项目管理，经甲乙双方平等协商，同意共同遵守以下约定：
1. 项目名称：桂林市深能环保有限公司2026年飞灰稳定化处理采购  
2. 编号
3. 甲乙双方应遵守的廉政守则
3.1 甲方工作人员不准从事下列行为
3.1.1 利用职务上的便利，向乙方泄露甲方的项目机密，或从事与项目有关的中介活动，向乙方收取好处费或中介费。
3.1.2 利用职务上的便利，挪用、拆借项目资金给乙方，或无偿向乙方提供合同范围外的物资，或在招标过程、项目管理、项目结算等方面以损害甲方利益为代价，从乙方谋取不正当利益。
3.1.3 在招标投标、项目管理、办理价款结算和支付的过程中，人为设置障碍，索要和收受乙方赠送的现金、股票、股权、各种有价证券、支付凭证或贵重物品等。
3.1.4 接受乙方发出的旅游、健身、娱乐活动等邀请以及可能影响公务的宴请。
3.2 乙方工作人员不准从事下列行为
3.2.1 以任何理由，向甲方工作人员赠送现金、股票、股权、各种有价证券、支付凭证或贵重物品等。
3.2.2 以任何理由，向甲方工作人员发出旅游、健身、娱乐活动等邀请以及可能影响公务的宴请。
3.2.3 有不正当竞争、串通投标等违法违规行为。
4. 监督与追究
4.1 甲方工作人员违反上述廉政守则，甲方将按照有关规定做出处理。
4.2 甲方工作人员违反上述3.1.3规定，乙方有权保护自己的合法权益，向甲方的监督部门举报，甲方将按规定给予办理，办理情况及时通报乙方。
4.3 甲方工作人员被查出违反上述廉政守则，以任何理由收受乙方所赠钱物，甲方除按规定给予违纪人员处理外，还将对乙方进行追究。
4.4 不论何种原因，乙方如发生上述违反廉政守则的行为，甲方将记录在案，并可能因此取消乙方继续参与本项目投标或承包本项目的资格。并有权拒绝乙方参加集团其他项目的投标。
5. 其他
5.1 本合同作为相关项目合同的附件，与相关项目合同具有同等的法律效力。
5.2 本合同的时效与相关的项目合同相同，但项目合同失效后，甲乙双方仍发现对方有违反上述廉政守则行为时，甲乙双方均保留追溯对方的权利。
   
甲方（盖章）：桂林市深能环保有限公司
          年     月     日


乙方（盖章）：深圳市航天新材科技有限公司
      年     月      日
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