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[bookmark: _Toc404195400][bookmark: _Toc406669472]一、项目简介
目前交易集团大楼数据中心服务器内存资源已接近饱和，部分业务系统面临性能瓶颈。为确保交易集团业务系统稳定、高效运行，现计划对交易集团大楼数据中心服务器进行内存扩容/升级采购。本项目拟采购一批高性能服务器内存条，要求供应商提供符合技术规格的正品硬件、相关的安装配送及维保服务。
二、项目情况
项目地点：深圳市南山区智谷产业园A座交易集团大厦数据中心。
应用场景：用于私有云统一安全运维管理系统、存储设备、WEB应用防火墙等核心业务服务器的内存扩容。
[bookmark: _Toc404195402][bookmark: _Toc406669474]三、技术要求
（一）产品技术规格要求
本次采购的内存条必须严格满足以下技术指标，且需确保与现网主流服务器品牌（如华为、浪潮、戴尔、惠普等）完全兼容：
	序号
	指标项
	具体技术要求

	1
	内存类型
	DDR4 SDRAM (ECC Registered / RDIMM)

	2
	单条容量
	128GB

	3
	频率速率
	3200MHz (PC4-25600) 及以上，向下兼容2933/2666MHz

	4
	纠错功能
	必须支持 ECC (Error Correcting Code) 纠错功能，确保数据完整性

	5
	电压标准
	1.2V (标准电压)

	6
	兼容性
	必须兼容现网主流服务器主板，提供兼容性测试报告或承诺函

	7
	品牌要求
	接受国际一线品牌（如三星、海力士、美光）或国内知名品牌（如浪潮、华为、紫光等），不接受无品牌或杂牌产品。


（二）数量需求
预计采购数量：40条
（3） 质量与质保要求
正品承诺：供应商必须提供原厂正品证明，支持原厂序列号查询，严禁提供翻新货、二手货或假冒伪劣产品。一经发现，采购人有权拒绝收货并追究法律责任。
质保期限：所供产品需提供至少 3年 原厂免费质保服务（或终身质保，视品牌政策而定）。
故障更换：质保期内出现非人为损坏的质量问题，供应商需在 2个工作日 内提供备件更换服务（只换不修）。
（三）服务要求 
送货上门：供应商负责将货物安全运送至深圳市南山区智谷产业园A座指定机房位置。
安装支持：供应商需派遣专业技术人员现场配合（或根据采购人要求）进行内存条的安装上架工作。
兼容性测试：安装完成后，需配合采购人进行开机自检、压力测试及系统稳定性测试，确保新内存与原有硬件无缝协同，宕机或识别错误现象。
四、商务要求
意向合作方应为在中华人民共和国注册的法人机构或其他组织，具有拟合作内容相关项目经验。
五、报价要求
本次征集深圳交易集团数据中心内存硬件采购项目，须按要求进行报价。
六、有效期
本公告发起之日起三个工作日内。
七、其他
本公告仅用于意向征集，不构成任何要约或要约邀请，实际项目采购、建设方式、预算等根据征集情况另行确定。
如有意向，请填写附件表格并加盖公章后发至指定邮箱:lixueming@szexgrp.com，联系人：李工，电话：15302279452。
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