[bookmark: OLE_LINK1]笋岗仓库402栋改造项目拆除工程及垃圾清运工程招标公告

[bookmark: _Toc86312565][bookmark: _Toc68192075]1. 招标条件
[bookmark: _Toc68192076][bookmark: _Toc86312566]本招标项目为笋岗仓库402栋改造项目拆除工程及垃圾清运工程，招标人为深圳市安纳班纳梧桐雅居投资有限公司。项目资金由招标人自筹，项目已具备招标条件，现进行公开招标，有意向的潜在投标人（以下简称投标人）可前来投标。
2. 项目概况与招标范围
2.1招标内容: 
2.1.1项目概况：
笋岗仓库402栋改造利用项目位于罗湖区笋岗街道田心社区梅园路12号，距地铁7号线笋岗站仅100米。本项目占地3239㎡，土地性质为国有已出让用地，用途为仓库用地，土地使用期限为1991- 2021年；总建筑面积约11138.56㎡（应以实际现状测绘为准）。项目现状为一栋七层仓库楼，首层以快递物流、分拣、批发等业态为主，楼上主要满足艺展片区企业的仓储需求。本项目改造整体定位为融合loft长租公寓、配套商业与运动社交空间的复合型现代化公寓社区。
2.1.2招标范围：
本次拆除工程范围包括但不限于本仓库1-7层改造楼栋室内装饰拆除工程及垃圾清运（拆除范围详见附件2.1）（具体以发包人要求为准），工程承包范围包括（但不限于）： 
（1）拆除范围内所有建筑物内部构筑物（含水吧、造景、服务台等）、装饰构建、附着物、设施、设备（电力、水力、燃气、通信、空调、消防、其它专线等）、装饰（含地面、墙面、天花饰面装饰、龙骨、预埋件（结构墙柱梁不受破坏）、隔墙（轻质隔墙、二次隔墙、外墙等）、门窗（含外墙窗）、栏杆、灯具等拆除内容。 
（2）保留梁、柱、墙、板等结构（结构不受破坏），拆除范围包含但不限于上述范围，所有的细目详根据现场情况及发包人要求为准。
（3）考虑拆除安全和整体建筑结构安全，本次拆除范围保留南北两侧楼梯间隔墙和电梯井道隔墙（详见附件3）；其余隔墙拆除完成并拆除至结构面；
（4）首层地面装饰层拆除完成并移交结构面；首层超过周边市政道路标高部分须经设计单位核算，应视具体设计方案要求，并由总承包单位实施，不在本次拆除范围内。
（5）所有拆除物的解体、清运及废弃物综合处理与利用，拆除产生的一切建筑废弃物、场地生活垃圾及松散石方(石碴)（如有）外运及弃置，以及场地平整及清理，具体以发包人要求为准。 
（6）场地红线范围分块拆除施工，使用围挡分隔，必须符合《深圳市建设工程安全文明施工标准》等。 
（7）考虑外墙拆除需求，需按深圳安全文明施工管理要求搭设整体脚手架进行围蔽防护，并在本拆除工程完成后拆除该脚手架；拆改实施期间需做好对现电梯的保护，并在完成拆除工程后移交。。
（8）无论发包人有无场地内管线迁改计划，承包人必须对场地内所有室外管线接口应采取保护措施（包括但不限于：电力、水力、 燃气、通信、其它专线等），管道线路的封堵，拆除单位负责完成，施工场地的临水、临电和通信（含申办手续、接驳等）由拆除单位负责完成，费用包含在综合单价中。拆除单位需对场地管线进行排查，因未排查导致后果由拆除单位负责。负责场地内及场地周围保护措施 及管线产权单位的配合。电表前端电缆（含电表）、电力设备（含变压器、高低压配电柜等附属设备）、水表前端（含水表）、供水管道、 通信管线及消防设备等设施归产权单位所有且不计入承包人残值回收范围，但承包需积极配合产权单位或发包人进行拆除作业。 
（9）危大工程的专家评审方案（如需），编制要求按照深圳市住房和建设局关于发布《深圳市拆除工程技术指引的通知》（2019年12月24日），邀请专家需建设主管部门或建设单位认可，且论证通过。拆除过程中涉及安全的论证评审由拆除单位邀请专家论证。 
（10）施工期间充分满足周边地块正常使用的道路交通要求。 
（11）负责周边业主、学校、商业中心、交通等涉及单位的沟通协调工作。
（12）完成本项目的施工许可、备案相关工作（如需），包括但不限于拆除施工备案、房屋拆除施工组织方案、建筑废弃物减排及综合利用方案等，项目遗留租户拆迁配合工作（如需）。
（13）其它发包人指定的工作。
（14）所有的细目详根据现场情况及发包人要求为准，发包人在实施过程中根据本工程实际情况有权增减部分内容，承包人不能拒绝执行。
在本合同生效后，发包人有权调整本项目工程范围或取消项目，若承包人尚未开展实质性工作的，发包人可书面通知乙方解除本协议，承包人不得因此要求发包人承担违约责任。
2.1.3质量标准要求：合格。
2.1.4技术标准要求：
符合国家和地方现行规范、规程、标准的规定。
2.1.5计划工期：
不超过90日历天（具体以签订合同为准）。
计划开工日期2026年09月05日（工期起算时间以场地移交日期或监理人下发的开工令载明日期先发生为准） 
计划竣工日期：2026年12月04日 
2.2最高投标限价为人民币150.00万元，如投标人投标报价超出最高限价，投标将予以否决。
[bookmark: _Toc68192077][bookmark: _Toc86312567]3. 投标报名及资格要求
3.1投标人资质要求：
1、具备建筑工程施工总承包三级或以上资质；
2、具备在有效期内的安全生产许可证。
3.2投标人项目经理（建造师）要求：
1、具备国家二级或以上注册建造师（建筑工程专业）执业资格
2、具备有效的安全生产考核合格证书（B证）
注：若拟派项目经理为一级注册建造师，所提交的一级注册建造师电子注册证书具体要求详见《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40号）；若拟派项目经理为二级注册建造师，所提交的二级注册建造师电子注册证书具体要求详见各省关于二级注册建造师电子证书的实行通知或相关规定。
3.3其他要求：单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目招标。
3.4投标报名时间: 自2026年7月24日12时00分至2026年7月30日17时00分（北京时间，下同）；
3.5报名文件:投标人报名时需按附件格式提交资格审查文件。
[bookmark: _Toc86312568][bookmark: _Toc68192078]4. 招标文件的获取
4.1招标人对报名投标单位进行资格预审和考察，确定符合资格单位入围后续投标阶段。
4.2招标人后续通知入围投标人领取招标文件，获取时间：以招标方通知为准；
4.2获取地点：需带法定代表人证明书及法定代表人身份证复印件（加盖投标人公章）、授权委托书及被授权人身份证复印件及联系方式（加盖投标人公章）到深圳市罗湖区清水河一路罗湖投控大厦B座20楼成本合约部领取；
4.3联系人及电话：朱工 0755-82667429
4.4如未按上述要求获取招标文件，招标人将不接收该投标人所递交的投标文件。
[bookmark: _Toc86312570][bookmark: _Toc68192080][bookmark: _Toc534211215]5. 发布公告的媒介
本次招标公告同时在深圳阳光采购平台（https://www.szygcgpt.com）上发布，其他媒体转载无效。
[bookmark: _Toc86312571][bookmark: _Toc68192081]6. 联系方式
招 标 人：深圳市罗湖投资控股有限公司
地    址：深圳市罗湖区清水河一路罗湖投控大厦B座20楼成本合约部
联 系 人：朱工
电    话：0755-82667429（工作日：9：00-12：00  14：00-18：00）

7.答疑事项
7.1 本项目实行线上答疑，凡对招标文件有任何疑问的（包括认为招标文件的技术指标或参数存在排他性或歧视性条款），请投标人于2026年7月27日下午17:00前，将疑问资料加盖公章扫描件发送到1350265143@qq.com邮箱，逾期不受理。
7.2 投标人有义务在招标活动期间浏览本公告“七、发布公告的媒介”中的相关网站，招标人在上述网站上公布的与本次招标项目有关的信息视为已送达各投标人。招标人将答疑情况或相关的补充公告（说明）在相关网站公布，请投标人及时关注本项目的投标答疑情况。投标人因疏忽，未及时登录相关网站了解相关的答疑情况及补充说明，产生的不利后果由投标人自行承担。










附件：资格审查材料
（一）投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮箱（接收招标文件）
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传真
	
	网 址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	拟派项目负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	高级职称人员
	

	营业执照号
	
	
	中级职称人员
	

	注册资金
	
	
	初级职称人员
	

	开户银行
	
	
	技  工
	

	账号
	
	
	其他
	

	经营范围
	

	备注
	


注：
1、投标人应当尽可能提供详细的自身情况，包括但不限于业务范围、注册资金、所有权状况、组织机构及职能、人员构成、项目当地的办事机构类型、其他需要说明的情况等。
2、本表不够时可复制和扩展，并请在本表后附公司简介、营业执照、组织机构代码证书、税务登记证书、或者加载统一社会信用代码的营业执照、资格证明文件等复印件且加盖单位公章。

附：公司简介、经年检的营业执照












































附：资格证明文件

投标人资格证明文件

（1）投标人须具有独立法人或合伙制企业或其他组织资格；
（2）具备建筑工程施工总承包三级或以上资质；
（3）具备在有效期内的安全生产许可证。
附：投标人认为应补充提供的其他文件资料或说明等
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（二）近5年完成的类似项目情况表
	序号
	项目名称
	签订合同日期
	合同金额
（万元）
	项目所在地
	建设单位名称
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


备注：
1.投标人必须如实填写，并保证内容真实可靠，如有弄虚作假，将取消投标资格。
[bookmark: _GoBack]2.近5年指从2021年7月1日起计算，以合同签订时间为准。
3.按合同签订时间，须提供合同关键页复印件（关键页包括但不限于合同名称、标的、金额，签字盖章页）或相关订单、票据证明材料。
4.投标人应做好准备，如需核对合同原件内容，则须在要求时间内及时提供。





















