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河套科创中心运营项目自行监测委外服务项目询价文件
致报价人：
我司拟就“河套科创中心运营项目自行监测委外服务项目”进行公开询价活动，采用经评审的最低价法选取承包商，现欢迎贵司参与询价。
1、采购内容及要求
对监测计划表的项目内容进行自行监测。要求根据排污许可证上自行监测<手工监测采样方法及个数、手工测定方法（优先）或国家、行业要求方法>进行采样及检测，未在排污许可证上说明的检测方法需按照国家或者行业要求的方法，出具CMA或CNAS报告。
2、询价人组建询价小组，根据相关的法律、法规、制度及询价文件进行审查、质疑、评估、比较。
3、评审流程及方法
3.1 询价人发放询价文件，报价人依据询价文件的要求，综合考虑后编制报价文件并送达；
3.2 询价小组会按照报价人报价由低至高排名顺序依次评审，发现询价文件不足，或者有疑问时，联系相应报价人澄清，在满足询价人需求的前提下，按经评审的最低价法确定承包商。
4、报价人须知
4.1 报价人提供的报价文件必须满足相关的规范和询价文件规定的技术要求；
4.2报价人在报价过程中所发生的一切费用自行负责；
4.3 报价文件有下列情况之一，将按废标处理：
（1）报价书无法定代表人或委托代理人签章；
（2）报价文件未对询价文件作出实质性的响应；
（3）法律、法规规定的其他情况。
4.4 下列情况之一出现，询价人有权重新询价或采用其他方式进行采购：
（1）中选人不按约定内容签署合同，询价人可以按照采购小组提出的中标候选人名单排序依次确定其他报价候选人为中选人，也可以重新采购；
[bookmark: _Hlt42848264]（2）法律、法规规定的其他情况。
5、资质要求
5.1 报价人必须是在中国境内注册、具有独立法人资格的企业或事业单位。本项目不允许联合体投标。证明材料：提供有效的营业执照或事业单位法人证书或其他主体证明文件扫描件
5.2 报价人应具有省级以上市场监督管理部门颁发的检验检测机构资质认定证书，提供CMA计量认证证书及相关附件复印件加盖公章。
6、报价人的报价应包含运费、人工费、监测费、差旅费、税费等关于本项目的所有费用，该项目报价上限价为30000元。
7、付款方式： 
乙方按甲方要求完成项目内容，并通过甲方验收合格后甲方向乙方一次性支付全部款项，付款时乙方需开具符合要求的增值税专用发票，甲方见票后60日历日内办理付款。
8、服务期：自合同签订之日起8个月
[bookmark: _GoBack]9、递交报价文件截止时间：2026年 9 月 3 日 15点 0分
10、递交报价方式：将报价文件发送到采购专用邮箱：purchase@szhwts.com。（请在邮箱上注明投标项目名称）。
11、项目评审地点：深圳市宝安区松岗街道江边社区江畔路388号深圳市环保科技集团股份有限公司辅助工程楼二期2楼会议室。
12、本询价文件解释权归询价人。
13、附录：
（1）项目自行监测计划表
（2）报价文件格式

                           询价人：深圳市环保科技集团股份有限公司
联系人：黄工
联系电话：075583116870


（1）项目自行监测计划表
深圳市环保科技集团股份有限公司
河套科创中心运营项目自行监测委外服务项目
自行监测计划表

	序号
	检测类别
	项目内容
	计划时间
	检测频次
	采样要求

	1
	废水比对监测
	COD、氨氮、pH 计、流量计
	9月份、10月份
	1
	

	2
	废水总排口DW002
	总磷、悬浮物、五日生化需氧量、总余氯、粪大肠菌群数*（MPN/L）、总氮、石油类
	9月份
	1
	混合采样至少3个混合液

	3
	噪声
	昼夜
	9月份
	1
	

	4
	废水总排口DW002
	总磷、悬浮物、五日生化需氧量、总余氯、粪大肠菌群数*（MPN/L）、总氮、石油类
	10月份
	1
	混合采样至少3个混合液

	5
	废水总排口DW002
	急性毒性（HgCl2 毒性当量）、总有机碳
	10月份
	1
	

	6
	噪声
	昼夜
	10月份
	1
	

	7
	有组织废气DA003
	臭气浓度、氨气、硫化氢
	10月份
	1
	

	8
	有组织废气DA001
	甲醇、硫酸雾、氮氧化物、甲苯、氯化氢、光气、二氯甲烷、三氯甲烷
	10月份
	1
	

	9
	有组织废气DA002
	甲醇、硫酸雾、氮氧化物、甲苯、氯化氢、光气、二氯甲烷、三氯甲烷、氨气
	10月份
	1
	

	10
	有组织废气DA004
	臭气浓度、氨气、硫化氢
	10月份
	1
	

	11
	有组织废气DA001
	VOC
	10月份
	1
	

	12
	有组织废气DA002
	VOC
	10月份
	1
	

	13
	厂区内无组织废气
	非甲烷总烃
	10月份
	1
	

	14
	厂界无组织废气
	VOCs、甲醇、甲苯、氮氧化物、硫酸雾、氯化氢、光气、二氯甲烷、三氯甲烷，臭气浓度、氨气、硫化氢
	10月份
	1
	

	15
	噪声
	昼夜
	2027年3月份
	1
	


说明：上面采样计划时间可根据实际情况进行调整。
	


（2）报价文件格式


报价文件






      项目名称：






















      报价人名称 ：

      日      期 ：


附件1：
报 价 函
致：
根据贵方为项目的询价邀请，签字代表（全名、职务）经正式授权并代表报价人（报价人名称）提交下述文件：
应至少包括以下文件：（均需加盖红章）
□报价函
□营业执照复印件
□其他（询价文件要求的资料或报价人认为有必要提供的其他资料）
□报价一览表；
据此函，签字代表宣布同意如下：
1、本次报价所报内容完全按照询价文件要求填报，所有内容都是真实、准确的。
2、报价人将按询价文件的规定履行全部合同责任和义务。
3、报价人已详细审查全部询价文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
4、本次报价有效期为90个日历天。
5、报价人同意提供按照贵方可能要求与其报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的询价或收到的任何询价。

报价人名称：                        （盖公章） 
报价人代表签字：

联系电话：      
地址：
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附件2：
营业执照复印件


附件3：
（其它）


附件4：
报价一览表
项目名称：河套科创中心运营项目自行监测委外服务项目 
询价人名称：深圳市环保科技集团股份有限公司
	服务名称
	服务需求
	报价

	河套科创中心运营项目自行监测委外服务
	详见《询价文件》第1条
	

	备注：
1.该报价含    %税率增值税专用发票(开票)税费、含运费、人工费、监测费、差旅费及其它与本项目相关的所有费用。
2.该项目不含税总报价为      元。



报价人名称：                         
（盖章）

报价人代表签字：

联系电话：

日期：    年  月  日


2

