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龙岗分公司废气排放口视频监控采购项目询价文件
致报价单位：
我司拟就“龙岗分公司废气排放口视频监控”项目在进行公开询价活动，采用经评审的最低价法选取承包商，现欢迎贵司参与询价。
1、 询价内容：采购废气排放口视频监控系统一套（含设备供货、安装、调试及联网），用于龙岗分公司3个尚未安装视频监控的有组织排放口（焚烧烟气排口已安装），实现监测点位视频监控全覆盖，满足HJ 1405-2024《排污单位污染物排放口监测点位设置技术规范》的合规要求。
参数及要求：1.1、摄像头：3台，分辨率不低于2560×1440，支持白光/红外双补光（最远30m）、电动变焦、3D数字降噪、宽动态、IP67防尘防水，支持Smart侦测及报警输入输出，内置麦克风。
1.2、录像机：1台，支持H.265/H.264编码，支持800万像素高清网络视频预览、存储与回放，自带4个SATA接口，最大支持16路本地同步回放，支持萤石云服务及手机远程预览/回放/配置。
1.3、存储要求：配置4块8TB监控级硬盘，确保录像保存时限不少于1年。
1.4、网络传输：3对无线网桥（传输距离0.5公里），1台POE交换机（8个千兆PoE电口+2个千兆电口，整机最大PoE输出功率80W），支持联网传输、断网重连、远程查看实时视频和录像。
1.5、视频性能：分辨率不低于200万（1920×1080）像素，帧率不低于30fps，具备动态捕捉、逆光补偿、夜视功能。
1.6、监控范围：覆盖3个排放口工作平台的所有采样探头、监测孔等，实现对手工监测和自动监测系统运维活动的有效监控。
1.7、安装及施工：包含立杆、布线、安装、调试、五金配件、高空施工及联网通讯协议编写等全部施工内容，供应商负责安装调试至系统正常运行。
1.8、质保要求：设备质保期不少于1年，质保期内免费维修或更换。
请根据以上要求补全报价一览表信息，报价人可选择于公示期间自行前往现场进行踏勘根据实际情况进行评估报价；询价人不能保证提供给报价人的相关资料的准确性及完整性，报价人可到项目现场踏勘以充分了解项目位置、地形地貌、周边环境、及其它任何足以影响投标的情况，任何因忽视或误解项目现场情况而导致的费用索赔或服务期延长申请不获批准。踏勘地址：深圳市龙岗区龙岗街道龙岭南路64号深圳市环保科技集团有限公司龙岗分公司，现场联系人：罗工：13632586415。
2、询价人组建询价小组，根据相关的法律、法规、制度及询价文件进行审查、质疑、评估、比较。
3、评审流程及方法
3.1 询价人发放询价文件，报价人依据询价文件的要求，综合考虑后编制报价文件并送达；
3.2 询价小组会按照报价人报价由低至高排名顺序依次评审，发现询价文件不足，或者有疑问时，联系相应报价人澄清，在满足询价人需求的前提下，按经评审的最低价法确定承包商。
4、报价人须知
4.1 报价人提供的报价文件必须满足相关的规范和询价文件规定的技术要求；
4.2报价人在报价过程中所发生的一切费用自行负责；
4.3 报价文件有下列情况之一，将作为废标处理：
（1）报价书无法定代表人或委托代理人签章；
（2）报价文件未对询价文件作出实质性的响应；
（3）法律、法规规定的其他情况。
4.4 下列情况之一出现，将视为询价失败，询价人有权重新询价或采用其他方式进行采购：
（1）候选人不按约定内容签署合同，询价人可选择符合评审要求的其他报价人重新签订合同；
[bookmark: _Hlt42848264]（2）法律、法规规定的其他情况。
5、资质要求
5.1 报价人必须是在中华人民共和国境内注册（不含港、澳、台地区）的独立法人机构，且具备该采购项目的经营资格。提供有效的营业执照复印件并加盖报价人公章。本项目不允许联合体投标。
6、报价人的报价应包含运费税费等关于本项目的所有费用，该项目报价上限价为37000元。
7、付款方式： 货到付款。供方负责送货至需方，需方验收合格后，供方开具符合要求的增值税专用发票，需方见票后60日历日内付款。
8、交货期：合同签订后10个日历日内送货上门安装（深圳市龙岗区龙岗街道龙岭南路64号）。
9、递交报价文件截止时间：2026年 10月12日15点00分
[bookmark: _GoBack]10、递交报价方式：将报价单和公司相关资料发送到采购专用邮箱：purchase@szhwts.com。（请在邮箱上注明投标项目名称）。
11、项目评审地点：深圳市宝安区松岗街道江边社区江畔路388号深圳市环保科技集团股份有限公司辅助工程楼二期2楼会议室。
12、本询价文件解释权归询价人。
13、附录：
（1）报价文件格式

                           询价人：深圳市环保科技集团股份有限公司
联系人：李工
联系电话：13926587503	





（报价文件格式）
报价文件






      项目名称：






















      报价人名称 ：

      日      期 ：


附件1：
报 价 函
致：
根据贵方为项目的询价邀请，签字代表（全名、职务）经正式授权并代表报价人（报价人名称、地址）提交下述文件份：
应至少包括以下文件：（均需加盖红章）
□报价函
□营业执照复印件
□其他（询价文件要求的资料或报价人认为有必要提供的其他资料）
□报价一览表；
据此函，签字代表宣布同意如下：
1、本次报价所报内容完全按照询价文件要求填报，所有内容都是真实、准确的。
2、报价人将按询价文件的规定履行全部合同责任和义务。
3、报价人已详细审查全部询价文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
4、本次报价有效期为90个日历天。
5、报价人同意提供按照贵方可能要求与其报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的询价或收到的任何询价。

报价人名称：                        （盖公章） 
报价人授权代表签字：

报价人授权代表职务： 
联系电话：      
地址：
电话：                
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附件2：
营业执照复印件


附件3：
（其它）


附件4：
报价一览表
项目名称：龙岗分公司废气排放口视频监控
	序号
	          详细         名称
	型号
	单位
	数量
	单价
	总价
	备注

	1. 
	摄像头
	
	台
	3
	
	
	

	2. 
	摄像头支架
	
	个
	3
	
	
	

	3. 
	防水盒
	
	个
	4
	
	
	

	4. 
	录像机
	
	台
	1
	
	
	

	5. 
	硬盘
	8TB
	块
	4
	
	
	

	6. 
	无线网桥
	
	对
	3
	
	
	

	7. 
	POE交换机
	
	台
	1
	
	
	

	8. 
	电源线
	
	卷
	1
	
	
	

	9. 
	网线
	
	套
	1
	
	
	

	10. 
	机柜
	
	个
	
	
	
	

	11. 
	显示器
	
	台
	1
	
	
	

	12. 
	安装调试
	含辅材、人工
	项
	1
	
	
	

	含税合计金额：
	
	

	备注：1、该报价含     %税率增值税专用发票(开票)税费、辅材、人工及其它与本项目相关的所有费用。
2、该项目不含税合计金额为      元。
	


单位：元
报价单位代表签字:

报价单位盖章：


日期：     年   月   日
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