深圳市深环绿盾环保科技有限公司
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK3]处置中心员工宿舍楼漏水检测及修复服务采购
询价文件

采购人：深圳市深环绿盾环保科技有限公司

[bookmark: _GoBack]第一部分 项目公告
一、项目基本信息
[bookmark: OLE_LINK7]1.项目名称：处置中心员工宿舍楼漏水检测及修复服务采购
2.采购内容：详见“第二部分采购需求”
3.预算金额：人民币43000元，超过预算的报价无效
4.采购人信息：
联系人：刘工  联系电话：13798452467
地址：深圳市福田区梅观路福田生产基地8-6号
二、供应商资格要求
1.报价人必须是在中华人民共和国境内注册（不含港、澳、台地区）的独立法人资格或是具有独立承担民事责任能力的其它组织，且具备该采购项目的经营资格。本项目不允许联合体投标。
2.供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（以投标截止至评审结束期间通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询为准）。
三、询价文件获取
1.获取时间：详见深圳阳光采购平台公告；
2.获取方式：从深圳阳光采购平台下载公告附件；
3.报价截止时间：详见深圳阳光采购平台公告；

第二部分 项目需求

一、项目需求信息
[bookmark: OLE_LINK4]处置中心员工宿舍楼因使用多年设施老化，一楼餐厅、后厨、2-4层宿舍卫生间多处出现渗水漏水，墙面发黄发霉等问题。根据物管合规和标准化环境管理要求，急需对宿舍楼进行漏水点检测及修复服务。具体包含：
(1)目前共发现漏水点13处，一楼餐厅4处，房间203、204、207、208、302、303、401、407、408卫生间墙面均出现渗水；需采用红外线漏水检测设备检测漏水点，进行精准补漏，并对损坏墙面进行修复处理。
(2)一楼餐厅漏水天花板拆除及恢复处理面积约14.07平方米。
(3)一楼乳胶漆、2-4楼宿舍墙面天花乳胶漆恢复面积约252.42平方米；卫生间门口增加不锈钢挡水共28.2米。
(4)后厨铁皮房因台风影响，需修复损坏天花铝扣板面积约48.23平方米；修复不锈钢水槽接口漏水14处等。
[bookmark: OLE_LINK5]具体需求指标详见《报价一览表》。
二、商务需求
1、质量要求：修复质量符合《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210-2018）及国家、地方现行相关规范、标准。
2、服务期：签订合同后30个日历日
3、服务质保期：服务质保期应超过12个月(自验收合格之日起计算)。质保金为合同总价的3%，质保期满后无息退还。
4、付款方法和条件：合同生效后，乙方开始实施，服务完毕经双方验收合格后：甲方收到乙方合规增值税专用发票后20个工作日内一次性付款至97%，质保金扣押3%。
第三部分 报价要求
一、报价组成文件
[bookmark: OLE_LINK2]1.营业执照复印件
2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人，须提供网站完整截图。；
2.报价函（见附件2）；
3.报价一览表（见附件3）；
以上均须加盖公章。
二、报价要求
1.报价有效期：自报价截止日起 30 个日历天（有效期内，报价人不得撤回或修改报价）；
2.报价单需由法定代表人或授权代表签字并加盖公章，大小写金额一致（不一致时以大写为准）。
三、报价方式：
报价人将本部分第一条所列内容扫描成一个报价文件，在报价截止时间（见公告）前发至邮箱shldwxgzh@163.com，邮件主题注明：处置中心员工宿舍楼漏水检测及修复服务采购报价。逾期的报价无效。

第四部分 评审与成交
一、评审规则
1.评审小组：由采购人组建3人及以上单数评审组；
2.评审方法：经评审最低价法；以不含税报价比价；
3.评审流程
3.1符合性审查：核查报价文件完整性，是否响应采购需求（营业执照、报价函）；
3.2价格评审：对通过符合性审查的有效报价，按价格排序，报价最低者为第一成交候选人；
3.3若最低报价出现 2 家及以上相同情况，采取抽签方式确定第一成交候选人。
二、成交后续
1.成交公示：确定成交候选人后，在深圳阳光采购平台公示 3 个日历日，公示内容包含成交候选人名称、报价；
2.成交通知：公示无异议后 3 个工作日内，在深圳阳光采购平台公示成交结果，并通知成交服务商；
3.合同签订：成交服务商收到通知后10个日历日内，与采购人签订采购合同。
























第五部分 附件（标准格式）
附件1：
报 价 函
致：深圳市深环绿盾环保科技有限公司
我方已仔细阅读《处置中心员工宿舍楼漏水检测及修复服务采购》询价文件，完全理解并同意文件所有要求，现参与报价：
1.报价总价：人民币 XX 元；其中不含税报价XX元
2.承诺按询价文件要求完成服务实施及质保服务；
3.报价有效期：自 2026 年  月   日起  个日历天；
4.我方提交的所有资料真实有效，若有虚假，自愿承担相应责任。

供应商（盖章）：XX 公司
法定代表人 / 授权代表（签字）：XX
日期：2026年 XX 月 XX 






附件3：
报价一览表

项目名称：处置中心员工宿舍楼漏水检测及修复服务采购
	序号
	分项名称
	项目特征
	单位
	数量
	单价
	合价

	1
	漏水检测
	1.采用红外线设备检测漏水点
	项
	1.00
	
	

	2
	管根漏水修复
	1.管根四周凿除
2.管根位置注浆
3.金汤水不漏修复管根四周
4.垃圾装袋，放置指定位置
	处
	13.00
	
	

	4
	一楼餐厅天花拆除及修复
	1.拆除破损的天花
2.石膏板天花修复
3.乳胶漆恢复
4.垃圾装袋，放置指定位置
	㎡
	14.07
	
	

	5
	一楼后厨不锈钢水槽接口处理
	1.接口位置铲除结构胶
2.接口位置封不锈钢板，打结构胶处理
	个
	14.00
	
	

	6
	铲除2-4楼漏水天花、墙面乳胶漆
	1.铲除乳胶漆
2.垃圾装袋，放置指定位置
	㎡
	252.42
	
	

	8
	漏水房间天花墙面修复
	1.刷界面剂
2.重新刮腻子刷乳胶漆
	㎡
	252.42
	
	

	7
	局部墙面刷防水涂料
	1.墙面刷防水涂料
	㎡
	30.00
	
	

	9
	卫生间门槛石增加挡水
	1.卫生间门槛石增加不锈钢挡水条
	m
	28.20
	
	

	10
	204更换水龙头
	1.更换损坏的水龙头
	个
	1.00
	
	

	11
	一楼后厨天花铝扣板
	1.更换天花铝扣板
	㎡
	48.23
	
	

	12
	安全文明措施费
	
	项
	1.00
	
	

	13
	垃圾清运
	
	项
	1.00
	
	

	14
	不含税合计
	

	15
	增值专税
	税率   %
	

	16
	含税合价
	


备注：报价应含税（X%增值税专用发票）、包装费、运输费、安装费等所有费用。

供应商联系人：                 联系电话：


供应商（盖章）：XX 公司
日期：2026年 月  日

