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项目名称：采购仪表着陆系统蓄电池更新服务
项目采购单位：中国民用航空深圳空中交通管理站

联系人：  俞先生 
联系电话：0755-23718017、15811805497
2026年7月13日 
民航深圳空管站采购仪表着陆系统
蓄电池更新服务询价书

根据《中华人民共和国招投标法》、《深圳经济特区采购施工招投标条例》和民航招投标规定等，民航深圳空管站对采购仪表着陆系统蓄电池更新服务进行询价，择优选取承包单位。参加报价的单位应严格响应本询价书的各项内容和要求，认真编制报价文件。

询价文件领取时间： 2026年7月13日 —
 2026年7月21日 
    答疑时间： 2026年7月21日14:00 （如有必要）
报价截止时间： 2026年7月22日16:30 
评选时间： 2026年7月23日 （暂定）

报价文件投送地址：深圳机场T3航站楼领航六路空管站
接收报价文件联系人：俞先生

联系电话：0755-23718017、15811805497
一、项目概况

    项目名称：采购仪表着陆系统蓄电池更新服务
询价单位：中国民用航空深圳空中交通管理站

采购单位：中国民用航空深圳空中交通管理站

项目地点：深圳宝安国际机场
项目周期：120日历日
二、投标人资格及资质要求

1．投标人须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人（证明文件：须提供《营业执照》复印件，加盖投标人公章）。
三、报名备案
1．报名资料

（1）真实、有效的企业营业执照复印件（加盖有效公章）；
（2）法人证明书及经办人的法人授权委托书；
（3）经办人身份证复印件（加盖有效公章）；
（4）经办人联系方式（手机、电话、电子邮箱等）；
（5）其它必要的相关资料。

2．领取询价文件时间和地点
 2026年7月13日 — 2026年7月21日 （工作日上班时间），欢迎符合资格的意向报价单位携上述报名资料前来报名并领取询价文件（地点：深圳机场T3航站楼领航六路空管站）。
3．答疑时间和地点
 2026年7月21日14:00 （地点：深圳机场T3航站楼领航六路空管站）或电话咨询答疑。

4．评选时间

 2026年7月23日 （暂定）
四、报价须知

1．本项目工期暂定为120日历日。

2．报价文件的制作费用由报价方自行承担。

3．报价方要求到现场踏勘产生的所有费用由报价方负责。

4．评选结束后，报价文件不退还报价方，询价单位将不通知未中选单位。
5．报价方中选后，不得将项目进行转包或分包，如有违反，采购单位有权终止合同，并由中选方按报价的50%赔付给询价单位。
6．在报价截止时间后递交的报价书，询价单位有权取消报价方的报价资格，询价单位不作任何解释。

7．报价方不得违反国家、民航有关招标规定条款，严禁串标、围标等违法违纪行为。

8．报价方应仔细阅读和检查本询价文件、项目需求等全部内容，如发现缺页、数据矛盾或附件不全等问题，应及时向询价单位提出，否则视报价方认可询价文件全部内容。

9．本询价文件解释归询价单位，如有变动，将及时通知已领取人员，并视情况延迟报价截止时间。

五、报价要求
1．投标文件中的报价统一以人民币为单位，且必须是唯一的，禁止在投标文件出现多种价格，否则按废标处理。

2．总报价需在投标函、商务标首页出现，并盖章，否则按废标处理。

3．总报价与单价合计必须一致，否则按废标处理。若数字与文字描述不一致，以文字描述为准。

4．本项目的投标报价，包括了本项目相关的各项规费、税金、措施费、保险、利润以及为完成本项目所发生的一切费用（包含但不限于施工设计、采购、运输、保管、安装、调试、投运和质保等）。如报价中相关费用为零元，采购单位视投标方已将费用合并到其他项目中，投标方不得要求追加。

5．投标方应根据采购单位提供的货物清单和服务内容进行报价。报价表上的材料要注明具体产品品牌及型号。投标方因个别（或数个）单项目在其报价书（预算书）遗漏或没有显示的，采购单位视作其费用已包含在其它已报的项目价格中，不予另行追加费用。确定中标单位后，如有争议，采购单位有权取消中标单位的中标资格，并按中标价的20%扣罚中标单位。

6．电气设备的品种、规格和质量应为绿色环保且符合设计要求和国家现行标准的规定，严禁使用国家明令禁止使用的材料。

7、中标单位须按照招标要求的项目，以合同价承包（包工、包料、包质量、包工期、包安全、包价格）包死不再追加。

8．投标方应按照国家招投标规定的标准制作投标文件，并密封、盖骑缝章。

9．投标文件需提供一正本一副本（共2套）投标文件。如正本和副本内容有差异，以正本为准。

10. 编制的商务标价格不能超过 25 万元，超过按废标处理。

六、参选文件组成和顺序

1．投标函（需注明参选单位全称、投标总价），投标函部分应当提供:

项目报价明细表、项目使用材料型号规格（最好附样品照片）、数量、技术指标说明等；
2．商务标（首页需注明投标总价），商务标书需包含:

1) 投标人的法人证明及法人委托，营业执照
2）报价清单

3）项目期限
4）提供售后服务承诺；

3.特别说明，参选单位应按照“五、报价要求”之第8条要求对参选文件进行密封。
七、评标方案
1．由空管站招投标工作领导小组成立评选小组。

2．评选小组开标、唱标。
3．本项目采用“综合评标法”，即评标成员对各家投标方，根据评分要素分别打分，并汇总计算各家投标方分值，最终分值最高者为“中标候选人”。
本项目评标总分为100分，评分要素包括价格、供应商评价、服务承诺、过往案例四个要素，各要素权重分别为80%、10%、5%、5%。具体见下表：
	服务类评分要素
	价格

（满分80）
	供应商评价

（满分10）
	服务承诺

（满分5）
	过往案例
（满分5）
	总分

（满分100）

	投标方1
	
	
	
	
	

	投标方2
	
	
	
	
	

	投标方3
	
	
	
	
	


3.1价格分值的计算：（1）计算出有效报价的平均值X。X为加权平均值，计算公式为X=0.5*X1+0.3*X2+0.2*X3,其中X1、X2、X3为所有报价中较低的三个价格(X1<X2<X3)。（2）计算出各投标报价与平均报价的偏离值(x（即差值的绝对值）；（3）根据公式计算出各投标方的价格分值，计算公式为计算公式为80(（1-(x/X）。具体见下表：
	价格要素
	报价
	加权平均值X
	偏离值(x
	价格分值

	投标方1
	
	
	
	

	投标方2
	
	
	
	

	投标方3
	
	
	
	


3.2供应商评价分值的计算：各评标成员对各投标方的供应商评价分别打分，评标小组计算出各投标方的平均分值后，作为该投标方的该要素分值。评分规则：（1）未参建过空管站类似项目的投标方，该要素分数基础分为5分；（2）参建过空管站类似项目的投标方，分数范围为0-10分，各评标成员根据投标方在空管站过往项目中的实际表现情况，以基础分上下浮动，自由打分。

	供应商评价要素
	评标人1
	评标人2
	评标人3
	评标人4
	平均分值

	投标方1
	
	
	
	
	

	投标方2
	
	
	
	
	

	投标方3
	
	
	
	
	


3.3服务承诺分值的计算：各评标成员对各投标方提供的服务承诺分别打分，评标小组计算出各投标方的平均分值后，作为该投标方的该要素分值。分数范围为0-5分，各评标成员自由打分。

	服务承诺要素
	评标人1
	评标人2
	评标人3
	评标人4
	平均分值

	投标方1
	
	
	
	
	

	投标方2
	
	
	
	
	

	投标方3
	
	
	
	
	


3.4过往案例分值的计算：评标小组对投标方提供的类似过往案例进行统计，每提供一项有效案例的计 1 分，总计不超 5 分。过往案例要求：合同签署日期须为询价公告发布之日前三年内、同时工程金额 20 万元以上，且提供有效合同关键页复印件盖公章。
	过往案例要素
	评标人1
	评标人2
	评标人3
	评标人4
	平均分值

	投标方1
	
	
	
	
	

	投标方2
	
	
	
	
	

	投标方3
	
	
	
	
	


4．中选公示：在空管站OA网站及深圳阳光采购平台公示3个工作日。
5．评选小组向空管站提交确定中标人的情况报告（附评标报告）。

6．确定中选人后，招标方通知中选人，未中选者不再告知。

7．中选人收到中选通知后，须在5个工作日内与我方确定项目合同，并按照询价单位要求的日期开展服务。
   八、项目要求

本项目主要针对仪表着陆系统配套老旧蓄电池及电池架进行全面更新更换，并配套开展安装调试服务，切实保障仪表着陆系统供电稳定、运行安全，具体实施内容如下：
（一）蓄电池采购与更换。本次共计更换84个专用蓄电池，为匹配机房设备运行标准、满足长期稳定供电需求，电池统一选用汤浅NPL100‑12H型号电池。

（二）电池架采购与更换。同步配套更换6组专用电池架，电池架适配本次采购的汤浅蓄电池尺寸规格，满足安装至少18节蓄电池。要求承重性强、防腐防锈、绝缘阻燃、结构稳固，可规范规整电池排布，保障电池散热通风，单层高度不低于35厘米，便于后期设备检查、维护保养。

（三）设备安装调试服务。本次项目包含旧蓄电池、旧电池架的拆卸，新蓄电池、新电池架的全套安装、布线、调试服务。施工全过程严格遵守机房安全管理规范及民航设备施工标准，先完成老旧电池、电池架、配套线路的安全拆除，再进行新电池架固定、电池对位安装、线路规整接驳、通电测试、调试等工序，确保设备安装规范、接线牢固、运行正常。

（四）错峰时段专项施工。因仪表着陆系统为关键运行设备，部分设备日间处于在用运行状态，为避免施工作业干扰设备正常运行，部分机房施工需根据现场实际运行情况，统筹安排凌晨2点至5点的停航时段开展安装作业。
  民航深圳空管站

                             2026年 7月 13日
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