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第一章  采购公告

根据深圳市国资委相关规定，单项合同估算价2万元以上的公开采购、邀请采购均需在深圳阳光采购平台发布采购公告和结果公示，采购项目信息和结果公示信息详见深圳阳光采购平台公告信息。



采购公告（公开采购适用）

深燃大厦2026至2027年度电梯维保项目（项目编号：WW-26-022）已具备采购条件，采购人为深圳市燃气集团股份有限公司，资金来源为企业自筹。现进行☑公开询价□公开竞争性谈判，采购供应商资格要求详见深圳阳光采购平台公告信息。
一、项目概况
采购项目信息详见深圳阳光采购平台（公告网址为：https://ygcg.szexgrp.com/）和本项目采购文件。
深圳市深燃物业服务有限公司为深圳市燃气集团股份有限公司全资子公司，受深圳市燃气集团股份有限公司委托作为采购人开展本项目采购工作，采购范围详见第五章项目采购需求，具体业务事宜(含合同)以深圳市燃气集团股份有限公司为主体实施。
1.服务期：1年（自2026年10月24日起至2027年10月23日止）。
2.服务地点：深圳市福田区梅坳一路268号
3.本项目设置最高限价，最高限价为29万元人民币（含税），响应人报价高于最高限价的，其响应将被否决。
二、响应人资格及信誉要求
（一）响应人资格相关要求
1.须为在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织。
证明材料：提供有效的营业执照或事业单位法人证书或其他主体证明文件扫描件（若响应人为分公司，需同时提供总公司的营业执照及授权盖章证明文件）。详见第六章响应文件格式A3。
2.响应人具备如下资质：
《特种设备生产许可证》或《特种设备安装改造修理许可证》（许可类别应与电梯相关）。
证明材料：提供市场监督管理部门颁发的且在有效期内的“特种设备生产许可证”或“特种设备安装改造修理许可证”资质证书，复印件加盖响应人单位公章。具体格式详见第六章响应文件格式 A3。
[bookmark: OLE_LINK11]（二）响应人关联关系要求
1.不同投标人的法定代表人、单位负责人、主要经营负责人、董事长、总经理、项目投标授权代表人、项目负责人（项目经理）、主要技术人员、投标文件编制人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险的；不同投标人存在直接控股、管理关系的。如发现存在上述情形，投标人初步评审不通过，不得参与本次采购活动。
2.存在股权关联关系或董事长、经理、董事交叉任职的投标人谨慎同时参与本项目。经评审判定与其他投标人存在股权关联关系且可能影响公正性的，评审委员会可以组织澄清，当部分相关单位自愿退出后其中只剩1家单位时,评审委员会可接受该单位；或评审委员会可以拒绝所有相关单位。
证明材料：响应人提供“国家企业信用信息公示系统”网站（http://www.gsxt.gov.cn/corp-query-homepage.html）主要信息截图，同时按第六章投标文件格式提供《供应商基本情况表》，且提供《供应商基本情况表》涉及人员近三个月连续在投标单位（含投标单位的分公司）的社会保险缴纳证明（（不含投标当月）社保从公告发布之日起倒推，如有特殊情况可以往前顺延一个月，新成立不足三个月的公司按照成立时间提供）。如发现与响应人递交信息不一致或存在可能影响公正性的关联关系，以评审委员会最后评审结果为准。
注：
1.《供应商基本情况表》除法定代表人、单位负责人外，其他人员均需按照要求提供社会保险缴纳证明；
[bookmark: OLE_LINK2]2.股权关联关系：一方持有另一方的股份总和达到 25% 以上，或双方同为第三方所持有的股份达到 25% 以上，即构成股权关联关系。
3.根据《中华人民共和国公司法》，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。
（三）响应人具有良好的信誉，不得存在下列情形之一（以下网站涉及项目所在地的以深圳举例，可根据项目所在地实际情况进行调整）：
响应人应当具有良好的信誉，拒绝有下列情形之一的企业或者从业人员参与投标：
1.响应人企业或其法定代表人被列入“失信被执行人”的。
证明材料：
按第六章投标文件格式提供《承诺函》，且《承诺函》内容与采购文件要求一致，同时提供以下网站截图证明：
“中国执行信息公开网”中投标企业或其法定代表人没有被列入“失信被执行人”（https://zxgk.court.gov.cn/shixin/）。
2.近3年内（从采购公告发布之日起倒算）供应商或者其法定代表人有行贿犯罪记录的。 
证明材料： 
按第六章投标文件格式提供《承诺函》，且《承诺函》内容与采购文件要求一致，同时提供以下网站截图证明：
“中国裁判文书网”网站（https://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181029CR4M5A62CH/index.html）-无行贿相关案由。
3.近2年内（从采购公告发布之日起倒算）供应商有无正当理由放弃深圳市燃气集团股份有限公司/深圳市深燃物业服务有限公司成交项目、不接受采购文件中合同主要条款、不履行合同义务或单方面终止合同的。 
证明材料：
按第六章投标文件格式提供《承诺函》，且《承诺函》内容与采购文件要求一致。
4.近1年内（从截标之日起倒算）因串通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法行为受到本招标项目的所在地建设、交通或者财政部门行政处罚的。 
证明材料：
按第六章投标文件格式提供《承诺函》，且《承诺函》内容与采购文件要求一致，同时提供以下网站截图证明：
（1）“深圳市交通运输局”网站（https://jtys.sz.gov.cn/）-政务公开-信用信息双公示-行政处罚；
（2）“深圳市政府采购监管网中国政府采购网深圳分网”网站（http://zfcg.sz.gov.cn/cgjg/cfgg/）-采购监管-诚信档案-入口查询行政处罚记录；
（3）“深圳公共资源交易公共服务平台”（https://www.szggzy.com/static/index.html）-监管信息-交易曝光台及其他监管信息。
5.因违反工程质量、安全生产管理规定等原因被本招标项目的所在地建设部门给予红色警示且在警示期内的。
证明材料：
按第六章投标文件格式提供《承诺函》，且《承诺函》内容与采购文件要求一致，同时提供以下网站截图证明：
（1）“深圳市住房和建设局”网站（https://zjj.sz.gov.cn/ztfw/gcjs/cxda_zjhhsjs/index.html）-红色警示；
（2）“深圳市住房和建设局”网站（https://zjj.sz.gov.cn/xxgk/ztzl/sgs/index.html）-行政处罚；
6.拖欠工人工资被本招标项目的所在地有关部门责令改正而未改正的。 
证明材料：
按第六章投标文件格式提供《承诺函》，且《承诺函》内容与采购文件要求一致。
7.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 
证明材料：
按第六章投标文件格式提供《承诺函》，且《承诺函》内容与采购文件要求一致。
8.被列入深圳市燃气集团股份有限公司/深圳市深燃物业服务有限公司黑名单的或暂停承包资格的。   
证明材料：
按第六章投标文件格式提供《承诺函》，且《承诺函》内容与采购文件要求一致。
9.依法应当拒绝投标的其他情形。 
证明材料：
按第六章投标文件格式提供《承诺函》，且《承诺函》内容与采购文件要求一致，同时提供以下网站截图证明：
（1）“国家企业信用信息公示系统”网站（http://www.gsxt.gov.cn/corp-query-homepage.html）-行政处罚信息；
（2）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）-行政管理信息查询-行政处罚。
说明：
1.上述证明材料要求，评审委员会可在截标评审当日查询复核，如与响应人递交信息不一致，以评审委员会最后评审结果为准。
2.针对上述拒绝参与情形，响应人应按照对应网址渠道进行查询，并提供对应网址查询截图（若项目所在地在深圳市外的，相关网址查询以第六章投标文件格式要求的网址为准）
3.上述证明材料要求，若因查询平台系统故障或访问限制等客观原因导致无法正常查询的，投标人须提供查询页面的实时截图并附上说明。评审委员会可在截标评审当日查询复核，如与投标人递交信息不一致，以评审委员会最后评审结果为准。
[bookmark: OLE_LINK6]（四）利害相关方投标：接受□，不接受☑。
采购人可接受与其存在利害关系单位的投标，但在评审委员会评审合格响应人中，按照报价由低往高排序，该利害关系单位的排位未在前1/2（含与其中报价差价不超过1%的响应人）人数时，不得确定其为中标人。
三、采购文件的获取
（一）采购文件获取时间：详见深圳阳光采购平台公告信息。
（二）采购文件获取地点：1.以电子邮件形式发放，供应商发邮件到指定账号（账号：fangxf@szgas.com.cn）申领采购文件；2.详见深圳阳光采购平台公告信息（附件）。
（三）采购文件费用：免费获取。除按采购文件规定需提交保证金外，采购人不收取任何费用。
四、响应文件的递交要求
（一）响应文件递交截止时间：详见深圳阳光采购平台公告信息。
（二）响应文件递交地点：详见深圳阳光采购平台公告信息。
（三）递交方式：
响应人可通过现场递交或快递寄送的方式递交响应文件。如响应人通过快递方式寄送纸质响应文件务必慎重选择快递单位且充分预留寄送时间，并在送达后与收件人确认。如因快递寄送问题或未及时联系收件人，导致未在递交截止时间前确认送达指定地点的，采购人将按逾期送达处理，不良后果由响应人自行承担。邮寄地址即文件递交地址，收件人：方旭峰，联系电话：13510505801。
※响应文件现场递交的人员需现场提供法人授权委托书和近三个月连续在响应单位（含响应单位的分公司）的社会保险缴纳证明（无需密封包装，不含投标当月），社保从公告发布之日起倒推，如有特殊情况可以往前顺延一个月，新成立不足三个月的公司按照成立时间提供）；响应文件通过邮寄方式递交，与其他响应文件邮寄信息相同或与其他响应文件授权代表为同一人的其文件将作否决响应处理。
（四）出现以下情形时，采购人不予接收响应文件：
1.逾期送达或者未送达指定地点的；
2.未按照采购文件要求密封的；
3.现场递交文件人员未提供授权或社保信息与响应单位不一致的；
4.响应文件邮寄信息相同或者同一人递交多份响应文件的。
（五）本项目将于上述同一时间、地点进行公开唱价（竞争性谈判项目不唱价），采购人邀请响应人的法定代表人或者其委托的授权代表人准时参加。
五、联系方式
有关此次采购事宜，可按照下列联系方式咨询：
采购人：深圳市燃气集团股份有限公司
地  址：深圳市福田区梅坳一路268号深燃大厦
联系人：汤钧
电  话：0755-88660751
邮  箱：tangjun1@szgas.com.cn

采购人：深圳市燃气集团股份有限公司
2026年9月x日

第二章  响应人须知前附表
	序号
	内容
	规定

	1
	采购项目内容及范围
	详见第五章项目采购需求。

	2
	★响应报价具体要求
	1.本项目最高限价详见采购文件第一章【采购公告】，响应人响应报价高于最高限价的，其响应将被否决。
2.报价需响应采购文件“第五章项目采购需求”规定的所有内容，包括但不限于规费、税金6%，响应人不得拒绝采购人为完成采购需求可能额外增加的内容。
☑以固定总价形式报价，除合同另有约定外结算时不随物价水平以及政策变化等因素的变化而调整。
□以暂定总价形式报价，结算时以报价单价结算。“第五章项目采购需求”中采购量仅为报价参考，最终以实际使用为准。

	3
	成交候选人的数量
	☑本项目确定 1名成交候选人；
□本项目N名成交候选人。成交候选人份额计算原则如下：xx（如：2名成交人的份额分配为高报价人份额=40%-2×（高报价-低报价）/低报价+2×（高报价人得分-低报价人得分）/高得分。关于份额分配计算公式的特殊约定： 
1）采用综合评分的项目，公式中的得分是指不包含投标报价的评审得分，即为综合评审总得分减去投标报价得分。当报价相同时，公式中“高报价人”则调整为“低得分人”，“低报价人”调整为“高得分人”。当报价和得分均相同时，则平分份额。  
2）采用最低价法的项目，公式去掉“2×（高报价人得分-低报价人得分）/高得分”部分。当报价相同时，则平分份额。
3）按公式计算后，成交人份额低于25%时，则确定其份额为25%。）

	4
	采购文件实质性要求的标识
	采购文件中标识“★”的条款，均为实质性条款，响应人任何不满足实质性条款的响应均将被否决。

	5
	采购文件份数要求
	递交一份正本，零份副本，一份U盘电子文件（盖章扫描文件），正本和副本的封面标记“正本”或“副本”的字样。一旦正本和副本、电子文件不符，将以正本文件为准。正本、副本、电子标书统一密封包装。

	6
	★响应文件的盖章或者签字
	[bookmark: OLE_LINK9]1.响应文件按第六章响应文件格式要求在“法定代表人（负责人）身份证明”的响应人名称落款处，加盖企业公章。
2.响应文件按第六章响应文件格式要求在“法定代表人（负责人）授权委托书”的响应人名称落款处，加盖企业公章并由法定代表人（负责人）和其委托的授权代表人双方签字。
3.如使用依照国家行政部门要求已备案的投标专用章、业务专用章，应提供所使用印章的合法备案证明或完整的授权证明文件（复印件需加盖企业公章）。
4.响应文件按第六章响应文件格式中（“法定代表人（负责人）身份证明、法定代表人（负责人）授权委托书”除外）有响应人名称落款、法定代表人或其委托代理人签字落款的文件，均需加盖企业公章或由法定代表人或其委托的授权代表人签字，所有签字处均指手写签字或签名章/印章，不得以打印体代替。

	7
	★响应文件初步评审要求
	经评审委员会认定，响应人有以下情形之一，评审委员会应当否决其响应文件：
1.不同响应人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
2.不同响应人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
3.不同响应人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异或报价组成异常一致；
4.不同响应人的投标文件相互混装；
5.不同响应人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
6.响应人以他人名义投标，串通投标，以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标；
7.不同响应人的投标文件错漏之处一致的；
8.经认定的其他围标、串标投标情形。

	8
	★响应文件真实性要求
	1、响应人递交的响应文件须真实。评审委员会有权通过相关官方网站进行证书核验工作，如评审委员会发现响应文件弄虚作假，将作应答否决处理。
2、响应人提供的响应文件所有内容均须原件备查，如在规定的时间内无法提供原件则视为弄虚作假行为。 

	9
	异议、投诉、答疑及澄清
	1、异议截止时间：详见深圳阳光采购平台公告信息。
2、答疑、澄清时间：详见深圳阳光采购平台公告信息。
3、响应人需以书面形式（加盖公章）扫描发送邮件至采购人联系邮箱，并电话告知联系人。
4、我司在收集所有响应人疑问后，将答疑或澄清回复至所有响应人用于接收本项目采购文件的电邮，响应人应在收到答复后1日内，邮件回复确认收到。
5、采购人联系方式详见采购公告（采购邀请函）。

	10
	[bookmark: OLE_LINK3]递交响应文件的响应人不足三家的处理原则
	第一次采购：在采购文件截止时间前递交响应文件的响应人不足3家，或通过资格后审的响应人不足3家，则该次采购失败。
第二次采购：在采购文件购买截止时间前递交响应文件的响应人不足3家，或通过资格后审的响应人不足3家的，可对2家响应人继续组织唱价、评审，如只有1家的响应人，则该次采购转为单一来源谈判。

	11
	发出成交通知书
	开标后30天内

	12
	采购人对采购文件的补充或修改
	无




注：成交通知书各单位需统一从深圳阳光采购平台导出并使用，同时，在采购结果确认审批完成后，应按范式要求签字盖章并存档原件。


第三章  评审程序
一、唱价环节
1.采购人在采购文件规定的递交响应文件截止时间和地点开启文件，程序如下：
（1）主持人宣布递交响应文件截止时间到；存在采购公告第四（四）款规定情形的，采购人不予接收响应文件：
（2）响应人代表、采购人的工作人员检查响应文件密封性；
（3）采购人按响应人文件递交顺序开启响应文件，并对各响应人商务报价进行现场唱价、记录，响应人签字确认开启情况一览表。
2.采用“邮寄（快递）递交”时，若响应人未安排授权联系人参与开启环节的，视为响应人已认可开启结果并放弃开启环节异议。
3.响应人对开启环节有异议的，应当即时提出，采购人将记录有关情况并提交评标委员会表决决定。
注：谈判项目无开启环节，无需现场唱标，无需开启情况一览表。由谈判小组确认谈判策略后，邀请响应人分别进行谈判。
二、符合性评审
1.符合性评审的对象是响应人提交的响应文件，只就响应文件中所载明的情况进行评审，符合性评审的结果是“合格”或“不合格”，只有逐条对照《符合性评审表》所有评审标准“合格”的响应人方能进入下一阶段的评审，否则将导致其响应文件无效。
2.符合性评审标准
符合性评审表
	序号
	评审项目
	评审标准及证明材料
	评审标准

	1
	响应人名称
	与营业执照、资质证书等一致。
	合格/不合格

	2
	响应文件的盖章或者签字
	采购文件“响应人须知前附表”第6条规定。
	合格/不合格

	3
	采购文件实质性要求的标识
	采购文件“响应人须知前附表”第4条规定。
	合格/不合格

	4
	响应人资格条件
	采购公告/采购邀请函“二、响应人资格及信誉要求”。
	合格/不合格

	5
	[bookmark: OLE_LINK12]响应人关联关系要求及主要人员社保情况
	采购公告/采购邀请函“二、响应人资格及信誉要求”。
	合格/不合格

	6
	响应人信誉要求
	采购公告/采购邀请函“二、响应人资格及信誉要求”。
	合格/不合格

	7
	响应文件初步评审要求
	采购文件“响应人须知前附表”第7条规定。
	合格/不合格

	8
	响应文件真实性要求
	采购文件“响应人须知前附表”第8条规定。
	合格/不合格

	9
	合同条款偏离
	有对第四章“合同条款”给于实质性应答或填写偏离表，且对加“★”条款不存在负偏离。
	合格/不合格

	10
	技术条款偏离
	有对第五章“项目技术和服务要求”给于实质性应答或填写偏离表，且对加“★”条款不存在负偏离。
	合格/不合格

	11
	响应人报价
	本项目响应人报价不得超过最高限价。若报价超过应答最高限价的，或评审委员会按采购文件的要求对报价进行修正后的修正价格超过最高限价的，将作否决处理。
	合格/不合格


备注： 
1、 本表所涉及的各项证明文件皆须编入响应文件，复印件加盖响应人单位公章。本表中要求提供的相关证明文件的内容，响应人应保证清晰、准确，因证明文件无法看清导致评委会做出不利于各响应人的判断,不良后果由采购人自行承担。
2、 当本项目中标候选人公示期间收到异议时，采购人可保留在签订合同前查验中标人各项证明材料原件以及前往实地考察验证等权利。如发现中标人各项证明材料或实际情况与评审标准要求不符、存在弄虚作假等情况，采购人有权取消其中标资格、没收投标保证金、并追究赔偿及责任。
[bookmark: _Hlk190435388]3、申请人业绩证明材料要求：
（1）主体一致性：响应人提交的业绩证明材料中合同签订主体、履约主体均须与申请人名称一致。若为响应人分公司（非法人分支机构）的业绩，须提供经响应人授权且以申请人分公司名义签约并完成的业绩，并附响应人授权文件。
（2）禁止关联混用：响应人不得将母公司、兄弟公司或其他关联企业业绩作为自身业绩申报。


三、详细评审【询价（综合评分）适用】
1.评标方法
本项目采用综合评分法，对通过符合性评审的响应人，按照响应文件规定的评审标准进行量化评审，经评审排序靠前的推荐成交候选人。
2.成交候选人的确定
成交候选人的数量根据响应人须知前附表规定执行。
☑拟确定1名成交候选人，综合得分第一的，推荐为成交候选人；得分相同的，按报价由低到高顺序排列；得分且报价相同的，按技术标得分顺序排列；如技术标得分仍然相同，则采用抽签的方法确定成交候选人的排序。
□拟确定N名成交候选人，综合得分排名第一至第N的，推荐为成交候选人，各成交候选人份额计算原则按响应人须知前附表规定确定。
3.综合评审标准
综合评审包括商务标、技术标和价格标评审。评审标准详见《综合评审表》。
综合评审表
	类别
	评审项目
	评审标准及证明材料
	分值（分）

	商务标 
（30分）
	市场监督管理部门颁发的“《特种设备生产许可证》或《特种设备安装改造修理许可证》”
	评审标准：
①A级得7分；②B级得4分；③C级不得分。
证明材料：提供市场监督管理部门颁发的“《特种设备生产许可证》或《特种设备安装改造修理许可证》”资质复印件加盖公章。
	7

	
	体系认证证书
	评审标准：
每提供一项认证得1分，满分3分：
1.质量管理体系认证证书；
2.环境管理体系认证证书；
3.职业健康安全管理体系认证证书。
证明材料：提供有效期内认证机构颁发的有效的“体系认证证书”复印件并加盖公章。
	3

	
	响应人业绩
	评审标准：近三年（从采购公告发布之日起倒推）响应人自认为最具代表性的同类业绩（电梯维保项目，单项合同价格在20万元及以上，不超过5项，提供超过5项的按顺序前5项评审），同一个甲方及与其有股份关系公司算一个业绩，同一业绩不可同时得分，每提供一个业绩得4分，满分20分。
证明材料：响应人须提供合同封面、合同内容页、合同签署页等关键页复印件，合同内容需体现上述项目特征，若合同无法体现上述项目特征的，可提供其它证明材料复印件，如开具的发票、银行回款单等，并加盖单位公章，未提供不得分。
	20

	技术标（40分）
	专项方案
	评审标准：专项维保方案（须至少包含维保计划及维保内容）进行横向对比后评分，满分15分，其中：
1.好：12-15分
2.较好：8-11分
3.一般：4-7分
4.差：0-3分
证明材料：需提供专项方案并加盖单位公章，未提供不得分。
	15

	
	人员配置
	评审标准：
对所有响应人提供的项目方案内的人员配置（须附人员资质及近3个月的社保明细）进行横向对比后评分，满分5分，其中：
1.好：5分
2.较好：4分
3.一般：2-3分
4.差：0-1分
证明材料：需提供项目人员配置资料并加盖单位公章，未提供不得分。
	5

	
	应急方案
	评审标准：
对所有响应人提供的项目方案内的应急方案（包含应急预案、电梯高峰模式故障应急方案）进行横向对比后评分，满分10分，其中：
1.好：9-10分
2.较好：6-8分
3.一般：3-5分
4.差：0-2分
证明材料：需提供应急方案并加盖单位公章，未提供不得分。
	10

	
	服务承诺
	评审标准：
对所有响应人提供的项目方案内的服务承诺（至少包括服务质量、响应时效等）、额外驻场服务单价进行横向对比后评分，满分10分，其中：
1.好：9-10分
2.较好：6-8分
3.一般：3-5分
4.差：0-2分
证明材料：需提供服务承诺并加盖单位公章，未提供不得分。
	10

	价格标：响应报价
（30分）
	响应报价
	将所有通过符合性评审的响应人的响应报价的平均值下浮10%作为基准价，该基准价对应的分值为30分。将响应人的响应报价与基准价进行比较，每高出基准价1%则扣1分，每低出基准价1%则扣0.5分，直至得0分（不足1%的部分不计）。
	30


备注： 
1、本表评审依据要求的各项证明文件须编入响应文件。
2、表中要求提供相关证明文件的内容，响应文件中须明确加以说明并提供，未按要求提供相关文件或说明不清楚或评审委员会无法凭所提供的材料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。
3、评标以评标委员会意见为准。
4、当本项目成交候选人公示期间收到异议时，采 购人可保留在签订合同前查验成交人各项证明材料原件以及前往实地考察验证等权利。如发现成交人各项证明材料或实际情况与评审标准要求不符、存在弄虚作假等情况，采购人有权取消其中标资格、没收投标保证金、并追究赔偿及责任。
5、申请人业绩证明材料要求：
（1）主体一致性：响应人提交的业绩证明材料中合同签订主体、履约主体均须与申请人名称一致。若为响应人分公司（非法人分支机构）的业绩，须提供经响应人授权且以申请人分公司名义签约并完成的业绩，并附响应人授权文件。
（2）禁止关联混用：响应人不得将母公司、兄弟公司或其他关联企业业绩作为自身业绩申报。



四、响应文件的澄清
1、在评审过程中，评审委员会可以书面形式要求响应人对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评审委员会不接受响应人主动提出的澄清、说明或补正。（谈判可由评审委员会就采购工程、货物或服务事宜参照执行）
澄清、说明或补正不得超出响应文件的范围且不得改变响应文件的实质性内容，并构成响应文件的组成部分。
2、关于报价的澄清按以下原则执行
报价为各分项报价金额之和，报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正报价；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外，应以总价为准，并修改单价；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。如果供应商不接受对其错误的修正，其报价将被拒绝。 



















第四章  合同样式及条款


甲方合同编号：YG-026-0**
乙方合同编号：


深燃大厦2026至2027年度
电梯维保服务合同


甲方：深圳市燃气集团股份有限公司
乙方：**公司

深燃大厦2026至2027年度
电梯维保服务合同

甲方：深圳市燃气集团股份有限公司
住所：深圳市福田区梅坳一路268号
统一社会信用代码：91440300192408392D
法定代表人（负责人）：王文杰
联系人：**              联系信息：0755-**
乙方：**公司
住所：**
统一社会信用代码：**
法定代表人（负责人）：**
联系人：**            联系信息：0755-**
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、《深圳市电梯安全监督管理办法》、《电梯日常维护保养规则》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，就甲方委托乙方提供深燃大厦电梯设备维保服务事项，经双方友好协商，制定本合同，达成协议如下：
第一条  项目概况
一、项目地址：深圳市福田区梅坳一路268号
二、维保电梯明细
	序
号
	名称
	层/站/门
	品牌型号
	额定
载重
	额定
速度
	出厂编号

	1
	深燃大厦1#客梯
	18/18/18
	三菱NEXWAY-S
	1200kg
	2.0m/s
	31104403002012002060

	2
	深燃大厦2#客梯
	18/18/18
	三菱NEXWAY-S
	1200kg
	2.0m/s
	31104403002012002061

	3
	深燃大厦3#客梯
	18/18/18
	三菱NEXWAY-S
	1200kg
	2.0m/s
	31104403002012002062

	4
	深燃大厦4#客梯
	16/16/16
	三菱NEXWAY-S
	1350kg
	2.0m/s
	31104403002012002063

	5
	深燃大厦5#客梯
	16/16/16
	三菱NEXWAY-S
	1350kg
	2.0m/s
	31104403002012002064

	6
	深燃大厦6#客梯
	16/16/16
	三菱NEXWAY-S
	1350kg
	2.0m/s
	31104403002012002065

	7
	深燃大厦7#客梯
	16/16/16
	三菱NEXWAY-S
	1350kg
	2.0m/s
	31104403002012002066

	8
	深燃大厦8#客梯
	18/18/18
	三菱NEXWAY-S
	1350kg
	2.0m/s
	31104403002012002067

	9
	深燃大厦9#客梯
	18/18/18
	三菱NEXWAY-S
	1350kg
	2.0m/s
	31104403002012002068

	10
	深燃大厦10#客梯
	18/18/18
	三菱NEXWAY-S
	1350kg
	2.0m/s
	31104403002012002069

	11
	深燃大厦11#客梯
	18/18/18
	三菱NEXWAY-S
	1350kg
	2.0m/s
	31104403002012002070

	12
	深燃大厦12#客梯
	18/18/18
	三菱NEXWAY-S
	1350kg
	2.0m/s
	31104403002012002071

	13
	深燃大厦13#客梯
	18/18/18
	三菱NEXWAY-S
	1350kg
	2.0m/s
	31104403002012002072

	14
	深燃大厦员工食堂1#客梯
	6/6/7
	上海三菱ELENESSA
	1050kg
	1.0m/s
	31104403002020036630

	15
	深燃大厦员工食堂1#传菜梯
	6/6/6
	华翔电梯HX-2
	100kg
	0.4m/s
	34304403002016007846

	16
	深燃大厦员工食堂2#传菜梯
	6/6/6
	华翔电梯HX-2
	100kg
	0.4m/s
	34304403002016007847

	17
	深燃大厦员工食堂3#传菜梯
	6/6/6
	华翔电梯HX-2
	300kg
	0.4m/s
	34304403002016007845


共计17台电梯。
第二条  维保内容
一、乙方负责对每台电梯进行每15个日历日至少一次的例行保养，使其处于最佳安全运行状态，具体内容包括：定期性调整、清洁润滑、加注油脂、轿厢照明的更换及检查所有电梯井道机房轿厢的线路及机械部件的使用状态。乙方提供24小时应急技术性服务（含节假日）。
二、乙方负责提供维保工作消耗品，包括碎布、润滑油脂、易耗品及单件价格在200元以下（含200元）的零配件，包含小型零配件材料费及人工费。
三、非合同金额范围内维保
1.维保工作需更换的单件价格在200元以上的零配件。
维保工作更换单件价格在200元以上的零配件之前，乙方以报价单形式报给甲方，经甲方签署同意后由乙方订购。
2.电梯大修整改的报价工程。
3.甲方要求、意外事件或国家法规要求需装饰、翻新、改造、安装、调试的附加工程。
4.甲方要求的非乙方驻场服务时段的额外驻场服务，额外驻场服务费用参照本合同附件2的标准计取。
5.合同期间，按规定每2年一次的负荷调试费用。
6.上述各项，均需甲方签字同意后才能进行。乙方在提供相应服务后，向甲方提供由甲方签字的确认单、采购清单、增值税发票等资料，甲方核对无误后支付，不涵盖在本合同金额内。
四、额外驻场服务
甲方根据电梯维保现场驻场服务需求填写《深燃大厦电梯维保额外驻场服务委托单》并加盖现场物业管理单位公章，乙方在收到甲方提供的《深燃大厦电梯维保额外驻场服务委托单》后*分钟内配置到位。
五、非合同维保内容
1.电梯轿厢的卫生保洁工作。
2.电梯附属装置，如各台电梯主空气开关（含开关本身）以上部分的供电装置、机房照明等不属电梯维保工作内容。
第三条  合同期限、合同金额及支付方式
一、本合同有效期为壹年。自2026年10月24日起至2027年10月23日止。
二、本合同总金额为人民币：**（即￥**元）。
注：本合同金额为乙方完全正确履行合同义务的对价，包含税率为6%的增值税。如开票税率下降，应按税率差额对应金额，减少原合同总价。
三、结算方式：本合同金额每3个月支付一次，分4次支付完成。乙方须在提供服务满3个月后的次月10日前提供等额增值税专用发票给甲方,甲方确认电梯维保服务符合合同要求且收到发票后30个工作日内向乙方支付前三个月的服务费，每次支付的维保服务费为￥**元。
四、非合同金额范围内的维保费用根据本合同第二条第三项约定由甲方在收到乙方付款通知书及各项证明资料并审核无误后，以银行转帐的方式向乙方支付。
五、甲方在未收到乙方出具的符合规定的等额增值税专用发票前有权不予支付任何费用，不承担任何责任。
六、甲方开票信息：
账户名称：深圳市燃气集团股份有限公司
地址：深圳市福田区梅坳一路268号
电话：0755-88660049
开户银行：平安银行深圳江苏大厦支行
银行账号：11002881574901
纳税人识别号：91440300192408392D
七、乙方收款信息：
账户名称：**公司
地址：**
电话：**
开户银行：**
银行账号：**
纳税人识别号：**
第四条  甲方权利和义务
一、深圳市深燃物业服务有限公司为甲方全资子公司，甲方委托深圳市深燃物业服务有限公司负责与乙方对接本合同约定的电梯维保相关服务。
二、甲方应为乙方维保人员进出大厦和机房提供便利。
三、甲方应指定专人对乙方维保人员进行监督、沟通和签证，并对电梯进行日常管理和参与应急救援。
四、甲方须按合同约定及时支付合同款项和其它费用。
五、乘客及第三者（包括人和物）的保险由甲方负责购买，乙方不负责非因乙方责任导致的损失，但发生非乙方责任导致的意外或事故时，乙方须全力配合甲方办理各种手续及参与善后工作。
六、甲方免费提供乙方检查、保养、维修所需的水、电等相关费用，并在工作中予以协助。
七、甲方有权对乙方保养服务工作进行督促检查，有权对乙方的维保进行质量验收，对服务质量进行考评。考评不合格的，甲方有权解除合同。
八、安全责任书作为本合同附件，自甲乙双方签订本合同时一并生效，乙方必须严格遵守责任书内容及甲方相关制度要求。
第五条  乙方权利和义务
一、乙方负责电梯的安全性能，根据电梯的具体情况，制定月保养计划与年度检查计划并报甲方备案。每次作业前都应提前通知甲方，经甲方同意后方可进行。乙方每次检查需认真填写电梯维护保养记录，并由甲方电梯安全管理员签字确认。
二、乙方对每台电梯进行一次年度安全检查，并出具相应的检查报告。
三、乙方委派不少于1名电梯技术人员，向甲方提供法定工作日（周一至周五，含国家法定调整工作日）7:30至19:30的驻场服务，如遇甲方组织大型活动或重要检查事，可临时性增加驻场人员。乙方电梯技术人员进入甲方工作场所，须严格遵守甲方各项规章制度，对于乙方电梯技术人员违反甲方相关规定的，甲方有权要求乙方更换电梯技术人员，乙方应在2日内更换完毕。
四、乙方提供24小时应急技术性服务（含节假日），在接到甲方通知后,在区域内驻点维保人员保证接到故障申报后**分钟内及时赶到现场，发生困人故障的承诺**分钟内赶到现场。若在非驻场时间接到故障申报后**分钟内赶到现场。
五、乙方应按甲方要求提供电梯相关的一般性配合协助工作。
六、电梯及附属机构均为甲方财物，机房及电梯钥匙应由甲方派专人管理，乙方人员到达现场进行保养工作时，需与甲方电梯管理人员办理好交接手续，乙方不负任何保管的责任。
七、乙方保证实施保养后的电梯应当符合《电梯维修规范》（GB/T18775）、《电梯制造与安装安全规范》（GB 7588）等相关法律法规、规范标准的规定。
八、乙方协助深圳市市场监督管理局特种设备安全检验研究院实施每年一次的安全年检，保证取得《电梯安全检验合格证》。年检费用由甲方负责。上述资料由甲方存档备查。
九、乙方在履行合同过程中，应对电梯工作的特定环境进行检查，如发现有影响电梯正常运行因素时（例如：电源参数、环境温度和湿度等）应及时向甲方以书面形式提出合理的改善意见，并对改善提供必要的服务。甲方应参照乙方意见而进行改善工程，否则乙方不负责由此引起的设备损坏责任。
十、乙方委派的维保人员必须是乙方公司在编工作人员，持证上岗（维修），人员信息及企业相关资料应在合同签订后10日内报送甲方指定联系人备案。
十一、乙方须为其委派维保人员按照规定缴纳社保及购买意外险，并在合同签订后10日内将缴纳社保及购买意外险清单复印件交甲方联系人存档，人员发生变更后，应及时将变更后的参保及意外险清单交甲方联系人存档。
十二、设备一般故障须在**小时内排除，复杂故障最长不得超过**个工作日排除。
十三、乙方应保证其提供的配件质量达到国家、行业相关标准并符合甲方保养、维护的实际需求，由于乙方原因导致的一切事故，所有责任均由乙方承担。
十四、乙方有义务配合甲方的考核，同意接受甲方考核成绩及作出的相应处理。
十五、乙方维保人员在检查、保养、维修过程中，由非甲方原因导致发生工伤、安全等事故的，责任均由乙方承担，甲方不承担任何责任。
十六、单件价格在200元以上的零配件乙方以报价单形式报给甲方，经甲方签署同意后由乙方订购，紧急需要时而乙方又有存货的，则经甲方同意后由乙方先行提供，事后补充签署确认单。
第六条  考核评价
一、乙方考核评价工作实行动态管理，甲方应以1个季度为考核周期对乙方进行履约绩效考核（考核表详见附件6），主要对乙方的企业与人员资质、组织管理、服务管理、诚信履约等方面进行考核，满分为100分。考核结果分为四级：考核得分90分（含）以上为“优秀”；70（含）-89分为“良好”；60（含）-69分为“合格”；60分以下为“不合格”。
二、考核周期内乙方有下列情形的视为一般不满足项，履约绩效考核结果为“合格”：
（一）无故拒绝接受委托任务的或工作成果质量较差、存在弄虚作假行为的；
（二）组织实施不满足要求被多次通报未落实整改的；
（三）出现合同约定甲方可对乙方进行处罚的；
（四）有不良行为，被广泛关注的或遭到有效投诉的；
（五）有不良行为，被政府主管部门通报的。
三、考核周期内乙方有下列情形的视为较重不满足项，履约绩效考核结果为“不合格”：
（一）伪造或提供虚假报告、参与伪造或弄虚作假性质恶劣的；
（二）未实际有效履职或造成安全质量事故的，造成人员伤亡或较大经济损失的;
（三）出现合同约定甲方可单方面解除合同行为的；
（四）廉洁从业相关问题被投诉认定的；
（五）收到政府部门红色警示的；
（六）有其他违法违规行为且性质恶劣的。
四、乙方考核评价为“合格”（60（含）-69分）的，甲方有权直接扣除对应季度维保费的10%作为违约金；考核评价为“不合格”（60分以下），甲方有权直接扣除对应季度维保费的20%作为违约金。
第七条  违约责任
一、乙方未按合同规定日期进行月度维保的，第一次违约甲方有权直接从应付未付服务费中扣除每月服务费的30%作为乙方违约金，第二次违约甲方有权直接从应付未付服务费中扣除每月服务费的60%作为乙方违约金，违约次数累计3次以上（含3次）的，甲方有权直接从应付未付服务费中扣除一个月的服务费作为违约金，并有权单方解除合同。
二、乙方接到甲方报修电话后，没有按合同规定的时间到达现场维修的，单次超过1小时到达或累计2次（含2次）未按规定到达现场的，甲方可终止本合同并追究乙方一个月的服务费作为违约金。
三、乙方进行的例行检查、维修、保养均须由甲乙双方当场在检查或维保记录单上签字，没有通知甲方人员就开展作业或没有甲方签字确认的，甲方有权不予支付当期服务费。
四、乙方如有违反安全管理条例和本合同事项的行为时，甲方有权终止维保合同，追究乙方相应的经济责任和法律责任。
五、乙方因保养、维修质量不过关或未按合同规定时间向甲方提供检查、保养、维修服务，影响甲方正常使用超过2天的，甲方有权单方解除合同。
六、乙方如果使用不符合国家质量标准或劣质的零配件，导致甲方设备损坏或带来其他损失的，甲方有权直接从应付未付服务费中扣除每月服务费的30%作为乙方违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应对不足的部分进行赔偿，影响甲方正常使用超过2天的，甲方有权单方解除合同。
七、因乙方检查、保养、维修不过关或延迟履行等原因导致合同终止的，甲方有权向乙方追偿损失，具体金额以甲方在整个合同期内维修设备实际发生金额为准，实际损失超过前述金额的，甲方保留向乙方追偿损失的权利。
八、乙方未在合同规定时间内向甲方报送相关资料的（包括公司资质、维修人员相关证件、检查保养、维修清单、社保及意外险清单等），第一次违约甲方有权直接从应付未付服务费中扣除每月服务费的30%作为乙方违约金，第二次违约甲方有权直接从应付未付服务费中扣除每月服务费的60%作为乙方违约金，违约次数累计超过3次（含3次），甲方有权直接从应付未付服务费中扣除乙方一个月的服务费作为违约金，并有权单方解除合同。
九、甲方无正当理由未按时支付乙方费用，乙方应当书面通知甲方，甲方在收到书面通知后十个工作日内仍未付款的，乙方有权单方面终止服务，并解除合同。
十、下列责任不由乙方承担：
1.凡因非因乙方过错的管理疏忽、人为破坏、错误使用，以及火灾、水浸、地震等不可抗力造成损失。
2.合同期间，甲方未与乙方协商就由第三方对电梯进行维护、调校、更改、翻新，加装工程等，由此产生一切后果乙方均不承担任何责任（但因乙方无正当理由不提供相关服务而导致甲方委托第三方的除外）。
3.合同期间，乙方发现有影响电梯正常运行的因素（如温度、湿度、粉尘、腐蚀、通风条件、供电质量、外围施工等），及时书面通知甲方后，甲方应参照乙方意见进行改善工程，甲方拒不参考并由上述原因造成损失的乙方不承担责任。
第八条  不可抗力对本合同造成影响时的约定
一、本合同所称的不可抗力，是指地震、台风、水灾、火灾、战争以及其它本合同各方不能预见、并且对其发生和后果不能防止或避免且不可克服的客观情况。
二、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，受影响方部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除责任。
第九条  其他事项
一、执行本合同过程中，如发生争议，应首先本着友好协商的态度解决，如协商不成，任一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
二、本合同附件包括：1.乙方报价单；2.安全管理责任书；3.深燃大厦2026至2027年度电梯维保服务费用明细表；4.深燃大厦电梯维保额外驻场服务费用明细表；5.深燃大厦电梯维保额外驻场服务委托单；6.深燃大厦电梯维保额外驻场服务确认单；7.履约绩效考核表。
三、本合同经双方签字并盖章后生效。
四、对于本合同的未尽事宜以及变更事宜，应经双方协商一致并签订书面补充协议或变更协议。
五、与本合同有关的所有通知、文件等依照合同首部的联系信息送达对方。该联系信息还可作为合同发生纠纷进入诉讼程序（包括调解）、执行程序后的送达地址。如有变更，一方应提前书面通知对方。
六、本合同一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。
以下无正文
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甲方（盖章）：深圳市燃气集团股份有限公司

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：2026年  月    日


乙方（盖章）：**公司

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：2026年  月    日


附件1：
安全管理责任书
甲方(全称):深圳市燃气集团股份有限公司
乙方(全称):**公司
为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，加强安全管理工作，明确双方的安全管理职责，确保乙方在甲方检查及项目实施过程中的人身、财产和设备安全，根据国家有关法律法规，经双方协商一致，制定本责任书。
一、甲方安全管理责任
甲方负责乙方作业的监督管理责任，具体履行以下安全管理责任：
1.甲方指派专人负责与乙方对接工作事宜，由现场物业管理单位跟进现场进度，对接人员核实作业结果并签字确认。
2.督促乙方遵守法律法规要求及甲方的安全管理规定，做好作业前准备，作业过程中的现场管理以及作业完成后的现场恢复。
3.甲方接受乙方对在工作过程中提出的有关合理的要求，并给予积极协调解决。
4.督促乙方做好作业的应急处置工作，配合乙方处置作业中的紧急事件。
6.组织或配合有关部门做好本项工作中事故的调查和上报工作。
二、乙丙双方安全管理责任
乙方作为本项目的承包单位，是本项目的责任主体，具体履行以下安全管理：
1.向甲方报备的公司相关资料（营业执照，公司、人员资质证书等）应真实、合法、有效。
2.乙方在实施作业过程中禁止从事合同约定事项以外的其他事宜。
3.乙方应针对合同约定事项制定相应的安全管理制度、作业流程和应急处置预案。
4.乙方的现场人员应为备案人员，作业过程中应严格遵守相关法律法规、制度和流程，服从甲方的现场监督管理要求。
5.乙方应严格管理为甲方服务的作业人员，进行必要的岗位培训，同时按国家有关规定，为作业人员办理相关保险。
6.作业人员应按计划实施作业，发现隐患如实记录，并以书面报告的形式提出改进措施通知甲方。
7.乙方不得擅自使用与作业无关的甲方设施、设备；不得擅自拆除、变更甲方设施、设备及标识。
8.乙方作业过程中需使用电、气、水等，应事先与甲方指派负责人取得联系，不得私拉乱接。中断作业或遇故障应立即切断有关开关。
9.乙方应对因工作需要临时引进的第三方的各项安全管理事项负责。
三、违约责任
1.合同履约当中由于双方未履行上述安全管理职责造成对方或第三方人身伤害、财产损失的，由责任方承担相应责任，并赔偿对方或第三方因此造成的全部损失。
2.乙方违反上述安全管理职责，甲方有权要求乙方进行整改，如整改不到位的，甲方有权解除合同，由此产生的一切损失由乙方承担，构成犯罪的追究其法律责任。
3.甲方有权对乙方的作业现场进行安全监督、检查，对违章、违纪行为有权制止、纠正或按合同要求进行处罚。
4.如因乙方未落实安全管理责任，导致受到政府部门及上级领导部门的处罚，由乙方承担产生的一切法律责任及后果；甲方可根据所受声誉影响、各类损失情况对乙方进行追诉。
四、本《安全管理责任书》作为服务合同附件，与合同具有同等法律效力。
以下无正文

附件2：
深燃大厦2026至2027年度
电梯维保服务费用明细表
	序号
	层/站/门
	品牌型号
	额定
载重
	额定
速度
	台数
	月数
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	一
	深燃大厦电梯维保

	1
	18/18/18
	三菱NEXWAY-S
	1200kg
	2.0m/s
	3
	12
	
	

	2
	16/16/16
	三菱NEXWAY-S
	1350kg
	2.0m/s
	4
	12
	
	

	3
	18/18/18
	三菱NEXWAY-S
	1350kg
	2.0m/s
	6
	12
	
	

	小计
	

	二
	深燃大厦员工食堂电梯维保

	4
	6/6/7
	上海三菱ELENESSA
	1050kg
	1.0m/s
	1
	12
	
	

	5
	6/6/6
	华翔电梯HX-2
	100kg
	0.4m/s
	2
	12
	
	

	6
	6/6/6
	华翔电梯HX-2
	300kg
	0.4m/s
	1
	12
	
	

	小计
	

	不含税合计
	

	三
	税金
	6%
	

	总计
	




附件3：
深燃大厦电梯维保
额外驻场服务费用明细表

	序
号
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	税后综合单价(6%税金)

	1
	额外驻
场服务
	1.说明：法定工作日（周一至周五，含国家法定调整工作日）7:30至19:30以外的驻场服务时段
	小时
	1
	
	


说明：本明细表仅用作乙方在电梯维保期内发生额外驻场服务的辅助收费标准，为后续发生费用的收费依据。
附件4：
深燃大厦电梯维保额外驻场服务委托单

	委托单号：
	委托日期：    年  月  日

	额外驻场服务时段
	      年  月  日  时  分至    年  月  日  时  分

	额外驻场服务计时
	  小时

	甲方（签章）：
项目负责人：

项目部门负责人：

日期：     年   月   日
	乙方（签章）：

项目负责人：


日期：     年   月   日

	注：1.甲方加盖深圳市深燃物业服务有限公司公章；
2.本表一式二份，甲、乙双方各执一份。




附件5：
深燃大厦电梯维保额外驻场服务确认单

	委托单号：
	确认日期：    年  月  日

	额外驻场服务时段
	委托时段：    年  月  日  时  分至    年  月  日  时  分
实际时段：    年  月  日  时  分至    年  月  日  时  分

	额外驻场服务计时
	委托计次：  小时
实际计次：  小时

	甲方（签章）：
项目负责人：

项目部门负责人：

日期：     年   月   日
	乙方（签章）：

项目负责人：


日期：     年   月   日

	注：1.甲方加盖深圳市深燃物业服务有限公司公章；
2.本表一式二份，甲、乙双方各执一份。
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第五章 项目采购需求
一、项目概况
1.采购范围
（1）根据采购人要求，对采购人负责管理的深燃大厦及员工食堂的17台电梯提供维护保养等服务。
（2）响应人委派不少于1名的电梯技术人员，向采购人提供法定工作日（周一至周五，含国家法定调整工作日）7:30至19:30的驻场服务。响应人电梯技术人员进入采购人工作场所，须严格遵守采购人各项规章制度，对于响应人电梯技术人员违反采购人相关规定的，采购人有权要求响应人更换电梯技术人员，响应人应在2日内更换完毕。
（3）本项目为半包维保项目，响应人负责提供维保工作消耗品，包括碎布、润滑油脂、易耗品及单件价格在200元以下（含200元）的零配件，包含小型零配件材料费及人工费；更换单件价格在200元以上的零配件之前，响应人以报价单形式报给采购人，经采购人签署同意后由响应人订购。
2.合同期：本项目有效期为1年。自2026年10月23日起至2027年10月24日止。
3.服务地点：深圳市福田区梅坳一路268号
4.设备清单：
	序号
	所在物业
	品牌型号
	类型
	出厂年份
	层站门数
	额定载重
	额定速度
	台数

	1
	深燃大厦
	三菱
NEXWAY-S
	客梯
	2011年
	18层18站18门
	1200kg
	2.0m/s
	3台

	2
	深燃大厦
	三菱
NEXWAY-S
	客梯
	2011年
	16层16站16门
	1350kg
	2.0m/s
	4台

	3
	深燃大厦
	三菱
NEXWAY-S
	客梯
	2011年
	18层18站18门
	1350kg
	2.0m/s
	6台

	4
	深燃大厦
员工食堂
	上海三菱
ELENESSA
	客梯
	2020年
	6层6站7门
	1050kg
	1.0m/s
	1台

	5
	深燃大厦
员工食堂
	华翔电梯
HX-2
	传菜梯
	2016年
	6层6站6门
	100kg
	0.4m/s
	2台

	6
	深燃大厦
员工食堂
	华翔电梯
HX-2
	传菜梯
	2016年
	6层6站6门
	300kg
	0.4m/s
	1台


共计17台电梯。
二、其他未尽事宜详见第四章合同样式及条款。


第六章  响应文件格式
[bookmark: _Hlk532142230]




响应文件





项目名称：深燃大厦2026至2027年度电梯维保项目

项目编号：WW-26-022

响应人(盖单位章)：xxxx  



2026年9月


响应人联系信息

1.响应人名称：
2.深圳办公（经营）地址：
3.法定代表人或授权代理人姓名：
4.法定代表人或授权代理人联系电话：


一、符合性评审文件
符合性评审响应表
	序号
	评审项目
	评审标准及证明材料
	响应

	1
	响应人名称
	与营业执照、资质证书等一致。
	详见响应文件第X页

	2
	响应文件的盖章或者签字
	采购文件“响应人须知前附表”第6条规定。
	详见响应文件第X页

	3
	采购文件实质性要求的标识
	采购文件“响应人须知前附表”第4条规定。
	详见响应文件第X页

	4
	响应人资格条件
	采购公告/采购邀请函“二、响应人资格及信誉要求”。
	详见响应文件第X页

	5
	响应人关联关系要求及主要人员社保情况
	采购公告/采购邀请函“二、响应人资格及信誉要求”。
	详见响应文件第X页，A4.供应商基本情况表

	6
	响应人信誉要求
	采购公告/采购邀请函“二、响应人资格及信誉要求”。
	详见响应文件第X页，A5.承诺函

	7
	响应文件初步评审要求
	采购文件“响应人须知前附表”第7条规定。
	详见响应文件第X页，A5.承诺函

	8
	响应文件真实性要求
	采购文件“响应人须知前附表”第8条规定。
	详见响应文件第X页，A5.承诺函

	9
	合同条款偏离
	有对第四章“合同条款”给于实质性应答或填写偏离表，且对加“★”条款不存在负偏离。
	详见响应文件第X页

	10
	技术条款偏离
	有对第五章“项目技术和服务要求”给于实质性应答或填写偏离表，且对加“★”条款不存在负偏离。
	详见响应文件第X页

	11
	响应人报价
	本项目响应人报价不得超过最高限价。若报价超过应答最高限价的，或评审委员会按采购文件的要求对报价进行修正后的修正价格超过最高限价的，将作否决处理。
	详见响应文件第X页


备注： 
响应人应保证提供的文件清晰、准确，并具有清晰的页码标注，因复印件无法看清或页码标注混乱导致评委会做出不利于响应人的判断,不良后果由响应人自行承担。
提示响应人：以下文件根据符合性评审响应表的内容依次排版，装订。


A1.法定代表人（负责人）身份证明

法定代表人（负责人）身份证明

单位名称：                                              
地    址：                                             
姓名：           
身份证号：     
性别：     年龄：      职务：         
系                                               的法定代表人（负责人）。
联系方式（手机）：                                   
特此证明。

附：法定代表人（负责人）身份证复印件或扫描件（盖响应人单位章）。


响应人（盖单位章）：                         
  
日         期：       年    月    日




A2.响应文件授权委托书

响应文件授权委托书

本授权委托书声明：我XXX（姓名）系XXX（响应人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托XXX（单位名称）的XXX（姓名）(身份证号：XXX)为我单位深燃大厦2026至2027年度电梯维保项目（项目编号：WW-26-022）的法定代表人（负责人）的授权代表人。代表人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交（邮寄）、撤回、修改招标采购项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限为：XX年XX月XX日-XX年XX月XX日。
代表人无转委托权，特此委托。

附：授权代表人身份证复印件或扫描件（盖响应人单位章），近三个月连续在响应单位（含响应单位的分公司）的社会保险缴纳证明（不含投标当月），社保从公告发布之日起倒推，如有特殊情况可以往前顺延一个月，新成立不足三个月的公司按照成立时间提供）。如授权代表人未提供社保证明材料或所提供的社保证明材料不是所投单位缴纳的或提供的社保证明材料不符合文件要求，则作废标处理。

响应人（盖单位章）：                                        
法定代表人（签字或盖章）：                                  
授权代表人（签字或盖章）：                                  
授权代理人联系方式（手机）：                                   
授权委托日期：          年    月    日

注：如为法定代表人（负责人）现场递交文件、邮寄文件并参与活动时，则不需要填写“响应文件授权委托书”，按A1.法定代表人（负责人）身份证明的要求提供证明资料。


A3.资格审查文件
1.响应人资格证明
备注：提供营业执照或事业单位法人证书或其他主体证明文件扫描件（若响应人为分公司，需同时提供总公司的营业执照及授权证明文件），以及响应人资格要求明确响应人具备的各类资质证明资料的复印件或扫描件（盖响应人单位章）。


A4.响应人关联关系要求-相关证明材料

1.供应商基本情况表：

供应商基本情况表

填表单位：（加盖单位公章）		   填表日期：    年   月   日
	采购人
	
	项目名称
	

	投标（响应）供应商
	
	供应商统一社会信用代码
	

	投标（响应）供应商相关人员情况

	序号
	职务
	姓名
	身份证号码
	劳动合同
关系单位
	缴纳社会
保险单位

	1
	法定代表人、单位负责人、主要经营负责人（董事长、总经理）
	
	
	
	

	2
	项目投标授权代表人
	
	
	
	

	3
	项目负责人
	
	
	
	

	4
	主要技术人员
	
	
	
	

	5
	投标文件编制人员
	
	
	
	

	说明：1.同一职务有多人担任（如主要技术人员），应分行填写;2.除法定代表人、单位负责人外，以上人员需提供近三个月连续在响应单位（含响应单位的分公司）的社会保险缴纳证明（不含投标当月），社保从公告发布之日起倒推，如有特殊情况可以往前顺延一个月，新成立不足三个月的公司按照成立时间提供）

	投标（响应）供应商关联关系情况

	序号
	关联关系类型
	关联主体名称
	备注

	1
	控股股东
	
	指出资额（或持有股份）占投标（响应）供应商资本总额（或股本总额）50%以上的股东，以及出资额（或持有股份）的比例虽然不足50%，但依其出资额（或持有股份）所享有的表决权已足以对投标（响应）供应商股东会（或股东大会）的决议产生重要影响的股东。

	2
	管理关系
	
	指对投标（响应）供应商不具有出资持股关系，但对其存在管理关系的主体。

	说明：同一关联关系类型有多个主体的，应分行填写。



2.近三个月社保证明：

除法定代表人、单位负责人外，以上人员需提供近三个月连续在响应单位（含响应单位的分公司）的社会保险缴纳证明（不含投标当月），社保从公告发布之日起倒推，如有特殊情况可以往前顺延一个月，新成立不足三个月的公司按照成立时间提供）

3.“国家企业信用信息公示系统”网站主要信息截图：
投标人提供“国家企业信用信息公示系统”网站（http://www.gsxt.gov.cn/corp-query-homepage.html）主要信息截图






A5.承诺函
承诺函
致：（采购人名称）
根据已收到贵方的编号为WW-26-022的深燃大厦2026至2027年度电梯维保项目招标文件，并已详细审核了全部招标文件及有关附件。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。我方保证遵守中华人民共和国、深圳市有关采购的法律、法规有关的规定。经研究上述招标文件的响应人须知、初步评审、第三章合同条款、第四章项目招标需求及其他有关文件后，我方签字盖章并承诺如下：
一、愿意按报价文件承接本项目，履行招标文件合同中的责任和义务，我方响应招标文件的全部要求，报价内容满足采购文件“响应人须知前附表”报价要求。
二、我方递交的投标文件全部真实、有效，并提供原件备查。如在规定的时间内无法提供原件则视为弄虚作假行为。 我方知晓评审委员会有权通过相关官方网站进行证书核验工作，如评审委员会发现应答文件弄虚作假，将作应答否决处理。
三、我方郑重承诺《供应商基本情况表》 表格中填报的信息真实、准确、完整，符合响应人基本情况审查要求，不存在下列任何一种情形：
1.不同响应人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
2.不同响应人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
3.不同响应人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异或报价组成异常一致；
4.不同响应人的投标文件相互混装；
5.不同响应人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
6.响应人以他人名义投标，串通投标，以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标；
7.不同响应人的投标文件错漏之处一致的；
8.经认定的其他围标、串标投标情形。
五、我方郑重承诺具有良好的信誉，且不存在下列任何一种情形：
1.响应人企业或其法定代表人被列入“失信被执行人”的。
2.近3年内（从采购公告发布之日起倒算）供应商或者其法定代表人有行贿犯罪记录的。 
3.近2年内（从采购公告发布之日起倒算）供应商有无正当理由放弃深圳市燃气集团股份有限公司/深圳市深燃物业服务有限公司成交项目、不接受采购文件中合同主要条款、不履行合同义务或单方面终止合同的。 
4.近1年内（从截标之日起倒算）因串通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法行为受到本招标项目的所在地建设、交通或者财政部门行政处罚的。 
5.因违反工程质量、安全生产管理规定等原因被本招标项目的所在地建设部门给予红色警示且在警示期内的。
6.拖欠工人工资被本招标项目的所在地有关部门责令改正而未改正的。 
7.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 
8.被列入深圳市燃气集团股份有限公司/深圳市深燃物业服务有限公司黑名单的或暂停承包资格的。   
9.依法应当拒绝投标的其他情形。  
六、我方郑重承诺在本次采购活动中遵守反商业贿赂，不给予招标单位及中介机构工作人员及其亲属任何形式的商业贿赂（包括并不限于礼金礼品、有价证券、购物劵、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宣请、娱乐等）。若有幸成为中标人，为保证项目顺利实施，我司承诺严格履行合同廉洁从业相关条款，承诺严格执行廉政建设和反腐败的法律和法规，不发生违法乱纪行为。
七、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。
八、如果我方的投标出现违法违规，或弄虚作假，或发现上述情形而被评审委员会判定投标无效的，或者在有效期内撤回投标或放弃成交资格或中标后不按时与贵方签订合同的，则贵方有权取消我方中标资格。因我司原因造成的，我方承担：1.若我方提交了投标保证金，此投标保证金将全部被没收；2.自觉接受贵方暂停或者拒绝我司参加贵方其他任何项目投标资格的处理。另外，给贵方造成的损失超过上述投标保证金的，贵方还有权要求我方对超过部分进行赔偿。
九、（其他补充说明）。
此函。

附件：不良信息查询截图（响应人针对招标文件前附表规定的网址信息，提供对应网站查询截图，相关信息以本项目开标前两个工作日内的查询结果为准。）
响应人（公章）：                                         
 

A6、承诺函附件：不良信息查询截图（以下网站以项目所在地为深圳举例）
响应人针对网址信息，提供对应网站查询截图，相关信息以本项目开标前两个工作日内的查询结果为准，截图中需体现查询日期。（中标候选人公示期间，采购人有权对中标候选人的上述网址信息进行复核，若发现中标候选人存在上述否决情形的，采购人有权取消其中标资格。） 

1.“中国执行信息公开网”中投标企业及其法定代表人没有被列入“失信被执行人”（https://zxgk.court.gov.cn/shixin/）截图证明：
查询入口示例：
[image: ]

2.“中国裁判文书网”网站（https://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181029CR4M5A62CH/index.html）-无行贿相关案由截图证明：

3.“深圳市交通运输局”网站（https://jtys.sz.gov.cn/）-政务公开-信用信息双公示-行政处罚截图证明：

4.“深圳市政府采购监管网中国政府采购网深圳分网”网站（http://zfcg.sz.gov.cn/cgjg/cfgg/）-采购监管-诚信档案-入口查询行政处罚记录：

5.“深圳公共资源交易公共服务平台”（https://www.szggzy.com/static/index.html）-监管信息-交易曝光台及其他监管信息：

6.“深圳市住房和建设局”网站（https://zjj.sz.gov.cn/ztfw/gcjs/cxda_zjhhsjs/index.html）-红色警示截图证明：

示例：
[image: ]



7.“深圳市住房和建设局”网站（https://zjj.sz.gov.cn/xxgk/ztzl/sgs/index.html）-行政处罚截图证明：

示例：
[image: 7dcb5e71-53a7-48ca-8c77-1ea4bdf87889]


8.“国家企业信用信息公示系统”网站（http://www.gsxt.gov.cn/corp-query-homepage.html）-行政处罚信息截图证明：

示例：

[image: ]




9.“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）截图证明：

示例：
[image: ]
[image: ]





二、商务技术评审文件
B1.商务、技术条款偏离表
商务、技术条款偏离表
项目名称：深燃大厦2026至2027年度电梯维保项目

	序号
	采购文件页码
	采购文件条款要求
	响应文件偏离情况
	说明（正偏离/负偏离/无偏离）

	1
	见采购文件第   页
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	



注：
1.响应人应逐条对照采购文件第四章“合同条款”、第五章“项目技术和服务要求”条款，就响应文件存在的偏差与例外逐条说明；
2.如响应文件无任何偏差，响应人仅需在本偏离表填写“无偏离”即可。

响应人（盖单位章）：                                         
法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：                 

日期：         年    月    日 








B2.商务、技术相关证明材料




二、报价文件
响应总价

采购人：                                            
项目名称：深燃大厦2026至2027年度电梯维保项目
项目编号：WW-26-022
报价总价：币种：  人民币    
（小写）：                                   
（大写）：                                   


响应人（盖单位章）：                                     
法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：                 

附件：分项报价表
1.分项报价表
项目编号：WW-26-022
项目名称：深燃大厦2026至2027年度电梯维保项目
	序号
	层/站/门
	品牌型号
	额定
载重
	额定
速度
	台数
	月数
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	
	[bookmark: _GoBack]综合单价
	合价

	一
	深燃大厦电梯维保

	1
	18/18/18
	三菱NEXWAY-S
	1200kg
	2.0m/s
	3
	12
	
	

	2
	16/16/16
	三菱NEXWAY-S
	1350kg
	2.0m/s
	4
	12
	
	

	3
	18/18/18
	三菱NEXWAY-S
	1350kg
	2.0m/s
	6
	12
	
	

	小计
	

	二
	深燃大厦员工食堂电梯维保

	4
	6/6/7
	上海三菱ELENESSA
	1050kg
	1.0m/s
	1
	12
	
	

	5
	6/6/6
	华翔电梯HX-2
	100kg
	0.4m/s
	2
	12
	
	

	6
	6/6/6
	华翔电梯HX-2
	300kg
	0.4m/s
	1
	12
	
	

	小计
	

	不含税合计
	

	三
	税金
	6%
	

	总计
	


2.深燃大厦电梯维保额外驻场服务单价表
	序
号
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	税后综合单价(6%税金)

	1
	额外驻场服务
	1.说明：法定工作日（周一至周五，含国家法定调整工作日）7:30至19:30以外的驻场服务时段
	小时
	1
	
	


报价要求：
1、响应人不得更改报价表格式，响应总价不得超过本项目上限，否则做否决处理；
2、如出现算术错误，以单价修正总价。响应总价和分项报价表中的须一致，不一致的以分项报价表为准。
3、本项目报价为包含生产、运输、管理、利润等的所有费用，项目合同包含的所有风险、责任等一切可预见或不可预见费用。
4.表2仅用作乙方在维保期内发生额外驻场服务的辅助收费标准，为后续发生费用的收费依据。
响应人（盖章）：
法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：                 
日期：     年    月
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