附件1

新桥东片区乌泥路等三条道路灭失交通

影响评价及交通疏解分析项目任务书

一、项目背景
新桥东片区重点更新单元范围内上南大道以北庄村路以南区域，存在三段现状市政道路，分别为乌泥路、黄埔宝华电器厂东侧路、长流陂路。其中乌泥路位于我司01-01地块用地范围内，黄埔宝华电器厂东侧路位于04-07、04-08地块用地范围内，长流陂路位于04-08、05-07、05-08、06-08地块用地范围内。因上述现状市政道路仍需承担交通运行功能，无法对道路进行封闭拆除，对项目开发及施工造成延误。为保障项目建设，尽快清理拆除上述道路，经与区各相关部门研究，现计划对三段道路进行灭失处理。
二、服务目的
根据拟灭失道路周边情况及使用情况，对区域发展规模预测交通需求，编制出具《交通影响评价分析报告》及《交通疏解方案》，并根据交通主管部门意见持续完善，直至取得相关批复。
三、服务内容
按照区交通主管部门相关审查要求，本次招标采购服务范围主要为对上述三段道路灭失编制《交通影响评价分析报告》及《交通疏解方案》，具体工作服务内容如下：

（一） 建设项目交通影响评价

编制交通影响评价报告，包含交通影响评价范围与评价年限、进行相关调查和资料收集、分析评价范围内现状、评价年限的土地利用与交通系统、分析灭失道路沿线交通需求、评价道路灭失项目交通影响程度、对灭失道路交通组织设计方案及评价范围内的交通系统提出改善建议并对改善措施进行评价、提出评价结论等内容。

本项目为针对乌泥路、黄埔宝华电器厂东侧路、长流陂路三段道路封闭、取消的交通影响评价项目（位置如下图所示），供应商按照规范要求划定研究范围，具体工作包括：
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道路位置示意图

（1）现状交通调查，规划路网分析;

（2）收集数据和资料编写本项目交通影响评价应满足深圳市、宝安区及相关部门的要求;

（3）结合现状周边地块进出交通需求，评估乌泥路、黄埔宝华电器厂东侧路、长流陂路三段道路封闭、取消后使用替代道路组织进出流线的合理性和可行性;

（4）根据区域发展规模预测交通需求，评估乌泥路、黄埔宝华电器厂东侧路、长流陂路三段道路封闭、取消后转移交通量对周边路网产生的交通影响，对沿线业主出行影响分析;

（5）配合甲方提交道路灭失申请，对接交通、交警等主管部门，完成材料修改、专家评审、技术答疑等全部审批配合工作，直至取得相关审批意见。在报批过程中，结合相关部门意见，持续配合同步更新完善交评报告与交通建议。

（二）交通疏解组织方案
乌泥路、黄埔宝华电器厂东侧路、长流陂路三段道路封闭，根据交通影响评价，比选提出绕行流线优化、交通疏解等方面的交通改善措施及交通组织运作。项目依托交通影响评价开展方案比选，妥善统筹封闭路段配套交通疏解组织方案，明确绕行流线、地块进出组织、交通管理设施、运作机制，论证灭失后封闭施工期间区域交通通行顺畅、安全可控。出具交通疏解方案，包括不限于：

（1）交通疏解组织图；

（2）交通管理设施：标志、标线、警示、隔离、信号配时优化；

（3）绕行流线、围挡、导视、交通协管、应急预案等；

（4）交通疏解方案公示相关文件。

(三)其他办理道路灭失所需的相关技术研究材料

四、技术标准及交付标准
需满足《深圳市大型建设项目交通影响评价实施办法》等法律法规。服务方需提供捌套盖章纸质版及电子版相关报告，以及准备相关会议上会材料。

五、报价标准

本次报价供应商可参照《深圳市交通规划及课题研究项目取费指引》(深交〔2012〕498号）中有关区域交通规划服务收费规定的方法计取费用，供应商自行研判项目难度，报价已包含服务内容的全部费用。
六、服务期限
自合同签订之日起2年，或取得政府核发的相关批复后自行终止。



