附件2：
深圳交易集团2025年AI训练推理一体机采购项目报价表
	序号
	产品名称
	产品描述
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	高配AI训练推理一体机
	处理器：配置2颗≥CPU处理器，每颗CPU核数≥64核，主频≥2.7GHz；
内存：配置16条64G DDR5-4800 ECC内存；支持≥24个DDR5内存插槽，支持RDIMM内存，内存工作频率最高支持≥5600MHz；
硬盘：配置2块960GSATASSD和2块3.84TB SSD硬盘；最大支持12个3.5寸SAS/SATA硬盘，其中支持最高8个NVMe SSD，提供丰富的存储扩展能力；
AI智算卡：配置8张AI智算推理卡，单张智算卡显存≥64GB，显存带宽≥1600GB/S，支持FP32、TF32、BF16、FP16、INT8等主流AI精度，单智算卡算力满足： FP32≥60TFLOPS，TF32≥240TFLOPS，FP16/BF16≥480TFLOPS, INT8≥900TOPS，兼容CUDA，支持支持通用并行/混合精度计算及主流深度学习框架；
阵列卡：配置1张RAID_4G卡；板载SATA硬盘控制器；可选SAS卡控制器，支持RAID0/1/10；可选RAID卡控制器，支持RAID0/1/5/6/10/50/60，支持Cache超级电容保护，提供RAID状态迁移、RAID配置记忆等功能；
网口：配置≥1张双口千兆电口网卡，配置≥2张双口万兆光口网卡（含10G/1G自适应 SFP+多模光模块*4）；
PCIE扩展槽：最大可扩展12个PCIe5.0×16插槽；
电源：配置≥2500W(2+2)冗余电源；支持3+1或2+2冗余；
	1
	台
	
	
	

	2
	中配AI训练推理一体机
	处理器：配置2颗CPU处理器，每颗CPU核数≥64核，主频≥2.7GHz；
内存：配置16条32GB DDR5-4800 ECC内存；支持≥24个DDR5内存插槽，支持RDIMM内存，内存工作频率最高支持≥5600MHz；
硬盘：配置2块960GSATASSD和2块3.84TB SSD硬盘；最大支持12个3.5寸SAS/SATA硬盘，其中支持最高8个NVMe SSD，提供丰富的存储扩展能力；
AI智算卡：配置8张国产AI智算卡，单张智算卡显存≥64GB，显存带宽≥800GB/S，支持FP32、TF32、BF16、FP16、INT8等主流AI精度，单智算卡算力满足：FP32≥45TFLOPS，TF32≥90TFLOPS，FP16/BF16≥190TFLOPS, INT8≥390TOPS，兼容CUDA，支持支持通用并行/混合精度计算及主流深度学习框架；
阵列卡：配置1张RAID_4G卡；板载SATA硬盘控制器；可选SAS卡控制器，支持RAID0/1/10；可选RAID卡控制器，支持RAID0/1/5/6/10/50/60，支持Cache超级电容保护，提供RAID状态迁移、RAID配置记忆等功能；
网口：配置≥1张双口千兆电口网卡，配置≥2张双口万兆光口网卡（含10G/1G自适应 SFP+多模光模块*4）；
PCIE扩展槽：最大可扩展12个PCIe5.0×16插槽；
电源：配置≥2500W(2+2)冗余电源；支持3+1或2+2冗余；
	1
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	3
	低配AI训练推理一体机
	处理器：配置2颗CPU处理器，每颗CPU核数≥64核，主频≥2.7GHz；
内存：配置16条32GB DDR5-4800 ECC内存；支持≥24个DDR5内存插槽，支持RDIMM内存，内存工作频率最高支持≥5600MHz；
硬盘：配置2块960GSATASSD和2块3.84TB SSD硬盘；最大支持12个3.5寸SAS/SATA硬盘，其中支持最高8个NVMe SSD，提供丰富的存储扩展能力；
AI智算卡：配置4张国产AI智算卡，单张智算卡显存≥64GB，显存带宽≥800GB/S，支持FP32、TF32、BF16、FP16、INT8等主流AI精度，单智算卡算力满足：FP32≥45TFLOPS，TF32≥90TFLOPS，FP16/BF16≥190TFLOPS, INT8≥390TOPS，兼容CUDA，支持支持通用并行/混合精度计算及主流深度学习框架；
阵列卡：配置1张RAID_4G卡；板载SATA硬盘控制器；可选SAS卡控制器，支持RAID0/1/10；可选RAID卡控制器，支持RAID0/1/5/6/10/50/60，支持Cache超级电容保护，提供RAID状态迁移、RAID配置记忆等功能；
网口：配置≥1张双口千兆电口网卡，配置≥2张双口万兆光口网卡（含10G/1G自适应 SFP+多模光模块*4）；
PCIE扩展槽：最大可扩展12个PCIe5.0×16插槽；
[bookmark: _GoBack]电源：配置≥2500W(2+2)冗余电源；支持3+1或2+2冗余；
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备注：
1、供应商报价的产品应当符合安全可靠测评要求，响应的产品须在“中国信息安全测评中心（http://www.itsec.gov.cn/aqkkcp/）”。
2、请附上响应产品的详细技术参数。
