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东莞市深粮物流有限公司

AB仓进仓线增加除铁器项目采购公告

一、项目名称：AB仓进仓线增加除铁器项目
二、采购人：东莞市深粮物流有限公司

联系人： 何先生 联系电话： 17549210196 
联系地址：东莞市麻涌镇新港南路深粮物流有限公司（宏远汽车对面）
三、项目规模：AB仓园区皮带机进仓线BC1013/BC1023机头位置增加两台悬挂式除铁器、机头罩改造、除尘管道改造、控制箱、电缆、安装等工作，所有改造须符合现场实际条件，确保设备正常运行。
四、资金来源：企业自筹
五、工期：自本项目合同签订之日起，30天。
六、采购要求及相关事项说明：

1、采购控制价： 118,000.00 元 

2、服务期：自合同签订之日起，为期 30 天。
3、采购内容：在BC1013/BC1023机头位置增加2台悬挂自卸式永磁除铁器（配防爆电机），包含旧件拆除、机头罩改造、除尘管道改造、控制箱安装、电缆敷设、调试及恢复运行，所有改造须符合现场实际条件，确保设备正常运行。详见下表《涉及事项统计表》：

	序号
	项目涉及事项
	数量
	备注

	1
	悬挂自卸式永磁除铁器
	2台
	配防爆电机，品牌不限但须符合国标

	2
	机头罩除尘管道改造
	2项
	符合现场要求，非标制作

	3
	机头罩改造
	2项
	参考现有方案、符合现场要求

	4
	吊具（钢丝绳、花篮螺丝等）
	8套
	与设备适配

	5
	除铁器安装
	2项
	现场施工安装

	6
	现场控制箱
	2个
	不锈钢防爆箱+电气元件+固定支架

	7
	动力和控制电缆
	40米
	铠装电缆/2.5mm²线芯


表1.涉及事项统计表

3.1 除铁器技术要求：

	序号
	参数项目
	技术要求
	备注

	1
	设备类型
	永磁自卸式除铁器
	无

	2
	适应带宽
	1000～1200mm
	无

	3
	磁场强度
	≥90 mT
	额定吊高下测得的有效磁场强度，保证有效吸附能力

	4
	表面磁场强度
	≥300 mT
	确保有效吸附螺杆、角铁、钢管等铁件

	5
	自动卸铁功能
	具备
	带接铁盘（需防锈处理），收集卸下来的铁件

	6
	轴承材质
	201不锈钢或以上
	防锈、耐腐蚀

	7
	滚筒厚度
	≥3 mm
	保证结构强度

	8
	产品合格证
	每台设备须提供
	出厂附带


表2.除铁器技术要求表
3.2防爆电动机技术要求：报价人若选用其他品牌，须在报价文件中提供该品牌产品的详细技术参数、防爆合格证及与推荐品牌的技术对比说明，经评审小组认定满足或优于推荐品牌标准的，视为有效报价。
	序号
	参数项目
	技术要求
	备注

	1
	防爆类型
	粉尘防爆型
	无

	2
	防爆等级
	Ex tD A21 IP65 T135℃
	符合粮食行业要求

	3
	品牌要求
	推荐选用南阳/皖南/佳木斯
	选择三大品牌之一

	4
	国标符合性
	符合国家相关标准
	须提供防爆合格证

	5
	质保要求
	质保一年
	出现质量问题时免费更换维修


表3.电动机技术要求表
3.3防爆控制箱技术要求：

	序号
	参数项目
	技术要求
	备注

	1
	箱体材质
	304不锈钢
	耐腐蚀

	2
	防爆等级
	Ex tD A21 IP65 T135℃
	粉尘防爆型

	3
	防护等级
	IP65
	室外防尘、防水

	4
	电气元件
	防爆按钮
	符合防爆要求，控制功能完整


表4.防爆箱技术要求表
3.4电缆要求：无品牌限制但必须是铠装电缆、符合国标要求、线芯规格不低于2.5mm2。

3.5吊具安装要求：

	序号
	项目
	技术要求
	备注

	1
	中心线对中
	除铁器中心线与皮带机中心线重合，偏差 ≤ 2 cm
	无

	2
	悬挂高度
	两侧悬挂高度统一，偏差 ≤ 1 cm
	无

	3
	钢丝绳
	根据除铁器重量选型，安全系数 ≥ 6
	6×37+FC（IWR）

根据除铁器重量选择

	4
	花篮螺丝
	规格比钢丝绳高一级
	OO型锻制花篮螺丝

热镀锌

	5
	吊环/吊耳
	根据除铁器重量选型
	四点吊装，吊具配套

	6
	其他辅材
	防锈处理
	吊具配套


表5.吊具安装技术要求表
3.6报价需要包含安装费、运输费、调试费、税费等一切费用。

4、合同形式：东莞市深粮物流有限公司签订合同。

5、付款方式：合同为总价包干形式。项目完成且通过甲方验收后，乙方应向甲方开具增值税专用发票，甲方付款97%，尾款3%作为质保金，质保期一年，质保期内无质量问题，在质保期结束后，甲方支付尾款。

6、采购事项验收要求：本项目验收分为两个阶段：设备到货验收和项目竣工验收。前一阶段验收合格后方可进入下一阶段
6.1 设备到货验收：除铁器、防爆电动机、控制箱等主要设备运抵现场后，须进行到货验收，验收合格后方可进行安装施工。

	序号
	验收项目
	验收标准

	1
	外观检查
	设备外观无磕碰、划伤、锈蚀、变形

	2
	型号核对
	设备型号、技术规格与合同及技术附件一致

	3
	合格证检查
	产品合格证、防爆合格证、出厂检验报告齐全有效

	4
	吸力试验
	能牢固吸附试件并正常卸铁


表6.到货验收要求表
6.2 项目竣工验收：除铁器安装调试完成后，进行竣工验收。

	序号
	验收项目
	验收标准

	1
	安装质量
	检测设备对中和水平情况，无明显偏移和倾斜；

	2
	吊具检查
	钢丝绳，花篮螺丝等选用符合技术要求

安全系数≥6

	3
	电气检查
	接线牢固、无裸露线头、防爆密封完好

	4
	空载试运行
	启动后运行平稳，无异常噪音、无异常振动

	5
	负载试运行
	带料连续运行后，可以有效吸附铁件，运转正常

	6
	资料移交
	合格证、防爆证、操作手册等资料齐全


表7.竣工验收要求表
七、递交报价文件时间：
1、递交报价文件截止时间：2026年7月 6 日17:00
八、本项目采用资格后审方式。

九、报价人合格条件：

1、供应商必须是在中华人民共和国境内依法注册的合法经营主体，具有独立承担民事责任的能力，持有合法有效的营业执照（提供营业执照复印件并加盖公章）；

2、截止报价截止日，报价人未被列入信用中国失信被执行人、重大税收违法失信主体、未被列入国家企业信用信息公示系统严重违法失信名单。（提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）中“信用服务”栏或其他各级市场监督局查询网站下载的信用信息报告并加盖公章）；

3、本项目不接受联合体报价。

十、无效报价的判定与处理：

有下列情形之一的，按无效报价处理而让该报价文件退出评审程序。

1、报价人资格条件不符合国家有关规定和采购文件要求的；

2、未按采购文件规定提交《报价函》的，或未按采购文件规定填写、漏填或内容填写错误的，可能导致影响项目实施，损害采购人利益的；

3、报价人递交两份或多份内容不同的报价文件，或在一份报价文件中，有两个或多个报价且根据采购文件评标办法规定的修正原则无法确定哪一个有效的，按采购文件规定提供可选择性方案报价的除外；

4、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段报价或者未划分标段的同一采购项目报价；

5、若出现报价明显偏高、不平衡报价、围标、串标等损害采购人利益的情况，甲方可否决部分或全部报价。

6、符合法律法规或主管部门规范性文件规定的，或属于采购文件中规定的其他无效报价情形的。
十一、采购方法：

1、采购方式：公开询价

2、评审方法（供应商的确定方法）：投票表决法

3、采购平台：深圳阳光采购平台

十二、报价文件要求：

报价文件应用A4规格纸编制并整理成册，主要由以下几部分组成：

1、商务部分。

A.盖有公章的营业执照复印件、法人身份证复印件；

B.报价函（附件1）

C.报价人法人代表授权委托书（附件1.2）（如需）、被授权人身份证复印件（如需）；

D.承诺与声明（附件2）；

E.廉洁承诺书（附件3）；

F.提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）中“信用服务”栏或其他各级市场监督局查询网站下载的信用信息报告；

G.提供供应商基本情况表（附件4）；

H.近3年同类型业务合作案例（提供合同关键页复印件并加盖公章）如果有。
2、报价部分。

A.报价表（参考附表：项目分项报价单）；

3、其他

A.除铁器、防爆电动机的品牌、规格和相关技术参数。

B.报价人认为应提交的其他文件。

4、注意事项

A.以上报价人提交的所有文件需加盖单位公章。

B.报价文件采用文件袋密封，文件袋上粘贴密封条并加盖报价单位公章。

5、报价文件提交方式：邮寄或送达。

邮寄地址：东莞市麻涌镇新港南路深粮物流有限公司（宏远汽车对面）

联系人： 何先生     电话：17549210196      

采 购 人：东莞市深粮物流有限公司           
日     期： 2026 年 06 月 26 日              

附件1

报 价 函
东莞市深粮物流有限公司含下属子公司：

1．我方已仔细研究了 AB仓进仓线增加除铁器项目 采购函的全部内容，愿意参与报价。 报价如下：

本项目上限价为 118000 元，本项目采购范围内的费用总报价为        元人民币，含    %增值税 专用 发票。

我方在此声明并同意：

1、我方已详细审查全部采购文件及附件，包括澄清、修改文件（如有的话）以及参考文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。我方明白并愿意遵守采购文件的各项规定。

2、如果我方成交，我方充分理解并同意采购文件提出的合同签订条件。

3、我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确。
4、如果我方资格发生变化而不满足报价人合格条件，贵方有权取消我方成交资格。

报价人：                     （盖章）

	序号
	分项名称
	数量
	单位
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	悬挂自卸式永磁除铁器
	2
	台
	
	
	配防爆电机，品牌：_________

	2
	机头罩改造
	2
	项
	
	
	参考现有方案，符合现场要求

	3
	机头罩除尘管道改造
	2
	项
	
	
	符合现场要求，非标制作

	4
	吊具（钢丝绳、花篮螺丝等）
	8
	套
	
	
	与设备适配，安全系数≥6

	5
	现场控制箱
	2
	个
	
	
	304不锈钢防爆箱，含防爆电气元件

	6
	动力和控制电缆
	40
	米
	
	
	铠装电缆，2.5mm²线芯

	7
	除铁器安装费
	2
	项
	
	
	含现场施工安装、吊装等

	8
	其他费用
	1
	项
	
	
	如有请列明：_________

	9
	税费
	1
	项
	
	
	增值税专用发票，税率____%

	项目总价
	大写：
	
	


项目分项报价单

以上报价包含完成本项目的一切费用（材料、安装、运输、调试、检测、税费等）；

质保期承诺：______个月（不低于12个月）；

工期承诺：合同签订后______个日历天内完成；

联系人：____________________联系电话：____________________

附件1.2

法定代表人授权委托书

东莞市深粮物流有限公司含下属子公司：

本授权书声明：注册于（报价人住址）的（报价人名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（报价人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的 AB仓进仓线增加除铁器项目 的采购事项，以本公司名义处理一切与之有关的事务。本授权书于      年    月    日签字生效。

特此声明。

                   法定代表人签字：

                   被授权人签字：

                          日 期：    年    月    日

附件2

承诺与声明

东莞市深粮物流有限公司含下属子公司：

本公司特承诺声明如下：

一、我司认识到贵公司采购行为为企业采购，非政府采购与采购。

二、我司已认真阅读采购正文和所有附件，并完全理解文件的内容，愿意承担保密责任。

三、我司保证所递交的报价文件、资格证明等文件内容的真实性、有效性。我司愿意承担虚构数据及伪造资格证明等有损诚信行为导致的一切不利后果。

四、我司承诺成交后按期履行采购服务内容及技术要求，按期保质完成服务。
五、本次采购涉及函件往来时请使用我公司以下地址及联系方式：

公司名称（全称）：

地    址： 

联 系 人：              电   话：

公司全称（加盖公章）      
法定代表人或授权代表签字或盖章：      

附件3
廉洁承诺书

致：东莞市深粮物流有限公司含下属子公司（采购人）

我单位响应你单位项目采购要求参加项目名称： AB仓进仓线增加除铁器项目 的报价。在这次报价过程中和中标后，我单位将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺： 

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费。 

二、不为项目有关人员及部门报销应由你单位或个人支付的费用。

三、不向项目有关人员或部门提供有可能影响公正的宴请、健身、娱乐、旅游等活动。

四、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处。

五、严格遵守《政府采购法》、《采购报价法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规、政策的规定，诚实守信，合法经营，规范我单位的竞标工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

以上承诺，敬请你单位予以监督。如有违反，你单位有权取消本次合作项目，并将我单位列入供应商黑名单，禁止参加你单位组织的所有采购活动。同时我公司及项目参与人员愿意按照相关法律、法规的规定接受处罚。

报价人名称（公章）： 

      法定代表人或其授权代表（签字）：

                                日期：

附件4
供应商基本情况表

	项目名称
	

	报价（响应）供应商
	
	供应商统一社会信用代码
	

	报价（响应）供应商相关人员情况

	序号
	职务
	姓名
	身份证号码
	劳动合同关系单位
	缴纳社会保险单位

	1
	法定代表人/单位负责人/主要经营负责人
	
	
	
	

	2
	项目报价授权代表人
	
	
	
	

	3
	项目负责人
	
	
	
	

	4
	主要技术人员
	
	
	
	

	5
	报价文件编制人员
	
	
	
	

	说明：同一职务有多人担任（如主要技术人员），应分行填写。

	报价（响应）供应商关联关系情况

	序号
	关联关系类型
	关联主体名称
	备注

	1
	控股股东
	
	指出资额（或持有股份）占报价（响应）供应商资本总额（或股本总额）50%以上的股东，以及出资额（或持有股份）的比例虽然不足50%，但依其出资额（或持有股份）所享有的表决权已足以对报价（响应）供应商股东会（或股东大会）的决议产生重要影响的股东。

	2
	管理关系
	
	指对报价（响应）供应商不具有出资持股关系，但对其存在管理关系的主体。

	说明：同一关联关系类型有多个主体的，应分行填写。


注：项目报价授权代表人、项目负责人、主要技术人员需另附近3个月（连续且自报价截止之日倒推3个月）的社保缴纳记录证明。社保缴纳单位应为报价人单位，特殊情况（如退休返聘、外籍员工等）需提供相关证明材料。社保缴纳记录应为报价人注册所在地社会保障部门出具的社保缴纳记录证明文件，并包含养老保险和医疗保险等主要险种。
报价（响应）供应商声明：

1.报价（响应）供应商填写内容与事实不符的，采购人有权取消其报价资格、否决报价或解除合同，并依法追究其法律责任。

2.报价（响应）供应商存在围标串标行为的，将被列入采购人采购失信名单。

3.本情况表自签署之日起生效，适用于本次招采活动及后续合同履行阶段。

                           填表单位：（加盖单位公章）      年   月   日
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