广州丽盈塑料有限公司新建仓库14个垛口安装防撞垫及海绵门封工程项目
招标公告
一、项目名称

广州丽盈塑料有限公司新建仓库14个垛口安装防撞垫及海绵门封工程项目。
二、项目概况
1、项目地址：广州增城区增江街东区高科技工业园。          
2、项目业态：新建仓库1楼。
3、项目规模：广州丽盈塑料有限公司新建仓库14个垛口安装防撞垫及海绵门封工程项目。具体工程量清单见附件。
招标范围
包括但不限于：

1、本项目为新建仓库 14 个装卸垛口防撞垫及海绵门封安装工程，实行包工、包料、包运输、包安装、包辅材、包调试、包现场清理、包验收、包质保总价包干。
2、供货范围： 14 （2个为一套）套橡胶防撞垫、14 套海绵门封，含全部配套镀锌固定件、紧固件、衬板、密封辅料等全套材料；所有材料满足招标文件材料技术要求，提供合格证、检测报告、阻燃报告等资料。
3、施工范围：现场实地测量复核垛口尺寸；材料运输、卸货；防撞垫、海绵门封安装固定；墙体打孔、修补复原；现场安全防护、文明施工、垃圾清运清理。不得损坏原有建筑墙体、防水层、管线及仓库原有设施。
4、服务范围：现场安装调试、配合竣工验收、提交竣工资料；质保期内维修、巡检、售后服务及技术指导。
四、报价方式

采用固定总价包干。包括但不限于完成本项目室内维修清单，税金等完成本工程的一切费用。
五、付款条款
1、预付款：合同签订后30%进场费用。

2、维修完成，验收合格后10个工作日付款70%尾款。
以上付款前提为乙方提交付款申请资料和合规发票。

六、工期

总工期：10日历天。总工期含法定节假日。

计划开工日期：2026年 8月22 日；

计划完工时间：2026年 8月31日；

实际开工日期以招标人签发的《开工令》中载明的日期为准，总日历天数保持不变。

七、资格要求

1、在中华人民共和国境内注册，具备独立法人资格的企业。

2、资质要求：在中华人民共和国境内注册，具备独立法人资格的企业。

具备相应完善的安全生产许可证、建筑工程施工总承包二级资质、建筑机电安装工程专业承包二级。或以上资质。
3、本项目不接受联合体投标。

八、提交材料及要求
	序号
	资料
	提交要求

	1
	目录
	按以下顺序放置在同一个PDF文件中。

	2
	营业执照及资质证书
	加盖公章扫描件。

	3
	纳税人认定通知书
	加盖公章扫描件。

	4
	法定代表人资格证明书及授权委托书
	加盖公章扫描件。

	5
	被授权人相关资料
	身份证复印件、联系电话及邮箱、在投标人处近半年社保证明，加盖公章扫描件。

	6
	分管投标副总的相关资料
	身份证复印件、联系电话及邮箱、在投标人处近半年社保证明，加盖公章扫描件（不得与授权人为同一人）。

	备注：
报名单位需对上述提交资料的真实性负责，严禁弄虚作假，否则我司有权取消其后续的投标报名资格。
报名文件每页均须加盖公章。

3、PDF格式文件需根据资料名录制作书签，以便我司审核资料。
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九、报名时间和联系方式

请于2026年8月  21  日  11:00   之前将本公告要求的第八条资料发送至：

1、邮箱：wangxw@beautystar.cn并电话知会。

2、联系人：王雄伟；联系电话：13814551006。
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