广州丽盈塑料有限公司新建仓库无线AP安装调试工程项目
招标公告
一、项目名称

广州丽盈塑料有限公司新建仓库无线AP安装调试工程。
二、项目概况
1、项目地址：广州增城区增江街东区高科技工业园。          
2、项目业态：新建仓库1-3楼。
3、项目规模：新仓库无线网络全覆盖，共需安装无线AP 96个。

一楼安装室外AP 23个，夹层安装吸顶AP 6个，二楼安装超级AP 23个。
三楼安装吸顶AP 38个，电梯安装超级AP 6个，详细安装点位请看附件。

一楼层高11米，二楼层高7米，需要高空作业。

包含PVC管铺设，网络布线，光纤布放，AP和交换机安装，机柜安装，网络调试等。

招标范围
包括但不限于：
3.1 本项目为新建仓库无线AP安装调试工程，无线AP设备由甲方提供，乙方不承担AP设备采购供货，乙方完成本项目全部辅材采购、管线桥架施工、设备安装、系统调试、无线信号测试、竣工资料编制、人员培训、质保期缺陷修复等全部工作，具体以施工图纸、工程量清单及本工程技术要求为准。

3.2 包含但不限于：现场踏勘复核、施工方案编制、桥架线管敷设、线缆敷设端接、孔洞开孔及防火封堵、接地施工、标识标签制作安装、甲供AP设备安装固定、机柜配线、无线AP调试、射频优化、覆盖及漫游测试、配合AC控制器联调、竣工图及竣工资料编制、竣工验收配合、甲方运维人员培训、施工安全文明施工、施工垃圾清运、质保期施工质量缺陷维修。

3.3 不含范围：AP主机、AC控制器、POE交换机、网线等网络主设备供货。

3.4 乙方报价包含人工费、辅材费、机械机具费、高空作业措施费、运输费、安全文明施工费、管理费、利润、税金、质保服务等完成本项目全部费用。

四、报价方式

采用固定总价包干。包括但不限于完成本项目室内维修清单，税金等完成本工程的一切费用。
五、付款条款
1、预付款：合同签订后30%进场费用。

2、维修完成，验收合格后10个工作日付款70%尾款。
以上付款前提为乙方提交付款申请资料和合规发票。

六、工期

总工期：10日历天。总工期含法定节假日。

计划开工日期：2026年 9月1 日；

计划完工时间：2026年 9月10日；

实际开工日期以招标人签发的《开工令》中载明的日期为准，总日历天数保持不变。

七、资格要求

 乙方单位及人员资质要求

7.1 乙方须为独立法人单位，具备有效的营业执照，经营范围包含弱电智能化、网络系统安装调试相关业务。

7.2 乙方须具备【电子与智能化工程专业承包二级及以上资质】，并持有有效的安全生产许可证；资质可在全国建筑市场监管公共服务平台可核验。

7.3 进场作业电工必须持有应急管理部门颁发有效的低压电工特种作业证；仓库高空作业人员必须持有高处作业特种作业证，所有人员证书真实有效，不允许挂靠。

7.4 乙方项目负责人具备弱电网络项目管理经验，技术人员具备无线AP调试、无线信号测试优化能力。

7.5 乙方须提供近3年仓库或厂房无线AP安装调试同类项目业绩不少于2项。

7.6 本项目AP设备由甲方提供；乙方承包范围为布线、桥架敷设、AP点位安装、网络端接、设备调试、信号测试、竣工文档编制、配合甲方整体验收。
本项目不接受联合体投标。

八、提交材料及要求
	序号
	资料
	提交要求

	1
	目录
	按以下顺序放置在同一个PDF文件中。

	2
	营业执照及资质证书
	加盖公章扫描件。

	3
	纳税人认定通知书
	加盖公章扫描件。

	4
	法定代表人资格证明书及授权委托书
	加盖公章扫描件。

	5
	被授权人相关资料
	身份证复印件、联系电话及邮箱、在投标人处近半年社保证明，加盖公章扫描件。

	6
	分管投标副总的相关资料
	身份证复印件、联系电话及邮箱、在投标人处近半年社保证明，加盖公章扫描件（不得与授权人为同一人）。

	备注：
报名单位需对上述提交资料的真实性负责，严禁弄虚作假，否则我司有权取消其后续的投标报名资格。
报名文件每页均须加盖公章。

3、PDF格式文件需根据资料名录制作书签，以便我司审核资料。
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九、报名时间和联系方式

请于2026年8月  25  日  11:00   之前将本公告要求的第八条资料发送至：

1、邮箱：wangxw@beautystar.cn并电话知会。

2、联系人：王雄伟；联系电话：13814551006。
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