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第一章 招标文件须知

  深圳市微空间建筑科技有限公司的2026年001批次藏式公厕基础施工采购项目，现已具备招标条件，现就本项目进行竞争性谈判招标，依法选定中标单位。有关事项如下： 
一、项目名称：2026年001批次藏式公厕基础施工采购项目
二、招标方式：竞争性谈判 
三、项目内容：
1. 项目概况：本项目为2026年001批次藏式公厕基础施工采购项目，详细采购明细附带采购清单。
2. 招标内容
2.1本次招标内容为2026年001批次藏式公厕基础施工采购项目，根据采购清单进行报价。
2.2主要范围（详报价清单表）：
采购范围：2026年001批次藏式公厕基础施工采购项目。
2.3投标文件要求：
按照投标文件格式完成，按甲方提供的报价清单完成报价，需要提供施工组织方案文件。
3. 交付时间要求：中标后，投标人应在20天内完成本项目的采购及施工等事宜。
4. 招标最高限价：21.91439万元； 
5. 承包方式：本合同为最后报价为总价，除合同中有约定的外，双方同意不因任何事由而
调整合同单价价款。
6. 投标要求：
6.1投标人必须按招标文件中提供的投标文件格式填写投标文件。合格的投标人应对本招标的全部标的进行报价，不允许只对部分投标报价，按照附表报价；
6.2投标人应准备响应投标报价文件一份，需要装订成册，密封提供。
6.3投标人应将投标报价文件以邮件形式寄送给招标人进行确认。
6.4由招标人组织开标，开标时需投标人需派代表与招标人进行谈判。
7. 质保期：投标方需通过甲方验收确认后计算质保时间，基础施工质保期为一年；一年内负责维护和咨询（人为因素除外）。
8. 评标方法：评标标准为竞争性谈判低价中标，招标人与每一家投标人针对投标文件报价内容进行谈判，最终由招标工作小组按满足招标人要求的方式确定中标人。如中标人因自身问题导致无法按照约定时间内进行签约或中标人单位出现其他关于法律纠纷问题的，招标人将有权第一时间取消第一候选人的中标资格，经过评标小组一直表决后，可选择第二候选人为中标人。
四、投标人资格条件： 
1. 具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人；
2. 注册资金须在50万元（含）以上；
3. 营业执照需具备工程类等相关范畴；
五、领取招标文件的时间和地点: 
1. 邀请响应时间：     年   月   日-    年    月    日每天上午9：:00 至下午18:00    （北京时间，下同）； 
2. 报名（发售招标文件）地点：为节约投标人的投标成本，本项目统一实行电子文件的方式报名，如有意向报名发送电子邮件至指定邮箱；
六、被邀请人投标文件递交截止时间：   年   月     日 截止， 至下午18:00   （北京时间，下同）；若提前收到被邀请三家投标报价标书，则按投标报价文件递交截止。
七、开标评标时间（投标截止时间）：投标文件截止后5天内；开标地点：另行通知； 
八、被邀请人招标文件投递方式：
招标人：深圳市微空间建筑科技有限公司
招标人地址：深圳市南山区福龙路与福龙路入口交叉口西南100米微空间
联系人：张工
电话：13937519805
邮箱：798907151@qq.com

深圳市微空间建筑科技有限公司
年   月   日


第二章 响应投标报价文件格式
                     （制作响应投标报价文件时需删除此段落标注）
                         


响应投标报价文件





项目名称：2026年001批次藏式公厕基础施工采购项目
投标单位：                                     
编制日期：  2026年      月      日

附件1：
[bookmark: _Toc31775][bookmark: _Toc6163][bookmark: _Toc10460195]响应确认函


深圳市微空间建筑科技有限公司：

经研究，我单位决定派出由项目负责人          ，响应2026年001批次藏式公厕基础施工采购项目邀请的投标工作，并严格按照邀请招标文件要求编制投标文件、参加投标。


联系人及联系方式如下：


联系人：                            职务：                   
联系方式：                          E-mail：                 
地址：                                  





投标人：                        （全称并盖章） 

日期： 2026 年       月      日

附件2：                       
投标书

致： 深圳市微空间建筑科技有限公司 
我司已收到贵司的邀请招标文件，经认真阅读并完全理解全部内容和要求，根据贵方2026年001批次藏式公厕基础施工采购项目的投标邀请，签字代表（法人姓名）       经正式授权并代表投标人（公司名称）                         提交下述文件投标文件正本1份。
据此函，签字代表宣布同意如下：
1. 招标人规定的招标最高限价为 21.91439万元 。
2. 我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
3. 我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话），及有关附件，我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
4. 一旦我方中标，我方保证在合同专用条款中规定的日期完成投标项目，质量标准达到国家现行行业验收规范及要求和招标人要求的优良标准，并在合同专用条款中规定的预计日期完成和交付全部工作。
5. 本投标有效期为自开标起25个日历日。
6. 我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。
7. 与本投标有关的一切正式文件往来通讯请寄（乙方收件地址）：                    
8.  日期以“日历日”为单位，包括法定节假日，共计20天全部完成投标项目；


投标人（盖章）：
法定代表人或委托授权人（签字或盖章）：
日    期： 2026年     月     日


附件3-1：（如投标人为法人委托人则此附件勿填，请删除）                     

法定代表人证明书



单位名称：                            
地    址：                            
姓名：     性别：    年龄：     职务：        系我司的法定代表人。签署2026年001批次藏式公厕基础施工采购项目的投标竞价、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。


特此证明



附：法人身份证复印件并盖公章





投标人：（盖章）

法定代表人或委托授权人（签字或盖章）：

日  期：2026 年     月     日


附件3-2：（如投标人为法人则此附件勿填，请删除）

法人授权委托书



本授权委托书声明：本人       (身份证：               )，系              (单位名称)的法定代表人，现授权委托本公司的       (身份证：                 )代表本人全权处理                 (公司名称)在2026年001批次藏式公厕基础施工采购项目事宜并签署相关文件。委托期限：    年    月  日-     年    月    日。

特此委托。



附：法人授权委托人身份证复印件并盖公章





                                     投标人：（盖章）
 
法定代表人或委托授权人（签字或盖章）：

日  期： 2026年     月     日







附件4：
投标报价

招标人： 深圳市微空间建筑科技有限公司 
招标项目名称：2026年001批次藏式公厕基础施工采购项目

投标报价包干总价（含税）：人民币(小写)：                  
人民币(大写)：                  
最终交付周期：      天

投  标  人(盖章)：
法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：
日期： 2026 年     月      日





采购明细
	序号
	采购材料
	规格（mm)
	数量
	单位
	单价（元）
	金额（元）

	1
	藏式公厕基础施工
	施工清单
详情见附件1
	1
	项
	
	

	总金额（元）
	新增（√）替换（ ）修改（ ）
	


附件1
	序号
	模块名称
	项目特征
	单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价

	一
	第一站点（巴嘎乡镇政府）

	1
	地面硬化
	(1)土方开挖、外运
(2)场地平整、钢筋铺设、混凝土浇筑
(3)超高增加费综合考虑
	m2
	3.12
	
	

	2
	石材铺贴
	(1)面层材料品种、规格、颜色: 300*600石材
(2)结合层厚度、砂浆配合比:8-10厚专用粘结剂
(3)找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3水泥砂浆找平层
(4)嵌缝材料种类:同色填缝剂填缝
	m2
	28.6
	
	

	3
	临时围挡防护
	(1)临时水电接驳
(2)现场地面保护（15厘板铺设）
(3)水码、围挡防护
	项
	1
	
	

	4
	产品就位卸货安装
	(1)产品定位安装（含：中转运输费用）
	项
	1
	
	

	二
	第二站点（巴嗊乡指挥部）

	1
	地面硬化
	(1)土方开挖、外运
(2)场地平整、混凝土浇筑
(3)超高增加费综合考虑
	m2
	31.2
	
	

	2
	石材铺贴
	(1)面层材料品种、规格、颜色: 300*600石材
(2)结合层厚度、砂浆配合比:8-10厚专用粘结剂
(3)找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3水泥砂浆找平层
(4)嵌缝材料种类:同色填缝剂填缝
	m2
	29.12
	
	

	3
	给水管预埋
	(1)土方开挖、外运、回填、硬化
(2)32PPR管、管件接头、水表
(3)超高超深增加费综合考虑
	m
	50
	
	

	4
	临时围挡防护
	(1)临时水电接驳
(2)现场地面保护（15厘板铺设）
(3)水码、围挡防护
	项
	1
	
	

	5
	产品就位卸货安装
	(1)产品定位安装（含：中转运输费用）
	项
	1
	
	

	三
	第三站点（巴嗊乡管理中心）

	1
	地面硬化
	(1)土方开挖、外运
(2)场地平整、混凝土浇筑
(3)超高增加费综合考虑
	m2
	10.5
	
	

	2
	石材铺贴
	(1)面层材料品种、规格、颜色: 300*600石材
(2)结合层厚度、砂浆配合比:8-10厚专用粘结剂
(3)找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3水泥砂浆找平层
(4)嵌缝材料种类:同色填缝剂填缝
	m2
	10.5
	
	

	3
	给水管预埋
	(1)土方开挖、外运、回填、硬化
(2)25PPR管、管件接头、水表
(3)超高超深增加费综合考虑
	m
	50
	
	

	4
	电源铺设
	(1)土方开挖、外运、回填、硬化
(2)20管、接头、底合
(3)RVV3*2.5m㎡
	m
	60
	
	

	5
	临时围挡防护
	(1)临时水电接驳
(2)现场地面保护（15厘板铺设）
(3)水码、围挡防护
	项
	1
	
	

	6
	水电接驳调试费
	(1)给排水、电接驳至设备
	项
	1
	
	

	7
	外置配电箱
	（1)含基础及电表、控制开关
	项
	1
	
	

	8
	产品就位卸货安装
	(1)产品定位安装（含：中转运输费用）
	项
	1
	
	

	四
	第四站点（巴嗊乡派出所）

	1
	地面硬化
	(1)土方开挖、外运
(2)场地平整、混凝土浇筑
(3)超高增加费综合考虑
	m2
	10.5
	
	

	2
	石材铺贴
	(1)面层材料品种、规格、颜色: 300*600石材
(2)结合层厚度、砂浆配合比:8-10厚专用粘结剂
(3)找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3水泥砂浆找平层
(4)嵌缝材料种类:同色填缝剂填缝
	m2
	10.5
	
	

	3
	给水管预埋
	(1)土方开挖、外运、回填、硬化
(2)25PPR管、管件接头、水表
(3)超高超深增加费综合考虑
	m
	20
	
	

	4
	电源铺设
	(1)土方开挖、外运、回填、硬化
(2)20管、接头、底合
(3)RVV3*2.5m㎡
	m
	25
	
	

	5
	临时围挡防护
	(1)临时水电接驳
(2)现场地面保护（15厘板铺设）
(3)水码、围挡防护
	项
	1
	
	

	6
	水电接驳调试费
	(1)给排水、电接驳至设备
	项
	1
	
	

	7
	外置配电箱
	（1)含基础及电表、控制开关
	项
	1
	
	

	8
	产品就位卸货安装
	(1)产品定位安装（含：中转运输费用）
	项
	1
	
	

	五
	第五站点（巴嗊乡镇医院）

	1
	地面硬化
	(1)土方开挖、外运
(2)场地平整、混凝土浇筑
(3)超高增加费综合考虑
	m2
	10.5
	
	

	2
	石材铺贴
	(1)面层材料品种、规格、颜色: 300*600石材
(2)结合层厚度、砂浆配合比:8-10厚专用粘结剂
(3)找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3水泥砂浆找平层
(4)嵌缝材料种类:同色填缝剂填缝
	m2
	10.5
	
	

	3
	给水管预埋
	(1)土方开挖、外运、回填、硬化
(2)25PPR管、管件接头、水表
(3)超高超深增加费综合考虑
	m
	12
	
	

	4
	电源铺设
	(1)土方开挖、外运、回填、硬化
(2)20管、接头、底合
(3)RVV3*2.5m㎡
	m
	300
	
	

	5
	临时围挡防护
	(1)临时水电接驳
(2)现场地面保护（15厘板铺设）
(3)水码、围挡防护
	项
	1
	
	

	6
	水电接驳调试费
	(1)给排水、电接驳至设备
	项
	1
	
	

	7
	外置配电箱
	（1)含基础及电表、控制开关
	项
	1
	
	

	8
	产品就位卸货安装
	(1)产品定位安装（含：中转运输费用）
	项
	1
	
	

	六
	第六站点（巴嗊乡中心停车场）

	1
	地面硬化
	(1)土方开挖、外运
(2)场地平整、混凝土浇筑
(3)超高增加费综合考虑
	m2
	10.5
	
	

	2
	石材铺贴
	(1)面层材料品种、规格、颜色: 300*600石材
(2)结合层厚度、砂浆配合比:8-10厚专用粘结剂
(3)找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3水泥砂浆找平层
(4)嵌缝材料种类:同色填缝剂填缝
	m2
	10.5
	
	

	3
	给水管预埋
	(1)土方开挖、外运、回填、硬化
(2)25PPR管、管件接头、水表
(3)超高超深增加费综合考虑
	m
	36
	
	

	4
	电源铺设
	(1)土方开挖、外运、回填、硬化
(2)20管、接头、底合
(3)RVV3*2.5m㎡
	m
	38
	
	

	5
	临时围挡防护
	(1)临时水电接驳
(2)现场地面保护（15厘板铺设）
(3)水码、围挡防护
	项
	1
	
	

	6
	水电接驳调试费
	(1)给排水、电接驳至设备
	项
	1
	
	

	7
	外置配电箱
	（1)含基础及电表、控制开关
	项
	1
	
	

	8
	产品就位卸货安装
	(1)产品定位安装（含：中转运输费用）
	项
	1
	
	

	七
	第七站点（巴嗊乡消防临时驻地）

	1
	地面硬化
	(1)土方开挖、外运
(2)场地平整、混凝土浇筑
(3)超高增加费综合考虑
	m2
	10.5
	
	

	2
	石材铺贴
	(1)面层材料品种、规格、颜色: 300*600石材
(2)结合层厚度、砂浆配合比:8-10厚专用粘结剂
(3)找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3水泥砂浆找平层
(4)嵌缝材料种类:同色填缝剂填缝
	m2
	10.5
	
	

	3
	排污管预埋
	(1)土方开挖、外运、回填、硬化
(2)110PVC管、管件接头、胶水
(3)超高超深增加费综合考虑
	m
	36
	
	

	4
	给水管预埋
	(1)土方开挖、外运、回填、硬化
(2)25PPR管、管件接头、水表
(3)超高超深增加费综合考虑
	m
	45
	
	

	5
	电源铺设
	(1)土方开挖、外运、回填、硬化
(2)20管、接头、底合
(3)RVV3*2.5m㎡
	m
	50
	
	

	6
	临时围挡防护
	(1)临时水电接驳
(2)现场地面保护（15厘板铺设）
(3)水码、围挡防护
	项
	1
	
	

	7
	水电接驳调试费
	(1)给排水、电接驳至设备
	项
	1
	
	

	8
	外置配电箱
	（1)含基础及电表、控制开关
	项
	1
	
	

	9
	产品就位卸货安装
	(1)产品定位安装（含：中转运输费用）
	项
	1
	
	

	八
	第八站点（巴嗊乡武警中心临时驻地）

	1
	地面硬化
	(1)土方开挖、外运
(2)场地平整、混凝土浇筑
(3)超高增加费综合考虑
	m2
	8
	
	

	2
	石材铺贴
	(1)面层材料品种、规格、颜色: 300*600石材
(2)结合层厚度、砂浆配合比:8-10厚专用粘结剂
(3)找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3水泥砂浆找平层
(4)嵌缝材料种类:同色填缝剂填缝
	m2
	8
	
	

	3
	给水管预埋
	(1)土方开挖、外运、回填、硬化
(2)25PPR管、管件接头、水表
(3)超高超深增加费综合考虑
	m
	45
	
	

	4
	电源铺设
	(1)土方开挖、外运、回填、硬化
(2)20管、接头、底合
(3)RVV3*2.5m㎡
	m
	50
	
	

	5
	临时围挡防护
	(1)临时水电接驳
(2)现场地面保护（15厘板铺设）
(3)水码、围挡防护
	项
	1
	
	

	6
	水电接驳调试费
	(1)给排水、电接驳至设备
	项
	1
	
	

	7
	外置配电箱
	（1)含基础及电表、控制开关
	项
	1
	
	

	8
	产品就位卸货安装
	(1)产品定位安装（含：中转运输费用）
	项
	1
	
	

	九
	第九站点（巴嗊乡武警中心临时驻地）

	1
	地面硬化
	(1)土方开挖、外运
(2)场地平整、混凝土浇筑
(3)超高增加费综合考虑
	m2
	6
	
	

	2
	石材铺贴
	(1)面层材料品种、规格、颜色: 300*600石材
(2)结合层厚度、砂浆配合比:8-10厚专用粘结剂
(3)找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3水泥砂浆找平层
(4)嵌缝材料种类:同色填缝剂填缝
	m2
	6
	
	

	3
	给水管预埋
	(1)土方开挖、外运、回填、硬化
(2)25PPR管、管件接头、水表
(3)超高超深增加费综合考虑
	m
	15
	
	

	4
	电源铺设
	(1)土方开挖、外运、回填、硬化
(2)20管、接头、底合
(3)RVV3*2.5m㎡
	m
	22
	
	

	5
	临时围挡防护
	(1)临时水电接驳
(2)现场地面保护（15厘板铺设）
(3)水码、围挡防护
	项
	1
	
	

	6
	水电接驳调试费
	(1)给排水、电接驳至设备
	项
	1
	
	

	7
	外置配电箱
	（1)含基础及电表、控制开关
	项
	1
	
	

	8
	产品就位卸货安装
	(1)产品定位安装（含：中转运输费用）
	项
	1
	
	

	十
	第十站点（巴嗊乡公安局临时驻地）

	1
	地面硬化
	(1)土方开挖、外运
(2)场地平整、混凝土浇筑
(3)超高增加费综合考虑
	m2
	8
	
	

	2
	石材铺贴
	(1)面层材料品种、规格、颜色: 300*600石材
(2)结合层厚度、砂浆配合比:8-10厚专用粘结剂
(3)找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3水泥砂浆找平层
(4)嵌缝材料种类:同色填缝剂填缝
	m2
	8
	
	

	3
	给水管预埋
	(1)土方开挖、外运、回填、硬化
(2)25PPR管、管件接头、水表
(3)超高超深增加费综合考虑
	m
	30
	
	

	4
	电源铺设
	(1)土方开挖、外运、回填、硬化
(2)20管、接头、底合
(3)RVV3*2.5m㎡
	m
	25
	
	

	5
	临时围挡防护
	(1)临时水电接驳
(2)现场地面保护（15厘板铺设）
(3)水码、围挡防护
	项
	1
	
	

	6
	水电接驳调试费
	(1)给排水、电接驳至设备
	项
	1
	
	

	7
	外置配电箱
	（1)含基础及电表、控制开关
	项
	1
	
	

	8
	产品就位卸货安装
	(1)产品定位安装（含：中转运输费用）
	项
	1
	
	

	八
	措施费
	规范化文明施工，现场警戒标语，防暑降温费，机械进场转运费，赶工加班、夜间施工费，不包含施工用水用电费
	项
	10
	
	

	注： 包含：1、部分辅材及工具：结构胶、刀片、河沙、水泥、瓷砖胶、防水生料带、电胶布、扎带、膨胀螺丝、刀口螺丝、铝箔纸、密封胶、钻头、切割片石材等等。








附件5：                      质量保证书
      根据贵方为      年     月     日2026年001批次藏式公厕基础施工采购项目的投标邀请，我方对该项目做出如下工程质量承诺：
一、 产品都属于厂家原装正品产品：
我方承诺提供以下质量保证并承担相应的法律责任：
1、提供的产品是全新的、符合国家质量标准、中国有关部门手续完备、具有生产厂家质量保证书（或合格证明）的产品；
2、提供的产品符合报价文件承诺和所签合同规定的技术要求；
3、保证“报价产品服务承诺”全部内容的满足；
4、若我方成交，保证所送交检验的产品符合招标文件要求及国家或行业标准，若有不符，则放弃成交，并承担相应的责任。
二、 保修年限、范围、保修条件
    我司提供质量保修期为：一年。在质保期内，发现质量问题（非人为因素），我司负责修理、更换，由此发生的一切费用由我司负责：如因使用不当造成的问题，我司负责修复，只收取材料成本费。
三、 质量问题的处理：
1、本公司提供即时响应服务，对供方的服务指示信息按供方要求24小时内响应到位。
2、及时提供非设备本身质量引起的其它意外故障的处理。
3、在保修期内，凡产品在现场检验、安装、运转过程中发现的质量问题，实行包修、包换、包退、直到产品符合质量要求。承担修理、调换、退货发生的一切费用和买方的直接经济损失。
4、免费负责修理和更换任何由于自身的质量问题造成的损坏及故障。修好后，我方将一式两份报告给用户，包括维修原因，解决措施，完成修理所需时间及恢复正常运行日期。
5、在保修期期满时，我方工程师和用户代表将对机组进行另一次测试，任何故障由我方免费解决并取得用户的认可。
6、其他
四、后期服务联系方式
联系人：              
联系方式：               
企业名称（盖章）:________________________
日期：_______________________





附件6：未被列入实行被执行人、重大税收违法失信主体及政府采购违法严重失信名单证明材料

附件7：企业营业执照复印件盖章

附件8：企业注册资金及相关资质证明、营业范畴复印件盖章

附件9：合同模板















2026年001批次藏式公厕基础施工
协议
（仅供参考）








甲    方：深圳市微空间建筑科技有限公司
乙    方：                             
签订日期：     年    月    日








协议签订地：深圳市南山区


2026年001批次藏式公厕基础施工
协议
协议编号：           
第一部分  协议书

发包人 (全称)：                             
承包人 (全称)：                             
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：  2026年001批次藏式公厕基础施工采购项目         
工程地点： 深圳市 
[bookmark: _GoBack]工程内容：2026年001批次藏式公厕基础施工（详见附件一）
二、工程承包范围及承包方式
承包范围：用地范围内的组合公厕工程项目施工
承包方式：本合同为固定总价包干。其中包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、保险费、措施费、规费以及安全、质量、风险等一切费用。合同价款中承包人已包含成本及人工、材料涨跌的风险，除合同中有约定的外，双方同意不因成本的涨跌而调整合同价款。
三、合同工期
开工日期：    年   月    日（以实际开工日期为准）
竣工日期：    年   月   日合同工期总日历天数     天
四、质量标准 
工程质量标准：   双方验收单确认签字盖章为验收合格标准   
五、合同价款与支付
费用含税总价为人民币    元（大写：    元整），其中税额为人民币     元（大写：人民币    ），不含税价为人民币     元（大写：人民币      ）。
2．支付方式：乙方需提供增值税专用发票，甲方按协议约定将加工经费划入乙方指定帐户，经费包干；每笔费用支付前乙方需先提供发票，甲方收到发票后5个工作日内支付，尾款以双方签字生效的产品验收单为支付凭证。
　　（1）一期支付（定金）总费用的     %，即人民币    元（大写：   元整，支付时间：协议签订后，甲方收到发票后   个工作日内；
（2）二期支付总费用的    %，即人民币    元（大写：人民币  元整），支付时间：施工完成后，经甲方验收合格后   个工作日内；
（3）三期支付总费用的     %，即人民币   元（大写：人民币    元整），支付时间：经交付验收合格后    个工作日内（以最终验收合格时间为准，乙方在施工结束后书面通知甲方现场验收，甲方7天内无反馈意见视为验收合格，取得甲方项目验收单）。
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括：
1、本合同协议书  
2、本合同专用条款   
3、合同通用条款
4、标准、规范及有关技术文件
5、工程报价单
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、承包人向发包人承诺如在施工货运输货物过程中发生的市政设施损毁破坏，均由承包人自行承担。
十、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十一、承包人承诺在签订本合同前对本工程的全部招标文件、设计图纸、现场情况与清单之间的差异、技术要求及说明、质量要求、合同文件、现场条件及周围环境、承建风险、现场管理要求及施工验收规范要求的内容等已详细研究并完全明了，在合同价款中已予以充分考虑，施工中不得因某些常规做法的局部修改而办理签证。
十二、合同生效
合同订立时间：      年    月    日
合同订立地点：        
本合同双方约定  双方签字盖章　后生效。



（以下无正文）


发包人（公章）：

法定（授权）代表人（签名）： 

地址：
联 系 人：
联系电话：   
传    真：  
开户银行：
开户帐号：
纳税人识别：
承包人（公章）：

法定（授权）代表人（签名）：

地址：
联 系 人：
联系电话：
传    真：
开户银行：
开户帐号：
纳税人识别:


















附件一：                    清单明细



