采购公告文件
东莞市深粮粮油食品工贸有限公司就电动叉车（平衡重式叉车）采用询价（经评审的最低投标价法）方式选取供应商，欢迎符合资质并有意向的供应商提交报价文件，有关事项如下：
一、需求方：东莞市深粮粮油食品工贸有限公司
项目名称：电动叉车平衡重式叉车采购
二、项目概况:
为确保公司装卸作业的正常运行，仓储部拟采购3.5吨平衡重式叉车需求项目。
1. 项目内容：
	名称
	型号规格
	数量
	要求

	3.5吨电动平衡重式叉车
	E35SH(锂电)
	1
	1. 三级门架：4680/2202/1394mm
2. 轮胎：实心轮胎(承载轮315/45-12；转向轮200/50-10)
3. 货叉：1070*150*50/3Amm
4. 货叉架宽度（mm）：1150/6滚轮3.5t
5.锂电池：80V460Ah/36.8kwh;锂电充电机：80V200A
6.双附加油路（四联阀）、风扇、线型红灯
7.增加AI防撞系统、倒车蜂鸣器、LED红光一字灯
8.更新卡斯卡特旋转推出器配置X45E-IVP-3A-92401

	备注：整车质保期：一年或2000工作小时；锂电池质保：6年或12000工作小时。



四、报价人资质要求：
1、报价人必须为中华人民共和国境内（不含港、澳、台地区）注册的独立法人（提供加盖公章的营业执照）。
2.、报价人近3年内（从报价文件递交截止之日起倒算）没有骗取中标和严重违约、提供的产品没有重大质量问题（提供承诺函，加盖公章，格式自拟）。
3. 本项目不允许转包、分包。                                         
五、报价要求（报价时注明）:
1、付款方式。
2、报价人应填报各项单价，并参照项目内容中计划所需的备品备件填报总价，总价报价上限：390000（叁拾玖万圆整），总价报价高于上限将视为无效报价。
3、交货方式：卖方负责把叉车运输到指定地点（本公司院内）。
4、安装调试：卖方负责。
5、整车质保期：一年或2000工作小时。
六、中选原则：
采购人组建采购小组在报价截止后组织评审，符合资格条件、投标报价在上限价以内、满足不可偏离条款的报价人为有效投标人，对有效投标人的价格评比，报价最低的确定为中标人。
七、领取文件：
[bookmark: _GoBack]时间：合格供应商可从2026年8月18日起至2026年8月27日（每天9:00至11:30，14:30至17:30，节假日除外。）
领取文件地点：东莞市麻涌镇新港南路8号深粮工贸食品公司
报价人向需求方提交报名表（盖公章），领取技术需求文件可采用 现场报名 或 发送邮件至联系人 报名的方式。
八、报价文件格式（包括但不限于以下内容）：
1、报名表（见附件1）
2、具有清单明细的报价单（见附件2）。
3、本公告第四项“报价人资格要求”要求提供的所有资料（营业执照复印件等）。
4、供应商基本情况表（必须提供的资料，见附件3，含社保证明等）
5.服务承诺函（见附件4）。
6.业绩证明材料。
九、其他注意事项：
1、已经报名的报价人，如不递交报价文件，应在递交报价文件截止日期前2 日向需求方作出书面说明，否则，需求方有权拒绝该报价人以后参加需求方其它任何项目的报价或投标。
2、凡两家或以上公司同一法人代表或其中一家公司为另一家公司单一最大股东的，不能同时参与同一项目的报价，一经发现，将视同串标处理。
3、需求方不承担报价人准备报价文件和递交报价文件以及参加本次报价活动所发生的任何成本或费用。
4、需求方在签订合同之前任何时候均有权接受或拒绝报价、宣布竞价程序无效或拒绝所有报价。对受影响的报价人不承担任何责任，也无义务向受影响的报价人作出解释。
十、本项目联系方式：
可按下列地址以书面或邮箱的形式查询：
需求方：东莞市深粮粮油食品工贸有限公司
地      址：东莞市麻涌镇新港南路8号,
联  系  人：何美18385745587，
联系人邮箱,3075825900@qq.com


 东莞市深粮粮油食品工贸有限公司    
2026年8月11日  






附件1
参加（报价响应）授权报名表

本人（身份证号：）系公司的法定代表人，现委托（身份证号）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义参加开切采购活动中的响应文件的签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改处理有关事宜，其法律后果由我方承担。我公司针对贵公司采购编号为的采购公告，郑重声明：我公司提供（工程、货物或服务）质量标准符合采购公告要求，完全能满足采购方要求，如若无法满足采购方要求，我公司将对此负全部责任。


供应商全称（加盖公章）：
法定代表人签字：





附件2
电动叉车报价单


	序号
	名称
	型号规格
	数量
	单价
	要求

	1
	3.5吨电动平衡重式叉车
	E35SH(锂电)
	1
	
	5. 1.三级门架：4680/2202/1394mm
6. 2.轮胎：实心轮胎(前轮315/45-12；后轮200/50-10)
3.货叉：1070*150*50/3Amm
4.货叉架宽度（mm）：1150/6滚轮3.5t
5.锂电池：80V460Ah/36.8kwh;锂电充电机：80V200A
6.双附加油路（四联阀）、风扇、线型红灯
7.增加AI防撞系统、倒车蜂鸣器、LED红光一字灯
8.更新卡斯卡特旋转推出器配置X45E-IVP-3A-92401


	2
	不含税总价（元）
	

	3
	税金（元）
	

	4
	含税总计金额（元）
	

	备注：整车质保期：一年或2000工作小时；锂电池质保：6年或12000工作小时。



报价单位（盖公章）：
法人代表或授权代表人签字：
日         期：
附件:3
供应商基本情况表
	项目名称
	

	投标（响应）供应商
	
	供应商统一社会信用代码
	

	投标（响应）供应商相关人员情况

	序号
	职务
	姓名
	身份证号码
	劳动合同关系单位
	缴纳社会保险单位

	1
	法定代表人/单位负责人/主要经营负责人
	
	
	
	

	2
	项目投标授权代表人
	
	
	
	

	3
	项目负责人
	
	
	
	

	4
	主要技术人员
	
	
	
	

	5
	投标文件编制人员
	
	
	
	

	说明：同一职务有多人担任（如主要技术人员），应分行填写。

	投标（响应）供应商关联关系情况

	序号
	关联关系类型
	关联主体名称
	备注

	1
	控股股东
	
	指出资额（或持有股份）占投标（响应）供应商资本总额（或股本总额）50%以上的股东，以及出资额（或持有股份）的比例虽然不足50%，但依其出资额（或持有股份）所享有的表决权已足以对投标（响应）供应商股东会（或股东大会）的决议产生重要影响的股东。

	2
	管理关系
	
	指对投标（响应）供应商不具有出资持股关系，但对其存在管理关系的主体。

	说明：同一关联关系类型有多个主体的，应分行填写。


注：项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员需另附近3个月（连续且自投标截止之日倒推3个月）的社保缴纳记录证明。社保缴纳单位应为投标人单位，特殊情况（如退休返聘、外籍员工等）需提供相关证明材料。社保缴纳记录应为投标人注册所在地社会保障部门出具的社保缴纳记录证明文件，并包含养老保险和医疗保险等主要险种。
投标（响应）供应商声明：
1.投标（响应）供应商填写内容与事实不符的，招标人有权取消其投标资格、否决投标或解除合同，并依法追究其法律责任。
2.投标（响应）供应商存在围标串标行为的，将被列入招标人采购失信名单。
3.本情况表自签署之日起生效，适用于本次招采活动及后续合同履行阶段。


填表单位：（加盖单位公章）年月日

附件4：
售后服务承诺函
致：__________（采购单位 / 买方全称）
一、质保期售后服务时效承诺
质保期内买方反馈设备故障时：1.响应时效：我方接到买方电话、书面、线上等任意形式的故障情况说明后，2 小时内予以响应，安排售后技术人员对接，核实故障情况并给出初步处置方案；2.上门安排时效：响应完成后4 小时内调配完毕维修人员、工具及所需配件，敲定上门时间并告知买方，派员抵达现场开展故障检修处理，尽快恢复叉车正常运行。
二、现场服务规范
1. 售后人员上门作业遵守贵司厂区管理制度，文明施工；
2. 维修完毕对设备试运行检测，确认故障彻底排除后方可离场；
3. 留存售后维修记录，同步告知故障缘由、日常保养注意事项。
三、违约责任
若我方未遵守上述售后时效约定，我方自愿承担相应违约责任，赔偿贵方因此产生的相关损失。
四、其他
1. 本承诺函为报价文件及后续采购合同的有效组成部分，与合同具备同等法律效力；
2. 质保期满后，我方依旧提供优惠维保、技术咨询、配件供应等后续服务。
承诺单位（加盖公章）：________________ 
法定代表人 / 授权代表（签字）：____________ 
联系电话：____________________________ 
日期：______年____月____日

