双鸭山深粮粮食基地有限公司
粮食机械输送机、扒谷机采购方案
1、 项目概况
为进一步提升粮食收储、转运、堆放作业机械化、规范化水平，提高粮食装卸输送工作效率，降低人工劳动强度，保障粮食仓储作业高效、安全、有序开展，结合现有仓储设备配置及日常作业实际需求，拟采购一批粮食专用扒谷机、皮带输送机设备。本次采购设备严格遵循粮食仓储行业作业标准，核心参数满足大产量作业需求，电器配件全部采用国标名牌产品，确保设备运行稳定、安全耐用，提升大批量粮食堆场卸车、扒谷出库作业需求。
2、 采购内容及其需求
本次共采购粮食链条刮板式全自动扒谷机、倾斜式皮带输送机两类设备，所有设备技术标准，整机性能、配件配置、生产效率需满足以下硬性要求，严禁非标、劣质、翻新设备。
[bookmark: heading_2]（一）通用技术要求
生产能力：设备每小时粮食生产量≥150吨，可适配大豆、玉米、稻谷等常规粮食品类输送、扒谷作业。
皮带参数：设备输送带EP200 800×3 (3+2) L，符合GB/T 7984-2013标准；聚酯帆布3层，纵向拉力≥200 N/mm；上胶3.0mm下胶2.0mm，L级覆盖胶（≥15MPa）；新胶料，无再生胶，硫化接头；皮带耐磨、抗老化、防跑偏，适配北方冬季寒冷粮食重载连续作业。
[bookmark: _GoBack]电器配置：倾斜式皮带输送符合GB/T 10595-2017要求，主电机：电动滚筒 YE3/YE4 内置电机（外壳防护等级IP55），油冷式，符合JB/T 7330-2018标准；绝缘F级，防护IP55，硫化包胶；空载噪声声功率级 LwA ≤ 85 dB(A)（距表面1m）；现场装机1m处声压级 ≤ 75 dB(A)，其他电机、开关、电缆、接触器、保护装置等电器配件均采用国标知名品牌，符合国家电气安全标准，具备过载、短路、漏电保护功能，航空插头/座（4孔）、配电箱白钢箱体、防水防尘、安全稳定，适配粮仓户外、半户外作业环境。
整机质量：设备机架坚固耐用，焊接工艺规范，防锈防腐处理到位，运行噪音低、故障率低，支持长时间连续作业。
[bookmark: heading_3]（二）具体采购设备清单
	序号
	设备名称
	规格参数
	采购数量
	控制价单价
	合计金额（元）
	备注

	1
	粮食链条刮板式全自动扒谷机
	时产量≥150吨，带宽800mm，国标名牌电器配件
	2台
	≤35000元/台
	70000
	含整机、电机、电控全套配件，自动行走、自动升降、手动、遥控双向操控，适应东北寒冷天气。

	2
	粮食倾斜式皮带输送机
	时产量≥150吨，带宽800mm，国标名牌电器配件，长度18米
	2台
	≤1800元/米
	64800
	电动滚筒符合JB/T 7330-2018；输送带符合：GB/T 7984-2013
，适应东北寒冷天气。


	3
	粮食倾斜式皮带输送机
	时产量≥150吨，带宽800mm，国标名牌电器配件，长度32米
	1台
	≤1800元/米
	57600
	电动滚筒符合JB/T 7330-2018；输送带符合：GB/T 7984-2013
，适应东北寒冷天气。


	设备采购总预算
	192400元
	含税（专票）、含运输安装调试
	


3、 采购实施
（1） 采购方式
依据《深圳市华联粮油贸易有限公司非工程采购管理办法（2026年6月修订）》，通过对公司资质、专业能力、适配性及价格等多方面进行综合考量，本项目拟采用公开询价方式进行采购：
1、在深圳市国资委阳光采购平台发布询价公告，公告时长不少于 3 自然日；
2、征集不少于 3 家符合资质供应商参与，供应商一次性报不可更改固定价格；
3、组建 5 人以上单数询价小组，组长由部门中层副职及以上人员担任，其余成员在监督小组监督下从备选库随机抽取。
4、询价全过程由华联采购监督小组监督，落实采购、评审、监督岗位分离制度。


（2） 采购金额
本项目总控制预算为：192400元（大写：壹拾玖万贰仟肆佰元整）；预算为包干价，包含设备材料费、生产制造费、国标名牌电器配件费、运输费、现场安装费、调试费、税费、质保期售后服务费等全部费用。
（三）评定标方式
综合评估。
（四）供货周期
合同签订后50个自然日内到场（双鸭山深粮粮食基地有限公司）交付设备
4、 供应商资质要求
1、 具有独立承担民事责任的能力。
2、 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
3、 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
4、 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
5、在经营活动中没有重大违法记录。
5、 递交文件要求
（1） 文件要求：
1. 公司营业执照（影印件加盖红色公章）；
2. 本项目详细报价单（含相关增值服务等，加盖公章）；
3. 企业信用报告；
4. 过往参与项目的方案证明；
5. 其他有助于证明相关技术类或专利类文件。
（2） 资料封装要求：
1. 请将递交文件原件密封；
2. 文件袋封面需注明项目名称并加盖公章，同时注明供应商单位名称、联系人姓名及电话等信息。
（3） 递交方式：
将上述递交文件的纸质版邮寄至双鸭山深粮粮食基地有限公司（地址：黑龙江省双鸭山市宝清县五九七农场，联系人：滕跃，联系电话：18346969265）；电子版文件发送至指定电子邮箱。（hl597@szhlgs.com）。注明投标公司和项目名称。
纸质版文件与电子版文件的提交截止时间以阳光采购平台公告为准。
6、 合同关键条款
具体条款以最终签订的合同为准。
